{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":19,"sheets":["MENU","INICIO","PRESENTACION","EQUIPO","ASPECTOS TECNICOS","ESPECIFICACIONES","LISTA APU","OTROS GASTOS","LISTA INSUMOS","INSUMOS OCT","ANALISIS OCT","MARCO","GLOSARIO","UNIDADES","FOTOGRAFIAS","VALIDACION INSUMO","LISTA VALIDACION","VALIDACION GRUPO","rendimientos.rpt (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1075,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":62,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MENU","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[5,0,5,9],[8,3,8,5],[11,3,11,5],[26,0,26,15]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Hacer clic en cada ítem para efectuar la consulta"]
[]
[]
[null,null,null,"Presentación"]
[]
[]
[null,null,null,"Aspectos metodológicos"]
[]
[null,null,null,"Precios de referencia y tarifas vigentes"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Marco legal e Institucional"]
[]
[null,null,null,"Glosario de términos"]
[]
[null,null,null,"Unidades de medida"]

{"sheet":"INICIO","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,12]]}

{"sheet":"PRESENTACION","index":2,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,13],[6,2,6,13],[14,2,14,13],[16,2,16,13],[8,2,8,13],[10,3,10,13],[12,3,12,13],[11,3,11,13],[31,2,31,5],[18,2,18,13],[20,2,20,13],[22,2,22,13],[24,2,24,13],[26,2,26,13],[28,2,28,13]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"La Dirección Técnica Estratégica en cabeza del Grupo de Precios tiene como función administrar, actualizar y mantener el Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos."]
[]
[null,null,"La publicación objeto del presente visor tiene como finalidad socializar el resultado de la actualización realizada en el segundo semestre de 2016. "]
[]
[null,null,"Dentro del ejercicio de consulta de esta información, es importante que tenga en cuenta la siguiente precisión:"]
[]
[null,null,null,"Las tarifas de Mano de Obra y de Consultoría se encuentran ajustadas con base al Decreto No. 2209 del 30/12/2016 -\"Por el cual se fija el salario minimo legal\"- y el Decreto No. 2210 del 30/12/2016 -\"Por el cual se establece el auxilio de transporte\". \n\n"]
[]
[null,null,null,"Las tarifas corresponden a un turno en jornada ordinaria (diurna) y contienen el ajuste del factor prestacional de acuerdo con la normativa vigente.  \n"]
[]
[null,null,"Esta publicación se constituye en una herramienta de consulta y referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio público acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos."]
[]
[null,null,"Con el fin de dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información que suministra al público en general, se aclara que no reemplaza la labor de análisis y soporte de cada proceso, que deberán adelantarse atendiendo sus propias condiciones. Por tanto, el uso de  los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado y es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información."]
[]
[null,null,"Primero: La entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular. "]
[]
[null,null,"Segundo: El uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado. Por tanto, es de su competencia verificar y actualizar o no la información. "]
[]
[null,null,"Tercero: Los datos contenidos en la Base de Datos del IDU no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente. "]
[]
[null,null,"Cuarto: Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones. "]
[]
[null,null,"Quinto: El registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo contratado. "]
[]
[null,null,"Sexto: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El Interesado debe verificar esta condición con su proveedor. "]
[]
[]
[null,null,"Dirección Técnica Estratégica\nGrupo de Precios Unitarios"]

{"sheet":"EQUIPO","index":3,"n_rows":26,"n_cols":2,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,7],[4,1,4,7],[6,1,6,7],[7,1,7,7],[9,1,9,7],[19,1,19,7],[10,1,10,7],[12,1,12,7],[13,1,13,7],[15,1,15,7],[18,1,18,7],[17,1,17,7],[24,1,24,7],[25,1,25,7],[28,1,28,7],[26,1,26,7],[20,1,20,7],[21,1,21,7],[22,1,22,7],[23,1,23,7]]}
[]
[]
[]
[null,"Director General"]
[null,"William Fernando Camargo Triana"]
[]
[null,"Subdirección General de Infraestructura "]
[null,"Libardo Alfonso Celis Yaruro"]
[]
[null,"Subdirección General de Desarrollo Urbano"]
[null,"Juan Carlos Montenegro \n"]
[]
[null,"Dirección Técnica Estratégica"]
[null,"Sully Magalis Rojas Bayona\n"]
[]
[null,"Equipo de trabajo"]
[]
[]
[null,"Carmelita Serna Ríos "]
[null,"Sara Torres Vergara"]
[null,"Jorge Alberto Pinedo"]
[null,"Leonardo Morales Beltrán"]
[null,"Martha Yaneth Vargas"]
[null,"Yuly Cáterin Díaz"]
[null,"Juan Pablo Celis"]
[null,"Constanza Zamudio Sossa"]

{"sheet":"ASPECTOS TECNICOS","index":4,"n_rows":101,"n_cols":4,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,2,47,13],[77,2,77,13],[80,2,80,13],[21,2,21,13],[31,2,31,13],[33,2,33,13],[35,2,35,13],[37,2,37,13],[39,2,39,13],[41,2,41,13],[43,2,43,13],[45,2,45,13],[29,2,29,13],[4,2,4,13],[7,2,7,13],[9,2,9,13],[11,2,11,13],[13,2,13,13],[15,2,15,13],[94,3,94,13],[96,3,96,13],[98,3,98,13],[100,3,100,13],[82,2,82,13],[84,2,84,13],[86,2,86,13],[88,2,88,13],[90,2,90,13],[92,2,92,13],[17,2,17,13],[19,2,19,13],[23,2,23,13],[25,2,25,13],[27,2,27,13]]}
["s"]
[]
[]
[]
[null,null,"Proceso de recolección, análisis, depuración y publicación de precios"]
[]
[]
[null,null,"La metodología comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado. Esta información es recolectada por el Grupo de Precios de la Dirección Técnica Estratégica, a través de un trabajo directo, entendido este como la captura de cotizaciones de una canasta de insumos definida previamente y representativa de los contratos del Instituto."]
[]
[null,null,"Una vez surtido el proceso de captura, depuración y validación, se pone a disposición la información de los precios de referencia de los principales insumos para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público del Distrito Capital a los usuarios tanto internos como externos."]
[]
[null,null,"La consolidación de esta información, permite asegurar una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos licitatorio y en ejecución de las obras de infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad Capital."]
[]
[null,null,"El análisis de la información se realizó con base en las pautas establecidas metodológicamente. Se realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores."]
[]
[null,null,"Se efectua el análisis por insumo y se verifica los cambios en los precios de cada uno, posteriormente se realiza un analisis por proveedor y se corrobora el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hace una verificación adicional y finalmente se asigna al Coordinador del grupo de precios unitarios para que sea validado y aprobado; esto último con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos."]
[]
[null,null,"Para el procesamiento del cálculo se ha asignado un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitarios"]
[]
[null,null,"Diseño estadístico"]
[]
[null,null,"A. Componentes básicos"]
[]
[null,null,"Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción."]
[]
[null,null,"Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones del IDU."]
[]
[null,null,"Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable"]
[]
[null,null,"Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad cuatrimestral y a partir del 2014, de forma semestral. Se recomienda que se estudie la posibilidad de introducir el concepto de precios mayorista y sobre este concepto se haga la recolección y el proceso de actualización de los precios de los insumos. Con este cambio se lograría introducir el aprovechamiento de los rendimientos decrecientes de los precios de los insumos por efecto de las economías de escala que generan las obras grandes."]
[]
[null,null,"B. Unidades estadísticas"]
[]
[null,null,"Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo."]
[]
[null,null,"Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público"]
[]
[null,null,"C. Periodo de referencia y recolección"]
[]
[null,null,"Periodo de referencia: El período de referencia es el semestre en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección."]
[]
[null,null,"Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma."]
[]
[null,null,"Diseño de la ejecución"]
[]
[null,null,"El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:"]
[]
[null,null,"Diagrama 1. Marco metodológico de una Operación de Recolección de precios"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Fuente: Proceso de Actualización de la Base de Datos de los Precios de Referencia del IDU"]
[]
[]
[null,null,"Diseño del análisis de resultados"]
[]
[null,null,"A. Análisis estadístico"]
[]
[null,null,"Antes del cierre de la base se efectuan varios ejercicios para analizar estadísticamente el comportamiento de los precios actualizados. En este ejercicio se utilizan varios criterios que contemplan no sólo las variaciones al comparar los períodos sino que adicionalmente los niveles de dispersión de las cotizaciones recolectadas, se hace un análisis de validación respecto a sus especificaciones, análisis de consistencia frente a comportamiento de productos similares y frente a comportamiento reflejado en el archivo histórico de la base. El ejercicio de simulación permite efectuar un análisis final de validación con los precios unitarios de los contratos en proceso de ejecución digitados. Las conclusiones de estos ejercicios se presentan en los visores de análisis dispuestos en la Dirección Técnica."]
[]
[null,null,"B. Análisis de contexto y de impacto"]
[]
[null,null,"El análisis de contexto es el proceso de comparar las tendencias de los datos obtenidos con la operación de campo, frente a otros resultados de investigaciones similares en otras fuentes de información. Este análisis se realizó con las fuentes de información más cercanas, como es la canasta de insumos de los precios del Índice de Costos de Construcción de Carreteras y Puentes –ICCP- del DANE y los insumos de Construdata."]
[]
[null,null,"Diseño de la difusión y publicación"]
[]
[null,null,"Se refiere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada por el ejercicio de actualización de los precios. En este caso se diseñaron los siguientes productos que permiten divulgar los resultados:"]
[]
[null,null,null,"Memoria técnica sobre el proceso de recolección, depuración, procesamiento, análisis y divulgación de la Base de datos de precios de referencia, correspondiente al segundo semestre del 2014 y Enero 2015 (Mano de Obra)."]
[]
[null,null,null,"Base de Datos actualizada y cargada en el repositorio oficial del IDU: Construplan"]
[]
[null,null,null,"Documentación de análisis de la información, con simuladores para revisar impactos de los cambios de los precios sobre las intervenciones del IDU."]
[]
[null,null,null,"Visores de consulta de la información para facilitar el uso entre sus principales usuarios."]

{"sheet":"ESPECIFICACIONES","index":5,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,6],[4,2,4,6],[6,2,6,6],[8,2,8,3],[17,0,17,12],[4,10,4,11],[6,10,6,11],[4,8,4,9],[6,8,6,9],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[8,5,8,6],[14,5,14,6]]}
[]
[]
[null,"Tipo de grupo","Grupo Equipo"]
[]
[null,"Grupo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",null,null,null,null,null,"Código Grupo",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,8,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,8,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,"Insumo","ALQUILER GUADAÑADORA",null,null,null,null,null,"Código Insumo",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,2,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,2,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,"Unidad de medida",{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,3,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,3,0))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Requisitos",{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,15,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,15,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,"Rendimiento",{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,11,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,11,0))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Recurrencia",{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,12,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,12,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,"Norma",{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,13,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,13,0))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Capacidad",{"$f":"IF(VLOOKUP(Elegido,#REF!,14,0)=0,\" \",VLOOKUP(Elegido,#REF!,14,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"LISTA APU","index":6,"n_rows":2490,"n_cols":10,"rows_kept":2490,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,8],[7,7,7,10],[8,7,8,10]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de creación: 26 de Enero 2017"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización: 07 de Noviembre 2017"]
[null,null,"COD.","Origen ","CAPÍTULO","COD.","NOMBRE","UM","PRECIO","FECHA"]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",609]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",3009,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)","M3",23586]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m","M3",25152]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.","ML",3448]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m","M2",5103]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3015,"RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)","UN",249633]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / TRANSPORTES Y ACARREOS",3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.","M3",19344]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS EN TIERRA",3018,"RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)","M3",70134]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m","M2",4745]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",3022,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.","M3",38421]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",84809]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",56980]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3041,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",21896]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3042,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",38540]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3043,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",51119]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3044,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",72823]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3045,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",105279]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3046,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",167113]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3047,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",221641]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3048,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",289702]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",20436]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",59980]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3055,"12 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",177160]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3056,"16 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",235013]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",3094456]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",5222134]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",3018518]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",36996]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3064,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",49132]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3065,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e instalación)","ML",58538]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3066,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",88856]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3067,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",103945]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3068,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",132187]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3069,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",164643]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3070,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",209894]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3071,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",300521]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",1744182]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3155,"DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)","UN",130221]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3159,"2 DUCTOS D=3\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207.","ML",25564]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3163,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)","ML",339426]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3172,"SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Tierra Negra)","M2",6858]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3178,"DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)","M2",27150]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3179,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)","ML",3258]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3180,"DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=15 mils, Acrílica B. Agua. Inc. Sum y Aplic. con Equipo. Inc Microesf.)","ML",4073]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3189,"6  DUCTOS D=4\"  Y 3 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS215.","ML",186514]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3194,"6 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",64749]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3195,"2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",31400]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3196,"UNION GIBAULT D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",82277]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3197,"UNION GIBAULT D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",113898]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3198,"UNION GIBAULT D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",170786]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3199,"UNION GIBAULT D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",267621]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3200,"UNION GIBAULT D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",434540]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3201,"UNION GIBAULT D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",523906]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3202,"CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)","M3",475201]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3203,"CONCRETO 2500 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)","M3",381280]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",589866]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","UN",50126]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",266867]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3210,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)","ML",47500]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.","UN",406620]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3223,"TUBERIA PVC D=2\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",13612]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3224,"TUBERIA PVC D=2 1/2\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",18511]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3225,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",26264]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3226,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",42064]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3227,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",88881]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3228,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",147591]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3229,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",230239]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3230,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",317054]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3231,"TUBERIA PVC D=2\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",11830]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3232,"TUBERIA PVC D=2 1/2\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",15980]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3233,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",22462]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3234,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",35822]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3235,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",73947]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3236,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",122792]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3237,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",189166]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3238,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)","ML",261458]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3239,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 32.5 (Suministro e Instalación)","ML",18705]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3240,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 32.5 (Suministro e Instalación)","ML",29570]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3241,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 32.5 (Suministro e Instalación)","ML",61502]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3242,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 32.5 (Suministro e Instalación)","ML",101641]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3243,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 32.5 (Suministro e Instalación)","ML",156864]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3245,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 32.5 (Suministro e Instalación)","ML",215789]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3246,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)","ML",25238]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3247,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)","ML",50807]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3248,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)","ML",82887]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3249,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)","ML",127594]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3250,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)","ML",175437]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3251,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (Suministro e Instalación)","UN",310364]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3252,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",302008]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3253,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",355211]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3254,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (Suministro e Instalación)","UN",422744]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3255,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x2\" (Suministro e Instalación)","UN",509990]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3256,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",581925]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3257,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",662607]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3258,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (Suministro e Instalación)","UN",693904]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3259,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (Suministro e Instalación)","UN",745193]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3260,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x2\" (Suministro e Instalación)","UN",778604]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3261,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",934970]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3262,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",967516]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3263,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x6\" (Suministro e Instalación)","UN",1015057]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3264,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x8\" (Suministro e Instalación)","UN",1177670]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3265,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x10\" (Suministro e Instalación)","UN",1295897]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",1386338]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",1418230]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)","UN",1710970]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)","UN",1874238]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3271,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x10\" (Suministro e Instalación)","UN",2200120]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)","UN",2525406]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3273,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x8\" (Suministro e Instalación)","UN",7637434]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3274,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x10\" (Suministro e Instalación)","UN",8340367]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3275,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x12\" (Suministro e Instalación)","UN",8539335]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3276,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x14\" (Suministro e Instalación)","UN",8880984]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3277,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x16\" (Suministro e Instalación)","UN",9998989]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3278,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x18\" (Suministro e Instalación)","UN",10593930]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3279,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x20\" (Suministro e Instalación)","UN",12274864]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3280,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x24\" (Suministro e Instalación)","UN",13549533]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3281,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",225489]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3282,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",223163]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3283,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",6254]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3284,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",10550]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3285,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",8671]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3286,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",15245]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3287,"TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2\" TIPO RMC (Incluye Suministro e Instalación)","ML",36467]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3288,"TUBERIA CONDUIT METALICO D=1\" TIPO RMC (Incluye Suministro e Instalación)","ML",23169]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3291,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",82370]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3292,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",112444]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3293,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",176699]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3294,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",350208]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3295,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",648565]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3296,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",1181941]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1417370]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3298,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=14\" (Suministro e Instalación)","UN",2180196]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3299,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=16\" (Suministro e Instalación)","UN",3049275]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3300,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=18\" (Suministro e Instalación)","UN",3640255]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3301,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=20\" (Suministro e Instalación)","UN",4559815]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3303,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",95520]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3304,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",114943]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3305,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",147306]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3306,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",292672]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3307,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",620421]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3308,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",1004829]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1107732]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3310,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=14\" (Suministro e Instalación)","UN",1570717]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3311,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=16\" (Suministro e Instalación)","UN",2309274]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3312,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=18\" (Suministro e Instalación)","UN",3049777]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3313,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=20\" (Suministro e Instalación)","UN",4407198]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3315,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",253878]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1180917]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3317,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",243882]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1033298]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3320,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",235730]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1010317]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3322,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",338365]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3323,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",490831]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3324,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",1186170]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3325,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",1636929]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3327,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3\" (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)","UN",2014999]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3328,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)","UN",1818721]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3329,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)","UN",2912820]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3330,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO TRÁFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)","UN",3005687]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3331,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)","UN",3942408]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3347,"POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",656803]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3348,"POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",761039]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3350,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",717944]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3351,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",878297]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3352,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",962475]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3353,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",845594]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3354,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1251122]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3355,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1158279]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3356,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1432128]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3357,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",2003303]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3358,"POSTE METALICO AP, H=6m TIPO M130 SENCILLO (Inc. Sumin., Izaje, Aplomado, Inst., Base según Norma AP330 y Luminaria 70W)","UN",1353586]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3359,"POSTE METALICO AP, H=6m TIPO M130 DOBLE (Inc. Sumin., Izaje, Aplomado, Inst., Base según Norma AP330 y Luminarias 70W)","UN",1829309]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3360,"POSTE METALICO AP, H=9m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Inc. Brazo Sencillo y Base según Norma AP802)","UN",1896531]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3361,"POSTE METALICO AP, H=10m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Incluye Brazo Doble y Base según Norma AP802)","UN",2215584]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3363,"POSTE METALICO AP, H=10m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Inc. Brazo Doble y Base según Norma AP802)","UN",2531073]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3364,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",649386]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3365,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",761039]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3366,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",892496]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3368,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",763932]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3369,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",878297]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3370,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",976242]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3371,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",907351]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3372,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1009245]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3373,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1227650]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3374,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1301941]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3375,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1476745]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3376,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)","UN",1593820]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3378,"DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)","M2",2064]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3379,"4 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS217.","ML",132154]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3380,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.","ML",60326]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.","ML",12852]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3385,"6 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",89253]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3388,"9  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.","ML",294256]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3391,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",164799]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3393,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",926870]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3394,"LOSA DE CONCRETO MR41 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",569936]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3396,"BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","UN",656130]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3397,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)","UN",255482]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3400,"BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)","UN",156515]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3401,"BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)","UN",370728]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1.40m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)","UN",544728]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3404,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"  (Suministro e Instalación)","UN",102265]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3405,"UNION DE REPARACION HD EL D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",264852]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3408,"6  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.","ML",196995]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",5267163]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",5347476]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3412,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",300745]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3413,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",7400]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3414,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",12723]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3415,"2 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",23232]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)","M2",53084]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3426,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",31790]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",3429,"SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)","UN",424733]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",3430,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)","UN",288597]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",3431,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)","UN",430627]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",3432,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)","UN",707477]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3433,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)","UN",10358]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3434,"TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR","UN",94219]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",61964]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3442,"CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)","M3",397733]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",55021]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)","UN",389269]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)","UN",532069]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)","UN",527309]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",3454,"ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)","M3",56733]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3463,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6\"  (Suministro e Instalación)","UN",165805]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",23586]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",395507]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3466,"CONCRETO 4000 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",409191]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3467,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",395284]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",335399]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)","ML",670379]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)","ML",454858]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)","UN",410951]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)","UN",531717]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)","UN",658803]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3475,"MORTERO 1:4 (Hecho en Obra)","M3",288581]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",332787]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)","M3",422155]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3478,"RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2\" (Suministro,  Extendido y Compactación)","M3",82611]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",3486,"DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.","M3",129762]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3487,"LUMINARIA DE SODIO 400W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)","UN",564199]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3490,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA DERECHA\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)","UN",40997]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3491,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)","UN",32580]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3492,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA DERECHA\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Micr","UN",59187]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3499,"UNION DE REPARACION HD EL D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",403927]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3500,"UNION DE REPARACION HD EL D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",588487]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",938784]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3502,"UNION DE REPARACION HD EL D=14\" (Suministro e Instalación)","UN",1246732]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3503,"UNION DE REPARACION HD EL D=16\" (Suministro e Instalación)","UN",1596845]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3504,"YEE EN CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",75110]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3505,"YEE EN CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",158546]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3506,"YEE EN CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",206598]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3507,"YEE EN CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",245569]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3508,"YEE EN CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",307492]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3509,"YEE EN CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",356121]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3510,"YEE EN CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",441522]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3511,"YEE EN CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)","UN",666136]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3512,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",16378]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3513,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",38974]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3514,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",68141]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3515,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",128518]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3516,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",337874]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3517,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",795608]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3518,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",1723406]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3519,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",2336484]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3520,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",27294]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3521,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",30702]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3522,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",46847]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3523,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",92364]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3524,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",247687]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3525,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",531441]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3526,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",1131195]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3527,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1585156]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3528,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",24407]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3529,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",32981]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3530,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",46253]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3531,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",82827]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3532,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",199167]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3533,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",415418]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3534,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",923092]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3535,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1240970]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3536,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",27701]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3537,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",31364]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3538,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",42468]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3539,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",78919]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3540,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",178803]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3541,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",357888]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3542,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",757145]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3543,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",1000357]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3544,"ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=3\" (Suministro e Instalación) REVISAR LIMPIADOR SOLDADURA","UN",27614]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3545,"ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=4\" (Suministro e Instalación) REVISAR SOLDADURA LIMPIADOR","UN",47626]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3546,"ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=2\" (Suministro e Instalación) REVISAR SOLDADURA LIMPIADOR","UN",10196]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3548,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)","UN",141422]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3549,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)","UN",110344]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3550,"BANCA EN MADERA TIPO M50 (Suministro e Instalación)","UN",497796]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3551,"PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)","UN",463926]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3552,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)","UN",151313]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3554,"CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1m, L=2m. Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)","UN",378898]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3555,"CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m. Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)","UN",569813]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3556,"TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye base)","UN",3743517]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3557,"PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)","UN",13251732]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3559,"POSTE LUMINARIA HISTORICA TIPO M131 H=5m (Inc. Suministro e Instalación. No Inc.: Luminarias, Cableado y Base Pedestal)","UN",2954964]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3560,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)","UN",108507]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",3561,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)","UN",144655]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3562,"9 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalacion. NORMA CS211.","ML",132642]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3567,"MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)","M2",58817]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3569,"POSTE METALICO AP, H=10m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Inc. Brazo Sencillo y Base según Norma AP802)","UN",2151859]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3589,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",454654]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3591,"2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS208.","ML",31400]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3599,"36 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). SUMINISTRO Y COLOCACION SIN EXCAVACION.","ML",530347]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3600,"UNION PVC TIPO U.M. D= 2\" (Suministro e Instalación)","UN",23397]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3601,"UNION PVC TIPO U.M. D= 3\" (Suministro e Instalación)","UN",39201]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3602,"UNION PVC TIPO U.M. D= 4\" (Suministro e Instalación)","UN",61211]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3603,"UNION PVC TIPO U.M. D= 6\" (Suministro e Instalación)","UN",142478]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3604,"UNION PVC TIPO U.M. D= 8\" (Suministro e Instalación)","UN",253650]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3605,"UNION PVC TIPO U.M. D= 10\" (Suministro e Instalación)","UN",456571]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3606,"UNION PVC TIPO U.M. D= 12\" (Suministro e Instalación)","UN",703288]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3607,"UNION PVC TIPO U.M. D= 2 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",30538]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3611,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",426157]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3618,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",111194]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3619,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",72374]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3620,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",137905]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.","UN",727522]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3636,"CONCRETO 5000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",774280]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3637,"CONCRETO 4000 PSI PARA DADOS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",609783]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3639,"CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",723649]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3640,"CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",584804]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3641,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTR. DE TRANSICION (Premezclado. Incl. Sumin, Formalet. y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",602650]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3642,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",602650]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3643,"CONCRETO 3000 PSI PARA PUENTE CAJON (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",601746]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3644,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",634705]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3645,"CONCRETO 3000 PSI PARA BOX CULVERT (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",634705]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3646,"CONCRETO 3000 PSI PARA ALETA VIGA SOLERA (Premezclado. Incl. Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",683171]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3647,"CONCRETO 2000 PSI PARA SUB-BASE PUENTE (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",469840]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",321361]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",288900]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)","UN",2544592]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",3922345]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",2673488]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)","UN",4948842]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)","M3",266240]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3684,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",139278]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3685,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",425380]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)","UN",215655]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",3688,"DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (Incluye Dado de Anclaje)","UN",32029]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",78356]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3695,"TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)","UN",433506]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3696,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26x6x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",50074]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3698,"TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H <  20 m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)","UN",197786]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3699,"TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)","UN",116290]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")","ML",173476]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","KG",2706]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)","M3",4886]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)","UN",1648106]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3716,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=1m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)","UN",902772]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)","M2",13781]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3722,"NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)","UN",88749]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3723,"LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)","UN",50098]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3724,"LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)","UN",50098]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3727,"CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=6cm (Suministro e Instalación. No Incluye Material de Base)","ML",4328]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3729,"CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)","M3",392160]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3730,"GROUTING 1500 PSI (Incluye Suministro y Colocación)","M3",421687]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3733,"SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)","ML",1215211]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",3735,"TUBERIA PF D=1/2\" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)","ML",1747]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",54952]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",605921]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",651570]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3751,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",47365]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3753,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",19331]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue). Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final.","M3",58750]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto). Incluye , movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. También incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto.","ML",182428]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo. Incluye , movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. También incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto.","ML",233004]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo. Incluye , movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. También incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto.","ML",297568]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",3770,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES.","JR",300753]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3776,"ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)","M2",31797]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",3777,"CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos). NORMA LA009.","UN",314953]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)","UN",365888]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3780,"3 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",45863]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",3784,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",22456]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3787,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",23087]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3795,"8 DUCTOS D=4\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",161480]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3796,"12 DUCTOS D=4\" PVC-EB (LIVIANO) (Incluye Suministro e instal","ML",242112]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3797,"16 DUCTOS D=4\" PVC-EB (LIVIANO) (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",321616]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",3798,"24 DUCTOS D=4\" PVC-EB (LIVIANO) (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",481490]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",3800,"NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE","M2",1110]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)","M2",1360]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3811,"CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.  INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA","ML",1859]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",3819,"PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (e=1mil. Inc. Sumin. y Aplic. No Inc. Imprimante, Barrera, Esmalte Epóxico o Similares)","ML",3065]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)","ML",7430]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",559196]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",82417]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",57142]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",569563]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1642]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1499]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3867,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1581]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",27150]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3872,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)","ML",3258]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)","M3",231162]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",256433]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",347911]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")","ML",108742]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")","ML",175156]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)","UN",1217682]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3879,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)","UN",994200]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3880,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)","UN",490467]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3881,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.25m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)","UN",355521]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",1737983]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3883,"SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",2422788]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",2195087]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3885,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",2723260]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",2712579]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",2984317]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3888,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",2996588]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3889,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",1806228]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",1812745]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3891,"SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",2412552]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3892,"SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",2952538]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3893,"SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",2964809]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3894,"SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)","UN",3265131]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3895,"SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",3278991]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3896,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)","UN",2203734]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)","UN",2336193]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)","UN",2692394]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3899,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)","UN",3436680]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3900,"SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)","ML",1221272]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3901,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",17840]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3902,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",33851]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3903,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",56211]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3904,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",26418]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3905,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",75359]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3906,"SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)","ML",967514]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3907,"SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)","ML",972473]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)","UN",2008823]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3909,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)","UN",1932347]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3910,"CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",473681]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",387871]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",485106]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",569600]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",771747]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",962731]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3924,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1364922]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1245775]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3932,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",38041]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3933,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",58176]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3934,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",110966]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3935,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",137099]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3936,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",174241]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3937,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",225904]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3938,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",271083]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3939,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",382583]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3944,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",389866]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3945,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",471316]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3946,"TUBERIA CONCRETO D=32\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",586724]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3947,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",736522]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3948,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",902762]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3949,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1028827]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3950,"TUBERIA CONCRETO D=48\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1243514]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3951,"TUBERIA CONCRETO D=52\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1420673]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3952,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1622956]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3953,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1831759]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3954,"TUBERIA CONCRETO D=64\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2025648]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3955,"TUBERIA CONCRETO D=68\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2240235]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3956,"TUBERIA CONCRETO D=72\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2480700]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3957,"TUBERIA CONCRETO D=80\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3018690]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3958,"TUBERIA CONCRETO D=86\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3365491]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3959,"TUBERIA CONCRETO D=92\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3743867]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3960,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",389866]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3961,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",482931]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3962,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",601099]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3963,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",752658]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3964,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",923325]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3965,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1047677]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3966,"TUBERIA CONCRETO D=48\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1270408]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3967,"TUBERIA CONCRETO D=52\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1452898]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3968,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1641853]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3969,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2046768]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3970,"TUBERIA CONCRETO D=64\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2066822]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3971,"TUBERIA CONCRETO D=68\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2371944]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3972,"TUBERIA CONCRETO D=72\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2490506]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3973,"TUBERIA CONCRETO D=80\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3031209]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3974,"TUBERIA CONCRETO D=86\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3413900]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3975,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",389866]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3976,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",507159]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3977,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",630659]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3978,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",789405]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3979,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",970830]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3980,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1099609]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3981,"TUBERIA CONCRETO D=48\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1332240]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3982,"TUBERIA CONCRETO D=52\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1521061]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3983,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1715300]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3984,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1861319]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3985,"TUBERIA CONCRETO D=64\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2141220]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3986,"TUBERIA CONCRETO D=72\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2706467]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3987,"TUBERIA CONCRETO D=68\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2286788]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3988,"TUBERIA CONCRETO D=80\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3144973]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3989,"TUBERIA CONCRETO D=86\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3491821]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3990,"TUBERIA CONCRETO D=92\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3797655]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3991,"TUBERIA CONCRETO D=92\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3855918]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3992,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",433753]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3993,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",567183]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3994,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",708580]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3995,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",887033]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3996,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1091829]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3997,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1235792]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3998,"TUBERIA CONCRETO D=48\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1491796]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3999,"TUBERIA CONCRETO D=52\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1709272]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4000,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",1856862]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4001,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2144443]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4002,"TUBERIA CONCRETO D=64\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2389454]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4004,"TUBERIA CONCRETO D=68\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2654212]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4005,"TUBERIA CONCRETO D=72\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",2925189]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4006,"TUBERIA CONCRETO D=80\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",3533960]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4007,"TUBERIA CONCRETO D=86\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",4165647]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4008,"TUBERIA CONCRETO D=92\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",4522556]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4009,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",8512]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4010,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",11680]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4011,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",14105]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4012,"GEOTEXTIL NT 6000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",15923]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4013,"GEOTEXTIL NT 7000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",19491]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",8512]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4015,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",11680]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4016,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",14105]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4017,"GEOTEXTIL NT 6000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",15923]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4018,"GEOTEXTIL NT 7000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",19491]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4019,"GEOTEXTIL REPAV 400 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)","M2",6166]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4020,"GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)","M2",7192]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4021,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)","M2",11680]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4022,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)","M2",14105]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4023,"GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)","M2",15923]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4024,"GEOTEXTIL NT 7000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)","M2",19491]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4026,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",6613]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4027,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",7708]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4028,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",11314]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4029,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",15154]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4030,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)","M2",6613]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4032,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)","M2",7708]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4033,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)","M2",11314]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4034,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)","M2",15154]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4036,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)","M2",7708]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4037,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)","M2",11314]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4038,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)","M2",15154]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4039,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",19432]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4040,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",22581]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4041,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",31990]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4042,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",25580]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4043,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)","ML",25731]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",268739]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4045,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)","ML",269132]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4046,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","ML",263867]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)","ML",46444]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4048,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","ML",44752]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4049,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",48948]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4050,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","ML",44826]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)","M2",52750]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","UN",50766]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4053,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","UN",49100]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",58036]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4055,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","ML",55288]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",58288]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)","M2",42992]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4068,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)","M2",44398]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4069,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",51436]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",79480]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)","M2",65873]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)","M2",73275]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)","M2",68156]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4078,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)","M2",75558]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",82596]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4080,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)","UN",106455]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4081,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)","UN",108507]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4082,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)","UN",143791]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)","UN",142395]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4085,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","UN",84148]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4086,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","UN",79693]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4087,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","UN",82437]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",54689]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",53633]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4090,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","ML",51941]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.","UN",709583]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4100,"TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)","UN",560337]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4101,"TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)","UN",189816]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4102,"3  DUCTOS D=4\"  Y 3 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS214","ML",143124]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4103,"6  DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS210.","ML",89253]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.","UN",398863]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.","UN",750141]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.","UN",726939]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.","UN",1089253]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.","UN",1022247]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas). Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas Internas: 2.29 x 1.19m. Altura: 1.37m.","UN",1892888]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",378866]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4113,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",369535]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4114,"CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",321551]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4115,"CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",340145]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4116,"CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",378532]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4117,"CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=1350Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",397726]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4118,"CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",344943]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4119,"CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",388129]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4120,"CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=1350Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",409122]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4121,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",334147]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4122,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",318552]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4123,"CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",328749]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4124,"CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",359938]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4125,"BASE EN CONCRETO 3000 PSI PARA POSTE METALICO H=12m (Incluye Suministro y Construcción. Incluye Refuerzo) NORMA AP802.","UN",208260]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4126,"BASE EN CONCRETO 3000 PSI PARA POSTE METALICO H=8, 9 y 10m (Inc. Suministro y Construcción. Inc. Refuerzo)  NORMA AP802.","UN",185213]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4127,"BASE EN CONCRETO 3000 PSI PARA POSTE METALICO H=14m (Incluye Suministro y Construcción. Incluye Refuerzo) NORMA AP802.","UN",282511]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4128,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)","ML",60326]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4129,"8 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)","ML",121616]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.","UN",402072]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.","UN",665131]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa).  Medidas Externas: 1.10 x 1.00m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 1.33m.","UN",783651]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.80 x 1.01m. Medidas Internas: 1.30 x 0.50m. Altura: 1.33m.","UN",1087585]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4134,"GROUTING 2000 PSI (Incluye Suministro y Colocación)","M3",549760]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4135,"GROUTING 2500 PSI (Incluye Suministro y Colocación)","M3",563380]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4136,"UNION PVC D=1/2\" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)","UN",3720]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",90944]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4138,"UNION DE REPARACION HD EL D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",126988]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",132887]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",123089]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)","ML",29506]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4144,"TUBERIA PVC SANITARIA D=6\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)","ML",60289]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4145,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=8\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",101050]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4146,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=8\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",69280]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4154,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)","M2",797]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)","M3",65139]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",103256]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",107779]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",109444]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",99281]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",103328]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",103803]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4195,"AGREGADO PÉTREO DE PROTECCIÓN. (Suministro y Extendido)","M2",406]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4197,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1864]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4198,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1940]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",573379]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",596874]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",654725]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4229,"LOSA DE CONCRETO MR39 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",547757]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",524579]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4232,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4233,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4234,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=7mm, 7mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4235,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=8mm, 8mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4237,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4238,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",3096]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4239,"CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO","ML",4454]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4240,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)","ML",4870]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4241,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesfera","ML",4870]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4242,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)","ML",6088]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4243,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)","ML",6088]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4244,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA DERECHA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.51m2","UN",61282]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4245,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA DERECHA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2","UN",88473]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4246,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2.","UN",48701]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4247,"PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",40584]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4248,"DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)","M2",40584]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4249,"DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)","ML",6088]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)","UN",1464220]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)","UN",583739]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",606440]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",615549]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",444569]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4262,"EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)","M3",4886]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4264,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL.I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",32900]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4265,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)","ML",72523]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4266,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)","M3",30460]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4273,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",98198]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4274,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",138709]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4275,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",106303]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4276,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","JR",146814]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4277,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","JR",106303]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",12275]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",17339]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",13288]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",18352]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",13288]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4283,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)","JR",146814]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","HR",27467]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4285,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",219731]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4286,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)","JR",416127]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","HR",22403]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4288,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",179220]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4289,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue)","M2",14871]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4290,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)","M2",20822]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2","ML",365133]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",381734]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",404497]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",467968]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",485220]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",508089]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4297,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",694342]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4298,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",902752]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4299,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2","ML",1004627]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES","ML",235523]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES","ML",262578]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES","ML",306486]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4303,"CARCAMO 20 A 24 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES","ML",350702]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4304,"CARCAMO 24 A 36 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES","ML",365895]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4305,"CAMARA DOBLE TIPO \"Fs\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-018","UN",264222]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4306,"CAMARA TIPO \"2Fr\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-019","UN",588838]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4307,"CAMARA TIPO \"Fr\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-021","UN",359761]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4308,"CAMARA TIPO \"A\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-022","UN",3705598]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4309,"CAMARA TIPO \"LA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-023","UN",3705598]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4310,"CAMARA TIPO \"ZA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-024","UN",3941859]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4311,"CAMARA TIPO \"JA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-025","UN",3698262]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4312,"CAMARA TIPO \"TA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-026","UN",3698262]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4313,"CAMARA TIPO \"XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-027","UN",3690926]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4314,"CAMARA TIPO \"B\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-028","UN",3350168]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4315,"CAMARA TIPO \"LB\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-029","UN",3350168]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4316,"CAMARA TIPO \"ZB\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-030","UN",3616067]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4317,"CAMARA TIPO \"JB\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-031","UN",3335214]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4318,"CAMARA TIPO \"TB\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-032","UN",3335214]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4319,"CAMARA TIPO \"XB\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-033","UN",3326579]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4320,"CAMARA TIPO \"C\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-034","UN",2819284]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4321,"CAMARA TIPO \"LC\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-035","UN",2819284]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4322,"CAMARA TIPO \"ZC\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-036","UN",2819284]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4323,"CAMARA TIPO \"JC\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-037","UN",2800343]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4324,"CAMARA TIPO \"TC\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-038","UN",2800343]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4325,"CAMARA TIPO \"XC\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-039","UN",2791708]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040","UN",4677442]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4327,"CAMARA TIPO \"2TA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-041","UN",4649555]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042","UN",2569864]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050","UN",561471]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049","UN",750379]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4331,"CAMARA DOBLE TIPO \"2Fs\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-055","UN",779300]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045","UN",2410882]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043","UN",2401558]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047","UN",2405877]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4335,"CAMARA TIPO \"TD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-046","UN",2402552]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4336,"CAMARA TIPO \"D/2\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048","UN",1457041]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4337,"CAMARA TIPO \"F2\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-051","UN",344315]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4338,"CAMARA TIPO \"ZD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-044","UN",2401558]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4340,"INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4\" A Ø 6\"","ML",2540]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4341,"CANALIZACION VIA PUBLICA UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-001. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",141283]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4342,"CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-002. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",198801]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4343,"CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-003. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",322998]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004. DISPOSICIÓN CUADRADA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",373209]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4345,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN LINEAL EPM NORMA RS1-005. DISPOSICIÓN LINEAL. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",385033]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4346,"CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-006. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",533656]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4347,"CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-007. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",701382]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4348,"CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-008. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",752675]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4349,"CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-009. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",901085]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4350,"CANALIZACION VIA PUBLICA DIECISEIS (16) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-010. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",1277253]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4351,"CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",201180]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4352,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-012. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",222681]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4353,"CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-013. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",312193]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4354,"CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-014. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",424009]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4355,"CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-015. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",400249]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4356,"CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-016. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",540534]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4357,"CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-017. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",290688]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4358,"CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-018. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",402443]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4359,"CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-019. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",319988]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4360,"CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-020. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",464733]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4361,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-021. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",476657]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4362,"CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-022. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",623616]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4363,"CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-023. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",501134]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4384,"UNION DRESSER D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",87592]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4385,"UNION DRESSER D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",88901]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4386,"UNION DRESSER D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",208952]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4387,"UNION DRESSER D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",227615]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4388,"UNION DRESSER D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",329632]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4389,"UNION DRESSER D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",620265]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)","M3",48734]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",105835]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",37595]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)","HR",52017]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",61460]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",55688]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)","M2",43728]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4402,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",635676]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4403,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",3889152]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4404,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=2\" (Suministro e Instalación)","UN",77610]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4405,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",140587]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4406,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",308915]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4407,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",176699]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4408,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",475301]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4409,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x2\" (Suministro e Instalación)","UN",123086]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4410,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",128718]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4411,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 6\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",349663]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4412,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\"x3\" (Suministro e Instalación)","UN",176944]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)","UN",967610]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)","UN",1210310]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4415,"TAPON PVC TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",117328]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4416,"TAPON PVC TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",238769]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4417,"TAPON PVC TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",540542]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4418,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2\"  (Suministro e Instalación)","UN",27493]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4419,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3\"  (Suministro e Instalación)","UN",43596]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4420,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4\"  (Suministro e Instalación)","UN",73204]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4421,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3\" (Suministro e Instalación)","UN",99486]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4422,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4\" (Suministro e Instalación)","UN",110996]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4423,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6\" (Suministro e Instalación)","UN",212453]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4424,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",269847]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4425,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=10\" (Suministro e Instalación)","UN",478798]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4426,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12\" (Suministro e Instalación)","UN",655906]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI","M3",541061]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20","ML",31813]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4429,"COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20 revisar paral telescopico, andamio tubular","ML",37411]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4430,"VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x12","ML",26502]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4431,"PAÑETE LISO MURO 1:3 (No incluye andamio)","M2",18168]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4432,"COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x12 andamio tubular","ML",30713]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4433,"CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-024. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",617352]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4434,"CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-025. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",608823]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4435,"CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-026. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",791806]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4436,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-027. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",692361]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4437,"CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-028. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",844627]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4438,"CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-029. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",893550]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4439,"CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-030. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",1083418]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4440,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-031. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",907197]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4441,"CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-032. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",1177154]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4442,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" EPM NORMA RS1-033. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.","ML",255119]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4447,"CANALIZACION ZONA VERDE CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN LINEAL EPM NORMA RS1-005. DISPOSICIÓN LINEAL. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, SIEMBRA DE GRAMA Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: ENTIBADOS.","ML",385880]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",4461,"CANALIZACION ZONA VERDE TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4\" MAS DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" EPM NORMA RS1-019. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, SIEMBRA DE GRAMA Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: ENTIBADOS.","ML",325992]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",57084]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4478,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",81022]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",10128]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",738269]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB","ML",187721]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",617727]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4486,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",659252]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",110394]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4488,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",108729]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",104278]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4490,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase B (BG_B) e=0.25m, base asfaltica MD10) ","M2",126941]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m","M2",170040]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4501,"FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.12m","M2",85877]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4502,"DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m","M2",179126]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4503,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m","M2",198045]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4504,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m","M2",224134]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4505,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)","M2",81159]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)","M2",118858]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4507,"DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m","M2",172315]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m B= 0.20m  SBG= 0.20m","M2",149467]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4509,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m. INCLUYE SARDINEL, GEOTEXTIL Y EXCAVACION EN BASE e=30cm., BASE BG_A e=30cm","M2",207509]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4510,"FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.10m","M2",72732]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4511,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m","M2",184400]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m","M2",224426]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",104206]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4514,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=10cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)","M2",106874]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4515,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase A (BG_A) e=0.20m, base asfaltica MD10) ","M2",139420]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4516,"FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m","M2",99023]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4517,"DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.20m","M2",194342]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4518,"SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.04m","M2",28297]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4519,"SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.06m","M2",37920]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4520,"SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08m","M2",47978]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4522,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición escombros, excavación y base (BG-B) e=0.10, MD 10)","M2",132465]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4523,"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRAFICO LIVIANO","M2",144799]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4524,"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRAFICO PESADO","M2",159457]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)","ML",4758]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4541,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MD12. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MD12, riego CRR-1)","M3",731389]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)","M3",740955]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4543,"SARDINEL  PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)","ML",47113]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)","ML",48169]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4545,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. sin material de base)","ML",45421]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB","UN",4279437]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB","UN",3053045]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB","UN",3257484]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4552,"PAVIMENTO CICLO-RUTA EN RODADURA ASFALTICA  5CM","M2",51428]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4553,"POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.","UN",2483489]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4555,"LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR50 CON FORMALETA FIJA, HIERROS DE TRANSFERENCIA, HIERROS DE AMARRE, ADITIVOS","M3",686871]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",104753]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",100231]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB","UN",4394890]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)","M3",291709]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)","M3",324262]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)","M3",397553]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",77595]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",55158]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)","M3",337583]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)","M3",397330]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4566,"CONCRETO 4000 PSI (Hecho en Obra con material de río)","M3",411237]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",641222]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4568,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",650788]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4569,"ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",9651]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4575,"CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES","M2",117938]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4576,"CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.","M2",126960]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4577,"CONSTRUCCION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.","M2",98395]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INCLUYE REDES","ML",62935]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4579,"REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE MORTERO. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. NO INCLUYE REDES.","M2",95024]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4581,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO","M2",1757]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4582,"REHABILITACION DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.","M2",90780]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4583,"REHABILITACION ZONA VERDE e=10 cm. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES.","M2",18360]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4584,"REHABILITACION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.","M2",63311]
[null,null,null,"Antiguo","REHABILITACION DE PAVIMENTO RÍGIDO / REHABILITACION DE PAVIMENTO RÍGIDO",4585,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m.  EXCAVACION EN BASE e=15cm., BASE BG_B e=15cm. NO INCLUYE SARDINEL, GEOTEXTIL.","M2",161495]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4586,"REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRAFICO PESADO","M2",80513]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO","M2",265592]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4589,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL","M2",1227]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4592,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA","M2",1177]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)","M2",60905]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4594,"REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE ARENA NO INCL BORDILLO. INCL. DEMOLICION ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. NO INCLUYE REDES.","M2",78776]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4595,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA LIVIANO SOBRE MORTER.  INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. NO INCLUYE REDES.","M2",64596]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4596,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA LIVIANO SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. NO INCLUYE REDES.","M2",46839]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4597,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CICLORUTAS","M2",9491]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4598,"SELLO DE GRIETAS","ML",6257]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4599,"TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE","M2",31140]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4600,"TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE","M2",65367]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4601,"SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.05m","M2",31952]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4602,"RECONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE","M2",76214]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4603,"CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA","M2",1110]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4604,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS","M2",3312]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4605,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m (no incluye sardinel)","M2",161633]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4606,"TRITURADO 3/4\" e=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",17655]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4607,"CONSTRUCCION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-C e=0.30MT","M2",38794]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4608,"REHABILITACION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-C e=0.30MT","M2",19397]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4609,"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-C e=0.30MT INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE","M2",70535]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4610,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.04m)","M2",34048]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4611,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",119381]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",119738]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / TRANSPORTES Y ACARREOS",4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",24468]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",120093]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",156134]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4616,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",156493]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4617,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",187317]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",195205]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4619,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 27\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",214132]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4620,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 30\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",232751]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4621,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 32\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",258307]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",272575]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4624,"TUBERIA GRP 300mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",334810]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4625,"TUBERIA GRP 400mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",385689]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4626,"TUBERIA GRP 500mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",440661]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4627,"TUBERIA GRP 600mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",502181]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4628,"TUBERIA GRP 700mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",656212]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4629,"TUBERIA GRP 800mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",729471]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4630,"TUBERIA GRP 900mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",842476]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4631,"TUBERIA GRP 1000mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",963944]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4632,"TUBERIA GRP 1100mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",1076332]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4633,"TUBERIA GRP 1200mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",1280109]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4634,"TUBERIA GRP 1300mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",1413408]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4635,"TUBERIA GRP 1400mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",1567683]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4636,"TUBERIA GRP 1500mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",1735059]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4637,"TUBERIA GRP 1600mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",1940897]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4638,"TUBERIA GRP 1700mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",2169186]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4639,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08m Y MD20 e= 0.18m (no incluye sardinel)","M2",243450]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4640,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06m Y MD20 e= 0.18m (no incluye sardinel)","M2",230856]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4641,"ACOPLE GRP 300mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",307481]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4642,"ACOPLE GRP 350mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",326518]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4643,"ACOPLE GRP 400mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",350503]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4644,"ACOPLE GRP 500mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",370654]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4645,"ACOPLE GRP 600mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",533784]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4646,"ACOPLE GRP 700mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",674906]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4647,"ACOPLE GRP 800mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",783172]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4648,"ACOPLE GRP 900mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",824679]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4649,"ACOPLE GRP 1000mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",922738]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4650,"ACOPLE GRP 1100mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",993717]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4651,"ACOPLE GRP 1200mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1030433]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4652,"ACOPLE GRP 1300mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1082337]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4653,"ACOPLE GRP 1400mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1131436]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4654,"ACOPLE GRP 1500mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1254003]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4655,"ACOPLE GRP 1600mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1463169]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4656,"ACOPLE GRP 1700mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1549363]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4657,"ACOPLE GRP 1800mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1958569]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4658,"ACOPLE GRP 2000mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",2137834]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4659,"TUBERIA GRP 1800mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",2432653]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4660,"TUBERIA GRP 2000mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",3025751]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4661,"TUBERIA GRP 2400mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",4422847]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4662,"ACOPLE GRP 2400mm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",2818725]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4663,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.12m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=8cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)","M2",94016]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4664,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.15m (no incluye sardinel)","M2",203907]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4665,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.18m  BG=25cm, SBG=30cm","M2",223420]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4666,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.20m","M2",205437]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4667,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.20m (no incluye sardinel)","M2",236858]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4668,"GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",5403]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4669,"GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",6686]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4670,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",6797]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4671,"GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",8263]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4672,"GEOTEXTIL NT 1600 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",5403]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4673,"GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",6686]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4674,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",7574]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4675,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI,  premezclado","UN",256700]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4676,"GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)","M2",8263]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4677,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA PESADO SOBRE MORTER.  INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",79156]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",4678,"ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)","M2",75465]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4679,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",61399]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4680,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",58799]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4681,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO 20x10x8cm SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",64571]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4682,"REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR. PESADO SOBRE ARENA NO INCL BORDILLO. INCL. DEMOLICION ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",93336]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4683,"REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTER. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",109584]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4684,"REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO BASE ARENA. NO INCL BORDILLO. INCL. DEMOLICION ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",96508]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4685,"REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO L BASE ARENA. NO INCL BORDILLO. INCL. DEMOLICION ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",90736]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4686,"REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PSI","UN",152373]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4687,"REPOSICION BOLARDO M61 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PSI","UN",162750]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4688,"REPOSICION DE PROTECTOR DE ARBOL DE UN TUBO M91. INCLUYE EXCAVACION. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, INSTALA. NUEVO PROT","UN",151339]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4689,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)","UN",114669]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4690,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)","UN",114755]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4691,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. No incluye base en Concreto)","UN",80931]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4692,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)","UN",116721]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4693,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)","UN",116807]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4694,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. No incluye base en Concreto 3000)","UN",86666]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",4695,"PINTURA SOBRE EST. METALICA GALVANIZADA. INCL LIMPIEZA SSPC-SP3, BARRERA EPOXICA e=3mils, ACABADO URETANO e=3mils","KG",1249]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",4696,"PINTURA  EST. METALICA . INCL LIMP SSPC-SP5, IMPRIMANTE EPOX RICO ZINC Y BARRERA EPOX, ACABADO URETANO e=3mils POR CAPA","KG",2118]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4697,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)","UN",145635]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4698,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)","UN",145582]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4699,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI premezclado)","UN",147564]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4700,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)","UN",143476]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",4702,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACION DE SELLO DE ARENA","M2",2185]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4703,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA","M2",2248]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4704,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO","M2",2347]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4705,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA","M2",70055]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4706,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA","M2",70154]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",4708,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.27m PARA TRONCAL","M2",311908]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",4709,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.10m con MD12. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MD20, imprima CLR-0)","M2",81069]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4710,"DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM","ML",4058]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4711,"FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA)","UN",11932]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",943430]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4714,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","UN",894846]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4715,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 3-5 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",917456]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4716,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 6-8 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",969816]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4717,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 9-11 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1032886]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4718,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 12-20 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1251846]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4719,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.15 NO INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","UN",894846]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4720,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 3-5 RUTAS H=3.15 NO INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","UN",917456]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4721,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 6-8 RUTAS H=3.60 NO INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","M2",968626]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4722,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 9-11 RUTAS H=3.60 NO INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",1034076]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4723,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 12-20 RUTAS H=3.60 NO INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","M2",1251846]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4724,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA Y ANCL ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","M2",952499]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4725,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 3-5 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA,  ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",1309499]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4726,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 6-8 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA,  ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",1027469]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4727,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 9-11 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA,  ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","M2",1090539]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4728,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 12-20 RUTAS H=3.75 INCLUYE CENEFA,  ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","M2",1309499]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4729,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 6-8 RUTAS H=3.60 NO INCLUYE CENEFA,  INCL ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",1026279]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4730,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 9-11 RUTAS H=3.60 NO INCLUYE CENEFA,  INCL ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",1091729]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4731,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 12-20 RUTAS H=3.60 NO INCLUYE CENEFA,  INCL ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",1309499]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4732,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.15 NO INCLUYE CENEFA,  INCLUY ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION","M2",952499]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4733,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 3-5 RUTAS H=3.15 NO INCLUYE CENEFA,  INCLUY ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",975109]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4734,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 3-5 RUTAS H=3.75 NO INCLUYE CENEFA. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",923022]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4736,"SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 3-5 RUTAS H=3.75 NO INCLUYE CENEFA,  INCLUY ANCL CONCRETO Y  ACERO. FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",975109]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4737,"PILOTE D=80 CM (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)","ML",513281]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4738,"PILOTE D=70 CM (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)","ML",391981]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4739,"PILOTE D=90 CM (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)","ML",583924]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4740,"PILOTE D=100 CM (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)","ML",662838]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4741,"PILOTE D=110 CM (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)","ML",868038]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4742,"PILOTE D=120 CM (Incl. Excavación, Cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)","ML",963591]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",120842]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",120842]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",118040]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",116639]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",116639]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",110696]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",101163]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",4750,"REHABILITACION CON MATERIAL RECICLADO CON EMULSION Y SOBRECARPETA DE 5CM","M3",286605]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",4751,"FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM  ANCHO ENTRE 12-20CM","ML",10263]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4752,"CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSETA CON ESTRUCTURA EN MATERIAL RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M2",101524]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",117589]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",117589]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",111646]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4756,"CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA  Y FRANJA DE AJUSTE CON ESTRUCTURA EN MATERIAL RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M2",80067]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4757,"CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA  Y FRANJA DE AJUSTE Y ZONA VERDE CON ESTRUCTURA EN MATERIAL RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M2",71083]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4758,"SELLO DE FISURAS","ML",4461]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4759,"RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO PARA TABLERO Y ESCALERA","ML",29999]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4760,"PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",364867]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4761,"PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA ESCALERA DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",170058]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4762,"RETIRO DE PISOS EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTACIONES TRANSMILENIO","ML",23973]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4763,"PISO EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTACIONES TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",546047]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4764,"AJUSTE DE TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES METALICOS TIPO TRANSMILENIO","UN",1160]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",4765,"TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES METALICOS TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1333]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4767,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)","M3",110397]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4768,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)","M3",108732]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4769,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)","M3",104209]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)","M3",104756]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4771,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)","M3",104281]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4772,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)","M3",100234]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4776,"LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","M2",1810]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4777,"LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","M2",3014]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4778,"LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24\", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","UN",36448]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4779,"LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36\", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","UN",82022]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4780,"LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA (INCLUYE CARGUE)","KM",196105]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4781,"REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","M3",8596]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4782,"CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE","M2",738]
[null,null,null,"Antiguo","MALLA VIAL RURAL / VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI","M3",513442]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4784,"PROCESO DE INSTALACION  DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)","M3",14883]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA.","ML",161118]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4787,"CODO PVC  45° D=1 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",11843]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4788,"GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",32919]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4789,"1 DUCTO D=1 1/2\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",10001]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4790,"1 DUCTO D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",9031]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4791,"1 DUCTO D= 4\" PVC  TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",16907]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).","M3",51133]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4794,"LLAMA AMARILLA (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros A 28 KM. SUMINISTRO Y PLANTACION.","M2",116012]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4795,"COLA DE ZORRO (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros a 28  KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.","M2",116012]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4796,"ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros a 21 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",245147]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4797,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros a 21 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",130147]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4798,"CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28 km).  SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",136808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4799,"CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",136808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4800,"JAZMIN CHINO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28km. SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",136808]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4801,"TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2\" RDE21 PSI 200 (Incluye limpieza y soldadura). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",13469]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4802,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5mt  (Incluye transporte, recolección).","UN",1050000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4803,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 mt  (Incluye transporte, recolección).","UN",1500000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4804,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 mt  (Incluye transporte, recolección).","UN",2250000]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4805,"TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\". SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",107853]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4806,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",227836]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","HR",28480]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4808,"TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\". SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",118829]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4809,"TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\". SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",166292]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4810,"TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",235435]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA).","ML",150182]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4813,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION.","UN",17304]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",4814,"FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI PREMEZCLADO.","ML",7637]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4815,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN ADOQUIN Y/O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO,  RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21km.","M2",1807]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4816,"MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE SELLO DE FISURAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL. ANCHO DE CICLORRUTA 2.5MT. RETIRO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 21 KM.","ML",13453]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4817,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21km.","M2",5316]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4818,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE CORTE RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21km.","M2",62551]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4819,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS EN PAVIMENTO ASFALTICO ANCHO 2.5MT. INCLUYE SELLO DE FISURAS EN EL 50% DEL AREA Y REPOSICION DE CARPETA EN EL 50% DEL AREA RESTANTE TRANSP. Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 21 KM.","ML",96928]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4820,"REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL. SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSP. Y DISPOSIC. DE ESCOMBROS 21 KM.","M2",99300]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4821,"REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSP. Y DISP. DE ESCOMBROS A 21 KM.","M2",116267]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4822,"REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE ARENA, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM.","M2",115483]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4823,"REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE MORTERO, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM.","M2",130161]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",4824,"REHABILITACION DE ANDENES EN CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM.","M2",111868]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4825,"REHABILITACION DE CICLORRUTAS EN CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. ANCHO CILORRUTA 2.5MT. TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.","ML",190637]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4826,"RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAMA BICICLETA (0.8x1.2mt) EN CICLORRUTAS. SUMINISTRO Y APLICACION.","UN",38961]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4827,"PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR BLANCA PARA CUADROS CRUCE CICLORRUTA DE 0.4mt x 0.4mt. SUMINISTRO Y APLICACION.","UN",4344]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",4828,"PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 mils ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O  HERRAMIENTA MENOR.","ML",17326]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4829,"PLACA EN CONCRETO MR-41 ACELERADO A TRES DIAS PARA LOSAS REFORZADAS PARA PUENTES PEATONALES EN CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS.","M3",792788]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES",4830,"MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA PUENTE PEATONAL, INCLUYE LAVADO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y/O METALICAS A PRESION, INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W..","M2",5097]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES",4831,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PUENTE PEATONAL EN CONCRETO, INCLUYE REEMPLAZO DE PELDAÑOS DE ESCALERAS Y PISO DE PUENTE, SELLO DE JUNTAS AJUSTE Y PINTURA DE BARANDAS Y PINTURA DEL PUENTE.","M2",100312]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4832,"SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.","UN",51047]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM.","UN",6997]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.","UN",91827]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DE ACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).","M3",209224]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). ","M3",254911]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4837,"RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).","M3",132499]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4838,"RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).","M3",94070]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4839,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).","UN",397692]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4840,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",105083]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4841,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",171687]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4842,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).","UN",247720]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4843,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).","UN",159321]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4844,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",2026986]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4845,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).","UN",714968]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4846,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).","UN",84423]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4848,"DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36\" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).","ML",5823]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4849,"DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12\" (INCLUYE CARGUE).","ML",1688]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).","M3",187636]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).","UN",21760]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).","M3",468254]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).","M3",484967]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).","M3",501645]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",4855,"CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 cm..","M2",42089]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).","M2",73520]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO).","M2",1448]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4858,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).","UN",644796]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)","ML",24336]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4860,"DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (e=2.3mm. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS( (A= 1.434m2). INCLUYE PICTOGRAMA.","und",58197]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","M2",98344]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4862,"TUBERÍA CONCRETO D= 32\" CL. III REFORZADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",652338]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4863,"DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A= 0.3mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",12175]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4864,"DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",16234]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4865,"DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",8117]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4866,"DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",16234]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4867,"DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",24350]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4868,"DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2mt, (e= 15 mils ACRÍLICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",1249]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4869,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).","UN",42212]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4870,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).","UN",42212]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",4871,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).","UN",21106]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4872,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ","UN",121154]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4873,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",349270]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4874,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",273920]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4875,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",108194]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4876,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4\" (INCLUYE: 1mt TUBERÍA GALVANIZADA D= 3/4\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR).","UN",211860]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4877,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1\" (INCLUYE: 1mt TUBERÍA GALVANIZADA D= 1\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR).","UN",201694]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4878,"CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",137284]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4879,"CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",231927]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4880,"26 DUCTOS d= 4\" DE PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE RELLENO).","UN",410262]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",251808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4882,"EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",136808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4883,"PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación. SUMINISTRO Y PLANTACION.","M2",42500]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4884,"NOGAL H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",136808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4885,"ROBLE H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",136808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4886,"CAUCHO SABANERO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",151808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4887,"MAGNÓLIO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",281808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4888,"YARUMO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",181808]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO.","UN",1010124]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).","UN",304634]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).","UN",512821]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).","ML",190517]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4894,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","JR",187325]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","HR",23416]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).","ML",239338]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).","ML",294660]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4898,"REDUCCION HD 4\"x2\" J.H. (Suministro e Instalación).","UN",104508]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4899,"REDUCCION HD 4\"x 3\" J.H. (Suministro e Instalación).","UN",116170]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4900,"REDUCCION HD 8\"x 6\" J.H. (Suministro e Instalación).","UN",403555]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4901,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).","UN",881722]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m).","UN",876197]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4903,"PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. LONGITUD 1,20MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA","UN",82376]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4904,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS..","M2",156695]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..","ML",69570]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN","M3",56249]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.","M3",45539]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4909,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI.","M2",128467]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).","M2",109857]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4911,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.","ML",44935]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA.","UN",1503575]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB).","UN",1290965]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4914,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\".","UN",612064]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO.","ML",38545]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4918,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA ANCLAJE..","ML",118660]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4919,"ADOQUIN EN CONCRETO 200x100x60mm  A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4cm MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).","M2",67718]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN..","UN",611857]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4921,"POSTE DE REFERENCIA TIPO INVIAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE CONCRETO 2000 PSI PARA ANCLAJE , CONCRETO 2500 PSI PARA POSTE, CONCRETOS HECHOS EN OBRA, INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y PINTURA REFLECTIVA.","UN",85824]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4922,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","JR",121533]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","HR",15192]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4925,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 Km, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADO).","M3",168881]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4926,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 10 Km, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADO).","M3",146921]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",4928,"CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.","UN/ME",5770]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4930,"BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).","H/ME",1215491]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN.","UN/ME",25964]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4932,"PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPCIDAD APROXIMADA 6M3.","UN",152888]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",4933,"AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO PARA EXTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","UN",254324]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4934,"ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.","UN/ME",83418]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4935,"PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.","UN",16379]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4936,"ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.","UN",24356]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4937,"BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4\" Y POLISOMBRA 47%).","M2",5739]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / TRANSPORTES Y ACARREOS",4938,"MOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO EN CAMABAJA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y VEHÍCULOS ESCOLTA). FUERA DE PERÍMETRO URBANO. DESDE BOGOTÁ A SUMAPÁZ.","VIAJE",926000]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",4942,"LABORATORIO ANÁLISISDE CALIDAD DEL AGUA. INCLUYE SÓLIDOS TOTALES, SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS, COLOR, DBO5, DQO, TURBIEDAD, GRASAS Y ACEITES. INCLUYE TOMA DE MUESTRAS, INFORME Y LOGÍSTICA.","UN",428189]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4943,"ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%","M3",215022]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).","ML/ME",5724]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",4946,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90mt DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).","ML/ME",15730]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.","M2",2491]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.60m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.","UN",693691]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.40m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.","UN",649465]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4950,"SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",3224662]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4951,"SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ","UN",2348823]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4952,"POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1688372]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4953,"POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",3657941]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4954,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",9044]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4955,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",7973]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4956,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",9932]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4957,"BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",394564]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4958,"ADOQUIN DE ARCILLA COLOR ROJO O SIMILAR (26x6x6cm) (Incluye arena de peña para sello, Base 5cm en mortero de 2000 PSI) Transporte petreos 28 Km. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",58195]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",4959,"ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4\" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","KG",3433]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4960,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA IZQUIERDA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas).","UN",88473]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4961,"DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS..","ML",16234]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4962,"DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1mt,  L= 1.20mt  E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS..","ML",4058]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4963,"DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1mt,   E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS..","ML",4058]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4964,"DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1mt,   E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS..","ML",4058]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR).","UN",328723]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",4966,"DESMONTE SEÑAL VERTICAL.","UN",2623]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).","UN",720249]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21).","UN",224978]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21).","UN",168806]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\".SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).","UN",413895]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).","UN",1949089]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4972,"EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21).","UN",761178]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4973,"EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).","UN",1231461]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4974,"EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21).","UN",3037472]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\". SUM E INST. (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21).","UN",254782]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\". SUM E INST. (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21).","UN",554351]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4977,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HG 4\". SUM E INST. (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21).","UN",254782]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa).","UN",538506]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad).","UN",471128]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",4980,"2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (No Incluye Rellenos).","ML",344869]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",50919]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4982,"ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).","UN",79080]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4983,"PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN).","UN",37716]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).","UN",193103]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA).","M3",536805]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).","M3",631092]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m).","UN",1059252]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / TRANSPORTES Y ACARREOS",4988,"MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.","VIAJE",282278]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4989,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)","ML",152293]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",4990,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (Incluye material de base mortero 2000 PSI)","UN",456879]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4991,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)","ML",146797]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4992,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (Incluye material de base mortero 1:5 hecho en obra)","UN",450546]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",4993,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (No incluye material de base)","UN",440391]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4994,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",103803]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",4995,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) Distancia de transporte 28 Km","M3",161117]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",4996,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",400826]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)","ML",15520]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5000,"1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.","ML",68670]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO.","UN",769499]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5002,"1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. ","ML",55262]
[null,null,null,"Antiguo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO.","UN",32992]
[null,null,null,"Antiguo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",5004,"CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES)","HR",57851]
[null,null,null,"Antiguo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",5005,"CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES)","JR",462797]
[null,null,null,"Antiguo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",5007,"BALASTO TAMAÑO DEL AGREGADO ENTRE 1/2\" Y 3\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",212462]
[null,null,null,"Antiguo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",5010,"DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLUYE EQUIPO DE OXICORTE Y RETIRO CON EQUIPO)","UN",211651]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).","UN",423858]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5017,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC. EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.","UN",301023]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).","UN",419148]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5019,"TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4\"X2\" (SUMINISTRO E INSTALACION).","UN",175725]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5021,"TUBERIA DE ACERO SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TRANSPORTE).","ML",375779]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5023,"2 DUCTOS D=2\" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).","ML",18498]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5024,"VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO.","UN",947953]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5025,"VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2).","M2",155817]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO).","UN",3592911]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.","UN",3290400]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5029,"ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500 C, SUMINISTRO,FABRICACION,GALVANIZADO EN CALIENTE, PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE, PARA ESTACION TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE. LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA","KG",10760]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES",5030,"POSTENSIONAMIENTO (INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)","TON-M",1562]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5032,"FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",141808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5033,"DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",141808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5034,"CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",141808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5035,"AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",231808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5036,"GUAYACAN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",141808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5037,"ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",141808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5038,"CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",181808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5039,"ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",181808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5040,"HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",181808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5042,"SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",231808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5044,"CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","M2",126012]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5045,"FALSO PIMIENTO H=1.3M (incluye siembra, tierra, abono y tutor) Incluye  transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.","UN",141808]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5046,"CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2 y transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)). SUMINISTRO Y PLANTACION.","M2",126012]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello)","M2",77837]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra)","M2",56858]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA.","M2",202017]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",5050,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)","UN",84423]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5051,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.","M3",938466]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5052,"ESTRIBOS CONCRETO GRAVA COMUN 3000PSI (210kG/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INCLUYE ACELERANTE, FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).","M3",676602]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5053,"IZAJE Y MONTAJE DE VIGA EN CONCRETO L=30mt APROX INCLUYE DOS GRUAS TELESCOPICAS 50TON PERSONAL PARA IZAJE Y MONTAJE","UN",7107433]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5054,"CUADRILLA (2OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",277418]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 21 km.","M3",113774]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5056,"ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7m. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.(INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO).","M2",174818]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5057,"PANEL PREFABRICADO EN CONCRETO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA CONFORMACION DE MUROS, PARA ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",325727]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5058,"FILOS (Incluye suministro y colocación de mortero 1:4 impermeabilizado hecho en obra)","ML",5281]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PINTURA",5060,"PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores)","M2",6744]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5061,"ENCHAPE EN GRANITO PARA INTERIORES 33 x 33 CM2 (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla)","M2",56639]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega)","ML",23600]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5063,"ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 x 60CM2 (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento, boquilla)","M2",43788]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5064,"GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla)","ML",7072]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5065,"ENCHAPE PISO PIZARRA NATURAL DE 40x40CM2 (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla)","M2",52629]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5066,"FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye andamio)","ML",14579]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5067,"REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",13097]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5068,"DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INSTALAR EN MESON RECARGA DE JABON INFERIOR PUSH SUPERIOR DOCOL O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",135665]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5069,"JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO (Incluye jabonera, portarollo y toallero). SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",40916]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5070,"LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0 x 0.50 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",108078]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5071,"CONCRETO 2000PSI PARA MUERTOS (Premezclado. Incluye suministro formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado) ","M3",636220]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) ","M3",789423]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación)","ML",14334]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5074,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación)","UN",3096]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5075,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación)","UN",5602]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5076,"CODO 45° PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación).","UN",17199]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5077,"CODO 45°CXE  PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación).","UN",5778]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5078,"CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación).","UN",18585]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5079,"YEE PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación).","UN",9343]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5080,"YEE PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación).","UN",29021]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5081,"YEE DOBLE PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación).","UN",49161]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5082,"PUNTO SANITARIO 4\" PARA FLUXOMETRO ( Incluye suministro e instalación. Incluye codo 45°, tuberia PVC sanitaria, union, soldadura y cinta teflon).","UN",72525]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5083,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4\"  200 PSI (Incluye suministro e instalación, soldadura).","ML",11331]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5084,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (Incluye suministro e instalación, soldadura).","ML",9481]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5085,"TEE PVC E.L. D= 1 1/2\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",12239]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5086,"TEE PVC E.L. D= 1 1/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",9489]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5087,"TEE PVC E.L. D= 1\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",5044]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5088,"CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",6183]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5089,"CODO 90° PVC E.L. D= 1\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",4266]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5090,"CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",10004]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5091,"REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2\" A 1 1/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",6346]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5092,"REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4\" A 1\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",4571]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5093,"REDUCCION PVC E.L. D= 1\" A 3/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",3508]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5094,"REDUCCION PVC E.L. D=3/4\"  A 1/2\" (Incluye suministro e instalación, soldadura).","UN",2721]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5095,"REGISTRO BOLA 1/2\" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y cinta teflon)","UN",16239]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5096,"REGISTRO BOLA 1\" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y cinta teflón)","UN",18612]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5097,"REGISTRO DE BOLA 1 1/4\" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y cinta teflon)","UN",23635]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5098,"PUNTO HIDRAULICO D=1\" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (Incluye suministro e instalación, incluye codo 45°, tuberia PVC E.L., tee PVC E.L., soldadura y cinta teflon)","UN",37777]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5099,"PUNTO HIDRAULICO D=1/2\" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (Incluye suministro e instalación, incluye codo 45°, tuberia PVC E.L., tee PVC E.L., soldadura y cinta teflon)","UN",32036]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5101,"CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 31/0 + 12 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",75954]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5102,"ACOMETIDA TRIFASICA 36+18AWG THHN-600VCU. SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDA DESDE EL ARMARIO VAGON NORTE QUE ALIMENTA LAS TOMAS MONOFASICAS Y TRIFASICAS DE SERVICIO POR DEBAJO DEL PISO INSTALADO EN TUBERIA METALICA DE 1\"","ML",25464]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5103,"ACOMETIDA TRIFASICA 32/0+11/0AWG THHN600V CU, SUMINISTRO E INSTALACION, ACOMETIDA PARCIAL ENTRE ARMARIOS DE VAGON NORTE Y SUR PARA ALIMENTACION DE TABLERO DE NORMAL DE VAGON SUR, VA POR TUBERIA EMT 2\" POR DEBAJO DEL PISO.","ML",96137]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5104,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TROQUE EN TAQUILLAS PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES DE VOZ, DATOS Y ENERGIA ENTRE LOS PUESTOS DE LAS TAQUILLAS","ML",23404]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON.","UN",85045]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5106,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON.","UN",177954]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",30218]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5108,"BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION.","UN",238058]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO.","UN",78858]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5110,"2 DUCTOS DE 3\" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS","ML",25822]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5111,"1 DUCTO DE 3/4\" EMT (PARA SALIDAS DE PUBLICIDAD) CON ESTA TUBERIA SE ALIMENTAN LAS SALIDAS DE PUBLIMILENIO EN CADA VAGON, SALIENDO DE LOS ARMARIOS.","ML",7171]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5112,"1 DUCTO DE 1\" EMT CON ESTA TUBERIA SE INTERCONECTAN LAS PARCIALES DE VAGONES NORTE Y SUR Y LA ACOMETIDA DE LAS LAMPARAS EN LAS TRANSICIONES POR DEBAJO DEL PISO DE LOS VAGONES.","ML",12539]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA.","UN",126822]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5114,"CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK, SUM E INST, EN ALUZINC CAL 26 PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm. CON SUS CLIPS DE FIJACION INCL REMATES DE CUBIERTA","M2",114802]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5115,"CIELO RASO MULTIPANEL 80b LISO CON ESTRUCTURA TIPO b SELLADO EN ALIZINC, SUM E INST, PARA TUNEL, CUBIERTA GENERAL Y MODULOS.","M2",98575]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5116,"CELOSIA 40mm (CORTASOL EN ALUZINC 0.5m) LISO SIN TENSOR COLOR ESTANDAR. SUM E INST.","M2",123986]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5117,"LAMPARA FLUORESCENTE 4x54 W, T5, 120V. INSTALADA EN LOS TECHOS DE LOS VAGONES. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",211407]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5118,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON. SUMINISTRO E INSTALACION. (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m).","ML",438556]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5119,"CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO. SUMINISTRO E INSTALACION. (VENTANA FIJA MONTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm V-2 CUERPO DE 1.0mx0.36m); MESON EN ACERO DE 0.43mx2.56m, CAL. 18 4\"x8\" SATINADO. SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLES CAL. 18; PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MURO ANCHO. INCLUYE LAMINA DE 4\"x8\" PARA PANELES ENTAMBORADOS Y REFUERZOS INTERNOS, PLATINAS DE ANCLAJE, PASAVIDRIOS EN LAMINA CR CAL 18, TORNILLO, PINTURA ELECTROSTATICA Y LIMPIEZA QUIMICA; PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 DE 4\"x8\", PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS 7014, A= 83m. INCLUYE MARCO EN LAMINA CAL. 18 DESARROLLO 0.20m, VISAGFRAS REDONDAS 3/4\", CERRADURA PICO DE LORO, ANCLAJE Y PINTURA ELECTROSTATICA; CAJONES PARA CAMBIOS, MONEDEROS EN ACERO INOXIDABLE 0.20m x 0.20m. EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 4\" x 8\" SATINADO Y SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE.","UN",16819009]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5120,"PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO. SUMINISTRO E INSTALACION","M2",658199]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PISOS",5121,"BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",444198]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5122,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E INSTALACION","UN",271739]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5123,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",756393]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5124,"ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) SUMINISTRO E INSTALACION","UN",206083]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5125,"DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED PARA ROLLO DE 200m Y 400m EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON LLAVE. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",65636]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5126,"GRIFERIA  PARA LAVAMANOS DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",140532]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5127,"SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCION DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 cm A 30 cm. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",384653]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5128,"VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",270939]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",150365]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5130,"NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE, TORNILLOS AUTO PERFORANTES.","UN",96078]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5131,"BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (incluye instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",120401]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5132,"BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación, incluye unión proporcional cada 6mt, incluye soporte y dos tornillos inoxidables proporcionales cada 3mt, soldadura y cita teflon).","ML",42015]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5133,"ACOMETIDA HIDRAULICA D=1 1/2\" Lpromedio =15mt (Incluye suministro e instalación, incluye tuberia presión E.L. RDE 21 200PSI D=1 1/2\", 2 registros de corte, acople universal, soldadura y cinta teflon. No incluye medidor).","UN",847991]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5134,"DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION. NORMATIVA INVIAS. ","UN",130335]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5135,"DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4MT E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS.","ML",20016]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5136,"DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. ","M2",5518]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5137,"TOTEM H=12M, SUMINISTRO E INSTALACION. SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA. ","UN",19434752]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5138,"VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\",  \"OTROS DESTINOS\" (185cm x 31.6cm). SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. ","ML",60900]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5139,"VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm). SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A ","ML",60900]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5142,"VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm). SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. ","ML",60900]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5143,"FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, SUMINISTRO E INSTALACION, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. ","UN",82387]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5144,"FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. ","UN",7742]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5145,"FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, SUMINISTRO E INSTALACION, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",7742]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5146,"LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, SUMINISTRO E INSTALACION. GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO","UN",33501]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5147,"SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, SUMINISTRO E INSTALACION. GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",15660]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5148,"LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  SUMINISTRO E INSTALACION, EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS A EXT. SEGUN MANUAL TRANS","UN",16751]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PINTURA",5149,"PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils, SUMINISTRO Y APLICACION, PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",36913]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PINTURA",5150,"PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils, SUMINISTRO Y APLICACION, PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",36913]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5151,"SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, SUMINISTRO E INSTALACION, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO","UN",65687]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5152,"SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, SUMINISTRO E INSTALACION, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO","UN",33320]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5153,"BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SUMINISTRO E INSTALACION, SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",101150]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5154,"SEÑAL DE ALINEACION BUS. SUMINISTRO E INSTALACION, SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",28733]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5155,"RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",18911]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5156,"RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",20084]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5157,"RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",47941]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5158,"RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",75912]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5159,"YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4\" x 2\" (Incluye suministro e instalación)","UN",25265]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5160,"PUNTO SANITARIO 2\" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y POCETAS (Incluye suministro e instalación, incluye codo de 45°, tuberia PVC sanitaria, sifon, unión, soldadura y cinta teflon).","UN",47989]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5161,"INSPECCION VISUAL PARA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, BRIGADA DE REACCION REALIZACION INVENTARIO DE HUECOS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION.","M2",143]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5162,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO  Cemento 3% (Adición emulsión asfáltica CRL-1 Reciclaje extender, nivelar, y compactar. no incluye agregados petreos de adición).","M3",203829]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5163,"PAVIMENTO ASF RECICLADO  EN FRIO Cemento 5% (Adición emulsión asfaltica CRL-1, reciclaje, extender, nivelar y compactar. No incluye agregados petreos de adición).","M3",223365]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición).","M3",104267]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5165,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSION CRL-1 AL 5% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1, reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición).","M3",150529]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5166,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (Incluye instalación, mantenimeinto y desinstalación).","ML/ME",4103]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5167,"PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO.","H/ME",1227830]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5168,"PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).","UN/ME",7699]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5169,"PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalizacion cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).","UN",129968]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5170,"ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).","UN/ME",328024]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5171,"ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3\" A 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio =6.5mt).","UN",244088]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5172,"ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4\" A 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud promedio = 6.5mt).","UN",238570]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5173,"ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6\" A 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF  reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio=6.5 mt).","UN",242602]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5174,"JARDIN VERTICAL, INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIENTE ELEM.PARA SOPORTE Y SUJECIÓN DE JARDIN, SACOS Y/O CANGUROS PARA SIEMBRA DE JARDIN VERTICAL, MATERIAL VEGETAL. SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION.","M2",960000]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5175,"MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Incluye suministro y colocación de recebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)","ML",129766]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción).","ML",118920]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5177,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (Incluye corte, demolición, cargue, transporte y disposición final de escombros, imprimación, suministro, extendido y compactación de mezcla asfáltica) TRABAJO NOCTURNO.","M3",927101]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5178,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",406017]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5180,"FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia perforada  D=4\", grava comun 1/2\" y geotextil NT 4000 o similar).","ML",168027]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",5181,"SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Grava común) E=0.20m H=0.35m (Incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y alambre negro).","ML",38553]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5182,"6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).","ML",236292]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5183,"7 DUCTOS DE D=4\" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).","ML",111384]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5184,"3 DUCTOS DE D=3\" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos).","ML",34731]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5185,"NEOPRENO REFORZADO A 0.30 x 0.65 x 1\"  DOBLE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye limpieza de la superficie con chorro de aire a presion, herramienta menor y compresor). ","UN",214858]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5186,"ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) ","UN",230863]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5187,"ACOMETIDA DOMICILIARIA DE  1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6\" x 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio 6.5mt. Incluye cajilla en polipropileno para medidor). ","UN",244764]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5188,"BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9cm DE ALTURA. SUMINISTRO E INSTALACION. ","UN",51202]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5189,"HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION. ","UN",46388]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES",5190,"CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE.","ML",7086]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5191,"DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA  EN PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm incluye suministro y aplicación con equipo, incluye microesferas. Area =2mt2).","UN",81168]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). ","ML",28732]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).","M3",59558]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).","M3",64720]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE.","UN",2778]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"CONCRETO SIN RETRACCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN","M3",3085364]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5200,"GROUTING DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCIÓN PARA RELLENO DE ZONA DE ANCLAJE PARA REEMPLAZO DE JUNTA EXISTENTE H=0.05m. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (Incluye imprimante de alta adherencia y curador). ","M2",398579]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5201,"JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (Incluye pernos y soldadura). ","ML",105712]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA).","ML",43093]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5204,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de escombros).","ML",4874]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5205,"SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 25mm PROFUNDIDAD APROX. 12mm).","ML",31901]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5206,"RESINA EPÓXICA DE ALTA RESISTENCIA BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELÁSTICO, SUMINISTRO E INYECCIÓN. SEGÚN NORMA ASTM C-881-90. TIPO IV, GADO PARA EL SELLO DE FISURAS LONGITUDINAL.","KG",111472]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5207,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3.0m","M2",133756]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m.","ML",55023]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II","M2",32323]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS.","M2",43443]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5211,"MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. INCLUYE COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS.","M2",43508]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.","ML",10954]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",5213,"GEOMALLA FORTGRID BX-60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",10568]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5214,"LAMINA ALFAJOR 6mm CON SOPORTE EN NEOPRENO PARA PERMITIR FLUJO VEHICULAR SOBRE JUNTAS DEMOLIDAS. INCLUYE RETIRO Y POSTERIOR COLOCACIÓN Y TRANSPORTE.","M2",116536]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5215,"LIMPIEZA DE VIGAS METÁLICAS CON CHORRO DE ARENA (SANDBLASTING).","M2",20021]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5216,"PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. DTD-20143150527843","M2",12399]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5217,"PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","ML",1527]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","ML",1599]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5219,"RESINAS TERMOPLÁSTICAS PARA DEMARCACIÓN VIAL A DIFERENTES TRAZOS (CEBRAS Y OTROS) SIN MICROESFERAS.  SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","M2",56243]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5220,"PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.  SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","ML",8086]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5221,"PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=15cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.  SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","ML",9443]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5222,"PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.  SUMINISTRO Y APLICACIÓN. ","ML",11441]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5223,"PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).","M2",64548]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5224,"PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, otros).","M2",62482]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5225,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=15cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","ML",1911]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","ML",1911]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.","M2",18185]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5228,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA a=0.12m.","ML",1615]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5229,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA a=0.15m.","ML",2019]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5230,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA a=0.20m.","ML",2697]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5231,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA.","M2",17945]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",371441]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5233,"SEÑAL DOBLE DE 75cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",468440]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5234,"TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, MATERIAL REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV,  S1-05, S1-27, SI-28, SI-05C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",228399]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5235,"PEDESTALES EN ÁNGULO PARA SEÑALES SI-05, SI-27, SI-28,SI-05C PARA DIMENSIONES IGUALES O MENORES A 75 x 100cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",212566]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5236,"SEÑAL DE 60cm CON PALQUETA, DIMENSIONES MÁXIMAS DE 23cmx 45cm,  REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",376795]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5237,"DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40cm x 50cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",299134]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",315658]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5239,"DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁNSITO POR UN LADO DEL OBSTÁCULO DE 90cm x 20cm, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO.","UN",287624]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , SUMINISTRO E INSTALACIÓN,  LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)","UN",395067]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5241,"TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).","UN",8513]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5242,"RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1m, ANCHO 30cm, ANCHO 4.5cm. (Incluye suministro e instalación).","UN",159226]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5243,"BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN TERMOAGREGADO CON ALTURA DE 2.5cm (Incluye suministro e instalación).","M2",207794]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5244,"ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",37514]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21).","UN",414988]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).","UN",1753924]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5247,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 6\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 6\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21).","UN",405478]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5248,"TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2\" (No incluye Rellenos). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",3824]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5249,"TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2\" (No incluye rellenos). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",34951]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5250,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 2\", 3\", 4\", 6\" Y 8\". (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formaleta y transporte de petreos).","ML",127887]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5251,"CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10\", 12\", 14\" Y 16\" (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formaleta y transporte de petreos).","ML",189563]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5252,"CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (Anden. Incl base en concreto de 1500 PSI. Recebo compactado, muros, pañete en mortero impermeab. acero refuerzo, escalera de gato, marco y tapas.","UN",2159811]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5253,"CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",8133271]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5254,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. V  REFORZADO (Incluye Suministro, Instalación, mortero 2000 PSI para cubrimiento de junta).","ML",1084334]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5259,"SONDEO MECANICO CON EXTRACCION CONTINUA DE TESTIGO EN COLUVION / ALUVION.","ML",412762]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5261,"ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT).","UN",80235]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5262,"ENSAYO DE PIEZOCONO ESTANDAR CPTu.","ML",116544]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5263,"ENSAYO DE DISIPACION EN CPTu.","UN",356917]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5271,"CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1\" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)","M3",439394]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5272,"2 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",66648]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5273,"3 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ","ML",99972]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5274,"5 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",166620]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5275,"10 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",333240]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5276,"11 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",366563]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5277,"20 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",307345]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5278,"28 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",430331]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5279,"5 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",76836]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5280,"CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE TELEFONOS (DE 9 A 12 TUBOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",162851]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5281,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA PUENTE PEATONAL MOLINOS). INCL TODOS LOS COSTOS DE SUMIN DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAM, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES.","KG",2213]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5282,"MONTAJE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA, RAMPAS Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA PUENTE PEATONAL MOLINOS). INCL TODOS LOS COSTOS DE SUMIN DE EQUIPOS, TRANSP, MANEJO, ALMACENAM, DESPERD, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES.","KG",3404]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5283,"TUBERIA CCP D= 20\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA (SUMINISTRO E INSTALACION).","ML",393267]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5284,"TUBERIA CCP D= 16\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA (SUMINISTRO E INSTALACION).","ML",323414]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5285,"TUBERIA CCP D= 24\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA (SUMINISTRO E INSTALACION).","ML",472164]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5286,"ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5%  e= 0.20m","M2",12235]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5287,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 5° Y 22 1/2° L= 0.45m x 0.45m. SUM. E INSTAL. INCL. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION, (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE.","UN",3070204]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5288,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.80m x 0.80m. SUM. E INSTAL. INCL. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION, (NO INCL. MATERIALES PARA ANCLAJE .","UN",4193445]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5289,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 16\" INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP d= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADO EN FABRICA.  L= 0.50M, presión de trabajo = 300 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",3881425]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5290,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 3\" EMSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO  L= 0.15M, presión de trabajo = 300 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",671590]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5291,"SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=4\" SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1294317]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5292,"TEE EN ACERO PARA BOCA DE ACCESO D= 24\" x D= 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCA Y EMPAQUE EN LA DERIVACION. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",9593784]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5293,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m. SUMINISTRADA SUELTA . PRESION DE TRABAJO = 300 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",666949]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5294,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1450946]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5295,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m SUMINISTRADA SUELTA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI.","UN",608426]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5296,"TEE EN ACERO D= 16\" x 16\" CON EXTREMOS LISOS PARA CINTURON DE CIERRE L= 1.30m x 0.50m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE) REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. SUMINIST E INSTAL","UN",3161715]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5297,"UNION DE DESMONTAJE D= 16\" TIPO BRIDA - BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA L= 0.30m. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. SUM. E INSTAL.","UN",5772575]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5298,"BRIDA EN ACERO D= 16\" CLASE D  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1570006]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5299,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 16\". SUMINISTRO E INSTALACION. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI.","UN",1277206]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5300,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 45° Y 67 1/2°  L= 1.20m x 1.20m. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION. (NO INCLUYE MATERIALES.","UN",5379161]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5301,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE).","UN",2086049]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5302,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25m x 1.25m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. SUMINISTRO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION.","UN",4251279]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5303,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",986371]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5304,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION.","UN",2498027]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5305,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.65mx0.65m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION.","UN",3343523]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5306,"BRIDA EN ACERO D= 20\"  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",2250507]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5307,"BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20\". SUMINISTRO E INSTALACION. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI.","UN",1573040]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5308,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",695891]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5309,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1296722]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5310,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 20\". SUMINISTRO E INSTALACION. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI.","UN",1485099]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5311,"TEE EN ACERO D= 20\" x 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA-BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION BRIDADA EN LA DERIVACION L= 1.30m x 0.60m. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",9469667]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5312,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) GRAVA COMUN PARA ALETAS Y ESPALDAR (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION).","M3",501688]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5313,"CONCRETO 3500 PSI (245 Kg/Cm2) GRAVA COMUN PARA CIMENTACIONES (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION).","M3",485010]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",5314,"SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375m x 0.90m x 0.15m  (Fundido en sitio. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base).","ML",468097]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5315,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA MURO DE CONTENCION (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Incluye Formaleta. No incluye Refuerzo, ni  Curado)","M3",680644]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5316,"NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA","UN",968423]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5317,"CONCRETO 5000 PSI (350 Kg/Cm2) PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DIAS. (Concreto grava común.Incluye acelerante, formaleta, curado de concreto y mano de obra).","M3",733568]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5318,"CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",20451024]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5319,"CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",21849390]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5320,"TUBERIA GRP 350mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",391267]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5321,"TUBERIA GRP 450mm  (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",456116]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5322,"TUBERIA GRP 550mm  (INCLUYE TRANSPORTE).  SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",518328]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5323,"TUBERIA GRP 650mm  (INCLUYE TRANSPORTE).  SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",654985]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5324,"TUBERIA GRP 750mm  (INCLUYE TRANSPORTE).  SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",726667]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5325,"TUBERIA GRP 850mm  (INCLUYE TRANSPORTE).  SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",838513]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5326,"TUBERIA GRP 2500mm  (INCLUYE TRANSPORTE).  SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",4688893]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5327,"TUBERIA GRP 2600mm  (INCLUYE TRANSPORTE).  SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",4981215]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5328,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",6449237]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5329,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",8524393]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5330,"CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",9160299]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5331,"CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",9717779]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5332,"CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5.0m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",15025695]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5333,"CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",12278187]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5334,"CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",13072673]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5335,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",15003864]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5336,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5.0m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",18790742]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5338,"PARAMETRO DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESION TRIAXIAL: COMPRESION TRIAXIAL ESTÁTICA CONSOLIDADA NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)","UN",1035497]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5339,"REDUCCION CONCENTRICA HD 8\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",297249]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5340,"MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).","UN",1314919]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5341,"VARILLA COOPER WELD 5/8\" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).","UN",347828]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5342,"MASCARILLA DE GIRO PARA SEMÁFORO DE 200mm. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).","UN",95381]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5343,"MODULO ROJO PARA SEMÁFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMÁFORO TIPO MENSULA). SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",589050]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",5344,"GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES.  SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",11765]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5345,"CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 28Km.","M3",122019]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5346,"CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 28Km.","M3",126222]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5347,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 0.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",173085]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5348,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.0% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",180207]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5349,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",187330]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5350,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 0.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",206816]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5351,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.0% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",213938]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5352,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",221061]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5353,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 0.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",240547]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5354,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.0% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",247669]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5355,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.","M3",254792]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5356,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km.","M3",107280]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5357,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km.","M3",121525]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5358,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km.","M3",135771]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",5359,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km.","M3",150016]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5360,"ACOPIO Y TRASIEGO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.","HR",148215]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5361,"CLASIFICACION DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO PARA ACCIONES DE MOVILIDAD.","M3",11421]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5362,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION (Arena de rio) - distacio a 28 Km.","M3",192745]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5363,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION (Arena lavada) - distacio a 28 Km.","M3",183232]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5364,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION (Subbase granular Tipo A - SBG_A)) - distacio a 28 Km.","M3",179591]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5365,"MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5   2\" ALTURA MAYOR A 2.20m. SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",22505]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",5366,"POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",2003]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5367,"TAPON D= 2 1/2\" PARA TUBERIA DE ACERO NEGRA, CALIBRE 40. SUMINISTRO E INSTALACION. ","UN",6848]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5368,"TEJA DE ZINC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ESTRUCTURAS CUARTONES EN MADERA x 3.0m Y AMARRES.","M2",15128]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5369,"PINTURA ACEITE SOBRE LAMINA (INCLUYE ANTICORROSIVO). SUMINISTRO Y APLICACION. ","UN",2906]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5370,"PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).","M2",6838]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / MAMPOSTERIA",5371,"MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.","M2",45347]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5372,"TANQUE DE AGUA DE 500 LT. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",149386]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",5373,"ZARANDA DE 6x3 PARA CLASIFICACION MATERIAL. . SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",22544363]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5374,"PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. Sin corte ni demolición EXTENDIDO MANUAL. HASTA 28Km. HORARIO DIURNO.","M3",115647]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5375,"PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. Sin corte ni demolición. EXTENDIDO MANUAL. HASTA 28Km. HORARIO NOCTURNO.","M3",143317]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5376,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",296637]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5377,"PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. EXTENDIDO MANUAL. Incluye corte, demolición. HASTA 28Km. HORARIO DIURNO.","M3",173201]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5378,"PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. EXTENDIDO MANUAL. Incluye corte, demolición. HASTA 28Km. HORARIO NOCTURNO.","M3",190548]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / TRANSPORTES Y ACARREOS",5380,"TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.","M3",19773]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5381,"CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, DEMARCACIÓN, SEÑALIZAN VERTICAL (Calculado para un tramo representativo de 100 mt.)","ML",282127]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5382,"BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (Incluye demarcación y elementos canalizadores) (Calculado para un tramo representativo de 100 mt.)","ML",67359]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5383,"BICICARRIL UNIDIRECCIONAL (Incluye demarcación) (Calculado para un tramo representativo de 100 mt.)","ML",4581]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5384,"INTERSECCION PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(Incluye demarcación, señalización vertical, elementos canalizadores) (Calculado incluyendo un tramo de 10 mt. antes y despues de la interseccion)","UN",10335248]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5385,"INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUYE DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL, ELEMENTOS CANALIZADORES (Calculado incluyendo un tramo de 10 mt. antes y despues de la intersección)","UN",8237344]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5386,"PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PVC D= 4\". (No incluye obra civil para cajas de lanzamiento y llegada).","ML",431507]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5387,"REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (Incluye desmonte).","UN",356013]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A.","UN",486693]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5389,"PEDESTALES EN ANGULO PARA SEÑALES SI-05, SI-27, SI-28, SI-05C (Para dimensiones mayores a 75x100 cm - pedestal en H). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",416868]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / TRANSPORTES Y ACARREOS",5390,"CARGUE Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA EN CAMA BAJA (PESO APROX. POR VIAJE ENTRE 3 Y 4 TONELADAS) INCLUYE DESCARGUE EN EL SITIO FINAL.","VIAJE",2127038]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5391,"CUADRILLA (4 AYUDANTES)","HR",20256]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5392,"CUADRILLA (4 AYUDANTES)","JR",162044]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5393,"ESTRUCTURA PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA CON SOPORTE EN TUBO DE Ø 4\" CON CERCHA EN TUBO DE 1 1/2\" TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON PAPEL REFLECTIVO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1560616]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5394,"MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTURA DE LA BARRERA 1.50m (INCLUYE EQUIPO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.","ML",158523]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5395,"BARANDAS. DESMONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO EN EL FRENTE DE OBRA. (NO INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE, NI RETIRO DE ESCOMBROS).","ML",25722]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5396,"CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO).","M3",705238]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",5397,"DEMARCACION LINEA DE CANALIZACION BICICARRIL A= 0.25m EN PINTURA TERMOPLASTICA (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERA)","ML",10146]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5398,"9 DUCTOS DE D= 4\" SUSPENDIDOS EN PUENTES NORMA CS218. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",680647]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5399,"TUBERIA CCP D= 12\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REF. DE VARILLA, REBESTIMIENTO INT. Y RECUBRIMIENTO EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. SUM E INSTAL. INCL. UNIONES, ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303.","ML",270069]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5400,"CODO CCP D=12\" ENTRE 22.5° Y 45° L=0.50m x 0.50m EN ACERO REVEST. INT. Y RECUBR EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. SUMIN. E INSTAL. INCL. UNIONES (ESPIGO Y CAMPANA). PRESION DE TRABAJO=150 PSI.","UN",1660156]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5401,"CODO CCP D=16\" ENTRE 22.5° Y 45° L=0.60m x 0.60m EN ACERO REVEST. INT. Y RECUBR EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. SUMIN. E INSTAL. INCL. UNIONES (ESPIGO Y CAMPANA). PRESION DE TRABAJO=150 PSI.","UN",2394862]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5402,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 6\" CON EXTREMO BRIDADO. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO HASTA D= 12\". SUM. E INSTAL. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.15m . PRESION DE TRABAJO=150 PSI.","UN",1126118]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5403,"SALIDA NORMAL CCP EN ACERO D= 12\" CON EXTREMO BRIDADO. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO ACCESORO D= 16\". REVEST. INTERIOR EN MORTERO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.50m . SUM. E INSTAL. PRESION DE TRABAJO=150 PSI.","UN",1984063]
[null,null,null,"Antiguo","ACERO DE REFUERZO / ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)","KG",2607]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5405,"SIMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BICICLETA 1.60m x 2.40m (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",5622]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5406,"SIMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BICICLETA 0.80m x 1.20m (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",1687]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5407,"DEMARCACIÓN DE LETRERO \"SOLO BUS\" (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",28298]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5408,"FLECHA DIRECCIONAL \"FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA\" PARA PAVIMENTO RIGIDO (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",20053]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5409,"FLECHA DIRECCIONAL \"FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA\" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",130275]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5410,"PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORRUTA (4 TRIANGULOS), (PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",2424]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5411,"DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",26144]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5412,"RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)","M3",85885]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5413,"EXCAVACIÓN MANUAL DE DADOS Y COLUMNAS DE APOYO. INCLUYE MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2\" O 3\" - INCLUYE COMBUSTIBLE","M3",53657]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5415,"RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN).","M3",63140]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5416,"EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CARGUE).","M3",41423]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5418,"EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TÚNEL.","M3",52314]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5420,"LLENO CON BENTONITA.","M3",150500]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5421,"CONCRETO 4000 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",700732]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5422,"CONCRETO 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",749361]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5426,"CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).","M3",613654]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5428,"CONCRETO 4000 PSI PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).","M3",703563]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5430,"GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 mils. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","M2",22475]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5431,"DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 10cm X 10cm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",40308]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5432,"TALÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",45218]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5433,"SILLAR EN CONCRETO DE 3000 PSI 10cm X 15cm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",42444]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / MAMPOSTERIA",5442,"MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES TIPO INDURAL O SIMILAR, ACABADO DOBLE CARA (COLOR A DEFINIR SEGÚN MUESTRA) INCLUYE MORTERO 1:4 HECHO EN OBRA.","M2",69011]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / MAMPOSTERIA",5443,"SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE 20cm (2 HILADAS) INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 HECHO EN OBRA.","ML",23254]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PISOS",5452,"PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO Y ESMALTADO MAS VARILLAS PLÁSTICAS DE DILATACIÓN COLOR GRIS CADA 1,00m EN DOS DIRECCIONES. (SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCL CURADO.","M2",65608]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PISOS",5455,"PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SITIO e=1.5cm. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN RADIALES Y VACIADOS TRAPEZOIDALMENTE. COLOR Y DIMENSIONES ACORDE CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.","M2",117439]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5456,"BOCAPUERTA EN GRANITO VACIADO. ANCHO 15 cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 HECHO EN OBRA.","ML",32784]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5459,"PELDAÑO EN GRANITO PULIDO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE VARILLA DE ALUMINIO PARA DILATACION).","M2",54779]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5461,"TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",15770]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5462,"SALIDA SANITARIA D=2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN).","UN",95595]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5463,"SALIDA SANITARIA D=4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN).","UN",146280]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5466,"TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","ML",11738]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5467,"TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",95126]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5469,"TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",11445]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5471,"TUBERIA PVC D=1`` TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",6224]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5472,"TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).","ML",5147]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5475,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=1l/s, CABEZA HIDRÁULICA 13 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN).","UN",7645615]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5478,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=7l/s, CABEZA HIDRÁULICA 23 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN).","UN",8429587]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5479,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=1l/s, CABEZA HIDRÁULICA 10 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN).","UN",7076185]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5481,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=7l/s, CABEZA HIDRÁULICA 20 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN).","UN",8431229]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5482,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=1.13l/s, CABEZA HIDRÁULICA 11 m.c.a. POTENCIA 1/2 HP. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN).","UN",8431229]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5494,"LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH O SIMILAR Y TUBERÍA DE CONEXIÓN).","UN",346988]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5501,"LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO).","UN",354574]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5502,"LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO).","UN",268318]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5523,"TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO PESADO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE).","UN",21012]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5524,"TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI), MONOFÁSICO DOBLE, 20 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO LIVIANO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE).","UN",66740]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5525,"TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 20 A, 250 VC.A., (LÍNEA NEMA 6), PARA TRABAJO PESADO.  (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE).","UN",73777]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5527,"TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=1``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",13541]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5528,"TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=3/4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",9382]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5529,"TUBERIA CONDUIT PVC D=3/4`` (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",2288]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5535,"CUADRILLA (2 OFICIALES)","JR",115374]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5536,"CUADRILLA (2 OFICIALES)","HR",14422]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5540,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 12 AWG.  (Incluye suministro e instalación). ","ML",1770]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5541,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 10 AWG.  (Incluye suministro e instalación).","ML",2269]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5542,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 8 AWG.  (Incluye suministro e instalación).","ML",3434]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5543,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 6 AWG.  (Incluye suministro e instalación).","ML",4714]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5545,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4 + 1NO. 8)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.(Incluye suministro e instalación).","ML",33209]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5546,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.(Incluye suministro e instalación).","ML",49304]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5547,"ACOMETIDA A TABLERO TATR, EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO.4 + 1NO. 8)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCL CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y MARCACIÓN.(Incl suministro e instalación).","ML",32498]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5548,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 8 + 1NO. 10) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación).","ML",15085]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5549,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2/0 + 1NO.6) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",98795]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5550,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.6) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",81607]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5551,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 8+ 1NO.10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",19323]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5552,"CAJAS DE EMPALME Y SALIDA,  EN FUNDICIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 4``X4``, DEL DIAMETRO DE LA TUBERÍA(Incluye suministro e instalación)","UN",10940]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5556,"TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 3/4`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación)","ML",17008]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5557,"TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación)","ML",44014]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5558,"TUBERÍA EMT DE 3`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación)","ML",52564]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5561,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",82566]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5562,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",32453]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5567,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 4 AWG.  (Incluye suministro e instalación)","ML",6774]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5568,"GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,CON BARRA NEUTRO Y TIERRA,TOTALIZADORES,BREAKERS.TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 24 CIRCUITOS;TTN CON TOTALIZADOR DE 300A, 42 CIRCUITOS.SUM E INST","UN",3548354]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5570,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4/0 + 1NO.4) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",139157]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5571,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1NO.8) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",30771]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5572,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10 + 1NO.12) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",18177]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5573,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",10997]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5574,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",7691]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5575,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 6 + 1NO.8) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",26749]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5576,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",9345]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5577,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 4/0 + 1NO.2) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",111643]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5579,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TT, BIFÁSICO, 4 HILOS, 208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; SUM E INST.","UN",342505]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5581,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. 8)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.  (Incluye suministro e instalación)","ML",207548]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5582,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6+ 1NO.10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",24200]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5583,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.  (Incluye suministro e instalación)","ML",29831]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5585,"TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, TRES POLOS, 3 HILOS, 20 A, 250 VC.A., (LÍNEA NEMA 6), PARA TRABAJO PESADO.  INCLUYE LA CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE.","UN",74535]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5586,"TUBERÍA EMT DE 1 1/4`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación).","ML",19690]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5587,"TUBERÍA EMT DE 2`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación)","ML",29650]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5588,"ACOMETIDA  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.2) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",84635]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5591,"ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, EN CONDUCTORES  3 NO. 1/0AWG, XLPE, 15KV, 133%, 1 NO. 2 CU DESNUDO, CON CONOS DE ALIVIO, TERMINALES Y ACCESORIOS (Incluye suministro e instalación)","ML",138952]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5593,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 30 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)","UN",6483057]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5595,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 4`` PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, LLENOS Y ACABADO  (Incluye suministro e instalación)","UN",70284]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5599,"ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, EN CONDUCTORES  3 NO. 2/0AWG, XLPE, 15KV, 133%, 1 NO. 2 CU DESNUDO, CON CONOS DE ALIVIO, TERMINALES Y ACCESORIOS (Incluye suministro e instalación) DTD-20143150598263","ML",147646]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5602,"ALIMENTACIÓN A ARMARIOS DE POTENCIA, EN CABLE DE CU, AISLADO A 600V, 3 X (3NO. 500MCM Y 1NO. 4/0AWG, THWN), INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación) ","ML",2180089]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5603,"ALIMENTACIÓN A ARMARIOS EQUIPOS AUXILIARES , EN CABLE DE CU, AISLADO A 600V, 3 X (3NO. 4 + 1NO. 8AWG, THWN), INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",52895]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5604,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4`` PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, LLENOS Y ACABADO. DISTANCIA TRANSPORTE 28 Km.  (Incluye suministro e instalación)","ML",63291]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5606,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 6`` PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, LLENOS Y ACABADO  (Incluye suministro e instalación) TRANSPORTE A 28 Km. ","ML",133443]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5610,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, ENTERRADO EN TERRENO NATURAL INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENOS Y COMPACTACIÓN DEL PISO. (Incluye suministro e instalación) DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 Km.","ML",95130]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5611,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG EXPUESTO (Incluye suministro e instalación)","ML",47284]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5612,"UNIÓN POR REACCIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 90 GR.  INCLUYE MOLDE, CARGA, CHISPERO, PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","UN",33599]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5613,"CONEXIÓN AL ACERO DE REFUERZO; INCL. SOLDADURA EXOTÉRMICA DE CABLE CALIBRE 1/0 AWG A VARILLA DE ACERO DE REFUERZO No.4 DE 90GR, VARILLA DE ACERO ADICIONAL Y SOLDADURAS ELÉCTRICAS ENTRE VARILLAS DE ACERO. (Incl. sum. e instal.)","UN",46817]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5616,"CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INSTALADO EXPUESTO SOBRE CUBIERTA DE ESTRUCTURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",7467]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5618,"PARARRAYOS TIPO PUNTA DE FRANKLIN, DE 0,60 M DE LONGITUD, PROVISTOS DE ACCESORIOS DE SOPORTE Y DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación)","UN",76175]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5619,"CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO, DE 30X30X50CM, CON TAPA (Incluye suministro e instalación). ","UN",144602]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5621,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, EMBEBIDO EN EL CONCRETO. (Incluye suministro e instalación) ","ML",16175]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5622,"PARARRAYOS TIPO PUNTA DE FRANKLIN, DE 1 M DE LONGITUD, PROVISTOS DE ACCESORIOS DE SOPORTE Y DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación) ","UN",126074]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5625,"CONEXIÓN AL ACERO DE REFUERZO; INCL. SOLDADURA EXOTÉRMICA DE CABLE CALIBRE 2/0 AWG A VARILLA DE ACERO DE REFUERZO 4 DE 90GR, VARILLA DE ACERO ADICIONAL Y SOLDADURAS ELÉCTRICAS ENTRE VARILLAS DE ACERO. (Incl. sumin. e instal.)","UN",98367]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5626,"TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALIBRE 2/0AWG, DE UN TORNILLO. INCLUYE MONTAJE, TORNILLOS, TUERCA Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE.  (Incluye suministro e instalación)","UN",31075]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5628,"CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW-SR CALIBRE 1/0 AWG, INSTALADO EXPUESTO SOBRE CUBIERTA DE ESTRUCTURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. (Incluye suministro e instalación)","ML",7329]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5629,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, EMBEBIDO EN EL CONCRETO. (Incluye suministro e instalación)","ML",25544]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5630,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (Incluye suministro e instalación)","ML",24857]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5634,"CABLE DE 4 PARES UTP CAT.6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CORREAS DE AMARRE  TIPO ``VELCRO`` (Incluye suministro e instalación)","ML",2961]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5641,"ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLOR BLANCO, H=2,10 (Incluye suministro e instalación).","M2",64397]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5642,"PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO.  (Incluye suministro e instalación)","M2",13507]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5644,"PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN CON RESINA DE POLIVINIL ACETATO MODIFICADA CON ACRÍLICA PARA INTERIORES.  (Incluye suministro e instalación)","M2",9432]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / IMPERMEABILIZACIONES",5645,"IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (Incluye suministro e instalación)","M2",5875]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5646,"PINTURA AMARILLA FRANJA DE SEGURIDAD  (Incluye suministro e instalación)","ML",6431]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",5647,"PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación).","M2",7963]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5656,"PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ARMADA CON PERFIL DE ALÚMINA Y ANCLADA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES.  (Incluye suministro e instalación)","M2",409481]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5683,"SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (Bloque canalizador amarillo) suministro e instalación (1.75mx0.25mx0.15m) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.","UN",188393]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5684,"RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SEÑAL BANDERA. INCLUYE SERVICIO DE GRUA.  (DISTANCIA MAXIMA DE REUBICACION 200m). ","UN",346886]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5685,"ESTRUCTURA EN TUBERIA SCH-40 PARA SEÑAL TIPO BANDERA DE 5.50m. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE CIMENTACION..","UN",10103875]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5686,"CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA (LONGITUD ENTRE 4 Y 9 m). INCLUYE EXCAVACION","M3",734568]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5687,"TABLERO PARA SEÑAL ELEVADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 EN LAMINAS DE ANCHO 15cm - 20cm - 30 cm, FONDO, TEXTOS, PICTOGRAMAS. ORLAS EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO VIII.","UN",285851]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5688,"SEMAFORO (3x200) S1. LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" BICICLETAS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, COMPATIBILIDAD C800/900, FIJACION A MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.","UN",2359204]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5690,"SALIDA PARA DATOS EMT 3/4\" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUETES) DESDE EL RACK DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL PISO DEL TORNIQUETE O HASTA EL PUESTO EN LA TAQUILLA. INCL. PONCHADO DE LOS JACKS EN LOS EXTREMOS .","UN",242623]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5691,"SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4\" (POR EL TECHO DEL VAGON) DESDE EL ARMARIO DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL TECHO DEL VAGON, EN LA MITAD Y EN LOS EXTREMOS DEL MISMO .","UN",457828]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5692,"SALIDA PARA CCTV EMT 3/4\" (POR EL TECHO DEL VAGON) DESDE EL ARMARIO DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL TECHO EN LOS EXTREMOS DE CADA VAGON.","UN",735491]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5693,"SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS EN TUBERIA EMT 1\" INCL PEDESTAL EN CONCRETO DE 1.0mx0.80mx0.80m. ESTA SALIDA VA DESDE EL MASTIL DEL GPS A SALIDA DE LA RAMPA NORTE HASTA EL RACK DE DATOS DEL VAGON Y EMBEBIDA EN EL PISO.","UN",672448]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5696,"CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION. SE CONSTRUYEN EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES.","UN",195122]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5697,"CAJA PARA MEDIDORES DE ENERGIA. SUMINISTRO E INSTALACION. ESTA CAJA ESTA UBICADA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. CONTIENE LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE LA ESTACION, PUBLICIDAD Y ANGELCOM.","UN",403209]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5698,"POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40m, GEL, CABLE No. 2/0 AWG. CONSTRUCCION. SON LAS PUESTAS A TIERRA DE LOS VAGONES Y RAMPAS NUEVAS DE CONEXION A PUENTES PEATONALES.","UN",169954]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5699,"MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP PARA LA CUENTA DE LA ESTACION. SUMINISTRO E INSTALACION. SE UBICA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. SE ENERGIZARA CUANDO LA CUENTA SEA LEGALIZADA ANTE CODENSA. ","UN",269619]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5700,"MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICO PARA LAS CUENTAS DE PUBLICIDAD Y ANGELCOM. SUMINISTRO E INSTALACION. SE UBICA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. SE ENERGIZARAN CUANDO LAS CUENTAS SEAN LEGALIZADAS ANTE CODENSA.","UN",106892]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5701,"ACOMETIDA PARCIAL 3No. 1/0 + 1No. 2 - 600V-CU. SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDA PARCIAL ENTRE ARMARIOS NORTE Y SUR PARA ALIMENTACION ENTRE LOS VAGONES. INSTALADOS POR DEBAJO DEL PISO DE LOS VAGONES.","ML",56704]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5702,"BAJANTE PARA ACOMETIDA 1 D= 3\" CALIBRE 14 (L= 4.98) HG, CAPACETE, CINTA BAND IT, CURVA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE APERTURA DE ZANJA PARA INSTALACION DE CURVA Y TUBERIA GALVANIZADA, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS.","UN",433840]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",5705,"NEOPRENO REFORZADO 0.50 x 0.50 x 2\" DOBLE REFUERZO. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). ","UN",425352]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5706,"PISO MEZCLADO EN CAUCHO BICAPA e= 3.0cm, COLOR (SUMINISTRO E INSTALACION).","M2",254093]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5707,"MADERA PLASTICA DE 1.20m DE LARGO, 0.10m DE ANCHO e= 2.20cm  (SUMINISTRO E INSTALACION).","M2",220709]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5708,"RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION. ","M3",151465]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5709,"LAJA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm - SUMINISTRO E INSTALACION.","M3",39433]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5710,"GRAVILLA DE 1/2\" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.","M3",58134]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5711,"MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO - REDEP M-141 - SUMINISTRO E INSTALACION. ","UN",56832348]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5712,"DOTACION ABDOMINALES PARA ADULTOS/MAYORES SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1874250]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5713,"JUEGO BALANCIN PARA NIÑOS (1-5 AÑOS)  SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1058065]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5714,"DOTACION BARRAS PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1901026]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5715,"DOTACION CAMINADOR PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",2482524]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5716,"DOTACION FLEXION PIERNAS PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",3109693]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5717,"DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",2121822]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5718,"MODULO DE INFORMACION M-145 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",156187500]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5719,"PANEL PUBLICITARIO M-160 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",7735000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5721,"DOTACION PLATAFORMA PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",1728883]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5725,"PIEDRA PARA JARDIN, COLOR CUARZO CREMA Y NEGRO D= 1/2\" - SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",61217]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5726,"PIEDRA COLOR ROJO OCRE D= 2\" - SUMINISTRO E INSTALACION. ","M2",73498]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",5727,"GEODREN VIAL DE 160mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (Ancho = 30cm) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION.","ML",96835]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",5728,"GEODREN VIAL DE 200mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (Ancho = 30cm) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION. ","ML",111748]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5729,"DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","UN",438307]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5730,"DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12m Y 16 Mils (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).","ML",3007]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5731,"CUADRILLA (3 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",164070]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5732,"CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",218760]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5733,"DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. LINEA 0.20m Y 16 Mils (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE CARRIL).","M2",29840]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5734,"DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).","M2",30300]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5735,"DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. PARADEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).","M2",28774]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5736,"DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. LINEA 0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).","ML",2703]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5737,"DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA  TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AZUL 16 Mils PARA PRIMERA CAPA. (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",33806]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5738,"DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA  TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AZUL 16 Mils Y 18 Mils (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",85622]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",5739,"LEVANTAMIENTO DE FALLAS (DIAGNOSTICO VISUAL) PARA DETERMINAR EL PCI. NORMA ASTM D 6433-07. SEGMENTOS DE 50 A 100 METROS DE LONGITUD.","SEG",60000]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5740,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 150, e= 3mm. (INCL SUMIN, IMPREGNACIÓN DE LA LINEA TEXTIL, CURADO BAJO PRESION CON VAPOR DE AGUA, CORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCL CCTV, LAVADO, CORTE DE ACOMETIDAS A DOMICILIARIAS).","ML",1081161]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5741,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 250, e= 4.5mm. (INCL SUMIN, IMPREGNACIÓN DE LA LINEA TEXTIL, CURADO BAJO PRESION CON VAPOR DE AGUA, CORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCL CCTV, LAVADO, CORTE DE ACOMETIDAS A DOMICILIARIAS).","ML",802830]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5742,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 300, e= 6mm. (INCL SUMIN, IMPREGNACIÓN DE LA LINEA TEXTIL, CURADO BAJO PRESION CON VAPOR DE AGUA, CORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCL CCTV, LAVADO, CORTE DE ACOMETIDAS A DOMICILIARIAS).","ML",954693]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5743,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 350, e= 6mm. (INCL SUMIN, IMPREGNACIÓN DE LA LINEA TEXTIL, CURADO BAJO PRESION CON VAPOR DE AGUA, CORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCL CCTV, LAVADO, CORTE DE ACOMETIDAS A DOMICILIARIAS).","ML",1070849]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5744,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400, e= 7.5mm. (INCL SUMIN, IMPREGNACIÓN DE LA LINEA TEXTIL, CURADO BAJO PRESION CON VAPOR DE AGUA, CORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCL CCTV, LAVADO, CORTE DE ACOMETIDAS A DOMICILIARIAS).","ML",1278951]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5745,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400, e= 9mm. (INCL SUMIN, IMPREGNACIÓN DE LA LINEA TEXTIL, CURADO BAJO PRESION CON VAPOR DE AGUA, CORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCL CCTV, LAVADO, CORTE DE ACOMETIDAS A DOMICILIARIAS).","ML",1286886]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5746,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 2\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",61117]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5747,"EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 14\" (INCL UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25 D=14\", UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC D=14\", UNION DE TRANSICION PCV-AC CL.25 Y 1m TUB PVC D=14 RDE 21). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",3463692]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5748,"EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 3\" (INCL UNION DE REPARACION PVC U.M. D=3\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=3\" UNION GIBAULT HD CL.25 CL.25  D=3\" Y 1m TUB PVC D=3\" RDE 21). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",157158]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5749,"REDUCCION CONCENTRICA HD 4\" x 2\" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","UN",84299]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5750,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\" x 4\" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","UN",211181]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5751,"REDUCCION CONCENTRICA HD 14\" x 12\" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","UN",1950113]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5752,"DESMONTE Y UBICACIÓN PARADEROS SITP TRASLADO. De paradero existente. Incluye concreto 3000 PSI Hecho en obra 1:2:2 con arena de rio y triturado 3/4\" para anclaje. Transporte y disposición de escombros a 21 Km.","UN",488370]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5753,"CASETAS TELEFONICAS. REUBICACION O RETIRO. Desmonte y reubicacion de caseta existente. Incluye concreto 3000 PSI Hecho en obra 1:2:2 con arena de rio y triturado 3/4\" para anclaje. Transp y dispos. de escombros a 21 Km.","UN",263064]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5754,"DESMONTE Y REUBICACIÓN MODULO SERVICIO AL CIUDADANO (REDEP). De modulo existente. Incluye concreto 3000 PSI Hecho en obra 1:2:2 con arena de rio y triturado 3/4\" para anclaje. Transp y dispos. de escombros a 21 Km.","UN",443827]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5755,"CELDA EN POLIPROPILENO PARA CONSTRUCCION DE SUDS TIPO 1  2.0m x 12.0m h= 0.8m. SUMINISTRO Y COLOCACION. (CELDA EN POLIPROPILENO 1.0mx0.50mx0.39m). ","UN",746289]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5756,"PLACA ROYAL VETA (20x40x4cm). SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye suministro y colocacion con adhesivo premezclado y boquilla.","M2",374335]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5757,"PLACA ROYAL VETA (40x40x4cm). SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye suministro y colocacion con adhesivo premezclado y boquilla.","M2",373924]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5758,"PLACA ROYAL VETA (40x60x4cm). SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye suministro y colocacion con adhesivo premezclado y boquilla.","M2",402260]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5759,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",15226]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5760,"TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion y fijacion).","ML",10968]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5761,"CABLE THHN No.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",3538]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5762,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",23496]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5763,"CABLE No.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",11099]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5764,"CABLE No.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",3094]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5765,"CABLE No.12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",3030]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5766,"SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",15226]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5767,"CABLE No.6 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",7073]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5768,"SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SALIDA EN PISO DE LA TAQUILLA O TORNIQUETE O CCTV.(Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",20899]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5769,"SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACION. SALIDA EN PISO DE LA TAQUILLA O TORNIQUETE O CCTV.(Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",15226]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5770,"SALIDA PARA BOMBA RIEGO ZONAS VERDES. SUMINISTRO E INSTALACION. ES LA SALIDA AL TAQUE.(Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",20639]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5771,"CABLE No.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",5083]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5772,"SALIDA PARA CONTROLADOR. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion y fijacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",15226]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5773,"SALIDA PARA DATOS EN TAQUILLAS O CCTV. SUMIN E INSTAL. INCL. CAJA GALVANIZADA. TOMA DE SALIDA DE DATOS. PONCHADO DE LOS JACKS EN LOS EXTREMOS DEL CABLE Y LA CERTIFICACION DE LAS SALIDAS. (No incluye tuberia ni cableado UTP).","UN",30805]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5774,"CABLE UTP CATEGORIA 6A. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",6347]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5775,"SALIDA PARA SONIDO (POR EL TECHO DE LA ESTACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye accesorios de instalación. No incluye tubería ni cableado).","UN",18608]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5776,"CABLE POLARIZADO  2 No.14. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion).","ML",5844]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5777,"SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMINISTRO E INSTALACION. ES LA SALIDA POR EL TECHO EN LOS EXTREMOS DE CADA ESTACION. (Incluye accesorios de instalacion. No incluye tuberia ni cableado).","UN",15520]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5778,"SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS. INCL PEDESTAL EN CONCRETO DE 1.0mx0.8mx0.8m. SUMIN E INSTAL. EMBEBIDA EN EL PISO. (No incluye tuberia ni cableado).","UN",247075]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5779,"ACOMETIDA TRIFASICA (3 No.4 + 1 No.4 + 1No.4T AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E INSTALACION. EN TUBERIA PVC 4\".","ML",47754]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5780,"ACOMETIDA TRIFASICA (3 No.6 + 1 No.6 + 1No.8T AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BRAKERS DE TRANSMILENIO, EN TUBERIA EMT 1 1/4\".","ML",37537]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5781,"ACOMETIDA MONOFASICA (1 No.8 + 1 No.6 + 1No.8T AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BRAKERS DE TABLERO REGULADO MONOFASICO, EN TUBERIA EMT 1\".","ML",21780]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5782,"ACOMETIDA MONOFASICA (1 No.8 + 1 No.8 + 1No.8T AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BRAKERS DE TABLERO PRINCIPAL REGULADO MONOFASICO, EN TUBERIA EMT 1\".","ML",21651]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5783,"ACOMETIDA MONOFASICA (1 No.10 + 1 No.10 + 1No.10T AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BRAKERS DE PUBLICIDAD, EN TUBERIA EMT 3/4\".","ML",16859]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5784,"ACOMETIDA (1 No.8 + 1 No.8 + 1No.10 AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E INSTALACION.TUBERIA EMT 3/4\" DESDE EL TOTALIZADOR DE LA PLANTA ELECTRICA HASTA LA TRANSFERENCIA.","ML",18889]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5785,"2 DUCTOS DE 2\" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.","ML",70617]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5786,"2 DUCTOS DE 3\" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.","ML",157338]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5787,"CAJA DE PASO DE 40cm x 40cm x 20cm METALICA. SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye elementos de instalacion. No incluye excavacion ni rellenos.","UN",76890]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5788,"TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACION. CORRESPONDE AL TABLERO DE ENERGIA REGULADA DE LOS MODULOS.","UN",213302]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5789,"MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO E INSTALACION. PARALA CUENTA DE LA ESTACION UBICADA EN EL ARMARIO DEL CUARTO ELECTRICO DE TAQUILLAS. SE ENERGIZARA CUANDO LA CUENTA SEA LEGALIZADA ANTE CODENSA.","UN",257064]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5790,"MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO. SUMINISTRO E INSTALACION. PARA LAS CUENTA DE PUBLICIDAD Y REGULADA. SE UBICA EN EL CUARTO ELECTRICO DE TAQUILLAS. SE ENERGIZARA CUANDO LA CUENTA SEA LEGALIZADA ANTE CODENSA.","UN",107625]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5791,"CABLE DE COBRE DESNUDO No.2/0 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION. PARA EL ANILLO EQUIPOTENCIAL DE LA ESTACION, UNIENDO LOS ELECTRODOS DE CAJA DE 3 MEDIDORES CON LOS DE LOS MODULOS. INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA.","UN",55015]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5792,"CABLE DE MEDIA TENSION XLPE 4/0 ALUMINIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",81560]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5793,"DUCTO PVC DB 6\". SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",57761]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5794,"CONDUCTOR RED BAJA TENSION (3 No.4 + 1 No.6 600V- CU THHN). SUMIN E INSTAL. CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE TRAFO Y GABINETE DE 3 MEDIDORES, INSTALADOS EN TUBERIA  DE 2x4\" PVC BAJO EL PISO INSTAL CON GRADO DE DIFICULTAD.","ML",59459]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5795,"TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 4/0  15 KV. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",496617]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",5798,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-50 e=0.27m PARA TRONCAL.","M2",324233]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",5799,"REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRAFICO LIVIANO","M2",65953]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",5800,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.18m   BG_B=25cm","M2",218254]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL INTERMEDIA",5801,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m BG_B=25cm","M2",149374]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL LOCAL",5802,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m BG_B= 0.25m","M2",135902]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5804,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO D=6\" PARA PURGA CON EXTR BRIDADO PARA TUBO O ACCES D=24\" L=0.75m. SUMIN E INSTAL EN FABRICA. (INCL BRIDA, REVEST INT EN PINTURA EPOXICA Y EXT EN MORTERO DE CEMENTO.","UN",1444422]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5805,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO D=8\" PARA PURGA CON EXTR BRIDADO PARA TUBO O ACCES D=24\" L=0.75m. SUMIN E INSTAL EN FABRICA. (INCL REVEST INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.","UN",1596623]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5806,"CODO EN ACERO D=24\" SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 67 1/2° Y 90°. L= 1.74m x 1.74m (INCLUYE  UNIONES ESPIGO CAMPANA Y MORTERO PARA UNION).","UN",6684147]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5807,"SALIDA NORMAL PARA MACRO MEDIDOR EN ACERO D=1\" CON EXTREMO ROSCADO, SOBRE TUBO O ACCESORIO D=24\". REVESTIMIENTO INT. Y EXT. DE LA SALIDA EN PINTURA EPOXICA L=0.15m. SUMIN E INSTAL EN FABRICA. .","UN",172907]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5808,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA, EN LA RAMA PRINCIPAL Y CON BRIDA Y BRIDA CIEGA EN LA DERIVACION L= 1.50mx0.60m. (INCL. REVEST. INT. Y RECUBR. EXT.EN MORTERO DE CEMENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",11409299]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5809,"TEE EN ACERO 24\"x12\" CON ESPIGO Y CAMPANA, EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA EN LA DERIVACION L= 1.00mx0.50m. (INCL. BRIDA, REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",4598810]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5810,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA, EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA EN LA DERIVACION L= 1.50mx0.60m. (INCL. REVEST. INT. Y RECUBR. EXT.EN MORTERO DE CEMENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",7251201]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5811,"UNION DE DESMONTAJE EN ACERO D= 24\" TIPO BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA. L= 0.30m. (INCL. DOS EMPAQUES PARA UNION BRIDADA A PARTIR DE LAMINA NON ASBESTO DE E= 1/8\"). SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",9728754]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5812,"ANILLO PASAMURO EN ACERO D= 24\" SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINAS ASTM A36. E=12mmxHOMBRO=3\". (INCL. CINTURON DE REFUERZO SOLDADO A TUBO O ACCES. FABRICADO E=6mmxL=0.30m. SUMIN E INSTAL EN FABRICA.","UN",1265684]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5813,"ANILLO CORTRAFLUJO EN ACERO D=24\" SOBRE TUBO O ACCESORIO DE ACERO. FABRICADO CON LAMINA ASTM A36. E=6mmxHOMBRO=3\". (LA INSTALACION EN OBRA ESTA INCLUIDA DENTRO DE LA INSTAL. DEL ACCESORIO O TUBERIA). SUMIN E INSTAL EN FABRICA.","UN",1314474]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5814,"NIPLE DE ACERO D=24\" CON ESPIGO O CAMPANA Y BRIDA. CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA EPOXICA. L= 2.30m. SUMIN E INSTAL EN FABRICA.","UN",4243433]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5815,"TUBERIA CCP D=30\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA. (INCL. MORTERO DE RECUBR. EN UNION, REVESTIMIENTO INT. Y RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO Y UNIONES ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. SUMIN E INSTAL.","UN",621837]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5816,"CODO EN ACERO D=30\" SUMINISTRO E INSTALACION. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 67 1/2° Y 90°. L= 1.74m x 1.74m (INCLUYE  UNIONES ESPIGO CAMPANA Y MORTERO PARA UNION).","UN",7584034]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5817,"CODO EN ACERO D=30\" SUMINISTRO E INSTALACION. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°. L= 1.00m x 1.00m (INCLUYE  UNIONES ESPIGO CAMPANA Y MORTERO PARA UNION).","UN",5975392]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5818,"CODO EN ACERO D=30\" SUMINISTRO E INSTALACION. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 22 1/2° Y 45°. L= 0.75m x 0.75m (INCLUYE  UNIONES ESPIGO CAMPANA Y MORTERO PARA UNION).","UN",4639855]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5819,"CODO EN ACERO D=30\" SUMINISTRO E INSTALACION. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°. L= 0.45m x 0.45m (INCLUYE  UNIONES ESPIGO CAMPANA Y MORTERO PARA UNION).","UN",3360928]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5820,"CINTURON DE CIERRE DE ACERO D=30\" SUMINISTRO E INSTALACION EN OBRA. REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA, L= 0.30m.","UN",888911]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5821,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE ACERO D=30\" SUMINISTRO E INSTALACION EN FABRICA. SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. L= 0.20m. REVESTIDO INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTOY EXTERIORMENTE CON PINTURA ANTICORROSIVA.","UN",1276513]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5822,"SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=6\" CON EXTR BRIDADO SOBRE TUBO O ACCES D=30\" L=0.85m. SUMIN E INSTAL EN FABRICA. (INCL REVEST INTERIOR EN PINTURA EPOXICA Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.","UN",1449420]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5823,"AMPLIACION DE ACERO 24\" x 30\" CON ESPIGO D= 24\" Y CAMPANA D= 30\". SUMININISTRO E INSTALACION. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.62m.","UN",3825484]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5824,"REDUCCION EN ACERO 30\" x 24\" CON ESPIGO D= 30\" Y CAMPANA D= 24\". SUMININISTRO E INSTALACION. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.62m.","UN",3886449]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5825,"CAJA ESPACIO 4 MEDIDORES ENERGIA, BARRAJES INDEPENDIENTES NEUTRO Y TIERRA Y ESPACIO TOTALIZADORES. SUM. E INSTAL. INCL. 1 TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3x80A, 1 SUB-BREAKER ENCHUFABLE 3x60A, 1 DE 1x50A Y 1 DE 1x15A. CAJA 0.80x0.18m.","UN",648103]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5826,"TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADORES. SUM. E INSTAL. INCL. 10 BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES 1x15A, 1 BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 2x15A, 1 DE 1x20A. INCL 1 TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30A PARA PROTECCION.","UN",627821]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5827,"TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS. SUM. E INSTAL. INCL. 3 BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1x15A PARA TOMAS DE AVISOS PUBLICITARIOS Y MUPI.","UN",134165]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5829,"SALIDA PARA LAMPARA LED 88W. ES LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA EN LAS ESTACIONES. INCLUYE LUMINARIA. INCL. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION. NO INCL. TUBERIA NI CABLEADO.","UN",851028]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5830,"SALIDA PARA LUMINARIA CUADRADA LED 35 W. ES LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA EN LAS TAQUILLAS. INCLUYE LUMINARIA. INCL. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION. NO INCL. TUBERIA NI CABLEADO.","UN",385894]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5831,"TUBERIA EMT D= 1 1/2\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye Accesorios de Instalacion y Fijacion).","ML",17636]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5832,"ACOMETIDA MONOFASICA (18+18+110T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BREAKERS DE TAQUILLA Y UPS, EN TUBERIA EMT 1\". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.","ML",19318]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5833,"ACOMETIDA MONOFASICA (14+14+16T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS REGULADOS DE MODULOS, EN TUBERIA EMT 1 1/2\". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.","ML",38192]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5834,"ACOMETIDA MONOFASICA (110+110+112T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BREAKERS DE PUBLICIDAD, EN TUBERIA EMT 3/4\". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.","ML",16153]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5835,"CABLE COBRE DESNUDO  1/0 AWG PARA EL ANILLO EQUIPOTENCIAL DE LA ESTACION, UNIENDO LOS ELECTRODOS DE CAJA DE 4 MEDIDORES CON LOS DE LOS MODULOS EN TUBERIA EMT 1\". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION.","ML",28433]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5836,"ACOMETIDA TRIFASICA (36+16+18T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BREAKERS DE TRANSMILENIO, EN TUBERIA EMT 1 1/2\". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.","ML",38247]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5837,"ACOMETIDA MONOFASICA (16+16+18T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS BREAKERS DE TAQUILLA Y UPS, EN TUBERIA EMT 1 1/4\". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.","ML",27415]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5838,"ACOMETIDA MONOFASICA (12+12+14T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (ACOMETIDAS PARCIALES PARA LOS TABLEROS REGULADOS DE LOS MODULOS, EN TUBERIA EMT 3\". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.","ML",74606]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5839,"CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (44+14T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (CONDUCTORES DE LA ACOMETIDA ENTRE EL PUNTO DE CONEXION CODENSA Y CAJA DE 4 MEDIDORES INSTALADOS EN TUBERIA  DE 2x4\" PVC.","ML",70573]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5840,"TUBERIA METALICA EMT DE D= 1\". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye accesorios de instalacion y fijacion).","ML",11297]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",5841,"CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (42+12T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTALACION  (CONDUCTORES DE LA ACOMETIDA ENTRE EL PUNTO DE CONEXION CODENSA Y CAJA DE 4 MEDIDORES INSTALADOS EN TUBERIA  DE 2x4\" PVC.","ML",90363]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",5842,"ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DEL MATERIAL GRANULAR EXISTENTE.","M3",17227]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5843,"GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 100KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",16724]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5844,"GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 75KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",13996]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5845,"GEODREN VIAL CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H= 2.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye excavacion ni rellenos)","ML",86611]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5846,"SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO A EN POLIETILENO (0.77m x 0.15m x 0.10m) Y 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2\" DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2\" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",83487]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5847,"SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EN POLIETILENO (0.78m x 0.20m x 0.15m) Y 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2\" DE ANCHO Y 5 TORNILLOS DE 1/2\" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",94977]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5848,"SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.405m x 0.15m x 0.85m) Y 2 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2\" DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2\" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",29424]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5849,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA IZQUIERDA\" (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. AREA: 1.5037 m2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",15790]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5850,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA IZQUIERDA\" (e= 15 mils. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 m2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",67422]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5851,"DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (e= 2.3 mils. TERMOPLASTICA. AREA: 4.1850 m2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",176239]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5852,"FLECHA DIRECCIONAL \"FRENTE, DERECHA E  IZQUIERDA\" (e= 2.3 mils. TERMOPLASTICA. AREA: 3.2095 m2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",136650]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5853,"DEMARCACION TEXTO PARE. AREA: 1.48 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",12161]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5854,"DEMARCACION TEXTO PARE. AREA: 1.48 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",62992]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5855,"DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","M2",12644]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5856,"DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","M2",46980]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5857,"DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",6674]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5858,"DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",27275]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5859,"DEMARCACION LINEA DE PARE. AREA: 0.60 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","M2",10143]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5860,"DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","M2",30745]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5861,"DEMARCACION LINEA DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA. AREA: 0.30 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",4146]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5862,"DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",14867]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5863,"DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",4146]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5864,"DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",14867]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5865,"DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5.5775 m2  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",60393]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5866,"DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5.5775 m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",251907]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5867,"DEMARCACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO. (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",8375]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5868,"DEMARCACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","M2",42712]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5869,"DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AREA: 0.32m2.  (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",4127]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5870,"DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AREA: 0.32m2. (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",15115]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5871,"BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80m x 0.80m x 0.80m). CONSTRUCCION. INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2\". HASTA MENSULA DE 6.5m.","UN",330561]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5872,"BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80m x 0.80m x 0.80m). CONSTRUCCION. INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2\". HASTA MENSULA DE 8.5m.","UN",343632]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5873,"CURVA 90° PVC D= 2\". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.","UN",19320]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5874,"PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.30m x 0.40m x 1.00m) O MEDIDAS SIMILARES. CONSTRUCCION. CON DOS DUCTOS PESADOS DE PVC TIPO DB D= 2\".","UN",149953]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5875,"RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (Incluye grua).","UN",202738]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5876,"RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (Incluye grua).","UN",334164]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5877,"REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.","UN",46988]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5878,"POSTE TIPO MASTIL T1X (5.00m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",2673130]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5879,"REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MASTIL.","UN",241488]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5880,"REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.","UN",301860]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5881,"RETIRO DE SOLDADURA PARA TAPAS RECTANGULARES DE CAJAS DE PASO.","UN",2003]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5882,"PLATINA DE POSTE (Cuadrada de 0.30m x 0.30m fabricada en hierro de 3/8\" de espesor con 4 orificios de 3/4\" y una perforacion central de 3\" para fijacion del poste al anclaje base).","UN",72900]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",5883,"COLOCACION DE SOLDADURA E-7018 PARA TAPAS RECTANGULARES DE CAJAS DE PASO.","UN",7324]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5884,"APLICACION DE PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MASTIL T1 Y T1X.","UN",52339]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5885,"PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MENSULA T2 (L= 4.50m A 6.50m).","UN",57784]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5886,"TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",216247]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5887,"TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",381364]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5888,"TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",454392]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5889,"TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 20\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",522665]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5890,"ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS (Incluye suministro e instalacion).","M2",23327]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5891,"EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue).","M3",3431]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5892,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 3\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 3\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21).","UN",222173]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5893,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 4\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 4\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21).","UN",258761]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5894,"EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 12\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 12\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).","UN",1253559]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5895,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.","UN",750058]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5896,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA. ","UN",784531]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5897,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA. ","UN",819004]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5898,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.","UN",926511]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5899,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA < 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.","ML",81900]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5900,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA > 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.","ML",141664]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5901,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA < 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.","ML",75006]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5902,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA > 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA.","ML",119955]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5903,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD < 25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",63430]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5904,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD < 25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",133754]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5905,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 25 - 49 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",86871]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5906,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 25 - 49 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",179948]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5907,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 50 - 99 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",110313]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5908,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 50 - 99 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",226831]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5909,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 100 - 199 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",133754]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5910,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 100 - 199 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",273714]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5911,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 200 - 299 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",179948]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5912,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 200 - 299 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",366790]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5913,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 300 - 399 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",266819]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5914,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 300 - 399 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",459866]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5915,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 400 - 499 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",353690]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5916,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 400 - 499 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",693592]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5917,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 500 - 999 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",587416]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5918,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 500 - 999 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",1334095]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5919,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD > 1000 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",727375]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5920,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD >1000 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011.","UN",1567131]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5921,"DESMONTE DE PARADERO URBANO TIPO M10 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A ALMACEN AUTORIZADO POR EL IDU.","UN",269040]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5922,"DESMONTE DE TELÉFONO PUBLICO DE PEDESTAL  TIPO M20 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A ALMACÉN AUTORIZADO POR EL IDU (NO INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO).","UN",40547]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5923,"DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A ALMACEN AUTORIZADO POR EL IDU (NO INCLUYE REPARACION DEL SITIO).","UN",76909]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",5924,"DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A ALMACEN AUTORIZADO POR EL IDU (NO INCLUYE REPARACION DEL SITIO).","UN",14916]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5925,"VALLA MOVIL DE 1.20m x 1.20m CON PROTECCION PARA INTEMPERIE. INCLUYE SUMINISTRO. NO INCLUYE REFLECTIVO UNA CARA.","UN",577283]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5926,"BASTIDOR EN BANNER CON MARCO EN ALUMINIO. TUBO CUADRADO DE 1\" DE 1.50m x 0.90m. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",229862]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5927,"CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00m x 1.00m EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",547992]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",5928,"CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.","MES",27647]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",5929,"VIDEO BEAM DE 3000 LUMENS. ALQUILER. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION, SOPORTE TECNICO.","MES",918095]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5930,"PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BARRERA EPOXICA, PINTURA EN POLIURETANO. INCLUYE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA.","KG",10299]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5931,"VIGA IPE PARA ESTRUCTURA DE ESTACIONES DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BARRERA EPOXICA, PINTURA EN POLIURETANO. INCLUYE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA.","KG",9157]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5932,"CAMINADEROS EN ALUMINIO PARA CUBIERTA. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TORNILLO AVELLANADO DE 1/4\"x2 1/2\" MAS TUERCA TORNILLO PARA SOPORTE DE FIJACION CAMINADERO, TORNILLO AUTOPERFORANTE).","ML",167891]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5933,"CUBIERTA 333C SENCILLA EN ALUZINC CAL. 24. SUM E INSTAL. PANEL SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES. PINTURA PLASTISOL/DURANAR POR 1 CARA. COLOR A  ESCOGER (e= 24 micrones). CLIPS METALICOS OCULTOS AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 38mm.","M2",82391]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5934,"CUBIERTA 380C SENCILLA EN ALUZINC CAL. 24. SUM E INSTAL. PANEL SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES. PINTURA PLASTISOL/DURANAR POR 1 CARA. COLOR A  ESCOGER (e= 24 micrones). CLIPS METALICOS OCULTOS AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 38mm.","M2",154005]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5935,"CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCL FIJACION CON SISTEMA DE TRABA DE PRESION A UN RIEL PORTAPANEL. SECCION 25mm CON DISTANCIA CADA 100mm Y ALTURA 100mm.","M2",494289]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5936,"CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCL FIJACION ALA ESTRUCTURA DEL PORTAPANEL POR MEDIO DE AMARRES CADA METRO. ANCHO DEL PANEL DE 84mm","M2",139841]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",5937,"TEJA LUZ GIP EN PRFV PANEL BIOCLIMATICO COMPUESTO POR 2 TEJAS FABRICADAS CON RESINA DE POLIESTER RETARDANTE AL FUEGO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO. SUM E INST. ONDULADO TRAPEZOIDAL A=100cm h=7.20cm CAPA SUP CLASE 6 COLOR T3.","M2",212373]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",5938,"SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375m x 0.90m x 0.15m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base).","ML",546040]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5939,"PILOTE D=20 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto).","ML",133285]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5940,"CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",611701]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5941,"CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION ESTACIONES DE TRANSMILENIO DE 0.45m x 0.45m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",635143]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5942,"CONCRETO 5000 PSI PARA VIGA TIPO I DE 1.40m x 0.65m CON ALA DE 0.20m Y LONGITUD DE 27.0m(Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",846821]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5943,"CONCRETO 4000 PSI PARA VIGA RIOSTRA DE 0.60m x 0.30m x 5.30m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",714061]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5944,"CONCRETO 4000 PSI PARA TABLERO PUENTE DE 5.30m x 0.20m x 27.00m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",647773]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5945,"CONCRETO 3500 PSI PARA RECALCE DE 0.05m x 0.50m x 1.20m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",598380]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5946,"CONCRETO 3500 PSI PARA TOPE SISMICO DE 0.35m x 0.80m x 1.00m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",605028]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5947,"CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA DE APROXIMACION PUENTE VEHICULAR DE 5.00m x 3.50m x 0.20m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",648080]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5948,"CONCRETO 3500 PSI PARA ESPALDAR ESTRIBOS CON MENSULA SECCION 5.30m x 1.70m x 0.30m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",676715]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5949,"CONCRETO 3500 PSI PARA DADO DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 1.70m x 1.00m x 5.30m (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",702450]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5950,"CONCRETO 3500 PSI PARA CONSTRUCCION DE CAISSON DE 1.20m DE DIAMETRO (Incluye excavacion manual, suministro de camisa metalica perdida e= 3/8\" formaleteo y colocacion. Sumin de concreto premezclado. No incl. Refuerzo, Curado). ","M3",2060930]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5951,"BARANDA METALICA TIPO ESPECIFICACION IDU, INCLUYE CORBATIN DE REMATE. CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO. SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO.","ML",230165]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5952,"BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)","ML",198373]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5953,"TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\"","ML",402038]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",5954,"CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO TDP 9Ø6\"+2Ø3\"","ML",775907]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",5955,"SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGULO DE 2x1/4x3m LAMINA CAL. 16 PINTADA POR UNA CARA 0.60m x 0.60m o 0.75m x 0.75m (Incluye suministro e instalación)","UN",293357]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",5963,"JUNTA ELASTOMÉRICA TIPO JJ 8097 VV DE RECORRIDO (+/- 80mm) O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE PERNOS Y SOLDADURA.","ML",1957542]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5964,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO DE 3mm DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA IMPRIMANTE EPÓXICO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, SEGÚN LAS NORMAS SSPC-SP2","ML",13831]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",5965,"REFUERZO EN LÁMINAS DE FIBRA DE CARBONO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","M2",169675]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5966,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN ADOQUÍN Y/O LOSETA. INCLUYE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, POZOS, SELLOS DE JUNTA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL.","M2",2022]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5967,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, POZOS, SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL","M2",15887]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5968,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUIN DE ARCILLA PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO DE ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",61979]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5969,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUÍN DE ARCILLA SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO DE ADOQUIN E INSTALAR NUEVO","M2",61399]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5970,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO RÍGIDO. INCLUYE RETIRO, REEMPLAZO DE LOSA, RENIVELACIÓN Y RECOMPACTACIÓN DE CAPAS GRANULARES","M2",211136]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5971,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e= 0.20m. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENDURECEDOR EN POLVO FOTORESISTENTE Y ALCALIRESISTENTE, DESMOLDANTE PIGMENTADO, SELLADOR ACRÍLICO, RETARDANTE DE EVAPORACIÓN Y ESTAMPADO CON TEXTURA DE ADOQUIN DE 10cm x 20cm EN ESPINA DE PESCADO","M2",232788]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5972,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO ESTAMPADO. INCLUYE RETIRO, REEMPLAZO DE LOSA, RENIVELACIÓN Y RECOMPACTACIÓN DE CAPAS GRANULARES","M2",236638]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5975,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)","HR",18352]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5976,"TUBERIA GALVANIZADA 2\" PARA ANCLAJES","ML",37350]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5977,"CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",136046]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5979,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.30m (92\") CL. III REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2968337]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5980,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.30m (92\") CL. IV REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",3177896]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5981,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.45m (98\") CL. III REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",3337123]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5982,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.45m (98\") CL. IV REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",3686150]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5983,"TUBERÍA CONCRETO D= 1.70m (68\") CL. III REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",1994286]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5984,"TUBERÍA CONCRETO D= 1.70m (68\") CL. IV REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2130184]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5985,"TUBERÍA CONCRETO D= 1.80m (72\") CL. III REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2143145]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5986,"TUBERÍA CONCRETO D= 1.80m (72\") CL. IV REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2287730]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5987,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.00m (80\") CL. III REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2491806]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5988,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.00m (80\") CL. IV REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2629251]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5989,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.15m (86\") CL. III REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2777481]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5990,"TUBERÍA CONCRETO D= 2.15m (86\") CL. IV REFORZADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",2933371]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5992,"TUBERIA CONCRETO D= 32\" CL. II REFORZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","ML",627575]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",5993,"TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.","UN/ME",2926601]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5994,"TUBERIA CONCRETO D= 8\" CL. V EXTRARREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.","ML",149721]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5995,"TUBERIA CONCRETO D= 16\" CL. V EXTRARREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.","ML",308980]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5996,"SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A PRESIÓN HIDRÁULICA, ANCHO = 15cm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN","ML",19031]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5997,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3 e= 0.15m PARA ENTREGA A CANAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","M2",68002]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5998,"TAPÓN HD EXTREMO LISO D= 3\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",64217]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",5999,"PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12\" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500m. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.","UN",897424]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6000,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 8 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO, CIRCUÍTOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar OCIT). Cumple las Normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria principal con SRAM de 2 MB, configuración de memoria mínima de 5.5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en policarbonato y chapa de seguridad, cumple Norma IP 54, cumple Norma DIN en 60439 PARTE 1. DIN VDE 0660 PARTE 503, IEC 93, 112, 250 y 529. ISO 178, 527, 179 y UL 94. COLOR RAL, Resistencia UV ASTM G53). KIT PARA COMUNICACIÓN CON CENTRAL SERIE M. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS: 1x MÓDULO MOMO L24734-A525-A101 1x MÓDULO BBS4 L24734-A610-A104 1x MÓDULO DONGLE L24734-A610-A205 1x MÓDULO FMD FLASH S24734-A610-A51","UN",94020320]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6001,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO, CIRCUÍTOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar OCIT). Cumple las Normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria principal con SRAM de 2 MB, configuración de memoria mínima de 5.5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en policarbonato y chapa de seguridad, cumple Norma IP 54, cumple Norma DIN en 60439 PARTE 1. DIN VDE 0660 PARTE 503, IEC 93, 112, 250 y 529. ISO 178, 527, 179 y UL 94. COLOR RAL, Resistencia UV ASTM G53). KIT PARA COMUNICACIÓN CON CENTRAL SERIE M. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS: 1x MÓDULO MOMO L24734-A525-A101 1x MÓDULO BBS4 L24734-A610-A104 1x MÓDULO DONGLE L24734-A610-A205 1x MÓDULO FMD FLASH S24734-A610-A51","UN",110583130]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6002,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO, CIRCUÍTOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar OCIT). Cumple las Normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria principal con SRAM de 2 MB, configuración de memoria mínima de 5.5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en policarbonato y chapa de seguridad, cumple Norma IP 54, cumple Norma DIN en 60439 PARTE 1. DIN VDE 0660 PARTE 503, IEC 93, 112, 250 y 529. ISO 178, 527, 179 y UL 94. COLOR RAL, Resistencia UV ASTM G53). KIT PARA COMUNICACIÓN CON CENTRAL SERIE M. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS: 1x MÓDULO MOMO L24734-A525-A101 1x MÓDULO BBS4 L24734-A610-A104 1x MÓDULO DONGLE L24734-A610-A205 1x MÓDULO FMD FLASH S24734-A610-A51","UN",125606880]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6003,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO, CIRCUÍTOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar OCIT). Cumple las Normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria principal con SRAM de 2 MB, configuración de memoria mínima de 5.5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en policarbonato y chapa de seguridad, cumple Norma IP 54, cumple Norma DIN en 60439 PARTE 1. DIN VDE 0660 PARTE 503, IEC 93, 112, 250 y 529. ISO 178, 527, 179 y UL 94. COLOR RAL, Resistencia UV ASTM G53). KIT PARA COMUNICACIÓN CON CENTRAL SERIE M. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS: 1x MÓDULO MOMO L24734-A525-A101 1x MÓDULO BBS4 L24734-A610-A104 1x MÓDULO DONGLE L24734-A610-A205 1x MÓDULO FMD FLASH S24734-A610-A51","UN",139736940]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6004,"DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INCLUYE CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",9272726]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6005,"CAMARA DE INSPECCION PREFABRICADA EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO, TIPO ESPECIAL CON RADIO DE CURVATURA 14.0m D= 1.20m NORMA EAAB NP-074 v 2.0 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70m, POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA e= 0.25m ALTURA PROMEDIO 2.50m","UN",10612342]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6006,"PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO PARCIALMENTE  SUMERGIBLE CON TRES PUNTOS A TIERRA. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TERMINALES.","UN",1137727]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6007,"PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (280 Kg/Cm2) ACELERADO A 2 DÍAS. INCLUYE ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN CON OPERARIO, MOTOBOMBA, BENTONITA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 Km.","M3",996195]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / IMPERMEABILIZACIONES",6008,"IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN","M2",1312]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / IMPERMEABILIZACIONES",6009,"ADITIVO DESENCOFRANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL","M2",1569]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6010,"REGATA, ANCHO PROMEDIO 5cm POR 5cm DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO.","ML",27875]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6011,"RESTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA APIQUE DE 0.60m x 0.60m (Profundidad 1.50M). INCLUYE BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) e= 1.35, MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD12 e= 0.05m, MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD20 e= 0.10m, IMPRIMANTE Y RIEGO DE LIGA.","UN",88562]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / FORMALETAS",6015,"ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","M2",49963]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",6016,"ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) ","M3",74804]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6017,"CAMARA DE INSPECCION PREFABRICADA EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO, TIPO RECTA D= 1.20m NORMA EAAB NP-074 v 2.0 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70m, POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA e= 0.25m ALTURA PROMEDIO 2.50m","UN",10285092]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6019,"CAMARA DE INSPECCION PREFABRICADA EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO, TIPO ESPECIAL CON RADIO DE CURVATURA 4.0m D= 1.20m NORMA EAAB NP-074 v 2.0 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70m, POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA e= 0.25m ALTURA PROMEDIO 2.50m","UN",10796792]
[null,null,null,"Antiguo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",6020,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)","M3",25513]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6021,"CONCRETO DE NIVELACION 2000 PSI (140 Kg/Cm2) (Premezclado. Incluye suministro, fundida y nivelación y colocación. No incluye refuerzo, curado) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.","M3",472933]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6022,"ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA EN CALIENTE, MAS BARRERA EPOXICA O AUTOIMPRIMANTE EPOXICO DE 2.5 Mils PARA ESTACION TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye planos de taller, diseño de conexiones, pruebas, transporte y mano de obra).","KG",11250]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",6023,"PISO EN GRC-P POLYCONCRETO DE 0.40m x 1.50m x 1 1/2\". (Incluye losa estandar en GRC-P de color gris reforzada con fibra de vidrio, marco angular en acero perimetral con pintura anticorrosiva, transporte y mano de obra). SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",418548]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",6024,"PISO EN GRC-P POLYCONCRETO PARA TOPEROL DE 0.40m x 1.50m x 1 1/2\". (Incluye losa estandar en GRC-P de color gris reforzada con fibra de vidrio, marco angular en acero perimetral con pintura anticorrosiva, transporte y mano de obra). SUMINISTRO E INSTALACION.","M2",422028]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",6025,"REMATE TIPO FILTRO EN ALUZINC CAL. 26 PERFORACION M 101 PARA CUBIERTA VERDE DE ESTACION TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACION.","ML",40000]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",6026,"CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO, ALTURA DE 100mm COMBINADA CON ALTURA DE 50mm EN PROPORCIONES IGUALES (50% y 50%), EN COLOR ALUMINIO MEDIO CON PORTAPANEL PASO 100mm EN COLOR NEGRO. (Incluye mano de obra y transporte). SUMINISTRO E INSTALACION","M2",434936]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / CUBIERTAS",6027,"CORTASOL CELOSIA C-40 EN ALUZINC CAL. 05mm LISA. INSTALADA CON TENSORES ROSCADOS, SEPARADOR TUBULAR EN ALUMINIO Y PERFIL EN L DE 1 1/2\" x 1 1/2\" x 1/8\". (Incluye equipos y herramientas, transporte y mano de obra). SUMINISTRO E INSTALACION","M2",518025]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",6028,"DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. AREA: 3.96 m2 SEGUN PARAMETROS DE DISEÑO DE TRANSMILENIO (e= 15 mils, ACRILICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",50326]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6029,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.","UN",457323]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6030,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",457323]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6031,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVA SP-40 TIPO RECTANGULO (120cm x 40cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",520393]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6032,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",396157]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6033,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75cm. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",457323]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6034,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",382353]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6035,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TURISTICAS TIPO CUADRADO DE 75cm DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",457323]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6036,"TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA DE 13.200, TENSION SECUNDARIA 240-120. (Incluye suministro e instalación)","UN",2788177]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6037,"POSTE TIPO MENSULA T2 (3.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1619416]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6038,"POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1706881]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6039,"POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1950831]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6040,"POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",2449441]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6041,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.","UN",3259475]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6042,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.","UN",3516634]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6043,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, FLECHA DE GIRO TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.","UN",3381282]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6044,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.","UN",3120245]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6045,"SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTALACION)","UN",4192375]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",6046,"DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. AREA: 3.96 m2 SEGUN PARAMETROS DE DISEÑO DE TRANSMILENIO (e= 2.3 mils, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","UN",186301]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6047,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1\" 28 DIAS  ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",184194]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6048,"DOTACIÓN PLATAFORMA PARA ADULTO. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",1728883]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6050,"DOTACIÓN GIRO DE CADERA PARA ADULTO. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",2121822]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6051,"DOTACION FLEXION PIERNAS PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",3109693]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6052,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE SEÑALETICA INTERNA PARA ESTACION DE TRANSMILENIO EN PERFILERIA DE ALUMINIO MARQUETERIA , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CAJA DE LUZ SEGUN DISEÑO. LAMINA DE ALUMINIO DE 1.5mm PARA RESPALDO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ACRILICO OPAL 2mm, IMPRESION DIGITAL 14440 DPI SOBRE BACK LITE, RETROILUMINACION EN LED DE ALTA PRESTACION RESISTENTE AL AGUA Y DURACION EXTREMA DE CABLEADO, SOPORTE EN ACERO COLD ROLLED CAL. 20 MAQUINADO PINTADO ELECTROSTATICO SEGUN DISEÑO. (Incluye herramienta , transporte, mano de obra, maestro aluminero, ayudante, electrico, operativo señaletico, supervisor, operario montaje, supervisor obra, accesorios en acrilico cristal 1.5mm, soportes de caja de luz en acero cold rolled).","ML",848388]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6053,"CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).","M3",83145]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6054,"MEZCLA ASFALTICA ALTO MODULO CON ASFALTO TIPO V. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TRANSPORTE","M3",705435]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6057,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.","UN/ME",137008]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6058,"SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.","UN/ME",100514]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",6059,"BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIAMETRO \"DESVIO\" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.","UN/ME",50867]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / ALQUILER DE EQUIPOS",6060,"GRUA PARA REMOLQUE DE VEHICULOS (ALQUILER). INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE. TIEMPO 12 HORAS DIARIAS.","UN/ME",1152409]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",6061,"PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0m x 1.0m) TERMINADO CON PALOS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",239263]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6062,"CONCRETO 3000 PSI PARA BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90m DE ALTURA x 0.375 DE BASE x 4.76m DE LONG. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).","M3",534584]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6063,"SISTEMA DE VENTANA VITRINA TIPO A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye zocalo en aluminio de 11.0 cm superior e inferior S-351 con perfiles verticales laterales, perfil de aluminio vertical en (F) ES-522 con silicona estructural y de sello para los cristales a tope, perfil de aluminio de 2x1\" para sujecion de zocalo. Cristal: incoloro  6mm templado AD + PVB 0.045\" + INCOLORO 6mm TEMPLADO AD. Tornilleria autoperforante.","M2",589790]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6064,"CERRAMIENTO PARA ESTACIONES DE TRANSMILENIO. Incluye viga en concreto premezclado 3000 psi, sección de 0.25M x 0.25m, formaleta, acero de refuerzo, tubería en acero galvanizado y pintado, transporte y mano de obra.","ML",689165]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6065,"LAMINA MACIZA HR PARA BOCATOMA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS E INSTALACION SEGUN DETALLE EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS","UN",720324]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6066,"VALVULA VNA CON VOLANTE UNION BRIDA 8\"","UN",3213643]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6067,"NIPLE PASAMURO UNION BRIDA 8\". (Incluye suministro e instalación).","UN",1183040]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6068,"NIPLE LONG 0.608 UNION BRIDA 8\" SALIDA LATERAL CON TEE 6\" LISO PVC. (Incluye suministro e instalación).","UN",1815920]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6069,"LEVANTAMIENTO, CATASTRO, INSPECCION Y LAVADO DE REDES HIDROSANITARIAS. VERIFICACION, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION DE DATOS TECNICOS HIDROSANITARIOS, EN TERRENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS TALES COMO POZOS, SUMIDERO LATERAL, SUMIDERO DE REJILLA, SUMINDERO TRANSVERSAL, REJILLAS, CAMARAS DE CAIDA, CAJAS, ESTRUCTURAS ESPECIALES, CANALES, CABEZALES DE ENTREGA, ALIVIOS, COULVERT, SIFONES, TUBERIAS, TUNELES, VALLADOS, ESTACION ELEVADORA, PLANTA DE TRATAMIENTO, TRINCHO, PUNTOS DE ALIVIO, VERTEDEROS, HIDRANTES TIPO CAJA, HIDRANTES TIPO TORRE, HIDRANTES TIPO PILA PUBLICA, PUNTOS DE CALIDAD, VENTOSAS, PURGAS, VALVULAS REGULADORAS, ESTACIONES DE BOMBEO, VALVULAS ANTI GOLPE DE ARIETE, VALVULAS DE CIERRE, MACRO MEDIDORES, MEDIDOR DOMICILIARIO, VALVULA CHEQUES, ALMANERAS Y TODO COMPONENTE QUE SE ENCUENTRE EN EL TERRENO. LAVADO DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIOS DE DIAMETROS MAYORES O IGUALES A 6\" PULGADAS Y MENORES O IGUALES A 16\" PULGADAS CON COLMATACION INFERIOR O IGUAL AL 30%, ELABORACION DE PLANOS Y DESARROLLO DE LOS INFORMES TECNICOS DE LAS REDES PLUVIALES SANITARIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO DETALLADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL PLIEGO. INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA, TRASLADO DE SUMINISTRO DE LODOS, EQUIPOS DE SUCCION PRESION.","ML",18437]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6070,"ELEMENTO ENVOLVENTE PEINAZO PARA MODULO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA.","M2",58606]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6072,"SISTEMA SEPTICO CON TANQUE DE 2000 LT","UN",5718573]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6073,"MODULO DE PERSIANA DE 1.80 x 2.35 GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS E INSTALACION, SEGUN DETALLE EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",3071936]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6074,"MODULO DE PERSIANA DE 1.80 x 1.20 GALVANIZADO PARA FACHADA COMERCIAL, INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS SEGUN DETALLE EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. SUMINISTRO E INSTALACION.","und",1503362]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6075,"CODO PVC 45° D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",67130]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6076,"PUERTA PARA BAÑO MODULO DE SERVICIO EN CICLOESTACIONAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION","und",392196]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",6078,"CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS","M2",86095]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",6079,"ELEMENTO ENVOLVENTE REMATE PARA CUBIERTA. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA","M2",78827]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6080,"ALQUILER CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO, CIRCUÍTOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO. (Incluye supresor de picos, módulo MOMO y módulo PCV (según origen habilitado para comunicación con protocolo abierto estándar OCIT). Cumple las Normas DIN VDE 0832 (PREN50278), RILSA, CE, cubre EMC y recomendaciones de bajo voltaje, memoria principal con SRAM de 2 MB, configuración de memoria mínima de 5.5 MB, expansible a 9.5 MB. Armario en policarbonato y chapa de seguridad, cumple Norma IP 54, cumple Norma DIN en 60439 PARTE 1. DIN VDE 0660 PARTE 503, IEC 93, 112, 250 y 529. ISO 178, 527, 179 y UL 94. COLOR RAL, Resistencia UV ASTM G53). KIT PARA COMUNICACIÓN CON CENTRAL SERIE M. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS: 1x MÓDULO MOMO L24734-A525-A101 1x MÓDULO BBS4 L24734-A610-A104 1x MÓDULO DONGLE L24734-A610-A205 1x MÓDULO FMD FLASH S24734-A610-A51","UN",880964]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6081,"MEZCLA ASFALTICA SEMIDENSA TIPO MS-20 EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO III. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TRANSPORTE","M3",746101]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",6082,"MAMPOSTERIA EN BLOQUE  5 e= 0.12m (Incluye suministro, insumos y construcción)","M2",37073]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6083,"MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE LA RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECONOMICO. COSTO DEL MANTENIMIENTO POR M2","M2",151307]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",6084,"EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (Piezas en papel bond, tamaño carta, tipo fotocopia).","UN",413]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",6085,"LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (Incluye personal, logistica, elaboracion de formato, papeleria, fotografia y video).","UN PRE",25646]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",6086,"ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO","UN",9930]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",6087,"ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION","UN",9147]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION AMBIENTAL / GESTION AMBIENTAL",6088,"LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELABORACION FICHA FORESTAL Y VISITA A TERRENO","FICHA ",14756]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6089,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA ).","UN",1835568]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6090,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA ).","UN",1962574]
[null,null,null,"Antiguo","REDES TELEFONICAS / DATOS / RED TELEFONICA ETB",6091,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\", TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS .","UN",883128]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6092,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y CAJILLA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL, DE MEDIDAS 34cm x50.5cm x 3.5cm DE ALTO, Y CAJILLA DE MEDIDAS 34cm x 50.5cm x 28cm DE ALTO","UN",235361]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6093,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y CAJILLA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL, DE MEDIDAS 34cm x 50.5cm x 3.5cm DE ALTO, Y CAJILLA DE MEDIDAS 34cm x 50.5cm x 28cm DE ALTO.","UN",247383]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6094,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y CAJILLA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL, DE MEDIDAS 34cm x50.5cm x 3.5cm DE ALTO, Y CAJILLA DE MEDIDAS 34cm x 50.5cm x 28cm DE ALTO.","UN",237598]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6095,"PISO EN CONCRETO MR 43 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.23m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",255171]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6096,"PISO EN CONCRETO MR 43 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.20m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",231673]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS ARTICULADOS",6098,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 X 60  A-25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2500PSI y arena de sello)","M2",69443]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",6099,"ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).","M2",31524]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",6100,"CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm x 10cm x 6cm) COLOR ROJO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).","ML",7292]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",6101,"CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm x 10cm x 8cm) COLOR ROJO PARA RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR A PREDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).","ML",10783]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",6102,"CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).","ML",27022]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6103,"CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50m EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10m Y 0.50m). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).","ML",92608]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / MAMPOSTERIA",6104,"MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BLOQUE ESTRUCTURAL (19cm x 19cm x 39cm) MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA PARA PEGA, CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PARA INYECCIÓN DE DOVELAS  REFORZADAS NI MANO DE OBRA PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS DOVELAS.","M2",67885]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6105,"REJA DE PROTECCIÓN PARA PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO).","ML",1131155]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6106,"ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDÁLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, CONCRETO DE LIMPIEZA Y DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI).","UN",4635300]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6107,"ESTRUCTURA DE MICROFUTBOL SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, CONCRETO DE LIMPIEZA Y DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI).","PAR",2221151]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6108,"MURO DESLIZADERO PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI).","UN",4604924]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6109,"BALANCÍN PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","UN",1058065]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6110,"RUEDA PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO).","UN",3291350]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6111,"TAPETE GATEADOR PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI PARA DADOS DE ANCLAJE).","UN",2179647]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6112,"PASAMANOS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI PARA DADOS DE ANCLAJES).","UN",1752255]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6115,"TUBERÍA CONCRETO CLASE V  D= 24\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",502779]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6116,"TUBERÍA CONCRETO CLASE V  D= 27\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",671937]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6117,"TUBERÍA CONCRETO CLASE V  D= 30\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",781937]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6118,"TUBERÍA CONCRETO CLASE V  D= 40\" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).","ML",1302196]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO",6119,"RUEDA GIRATORIA CARRUSEL PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO).","UN",2873648]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6120,"BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO).","ML",170773]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6121,"CRUZ HD 12\" x 6\" JUNTA HIDRÁULICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","UN",1634572]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",6122,"CUBIERTA VERDE (INCLUYE GEOTEXTIL 1800 PARA BASE, LÁMINA DE DRENAJE DE BAJA RETENCIÓN DE AGUA, GEOTEXTIL 1800 PARA RETENCIÓN DE FINOS, TAPETE TIPO CRASSULACEA EXL, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",218117]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6124,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=1/2\". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (PROFUN. 20cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE.","UN",3060]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6125,"LUMINARIA PARA PANEL GRÁFICO. (Suministro e Instalación).","UN",559024]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",6126,"CUADRILLA (2 OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",196396]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6127,"ACOMETIDA A TABLERO 3x2 + 1x4. THW. Cobre","UN",44058]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6128,"LEVANTAMIENTO DE FALLAS PARA DETERMINAR EL PCI (Norma ASTM D 6433-11)","Km-Car",71090]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6129,"MEDICIÓN DE PERFIL LONGITUDINAL PARA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIGUROSIDAD INTERNACIONAL (IRI)","Km-Car",44018]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6130,"MEDICIÓN DE PERFIL TRANSVERSAL PARA DETERMINACIÓN DEL AHUELLAMIENTO","Km-Car",37776]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6131,"TOMA DE DEFLEXIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL","Km-Car",500000]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6132,"TOMA DE DEFLEXIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y TRANSFERENCIA DE CARGA","Km-Car",1012500]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6133,"MEDICIÓN DE ESPESORES EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON GEORADAR Y ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN PARA VALIDACIÓN DE ESPESORES Y CALIBRACIÓN Y PATRONAMIENTO DE EQUIPOS.","Km-Car",238333]
[null,null,null,"Antiguo","LABORATORIOS / LABORATORIOS",6134,"MEDICIÓN DE ESPESORES EN PAVIMENTO RÍGIDO CON GEORADAR Y ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN PARA VALIDACIÓN DE ESPESORES Y CALIBRACIÓN Y PATRONAMIENTO DE EQUIPOS.","Km-Car",264400]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6135,"CONCRETO 6000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incluye Refuerzo, Curado).","M3",796403]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6136,"TUBO EN U SEPARADOR DE CICLORUTA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA).","UN",127878]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6137,"PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1\" 28 DIAS  ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",184194]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6138,"PISO EN CONCRETO COLOR AMARILLO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1\" 28 DIAS  ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",184194]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6139,"PISO EN CONCRETO COLOR SALMON MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1\" 28 DIAS ESTAMPADO e= 0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",182475]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6140,"PISO EN CONCRETO COLOR ARCILLA MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1\" 28 DIAS ESTAMPADO e= 0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",184194]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6141,"DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.","M2",32132]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6142,"DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.","M2",33519]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6143,"DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.","M2",57733]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6144,"DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.","M2",66083]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6145,"DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.","M2",45845]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6146,"DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.","M2",29433]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6147,"CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)","ML",50557]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6148,"CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)","ML",31865]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / MAMPOSTERIA",6149,"CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.","ML",159549]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6150,"CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2\", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.","ML",196410]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",6151,"EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.","M3",6231]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6152,"LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS","M2",159]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6153,"CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).","M2",568]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6154,"MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)","M2",327]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6155,"PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)","UN",113499]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6156,"FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)","M2",263]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6157,"FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)","M2",886]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS / ALQUILER DE EQUIPOS",6158,"ALQUILER DE CARROS DE AVANCE PARA CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA POR VOLADIZOS SUCESIVOS  (INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPOS. NO INCLUYE MANO DE OBRA)","PAR/M",64031223]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",6159,"DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL)","M2",65]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6160,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36\"","ML",9307]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6161,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6\" A 36\"","ML",9307]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",6162,"DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL). INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS","M2",97]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",6163,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.14m CON ASFALTO CAUCHO e=0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase A (BG_A) e=0.20m, base asfáltica MD10 e= 0.04m, base asfáltica con asfalto caucho e=0.10m )","M2",171990]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",6164,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO e= 0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase A (BG_A) e=0.20m, base asfáltica con asfalto caucho e=0.14m )","M2",183357]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6165,"RETIRO DE BOLARDO (O RESTOS). INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA (40x40x10cm) Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN.","UN",18712]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",6166,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA LIVIANO SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES.","M2",19799]
[null,null,null,"Antiguo","INDICES / CONSTRUCCION DE ANDENES",6167,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR LA MISMA.","M2",16557]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",6168,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETIRO Y REINSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80 (Retiro e Instalación. Incluye material de base)","ML",12069]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ELEMENTOS DE OFICINA",6169,"ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50cm","UN/ME",14100]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ELEMENTOS DE OFICINA",6170,"ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO","UN/ME",17231]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ELEMENTOS DE OFICINA",6171,"ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar,Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14\") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH","UN/ME",97833]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ELEMENTOS DE OFICINA",6172,"ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS","UN/ME",2015]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO",6173,"TOMA DE DEFLEXION CON FWD (POR PUNTO) INCLUYE ANALISIS DE LA INFORMACION","PTO",24428]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO",6175,"EVALUACION SUPERFICIAL. Incluye levantamiento de fallas (auscultación visual) para determinar el PCI (Norma ASTM D 6433-07) para calzada segmento","Clz/Sg",63675]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO",6176,"PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO","SEG",20453]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO",6177,"DETERMINACION DE ESPESOR PARA PAVIMENTO RIGIDO. Incluye extracción de núcleo y georradar - GPR","PTO",207501]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6178,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)","UN/ME",17936]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6179,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)","UN/ME",12018]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6180,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)","UN/ME",29473]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6181,"ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO.","UN/ME",1482]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO",6182,"DETERMINACION DE ESPESOR PARA PAVIMENTO FLEXIBLE. Incluye extracción de núcleo y georradar - GPR","PTO",207501]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6184,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, POZOS, SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL.","M2",9949]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6185,"CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m   e=0.10m  h= 0.75m  (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)","UN",611014]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6186,"ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) ","UN/ME",12605]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6187,"ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).","UN/ME",229526]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6188,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 14\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.","ML",124069]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALIZACION / SEÑALES DE TRANSITO",6189,"BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO","H/ME",1640861]
[null,null,null,"Antiguo","GESTION SOCIAL / GESTION SOCIAL",6190,"CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DIARIO) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 50 METROS.","UN/DIA",415]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES",6191,"PISOS EN METALDECK 2\" CALIBRE 16 (1.50mm) PARA PUENTES VEHICULARES. (Incluye transporte, herramienta menor, mano de obra)","M2",70159]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES",6192,"PISOS EN METALDECK 2\" CALIBRE 18 (1.50mm) PARA PUENTES PEATONALES. (Incluye transporte, herramienta menor, mano de obra)","M2",58567]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6193,"CONCRETO 3000 PSI PARA BARANDAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).","M3",530474]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6194,"BARANDA METALICA PARA PUENTE PEATONAL (Incluye instalación, dados de concreto 3000 psi grava común de 0.20m x 0.20m y pintura). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",363026]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6195,"LIMPIEZA Y REMOCIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO PARA BARANDAS METÁLICAS (Incluye mano de obra, herramienta menor, disolvente thiner y lija)","ML",27827]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PISOS",6196,"PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (iNCLUYE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE, MANO DE OBRA).","M2",282366]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PISOS",6197,"MANTENIMIENTO PARA PISO EN MADERA TECA TIPO DECK. (Incluye pulida, cambio de tornillería dañada y terminado en pintura dos manos)","M2",51040]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6198,"PILOTE D=25 CM (Incl. Excavación, Concreto, Cargue y Retiro de Sobrantes, Desmovilización, montaje y desmontaje de Equipo. Incluye movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. También incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros. Suministro y colocación del concreto).","ML",95950]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6200,"CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS DE SECCIÓN 0.50m x 0.25m. (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado) Incluye vaciado del concreto y elementos para el vaciado.","M3",659099]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6201,"CONCRETO 3500 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)","M3",798800]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6202,"ENCHAPE PARA COLUMNAS Y VIGAS EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA PARA PEGA, CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO (Incluye suministro e instalación).","ML",19949]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6203,"HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (Incluye alquiler de hidrolavadora 1300W. Incluye hidrosellante, elementos de aseo (detergente industrial). Transporte, Agua, Combustible y mano de obra).","M2",12395]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6204,"SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)","ML",15337]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6205,"ANCLAJE EPÓXICO PARA DOVELAS (Incluye suministro e instalación)","UN",8919]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / ACABADOS",6206,"CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (Incluye suministro e instalación)","ML",71616]
[null,null,null,"Antiguo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / MAMPOSTERIA",6207,"MURO EN DIAGONALES EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO DIAGONAL. CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BLOQUE ESTRUCTURAL (19cm x 19cm x 39cm) MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA PARA PEGA, CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PARA INYECCIÓN DE DOVELAS  REFORZADAS NI MANO DE OBRA PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS DOVELAS.","M2",94320]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6208,"MICROPILOTE PRE EXCAVADO DE DIÁMETRO 10 PULGADAS, TUBERÍA DE 6\". (Incluye excavación en cualquier material, actividad, material y mano de obra o equipo que se requiera para la construcción del mismo. Tubería diámetro 6\" e= 7.11 mm. Incluye acoplamiento entre tubos. Protocolo de dimensiones con tolerancia menor al 0.01% fy= 46.000 psi (322 Mpa) ASTM Grado C). Esta actividad se requiere para el Contrato de Consultoría y Obra N° IDU 1920 de 2013.","ML",364106]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6209,"ANCLAJE DE 40 TON. (Incluye perforación, torón, tensionamiento, inyección, Tubo PVC RDE 21 de 1\" y prueba de carga). Esta actividad se requiere para el Contrato de Consultoría y Obra N° IDU 1920 de 2013.","ML",178008]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6210,"DREN DE PENETRACIÓN TUBERÍA PVC RDE 21 DIÁMETRO 2\". INCLUYE ACCESORIOS Y GEOTEXTIL. Esta actividad se requiere para el Contrato de Consultoría y Obra N° IDU 1920 de 2013.","ML",122428]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",6211,"CUNETAS EN MANTO DE HORMIGÓN DE e= 8mm (Incluye suministro e instalación). Esta actividad se requiere para el Contrato de Consultoría y Obra N° IDU 1920 de 2013.","ML",223062]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",6212,"CANALETA PORTACABLES DE 20cm PVC CON ADHESIVO. INCLUYE UNIÓN PROPORCIONAL CADA 2m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","ML",8421]
[null,null,null,"Antiguo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / ACTIVIDADES ADICIONALES",6213,"CANALETA PORTACABLES DE 32cm PVC CON ADHESIVO. INCLUYE UNIÓN PROPORCIONAL CADA 2m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","ML",9334]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6214,"3 DUCTOS D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",27937]
[null,null,null,"Antiguo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6215,"2 DUCTOS D= 1 1/4\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",15187]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",6216,"ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)","M3",35792]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",6217,"BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.","UN",12004]
[null,null,null,"Antiguo","EXCAVACIONES / EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",6218,"BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN. ","UN",14718]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",6219,"TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual, corte, cicatrización y disposición final de escombros a 28 Kilómetros)","UN",312051]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6220,"PISO PRETENSADO e= 50 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",315295]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6221,"PISO PRETENSADO e= 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",333395]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",6222,"PISO EN GRC e= 38 mm. (Incluye losa estándar en GRC de color gris reforzada con fibra de vidrio, marco angular en acero perimetral con pintura anticorrosiva, transporte y mano de obra). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",343813]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / ANDENES EN CONCRETO",6223,"PISO EN GRC e= 25 mm. (Incluye losa estándar en GRC de color gris reforzada con fibra de vidrio, marco angular en acero perimetral con pintura anticorrosiva, transporte y mano de obra). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",321003]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6224,"DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE ZONAS CON DESCASCARAMIENTO, HASTA DESCUBRIR EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO PH EN CONCRETO. Incluye todos los costos de suministro de materiales, equipos, cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","M2",6980]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6225,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE BARRERA LATERAL DE SECCIÓN 0.18m. Incluye todos los costos de suministro de materiales, equipos (herramienta menor, cortadora,compresor, provisional de energía), transporte, manejo, almacenamiento, desperdicios, cargue y transporte de materiales sobrantes a escombrera autorizada y mano de obra.","ML",10767]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6226,"DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 cm. Incluye todos los costos de suministro de equipos (herramienta menor, martillo neumático, compresor, provisional de energía), transporte, manejo, almacenamiento, desperdicios, cargue y transporte de materiales sobrantes a escombrera autorizada y mano de obra.","M2",8221]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6227,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO. Incluye demolición del concreto existente empleando martillos neumáticos o hidráulicos, retiro y manejo de escombros, suministro de equipos, personal, transporte, energía y mano de obra.","M3",35652]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6228,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO, CAJUELA DOBLE 0.08m x 0.20m. Incluye el retiro de ángulos metálicos de juntas existentes, la demolición del concreto existente y el retiro de escombros y todos los costos de suministro de materiales, equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios, cargue y transporte de materiales sobrantes a escombreras autorizadas y mano de obra.","M3",37093]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6229,"DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS PARA ADICIÓN DE REFUERZO, HASTA DESCUBRIR EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO PH EN CONCRETO. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, martillo demoledor de bajo impacto 1.5 Watts, compresor, provisional de energía), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","M2",5835]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6230,"DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL PARA SANEADO DE REFUERZO, HASTA DESCUBRIR EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO PH EN CONCRETO. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, andamios, martillo demoledor de bajo impacto 1.5 Watts, compresor, provisional de energía), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","M2",4576]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6231,"DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO AFECTADAS POR DEGRADACIÓN DEL CONCRETO, HASTA DESCUBRIR EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO PH EN CONCRETO. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, andamios, martillo demoledor de bajo impacto 1.5 Watts, compresor, provisional de energía), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","M2",7417]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6232,"DEMOLICIÓN POR TRAMOS ALTERNANDO COSTADOS IZQUIERDOS Y DERECHOS Y GARANTIZANDO EL SERVICIO DEL PUENTE A LOS PEATONES DE PLACA REFORZADA E= 1.10m DE TABLERO DE PUENTE CONSTRUIDA SOBRE METALDECK, INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS (DESDE PUENTE Y DESCENSO POR RAMPAS HASTA ANDEN), CARGUE MANUAL Y RETIRO HASTA BOTADERO AUTORIZADO. INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LOSA EXISTENTE Y CONECTORES DE CORTANTE.","M3",51477]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6233,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO DE ZAPATAS PARA ADICIÓN DE REFUERZO. INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EMPLEANDO MARTILLOS NEUMÁTICOS O HIDRÁULICOS, RETIRO Y MANEJO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, PERSONAL, ENERGÍA Y MANO DE OBRA.","M3",43539]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6234,"DEMOLICIÓN DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS ESTRIBOS, HASTA DESCUBRIR EN SU TOTALIDAD Y SEGÚN LO ESPECIFICADO, EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO EL PH EN CONCRETO. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, andamios, martillo demoledor de bajo impacto de 1.5 Watts, compresor, provisional de energía), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","M3",52251]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6235,"DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETO EN SU TOTALIDAD PARA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TOPES SÍSMICOS. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, andamios, martillo demoledor de bajo impacto de 1.5 Watts, compresor, provisional de energía), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","M2",7299]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6236,"REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 10 cm DE PROFUNDIDAD Y 10 cm DE ANCHO VERIFICANDO PH EN CONCRETO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ACERO DE REFUERZO. ACTIVIDAD ADICIONAL A LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, andamios, limpieza aire a presión, grata), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","ML",23066]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6237,"REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 5 cm DE PROFUNDIDAD Y 10 cm DE ANCHO APROX. VERIFICANDO PH EN CONCRETO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ACERO DE REFUERZO. ACTIVIDAD ADICIONAL A LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO. Incluye todos los costos de suministro de materiales (colorante indicador de PH), equipos (herramienta menor, andamios, provisional de energía, limpieza aire a presión, grata), cargue y transporte de materiales sobrantes a botadero autorizado y mano de obra.","ML",24277]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6238,"REGATAS PARA LA COLOCACIÓN DE REFUERZO ADICIONAL EN EL TABLERO 10 cm DE PROFUNDIDAD Y 10 cm DE ANCHO.","ML",3766]
[null,null,null,"Antiguo","DEMOLICIONES / DEMOLICIONES",6239,"ENCAMISADO DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","M2",66920]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE",6240,"FABRICACIÓN DE MÉNSULA METÁLICA","KG",7229]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE",6241,"MONTAJE Y DESMONTAJE DE CADA MÉNSULA (INCLUYE PERFORACIONES PARA ANCLAJES, RESINA EPÓXICA, PERNOS DE ANCLAJE, ANDAMIOS CERTIFICADOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).","UN",166824]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE",6242,"REMPLAZO DE APOYOS EXISTENTES (INCLUYE GATEO, RETIRO SUMINISTRO Y REMPLAZO DE APOYOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).","PUENTE",156698312]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE",6243,"CAMBIO DE JUNTAS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO DE JUNTA EXISTENTE, LIMPIEZA Y ALISTADO DE SUPERFICIE, INSTALACIÓN JUNTA NUEVA)","ML",6267935]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE",6244,"DESMONTE Y CAMBIO DE TIRANTES PUENTES PEATONALES (INCLUYE BLOQUES DE ANCLAJE, TORONES, RETIRO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES, RETIRO Y REEMPLAZO DE TUBOS ANTIBANDALICOS)","PUENTE",335782096]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE",6245,"PRUEBA DE CARGA DINÁMICA PARA PUENTE PEATONAL INCLUYE MEDICIÓN CON EQUIPO, PERSONAL PARA REALIZACIÓN DE PRUEBA, PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL.","UN",10648642]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",6246,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II, Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","M2",41415]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6247,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2\" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.","CM.PER",1700]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6249,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8\" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.","CM.PER",1601]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6250,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8\" SUMINISTRO E INSTALACIÓN . INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.","CM.PER",2414]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6251,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8\" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.","CM.PER",2183]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ELEMENTOS DE OFICINA",6252,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR O ESTIROPOR DE BAJA DENSIDAD E=5CM (COMO AISLANTE).","M2",9041]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6253,"JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 30MM DE LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (JUNTA TIPO FREYSSINET M60 O EQUIVALENTE CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","ML",471339]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6254,"JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 35MM DE LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (JUNTA TIPO FREYSSINET M60 O EQUIVALENTE CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","ML",469313]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6255,"NEOPRENO DE 35x25x4,6, DUREZA 60 EN LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE SÍSMICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE INSTALACIÓN DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",94051]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6256,"NEOPRENO DE 2,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 60 CM POR 30 CM, DUREZA 50 EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SÍSMICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, PEGANTE E INSTALACIÓN DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",94060]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6257,"NEOPRENO DE 2,5 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 30 CM POR 15 CM, DUREZA 50 EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SÍSMICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, PEGANTE E INSTALACIÓN DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",66415]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6258,"NEOPRENO DE 20x35x4 DUREZA 60 SIN REFUERZO ENTRE LA VIGA Y LA MÉNSULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",66001]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6259,"NEOPRENO DE 4,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 80 CM POR 50 CM, DUREZA 50 EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SÍSMICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, PEGANTE E INSTALACIÓN DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",390450]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6260,"NEOPRENO DE 5,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 40 CM POR 50 CM, DUREZA 60. CON REFUERZO DE 2 LÁMINAS DE 1/4\" EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SÍSMICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, PEGANTE E INSTALACIÓN DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",403016]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6261,"NEOPRENO DE 60 X 20 X 1,5 D 50 CON PLATINA 3 MM ENTRE LA VIGA METÁLICA Y ESTRIBO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",96317]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",6262,"PINTURA ACRÍLICA DEL TIPO SIKA-COLOR C  O EQUIVALENTE, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELÁSTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACIÓN, LAVABLE, CONSUMO DE 0,32 GL/M2, PARA UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","M2",30237]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",6263,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEDIANTE IMPREGNACIÓN ACUOSA DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO SIKAFERROGARD-903 O EQUIVALENTE. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (4 CAPAS DE SIKAFERROGARD-903), EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","M2",8741]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6264,"MÉNSULAS METÁLICAS EN ACERO A-36 CALIBRE DE 1/2\" SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",8608]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",6265,"ESMALTE TIPO POLIURETANO EN DOS COMPONENTES. COMPONENTE A: ESMALTE POLIESTÉRICO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS Y COMPONENTE B UN CATALIZADOR OSOCIANATO TIPO PINTUCO REF. 113XX O SIMILAR EN ESPESOR DE 2 MILS. PARA LAS BARANDAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL PREVIA DE SUPERFICIE A PINTAR","M2",12160]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / PINTURA PARA ESTRUCTURAS",6266,"SUMINISTRO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE: RECUBRIMIENTO INHIBIDOR (PRIMER EPOXI) DE CORROSIÓN EN DOS COMPONENTES PARA LAS SUPERFICIE DE ACERO QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE, TIPO PINTUCO REF. 10075 O SIMILAR EN ESPESOR DE 3 MILS Y DE ESMALTE TIPO POLIURETANO EN DOS COMPONENTES. COMPONENTE A: ESMALTE POLIESTÉRICO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A AGENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS Y COMPONENTE B UN CATALIZADOR OSOCIANATO TIPO PINTUCO REF. 113XX O SIMILAR EN ESPESOR DE 2 MILS. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL PREVIA DE SUPERFICIE A PINTAR","M2",15987]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6267,"IZAJE DE VIGA PARA REEMPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO.","UN",1762879]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6268,"CAMBIO DE PLATINAS DE ANCLAJE EN VIGAS INCLINADAS DE RAMPA Y ESCALERA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA INCLINACIÓN RESPECTO A LA VIGA DE CONCRETO.  INCLUYE: GATEO MEDIANTE TUBERÍA Y GATOS HIDRÁULICO DE 50 TON EN 4 PUNTOS PARA SOPORTE DE TRAMOS A REPARAR; REMOCIÓN DE PINTURA, CORTE Y RETIRO DE PLATINAS EXISTENTES, INSTALACIÓN (NO INCLUYE SUMINISTRO) DE PLATINAS EN ACERO A-36. APLICACIÓN DE CORDONES DE  SOLDADURA EN FILETE CON ELECTRODO  E-7018 DE 1/8\" HASTA UN MÁXIMO DE 9 MM;  APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO  A BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE EN 5 MILS ESPESOR TOTAL DE CAPAS; EQUIPO, ANDAMIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","UN",316633]
[null,null,null,"Antiguo","ANDENES Y SARDINELES / PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",6269,"LEVANTAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE ADOQUÍN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE LEVANTAMIENTO DE LADRILLO EXISTENTE, TRANSPORTE, BODEGAJE Y REINSTALACIÓN UNA VEZ CULMINADAS LAS LABORES DE REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS, MATERIALES (REUTILIZACIÓN DE LADRILLO EXISTENTE, CAMA DE MORTERO SIMPLE 1:4 E=5CM HECHO EN OBRA, EMBOQUILLADO, ETC.), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), MANO DE OBRA Y TRANSPORTE.","M2",38100]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6270,"LÁMINAS TIPO SIKA CARBODUR S 1012 E=1,2 MM, ANCHO 10 CM O EQUIVALENTE (PRECIO UNITARIO POR UNA CAPA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE PREPARACIÓN SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES (LÁMINA SIKA CARBODUR O EQUIVALENTE, SIKADUR 30 O EQUIVALENTE, THINER, ESTOPA), EQUIPOS, ADHESIÓN TEST, TRANSPORTES, MANEJO ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","ML",243721]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6271,"NEOPRENO DE 30 X 35 X 4 DUREZA 60 SIN REFUERZO ENTRE LA VIGA Y LA MÉNSULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","UN",67014]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6272,"TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNO DE 1/2\" TENSIONADO 16,9 TON. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENSIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPOS EN GENERAL.","TON-M",2751]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6273,"CABLE DE REFORZAMIENTO EXTERNO DE 5/8\" TENSIONADO 46,5 TON. TENSIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPOS EN GENERAL.","TON-M",962]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6274,"HERRAJES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.","KG",21158]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6275,"REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A FILETE, CON REMOCIÓN DE PINTURA EXISTENTE, REMOCIÓN DEL DEFECTO MEDIANTE DISCO DE CORTE DE 1/8\" PARA GENERAR BISEL Y LUEGO DISCO DE PULIDO DE 1/4\" PARA MEJORAR INCLINACIÓN DE CARAS Y FACILITAR PROCESO DE  COLOCACIÓN DE MATERIAL DE APORTE. INCLUYE: GATEO MEDIANTE TUBERÍA Y GATOS HIDRÁULICO DE 100 TON EN 2 PUNTOS PARA SOPORTE DE TRAMOS A REPARAR; REMOCIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE CORDÓN DE SOLDADURA 7018 X1/8\" CON ADECUADA PENETRACIÓN; APLICACIÓN DE CORDÓN DE PRESENTACIÓN EN 5/32\", APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE EN 5 MILS; EQUIPO, ANDAMIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","ML",32852]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6276,"REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A TOPE, CON REMOCIÓN DE PINTURA EXISTENTE, REMOCIÓN DEL DEFECTO MEDIANTE DISCO DE CORTE DE 1/8\" PARA GENERAR BISEL Y LUEGO DISCO DE PULIDO PARA AMPLIAR EL TAMAÑO DEL MISMO. INCLUYE: GATEO MEDIANTE TUBERÍA Y GATOS HIDRÁULICO DE 100 TON EN 2 PUNTOS PARA SOPORTE DE TRAMOS A REPARAR; REMOCIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE CORDÓN DE  SOLDADURA  (PASE A RAÍZ) CON ELECTRODO E-6010 DE 1/8\", Y APLICACIÓN DE PASES SUCESIVOS NECESARIOS CON ELECTRO E-7018 DE 1/8\" Y 5/32\" PARA LLENAR EL BISEL GENERADO HASTA UN MÁXIMO DE 12 MM;  APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO  A BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE EN 5 MILS; EQUIPO, ANDAMIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","ML",38564]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6277,"RESTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ZAPATAS EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO, INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.","M3",501872]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6278,"RESTITUCIÓN DE VOLUMEN REGATAS, EN TABLERO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","ML",38314]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6279,"RESTITUCIÓN DE VOLUMEN REGATAS, EN ZONAS DE SANEADO DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","ML",35532]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6280,"Construcción en tramos de placa de piso de puente  e=0,10m concreto fc=21,1MPa, conformada con metaldeck 2\", cal 20. Incluye sello  elastomerico de juntas entre láminas con sikaflex o producto similar. Incluye  instalación de conectores de cortante en ángulo de 2-1/2\"x3/16\" h=9cm, en cada valle y sello entre láminas con sikaflex o similar.","M2",113573]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6281,"RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO DE TABLERO O VIGAS CABEZAL, EN ZONAS DE SANEADO DE REFUERZO O DONDE EXISTA PÉRDIDA DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","M2",49583]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6282,"RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","M2",56929]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6283,"RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO EN ZONAS DE DESCASCARAMIENTOS O FISURAMIENTOS SUPERFICIALES EN BORDILLOS O SEPARADORES CON SANEADO DE REFUERZO DONDE EXISTA PÉRDIDA DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","M2",103123]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6284,"RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL, EN ZONAS DE SANEADO DE REFUERZO O DONDE EXISTA PÉRDIDA DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","M2",49699]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6285,"RESTITUCIÓN CONCRETO DE TOPES SÍSMICOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMACO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESIÓN), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.","M3",500490]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6286,"RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, PARA PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS A LOS ESTRIBOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, ACERO DE REFUERZO Y GROUTING DE RELLENO.","M2",67080]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6287,"SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 0,5 MM MEDIANTE INSTALACIÓN DE BOQUILLAS Y APLICACIÓN DE GEL SELLANTE SUPERFICIAL SIKADUR GEL O EQUIVALENTE . INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (BOQUILLAS, SIKADUR GEL O EQUIVALENTE), APLICACIÓN, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","ML",19161]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6288,"SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA, INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MÓDULO ELÁSTICO SEGÚN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (SIKADUR 35 HI MOD LV O EQUIVALENTE), APLICACIÓN, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","ML",14390]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6289,"SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA, INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MÓDULO ELÁSTICO SEGÚN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV . INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (SIKADUR 35 HI MOD LV O EQUIVALENTE), APLICACIÓN, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","ML",20184]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6290,"SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS EN ACERO A-36. (INCLUYE MATERIAL, CORTE CON TORTUGA, TRANSPORTES REQUERIDOS DESDE ALMACÉN A TALLER Y A OBRA)","KG",18188]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6291,"DEMARCACIÓN DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO Y RELLENO CON CINTA TIPO FLEXTHANE 200 O SIMILAR Y CORDÓN ROD 3/4\"","ML",11995]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6292,"CINTA TIPO VINYLEX RB9-316 O EQUIVALENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE HUMEDAD A TRAVÉS DE LA CONTINUIDAD DE PLACA CONSTRUIDA EN LAS ZONAS DE JUNTA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (CINTA TIPO VINYLEX RB9-316 O EQUIVALENTE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","KG",14274]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6293,"ACERO DE REFUERZO DE FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO.","KG",3010]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6294,"REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.","ML",28593]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6295,"REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.","ML",28553]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6296,"BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 3500 PSI SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE REFUERZO, FUNDICIÓN EN CONCRETO, CURADO, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS, MATERIALES Y MANEJO DE DESPERDICIOS.","ML",42493]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6297,"CONCRETO DE FC= 4000 PSI AUTOCOMPACTANTE DE BAJA RETRACCIÓN GRAVA FINA NORMA ASTM 1107 Y ASTM C-827 CON A/C <0.45m PARA RECALCE DE COLUMNA.  INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA MENOR, FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA CILINDROS-8 UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y  MANO DE OBRA.","M3",538376]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6298,"CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA FINA PARA MÉNSULAS Y TOPES SÍSMICOS. CONCRETO PREMEZCLADO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL DISEÑO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES, MANO DE OBRA Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS.","M3",472485]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6299,"CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.","M3",456417]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6300,"CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO FIBRAS TIPO   TOC FIBRA 500 2 1/2 FIBRILADA O SIMILAR PARA TABLERO DE PUENTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CONCRETO PREMEZCLADO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL DISEÑO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES.","M3",525381]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6301,"CONCRETO DE FC=3500 PSI PARA RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMANCO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS, (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ETC.)","M3",744496]
[null,null,null,"Antiguo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6302,"CONCRETO DE FC=3000 PSI PARA RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SIKATOP 122 PLUS O EMANCO S-88-C O EQUIVALENTE EN DOS MANOS), EQUIPOS, (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ETC.)","M3",727457]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6303,"FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE, E= 5 CM, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A ESCOMBRERA DE MATERIAL SOBRANTE.","M2",4501]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6304,"LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE EN SITIOS CON PRESENCIA DE CORROSIÓN ELIMINANDO COMPLETAMENTE CORROSIÓN Y ÓXIDO DEL ELEMENTO","M2",4929]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6305,"SANDBLASTING APLICADO EN SITIO GRADO SSPC-SP6 (METAL GRIS COMERCIAL) EN ELEMENTOS TIPO VIGA PARA REMOCIÓN DE OXIDACIÓN.","M2",31828]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6306,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE LOS PRIMEROS 8 CMS DE LA CAJUELA DE LA JUNTA, EN FORMA TAL QUE SE PERMITA LA INSTALACIÓN DE LOS NEOPRENOS PROYECTADOS; INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A ESCOMBRERAS AUTORIZADAS Y MANO DE OBRA.","ML",6557]
[null,null,null,"Antiguo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6307,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1499]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6308,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.","M2",2851]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",6309,"GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",10568]
[null,null,null,"Antiguo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6310,"PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. INCLUYE LIMPIEZA SSPC-SP7 BARRERA EPÓXICA e= 3mils, ACABADO URETANO e= 3mils.","KG",1937]
[null,null,null,"Nuevo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",6311,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0.24m PARA TRONCAL","M2",292577,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS / MALLA VIAL ARTERIAL",6312,"REPARACIÓN DE DESPORTILLAMIENTOS DE LOSA DE CONCRETO CON MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO.","M2",664097,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6313,"MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento Asfáltico 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)","M3",529103,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6314,"MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Cemento asfáltico 60-70) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)","M3",599313,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6315,"MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Cemento asfáltico 60-70) (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador BENITIN de 1 tonelada)","M3",699495,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6316,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL con Cemento Asfáltico 60-70 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)","M3",573451,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6317,"CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50m. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Incluye excavación manual, acelerante, motobomba, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado, distancia de transporte 21 Km y camisa metálica perdida.","ML",3569761,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / ELEMENTOS DE OFICINA",6318,"ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar,Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14\") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH","UN/ME",86751,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6319,"CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.20 m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye excavación manual, acelerante, motobomba, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado, distancia de transporte 21 Km y camisa metálica perdida.","ML",2980064,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6320,"POSTE METÁLICO AP, H=12m (Inc. Suministro, Izaje, Aplomado e Instalación. Inc. Brazo Sencillo y Base según Norma AP802)","UN",1121042,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6321,"CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO PARA TABLERO PUENTE (Incluye Suministro e instalación, bombeo de concreto, aditivo para puente de adherencia de concreto fresco y endurecido).","M3",628804,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6322,"NEOPRENO REFORZADO 0.30x0.30x3 cm DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR).","UN",93468,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6323,"CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO PARA MURO (hasta 3.70 m de alto. Incl. Suministro e instalación, geodren planar _H= 1.0 m, excavación, retiro de escombros, mortero, recebo compactado y acero de refuerzo)","ML",597538,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6324,"NEOPRENO REFORZADO 0.30x0.30x1 cm DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR).","UN",42669,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA EPM",6325,"DESMONTE DE LUMINARIA DE 70 W","UN",88162,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6326,"PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL e= 30 cm INCLUYE MORTERO 2500 PSI PARA PEGA e= 10 cm (Incluye Suministro e instalación)","M3",108032,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6327,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø6\" A Ø12\".","TRM",443395,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6328,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø14\" A Ø24\".","TRM",591193,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6329,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø42\" A Ø50\".","TRM",886789,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","EXCAVACIONES / FORMALETAS",6330,"ENTIBADO SISTEMA CAJÓN TIPO KS-100 - ALQUILER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye eslinga de cadenas 4 ramales, suministro instalación y desinstalación de 3 módulos compuestos cada uno de: 2 paneles base de 3.50 M x 2.40 m, cuatro (4) riostras de 1000 mm y cuatro (4) extensiones de 1000 mm. No incluye transporte.","MOD/ME",9655100,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6331,"CÁMARA PREFABRICADA 37° D= 1.20m CAMPANA ESPIGO. NORMA NP  074  E.A.B. (Suministro e instalación)","UN",4269505,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6332,"CÁMARA PREFABRICADA 22° D= 1.20 m CAMPANA ESPIGO. NORMA NP  074  E.A.B. (Suministro e instalación)","UN",3945017,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6333,"GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. Incluye rajón, malla para gaviones y alambre recocido.","M3",131457,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6334,"ACERO ESTRUCTURAL A-709 TIPO CORTEN GRADO 50 DE ALTA RESISTENCIA. Incluye suministro, fabricación, transporte e instalación.","KG",12336,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6335,"TUBO GALVANIZADO 3\". GOTERO. Incluye suministro e instalación","ML",226439,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR",6336,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA HOYA DEL RAMO. INCLUYE VOLQUETA PARA LASTRE, METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE PRUEBA, UN INGENIERO, UN SUPERVISOR, UN OPERARIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, INFORME FINAL DE RESULTADOS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL.","UN",19624052,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR",6337,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA EL VERJÓN. INCLUYE VOLQUETA PARA LASTRE, METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE PRUEBA, UN INGENIERO, UN SUPERVISOR, UN OPERARIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, INFORME FINAL DE RESULTADOS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL.","UN",15208914,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR",6338,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LIMAS. INCLUYE VOLQUETA PARA LASTRE, METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE PRUEBA, UN INGENIERO, UN SUPERVISOR, UN OPERARIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, INFORME FINAL DE RESULTADOS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL.","UN",16091942,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PUENTES / PUENTES PEATONALES",6339,"IZAJE Y DESMONTAJE DE VIGA METÁLICA EXISTENTE. INCLUYE GRÚAS TELESCÓPICAS 50 TON, CARGUE Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CAMA BAJA.","UN",4696025,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6340,"SUELO MECÁNICAMENTE REFORZADO. (Suministro e instalación, incluye geotextil NT 2500, geomalla biaxial BX-60, material seleccionado, transporte y disposición de escombros)","M3",138891,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6341,"CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. Incluye ladrillo tolete común, mortero 1:3 impermeabilizado, concreto de limpieza 2500 PSI, placa inferior y acero de refuerzo.","UN",432590,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6342,"ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 m EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. Incluye suministro, construcción, acero de refuerzo y formaleta, encofrado y desencofrado.","UN",4853793,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6343,"JUNTA DE DILATACIÓN TRAMOS 1.00 m (MOVIMIENTO +/- 25 mm)","ML",867168,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6344,"MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)","M3",2021725,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","PAVIMENTOS / PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",6345,"MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO. E= 0.05 m - 0.10 m (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas).","M2",418852,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PROYECTO ESPECIFICO",6346,"RETIRO DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE. Incluye transporte y disposición final.","ML",19023,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PROYECTO ESPECIFICO",6347,"BARANDA METÁLICA PEATONAL TIPO 1 - SEGÚN DISEÑO. Incluye suministro e instalación. QUEBRADA LIMAS.","ML",456831,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PROYECTO ESPECIFICO",6348,"BARANDA METÁLICA PEATONAL TIPO 2 - SEGÚN DISEÑO. Incluye suministro e instalación. QUEBRADA LIMAS.","ML",665092,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PROYECTO ESPECIFICO",6349,"BARANDA METÁLICA PEATONAL TIPO 3 - SEGÚN DISEÑO. Incluye suministro e instalación. QUEBRADA LIMAS.","ML",665092,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PROYECTO ESPECIFICO",6350,"BARANDA METÁLICA PEATONAL - SEGÚN DISEÑO QUEBRADA HOYA DEL RAMO O EL VERJÓN. Incluye suministro e instalación, acero estructural, lámina galvanizada, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura en vinilo tipo 1, disolvente thinner y disco de corte metal.","ML",158420,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PROYECTO ESPECIFICO",6351,"BARANDA METÁLICA VEHICULAR - SEGÚN DISEÑO QUEBRADA HOYA DEL RAMO O EL VERJÓN. Incluye suministro e instalación, acero estructural, lámina galvanizada, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura en vinilo tipo 1, disolvente thinner y disco de corte metal.","ML",226570,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / DEMARCACION DE PAVIMENTOS",6352,"PINTURA RECUBRIMIENTO ELÁSTICO EN RESINA ACRÍLICA APLICADA SOBRE CONCRETO. DOS (2) MANOS. Incluye suministro y colocación de pintura.","M2",80781,"2016-07-28"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6353,"ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4\" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.","CM.PER",1997,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6354,"SEÑAL CICLORUTA SIC-02. TABLERO 67,03cm x 28,04cm REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL CIRCULAR GALVANIZADO DE 2\" Y 2mm EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",176485,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6355,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4,272m x 1,943m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO 4\" DE 3mm Y 2\" DE 2mm. INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",7060197,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6356,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4,556m x 1,654m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO 4\" DE 3mm Y 2\" DE 2mm.  INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",6814313,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6357,"SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 64,66cm x 28,04cm REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL CIRCULAR GALVANIZADO DE 2\" x 2mm EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",173551,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6358,"SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 67,32cm x 28,04cm REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL CIRCULAR GALVANIZADO DE 2\" x 2mm EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",177240,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6359,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.533m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm.   INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",6832076,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6360,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4.007m x 1.032m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm.   INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",7126947,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6361,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.561m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",6856536,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6362,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.738m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",5240036,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6363,"SEÑAL INFORMATIVA SI-28, TABLERO 85.01cm x 26.00cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",186253,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6364,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",6424772,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6365,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",384131,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6366,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",334911,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6367,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",339022,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6368,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 85.94cm x 50.95cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",272387,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6369,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 88.03cm x 50.95cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",276529,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6370,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.075m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",315079,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6371,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",5041778,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6372,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322m x 2.111m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",6498277,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6373,"REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO GALVANIZADO CALIBRE 20 3.914m x 1.972m REFLECTIVO DIAMANTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",2894871,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6374,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",294371,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6375,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",344591,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6376,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",387432,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6377,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",340750,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6378,"SEÑAL INFORMATIVA BS, TABLERO 2.696m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",5055445,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALIZACION / OTROS-SEÑALIZACIÓN",6379,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",255569,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6380,"4 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",45601,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6381,"9 DUCTOS D=6\" + 2 DUCTOS DE 3\" - IMC EN CERCHA METÁLICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONECTOR METÁLICO DE PUESTA A TIERRA DE 3\" Y 6\" EN CADA EXTREMO.","ML",3523898,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6382,"TUBERIA PVC D=14\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)","ML",384962,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6383,"9 DUCTOS D=6\" + 2 DUCTOS DE 3\" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ","ML",323748,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6384,"TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1\" EN ANDÉN DE CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","ML",181720,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6385,"CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE ACERO DE 8\" EN CALZADA ASFALTO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.","ML",251478,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ELECTRICAS / RED ELECTRICA CODENSA",6386,"CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE 3\", 4\" Y 6\" EN CALZADA ASFALTO.INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.","ML",251478,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6387,"CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M ALTURA 1.80M) Y CONCRETO PARA ALCANTARILLADO, CON DIÁMETRO 1.20M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70M, ESCALERA DE GATO NORMA NORMA EAAB NS-029-11V.3.4, MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL, GEOTEXTIL, CONCRETO Y MORTERO IMPERMEABILIZADO, MATERIAL DE REEMPLAZO, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO, TAPA PARA POZO PLASTICA EN POLIPROPILENO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 Y EQUIPOS)","UN",11204993,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6388,"CÁMARA DE INSPECCIÓN (6P) E= 0.26M CONCRETO PARA ALCANTARILLADO, CON DIÁMETRO 1.20M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70M, ESCALERA DE GATO NORMA NORMA EAAB NS-029-11V.3.4, MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL, CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MATERIAL DE REEMPLAZO, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO, TAPA PARA POZO PLASTICA EN POLIPROPILENO Y EQUIPOS)","UN",14417053,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6389,"CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) E= 0.26M CONCRETO PARA ALCANTARILLADO, CON DIÁMETRO 1.20M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70M, ESCALERA DE GATO NORMA NORMA EAAB NS-029-11V.3.4, MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL, CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MATERIAL DE REEMPLAZO, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO, TAPA PARA POZO PLASTICA EN POLIPROPILENO Y EQUIPOS)","UN",15503708,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR",6390,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE VEHICULAR CON SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO. (INCLUYE LOGISTICA, EQUIPOS Y PERSONAL PARA TOMA DE INFORMACION, PROCESAMIENTO DE LA MISMA Y ENTREGA DE INFORME FINAL)","UN",15933148,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTE VEHICULAR",6391,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE PEATONAL INCLUYE PUNTOS DE CONTROL PARA DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE DEFORMIMETROS DE CARATULA Y PUNTOS DE CONTROL PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL. (INCLUYE LOGÍSTICA, EQUIPOS Y PERSONAL PARA TOMA DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO DE LA MISMA Y ENTREGA DE INFORME FINAL). INCLUYE ALQUILER Y MANEJO DE LASTRE (CANECAS Y AGUA).","UN",21388617,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6392,"PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 30 cm CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (280 Kg/Cm2) ACELERADO A 2 DÍAS. INCLUYE ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN CON OPERARIO, MOTOBOMBA, BENTONITA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 Km.","M3",1362554,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6393,"PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 45 cm Concreto TREMIE 4000 PSI. ACELERADO A 2 DIAS. INCL. ACERO DE 60000 PSI 103.50 Kg/M3, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM. MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS.","M3",1322148,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6394,"TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNO DE 1/2\" TENSIONADO 16,9 TON. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENSIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPOS EN GENERAL. duplicado 1","ML",13777,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6395,"PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 45 cm Concreto TREMIE 4000 PSI. ACELERADO A 2 DIAS. INCL. ACERO DE 60000 PSI 257 Kg/M3, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM. MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS.","M3",1731694,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6396,"APOYO ELASTOMERICO DE 30CM x 30CM x 5CM. DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8\" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",391388,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOMEMBRANAS",6397,"APOYO ELASTOMERICO DE 20CM x 20CM x 5CM. DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8\" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",317013,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",6398,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERAS DE ALUMINIO SEMIDURO DE 2mm EN SECCIONES DE ACUERDO AL ANCHO DE CLZADA CON ACOPLE DE BARRERA A COLUMNA, ENCINTADA CON LAMINA REFLECTIVA GRAD. ING. EN FRANJAS BLANCAS Y ROJAS CON INCLINACION DE 45° DESCENDIENDO HACIA LA IZQUIERDA","UN",3795000,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",6399,"SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO PARA BARRERAS DE ALUMINIO DE DOS Y HASTA DIEZ METROS DE LONGITUD, CUYO DISEÑO GARANTIZA OPERACIÓN PERMANENTE, MOTOR DE 1/2 Y/O 34/4 A 1 Hp 110 Vol AC. MOTO REDUCTOR Y TRANSMISION REDUCTORA DE VELOCIDAD, CON EMBRAGUE MECANICO PARA PERMITIR LA OPERACION MANUAL, LIMITADORES ELECTRO MECANICOS PARA DETENER LA BARRERA DE MANERA SEMIAUTOMATICA, Y CONTRA PESOS DE ACUERDO AL VOLUMEN DE LA BARRERA.","UN",17600000,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","EXCAVACIONES / EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",6400,"EXCAVACIÓN PARA CAISSON D=1.50M (incl. excavación, cargue y retiro de sobrantes)","ML",454683,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6401,"TOTEM H=12m, DESMONTE.INCLUYE TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO SELECCIONADO   TRANSPORTE  DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA.","UN",8106400,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6402,"DESMONTE Y TRASLADO CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO. SUMINISTRO E INSTALACION. (VENTANA FIJA MONTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm V-2 CUERPO DE 1.0mx0.36m); MESON EN ACERO DE 0.43mx2.56m, CAL. 18 4\"x8\" SATINADO. SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLES CAL. 18; PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MURO ANCHO. INCLUYE LAMINA DE 4\"x8\" PARA PANELES ENTAMBORADOS Y REFUERZOS INTERNOS, PLATINAS DE ANCLAJE, PASAVIDRIOS EN LAMINA CR CAL 18, TORNILLO, PINTURA ELECTROSTATICA Y LIMPIEZA QUIMICA; PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 DE 4\"x8\", PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS 7014, A= 83m. INCLUYE MARCO EN LAMINA CAL. 18 DESARROLLO 0.20m, VISAGFRAS REDONDAS 3/4\", CERRADURA PICO DE LORO, ANCLAJE Y PINTURA ELECTROSTATICA; CAJONES PARA CAMBIOS, MONEDEROS EN ACERO INOXIDABLE 0.20m x 0.20m. EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 4\" x 8\" SATINADO Y SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE.","UN",4053200,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6403,"DESMONTE DE TORNIQUETES EN ÁREA DE ACCESO A ESTACIONES DE TRANSMILENIO","UN",405320,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6404,"PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CAL 18 DE 4\" INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS 7014 INCLUYE MARCO BISAGRAS REDONDAS Y CERRADURA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",810640,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6405,"PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 MURO ANCHO INCLUYE LAMINA 4\" x 8\" PARA PANELES ENTAMBORADOS Y  REFUERZOS INTERNOS PLATINAS DE ANCLAJE PASAVIDRIOS EN LAMINA COLD ROLL 18 TORNILLOS PINTURA ELECTROESTATICA  Y LIMPIEZA QUÍMICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",253325,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6406,"FLANCHE LATERAL REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA DESARROLLO DE 20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","ML",26494,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6407,"CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 mm x 610mm EN ALUZINC PERFORADO PERFIL CLP INCLUYE PERFILES DE FIJACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ESPACIO PARA LAMPARAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",121596,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6408,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE ALTURA DE 0,80m LONGITUD 0,67m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",253325,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6409,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE PARA VAGÓN (BARANDAS INTERNAS. TUBERIA ACERO INOX. D=2\" CAL 16. 1 DIVISORIO HORIZONTAL. H= 0,80m L= 2,00m). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",607980,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6410,"LUCERNARIO EN POLICARBONATO MACIZO DE 3 MM DE ESPESOR COLOR CRISTAL CON SOPORTES EN PERFIL TUBULAR DE 0,25m x 0,25m CADA 1,20m POR ENCIMA Y POR DEBAJO  Y CON CONECTOR TIPO OMEGA O EQUIVALENTE CADA 2,05m  INCLUYE FLANCHES LATERALES INTERNOS DE POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","M2",303990,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6411,"VENTANAS EN ALUMINIO TIPO LENHER DE 1,20m x 0,30m CON ALFAJÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 3+3 (6 mm). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",151995,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6412,"VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.5mm PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS OTROS DESTINOS\"(185cm x 31,6cm) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1285750,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6413,"VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO PARA SALIDAS LATERALES (275cm x 31,6cm) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1911250,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6414,"VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO PARA ENTRADA PRINCIPAL DE VAGÓN SALIDA DE VAGÓN  (4,05m x 0,316m) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",2814750,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6415,"VINILO ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SANDBLASTING  FROSTED CRYSTAL GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EXTERIORES SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",72967,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES / PINTURA",6416,"PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS(Aplicación con brocha. Rendimiento aprox. de 6.0M2 a 10.0M2 por galón. Incluye suministro y colocacion de pintura, lavado de la superficie, pintura gris basalto (LÁTEX ACRÍLICO BASE AGUA - PINTURA ECOTOWER GRIS CEMENTO - Contratipo SikaColor 555W Gris basalto, o Similar, para aplicar sobre concreto, aplicación con brocha o rodillo), agua, combustible y mano de obra)","M2",57615,"2017-09-15"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / CARPINTERÍA METÁLICA",6417,"PUERTA PREFERENCIAL TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCLUYE MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECCIÓN 5cm Cal.16 GALVANIZADO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: PISAVIDRIO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO, PARA VIDRIOS EXISTENTES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE 0.85m x 1.94m. INCLUYE TAMBIÉN SISTEMA ANTIVANDALISMO DE APERTURA.","UN",23880000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / CARPINTERÍA METÁLICA",6418,"PUERTA PREFERENCIAL TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCLUYE MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECCIÓN 5cm Cal.16 GALVANIZADO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: PISAVIDRIO EN PERFILES DE ALUMINIO, PARA VIDRIOS EXISTENTES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE 0.85m x 1.94m. NO SISTEMA ANTIVANDÁLICO.","UN",21980000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / CARPINTERÍA METÁLICA",6419,"PUERTA SENCILLA TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCLUYE MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECCIÓN 5cm Cal.16 GALVANIZADO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: PISAVIDRIO EN PERFILES DE ALUMINIO, PARA VIDRIOS EXISTENTES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE 0.85m x 1.94m. NO SISTEMA ANTIVANDÁLICO.","UN",28240000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / CARPINTERÍA METÁLICA",6420,"PUERTA SENCILLA TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCLUYE MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECCIÓN 5cm Cal.16 GALVANIZADO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: PISAVIDRIO EN PERFILES DE ALUMINIO, PARA VIDRIOS EXISTENTES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE 0.85m x 1.94m. INCLUYE TAMBIÉN SISTEMA ANTIVANDÁLICO DE APERTURA.","UN",29190000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6421,"CONSTRUCCIÓN PIEZA FUNDIDA EN SITIO SIMILAR A SARDINEL BAJO RAMPA. (Incluye suministro y colocación de concreto de 3000 PSI grava común, formaleta y mano de obra)","ML",34741,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6422,"REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4m x 0,4m. (Incluye suministro y colocación, mortero de 2000 PSI y mano de obra)","UN",35654,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6423,"NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 H=0,5m   (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA)","UN",1509288,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","RELLENOS Y CAPAS GRANULARES / CAPAS GRANULARES",6424,"SUBBASE GRANULAR CLASE C - CAPA GRANULAR - LECHO FILTRANTE e=150 mm (Incluye transporte y suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)","M3",104636,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS / GEOTEXTILES",6425,"GEODRÉN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERÍA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)","ML",72020,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS / MOBILIARIO URBANO",6426,"CONTENEDOR DE RAICES DE 2,80m x 1,20m H=1,00 m. (Incluye construcción de muros en ladrillo tolete, colocación de filtro en gravilla. Incluye tierra negra)","UN",831331,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ANDENES Y SARDINELES / SARDINELES Y BORDILLOS",6427,"BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-75 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)","ML",14878,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6428,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO (PREMEZCLADO. INC SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO)","M3",654578,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6429,"DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 Cm (Incluye transporte)","ML",47175,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",6430,"PILOTES DE CONCRETO (PREBARRENADOS) CON DIÁMETRO 0.30M 3000 PSI (Incluye: Excavación, Fundida, Localización, Prehuecos, Agua de Carrotanques, Retiro de lodos y Descabece de pilotes)","ML",158766,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ANÁLISIS AUXILIARES / ACTIVIDADES DE CONSERVACION",6431,"MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. INCLUYE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 - CRR-1)","M3",852022,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","VIAS FERREAS / VIAS FERREAS",6432,"CASETA PARA CRUCE FÉRREO. CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CASETA PARA CRUCE FÉRREO Y REUBICACIÓN DE MÁSTILES, SEMÁFOROS Y SEÑALES DEL CRUCE FERREO (INCLUYE ACTIVIDADES PRELIMINARES, CIMENTACION, MAMPOSTERIA, PINTURA, CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, PISOS, CARPINTERIAS METÁLICAS Y DE MADERA. INCLUYE REJA DE CERRAMIENTO Y MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS.)","UN",51556046,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6433,"ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura: Sistema de protección básica: (Guía 6.7.1) Galvanizado en caliente (de acuerdo con guía y cartilla).Barrera: Barrera epóxica con poliamida de 1.5 a 2.0 mils de película seca.Acabado: Recubrimiento Uretano brillante tipo Asfáltico Ral 7045 (GRIS) de 1.5 a 2.0 mils.","KG",12669,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6434,"ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura: Sistema de protección básica: (Guía 6.7.2) Limpieza: SP10.Primer: Imprimante epóxico rico en zinc de 3.5 a 4.0 mils película seca.Barrera: Barrera epóxica con curador poliamida de 3.5 a 4.0 mils película seca.Acabado: Recubrimiento Uretano brillante Asfáltico de 2.5 a 3.0 mils.El espesor total del sistema de protección debe ser al menos 10 mils (DFT)Chorro abrasivo metal casi blanco.","KG",12669,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6435,"ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura: Sistema de protección básica: (Guía 6.7.1).Pintura: Sistema de protección básica: (Guía 6.7.1)Galvanizado en caliente (de acuerdo guía y cartilla).Barrera: Barrera epóxica con poliamida de 1.5 a 2.0 mils de película seca.Acabado: Recubrimiento Uretano brillante tipo Asfáltico Ral 7045 (GRIS) de 1.5 a 2.0 mils.","KG",11412,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6436,"ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura: Sistema de protección básica: (Guía 6.7.2) Limpieza: SP10.Primer: Imprimante epóxico rico en zinc de 3.5 a 4.0 mils película seca.Barrera: Barrera epóxica con curador poliamida de 3.5 a 4.0 mils película seca.Acabado: Recubrimiento Uretano brillante Asfáltico de 2.5 a 3.0 mils.El espesor total del sistema de protección debe ser al menos 10 mils (DFT)","KG",10122,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6437,"ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación,  montaje y transporte de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura: Sistema de protección Altern. Estación Limpieza: SP6.Primer: Imprimante epóxico fosfato de zinc de 3.0 mils película seca.Acabado: Recubrimiento esmalte Uretano serie 36 Ral 7045 (gris) de 3.0 mils espesor de película seca.Chorro abrasivo comercial.","KG",9735,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6438,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6\" Y 18\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA","ML",11892,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6439,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16\" Y 36\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA","ML",12926,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6440,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMPIEZA CON SOLVENTES.","KG",440,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6441,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMPIEZA MANUAL.","KG",570,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6442,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.","KG",750,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6443,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMPIEZA CON ABRASIVO METAL BLANCO.","KG",1900,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6444,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO BRUSH-OFF.","KG",1071,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6445,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO COMERCIAL.","KG",1260,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6446,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO METAL CASI BLANCO.","KG",1620,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS / ESTRUCTURAS EN ACERO",6447,"SAMBLASTING PARA LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA","GLN",298,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ACUEDUCTO / REDES ACUEDUCTO",6448,"EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 10\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1168813,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE / REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",6449,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52m x 0.90m EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",345256,"2017-10-02"]

{"sheet":"OTROS GASTOS","index":7,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,4]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Fecha de actualización: Enero de 2017"]
[]
[]
[]
[]
[null,"COD. ","DESCRIPCIÓN","UNIDAD ","VALOR"]
[null,"T0041","Levantamiento de actas de fachada (Incluye personal, logistica, papelería, fotografía)","UN",10365]
[null,"T0044","SERVICIO DE LINEA TELEFONICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 60MB ESTRATO 2","MES",152467]
[null,"T0045","SERVICIO DE LINEA TELEFONICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 60MB ESTRATO 3","MES",152467]
[null,"T0046","SERVICIO DE LINEA TELEFONICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 60MB ESTRATO 4","MES",163950]
[null,"T0047","SERVICIO DE LINEA TELEFONICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 60MB ESTRATO 5","MES",176817]
[null,"T0048","SERVICIO DE LINEA TELEFONICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 60MB ESTRATO 6","MES",176817]
[null,"T0070","Edición de informe mensual de interventoría o consultoría, incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios por informe  ( original y copia)","UN/MES",164000]
[]
[]
[null,"* Las tarifas correspondientes a evaluación y diagnóstico deben consultarse en la pestaña \"Análisis de Precios Unitarios (APU)\""]
[null,"** Las tarifas correspondientes a mano de obra y consultoría deben consultarse en la pestaña \"Insumos\""]

{"sheet":"LISTA INSUMOS","index":8,"n_rows":2352,"n_cols":10,"rows_kept":2352,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,8],[6,7,6,9],[7,7,7,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de creación: 26 de Enero 2017"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  09 de Octubre 2017"]
[null,null,"COD.","Origen","Grupo","Cod","Nombre","UM","Precio","Fecha"]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",359455]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",379825]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",398686]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",414913]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",431106]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",328,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)","M3",483259]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",333,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",398283]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",416381]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",121476]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",1512,"GRAMA","M2",4000]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",226]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",3165]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",530]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",2307,"ARENA DE PEÑA","M3",41650]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",2308,"ARENA DE RIO","M3",109480]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",2551,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m","UN",168980]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",460]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",2910,"RECEBO COMUN","M3",8776]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x1.4m (M2)","MES",4520]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",17847]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",4513,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3\"","ML",11209]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",4514,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4\"","ML",19297]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",4520,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"","ML",10077]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",14042]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4594,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2\" RDE 21","UN",27725]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4596,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4\" RDE 21","UN",123995]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4598,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8\" RDE 21","UN",787296]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4600,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12\" RDE 21","UN",2323949]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4608,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\"","UN",20882]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4609,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",36660]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4610,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",58152]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4611,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",139174]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4612,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",249460]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4613,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\"","UN",445709]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",4614,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",690753]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",27134]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",4694,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1\"","ML",20184]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",4697,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1 1/2\"","ML",32849]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",2331]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",5041,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI","KG",2331]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",2331]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",5056,"MORTERO 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",396389]
[null,null,null,"Antiguo","COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES",5115,"A.C.P.M.","GLN",7931]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",6155]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",5661,"RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE","DIA",34694]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",5890,"GRUA EXTENSION PARA POSTES. INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",107903]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",54621]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6013,"MOTONIVELADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",221610]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",213207]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6026,"RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",143151]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6062,"VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",97655]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6072,"CONCRETO MR41 (280 Kg/cm2)","M3",486710]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6073,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)","M3",505691]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",6087,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE","JR",40511.279999999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",6088,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL","JR",57686.672729999998]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2000]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",6098,"AGUA","LT",17]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6107,"MORTERO 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",514577]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6109,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","UN",37188]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6111,"LOSETA PREFABRICADA A30 (600x400x60mm)","M2",24621]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6115,"LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)","M2",55781]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6116,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)","UN",29453]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6117,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)","UN",71757]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6118,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)","UN",41164]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6122,"BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)","UN",198671]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6126,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")","ML",16480]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6127,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")","ML",32144]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6128,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")","ML",43495]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6129,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")","ML",63855]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6130,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")","ML",94782]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6131,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400MM (16\")","ML",153779]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6132,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")","ML",205973]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",6133,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")","ML",271240]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",6140,"COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE","HR",47601]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",6143,"MICROESFERAS REFLECTIVAS","KG",5365]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6147,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6\" (15cm)","ML",23990]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6148,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8\" (20cm)","ML",40222]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6149,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10\" (25cm)","ML",49361]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6150,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12\" (30cm)","ML",58786]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6151,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14\" (35cm)","ML",73875]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6152,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16\" (40cm)","ML",97271]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6153,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18\" (45cm)","ML",126497]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6154,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20\" (50cm)","ML",163673]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6155,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24\" (60cm)","ML",241380]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6156,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6\" (15cm)","ML",29131]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6157,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8\" (20cm)","ML",49266]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6158,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10\" (25cm)","ML",63165]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6159,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12\" (30cm)","ML",80896]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6160,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14\" (35cm)","ML",107029]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6161,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16\" (40cm)","ML",139325]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6162,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18\" (45cm)","ML",187758]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6163,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20\" (50cm)","ML",224862]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6164,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24\"(60cm)","ML",323442]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6165,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24\" (60cm)","ML",330725]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6166,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27\" (70cm)","ML",404100]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6167,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32\" (80cm)","ML",504679]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6168,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36\" (90cm)","ML",634794]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6169,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=40\" (100cm)","ML",794087]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6170,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44\" (110cm)","ML",893523]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6171,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=48\" (120cm)","ML",1042678]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6172,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=52\" (130cm)","ML",1154538]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6173,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56\" (140cm)","ML",1295458]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6174,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60\" (150cm)","ML",1439424]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6175,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=64\" (160cm)","ML",1628682]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6176,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=68\" (170cm)","ML",1840954]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6177,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=72\" (180cm)","ML",2076788]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6178,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=80\" (200cm)","ML",2610146]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6179,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=86\" (215cm)","ML",2945369]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6180,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=92\" (230cm)","ML",3314483]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6181,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24\" (60cm)","ML",330725]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6182,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=27\" (70cm)","ML",415715]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6183,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32\" (80cm)","ML",519054]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6184,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36\" (90cm)","ML",650930]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6185,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40\" (100cm)","ML",814650]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6188,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44\" (110cm)","ML",912373]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6189,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=48\" (120cm)","ML",1069572]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6190,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=52\" (130cm)","ML",1186763]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6191,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=56\" (140cm)","ML",1314355]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6192,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=60\" (150cm)","ML",1468984]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6193,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=64\" (160cm)","ML",1669856]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6194,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=68\" (170cm)","ML",1887507]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6195,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=72\" (180cm)","ML",2086594]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6196,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=80\" (200cm)","ML",2622665]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6197,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=86\" (215cm)","ML",2993778]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6198,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=92\" (230cm)","ML",3368271]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6199,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=24\" (60cm)","ML",330725]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6200,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27\" (70cm)","ML",439943]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6201,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32\" (80cm)","ML",548614]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6202,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36\" (90cm)","ML",687677]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6203,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40\" (100cm)","ML",862155]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6204,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44\" (110cm)","ML",964305]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6205,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=48\" (120cm)","ML",1131404]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6206,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=52\" (130cm)","ML",1254926]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6207,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=56\" (140cm)","ML",1387802]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6208,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=60\" (150cm)","ML",1654433]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6209,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=64\" (160cm)","ML",1744254]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6210,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=68\" (170cm)","ML",1972663]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6211,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=72\" (180cm)","ML",2302555]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6212,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=80\" (200cm)","ML",2736429]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6213,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=86\" (215cm)","ML",3071699]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6214,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=92\" (230cm)","ML",3426534]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6215,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=24\" (60cm)","ML",374612]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6216,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=27\" (70cm)","ML",499967]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6217,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=32\" (80cm)","ML",626535]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6218,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36\" (90cm)","ML",785305]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6219,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=40\" (100cm)","ML",983154]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6220,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=44\" (110cm)","ML",1100488]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6221,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=48\" (120cm)","ML",1290960]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6222,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=52\" (130cm)","ML",1443137]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6223,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=56\" (140cm)","ML",1529364]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6224,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=60\" (150cm)","ML",1752108]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6225,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=64\" (160cm)","ML",1992488]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6226,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=68\" (170cm)","ML",2254931]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6227,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=72\" (180cm)","ML",2521277]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6228,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=80\" (200cm)","ML",3125416]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6229,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=86\" (215cm)","ML",3745525]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6230,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=92\" (230cm)","ML",4093172]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6236,"YEE CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m","UN",67027]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6237,"YEE CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m","UN",118286]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6238,"YEE CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25m","UN",152023]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6239,"YEE CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m","UN",181178]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6240,"YEE CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25m","UN",231515]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6241,"YEE CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m","UN",272986]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6242,"YEE CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m","UN",351229]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",6243,"YEE CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m","UN",519495]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6257,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\" RDE 21","ML",10161]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6258,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\" RDE 21","ML",14906]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6259,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\" RDE 21","ML",22239]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",36693]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6261,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\" RDE 21","ML",80121]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6262,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\" RDE 21","ML",135714]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6263,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\" RDE 21","ML",213643]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6264,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\" RDE 21","ML",298927]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6265,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\" RDE 26","ML",8431]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6266,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\" RDE 26","ML",18548]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6267,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\" RDE 26","ML",12449]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6268,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\" RDE 26","ML",30633]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6269,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\" RDE 26","ML",65622]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6270,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\" RDE 26","ML",111637]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6271,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\" RDE 26","ML",173766]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6272,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\" RDE 26","ML",244950]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6273,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\" RDE 32.5","ML",14900]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6274,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\" RDE 32.5","ML",24563]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6275,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\" RDE 32.5","ML",53540]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6276,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\" RDE 32.5","ML",91102]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6277,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\" RDE 32.5","ML",142405]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6278,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\" RDE 32.5","ML",200612]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6279,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\" RDE 41","ML",20357]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6280,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\" RDE 41","ML",43156]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6281,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\" RDE 41","ML",72894]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6282,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\" RDE 41","ML",113987]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6283,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\" RDE 41","ML",161435]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6285,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",340344]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6295,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG","UN",278183]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6296,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG","UN",376040]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6297,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG","UN",476308]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6298,"POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG","UN",285600]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6303,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG","UN",389130]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6304,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG","UN",487900]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6305,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG","UN",550457]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6306,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG","UN",346741]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6307,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG","UN",487900]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6308,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG","UN",536690]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6309,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG","UN",529550]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6310,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG","UN",612850]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6311,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG","UN",792868]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6312,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG","UN",467793]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6314,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG","UN",816340]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6315,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG","UN",900748]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6316,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG","UN",1032366]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6317,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG","UN",1128448]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6318,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG","UN",757086]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6319,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG","UN",987749]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6320,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG","UN",1537931]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6324,"POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)","UN",2076431]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6326,"POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)","UN",1783989]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6327,"POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO SENCILLO","UN",666519]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6328,"POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO DOBLE","UN",752973]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6329,"LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP","UN",249900]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6330,"LUMINARIA DE SODIO 250W, 208/220V PARA AP","UN",380800]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6331,"LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP","UN",380800]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6332,"CANECA EN MALLA METALICA M120","UN",238000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6333,"BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30","UN",600950]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6334,"BOLARDO EN CONCRETO M60","UN",64201]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6335,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63","UN",115549]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6337,"CICLO-PARQUEADERO M100","UN",362623]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",6356,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE","DIA",43868]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6370,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (150x50mm)","UN",282090]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6371,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (150x75mm)","UN",292086]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6372,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (150x100mm)","UN",341530]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6373,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (150x150mm)","UN",409063]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6375,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x2\" (200X50mm)","UN",499146]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6376,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (200x75mm)","UN",571081]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6377,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (200x100mm)","UN",651763]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6378,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (200x150mm)","UN",683060]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6379,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (200x200mm)","UN",734349]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6380,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x2\" (250x50mm)","UN",740597]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6381,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x3\" (250x75mm)","UN",896963]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6382,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x4\" (250x100mm)","UN",929509]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6383,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x6\" (250x150mm)","UN",977050]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6384,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x8\" (250x200mm)","UN",1139663]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6385,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x10\" (250x250mm)","UN",1257890]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6387,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (300x75mm)","UN",1302931]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6388,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (300x100mm)","UN",1334823]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6389,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (300x150mm)","UN",1627563]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6390,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (300x200mm)","UN",1790831]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6391,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"X10\" (300x250mm)","UN",2116713]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6392,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (300x300mm)","UN",2441999]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6393,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x8\" (600x200mm)","UN",7456064]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6394,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x10\" (600x250mm)","UN",8158997]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6395,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x12\" (600x300mm)","UN",8357965]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6396,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x14\" (600x350mm)","UN",8699614]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6397,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x16\" (600x400mm)","UN",9817619]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6398,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x18\" (600x450mm)","UN",10412560]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6399,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x20\" (600x500mm)","UN",12093494]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6400,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x24\" (600x600mm)","UN",13368163]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6401,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (100x75mm)","UN",205156]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6402,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (100x100mm)","UN",213903]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6404,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX2``","UN",68782]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6405,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX3``","UN",98830]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6406,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX4``","UN",156366]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6407,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX6``","UN",329630]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6408,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX8``","UN",621121]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6409,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX10``","UN",1154062]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6410,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX12``","UN",1346723]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6411,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX14``","UN",2109216]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6412,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX16``","UN",2959292]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6413,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX18``","UN",3549770]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6414,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX20``","UN",4437986]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6416,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX2``","UN",81932]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6417,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3``","UN",101329]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6418,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX4``","UN",126973]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6419,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX6``","UN",272094]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6420,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX8``","UN",592977]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6421,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX10``","UN",977050]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6422,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX12``","UN",1037085]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6423,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX14``","UN",1493093]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6424,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX16``","UN",2219291]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6425,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX18``","UN",2959292]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6426,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX20``","UN",4285369]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6430,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX4``","UN",144466]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6431,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6``","UN",233300]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6434,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX12``","UN",1110270]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6440,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX2``","UN",58786]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6441,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX3``","UN",97580]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6442,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX4``","UN",117572]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6443,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX6``","UN",223304]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6446,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX12``","UN",962651]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6454,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6\"","UN",243474]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6455,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8\"","UN",375683]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6456,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=10\"","UN",549780]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6457,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12\"","UN",854777]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6458,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=14\"","UN",1162392]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6459,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=16\"","UN",1491070]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6462,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"","UN",81932]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6463,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\"","UN",215152]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6464,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\"","UN",427210]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6466,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\"","UN",927010]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",6472,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\"","ML",4214]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",6473,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4\"","ML",6516]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",6474,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2\"","ML",8306]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",6475,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\"","ML",12777]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6476,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=2\"","UN",333736]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6477,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=3\"","UN",481355]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6479,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6\"","UN",1145494]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6480,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8\"","UN",1582700]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6481,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3\" TIPO MILAN","UN",1958443]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6482,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO TRAFICO","UN",2939955]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6483,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO TRAFICO","UN",3867500]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6484,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO POSTE","UN",1752989]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",6485,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO POSTE","UN",2837912]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6507,"TERMINADORA DE ASFALTO - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",169455]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6527,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",159044]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6528,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",292433]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6530,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",914335]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6534,"BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31","UN",315548]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6535,"BANCA MODULAR EN CONCRETO M40","UN",127925]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",6539,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\"","UN",5387]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",6540,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\"","UN",10457]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",6543,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB","UN",166600]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",6545,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB","UN",284113]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",6551,"SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m","UN",386750]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",6552,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m","UN",250614]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",6553,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m","UN",392644]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",6554,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m","UN",669494]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",6555,"TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR","UN",80753]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",6556,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL","UN",10353]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6559,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=2``","UN",5807]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6560,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3``","UN",22833]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6561,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``","UN",42010]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA","HR",30000]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",51567]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",6624,"RAJÓN > = 12\" (30 - 50 cm)","M3",32130]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos) - INCLUYE COMBUSTIBLE","DIA",36949]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6628,"LUMINARIA DE SODIO 400W, 208/220V PARA AP","UN",404600]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6629,"FOTOCELDA CON BASE","UN",22610]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6630,"BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V","UN",19040]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6631,"BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V","UN",26180]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6632,"BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V","UN",30940]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6633,"BOMBILLO SODIO 400 W, 208/220V","UN",39270]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6636,"POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)","UN",1720264]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6645,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2 1/2\" RDE 21","UN",35647]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6646,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=3\" RDE 21","UN",64599]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6647,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6\" RDE 21","UN",331113]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6648,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=10\" RDE 21","UN",1712544]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6649,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2 1/2\" RDE 21","UN",27375]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6650,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2\" RDE 21","UN",23979]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6651,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=3\" RDE 21","UN",43305]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6652,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4\" RDE 21","UN",87841]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6653,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6\" RDE 21","UN",240926]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6654,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8\" RDE 21","UN",523129]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6655,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=10\" RDE 21","UN",1120333]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6656,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=12\" RDE 21","UN",1572621]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6657,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2\" RDE 21","UN",21092]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6658,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2 1/2\" RDE 21","UN",29654]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6659,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=3\" RDE 21","UN",42711]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6660,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4\" RDE 21","UN",78304]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6661,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6\" RDE 21","UN",192406]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6662,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8\" RDE 21","UN",407106]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6663,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=10\" RDE 21","UN",912230]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6664,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=12\" RDE 21","UN",1228435]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6665,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=2\" RDE 21","UN",24386]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6666,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 TI11.25° D=2 1/2\" RDE 21","UN",28037]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6667,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=3\" RDE 21","UN",38926]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6668,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4\" RDE 21","UN",74396]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6669,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6\" RDE 21","UN",172042]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6670,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8\" RDE 21","UN",349576]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6671,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=10\" RDE 21","UN",746283]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6672,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=12\" RDE 21","UN",987822]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6673,"CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20","UN",3607604]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6674,"PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (INSTALADO)","UN",12852000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6675,"CICLO-PARQUEADERO M101","UN",547400]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6677,"BANCA EN MADERA M50","UN",464100]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6679,"PROTECTOR DE ARBOL M90","UN",443513]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6680,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91","UN",130900]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6681,"POSTE HISTORICO M131 H=5m","UN",2710582]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6682,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62","UN",118524]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",6683,"BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61","UN",66253]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",6684,"BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS","UN",3283]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6698,"GEOTEXTIL REPAV 400","M2",3958]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6700,"GEOTEXTIL NT 3000 o 601 NT","M2",5998]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6701,"GEOTEXTIL NT 4000 o 801 NT","M2",8753]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6702,"GEOTEXTIL NT 5000 o 861 NT","M2",10862]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6703,"GEOTEXTIL NT 6000 o 1201 NT","M2",12443]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6704,"GEOTEXTIL NT 7000 o 1601 NT","M2",15545]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6710,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-30","M2",4347]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6715,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\"","UN",27211]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",6722,"SUBBASE GRANULAR B-400","M3",17850]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",6733,"ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6","UN",517]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",52955]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",6780,"MOTOSIERRA","DIA",33853]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",6789,"ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8\") F'y=60000 PSI","KG",2331]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",236810]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",6793,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275","UN",347480]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",17847]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",6824,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS","KG",30]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6825,"BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)","UN",203936]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6826,"BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)","UN",411324]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6830,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",393890]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6831,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",515865]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6832,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",528836]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6834,"TUBERIA PF D=1/2\" RDE 9","ML",2013]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",6835,"UNION PVC PRESION U.S. D=1/2\"","UN",403]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",6846,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)","UN",861]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",6847,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR","UN",1428]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",6853,"ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)","UN",750]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6858,"CONCRETO MR50 (420 Kg/cm2)","M3",564457]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6859,"CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2)","M3",520982]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6861,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)","M2",53498]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",6863,"CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)","UN",29512]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",6865,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",427936]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",6867,"PILOTEADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",174571]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",6875,"CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I","KG",1875]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",566]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",6884,"POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)","UN",1468936]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",6889,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)","ML",690]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",4046]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",6915,"RETARDADOR DE EVAPORACION PARA PISOS Y PAVIMENTOS","KG",6461]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",6919,"ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)","GLN",190400]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",6944,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280","UN",107100]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",6958,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-60 o 5x5","M2",8435]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",6962,"EMULSION ASFALTICA CRL-1","LT",1285]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",6963,"EMULSION ASFALTICA CRR-1","LT",1238]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",6964,"EMULSION ASFALTICA CRR-2","LT",1320]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",6965,"EMULSION ASFALTICA CRM","LT",1386]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7004,"BASE GRANULAR B-600","M3",34213]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7005,"SUBBASE GRANULAR B-200","M3",16263]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7009,"CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO). INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","DIA",70862]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",7012,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8","UN",800]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7018,"SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO","GLN",147560]
[null,null,null,"Antiguo","COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES",7019,"GASOLINA CORRIENTE","GLN",7934]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7020,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3\"","UN",112574]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7021,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3\"","UN",67989]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7022,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4\"","UN",92966]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7023,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8\"","UN",240045]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7024,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6\"","UN",149854]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7025,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10\"","UN",396836]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7026,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12\"","UN",441238]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7041,"TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO","UN",1053269]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7042,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS","M3",76160]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7044,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS","M3",68623]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7046,"CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO II","KG",2229]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7050,"TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL","HR",7210.77477]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7055,"CAL HIDRATADA","KG",903]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7056,"VIBROCOMPACTADOR PATECABRA -  - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",136947]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7057,"TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE","HR",5063.91]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7058,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 INV-02)","M3",412729]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7060,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 INV-02)","M3",457811]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7062,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 MODIFICADA CON POLÍMERO TIPO I (INV-02)","M3",421022]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7071,"EMULSION ASFALTICA CRL-0","LT",1381]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7080,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\"","ML",25154]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7081,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=6\"","ML",53269]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",7082,"PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m","UN",1012809]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",7084,"PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m","UN",962115]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",7085,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m","UN",716261]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",7086,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m","UN",373898]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",7087,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m","UN",238952]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",2331]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",332367]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7091,"SUMIDERO LATERAL SL-100","UN",565548]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7092,"SUMIDERO LATERAL SL-150","UN",927962]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7093,"SUMIDERO LATERAL SL-200","UN",1000195]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7094,"SUMIDERO LATERAL SL-250","UN",1485834]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7096,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100","UN",525207]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7097,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150","UN",850880]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7098,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200","UN",1060647]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7099,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250","UN",1319294]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7100,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100","UN",309936]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7101,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150","UN",309936]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7102,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-200","UN",306425]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7103,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-250","UN",306425]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7104,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","UN",147739]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7105,"TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO)","ML",13523]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7106,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)","ML",21692]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7107,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)","ML",48330]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7108,"TUBERIA PVC DRENAJE D=200MM (TUBO SIN FILTRO)","ML",60777]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7109,"TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",18520]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7110,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",28771]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7111,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",66567]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7112,"TUBERIA PVC DRENAJE D=200MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",91034]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7114,"CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",437279]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7115,"IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETOS/MORTEROS","KG",4777]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7119,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"","ML",339205]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7120,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\"","ML",432041]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7121,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\"","ML",510938]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7122,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\"","ML",697455]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7123,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\"","ML",882877]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7124,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\"","ML",1270217]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7125,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\"","ML",1154541]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7131,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-40","M2",5299]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7133,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-90 o 6x6","M2",11774]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7134,"GEOTEXTIL REPAV 450 o PETROMAT","M2",4850]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",7135,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6","UN",520]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",7138,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070x120x135mm)","UN",14935]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",7141,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)","UN",35204]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",31476]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7145,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274","UN",172476]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7146,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) -  - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",87495]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",7147,"POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG","UN",376040]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7151,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB","UN",172550]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7152,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB","UN",309400]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7153,"EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m","LT",1603]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7154,"EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m","LT",1679]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7157,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)","M3",57814]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7158,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)","M3",61583]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7159,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)","M3",62971]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7160,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)","M3",54502]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7161,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)","M3",57874]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7162,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)","M3",58270]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7166,"RECICLADORA DE PAVIMENTO -  - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",428716]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7172,"MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100)","M3",424075]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7174,"MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100)","M3",442871]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7181,"MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100)","M3",489152]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7199,"CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)","M3",465588]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7200,"CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)","M3",443513]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7202,"MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7203,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7204,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7205,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7206,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7207,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7208,"MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm","KG",2461]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7209,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 INV-02)","M3",450524]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",40584]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7219,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276","UN",608923]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7224,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024","UN",202300]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7225,"FRESADO DE PAVIMENTO (e=<0.25 m, a todo costo) - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","M3",55307]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",7227,"TOPELLANTAS (500x200x150mm)","UN",15411]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7228,"MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65","UN",64617]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7229,"TIERRA NEGRA","M3",58650]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",7231,"DERECHOS DE BOTADERO","M3",3972]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",20068]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7237,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"","UN",187646]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7238,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\"","UN",229254]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7239,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\"","UN",245586]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7240,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\"","UN",264671]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7241,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\"","UN",281151]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7242,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\"","UN",316786]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7243,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\"","UN",333256]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7244,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")","UN",11774]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7245,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")","UN",28531]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7246,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO ELECTRICO","JR",65792.318799999994]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7247,"TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TECNICO ELECTRICO","HR",8223.9812000000002]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7248,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO","JR",65792.318799999994]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7249,"TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO","HR",8223.9812000000002]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7252,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04","UN",19581]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7253,"PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04","UN",29750]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7254,"PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04","UN",41650]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7255,"PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04","UN",71400]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",9790]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7257,"REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04","UN",14875]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7258,"REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04","UN",20825]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7259,"REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04","UN",36563]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",4895]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7261,"DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04","UN",7438]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7262,"CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08","UN",19581]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7263,"CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08","UN",29750]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7264,"CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08","UN",41650]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7265,"CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08","UN",73126]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",19581]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7267,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025","UN",16299]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7268,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025","UN",12983]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7269,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025","UN",9790]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7270,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02","UN",14686]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7271,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02","UN",12199]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7272,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02","UN",9790]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7273,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02","UN",6664]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7274,"CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70","UN",30858]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",7205]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7276,"LIMATON 3.00 M","UN",9746]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7277,"LIMATON 4.00 M","UN",12310]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7278,"LIMATON 5.00 M","UN",15388]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7279,"LIMATON 6.00 M","UN",16414]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7280,"LIMATON 7.00 M","UN",41034]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7281,"LIMATON 8.00 M","UN",51293]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7282,"VARA DE CORREDOR 3.0 M","UN",6823]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7283,"VARA DE CORREDOR 4.0 M","UN",10917]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7284,"VARA DE CORREDOR 5.0 M","UN",13518]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7285,"VARA DE CORREDOR 6.0 M","UN",15823]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7287,"VARA DE CLAVO 3.00 M","UN",3591]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7288,"VARA DE CLAVO 6.00 M","UN",7181]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",7289,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","UN",4165]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7291,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)","UN",238000]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7293,"MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)","UN",392700]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7295,"MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)","UN",476000]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7298,"MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)","UN",261800]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",7300,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6\"","ML",41083]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",7302,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\"","ML",7293]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",7303,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3\"","ML",16161]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",7304,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4\"","ML",27269]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",7305,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6\"","ML",56874]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7306,"CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)","UN",17850]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",52146]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7308,"TARIFA MES - SMMLV","MES",738000]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7309,"ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI","KG",2202]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",24154]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7314,"GEOTEXTIL TR 4000 o 370 ST","M2",10591]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7315,"GEOTEXTIL T 2400 o 315 ST","M2",5240]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7316,"GEOTEXTIL T 2100 o 250 ST","M2",4645]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7317,"GEOTEXTIL NT 2500 o 501 NT","M2",5782]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7325,"MANTO BIOLOGICO BIOTEX","M2",4791]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",7336,"LIMPIADOR (1/4 GLN)","UN",26143]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7337,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA","KG",62439]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7338,"CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm","ML",18221]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7339,"CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=22cm","ML",33526]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7340,"INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA ACEROS DE REFUERZO","KG",13150]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7342,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 MODIFICADA CON POLÍMERO TIPO I (INV-02)","M3",555987]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",7343,"BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)","ML",161186]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",7344,"BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)","ML",198373]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",7345,"CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA","UN",595000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",7346,"CABINA TELEFONICA DE PARED M21","UN",2129505]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7351,"UNION DRESSER HD D=3\"","UN",73304]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7352,"UNION DRESSER HD D=4\"","UN",74613]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7353,"UNION DRESSER HD D=6\"","UN",188020]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7354,"UNION DRESSER HD D=8\"","UN",200039]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7355,"UNION DRESSER HD D=10\"","UN",319456]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7356,"UNION DRESSER HD D=12\"","UN",538297]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7359,"BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET","UN",153986]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7360,"BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET","UN",302498]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",7361,"BLOQUE No. 4","UN",804]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",7362,"BLOQUE No. 5","UN",836]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",7363,"TAPA PARA POZO D=0.70m","UN",172788]
[null,null,null,"Antiguo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",7364,"REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50","UN",130424]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",7365,"SEMICODO CONCRETO 6\" x 45º","UN",21599]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7366,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")","ML",47891]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7367,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")","ML",136033]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7368,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")","ML",232755]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7369,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1T D=400MM (16\")","ML",354868]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7370,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")","ML",373276]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7371,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")","ML",419373]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7372,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``","UN",397936]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7373,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX3``","UN",125664]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7374,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4\"","UN",595000]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7375,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=10\"","UN",3201100]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7376,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12\"","UN",3808000]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7377,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX2\"","UN",64022]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7378,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX3\"","UN",126973]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7379,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX4\"","UN",156366]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7380,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX6\"","UN",288337]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7381,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX8\"","UN",447857]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7382,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x2\"","UN",119363]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7383,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x2 1/2\"","UN",124995]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7384,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x3\"","UN",124995]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7385,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6\"x4\"","UN",343702]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7386,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8\"x6\"","UN",583478]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7387,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",113786]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7388,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",234246]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7389,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",533781]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7390,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",341357]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7391,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x2\" (150x50mm)","UN",136969]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7392,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x3\" (150x75mm)","UN",156366]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7393,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x4\" (150x100mm)","UN",189508]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7394,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x2\" (200x50mm)","UN",320884]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7395,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x3\" (200x75mm)","UN",272094]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7396,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x4\" (200x100mm)","UN",293990]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7397,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x6\" (200x150mm)","UN",327131]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7398,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x3\" (250x75mm)","UN",495397]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7399,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x4\" (250x100mm)","UN",495397]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7400,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x6\" (250x150mm)","UN",522291]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7401,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x8\" (250x200mm)","UN",618622]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7402,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x3\" (300x75mm)","UN",829430]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7403,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x4\" (300x100mm)","UN",863821]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7404,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x6\" (300x150mm)","UN",896963]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7405,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x8\" (300x200mm)","UN",1139663]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7406,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x10\"  (300x250mm)","UN",1221000]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7407,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\"","UN",24178]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7408,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\"","UN",28149]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7409,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",40054]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7410,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",68681]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7411,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\"","UN",499475]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7412,"ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)","UN",96271]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7413,"ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)","UN",107338]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7414,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2","UN",208131]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7415,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (234 a 252mm) R2","UN",264418]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7416,"ACOPLE UNIVERSAL D=10\" (292 a 310mm) R2","UN",468622]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7417,"ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (350 a 368mm) R3","UN",615230]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",7418,"TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE","MES",83140]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7419,"CONCRETO GRAVA COMUN 4500 PSI (315 Kg/cm2)","M3",452597]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7420,"MORTERO 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",437623]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7421,"MORTERO 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",459995]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7422,"MORTERO 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",484716]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7423,"ARMADO CANASTAS PARA PILOTES","KG",321]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7426,"GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0","ML",31592]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7427,"GEODREN PLANAR H=2.0 o DRENAFLEX PLANAR H=2.0","ML",57588]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7428,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5 o DRENAFLEX CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5","ML",47520]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7429,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA 100mm H=1.0","ML",45184]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7430,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=2.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100mm H=2.0","ML",73176]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7434,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm","UN",665783]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7436,"MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2\" O 3\" - INCLUYE COMBUSTIBLE","DIA",54725]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7437,"CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO)","DIA",19473]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7438,"VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","DIA",194519]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",4005]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7441,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=1/4\" (6MM)","ML",666]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7442,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=5/8\" (16MM)","ML",1464]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7443,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=7/8\" (22MM)","ML",2725]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",9747]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7445,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (159 a 181mm) R1","UN",157080]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7446,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1","UN",264418]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7447,"ACOPLE UNIVERSAL D=10\" (268 a 286mm) R1","UN",458150]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7448,"ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (315 a 333mm) R1","UN",473620]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7451,"ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1\") F'y=60000 PSI","KG",2202]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",7452,"ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4\") F'y=60000 PSI","KG",2380]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7453,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=4\"","UN",147917]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7454,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX10\"","UN",667412]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7455,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX8\"","UN",379670]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7456,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX10\"","UN",872568]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",7457,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1\"","ML",10720]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",7458,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1 1/2\"","ML",22040]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",7460,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1 1/2\"","ML",11353]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",72836]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",732]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7463,"GEOTEXTIL NT 1600 o 351 NT","M2",3295]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7464,"GEOTEXTIL NT 1800 o 401 NT","M2",4410]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7465,"GEOTEXTIL NT 2000 o 451 NT","M2",5183]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7466,"GEOTEXTIL T 1050","M2",2863]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7467,"GEOTEXTIL T 1400 o 135 ST","M2",3987]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7468,"GEOTEXTIL T 1700 o 200 ST","M2",4525]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS",7470,"Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine de permeabilidad al aire","UN",56333]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS",7471,"Ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico","UN",48083]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS",7472,"Ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat","UN",52600]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS",7474,"Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico a la compresión, usando cubos de 50 mm de lado (para un cubo)","UN",95700]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7482,"Equivalente de arena de suelos y agregados finos","UN",79867]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7485,"Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (¾\") por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles","UN",132071]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7487,"Valor de azul de metileno en agregados finos","UN",124601]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7488,"Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado","UN",9889]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7489,"Determinación de la densidad (peso unitario) de muestras de suelo.","UN",23184]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7490,"Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Granulometría  por tamizado e hidrometría)","UN",138350]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7491,"GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO","UN",64357]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7493,"Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 um (N° 200) en los agregados pétreos mediante lavado","UN",46444]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7494,"Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del llenante mineral, empleando un picnómetro con agua","UN",51377]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7495,"LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO) - LIMITES DE CONSISTENCIA","UN",56326]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7496,"Determinación de los factores de contracción de los suelos","UN",56330]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7497,"Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición","UN",47359]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7501,"Consolidación rápida unidimensional de suelos","UN",261628]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7502,"Consolidación lenta unidimensional de suelos","UN",459537]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7503,"CONSOLIDACION DOBLE CARGA","UN",577150]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7511,"CBR  de suelos compactados en el laboratorio","UN",591347]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",7520,"Relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo normal de compactación)","UN",92864]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",7522,"EXTRACCIÓN DE NÚCLEO DE CONCRETO 2\" DE DIÁMETRO","UN",128100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",7523,"EXTRACCIÓN DE NÚCLEO DE CONCRETO 3\" DE DIÁMETRO","UN",128100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",7524,"Obtención y ensayo de núcleos de concreto endurecido","UN",128100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",7530,"Extracción de testigos de pavimentos asfálticos mediante núcleos de 4\"","UN",84847]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",7542,"Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (moldeados o núcleos)","UN",15237]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",7543,"Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada cargada en el punto central","UN",62986]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",7544,"Tracción indirecta de cilindros de concreto","UN",40535]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",7550,"Ensayo de adherencia en bandeja","UN",102190]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",7551,"Estabilidad y flujo de mezclas asfálticas en caliente empleando el equipo marshall","UN",52154]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7554,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","UN",30177]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7555,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","UN",25493]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7556,"PLASTICO NEGRO CALIBRE 6","M2",1831]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7557,"BOLSA DE LONA","UN",667]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7558,"BAÑO TIPO FLUSHING","UN/ME",333200]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7559,"TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)","M2",704]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7560,"POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA","M2",1028]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7561,"POLISOMBRA 47% (4x100m)","M2",803]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",7562,"POSTE ROLLIZO","ML",11079]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7567,"SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA CON REFLECTIVO, GRADO ALTA INTENSIDAD","UN",53550]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7568,"EXTINTOR x 5LB","UN",27596]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7569,"BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM","UN",94636]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",7570,"CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT","DIA",238]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7571,"CONOS H=1mt","UN",52827]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7573,"BAÑO TIPO LUXURY","UN/ME",392700]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7575,"CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16","UN",20517]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7576,"PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)","UN",3570]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7577,"GAFAS DE SEGURIDAD","UN",8330]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7578,"GUANTES DE VAQUETA","UN",9992]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7579,"MASCARILLA DESECHABLE","UN",568]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7580,"CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO","UN",22570]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7582,"PETO EN CARNAZA","UN",21570]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7583,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA","UN",22610]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",7585,"SARDINEL ALTO RAMPA A86","ML",29988]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7586,"ESTOPEROL 10 cm x 3 cm","UN",6831]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7587,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES","KG",53836]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",19473]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7598,"TRITURADO 1-1/2\"","M3",47997]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7603,"TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION). No Incluye Transporte.","ML",297702]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7604,"TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mmPRESION). No Incluye Transporte.","ML",337936]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7606,"TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION).  No Incluye Transporte.","ML",384953]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7607,"TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION). NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",442037]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7608,"TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION). NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",580018]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7610,"GEOMALLA TENSAR BX 1100","M2",6882]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7611,"GEOMALLA TENSAR BX 1200","M2",8827]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",7612,"GEOMALLA TENSAR FIBRA DE VIDRIO GLASGRID 8511","M2",5299]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7613,"TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION).  No Incluye Transporte.","ML",654524]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7614,"TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE). No Incluye Transporte.","ML",759268]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7615,"TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE). No Incluye Transporte.","ML",876149]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7616,"TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE). No Incluye Transporte.","ML",977966]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7617,"TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE). NO INCLUYE TRANSPORTE.","ML",1182812]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7618,"TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE). NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",1307405]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7619,"TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE). NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",1455168]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7620,"TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE. NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",1611819]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7621,"TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",1810383]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7622,"TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",2025904]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7626,"ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar) No Incluye Transporte.","UN",298916]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7627,"ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar) No Incluye Transporte.","UN",317659]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7628,"ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",336401]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7630,"ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",355965]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7631,"ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",518507]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7632,"ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",659629]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7633,"ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",762945]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7634,"ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",799502]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7635,"ACOPLE GRP 1000mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",892464]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7636,"ACOPLE GRP 1100mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",963150]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7637,"ACOPLE GRP 1200mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",999279]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7638,"ACOPLE GRP 1300mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",1045939]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7639,"ACOPLE GRP 1400mm  (PN1/PN6)","UN",1094598]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7640,"ACOPLE GRP 1500mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",1211480]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7641,"ACOPLE GRP 1600mm  (PN1/PN6)","UN",1420646]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7642,"ACOPLE GRP 1700mm  (PN1/PN6)","UN",1496794]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7643,"ACOPLE GRP 1800mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",1905559]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7644,"ACOPLE GRP 2000mm  (PN1/PN6) - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",2084237]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7645,"TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",2285478]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7646,"TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",2862926]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7647,"ACOPLE GRP 2400mm - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",2759003]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",7648,"TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",4239375]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7650,"RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO","GLN",124950]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7651,"CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B","GLN",83300]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7652,"RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS 7035C","GLN",190400]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7653,"CATALIZADOR ESMALTE  URETANO (COMPONENTE B)","GLN",232050]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7654,"DISOLVENTE EPOXICO","GLN",37572]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7655,"DISOLVENTE URETANO","GLN",55930]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7656,"IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC","GLN",266560]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7657,"CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC","GLN",85680]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",7658,"MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)","M3",696150]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7664,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA","UN",891310]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7666,"SEÑALETICA SITP 6-8 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA","UN",966280]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7667,"SEÑALETICA SITP 9-11 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA","UN",1029350]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7668,"SEÑALETICA SITP 12-20 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA","UN",1248310]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7670,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA","UN",913920]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7671,"SEÑALETICA SITP 6-8 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA","UN",965090]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7672,"SEÑALETICA SITP 9-11 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA","UN",1030540]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7673,"SEÑALETICA SITP 12-20 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA","UN",1248310]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7674,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.15 NO INCL CENEFA","UN",891310]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7675,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.15 NO INCL CENEFA","UN",913920]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7680,"PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO","GLN",43599]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7684,"ROSCADO PARA VARILLA 1/2\"","UN",1252]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7686,"BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",72469]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7687,"BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",72469]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7688,"BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",70134]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7689,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",68967]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7690,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",68967]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7691,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",64014]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7692,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO","M3",56070]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7695,"SIERRA ELECTRICA CALADORA","HR",1411]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7696,"DESTORNILLADOR DE IMPACTO","HR",1667]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE","HR",6755]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7698,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA","HR",2436]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7699,"DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8\"","UN",6950]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7700,"DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4\"","UN",8202]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7701,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"","HR",2308]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",7702,"PISO EN ALUMINIO PARA PUENTES PEATONALES Y ESTACIONES TRANSMILENIO EN ALEACIÓN AA6070 - INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO DE 30.5mm DE ALTURA Y 100mm DE ANCHO, SIN TROQUELAR.","M2",296058]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7705,"PISO EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO","M2",478192]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7707,"GUADAÑADORA","DIA",27698]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7710,"PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL)","UN",17969]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7713,"CODO PVC 45° D= 1 1/2\"","UN",7705]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7714,"LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra )","M2",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7715,"COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y disposición final de escombros)","M2",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7716,"ALCAPARRO H= 1.00m (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor, transporte y disposición final)","UN",220000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7717,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)","UN",105000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7718,"CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra,  abono y tutor)","UN",105000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7719,"CAJETO H=1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)","UN",105000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7720,"JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor","UN",105000]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7722,"TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2\"  RDE21 PSI 200","ML",11343]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7723,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)","UN",1050000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7724,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)","UN",1500000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7725,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)","UN",2250000]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",7727,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\"","ML",43153]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",7728,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\"","ML",53550]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",7729,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\"","ML",101150]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",7730,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\"","ML",169516]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",7733,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON","KG",30]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7737,"Analisis granulometrico  de los agregados grueso y fino","UN",65304]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7738,"Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1½\") por medio de la máquina de los ángeles","UN",107039]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7743,"Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso","UN",56152]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7744,"Índices de aplanamiento y alargamiento de los agregados para carreteras","UN",88022]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",7750,"Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino","UN",60531]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",7752,"PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS","UN",67997]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",7754,"DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS","UN",89829]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",7755,"Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando la prueba de tracción indirecta","UN",686903]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",7758,"Ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo resiliente de mezclas asfálticas","UN",1150500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",7762,"Módulo de elasticidad estático y relación de Poisson del concreto en compresión","UN",143699]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",7766,"Punto de ablandamiento de materiales bituminosos (Aparato de anillo y bola)","UN",91472]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",7767,"ANDAMIO TUBULAR","DIA",833]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",7769,"PLANCHON PARA ANDAMIO","DIA",268]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",7770,"DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL.(Incluye relación Estabilidad/Flujo)","UN",1037156]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7772,"Demanda bioquímica de oxigeno DBO5","UN",61118]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7773,"Demanda química de oxigeno DQO","UN",64551]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7774,"OXIGENO DISUELTO","UN",21000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7775,"NITROGENO TOTAL KSELDAHL","UN",54100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7776,"FOSFORO TOTAL","UN",51875]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7777,"COLIFORMES TOTALES FERMENTACIÓN TUBOS MÚLTIPLES","UN",49104]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7778,"COLIFORMES FECALES  FERMENTACIÓN TUBOS MÚLTIPLES","UN",55689]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7780,"POTASIO","UN",39670]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7781,"ACIDEZ TOTAL","UN",10628]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7782,"ALCALINIDAD TOTAL","UN",12278]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7783,"TURBIEDAD, método nefelométrico","UN",20100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7784,"GRASAS Y ACEITES","UN",89480]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7785,"SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, secado a 103°C - 105°C","UN",27450]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7786,"SOLIDOS DISUELTOS TOTALES","UN",34256]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7787,"SOLIDOS TOTALES, secado a 103°C - 105°C","UN",26500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7788,"SOLIDOS SEDIMENTABLES","UN",23000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7789,"FENOLES","UN",71332]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7798,"PH","UN",11200]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7800,"TEMPERATURA DEL AGUA","UN",9528]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7801,"COLOR VERDADERO","UN",11055]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7811,"CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM","UN",14259]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7812,"CARRETILLA  RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY","UN",128671]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7813,"BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM","UN",46164]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7814,"SERRUCHO DE 20\" DIENTE ENDURECIDO","UN",20250]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7815,"MARTILLO DE BOLA DE 2LB","UN",23067]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7818,"CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA","UN",122078]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7819,"EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO","UN",62475]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7821,"BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO","PAR",59500]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7822,"BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO","PAR",35905]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7823,"BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO","PAR",78745]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7824,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON","PAR",615]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7825,"MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS","UN",1177]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7826,"MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS","UN",4616]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7827,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB","PAR",2411]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7830,"CARTUCHO VAPORES ORGANICOS","PAR",32315]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7832,"BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO","UN",7180]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7836,"ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO","UN",174294]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7837,"ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES","UN",242719]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7838,"IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON","UN",33320]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7839,"OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA","UN",35618]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7844,"GUANTE NITRILO 13\" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS","PAR",6945]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7846,"GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO","PAR",8823]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7850,"CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4\" PELIGO CALIBRE 3.5","ROLLO",19702]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7851,"RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO","UN",33853]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7852,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 METRO DE ANCHO DE 60GR","ML",1654]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",7870,"VIDEO BEAM","DIA",102586]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",7874,"Gravedad específica bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y superficialmente secos","UN",33380]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",7876,"EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS","UN",99871]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",7877,"Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre","UN",42333]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",7878,"Ensayo para la determinación de la velocidad del pulso ultrasónido a través del concreto","UN",25100]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",7884,"SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)","UN",83300]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7891,"ESMALTE ALQUIDICO","GLN",64260]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7892,"EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS","HR",249900]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",7896,"IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.","UN",103]
[null,null,null,"Antiguo","GESTIÓN SOCIAL",7897,"AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.","UN",2083]
[null,null,null,"Antiguo","GESTIÓN SOCIAL",7898,"PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.","UN",1405]
[null,null,null,"Antiguo","GESTIÓN SOCIAL",7899,"VALLA DE 3.0 M X 6.0 M CON ESTRUCTURA METÁLICA","M2",208364]
[null,null,null,"Antiguo","GESTIÓN SOCIAL",7900,"VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.","UN",101]
[null,null,null,"Antiguo","GESTIÓN SOCIAL",7901,"VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.","UN",77]
[null,null,null,"Antiguo","EXÁMENES MÉDICOS",7904,"EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO","UN",27185]
[null,null,null,"Antiguo","EXÁMENES MÉDICOS",7906,"EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO","UN",16927]
[null,null,null,"Antiguo","EXÁMENES MÉDICOS",7908,"EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO","UN",18978]
[null,null,null,"Antiguo","EXÁMENES MÉDICOS",7910,"EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO","UN",17440]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7919,"EQUIPO DE PINTURA PARA ESMALTE ALQUIDICO","DIA",42060]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7921,"CONCRETO MR-41 ACELERADO A 3 DIAS","M3",569653]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7922,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN - INCLUYE COMBUSTIBLE","HR",4499]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7923,"DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL","KG",3821]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",7926,"TACHON PLASTICO  REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA TIPO TRANSMILENIO","UN",39824]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7932,"TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2\" RDE 9 500 PSI","ML",3888]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7934,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE  DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","UN",570903]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",7938,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",6247]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7939,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\"","UN",100079]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7941,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.","UN",252697]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7942,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.","UN",97580]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7945,"CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2\"","ML",89]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",7946,"SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16\"","LB",30776]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",7947,"CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR.","UN",167076]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",7948,"TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1\"","ML",14062]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7949,"KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC","UN",135237]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",7950,"KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC","UN",229880]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7953,"PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10 cm DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN","M2",42500]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7955,"NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",105000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7956,"ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",105000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7957,"CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",120000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7958,"MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",250000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",7959,"YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",150000]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",7961,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\". Incluye transporte","ML",178357]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",7962,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\". Incluye transporte","ML",216437]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",7963,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" EXTRA REFORZADO","ML",264870]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7965,"REDUCCIÓN HD 4\" x 3\" J.H.","UN",109242]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7966,"REDUCCIÓN HD 8\" x 6\" J.H.","UN",396627]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7967,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","UN",867867]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7968,"JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO","UN",287241]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7969,"COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO - OCRE (4 Kg/m2)","M2",8163]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7970,"DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2)","M2",2202]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7971,"SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)","M2",4719]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",7973,"ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO","KG",1977]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7974,"SELLANTE PARA PISO","GLN",87506]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7975,"EMBOQUILLADOR CON LATEX (JUNTA 4mm)","KG",4403]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7976,"SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)","M3",17850]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",7977,"MATERIAL SELECCIONADO","M3",8925]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7979,"CINTA MÉTRICA DE 30 MT","UN",45148]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7981,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm","ML",69020]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7983,"TARIFA - CAMIONETA 1300-2000 cc - MODELO 2009-2006 (75% TARIFA)","DIA",134650]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7984,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO","HR",66066]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7989,"TARIFA - VEHÍCULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2009-2006)","MES",7851750]
[null,null,null,"Antiguo","GESTIÓN SOCIAL",7992,"AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",254324]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",7993,"CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA","UN/ME",1000215]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",7994,"MALLA DE GALLINERO 1 1/4\" (ROLLO 0.90m x 10.0m)","M2",1288]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",7996,"CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTAS (Incluye cargue, descargue y vehículos de escolta) Fuera del perímetro urbano. Desde Bogotá a Sumapáz.","VIAJE",926000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",7998,"TOMA DE MUESTRA - ANÁLISIS DE AGUAS","UN",25587]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",7999,"ADITIVO SOLID SOIL","KG",149485]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8000,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6\" Y 36\". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA","ML",9307]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8001,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV  PARA DIÁMETROS MAYORES A 36\". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA","ML",9307]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8002,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6\" Y 18\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA","ML",11892]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8003,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16\" Y 36\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA","ML",12926]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8011,"Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - drenado, CD","UN",1617037]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8012,"CBR sobre muestra inalterada","UN",134189]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8015,"Compresión inconfinada en muestras de suelo","UN",55480]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8017,"PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR)","UN",258290]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8019,"Relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactación)","UN",112610]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8020,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS)","UN",362058]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",8023,"DETECCIÓN DE REFUERZO CON PS20","DIA",85700]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",8025,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)","DIA",713450]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",8026,"Ensayo de carbonatación","UN",29300]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",8028,"Ensayo de esclerómetro, por elemento o zona","UN",20900]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",8030,"Ensayo de ultrasonido, por elemento o zona","UN",34400]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8032,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A75 (1480mm x 120mm x 135mm) - No incluye transporte","UN",12495]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8033,"SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",3224662]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8034,"SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",2348823]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8035,"POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",1688372]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8036,"POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACION","UN",3657941]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8037,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",9044]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8038,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",7973]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8039,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C","ML",9932]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8040,"BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6 mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)","UN",394564]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",8041,"ACERO LISO  D= 1 1/4\"","KG",3011]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8043,"NEOPRENO REFORZADO (doble refuerzo)","dm3",27608]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8044,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","DIA",6069]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8046,"ADAPTADOR BRIDA 12\" (334mm A 352mm) R2","UN",668780]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8047,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8\"","UN",273581]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8048,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12\"","UN",562870]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8049,"TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3","UN",167552]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",8050,"PARAL LARGO (2.0m A 2.50m)","DIA",113]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8051,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESOR 2mm","UN",56184]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8052,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE","UN",15130]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8053,"REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2\"","UN",9869]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8054,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\"","UN",436]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8055,"COLLAR DE DERIVACIÓN 3\" x 1/2\"","UN",22610]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8056,"TUBERIA A.N. 2\" ESPESOR= 1.9mm x 6mt","ML",11191]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8057,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2\"","ML",7078]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",8060,"TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA","VIAJE",282278]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",8061,"EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS (ENSAYO DE INMERSIÓN- COMPRESIÓN)","UN",785940]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8062,"Módulo resiliente de suelos y agregados","UN",942867]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8070,"SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4\" x 1500 (4 PERNOS)","UN",220269]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8071,"BALASTO","M3",150679]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8073,"CONCRETO MR45 FAST TRACK","M3",635222]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8076,"ADITIVO PARA PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO","KG",71626]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8077,"EQUIPO DE OXICORTE","DIA",61087]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8078,"YEE PVC SANITARIA D=4\"","UN",26409]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8079,"TEE HD 4\"X2\" EXTREMO LISO","UN",154700]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",8080,"TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\"","ML",330225]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8083,"SUMINISTRO FABRICACION GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE LIMPIEZA CON SANDBLAS","KG",10760]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8084,"CABLES POSTENSADOS (INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METÁLICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCIÓN)","TON-M",1562]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8085,"PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8086,"PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8087,"PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8088,"PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",200000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8089,"PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8090,"PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8091,"PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",150000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8092,"PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",150000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8093,"PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",150000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8094,"PLANTACION DE FALSO PIMIENTO  H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",110000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8095,"PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO","UN",200000]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8097,"PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2) SUMINISTRO","M2",120000]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8099,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 - Adoquin en concreto de 10x20x6cm-Color Ocre","M2",48000]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8100,"ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm","M2",38080]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8101,"ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS","KG",10472]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8102,"TARIFA MES - OPERADOR EQUIPO INCLUYE PRESTACIONES","MES",2007444]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",8103,"GRÚA TELESCÓPICA CAPACIDAD 50 TON. INCLUYE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA. COMBUSTIBLE Y OPERARIO","DIA",3332000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8109,"HUMEDAD NATURAL","UN",12147]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ROCA",8113,"Resistencia a la compresión simple de roca intacta","UN",141528]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",8116,"Resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas en caliente mediante el ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales","UN",1764000]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8139,"PANEL ARQUITECTONICO PREFABRICADO EN CONCRETO - SUMINISTRO E INSTALACION","M2",325727]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8141,"PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR","GLN",52319]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8142,"BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM","M2",45341]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8143,"ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR","M2",1270]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8144,"BOQUILLA CON LATEX","KG",3958]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8145,"ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM","ML",12512]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8146,"PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2","M2",30936]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8147,"PISO PIZARRA NEGRA NATURAL DE 40x40 CM2","M2",35803]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8148,"LAMINA GALVANIZADA","M2",5857]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8149,"PINTURA PARA ALUMINIO","GLN",74580]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8150,"DISPENSADOR DE JABON","UN",130545]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8151,"JABONERA","UN",11220]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8152,"PORTAROLLO","UN",9847]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8153,"TOALLERO","UN",13021]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8154,"LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0x0.50 MTS","UN",90965]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8155,"SILICONA TRANSPARENTE 300ML","UN",8635]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8156,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\"","ML",12085]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8157,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2\"","UN",1202]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8158,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4\"","UN",3004]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8159,"CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D=4\"","UN",14601]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8160,"CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 2\"","UN",3892]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8161,"CODO 90° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 4\"","UN",15995]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8162,"YEE PVC SANITARIA D= 2\"","UN",7457]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8164,"YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4\"","UN",46571]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8165,"YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4\" x 2\"","UN",22667]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8166,"CODO 45°  1/8 CXC SANITARIA D= 4\"","UN",14595]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8167,"UNION SANITARIA  D= 4\"","UN",7559]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8169,"CODO 45°  1/8 CXC SANITARIA D= 2\"","UN",3891]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8170,"SIFON 180° D= 2\"","UN",5380]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8171,"UNION SANITARIA D= 2\"","UN",2623]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8172,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4\" 200 PSI RDE 21","ML",8687]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8173,"TUBERIA PVC E.L.  D= 1\" RDE 13.5 - 315 PSI","ML",6982]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8174,"TEE PVC E.L. D= 1 1/2\"","UN",9330]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8175,"TEE PVC E.L.  D= 1 1/4\"","UN",7106]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8177,"CODO 90° PVC E.L.  D= 1 1/4\"","UN",3800]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8178,"CODO 90° PVC E.L.  D= 1\"","UN",1975]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8179,"CODO 90° E.L.  D= 1 1/2\"","UN",7095]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8180,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1 1/2 x 1 1/4\" (BUJE SOLDADO)","UN",3437]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8181,"REDUCCION PVC E.L. D=1 1/4\" x 1\" (BUJE SOLDADO)","UN",2188]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8182,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1\" x 3/4","UN",1217]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8183,"REDUCCION PVC E.L. D= 3/4\" x 1/2\" (BUJE SOLDADO)","UN",494]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8185,"REGISTRO BOLA 1\" TIPO PESADO","UN",12097]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8186,"REGISTRO BOLA 1 1/4\" TIPO PESADO","UN",17027]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8187,"CODO 45° PVC E.L. D=1\"","UN",3176]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8188,"TEE PVC E.L. D=1\" SHEDULE 40","ML",2753]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8189,"TAPON COPA PVC D=1\" (TAPON SOLDADO)","UN",1164]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8190,"CODO 45° PVC E.L. D=1/2\"","UN",1040]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8191,"TUBERIA PVC E.L. D=1/2\" RDE 13.5 315PSI","ML",2774]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8192,"TEE PVC E.L. D=1/2 SHEDULE 40","UN",834]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8193,"TAPON COPA PVC D=1/2\"","UN",339]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8195,"CABLE No.2 AWG 600V 90°","ML",10976]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8196,"CAJA PARA 4 MEDIDORES CON BARRAJE TRIFASICO 20KVA","UN",386750]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8197,"MEDIDOR DE ENERGIA 2 x 40A","UN",138491]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8199,"CABLE 4 AWG 600V 90° C THHN/THWN","ML",7249]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8201,"TUBERIA ELECTRICA  CONDUIT D=2\" (3 METROS)","UN",12776]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8202,"VARILLA COPPERWELD DE 5/8\" (2.4 MT)","UN",98072]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8203,"INTERRUPTOR MONOFASICO 40A","UN",10330]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8204,"INTERRUPTOR TRIFILAR 50A","UN",53550]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8205,"SOLDADURA EXOTERMICA","GR",150]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8206,"CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE","ML",15643]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8207,"CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE","ML",8361]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8208,"TUBERIA METALICA EMT D=2\"","ML",15131]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8209,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\"","UN",825]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8210,"CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE","ML",4024]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8211,"CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE","ML",2633]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8212,"TUBERIA METALICA EMT D=1\"","ML",5523]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8213,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1\"","UN",211]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8215,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA (2.4MT)","ML",38497]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8216,"TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A REGULADA","UN",14280]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8217,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\" CONDUIT 1/2\"","UN",1610]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8218,"CABLE No.14 AWG 600V 90° C THHN/THWN","ML",1032]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8219,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V","UN",13234]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8221,"CABLE 12 AWG 600V 90° C THHN/THWN","ML",1322]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8222,"BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3x20 A","UN",37547]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8223,"BALA - BALA 1 LUZ e27 13cm ESPECULAR BLANCO","UN",15593]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8224,"BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V","UN",9277]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8225,"INTERRUPTOR DOBLE","UN",6391]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8227,"CAJA DE INTERRUPTOR","UN",1239]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8228,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\"","ML",30374]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8229,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\"","UN",162]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8230,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA D=3/4\"","ML",6153]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8231,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3\"","UN",1638]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8232,"TUBERIA DE 3/4\" EMT","ML",5042]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8233,"BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20 A","UN",8874]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8234,"LAMPARA FLUORESCENTE 4x54 W, T5, 120V","UN",179423]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8235,"TUBO FLUORESCENTE 54 W","UN",5437]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8236,"CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK EN ALUZINC CALIBRE 26 (SUMINISTRO E INSTALACION) PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm CON SUS RESPEC","M2",114802]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8237,"CIELO RASO MULTIPANEL 80b LISO CON ESTRUCTURA TIPO b SELLADO EN ALUZINC PARA TUNEL, (SUMINISTRO E INSTALACION) CUBIERTA GENERAL Y MODULOS","M2",98575]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8238,"CELOSIA 40mm (SUMINISTRO E INSTALACION) (Cortasol en aluzinc 0.5M)  LISO SIN TENSOR COLOR ESTANDAR","M2",123986]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8239,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON. SUMINISTRO E INSTALACION. (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m)","ML",438556]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8241,"CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO. SUMINISTRO E INSTALACION. (VENTANA FIJA MONTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm V-2 CUERPO DE 1.0mx0.36m); MESON EN ACERO DE 0.43mx2.56m, CAL. 18  4\"x8\" S","UN",16819009]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8242,"PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO. SUMINISTRO E INSTALACION","M2",658199]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8243,"BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",444198]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8244,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)","UN",266622]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8245,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)","UN",749242]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8246,"ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)","UN",200966]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8247,"PAPELERA DE 200/400 mm EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERROJO","UN",61541]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8248,"GRIFERIA  PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO","UN",135414]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8249,"SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm","UN",379535]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8250,"VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PARA CONECTAR","UN",265821]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8253,"PINTURA EPOXICA","GLN",110793]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8254,"SOLDADURA E-7018 x 1/8\"","KG",9639]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8255,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE PEGACAUCHO, TORNILLOS AUTOPERFORANTES","ML",96078]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8256,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR","JR",57687.147299999997]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8258,"EQUIPO DE SOLDADURA","DIA",48010]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8259,"TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2\" 1.9mm","ML",7565]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8260,"TUBO CERRAMIENTO  NEGRO 1/2\" 1.9 mm","ML",2555]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8262,"ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC","GLN",73076]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8266,"REGISTRO DE CORTE 1 1/2\"","UN",288984]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8267,"ACOPLE UNIVERSAL D=1 1/2\"","UN",29179]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8268,"COLLARIN D=1 1/2\"","UN",15428]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8269,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS","UN",130335]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8270,"DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt ESPACIADO 0.4mt, E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS","ML",20016]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8271,"DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0mt E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLATICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS","M2",5518]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12mt, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE INTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN REL","UN",19434752]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8273,"VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA (SUMINISTRO E INSTALACION), \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\", \"OTROS DESTINOS\" (185Ccm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO","ML",60900]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8274,"VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","ML",60900]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8275,"VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","ML",60900]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8276,"FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",82387]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8277,"FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",7742]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8278,"FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",7742]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8279,"LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE","UN",33501]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8280,"SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",15660]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8281,"LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,   (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS AL","UN",16751]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8282,"PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA.  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",36913]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8284,"SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGE","UN",65687]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8285,"SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA,  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL D","UN",33320]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8286,"BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA.  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",101150]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8287,"SEÑAL DE ALINEACION BUS.  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",28733]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8288,"RUTEROS VALLAS EN VINILO  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",18911]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8289,"RUTEROS MONTANTES EN VINILO  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",20084]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8290,"RUTERO MONTANTE RUTA FACIL  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",47941]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8291,"RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES.  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",75912]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8292,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORIA 8 - INCLUYE PRESTACIONES","JR",162441.72177999999]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",8293,"SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL. INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIENTE ELEMENTOS PARA SOPORTE Y SUJECION DE JARDIN, SACOS Y/O CANGUROS PARA SIEMBRA DE JARDIN V","M2",960000]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8294,"COLLAR DERIVACION 4\" x 1/2\"","UN",17092]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8295,"COLLAR DERIVACION 6\" x 1/2\"","UN",21124]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",8297,"TARIFA DIA - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - TARIFA PLENA","DIA",179533]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",8298,"MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE","HR",67626]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8299,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NOCTURNO","JR",54690.228000000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8300,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCTURNO","JR",77876.937000000005]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8302,"BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA","UN",37119]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8303,"HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO","UN",29750]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8304,"EQUIPO OXICORTE","MES",1832600]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8306,"EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)","UN",61999]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8307,"CONCRETO LISTO FLUIDO SIN RETRACCIÓN","KG",1345]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8308,"MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO","KG",19873]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8309,"GROUTING DE ALTA RESISTENCIA","KG",3368]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8311,"SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)","UN",28322]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8312,"RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD","KG",95182]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8313,"MORTERO DE REPARACIÓN","KG",5093]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8314,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN","KG",13150]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8315,"SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO","UN",22967]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8316,"GEOMALLA FORTGRID BX-60","M2",8638]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8318,"PISTOLA PARA CHORRO ARENA CON MANGUERA","UN",11964]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8319,"EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA DEMARCACIÓN DE VIAS PARA PINTURA EN FRIO","ML",707]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8320,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","MES",1639393.1]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8321,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","JR",54646.966699999997]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8322,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS PARA PINTURA EN FRIO","ML",530]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",8324,"TARIFA - VEHÍCULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2009-2006)","DIA",261725]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8325,"EQUIPO MANUAL PARA APLICACIÓN DE TERMOPLÁSTICO","M2",9072]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8326,"TERMOPLASTICO","KG",4298]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8327,"CALDERA","M2",12720]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8328,"FUNGIBLES","GLB",1026]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8329,"EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)","ML",2827]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8330,"PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR) - PINTURA PARA TRAFICO","GLN",119000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8331,"EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)","M2",12720]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8332,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO","GLN",54781]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8333,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS - CON PINTURA EN FRIO","M2",3533]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8334,"BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR","ML",1615]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8335,"BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR","M2",17945]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8337,"CINTA REFLECTIVA TIPO IV (ALTA DENSIDAD)","M2",67099]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8340,"TORNILLO. INCLUYE TUERCA Y ARANDELA","KG",5756]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8341,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)","UN",70560]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8342,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28","UN",42336]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8343,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm","UN",42336]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8344,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm)","UN",77616]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8345,"SCREEN PARA SEÑALES DE 75cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28","UN",49392]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8346,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm","UN",49392]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8347,"METALMECÁNICA (PARA TABLERO)","UN",44538]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8348,"SCREEN PARA TABLERO","UN",53346]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8351,"METALMECÁNICA (PARA PEDESTAL)","UN",66807]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8353,"REFLECTIVO AMARILLO LIMÓN TIPO VIII-XI","M2",84468]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8354,"REFLECTIVO TIPO 1 (Grado Ingenieria)","M2",39260]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8356,"CANASTILLA PARA SEÑAL DE CICLORUTA","UN",15388]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8357,"TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL","UN",4445]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8358,"RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCLUYE PERNOS)","UN",142800]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",8359,"TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2\"","ML",2323]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8361,"TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 6mm","M2",109950]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",8362,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 36\" CLASE V REFORZADO - INCLUYE TRANSPORTE","ML",899592]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",8364,"CLORUROS","PTO",11055]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",8365,"SULFATOS","PTO",21500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",8366,"NITRATOS","PTO",29756]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",8367,"HIERRO TOTAL","PTO",25000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",8369,"MAGNESIO","PTO",39670]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",8370,"SODIO","PTO",39670]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8384,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión","ML",412762]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8386,"Ensayo de penetración estándar (SPT)","ML",80235]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8387,"Ensayo de disipación en CPTu (piezocono estándar)","ML",116544]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8398,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE M","KG",2213]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8399,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA RAMPAS Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPOR","KG",3404]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8401,"TUBERIA CCP D= 20\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","ML",342601]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8402,"TUBERIA CCP D= 16\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","ML",272748]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8403,"TUBERIA CCP D= 24\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","ML",421498]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8404,"PINTURA BASE AGUA DOMESTICA","GLN",61449]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8405,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 45° L= 0.80m x 0.80m","UN",3695783]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8406,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 16\" INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP d= 24\" CON EXTREMO BRIDADO","ML",3549317]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8407,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 3\" EMSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO","ML",505036]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8408,"SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=4\" SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. NO INCL. EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTA","ML",1127763]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8409,"TEE EN ACERO PARA BOCA DE ACCESO D= 24\" x D= 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCA Y EMPAQUE EN LA DERIVACION","ML",9096122]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8410,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO  ENTRE 45° y 67 1/2° L= 1.20m x 1.20 m","UN",4881499]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8411,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m. SUMINISTRADA SUELTA . PRESION DE TRABAJO = 300 PSI. Revestimiento interior y recubrimiento exterior en pintura anticorr","UN",500395]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8412,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO Revest inter en Mortero de cemento, recubrim ext en pintura anticor, Long 0.20M. Incl Transp e IVA","UN",1118838]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8413,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m SUMINISTRADA SUELTA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",276318]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8414,"TEE EN ACERO D= 16\" x 16\" CON EXTREMOS LISOS PARA CINTURON DE CIERRE L= 1.30m x 0.50m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE) REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. PRESION DE TRABAJO =","UN",2664053]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8415,"UNION DE DESMONTAJE D= 16\" TIPO BRIDA - BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA L= 0.30m. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",5274913]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8416,"BRIDA EN ACERO D= 16\" CLASE D  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. INCL TRANSPORTE E IVA","UN",1237898]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8417,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 16\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI - INCLUYE TRANSPORTE E IVA","UN",945098]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8418,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO  ENTRE 5° y 22 1/2° L= 0.45m x 0.45m","UN",2572542]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8419,"CODO EN ACERO D= 16\"  22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL M","UN",1753941]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8420,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25m x 1.25m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MA","UN",3753617]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8421,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO  Longitud=0,20m. No incl valor del tubo o accesorio sobre el cual va instalado. Incl transp e iva","UN",654262]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8422,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL M","UN",2165919]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8423,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.65mx0.65m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MA","UN",3011415]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8424,"BRIDA EN ACERO D= 20\"  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1918399]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8425,"BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI - No incluye espárragos, tuerca ni empaques. Norma de fabricación AWWA C 207 Clase D. Incluye Transporte, incluye IVA","UN",1240932]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8426,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI Longitud=0,30m. Norma de fabricación AWWA C 303. Incluye Transporte, incluye IVA","UN",363783]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8427,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","UN",964614]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8428,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1152991]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8429,"TEE EN ACERO D= 20\" x 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA-BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION BRIDADA EN LA DERIVACION L= 1.30m x 0.60m (NO INCLUYE MA","UN",8972005]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8430,"CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",20160058]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8431,"CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",21558424]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8432,"TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",315695]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8433,"ACOPLE GRP DN 350 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",302522]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8434,"TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",365889]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8435,"ACOPLE GRP DN 450 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",333724]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8436,"TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",405838]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8437,"ACOPLE GRP DN 550 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",490375]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8438,"TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",529217]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8439,"ACOPLE GRP DN 650 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",569486]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8440,"TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",589657]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8441,"ACOPLE GRP DN 750 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",640815]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8442,"TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",688796]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8443,"ACOPLE GRP DN 850 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",719069]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8444,"TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",4209530]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8445,"ACOPLE GRP DN 2500 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",2943751]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8447,"TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE","ML",4433583]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8448,"ACOPLE GRP DN 2600 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",3427307]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8449,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",6158271]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8450,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",8233427]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8451,"CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",8869333]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8452,"CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",9426813]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8453,"CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",14734729]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8454,"CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",11987221]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8455,"CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",12781707]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8456,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",14712898]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA GRP",8457,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",18499776]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8460,"CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8\"","UN",14516]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8461,"ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG","ML",5823]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8462,"MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm","UN",72352]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8463,"MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAFORO TIPO MENSULA) SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",589050]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8473,"ZARANDA DE 6\" x 3\" PARA CLASIFICACION MATERIAL","M2",7693]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8474,"ÁNGULO METÁLICO","KG",2668]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8475,"PLATINA METALICA","KG",2546]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8476,"MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 - HUECO DE 2\" x 2\"","M2",10772]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8477,"TAPON D= 2 1/2\" PARA TUBERIA DE ACERO NEGRA CALIBRE 40","UN",6545]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8478,"TEJA DE ZINC 800 x 2438","UN",13052]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8479,"AMARRAS - Abrazadera Plastico De 8 Pulg. (200mm) Con Argolla","UN",359]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8480,"LIJA","UN",1029]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8481,"PINTURA BASE ACEITE","GLN",43086]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8482,"PINTURA EN VINILO TIPO 1","GLN",41086]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8483,"TANQUE DE AGUA 500 Lts","UN",110092]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",8485,"PERFORACION HORIZONTAL PARA TUBERIA DE Ø 4\"","ML",417465]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8486,"TRONZADORA","DIA",23595]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8491,"TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3\" CALIBRE 14 (3 metros)","UN",211007]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8494,"TUBERIA CCP D= 12\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REBESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MRTERO DE CEMENTO. INCL. UNIONES, ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMAS NT","ML",230979]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8495,"CODO CCP D= 12\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. P","UN",1649697]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8496,"CODO CCP D= 16\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. P","UN",2384403]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8497,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.15m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO HASTA D= 12\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CU","UN",1043035]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8498,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 12\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.50m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO D= 16\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA","UN",1921586]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8499,"ESTRUCTURA PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA CON SOPORTE EN TUBO DE 4\" CON CERCHA EN TUBO DE 1 1/2\" TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON PAPEL REFLECTIVO. SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1560616]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8500,"TUBERIA EMT D= 4\" ESP. 083","ML",34914]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",8501,"Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - no drenado, CU","UN",1035497]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",8502,"CANASTILLA PASAJUNTAS","KG",2164]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",8503,"CAMION APLICADOR DE VIAS DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD,  CON EQUIPO DE APLICACIÓN DE DOS MAQUINAS DEMARCADORAS HIDRA AIRLESS HIDRAM 4000, UNA MAQUINA DEMARCADORA POWRLINE","DIA",408716]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8506,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO","GLN",39270]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8508,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARCACION - PINTURA PARA TRAFICO","GLN",59500]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8509,"IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTURA PARA TRAFICO","GLN",35700]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8511,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - TERTRAFICO","GLN",35700]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8514,"BENTONITA","M3",7696]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8515,"ADITIVO DESENCOFRANTE","KG",8330]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",8516,"FORMALETA PARA CONCRETOS (ESTRUCTURAS ENTERRADAS - UN (1) USO)","M2",952]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",8520,"FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)","M2/DI",1190]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8522,"ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m","M2",3994]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8524,"SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300 CC)","UN",25704]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8525,"GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","M2",12239]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8529,"ANTICORROSIVO PHCL","GLN",39906]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8530,"FUNDENTE (PARA SOLDADURA)","KG",24416]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8531,"DISOLVENTE THINER","GLN",16758]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8532,"PINTURA BASE ACEITE PINTULUX BLANCO","GLN",63911]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8538,"CORTE DE BLOQUE","M2",1516]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8539,"BLOQUE PERFORADO 15X20X40","UN",2616]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8555,"LIJA DE AGUA 150 SUPER","UN",1093]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8560,"CURVA GALVANIZADA 1``","UN",4879]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8561,"TUBO GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN","UN",42625]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8562,"TUBO EMT 3`` (3M)","UN",81351]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8565,"ALAMBRON 40  1/4 PULG LISO","KG",2202]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8566,"VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO","ML",3180]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8567,"BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)","M2",37700]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8570,"GRANITO (MEZCLA)","BULTO",16414]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8576,"PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO PL-285 PEGATEX","GLN",53755]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8577,"TUBERIA PVC SANITARIA 3\"","ML",13540]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8578,"CODO 90°-1/4 CxC PVC SANITARIA D= 2\"","UN",2101]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8579,"CODO 90°-1/4 CXC PVC SANITARIA D=4\"","UN",8391]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8583,"TAPON DE PRUEBA 1 1/2``","UN",920]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8584,"TUBERIA PVC SANITARIA 8\"","ML",87164]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8586,"TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 3\"","ML",9722]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8588,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1`` RDE21","ML",3878]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8597,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO CP620 HP1, PH3, VOLT 220/440 , RPM 3600, SUCCXDESC 1`` X 1``","UN",642600]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",8598,"CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA ABB CON TRASDUCTOR DE PRESIÓN, DE 4-20 MILIAMPERIOS Y EM COFRE METALICO","UN",3410400]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8599,"TANQUE PULMÓN 24 LTS MARCA PEARL","UN",114240]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8600,"SUICHE FLOTADOR","UN",92820]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8604,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA BARMESA IB11/2-3-2 HP 3 PH3  VOLT220/440, RPM 3600, SUCCXDESC 2`` X 1 1/2``.","UN",1112412]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8605,"TANQUE PULMÓN 60 LTS MARCA PEARL","UN",428400]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8633,"PEGACOR GRIS INTERIORES","KG",983]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8634,"LAVAMANOS INSTITUCIONAL CORONA SAN LORENZO O SIMILAR","UN",141473]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8635,"ACOPLE 1/2 PARA AGUA POTABLE","UN",2312]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8636,"CEMENTO BLANCO","KG",1134]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8639,"LADRILLO 10X20X30","UN",850]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8644,"LAVAMANOS SOBREPONER","UN",164035]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8645,"LAVAMANOS DE COLGAR CORONA O SIMILAR PARA  PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA","UN",75466]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8648,"GRIFERÍA LAVAPLATOS SIRENA SENCILLO MESÓN","UN",89250]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8650,"TUBO 1-1/2`` EN ACERO INOXIDABLE","ML",16660]
[null,null,null,"Antiguo","ACEROS PARA REFUERZO",8654,"ACERO FIGURADO No.2     1/4`` F`y = 60000 PSI","KG",2213]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8665,"TOMA DOBLE LEVINGTON POLO O SIMILAR","UN",9510]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8666,"CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG","ML",2527]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8672,"CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE","UN",2000]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8674,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A","UN",8607]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8675,"TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)","UN",54336]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8676,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 20 A","UN",41055]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8679,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1`` (3M)","UN",23301]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8680,"TUBO EMT 3/4``","ML",4805]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8681,"TUBO PVC 3/4\" RDE 21","UN",2752]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8688,"OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS","GLB",1026]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8689,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)","JR",65792.788]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8690,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (SODADOR 1 A)","JR",65792.788]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8694,"CABLE DE COBRE AISLADO No.10","ML",1653]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8695,"CABLE DE COBRE AISLADO No.8","ML",2763]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8696,"CABLE DE COBRE AISLADO No.6","ML",3982]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8698,"CABLE DE COBRE AISLADO No.4","ML",5944]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8699,"CABLE DE COBRE AISLADO No.2","ML",9477]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8700,"CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE","ML",19940]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8704,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 1\"","UN",6519]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8706,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4\"","UN",5488]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8707,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4\"  MAS UNIÓN","ML",10823]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8708,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2``","UN",23441]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8709,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 2``  MAS UNIÓN","ML",32452]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8710,"CURVA  EMT 3\"","UN",33135]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8711,"TUBO  EMT 3``  MAS UNIÓN","ML",35478]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8712,"UNIÓN EMT 3\"","UN",8361]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8717,"GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA,  TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN","UN",3548354]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8721,"CABLE COBRE 4/0 AWG 600V 90° C THHN/THWN","ML",31046]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8722,"CABLE DE COBRE AISLADO 8 AWG 600V 90° C THHN/THWN","ML",2803]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8725,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TT, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE AC","UN",342505]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8729,"CURVA  EMT 1 1/4\"","UN",5474]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8730,"TUBO  EMT 1 1/4\"  MAS UNIÓN","ML",10430]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8731,"UNIÓN EMT 1 1/4``","UN",2206]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8732,"CURVA  EMT 2\"","UN",12875]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8733,"TUBO  EMT 2\" MAS UNIÓN","ML",19184]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8734,"UNIÓN EMT 2``","UN",4052]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8737,"CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE","ML",38848]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8738,"CABLE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG","ML",8863]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8740,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 30 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)","UN",6483057]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",8742,"TUBO PVC 4``","ML",10241]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8743,"CURVA PVC 4\"","UN",14465]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8746,"CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE","ML",41746]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8749,"CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM","ML",75803]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8750,"TUBO PVC 4\" DB TIPO PESADO","ML",27266]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",8752,"TUBO PVC DB 6\"","ML",56877]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8757,"ELEMENTOS PARA LA SOLDADURA (MOLDE, MECHERO, PINZAS)","UN",7134]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8760,"CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0","ML",4896]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8764,"PARARRAYOS TIPO FRANKLIN CON ROSCA DE ¾’’","UN",59500]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8765,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 X 30 CM","UN",117974]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8768,"CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG","ML",18801]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8770,"SOLDADURA CABLE-VARILLA 1/0","UN",37308]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8771,"TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0","UN",26364]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8774,"ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4``","UN",251]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8777,"CABLE UTP CATEGORIA 6A","ML",2308]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8779,"CAJA GALVANIZADA 2400","UN",1900]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8788,"CAOLÍN","UN",10746]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8789,"INTERVINIL PRO DRYWALL","GLN",32817]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8790,"VIDRIO TEMPLADO DE 10MM","M2",155295]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8793,"PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL","ML",42778]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8794,"VIDRIO TEMPLADO DE 6MM","M2",92820]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8800,"EQUIPO DE SOLDADURA 300 AMPERIOS","HR",8925]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",8811,"CERRADURA(CHAPA) L-370 YALE","UN",80941]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8818,"PINTURA EN ALUMINIO CON CATALIZADOR","GLN",140823]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8844,"EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMPERIOS","HR",3625]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8845,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO","JR",65792.788]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8846,"BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO","UN",119014]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8852,"CINTA REFLECTIVA REFLECTIVO PRISMATICO TIPO VIII POR NORMA 700 c/d (BLANCO) (TRM 2025.75)","M2",70345]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8853,"LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (1.22m x 2.44m)","UN",63249]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",8854,"SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" BICICLETA LUCES. SISTEMA ILUMINACION A LEDS COMPATIBILIDAD C800/900 PARA FIJACION A MASTIL. INCL ELEMENTOS DE FIJACION","UN",2320500]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8855,"ADAPTADOR TERMINAL EMT 1\"","UN",1547]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8856,"ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4\"","UN",1048]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8858,"CABLE COAXIAL RG-6","ML",536]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8859,"CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO","ML",6320]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8860,"CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14","ML",2975]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8861,"CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6","ML",1589]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8862,"CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES","ML",2770]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8865,"CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES","UN",292371]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8866,"CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4\"","UN",10115]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8867,"CAPACETE IMC DE 3\"","UN",20548]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8868,"CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V","ML",13702]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8869,"CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V","ML",8566]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8870,"CURVA CONDUIT EMT 1\"","UN",3488]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8871,"CURVA CONDUIT EMT 3/4\"","UN",1847]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8872,"CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC  EB DE 3\"","UN",24990]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8873,"FAVIGEL 25 Kg","KG",7911]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8874,"MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO","UN",51473]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8875,"MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP","UN",214200]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8876,"SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr","UN",16660]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8877,"TOMA DOBLE VOZ Y DATOS","UN",15285]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8878,"TOMA ELECTRICA DOBLE/REGULADA","UN",10156]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8880,"TUBO CONDUIT IMC 4\"","ML",70494]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8881,"TUBO CONDUIT EMT DE 3/4\"","ML",5345]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8883,"UNION CONDUIT EMT DE 1\"","UN",1780]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8884,"UNION CONDUIT EMT DE 3/4\"","UN",1124]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8885,"SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90","UN",15904]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8886,"BARANDA METALICA TIPO ESPECIFICACION IDU, INCLUYE CORBATIN DE REMATE. CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO. SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO.","ML",230165]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",8887,"DECK HOLLOW 1.20","UN",42518]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",8888,"CLIPS DECK","UN",625]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8890,"PISO MEZCLADO EN CAUCHO BICAPA e= 3.0cm","M2",245140]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8891,"LAJA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm","M2",28724]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8892,"DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES. DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION (APU)","UN",1874250]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8893,"JUEGO BALANCIN - IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1058065]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8894,"DOTACION BARRA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD (SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1901026]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8895,"DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",2482524]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8896,"DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",3109693]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8897,"DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS - SEGUN ESPECIFICACION IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",2121822]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8898,"MODULO DE INFORMACION EN ACERO INOXIDABLE M-145 - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",156187500]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8899,"MODULO DE PANEL PUBLICITARIO EN ACERO INOXIDABLE M-160 - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",7735000]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8901,"DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1728883]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8905,"PIEDRA PARA JARDIN, COLOR CUARZO CREMA Y NEGRO D= 1/2\"","M2",60690]
[null,null,null,"Antiguo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8906,"PIEDRA COLOR ROJO OCRE D= 2\"","M2",71810]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8907,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m","ML",70053]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8908,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 200mm  H= 1.0m","ML",82551]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",8909,"MODULO DE SERVICIO M-141 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",56822500]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8911,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORARIO NOCTURNO","JR",73772.689499999993]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8913,"BOLSACRETO REF. 1101 ANCHO= 1.20m  LONGITUD= 2.40m  CAPACIDAD 1.0m3","UN",18850]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8914,"BOLSACRETO REF. 1102 ANCHO= 1.85m  LONGITUD= 2.70m  CAPACIDAD 2.0m3","UN",18850]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8915,"BOLSACRETO REF. 1401 ANCHO= 1.20m  LONGITUD= 2.40m  CAPACIDAD 1.0m3","UN",18850]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",8917,"DIAGNOSTICO DE EVALUACION SUPERFICIAL. LEVANTAMIENTO DE FALLAS - SEGMENTO DE 50 A 100 METROS PAVIMENTO RIGIDO","SEG",60000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8919,"ALLANADORA SIN ASPAS MULTIQUIP 36\" - INCLUYE COMBUSTIBLE","DIA",75134]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8921,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 150 e= 3mm.","ML",1070725]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8923,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 250 e= 4.5mm. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",787176]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8924,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 300 e= 6mm. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",935367]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8925,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 350 e= 6mm. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",1049107]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8926,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400 e= 7.5mm. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",1254103]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8927,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400 e= 9mm. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",1262038]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8928,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D= 14\" RD 21","ML",370707]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8929,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25  D= 14\" (350mm)","UN",528652]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8930,"UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC  D= 14\"","UN",1162392]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8931,"UNION DE TRANSICION PVC-AC  CL.25  D= 14\"","UN",1247477]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8932,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L.  4\" x 2\"  (100x50mm)","UN",63070]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8933,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L.  14\" x 12\"  (350x300mm)","UN",1871870]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",8934,"CELDA POLIPROPILENO PP ( 1m x 0.5m x 0.39m)","UN",141499]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8935,"PLACA ROYAL VETA 20x40x4cm","M2",329886]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8936,"PLACA ROYAL VETA 40x40x4cm","M2",329886]
[null,null,null,"Antiguo","BORDILLOS Y LOSETAS",8937,"PLACA ROYAL VETA 40x60x4cm","M2",357072]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8938,"CAJA GALVANIZADA 5800 CL. 20","UN",1214]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8939,"CABLE POLARIZADO 2 x 14\"","ML",2359]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8940,"CAJA DE PASO DE 40cm x 40cm x 20cm METALICA","UN",63240]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8941,"TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA","UN",146150]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8942,"CABLE C XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO IL 100% CINTA","ML",77487]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8943,"TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR 4/0  15 KV","UN",494953]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8947,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 8\" CON EXTREMO BRIDADO, REVESTIMIENTO INT. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO L=0.75m. INST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 24\". PRESION 150 PSI. SALIDA PARA PURGA","UN",1596623]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8948,"CODO EN ACERO 24\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. NORMA 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO 150 PSI","UN",6253450]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8949,"SALIDA NORMAL EN ACERO 1\" CON EXTREMOS ROSCADOS. REVESTIMIENTO INT Y EXT EN PINTURA EPOXICA L=0.15mINST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO 24\". PRESION 150 PSI. SALIDA PARA MACROMEDIDOR.","UN",172907]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8950,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA Y BRIDA CIEGA EN DERIVACION, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.50mx0.60m. NORMA AWWA C 207. PRES","UN",10970491]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8951,"TEE EN ACERO 24\"x12\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00mx0.50m. NORMA AWWA C 200. PRESION 150 PSI. NO INCL ESPARRA","UN",4160002]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8952,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.50mx0.60m. NORMA AWWA C 200. PRESION 150 PSI.NO INCL ESPARRAG","UN",6812393]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8953,"UNION DE DESMONTAJE EN ACERO 24\" TIPO BRIDA-BRIDA (RIGIDA). REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA. INCL DOS EMPAQUES PARA UNION BRIDA FABRICADOS A PARTIR DE LAMINA NON ASBESTO e= 1/8\" L=0.30m. PRESION 150 PS","UN",9306157]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8954,"ANILLO PASAMURO EN ACERO 24\" INST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36 e= 12mmxHOMBRO= 3\". INCL CINTURON DE REFUERZO SOLDADO A TUBO O ACCESORIO e= 6mm x","UN",1265684]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8955,"ANILLO CORTAFLUJO EN ACERO 24\" INSTAL EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36 e= 6mm x HOMBRO = 3\". PRESION 150 PSI.","UN",1314474]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8956,"NIPLE EN ACERO 24\" CON ESPIGO O CAMPANA Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT EN MORTERO DE CEMENTO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA. L= 2.30m. PRESION 150 PSI. No incluye espárragos, tuerca ni em","UN",3867024]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8957,"TUBERIA CCP 30\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, UNIONES ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303.","ML",570486]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8958,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 67 1/2° Y 90° l= 1.40m x 1.40m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","UN",7151305]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8959,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 45° Y 67 1/2° L= 1.00m x 1.00m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","UN",5542663]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8960,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.75m x 0.75m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","UN",4207126]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8961,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 5° Y 22 1/2°  L= 0.45m x 0.45m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","UN",2947987]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8962,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO 30\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. SUMINISTRADO SUELTO PARA SER INSTALADO EN OBRA POR OTROS. L= 0.30m. NORMAS NTC-747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI. Incluye transport","UN",537761]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8963,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE 30\" REVESTIDO INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIORMENTE CON PINTURA ANTICORROSIVA. INST EN FABRICA SOBRE YOBO CCP O ACCESORIO. L= 0.20m. INCLUYE EL TRANS","UN",1276513]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8964,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REV. INTER. EN PINTURA EPOXICA Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.85m. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 30\". FABRICADA A PARTIR TUBO SCHEDULE 40","UN",1449420]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8965,"AMPLIACION EN ACERO 24\" x 30\" CON ESPIGO D= 24\" Y CAMPANA 30\", CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO L= 0.62m. PRESION 150 PSI.","UN",3392333]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8966,"REDUCCION EN ACERO 30\" x 24\" CON ESPIGO 30\" Y CAMPANA 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.62m. PRESION 150 PSI.","UN",3463852]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",8967,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 6\" CON EXTR. BRIDADO. REV. INTER. PINTURA EPOXICA Y EXT. MORTERO DE CEMENTO. L= 0.75m. INST. FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 24\". FABRIC. A PARTIR TUBO SCHEDULE 40 ASTM A 53/BR","UN",1444422]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",8968,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA","GLB",1000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",8969,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA","GLB",1000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",8970,"TRANSPORTE TUBERIA GRP","GLB",1000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",8971,"TRANSPORTE ACOPLE GRP","GLB",1000]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8972,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 4000 PSI","M3",462847]
[null,null,null,"Antiguo","SOLDADURA Y PEGANTES",8973,"SOLDADURA 7018 x 3/32","KG",8617]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8975,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO RECTANGULAR DE 6mt (50mm x 25mm) ESPESOR 2mm (TUBERIA DE 2\" x 1\" CAL. 18)","ML",7008]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",8976,"PINTURA ELECTRÓSTATICA","M2",22610]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8978,"GALVANIZADO EN CALIENTE","KG",1428]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8979,"OXIGENO","M3",11906]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8981,"LAMINA HR A-36","KG",2141]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8983,"PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50","KG",3010]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",8984,"PERFILES C","KG",2754]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8985,"BREAKER ENCHUFABLE 1x50A","UN",7534]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8986,"BREAKER ENCHUFABLE 1x15A","UN",6545]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8987,"BREAKER ENCHUFABLE 2X15A","UN",14567]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8988,"BREAKER ENCHUFABLE 1X30A","UN",7268]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8989,"BREAKER ENCHUFABLE 1X60A","UN",8778]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8990,"BREAKER ENCHUFABLE 3X60A","UN",47087]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8991,"BREAKER DE RIEL MONOPOLAR DE 1X6A","UN",10678]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8992,"BREAKER BIPOLAR DE 2X6A","UN",27042]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8993,"CAJA PARA 4 MEDIDORES TRIFASICA 81cm x 75cm x 18cm","UN",368900]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8994,"CLAVIJA 10A","UN",1908]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",8995,"CURVA EMT 1 1/2\"","UN",6500]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8996,"TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR","UN",256055]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8997,"TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS","UN",31402]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8998,"TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 60A","UN",113050]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",9000,"TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30A","UN",116620]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",9001,"TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x80A","UN",121052]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",9002,"TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x100A","UN",150494]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",9003,"UNION EMT 1 1/2\"","UN",2847]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9004,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 8\"","ML",137754]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9005,"TUBERIA CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16\"","ML",295310]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9006,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 18\"","ML",366520]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9007,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 20\"","ML",432160]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9008,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","UN",750058]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9009,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","UN",784531]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9010,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA < 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","UN",819004]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9011,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA CON ALTURA > 5m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","UN",926511]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9012,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA < 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","ML",81900]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9013,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA > 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","ML",141664]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9014,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA < 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","ML",75006]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9015,"VALOR IVP POR TALA DE INDIVIDUOS VEGETALES NO INCLUIDOS EN EL MANUAL DE SILVICULTURA URBANA (SETO) CON ALTURA > 2m SEGUN RESOLUCION 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDA","ML",119955]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9016,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD <25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",63430]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9017,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD <25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",133754]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9018,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 25 - 49 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",86871]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9019,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 25 - 49 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",179948]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9020,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 50 - 99 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",110313]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9021,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 50 - 99 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",226831]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9022,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 100 - 199 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",133754]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9023,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 100 - 199 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",273714]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9024,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 200 - 299 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",179948]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9025,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 200 - 299 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",366790]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9026,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 300 - 399 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",266819]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9027,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 300 - 399 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",459866]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9028,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 400 - 499 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",353690]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9029,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 400 - 499 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",693592]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9030,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD 500 - 999 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",587416]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9031,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD 500 - 999 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",1334095]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9032,"EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA . CANTIDAD >1000 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/11)","UN",727375]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9033,"SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA . CANTIDAD >1000 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)","UN",1567131]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9034,"DELINEADORES TIPO A 0.77 x 0.15 x 0.10 (Incluye tornillos)","UN",83300]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9035,"DELINEADORES TIPO B 0.78 x 0.20 x 0.15 (Incluye tornillos)","UN",94790]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9036,"DELINEADORES TIPO C 0.405 x 0.15 x 0.085 (Incluye tornillos)","UN",29237]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",9037,"CURVA 90° PVC 2\"","UN",16705]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9038,"POSTE TIPO MASTIL T1 X (5.00 mt) EN TUBO SCH 40  GALVANIZADO Y PINTADO","UN",2388211]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",9040,"LAMPARA LED POTENCIA 88 W. FLUJO LUMINOSO 8000 LUMENS","UN",833000]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",9041,"BALA LED POTENCIA 35 W, FLUJO LUMINOSO 3200 LUMENS","UN",367866]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9043,"GEOMALLA FORTGRID ASPHALT 75  3.8m","M2",11441]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9044,"GEOMALLA FORTGRID ASPHALT 100  3.8m","M2",14169]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9045,"VIDEO BEAM DE 3000 LUMENS","UN",918095]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9046,"VALLA MOVIL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, ANGULO HIERRO 2x1 1/8\" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO","UN",577283]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9047,"BASTIDOR EN BANNER CON MARCO EN ALUMINIO DE 1.50m x 0.90m","UN",227852]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9048,"CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte","UN",545984]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9050,"CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM","UN",552940]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9051,"PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL. SUMINIISTRO E INSTALACION. Incl galvanizado por inmersion en caliente, barrera epoxica, pintura poliuretano. Incl transporte y mano de obra","KG",9809]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9052,"VIGA IPE ESTRUCT ESTACIONES TRANSMILENIO. SUMINIISTRO E INSTALACION. Incl galvanizado por inmersion en caliente, barrera epoxica, pintura poliuretano. Incl transporte y mano de obra","KG",8721]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9053,"CAMINADEROS EN ALUMINIO PARA CUBIERTA TIPO C. SUMINISTRO E INSTALACION","ML",167891]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9054,"CUBIERTA 333C, SENCILLA, EN ALUZINC Cal 24. SUM E INST. PANEL SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES. PINTURA PLASTISOL/DURANAR 1 CARA (e=24micrones) CLIPS METALICOS OCULTOS. AISLANTE FIBRA VIDRIO 38mm","M2",82391]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9055,"CUBIERTA 380C, SENCILLA, EN ALUZINC Cal 24. SUM E INST. PANEL SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES. PINTURA PLASTISOL/DURANAR 1 CARA (e=24micrones) CLIPS METALICOS OCULTOS. AISLANTE FIBRA VIDRIO 38mm","M2",154005]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9056,"CIELORASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJACION CON SISTEMA DE TRABA DE PRESION A UN RIEL PORTAPANEL SECCION 25mm CON DISTANCIA CADA 100mm Y ALTUA DE 100mm","M2",487160]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9057,"CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJACION A LA ESTRUCTURA DEL PORTAPANEL POR MEDIO DE AMARRES CADA METRO, ANCHO DEL PANEL DE 84mm","M2",134209]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9058,"TEJA LUZ GIP EN PRFV PANEL BIOCLIMATICO COMPUESTO POR 2 TEJAS FABRIC EN RESINA DE POLIESTER RETARDANTE AL FUEGO REFORZADA FIBRA VIDRIO ONDULADO TRAPEZOIDAL A=100cm Y h=7.20cm CAPA SUP CLASE 6 COLOR T","M2",201873]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9059,"REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA","ML",35000]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9060,"BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (0.375m x 0.90m x 0.15m)","ML",495867]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",9061,"CAMISA METALICA PERDIDA e= 3/8\"","M2",434596]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9062,"SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGULO DE 2x1/4x3m LAMINA CAL. 16 PINTADA POR UNA CARA 0.60m x 0.60m o 0.75m x 0.75m","UN",255374]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9076,"JUNTA ELASTOMÉRICA TIPO JJ 8097 W","ML",997441]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9077,"IMPRIMANTE EPOXICO","KG",62439]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9078,"LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO REFUERZO ESTRUCTURAL DE 50mm DE ANCHO","ML",91785]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9079,"ADHESIVO PARA PEGADO DE REFUERZO","KG",68105]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9080,"LABIO POLIMÉRICO","ML",878602]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9083,"TARIFA DIA - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS","DIA",106000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9084,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO-TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA","MES",2199000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9085,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA","MES",1933000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9086,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1","MES",2027000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9087,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2","MES",1638000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9088,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR NO INCL. PRESTACIONES","MES",2291000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9089,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",2031000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9090,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR","MES",1421000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9091,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN","MES",2659209.6]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9092,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO","MES",1911513.9]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9093,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1668000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9094,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1502000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9095,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR","MES",1880000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9096,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",2291000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9097,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR","MES",1880000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9098,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1","MES",1421000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9099,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2","MES",1237000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9100,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOTORISTA","MES",1031000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9101,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA","MES",2187000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9102,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",2135000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9103,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA  - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1523000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9104,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1237000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9105,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1031000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9106,"TARIFA MES - CELADOR ARMADO*","MES",7141101]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9107,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 1 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",10670000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9108,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 2 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",8131000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9109,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 3 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",6862000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9110,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 4 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",5844000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9111,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 5 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",5270000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9112,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 6 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",4700000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9113,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 7 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",3553000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9114,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 8 - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",3353000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9115,"TARIFA MES- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios).","MES",3042000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9116,"TARIFA DIA - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo)","DIA",163000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9117,"TARIFA MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo)","MES",4744000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9118,"TARIFA DIA- LABORATORIO - Interventorias (Equipo completo)","DIA",283000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9119,"TARIFA MES - LABORATORIO - TARIFA MES - Interventorias (Equipo completo)","MES",8415000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9120,"TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SEDIMENTOMETRIA","DIA",202000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9121,"TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SEDIMENTOMETRIA","MES",6088000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9122,"TARIFA DIA - PLOTTER","DIA",30267]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9123,"TARIFA MES - PLOTTER","MES",908000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9124,"TARIFA DIA - DISTANCIOMETRO  (Incluyendo tránsito y Estación Total) - Capacidad de Lectura hasta 1500m","DIA",198000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9125,"TARIFA MES - DISTANCIOMETRO  (Incluyendo tránsito y Estación Total) - Capacidad de Lectura hasta 1500m","MES",5942000]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",9130,"CAJILLA PARA MEDIDOR EN FIBROPLASTICO. CON CONCRETO","UN",101150]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9131,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.30m (92\") CL. III REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2537953]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9132,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.30m (92\") CL. IV REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2747512]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9133,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.45m (98\") CL. III REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2899792]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9134,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.45m (98\") CL. IV REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",3248819]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9135,"TUBERIA EN CONCRETO D= 1.70m (68\") CL. III REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",1594005]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9136,"TUBERIA EN CONCRETO D= 1.70m (68\") CL. IV REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",1729903]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9137,"TUBERIA EN CONCRETO D= 1.80m (72\") CL. III REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",1738233]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9138,"TUBERIA EN CONCRETO D= 1.80m (72\") CL. IV REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",1882818]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9139,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.00m (80\") CL. III REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2082262]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9140,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.00m (80\") CL. IV REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2219707]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9141,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.15m (86\") CL. III REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2356359]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9142,"TUBERIA EN CONCRETO D= 2.15m (86\") CL. IV REFORZADO CON ESPIGO Y CAMPANA Y RECUBRIMIENTO EN SU ÁREA INTERIOR CON LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCL TRANSPORTE","ML",2512249]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",9143,"TAPON HD EXTREMO LISO D= 3\"","UN",43197]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9144,"PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12\" TRAMOS MÁXIMO DE 500 ML","UN",361924]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",9145,"DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12\", POR TRAMOS.","UN",535500]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9146,"DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA) NO INCLUYE CABLES","UN",9272726]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9147,"DETECTORES DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE CABLES","UN",816340]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9148,"TORRE DE ILUMINACIÓN","UN/ME",2292121]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9149,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 8 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 P","UN",94020320]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9150,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32","UN",110583130]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9151,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32","UN",125606880]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9152,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32","UN",139736940]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9155,"TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL A LA OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTES","VIAJE",2335485]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9158,"MANEJO DE LASTRE PARA PRUEBA DE CARGA EN PUENTE PEATONAL (INCL. TANQUE DE 450 LT. PARA DISTRIBUCIÓN DE CARGA, ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE)","M2",140969]
[null,null,null,"Antiguo","FORMALETAS",9159,"ENTIBADO METÁLICO DE PROFUNDIDAD DE HASTA 4.80m Y ANCHO ENTRE 1.00m Y 1.20m. CUBRE LAS DOS PAREDES DE LA ZANJA. INCL. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.","M2",119000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9163,"VOLQUETA PARA LASTRE EN PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA","UN/DIA",2011004]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9164,"TARIFA DIA - CAMIÓN O SIMILAR > 2000 cc  -  TARIFA PLENA","DIA",256000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9165,"TARIFA MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - TARIFA PLENA","MES",5386000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9166,"TARIFA MES - CAMIÓN O SIMILAR > 2000 cc - TARIFA PLENA","MES",7694000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9167,"TARIFA DIA - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3 TONELADAS O MAS - TARIFA PLENA","DIA",349000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9168,"TARIFA MES - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3 TONELADAS O MAS","MES",10469000]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9169,"PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA","UN",17850]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9170,"ARANDELA (Kg)","KG",5879]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9171,"TORNILLO (Kg)","KG",5022]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9172,"TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR POR VIAJE","VIAJE",99119]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",9173,"POZO RECTO EN CONCRETO D= 120cm x 120cm CLASE IV","UN",6726713]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",9174,"POZO ESPECIAL EN CONCRETO D= 120cm x 120cm. RADIO DE CURVATURA 14.0m CLASE IV","UN",7053963]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",9175,"POZO ESPECIAL EN CONCRETO D= 120cm x 120cm. RADIO DE CURVATURA 4.0m CLASE IV","UN",7238413]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9176,"PLUMA GRUA A GASOLINA. NO INCLUYE TRANSPORTE, OPERARIO NI COMBUSTIBLE","MES",470050]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9177,"ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA EN CALIENTE MAS BARRERA EPOXICA O AUTO IMPRIMANTE EPOXICO DE 2.5 MILS PARA ESTACION TIPO TRANSMILENIO. INCL. TRANSPORTE.","KG",11250]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9178,"LOZA ESTANDAR DE 1.50m x 0.40m x 1 1/2\" EN GRC-P POLYCONCRETO DE COLOR GRIS REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO Y MARCO EN ANGULO DE ACERO PERIMETRAL CON PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TRANSPORTE","M2",358440]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9179,"LOZA ESTANDAR DE 1.50m x 0.40m x 1 1/2\" EN GRC-P POLYCONCRETO DE COLOR GRIS REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO Y MARCO EN ANGULO DE ACERO PERIMETRAL CON PINTURA ANTICORROSIVA Y CON TOPEROL AMARILLO INTEGRA","M2",361920]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9180,"TARIFA M2- PERSONAL DE OBRA - MANO DE OBRA PARA INSTALACION GRC-P","M2",60108]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9181,"REMATE TIPO FILTRO EN ALUZINC CAL 26 PERFORACION M 101","ML",40000]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9182,"CIELORASO LINEAL BAFFLE LISO, ALTURA 100mm COMBINADA CON ALTURA 50mm EN PROPORCIONES IGUALES (50% y 50%), EN COLOR ALUMINIO MEDIO CON PORTAPANEL PASO 100mm EN COLOR NEGRO","M2",434936]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9183,"CORTASOL CELOSIA C-40 EN ALUZINC CAL 05mm, INSTALADA CON TENSORES ROSCADOS  SEPARADOR TUBULAR EN ALUMINIO Y PERFIL EN L DE 1 1/2\" x 1 1/2\" x 1/8\"","M2",518025]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9184,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60cm x 75cm)","UN",345100]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9185,"SONORIZADORES PARA INVIDENTES","UN",4141200]
[null,null,null,"Antiguo","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",9186,"TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA DE 13.200, TENSION SECUNDARIA 240/120V ABB","UN",2737000]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9187,"POSTE TIPO MÉNSULA T2 (3.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.","UN",1275085]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9188,"POSTE TIPO MÉNSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.","UN",1362550]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9189,"POSTE TIPO MÉNSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.","UN",1606500]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9190,"POSTE TIPO MÉNSULA T2 (8.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.","UN",2105110]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9191,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. TIPO MENSULA.","UN",3290469]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9192,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. FLECHA DE GIRO TIPO MENSULA.","UN",3155117]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9193,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL.","UN",2894080]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9194,"SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. TIPO MASTIL.","UN",3033310]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9195,"CONCRETO MR41 COLOR SALMON GRAVA 1\" (280 Kg/cm2) INCL. TRANSPORTE A LA OBRA","M3",616466]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9196,"CONCRETO MR41 COLOR ARCILLA GRAVA 1\" (280 Kg/cm2) INCL. TRANSPORTE A LA OBRA","M3",632842]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9197,"CONCRETO MR41 COLOR OCRE GRAVA 1\" (280 Kg/cm2) INCL. TRANSPORTE A LA OBRA","M3",632842]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9198,"CONCRETO MR41 COLOR AMARILLO GRAVA 1\" (280 Kg/cm2) INCL. TRANSPORTE A LA OBRA","M3",632842]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9199,"CONCRETO MR41 COLOR GRIS GRAVA 1\" (280 Kg/cm2) INCL. TRANSPORTE A LA OBRA","M3",632842]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9200,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm)","UN",420070]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9201,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SP-40 TIPO RECTANGULO (120cm x 40cm)","UN",483140]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9202,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D= 75cm","UN",420070]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9203,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm","UN",358904]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9204,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75cm DE LADO","UN",420070]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9205,"SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TURISTICAS TIPO CUADRADO DE 75cm DE LADO","UN",420070]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9206,"CONCRETO ASFALTICO MDC-1 MODIFICADO TIPO III (FOB)","M3",478975]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9207,"MEZCLA ASFALTICA ALTO MODULO CON ASFALTO DE TIPO V, PESO 1.720 Kg/M3.","M3",525866]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9209,"BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO DE 60cm","UN",292518]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9210,"GRUA REMOLQUE. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE","DIA",1152409]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9211,"PASACALLE  IMPRESO EN LONA BANNER (7.00m x 1.00m) INCLUYE PALOS A LOS EXTREMOS","UN",226445]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9212,"SISTEMA DE VENTANA VITRINA TIPO A. (Incluye zocalo en aluminio de 11.0 cm superior e inferior S-351 con perfiles verticales laterales, perfil de aluminio vertical en (F) ES-522","M2",589790]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9213,"PANEL DE SEÑALETICA INTERNA PARA ESTACION DE TRANSMILENIO EN PERFILERIA DE ALUMINIO MARQUETERIA , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CAJA LUZ SEGUN DISEÑO.","ML",848388]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",9215,"TUBERIA LINEA DE CERRAMIENTO D= 3\" ESPESOR 3mm EN ACERO. Incluye galvanizado, pintura epoxica, transporte y mano de obra.","KG",8925]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ROCA",9216,"ENSAYO DE Carga puntual en muestras de roca intacta","UN",93908]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ROCA",9217,"Método para la determinación del índice de desleimiento - durabilidad de lutitas y otras rocas débiles","UN",129909]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ROCA",9219,"Resistencia a la tracción indirecta de muestras de roca intacta","UN",86474]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ROCA",9220,"ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE CON MEDIDA DE DEFORMACION AXIAL Y LATERAL (MODULO DE ELASTICIDAD, RELACION DE POISSON, TABLA, GRAFICA ESF - DEF., PESO UNITARIO)","UN",474463]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",9222,"BRIDA EN ACERO D= 8\"  ROSCADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",294466]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",9223,"TUBERIA A-53 ACERO AL CARBON SIN COSTURA 8\"","ML",166600]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",9224,"LAMINA RUANA PARA NIPLE DE 8\"","UN",343910]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",9225,"VALVULA VASTAGO ASCENDENTE DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO BRIDA 8\"","UN",3162544]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA DE ACERO",9226,"BRIDA CIEGA DN D= 8\" Revestimiento interior y recubrimiento exterior en pintura epóxica. No incluye Espárragos, Tuerca ni Empaque. Incluye transporte e IVA.","UN",330880]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9227,"TEE DN 8\"x6\" LISA (200x150mm) PVC","UN",633080]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",9228,"LEVANTAMIENTO, CATASTRO, INSPECCION Y LAVADO DE REDES HIDROSANITARIAS. VERIFICACION, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION DE DATOS TECNICOS HIDROSANITARIOS, EN TERRENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ENCONTRAD","ML",18437]
[null,null,null,"Antiguo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",9229,"JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB","JGO",297500]
[null,null,null,"Antiguo","LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",9232,"BLOQUE DE CEMENTO DE 10 x 29 x 40 ETB CAMARA TELEFONICA TELECOM. RESISTENCIA DE 3000 PSI.","UN",7140]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9233,"TRANSPORTE CON DESCARGUE DE BLOQUE DE CEMENTO DE 10 x 29 x 40 RESISTENCIA 3000 PSI (PESO 24 Kg POR UNIDAD)","UN",267]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",9236,"TANQUE + TAPA POZO SEPTICO 1000 LT NEGRO/TAPA ROJA","UN",824133]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",9237,"TANQUE + TAPA TRAMPA DE GRASAS 500 LT NEGRO/TAPA ROJA","UN",369181]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",9239,"MEDIO FILTRANTE Tks ANA/AER x 50 UNIDADES","UN",59500]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",9241,"TANQUE + TAPA FILTRO ANAEROBICO 2000 LT NEGRO/TAPA ROJA","UN",1530484]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9242,"BUJE SOLDADO 4\" x 2\"","UN",9640]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",9243,"TANQUE + TAPA POZO SEPTICO 2000 LT NEGRO/TAPA ROJA","UN",1530484]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9245,"CODO PVC 45° D=8\"","UN",46777]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9246,"SELLO CORONA 160mm","UN",3672]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9247,"LAMINA ALVEOLAR POLICARBONATO","M2",33963]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9248,"MEZCLA ASFÁLTICA SEMIDENSA MS 20 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO III. (PESO POR M3 1700Kg)","M3",557636]
[null,null,null,"Antiguo","SEMAFORIZACION",9250,"CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento y traslado interno). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS","UN",878428]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9251,"PUERTA DE MADERA HDF   0.70m x 2.00m MESONITE","UN",136337]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9252,"MARCO PARA PUERTA 2.10m x 0.10m DE ANCHO  INTERDOORS MARCO PINO","ML",52900]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9253,"EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI","UN",237881]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9254,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORIA 6 - NO INCLUYE PRESTACIONES","JR",156667]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9255,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2) GRAVA COMUN ACELERADO A 7 DIAS","M3",555512]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9256,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=24\" (60cm)","ML",429114]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9257,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=27\" (70 cm)","ML",572652]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9258,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=30´ (75 cm)","ML",717689]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE CONCRETO",9259,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=40´ (100 cm)","ML",1126192]
[null,null,null,"Antiguo","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",9260,"CRUZ HD  12\" x 6\" JH (JUNTA HIDRAULICA)","UN",1551165]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9262,"RUEDA GIRATORIA SENCILLA CARRUSEL. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",2677500]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9264,"JUEGO PASAMANOS COMP. - IDRD NIÑOS (6 - 12 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",1427771]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9265,"JUEGO TAPETE GATEADOR - IDRD NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",1824013]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9266,"JUEGO RUEDA GIRATORIA SENCILLA - IDRD NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",3132747]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9268,"JUEGO MURO DESLIZADERO - IDRD NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",4534304]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9269,"ESTRUCTURA MICROFUTBOL. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",1873263]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9270,"ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIBANDALICO. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD","UN",4431735]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9271,"CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD h= 5.0m","ML",916348]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9275,"Ensayo de corte directo en condición no consolidada no drenada, UU","UN",337960]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9276,"Ensayo de corte directo en condición consolidada no drenada, CU","UN",395675]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9277,"Ensayo de corte directo en condición consolidada drenada, CD","UN",564853]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9278,"Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, no consolidado - no drenado, UU","UN",502268]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9279,"Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena","UN",60898]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9280,"BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)","UN",18363]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",9283,"GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35","PAR",7735]
[null,null,null,"Antiguo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",9286,"OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN","UN",43483]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9287,"PALA REDONDA  2 CON CABO","UN",27642]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9288,"BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10cm, CON MEDICAMENTOS","UN",166087]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9289,"FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADORES","UN",2003]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9290,"CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.","UN",66681]
[null,null,null,"Antiguo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9291,"CUBIERTA VERDE (INCLUYE GEOTEXTIL 1800 PARA BASE, LÁMINA DE DRENAJE DE BAJA RETENCIÓN DE AGUA, GEOTEXTIL 1800 PARA RETENCIÓN DE FINOS, TAPETE TIPO CRASSULACEA EXL, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA.","M2",218117]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9293,"LEVANTAMIENTO DE FALLAS PARA DETERMINAR EL PCI (Norma ASTM D 6433-11) CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",71090]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9296,"EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO PARA LA TOMA DE DEFLEXIONES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ESTUCT (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",12500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9297,"EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO PARA LA TOMA DE DEFLEXIONES EN PAVIMENTOS RÍGIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ESTRUCTU (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",12500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9298,"EQUIPO GEORADAR GRP PARA MEDICIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",97000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9299,"EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS PARA VALIDACIÓN DE ESPESORES EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye traslado y reparación de la perforación).","UN",141333]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9301,"EQUIPO GEORADAR GRP PARA MEDICIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",97000]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9302,"CONCRETO GRAVA COMUN 6000 PSI (420 Kg/cm2)","M3",504329]
[null,null,null,"Antiguo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9303,"TUBO EN U - SEPARADOR DE CICLORUTA SC-01 ARO. ELABORADO EN TUBO AN REDONDO DE 2 1/2\" TERMINADO EN PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. (INCLUYE PINTURA)","UN",83300]
[null,null,null,"Antiguo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",9305,"POSTE DE CONCRETO H=2.50 M RECTO (SECCIÓN DE 10CM X 10CM, PARA 8 HILOS)","UN",29750]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9306,"ALAMBRE DE PUAS X 350 MTS. CAL. 12","ROLLO",121052]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9307,"PUNTILLA GRAPA","KG",6206]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9309,"FUMIGADORA AGRÍCOLA PLÁSTICA ERGONÓMICA DE 20 LITROS","UN",153777]
[null,null,null,"Antiguo","AMBIENTAL",9310,"HERBICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN)","LT",16363]
[null,null,null,"Antiguo","AMBIENTAL",9311,"RATICIDA 250 G","und",20517]
[null,null,null,"Antiguo","AMBIENTAL",9312,"INSECTICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN)","LT",22569]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9313,"CARROS DE AVANCE PARA CONSTRUCCIÓN DE SUPER ESTRUCTURA POR VOLADIZOS SUCESIVOS","PAR/M",63466667]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9314,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA","JR",65792.318799999994]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9317,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO","JR",74432.401679999995]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9318,"TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO","HR",9304.1083199999994]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9319,"TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NOCTURNO","JR",100483.81200000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9320,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 INCLUYE PRESTACIONES","JR",73102.38867]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9321,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 INCLUYE PRESTACIONES","JR",81114.84]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9322,"Viscosidad del asfalto Brookfield (tres temperaturas)","UN",255000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9323,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TECNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR INCLUYE PRESTACIONES","JR",111182.27853]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9324,"TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2","JR",64587.841119999997]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9325,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE","VIAJE",180000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9326,"Apique hasta 2m de 1.5x1.5 - extracción de muestras, CBR - relleno y adecuación con equipo mecánico del sitio -incluye transporte","UN",242855]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9328,"Perforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transportePerforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transporte","UN",128576]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9329,"Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos que pasan tamiz N 200 (lavado sobre tamiz N 200)","UN",46847]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9330,"Determinación del límite líquido de los suelos","UN",58244]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9331,"Determinación del límite plástico e índice de plasticidad de los suelos","UN",58244]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9332,"Determinación de suelos expansivos","UN",86304]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9333,"Medida del potencial de colapso de un suelo parcialmente saturado","UN",273006]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9334,"Determinación del contenido de sales solubles en los suelos","UN",146160]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9335,"Determinación de la densidad y del contenido de agua del suelo - agregado en el terreno empleando medidores nucleares","UN",43500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9337,"Ensayo de corte en suelos cohesivos usando la veleta de campo","UN",31900]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9338,"Uso del penetrómetro dinámico de cono en aplicaciones de pavimentos a poca profundidad","UN",58000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9342,"Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados","UN",79721]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9343,"Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas para la preparación de morteros o concretos","UN",24418]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9344,"Densidad bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los agregados en estado suelto y compacto","UN",56000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9345,"Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio","UN",277797]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9346,"Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo","UN",200100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9347,"Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado grueso","UN",59005]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9348,"Determinación del valor del 10% de finos","UN",184798]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9349,"Densidad bulk del llenante mineral en kerosene","UN",85400]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9350,"Determinación del contenido de azufre en los agregados pétreos","UN",229448]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9351,"Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice de agregados (Método Químico)","UN",298431]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9352,"Determinación de la limpieza superficial de las partículas de agregado grueso","UN",41180]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9353,"Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión, utilizando el aparato micro-deval","UN",242532]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9354,"Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados (influenciado por la forma de las partículas, la textura superficial y la granulometría)","UN",121756]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9355,"Proporción de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en agregados gruesos","UN",74820]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9356,"Petrografía por Microscopía óptica con esteromicroscopio  y lupa (Bases y Subbases Granulares)","UN",1357328]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9357,"Análisis Petrográfico tamiz x tamiz con 2 secciones delgadas (Gravas y Arenas)","UN",1242998]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9358,"Anàlisis Petrogràfico tamiz x tamiz con 3 secciones delgadas (Gravas y Arenas)","UN",1321240]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9359,"Determinación del contenido de agua en los materiales bituminosos por destilación","UN",186980]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9360,"Puntos de inflamación y de combustión mediante la copa abierta cleveland","UN",82801]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9361,"Solubilidad de materiales asfálticos en tricloroetileno","UN",308386]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9362,"Viscosidad cinemática de asfaltos","UN",153410]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9363,"Determinación de la viscosidad del asfalto empleando un viscosímetro  rotacional","UN",194001]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9364,"Efecto del calor y del aire sobre el asfalto en lamina delgada y rotatoria","UN",450643]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9365,"Efecto del calor y del aire sobre el asfalto en lamina delgada","UN",462434]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9366,"Gravedad específica bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas absorbentes empleando especímenes recubiertos con una película de parafina","UN",37043]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9367,"Gravedad específica máxima de mezclas asfálticas para pavimentos","UN",86571]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9368,"Medida de la densidad de capas de concreto asfáltico en el terreno empleando el método nuclear","UN",42688]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9369,"Determinación de las propiedades reológicas de los ligantes asfálticos mediante el reómetro de corte dinámico","UN",1134500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9370,"Resistencia a la deformación plástica de las mezclas asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio","UN",1298736]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9371,"Recuperación del asfalto de una solución utilizando el evaporador rotatorio","UN",558904]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9373,"Adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados finos (Método Riedel - Weber)","UN",156940]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9374,"Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas","UN",66004]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9375,"Determinación de las leyes de fatiga de mezclas asfálticas compactadas en caliente sometidas a flexión dinámica","UN",1864520]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9376,"Viscosidad Rotacional","UN",188732]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9377,"Ensayo de Módulo Resiliente en muestras de mezcla asfáltica","UN",1350500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9378,"Deformación plástica","UN",1298736]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9379,"Viscosidad Saybolt de asfaltos","UN",102138]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9380,"Solubilidad en Tricloroetileno","UN",308386]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9381,"Recuperación elástica por torsión de asfaltos modificados","UN",58754]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9383,"Destilación de emulsiones asfálticas","UN",161646]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9384,"Viscosidad saybolt furol de emulsiones asfálticas","UN",102138]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9385,"Resistencia a la compresión de adoquines de concreto","UN",58931]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9386,"Absorción de agua por los adoquines de concreto","UN",24831]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",9387,"Diseño de mezclas de concreto con dos agregados para una resistencia dada","UN",861150]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9388,"Medida de la macrotextura superficial de un pavimento empleando la tecnica volumetrica","UN",31958]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - GEOTEXTILES",9389,"Método para determinar la carga de rotura y elongación de geotextiles (método grab)","UN",259260]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9396,"Módulo de rotura en unidades macizas (Adoquines y ladrillos)","UN",47331]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9397,"Resistencia a la flexotracción (módulo de rotura) de adoquines de concreto para pavimentos","UN",27858]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9398,"Ensayo de Resistencia a la abrasión de adoquines de concreto para pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho","UN",45414]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9399,"Ensayo de absorción de agua en adoquines (No incluye densidad)","UN",39382]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9400,"Ensayo de absorción de agua en adoquines (Incluye densidad)","UN",56569]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9401,"Resistencia a la flexotracción de losetas de concreto para pavimento (Módulo de rotura (Mr)","UN",55000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9402,"Ensayo de absorción de agua de losetas de concreto para pavimentos (No incluye densidad)","UN",50808]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9403,"Ensayo de absorción de agua de losetas de concreto para pavimentos (Incluye densidad)","UN",68266]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9404,"Ensayo de Resistencia a la abrasión de losetas de concreto, mediante arena y disco metálico ancho","UN",55564]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9405,"Resistencia a la flexotracción (módulo de rotura) de bordillos y sardineles","UN",170230]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO",9406,"Ensayo de abrasión en la máquina de los ángeles","UN",115709]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9407,"Extracción de testigos de pavimentos asfálticos mediante aserrado, de 100 cm x 100 cm","UN",107590]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9408,"PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50","UN",256363]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9409,"SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS","UN",313287]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9410,"PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm","UN/ME",1178716]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9413,"LAMINA ALFAJOR","KG",2333]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9414,"SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS","UN",24276]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9416,"MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL PARA DETERMINACION DEL AHUELLAMIENTO (100 M)","ML",2204]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9418,"MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL PARA DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL - IRI - (100 M)","ML",4988]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9419,"EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PERFIL TRANSVERSAL PARA DETERMINACIÓN DEL AHUELLAMIENTO (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",37776]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9420,"EQUIPO PARA TOMA DE PERFIL LONGITUDINAL PARA DETERMINACIÓN DEL IRI (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta).","Km-Car",44018]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",9421,"EXTRACCIÓN DE NUCLEO PARA VALIDACIÓN DE ESPESORES EN PAVIMENTO RÍGIDO (Incluye traslado y reparación de la perforación)","UN",167400]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9422,"SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLÍMERO SEMIRÍGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)","UN",13900]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9423,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO PLOMERO","MES",1973768]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9424,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE","MES",1215338.3999999999]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9425,"TOMA DE DEFLEXIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y TRANSFERENCIA DE CARGA","PTO",9280]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9426,"TOMA DE DEFLEXIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL","PTO",9280]
[null,null,null,"Antiguo","CONSULTORIA",9427,"COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO","UN",6566]
[null,null,null,"Antiguo","CONSULTORIA",9428,"COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBLES","UN",15183]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9429,"PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 10.0m A 30.0m","ML",124950]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9430,"PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0.0m A 10.0m","ML",85680]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9431,"PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 10.0m A 30.0m","ML",95200]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9432,"PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 30.0m A 50.0m","ML",107100]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9433,"EXPANSIÓN LIBRE EN CONSOLIDÓMETRO","UN",145609]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",9434,"TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO","KG",167]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9436,"PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0.0m A 10.0m","ML",107100]
[null,null,null,"Antiguo","POZOS Y COMPONENTES",9437,"CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m  h= 0.75m  INCL. TRANSPORTE","UN",494445]
[null,null,null,"Antiguo","CONSULTORIA",9438,"ESTUDIOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO (CORREDORES, INTERSECCIONES Y PUENTES). Baja densidad de detalles","M2",308]
[null,null,null,"Antiguo","CONSULTORIA",9439,"ESTUDIOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO (CORREDORES, INTERSECCIONES Y PUENTES). Media densidad de detalles","M2",602]
[null,null,null,"Antiguo","CONSULTORIA",9440,"ESTUDIOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO (CORREDORES, INTERSECCIONES Y PUENTES). Alta densidad de detalles","M2",821]
[null,null,null,"Antiguo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9441,"SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m","UN",1368500]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ESTABILIZACIÓN DE SUELOS",9442,"Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo-cemento","UN",107945]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS",9443,"Determinación del coeficiente de pulimiento acelerado (CPA) de las partículas de agregado grueso","UN",1384000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9444,"Porcentaje de vacíos con aire en mezclas asfálticas compactadas densas y abiertas","UN",124900]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9445,"Concentración crítica de llenante en mezclas de concreto asfáltico","UN",173145]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9446,"Cubrimiento de los agregados con materiales asfálticos en presencia de agua (Stripping)","UN",111000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS",9447,"Módulo dinámico de mezclas asfálticas","UN",1230040]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9448,"Sedimentación y estabilidad de las emulsiones asfálticas durante el almacenamiento","UN",177905]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9449,"Tamizado de las emulsiones asfalticas","UN",43420]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9450,"Demulsibilidad de las emulsiones asfálticas","UN",125069]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9451,"Identificación de las emulsiones asfálticas catiónicas mediante la determinación de la carga de las partículas","UN",47481]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9452,"pH de las emulsiones asfálticas","UN",36208]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS",9453,"Ensayo de mezcla con cemento de las emulsiones asfalticas","UN",246330]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9454,"Medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico","UN",36885]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9455,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES","MES",738000]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9456,"TARIFA MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2009 - 2006  - INCIDENCIA  75%","MES",4039500]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9457,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURNO NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",2251800]
[null,null,null,"Antiguo","ELEMENTOS OFICINA",9458,"IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPIADORA, IMPRESORA, SCANER Y FAX. 35 ppm, RENDIMIENTO 5000 PAG.","UN/ME",953633]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9459,"TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1824000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9460,"TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1219000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9461,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1094000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9462,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1262000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9463,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TECNICO ELECTRICO NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1262000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9464,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1441000]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9465,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 1 -  INCLUYE PRESTACIONES","MES",16907682]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9466,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 2 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",12889261.199999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9467,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 3 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",9954017.1999999993]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9468,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORIA 4 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",8480228.4000000004]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9469,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",7648878]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9470,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 -  INCLUYE PRESTACIONES","MES",6823460]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9471,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",5162864.3]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9472,"TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",4873250.2]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9473,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA - INCLUYE PRESTACIONES","MES",3202183.8]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9474,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2817154.2]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9475,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2953136.3]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9476,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2390005.7999999998]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9477,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",3335466.9]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9478,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2740288]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9479,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",3335466.9]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9480,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2740288]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9481,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2958963.9]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9482,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2203971]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9483,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2433445.2000000002]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9484,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2193070.2000000002]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9485,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR - INCLUYE PRESTACIONES","MES",3109627.5]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9486,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2223427.7000000002]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9487,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",1937636.8]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9488,"TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",1639393.1]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9489,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2203971]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9490,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - INCLUYE PRESTACIONES","MES",1937636.8]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9491,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOTORISTA  - INCLUYE PRESTACIONES","MES",1639393.1]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9492,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA  - INCLUYE PRESTACIONES","MES",3184928.1]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9493,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL  - INCLUYE PRESTACIONES","MES",1730598.6]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9494,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO  - INCLUYE PRESTACIONES","MES",2232973.6]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9495,"TUERCAS POR KG","KG",6367]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9496,"PERNOS POR Kg","KG",5022]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9497,"TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTURNO","HR",6835.8667999999998]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9498,"CONCRETO TREMIE GRAVA COMUN 3500 PSI","M3",431394]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9499,"CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI","M3",434172]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9500,"METALDECK 2\" CALIBRE 16 (1.50mm)","M2",55630]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9501,"METALDECK 2\" CALIBRE 18 (1.20mm)","M2",44376]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",9502,"TABLILLA EN TEKA PARA PISO TIPO DECK DE 8cm x 2cm","M2",178500]
[null,null,null,"Antiguo","MADERAS",9503,"MANTENIMIENTO PARA PISO EN MADERA TECA TIPO DECK. (Incluye pulida, cambio de tornillería dañada y terminado en pintura uso exterior a poro abierto, dos manos)","M2",51040]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9504,"HIDROSIL CONCRETO (4 Lt)","M3",43103]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9505,"TARIFA JORNAL- PROFESIONAL CATEGORIA 1 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",563589.45282000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9506,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORIA 2 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",429641.98716000002]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9507,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORIA 3 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",331800.52497999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9508,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORIA 4 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",282674.28000000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9509,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",254962.64838]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9510,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",227448.71505999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9511,"TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 -  INCLUYE PRESTACIONES","JR",172095.42822999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9512,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA - INCLUYE PRESTACIONES","JR",106739.46]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9513,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA - INCLUYE PRESTACIONES","JR",93905.091419999997]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9514,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 - INCLUYE PRESTACIONES","JR",98437.925229999993]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9515,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 - INCLUYE PRESTACIONES","JR",79666.86]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9516,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","JR",91342.981920000006]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9517,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","JR",111182.27853]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9518,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","JR",91342.981920000006]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9519,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","JR",98632.13]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9520,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","JR",73394.701650000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9521,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN","JR",88640.320000000007]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9522,"TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO","JR",63643.937790000004]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9523,"TARIFA JORNAL- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR - INCLUYE PRESTACIONES","JR",103654.29855000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9524,"TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA - INCLUYE PRESTACIONES","JR",74114.305330000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9525,"TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 - INCLUYE PRESTACIONES","JR",64587.841119999997]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9526,"TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 - INCLUYE PRESTACIONES","JR",54646.489670000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9527,"TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - INCLUYE PRESTACIONES","JR",73465.751699999993]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9528,"TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOTORISTA  - INCLUYE PRESTACIONES","JR",54646.489670000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9529,"TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA  - INCLUYE PRESTACIONES","JR",106164.27]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9530,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TECNICO ELECTRICO  INCLUYE PRESTACIONES","MES",1973768]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9531,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 1 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",70448.622180000006]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9532,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 2 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",53705.307840000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9533,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 3 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",41475.120020000002]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9534,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 4 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",35334.285000000003]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9535,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",31870.276620000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9536,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",28431.034940000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9537,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",21511.98302]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9538,"TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 8 -  INCLUYE PRESTACIONES","HR",20305.16072]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9539,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA","HR",13342.432500000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9540,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA - INCLUYE PRESTACIONES","HR",11738.191080000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9541,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 - INCLUYE PRESTACIONES","HR",12304.686019999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9542,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 - INCLUYE PRESTACIONES","HR",9958.3575000000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9543,"TARIFA HORA - PERSONAL TECNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR INCLUYE PRESTACIONES","HR",13897.730219999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9544,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","HR",11417.818079999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9545,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","HR",13897.730219999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9546,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","HR",11417.818079999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9547,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR - INCLUYE PRESTACIONES","HR",12329.016250000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9548,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR - INCLUYE PRESTACIONES","HR",9183.1607999999997]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9549,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN","HR",11080.04]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9550,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO","HR",7964.6935199999998]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9551,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 INCLUYE PRESTACIONES","HR",10139.355]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9552,"TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 INCLUYE PRESTACIONES","HR",9137.7438299999994]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9553,"TARIFA HORA- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR - INCLUYE PRESTACIONES","HR",12961.102199999999]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9554,"TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA - INCLUYE PRESTACIONES","HR",9264.2334200000005]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9555,"TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 - INCLUYE PRESTACIONES","HR",8073.5388800000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9556,"TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 - INCLUYE PRESTACIONES","HR",6830.7515800000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9557,"TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - INCLUYE PRESTACIONES","HR",9183.1607999999997]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9558,"TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2","HR",8073.5388800000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9559,"TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOTORISTA  - INCLUYE PRESTACIONES","HR",6830.7515800000001]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9560,"TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA  - INCLUYE PRESTACIONES","HR",13270.533750000001]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIA ACERO AL CARBON",9561,"TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN 6\" SCH 40 S/C (1 TUBO).","ML",188810]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9562,"TORONES DE 1/2\" CALIDAD 270K, SEPARADORES, CUÑAS, BARRILETES Y SERVICIO DE TENSIONAMIENTO. SUMINISTRO","ML",7500]
[null,null,null,"Antiguo","DUCTOS DE PVC - ELECTRICOS/TELEFONI",9563,"MANGUERA CORRUGADA PARA ANCLAJE DE 40 TON.","ML",45000]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9564,"DUCTOLÓN DE POLIETILENO DE 3.3mm DE PARED x 26.5mm DE ANCHO INTERNO. BLANCO. ROLLO DE 250m","ML",332]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9565,"GRASA INYECCIÓN ZONA LIBRE","ML",1200]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO PESADO",9566,"EQUIPO DE PERFORACIÓN DE 4\" PARA ANCLAJE.  Esta actividad se requiere para el Contrato de Consultoría y Obra N° IDU 1920 de 2013.","ML",85000]
[null,null,null,"Antiguo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9567,"LLENADO DE INYECCIÓN - UN BULTO POR ML","ML",5200]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - SUELOS",9568,"PERFORACIÓN DE 3.5\" PARA DREN DE PENETRACIÓN.  Esta actividad se requiere para el Contrato de Consultoría y Obra N° IDU 1920 de 2013.","ML",85000]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9569,"MANTO GEOSINTÉTICO COMPUESTO DE CEMENTO A GRANEL. DIMENSIONES: 1.10m DE ANCHO x 8mm DE ESPESOR x 114ml. PESO DEL ROLLO A GRANEL: 1550Kg.","M2",186797]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9570,"UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES","UN",1186]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9571,"UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES","UN",1250]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9572,"CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES CON ADHESIVO","ML",3442]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9573,"CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES CON ADHESIVO","ML",4323]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9574,"ABRAZADERA CORREDIZA - CREMALLERA 8mm","UN",1100]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9575,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.","MES",7141101]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9576,"TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES","M2/MS",35093]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9577,"TARIFA MES - CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES","M2/MS",12311]
[null,null,null,"Antiguo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9578,"TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)","GLB/MS",642000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9579,"CALIDAD DE AIRE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES","MUEST",154700]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9580,"CALIDAD DEL AIRE PM10 - PUNTO POR DÍA","MUEST",151911]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9581,"CALIDAD DEL AIRE PM2.5 - PUNTO POR DÍA","MUEST",197658]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9582,"CALIDAD DE AIRE ÓXIDOS DE AZUFRE SOX","MUEST",136850]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9583,"CALIDAD DEL AIRE ÓXIDOS DE NITRÓGENO NOX","MUEST",136850]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9584,"CALIDAD DE AIRE DIÓXIDO DE CARBONO","MUEST",124950]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9585,"MODELO DE DISPERSIÓN ( PAQUETE POR 4 A MÁS CONTAMINANTES )","MUEST",5950000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - AIRE",9586,"INFORME MONITOREO DE AIRE","UN",1400000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9587,"CONDUCTIVIDAD","MUEST",6743]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9588,"OLOR","MUEST",2142]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9589,"SABOR","MUEST",2142]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9590,"SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)","MUEST",17850]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9591,"CADMIO TOTAL","MUEST",31241]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9592,"COBALTO TOTAL","MUEST",31241]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9593,"COBRE TOTAL","MUEST",31241]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9594,"CROMO TOTAL","MUEST",31241]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9595,"ESTAÑO SN  TOTAL","MUEST",31535]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9596,"MERCURIO  TOTAL","MUEST",42245]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9597,"NÍQUEL TOTAL","MUEST",31241]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9598,"PLOMO TOTAL","MUEST",33919]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9599,"ZINC TOTAL","MUEST",31241]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS",9600,"ARSÉNICO TOTAL","MUEST",31535]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9601,"ALCALINIDAD TOTAL","MUEST",9875]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9602,"CONDUCTIVIDAD","MUEST",7140]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9603,"DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO)","MUEST",33258]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9604,"DUREZA TOTAL","MUEST",6074]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9605,"FOSFATOS","MUEST",17006]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9606,"GRASAS Y ACEITES","MUEST",41346]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9607,"NITROGENO AMONIACAL","MUEST",16597]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9608,"OXIGENO DISUELTO","MUEST",7209]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9609,"PH","MUEST",5553]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9610,"SALINIDAD","MUEST",9520]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9611,"SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)","MUEST",21023]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEA",9612,"TEMPERATURA MUESTRA","MUEST",2856]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS QUÍMICOS DE SUELOS",9613,"Q-01-CARACTERIZACIÓN, INCLUYE: CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO, CALCIO, MAGNESIO, POTASIO, SODIO, FÓSFORO, ALUMINIO DE CAMBIO (SEGÚN PH) SATURACIÓN DE BASES (CALCULADO), CARBONO TOTAL,(VER OBSERV)","UN",139388]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS QUÍMICOS DE SUELOS",9614,"CARACTERIZACIÓN (Q-01) + MENORES (HIERRO, MAGNESIO, ZINC, COBRE Y BORO) NITRATOS, AMONIO, CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y UNA RECOMENDACIÓN POR MUESTRA.","UN",232647]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS QUÍMICOS DE SUELOS",9615,"CARACTERIZACIÓN (Q-01) + MENORES (HIERRO, COBRE, MAGNESIO, ZINC Y BORO) AZUFRE Y UNA RECOMENDACIÓN POR MUESTRA.","UN",199906]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS QUÍMICOS DE SUELOS",9616,"CARACTERIZACIÓN (Q-01) + MENORES (HIERRO, COBRE, MAGNESIO, ZINC Y BORO) NITRÓGENO TOTAL Y UNA RECOMENDACIÓN POR MUESTRA.","UN",199906]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS",9617,"RETENCIÓN DE HUMEDAD A TENSIONES: 0 KPA (SATURACIÓN), -33 KPA (CAPACIDAD CAMPO) -100 KPA -500 KPA Y 1500 KPA (PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE) (CADA PUNTO)","UN",16589]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS",9618,"DENSIDAD APARENTE MÉTODO DEL CILINDRO","UN",26569]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS",9619,"DENSIDAD REAL","UN",26569]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS",9620,"CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA","UN",35950]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS",9621,"INFILTRACIÓN DE CAMPO","UN",152334]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS",9622,"HUMEDAD DE CAMPO (HUMEDAD NATURAL)","UN",13292]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS BIOLÓGICOS DE SUELOS",9623,"CUANTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS FIJADORES DE NITRÓGENO, SOLUBIZADORES DE FOSFATOS, BACTERIAS Y ACTINOMICETOS, HONGOS Y CELULITICOS AEROBIOS","UN",93624]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS BIOLÓGICOS DE SUELOS",9624,"CUANTIFICADORES DE MICROORGANISMOS DEL CICLO DEL NITRÓGENO: NITRIFICANTES, (NITROSOMONAS) Y NITROBACTER) AMONIFICANTES, FIJADORES DE NITRÓGENO Y DENITRIFICANTES.","UN",78801]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS BIOLÓGICOS DE SUELOS",9625,"DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, FECALES, ESCHERICHIA COLI, SALMONELA Y PH.","UN",75810]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS BIOLÓGICOS DE SUELOS",9626,"IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS U HONGOS POR MEDIO DE BIOLOGY SYSTEM (CADA SEPA)","UN",109767]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS BIOLÓGICOS DE SUELOS",9627,"CUANTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS O EXTREMÓFILOS (UN GRUPO)","UN",77152]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9628,"JUNTA TC-JEVF-75 MÓDULOS DE 1.83m. INCLUYE TORNILLERÍA DE FIJACIÓN.","UN",453000]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9629,"NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 SIN REFUERZOS","dm3",20716]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9630,"NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 SIN REFUERZOS","dm3",23098]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9631,"NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 REFORZADA CON 2 PLATINAS DE 1/4\"","dm3",38675]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9632,"NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 REFORZADA CON PLATINA DE 1/8\"","dm3",46277]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9633,"MORTERO IMPERMEABLE PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES. SIKATOP - 122 Clima frió o cálido, o Similar","KG",5415]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9634,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL. SIKADUR - 32 Primer, o Similar","KG",21420]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9635,"ADHESIVO DE ALTO DESEMPEÑO PARA ANCLAJE DE BARRAS. SIKA ANCHORFIX-3001, o Similar","UN",123760]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9636,"SIKA FERROGARD-903 - TAMBOR 200, o Similar","UN",13600]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9637,"SIKA CARBODUR S-1012 - Mts 1  o Similar","UN",226457]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9638,"ADHESIVO PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS - SIKADUR-31","KG",61047]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9639,"MORTERO ACRÍLICO DE UN COMPONENTE PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES. SIKATOP - 122 Plus Monocomponente o Similar","KG",5415]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9640,"RECUBRIMIENTO INHIBRIDOR DE CORROSIÓN PARA ACERO DE REFUERZO. SIKATOP - ARMATEC 108 o Similar","KG",13923]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9641,"RECUBRIMIENTO INHIBRIDOR DE CORROSIÓN PARA ACERO DE REFUERZO. SIKATOP - ARMATEC 108 o Similar","KG",13923]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9642,"SIKADUR-35 HI-MOD LV  o Similar","UN",100500]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9643,"FONDO DE JUNTA PARA APLICAR MASILLAS EN FRIO. SIKAROD o Similar","ML",714]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9644,"CINTA FLEXIBLE PARA SELLO PRIMARIO DE PVC. SIKA WATERBAR o Similar","ML",10123]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9645,"ADHESIVO ESPECIAL PARA EL PEGADO PLÁSTICO DE METALES - SIKABOND AT METAL o Similar","ML",30464]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO DIAGNOSTICO LEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO",9646,"OBTENCIÓN DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO. NUCLEO DE 6\"","UN",291093]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",9647,"DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON TRES AGREGADOS PARA UNA RESISTENCIA DADA (Sin caracterización)","UN",658963]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS",9648,"CORTE DE NÚCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN","UN",30176]
[null,null,null,"Antiguo","ARBOLES Y GRAMAS",9649,"CICATRIZANTE DE RAICES","GLN",50000]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9650,"LÁMINA GALVANIZADA POR KILOGRAMOS","KG",3496]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9651,"ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura:(Guía 6.7.1) Ver observ.","KG",12669]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9652,"ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura:(Guía 6.7.2)Ver observ.","KG",11109]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9653,"ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura:(Guía 6.7.1) Ver observ.","KG",11412]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9654,"ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura:(Guía 6.7.2)Ver observ.","KG",10122]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9655,"ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica con el siguiente esquema de protección y pintura: Altern. Estación. Ver observ.","KG",9735]
[null,null,null,"Antiguo","GEOSINTETICOS",9656,"GEOMALLA FORTGRID BX-50","M2",8638]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9657,"EXTRACCIÓN DE PANELA DE 0.50m x 0.50m x 0.10m. Incluye transporte","UN",300000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9658,"REPARACIÓN DE PANELA DE 0.50m x 0.50m x 0.10m CON MEZCLA EN FRIO","UN",200000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9659,"REPARACIÓN DE NÚCLEO DE 0.10m DE DIÁMETRO, CON MEZCLA EN FRIO","UN",75565]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9660,"RESTITUCIÓN DE CAPAS GRANULARES DE 1.0m x 1.0m HASTA DE 2m DE PROFUNDIDAD LUEGO DE REALIZADO EL APIQUE","UN",300000]
[null,null,null,"Antiguo","ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS",9661,"Método de envejecimiento acelerado de ligantes asfálticos utilizando una cámara de envejecimiento a presión PAV","UN",855871]
[null,null,null,"Antiguo","PISOS",9662,"PISO PRETENSADO e= 50 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIO. NO INCLUYE TRANSPORTE","M2",267750]
[null,null,null,"Antiguo","PISOS",9663,"PISO PRETENSADO e= 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIO. NO INCLUYE TRANSPORTE","M2",284410]
[null,null,null,"Antiguo","PISOS",9664,"PISO GRC e= 25 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIO","M2",315993]
[null,null,null,"Antiguo","PISOS",9665,"PISO GRC e= 38 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIO","M2",336812]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9666,"REGISTRO DE CIERRE 1/2\" EN PVC. VÁLVULA CIERRE RÁPIDO EN PVC UNIVERSAL SOLDADA","UN",26027]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9667,"REGISTRO DE CIERRE 3/4\" EN PVC. VÁLVULA CIERRE RÁPIDO EN PVC UNIVERSAL SOLDADA","UN",30549]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9668,"REGISTRO DE CIERRE 1\" EN PVC. VÁLVULA CIERRE RÁPIDO EN PVC UNIVERSAL SOLDADA","UN",38227]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9669,"REGISTRO DE CIERRE 1 1/2\" EN PVC. VÁLVULA CIERRE RÁPIDO EN PVC UNIVERSAL SOLDADA","UN",75433]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",9670,"REGISTRO DE CIERRE 2\" EN PVC. VÁLVULA CIERRE RÁPIDO EN PVC UNIVERSAL SOLDADA","UN",102740]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9671,"MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70","M3",444822]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9672,"MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70","M3",388654]
[null,null,null,"Antiguo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9673,"MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD20 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70","M3",376040]
[null,null,null,"Antiguo","PRUEBAS DE CARGA",9674,"FABRICACIÓN MÉNSULA METÁLICA - PROYECTO DE PUENTES ATIRANTADOS EN CIUDAD SALITRE","KG",7229]
[null,null,null,"Antiguo","PRUEBAS DE CARGA",9675,"MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÉNSULA METÁLICA. Incl. perforaciones para anclajes,resina epóxica,pernos de anclaje,andamios certificados, Equipo y MdeO - PROYECTO DE PUENTES ATIRANTADOS EN CIUDAD SALITRE","UN",166824]
[null,null,null,"Antiguo","PRUEBAS DE CARGA",9676,"REEMPLAZO DE APOYOS EXISTENTES. Incl. gateo, retiro suministro y reemplazo de apoyos, Equipo y MdeO - PROYECTO DE PUENTES ATIRANTADOS EN CIUDAD SALITRE","PUENTE",156698312]
[null,null,null,"Antiguo","PRUEBAS DE CARGA",9677,"CAMBIO DE JUNTAS EXISTENTES. Incl. retiro de junta existente, limpieza y alistado de superficie, instalación junta nueva - PROYECTO DE PUENTES ATIRANTADOS EN CIUDAD SALITRE","ML",6267935]
[null,null,null,"Antiguo","PRUEBAS DE CARGA",9678,"DESMONTE Y CAMBIO DE TIRANTES. Incl. bloques de anclaje,torones,retiro,cambio de cauchos de protección existentes,retiro y reemplazo de tubos antibandand- PUENTES PEATONALES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE","PUENTE",335782096]
[null,null,null,"Antiguo","PRUEBAS DE CARGA",9679,"PRUEBA DE CARGA DINÁMICA PARA PUENTE PEATONAL. Incl. medición con equipo,personal para realización de prueba,procesamiento datos y elaboración informe f- PROYECTO DE PUENTES ATIRANTADOS CIUDAD SALITRE","ML",10648642]
[null,null,null,"Antiguo","FERRETERIA Y OTROS",9681,"ICOPOR DENSIDAD-15   50 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m - 2 UNIDADES","M2",16990]
[null,null,null,"Antiguo","PINTURAS",9682,"PINTURA SIKACOLOR C o similar","GLN",69377]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9684,"ADHESIVO PARA ANCLAJE DE BARRAS. SIKA ANCHORFIX-4, o Similar. Por 600ml","UN",65688]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9685,"TUBO  EMT 3\"","ML",23134]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9686,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=2\"","ML",27084]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9687,"UNIÓN CONDUIT GALVANIZADA IMC D=2\"","UN",4650]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9688,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4\"","ML",7517]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9689,"UNIÓN CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4\"","UN",1250]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9690,"TUBO  EMT 1 1/4\"","ML",8557]
[null,null,null,"Antiguo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9691,"CURVA GALVANIZADA 1\" EMT","UN",3500]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9692,"CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8\" ASTM A 416, Grado 270k, anclajes de acuerdo con planos, ductos metálicos galvanizados, equipo para inyectar (Bomba+Mezclador), ... Ver Observaciones","TON-M",617]
[null,null,null,"Antiguo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9694,"RELLENO PARA NIVELACIÓN Y ANCLAJE DE EQUIPOS - SIKAGROUT-200 O SIMILAR","KG",3630]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9695,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMPIEZA CON SOLVENTES.","KG",440]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9696,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMPIEZA MANUAL.","KG",570]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9697,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.","KG",750]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9698,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMPIEZA CON ABRASIVO METAL BLANCO.","KG",1900]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9699,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO BRUSH-OFF.","KG",1071]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9700,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO COMERCIAL.","KG",1260]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9701,"LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO METAL CASI BLANCO.","KG",1620]
[null,null,null,"Antiguo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9702,"SAMBLASTING PARA LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA","GLN",298]
[null,null,null,"Antiguo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9703,"EQUIPO DE WETBLASTING","VIAJE",42410]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9704,"ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO","VIAJE",40000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9705,"TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA","VIAJE",150000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9706,"TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA","VIAJE",310000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9707,"TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA","VIAJE",510000]
[null,null,null,"Antiguo","TRANSPORTES Y ACARREOS",9708,"TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA","VIAJE",710000]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9709,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR NO INCL. PRESTACIONES HORARIO NOCTURNO","MES",3092850,"2017-07-10T13:28:30"]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9710,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR NO INCLUYE PRESTACIONES HORARIO NOCTURNO","MES",2741850,"2017-07-10T13:29:17"]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9711,"TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 NO INCLUYE PRESTACIONES - HORARIO NOCTURNO","MES",2027700,"2017-07-10T13:30:00"]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9712,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HORARIO NOCTURNO - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1918350,"2017-07-10T13:30:44"]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9713,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARIO NOCTURNO - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1669950,"2017-07-10T13:31:18"]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9714,"TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOTORISTA - HORARIO NOCTURNO - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",1391850,"2017-07-10T13:31:54"]
[null,null,null,"Nuevo","SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",9715,"TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORARIO NOCTURNO - NO INCLUYE PRESTACIONES","MES",2952450,"2017-07-10T13:32:42"]
[null,null,null,"Nuevo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9716,"ASFALTO EN FRÍO - BULTO DE 25 Kg","BULTO",33320,"2017-07-10T13:39:11"]
[null,null,null,"Nuevo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9717,"MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO","M3",1530000,"2017-07-10T17:21:22"]
[null,null,null,"Nuevo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9718,"MORTERO DE FRAGÜE ACELERADO PARA PARCHEO Y REPARACIÓN - EUCOFAST o similar","KG",7491,"2017-07-10T17:35:29"]
[null,null,null,"Nuevo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9719,"PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO CON PROLONGADO TIEMPO ABIERTO DE APLICACIÓN - EPOTOC L o similar","KG",56287,"2017-07-10T17:36:42"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS",9720,"Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico a la compresión, usando cubos de 50 mm de lado (unidad)","UN",10710,"2017-07-10T17:40:40"]
[null,null,null,"Nuevo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9721,"ALQUILER MES - ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA","MES",1785000,"2017-07-10T18:26:02"]
[null,null,null,"Nuevo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9722,"ALQUILER MES - SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS","MES",6545000,"2017-07-10T18:28:11"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9723,"HIDROSIL CONCRETO (1 Lt)","LT",10526,"2017-07-10T18:30:11"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS OFICINA",9724,"PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm","UN/ME",86751,"2017-07-10T18:33:19"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS OFICINA",9725,"IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPIADORA, IMPRESORA, SCANER Y FAX. 35 ppm, RENDIMIENTO 5000 PAG.","UN/ME",107100,"2017-07-11T12:54:39"]
[null,null,null,"Nuevo","AMBIENTAL",9726,"INSECTICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN)","LT",165000,"2017-07-11T12:58:26"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS OFICINA",9727,"CÁMARA DIGITAL COMPACTA MÍNIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VÍDEO HD CON PAUSA Y ZOOM","DIA",70000,"2017-07-11T13:01:27"]
[null,null,null,"Nuevo","POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",9728,"POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO PINTADO","UN",666400,"2017-07-11T13:02:50"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9729,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE VEHICULAR - QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO. Con superestructura en concreto. UBICADO EN USME","TRM",17660552,"2017-07-11T13:13:12"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9730,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE VEHICULAR - QUEBRADA LIMAS. Con superestructura en concreto. UBICADO EN SECTOR DE CIUDAD BOLÍVAR","TRM",14128442,"2017-07-11T13:18:03"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9731,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE VEHICULAR - EL VERJÓN. Con superestructura en concreto. UBICADO EN SECTOR DE CHAPINERO","TRM",13245414,"2017-07-11T13:19:03"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9732,"TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA (En Quebrada La Hoya del Ramo (Usme), Quebrada Limas Ciudad Bolívar), El Verjón (Chapinero))","VIAJE",981750,"2017-07-11T13:20:15"]
[null,null,null,"Nuevo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9733,"MALLA PARA GAVIÓN CALIBRE 13.0 HUECO DE 8 x 10 (7.5 x 7.5) DE 2 x 1 x 1 mm","M2",76160,"2017-07-11T14:14:47"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERIA GRP",9734,"CAMARA PREFABRICADA 37°  D= 120 cm, CAMPANA ESPIGO. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",4173616,"2017-07-11T14:16:13"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERIA GRP",9735,"CÁMARA PREFABRICADA 22°  D= 120 cm, CAMPANA ESPIGO. - NO INCLUYE TRANSPORTE","UN",3843129,"2017-07-11T14:17:26"]
[null,null,null,"Nuevo","SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",9736,"JUNTA DE DILATACIÓN - TRAMOS DE 1.00 m (Movimiento +/- 25 mm)","ML",728637,"2017-07-11T14:19:21"]
[null,null,null,"Nuevo","FORMALETAS",9737,"ENTIBADO METÁLICO SISTEMA CAJÓN MÓDULO BASE KS 100.","UN",2199120,"2017-07-11T14:21:48"]
[null,null,null,"Nuevo","FORMALETAS",9738,"EXTENSIÓN RIOSTRA DE 1000 mm PARA ENTIBADO METÁLICO SISTEMA CAJÓN MÓDULO BASE KS 100.","TRM",81200,"2017-07-11T14:24:28"]
[null,null,null,"Nuevo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",9739,"REJILLA NO RECICLABLE 0.835 X 0.455 x 0.10","UN",387000,"2017-07-11T14:28:48"]
[null,null,null,"Nuevo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",9740,"REJILLA NO RECICLABLE 0.50 X 0.50 x 0.07","UN",387000,"2017-07-11T14:29:45"]
[null,null,null,"Nuevo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",9741,"REJILLA NO RECICLABLE 0.50 X 0.50 x 0.10","UN",373000,"2017-07-11T14:31:00"]
[null,null,null,"Nuevo","SUMIDEROS Y COMPONENTES",9742,"REJILLA NO RECICLABLE 0.835 X 0.455 x 0.14","UN",467000,"2017-07-11T14:31:43"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9743,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 6\" A Ø 12\"","TRM",443395,"2017-07-11T15:05:23"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9744,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 14\" A Ø 24\"","TRM",591193,"2017-07-11T15:06:28"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9745,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 27\" A Ø 40\"","TRM",879400,"2017-07-11T15:07:15"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9746,"PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 42\" A Ø 50\"","TRM",886789,"2017-07-11T15:15:59"]
[null,null,null,"Nuevo","AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",9747,"RAJÓN = 6\" A 12\" (15 - 30 cm)","M3",41650,"2017-07-11T15:17:41"]
[null,null,null,"Nuevo","DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL",9748,"ESLINGA DE CADENA (PULPO)","UN",1190000,"2017-07-11T15:19:03"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9749,"BARANDA PEATONAL TIPO 2 - SEGÚN DISEÑO Y PLANOS QUEBRADA LIMAS","UN",665092,"2017-07-11T15:20:37"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9750,"BARANDA PEATONAL TIPO 1 - SEGÚN DISEÑO Y PLANOS QUEBRADA LIMAS","UN",456831,"2017-07-11T15:25:29"]
[null,null,null,"Nuevo","MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES",9751,"BARANDA PEATONAL TIPO 3 - SEGÚN DISEÑO Y PLANOS QUEBRADA LIMAS","UN",665092,"2017-07-11T15:26:31"]
[null,null,null,"Nuevo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9752,"MARTILLO DEMOLEDOR DE BAJO IMPACTO","HR",5571.43,"2017-07-11T18:40:11"]
[null,null,null,"Nuevo","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",9753,"EQUIPO DE SOLDADURA","HR",6001,"2017-07-12T15:04:33"]
[null,null,null,"Nuevo","PINTURAS",9754,"LÁTEX ACRÍLICO BASE AGUA - PINTURA ECOTOWER GRIS CEMENTO - Contratipo SikaColor 555W Gris basalto, o Similar","GLN",82230,"2017-07-28T14:35:47"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9755,"Levantamiento de fallas con equipo de alto rendimiento y determinación del Índice de Condición del Pavimento-PCI. Pav flexible y/o rígido MALLA VIAL RURAL Bogotá. Incl. ver observaciones.","Km-Car",148219,"2017-07-28T11:55:52"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9756,"Levantamiento de fallas con equipo de alto rendimiento y determinación del Índice de Condición del Pavimento-PCI. Pav. con superficie en adoquín en la MALLA VIAL RURAL Bogotá. Incl. ver observaciones.","Km-Car",148219,"2017-07-28T12:10:32"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9757,"Levantamiento fallas con equipo alto rendimiento y determinación del Índice de Condición de Vías sin Superficie-URCI. Pav. superficie en afirmado en MALLA VIAL RURAL Bogotá. Incl. ver observaciones.","Km-Car",136550,"2017-07-28T12:29:55"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9758,"Levantamiento fallas con equipo alto rendimiento. Vías con superficie en placa huella en la MALLA VIAL RURAL Bogotá. Incl. ver observaciones.","Km-Car",163750,"2017-07-28T12:44:59"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9759,"Medición perfil longitudinal con equipo de alto rendimiento y determinación del IRI. Pav. con superficie flexible,rígida y/o afirmado MALLA VIAL RURAL Bogotá. Incl. ver observaciones","Km-Car",78100,"2017-07-28T12:47:06"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9760,"Toma deflexiones con equipo de alto rendimiento (FWD o HWD) para evaluación de capacidad estructural en pavimentos con superficie flexible en la MALLA VIAL RURAL de Bogotá. Incl. ver observaciones","Pto.3R",19625,"2017-07-28T12:58:20"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9761,"Toma deflexiones con equipo de alto rendimiento (FWD o HWD) para evaluación de capacidad estructural en pavimentos con superficie rígida en la MALLA VIAL RURAL de Bogotá. Incl. ver observaciones","Pto.3R",26125,"2017-07-28T13:00:53"]
[null,null,null,"Nuevo","ENSAYO - DIAGNÓSTICO DE PAV MALLA VIAL RURAL",9762,"Determinación espesores pav. superf. flexible y/o rígida con equipo de alto rendimiento georradar, mínimo 2 antenas:1: 1000 MHz y 2:entre 300-600 MHz. MALLA VIAL RURAL Bogotá. Incl. ver observaciones","Km-Car",182600,"2017-07-28T13:14:56"]
[null,null,null,"Nuevo","INVENTARIO GEORREFERENCIADO",9763,"Inventario georreferenciado elementos secc. transv. vías MALLA VIAL RURAL Bogotá. Mapeo fotogramétrico. Incl. ver observaciones","KM",516667,"2017-07-28T13:27:17"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9764,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3\"","ML",60283,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9765,"TUBO METÁLICO RIGID GALVANIZADO DE 6\"","ML",358667,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9766,"CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECIÓN EN U. TUBO DE 3\" VARILLA 3\" - 3 1/2\", 4 SOL - 2/0 STR","UN",69853,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",9767,"CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECIÓN EN U. TUBO DE 6\" , 4 SOL - 2/0 STR","UN",208904.5,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS",9768,"PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO x 3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de anticorrosivo de inmunizantes y de pintura.","UN",63070,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9769,"TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA (En la Avenida La Sirena (AC 153 desde Kr 9 a Kr 19)","VIAJE",1011500,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9770,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE VEHICULAR - Con superestructura en concreto. UBICADO EN LA AVENIDA LA SIRENA","UN",13910148,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9771,"PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA PARA PUENTE PEATONAL - UBICADO EN LA AVENIDA LA SIRENA","UN",16841923,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","PRUEBAS DE CARGA",9772,"LASTRE PARA PUENTE PEATONAL CON LONGITUD HASTA DE 1.062 ml CON UN ANCHO DE TABLERO DE 2.0 m. - ALQUILER Y MANEJO - UBICADOS EN LA Av. LA SIRENA. INCLUYE: 22 TANQUES DE AGUA CON CAPACIDAD DE 450 lt.","UN",2523694,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9773,"CABLE ACERO GALVANIZADO A.A 6 x 19 DE 5/8 EN TRAMOS SEGÚN PLANOS, POR VIGAS. Incl. TORON DE 5/8\"","ML",9599.73,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS",9774,"APOYO ELASTOMÉRICO DE 30x30x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTERNOS DE 1/8\" A-36. DUREZA 60 SHORE A, ESFUERZO DE COMPRESIÓN APOYOS DE 112 Kg/cm2.","UN",312375,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","GEOSINTETICOS",9775,"APOYO ELASTOMÉRICO DE 20x20x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTERNOS DE 1/8\" A-36. DUREZA 60 SHORE A, ESFUERZO DE COMPRESIÓN APOYOS DE 112 Kg/cm2.","UN",238000,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9776,"CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE 3\", 4\" Y 6\" EN CALZADA ASFÁLTO","ML",251478,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",9777,"CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE ACERO DE 8\" EN CALZADA ASFALTO","ML",251478,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","TUBERÍA DE POLIETILENO",9778,"TUBERÍA PESADA POLIETILENO DE 1\" EN ANDÉN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y COLOCACIÓN.","ML",181720,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9779,"SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SEÑAL CICLORUTA SIC-02. TABLERO 67,03cm x 28,04cm REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL CIRCULAR GALVANIZADO DE 2\" Y 2mm EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",176485,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9780,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4,272m x 1,943m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO 4\" DE 3mm Y 2\" DE 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",7060197,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9781,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4,556m x 1,654m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO 4\" DE 3mm Y 2\" DE 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",6814313,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9782,"SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 64,66cm x 28,04cm REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL CIRCULAR GALVANIZADO DE 2\" x 2mm EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",173551,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9783,"SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 67,32cm x 28,04cm REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL CIRCULAR GALVANIZADO DE 2\" x 2mm EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",177240,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9784,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.533m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm  Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",6832076,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9785,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 4.007m x 1.032m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm  Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",7126947,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9786,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.561m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm  Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",6856536,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9787,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.738m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm  Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",5240036,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9788,"SEÑAL INFORMATIVA SI-28, TABLERO 85.01cm x 26.00cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",186253,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9789,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",6424772,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9790,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",384131,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9791,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",334911,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9792,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",339022,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9793,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 85.94cm x 50.95cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",272387,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9794,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 88.03cm x 50.95cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",276529,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9795,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.075m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",315079,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9796,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",5041778,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9797,"SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322m x 2.111m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",6498277,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9798,"REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO GALVANIZADO  CALIBRE 20 3.914m x 1.972m REFLECTIVO DIAMANTE. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",2894871,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9799,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",294371,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9800,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",344591,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9801,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",387432,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9802,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",340750,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9803,"SEÑAL INFORMATIVA BS, TABLERO 2.696m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12\" x 7m. CERCHA EN TUBO DE 4\" EN 3mm Y 2\" EN 2mm INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",5055445,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9804,"SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2\"x2\"x1/4\" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC","UN",255569,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9805,"BARRERAS DE ALUMINIO SEMIDURO DE 2mm EN SECCIONES DE ACUERDO AL ANCHO DE CALZADA CON ACOPLE DE BARRERA A COLUMNA","UN",3795000,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",9806,"COLUMNAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA BARRERAS DE ALUMINIO DE DOS Y HASTA DIEZ METROS DE LONGITUD","UN",17600000,"2017-09-08"]
[null,null,null,"Nuevo","DESMONTE Y TRASLADOS",9807,"TOTEM H=12m, DESMONTE INCL. TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO SELECCIONADO TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGÚN PLANOS DE DISEÑO, INCL. LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA","UN",8106400,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","DESMONTE Y TRASLADOS",9808,"DESMONTE Y TRASLADO CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",4053200,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","DESMONTE Y TRASLADOS",9809,"DESMONTE DE TORNIQUETES EN ÁREA DE ACCESO A ESTACIONES DE TRANSMILENIO","UN",405320,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9810,"PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CAL 18 DE 4\" INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS 7014 INCLUYE MARCO BISAGRAS REDONDAS Y CERRADURA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",810640,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9811,"PANEL LAMINA ACERO INOX. CAL 18 MURO ANCHO INCL. LAMINA 4\"x8\" PARA PANELES ENTAMBORADOS Y REFUERZOS INTERNOS PLATINAS DE ANCLAJE PASAVIDRIOS EN LAMINA COLD ROLL 18 TORNILLOS PINTURA ELECTROST LIMP QUI","M2",253325,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9812,"FLANCHE LATERAL REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA DESARROLLO DE 20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","ML",26494,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9813,"CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 mm x 610mm EN ALUZINC PERFORADO PERFIL CLP INCLUYE PERFILES DE FIJACION SISTEMA DE SUSPENSION Y ESPACIO PARA LAMPARAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN","M2",121596,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9814,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGÓN (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE ALTURA DE 0,80m LONGITUD 0,67m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",253325,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9815,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE PARA VAGON (BARANDAS INTERNAS. TUBERIA ACERO INOX. D=2\" CAL 16. 1 DIVISORIO HORIZONTAL. H= 0,80m L= 2,00m). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",607980,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","ESTRUCTURAS EN ACERO",9816,"LUCERNARIO EN POLICARBONATO MACIZO DE e=3mm COLOR CRISTAL, SOPORTES EN PERFIL TUBULAR DE 0,25m x 0,25m CADA 1,20m POR ENCIMA Y DEBAJO, CONNECTOR CADA 2.05m.INCL FLANCHES POLICARBONATO. SUMIN E INSTAL.","M2",303990,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9817,"VENTANAS EN ALUMINIO TIPO LENHER DE 1,20m x 0,30m CON ALFAJIA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 3+3 (6 mm). SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",151995,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9818,"VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.5mm PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS OTROS DESTINOS\"(185cm x 31,6cm) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1285750,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9819,"VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.5mm PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS OTROS DESTINOS\"(275cm x 31,6cm) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",1911250,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9820,"VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.5mm PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS OTROS DESTINOS\"(4.05cmx31,6cm) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",2814750,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","CARPINTERÍA METÁLICA",9821,"VINILO ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SANDBLASTING FROSTED CRYSTAL GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EXTERIORES SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.","UN",72967,"2017-09-13"]
[null,null,null,"Nuevo","PINTURAS",9822,"PINTURA SILOXANO MONO-COMPONENTE. ALTA ADHERENCIA, ALTA RESISTENCIA A LOS GRAFFITIS, A LOS RAYOS UV, ALTA LAVABILIDAD. NO REQUIERE DILUCIÓN. (6 - 10 M2 / Gl   @ 15 mils.","GLN",335000,"2017-09-15"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS DE ACABADO TRANSMILENIO",9823,"PUERTA PREFERENCIAL TRANSMILENIO. SUM. E INSTAL. TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCL. MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECC. 5cm Cal.16 SIST. ANTIVANDÁLICO","UN",23880000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS DE ACABADO TRANSMILENIO",9824,"PUERTA PREFERENCIAL TRANSMILENIO. SUM. E INSTAL. TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCL. MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECC. 5cm Cal.16 NO SIST ANTIVANDALICO","UN",21980000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS DE ACABADO TRANSMILENIO",9825,"PUERTA SENCILLA TRANSMILENIO. SUM. E INSTAL. TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCL. MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECC. 5cm Cal.16 NO SIST ANTIVANDALICO","UN",28240000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ELEMENTOS DE ACABADO TRANSMILENIO",9826,"PUERTA SENCILLA TRANSMILENIO. SUM. E INSTAL. TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. INCL. MARCOS PERIMETRALES DE 0.965m x 2.065m EN TUBULAR CUADRADO COLD ROLLED SECC. 5cm Cal.16. INCL SIST. ANTIVANDÁLICO","UN",29190000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","MADERAS",9827,"PILOTE DE MADERA Ø 12Cm DE 12m DE LONGITUD EN MADERA VARIEDAD EUCALIPTO.","ML",35000,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",9828,"MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20","M3",662405,"2017-10-02"]
[null,null,null,"Nuevo","ACTIVIDADES A TODO COSTO",9829,"CASETA PARA CRUCE FÉRREO. CONSTRUCCION A TODO COSTO CASETA CRUCE FÉRREO Y REUBICACIÓN DE MÁSTILES, SEMÁFOROS Y SEÑALES DEL CRUCE FERREO (INCLUYE ACTIVIDADES PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, MAMP","UN",51556046.020000003,"2017-10-02"]

{"sheet":"INSUMOS OCT","index":9,"n_rows":1173,"n_cols":8,"rows_kept":1173,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,2,5,7]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"INSUMOS NUEVOS"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  octubre 30 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"MADERAS",8887,"DECK HOLLOW 1.20","UN",41446]
[null,null,null,"MADERAS",8888,"CLIPS DECK","UN",609]
[null,null,null,"MADERAS",8889,"DURMIENTES","UN",18809]
[null,null,null,"LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8890,"PISO MEZCLADO EN CAUCHO BICAPA e= 3.0cm","M2",191400]
[null,null,null,"LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8891,"LAJA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm","M2",28000]
[null,null,null,"DOTACION",8892,"DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES. DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION (APU)","UN",1661734]
[null,null,null,"DOTACION",8893,"JUEGO BALANCIN - IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION","UN",910146]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8894,"DOTACION BARRA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD (SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1664745]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8895,"DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",2225608]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8896,"DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",2375608]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8897,"DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS - SEGUN ESPECIFICACION IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",2019462]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8898,"MODULO DE INFORMACION EN ACERO INOXIDABLE M-141 - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",152250000]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8899,"MODULO DE PANEL PUBLICITARIO EN ACERO INOXIDABLE M-160 - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",5626000]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8900,"JUEGO MURO DESLIZADERO IDRD - NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION","UN",4556087]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8901,"DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1661734]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8902,"JUEGO RUEDA GIRO SENCILLO IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",3034025]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8903,"JUEGO TAPETE GATEADOR IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1694450]
[null,null,null,"AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8904,"PIEDRA DE RIO MONA D= 10cm","M3",750000]
[null,null,null,"AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8905,"PIEDRA PARA JARDIN, COLOR CUARZO CREMA Y NEGRO D= 1/2\"","M2",58000]
[null,null,null,"AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8906,"PIEDRA COLOR ROJO OCRE D= 2\"","M2",70000]
[null,null,null,"AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8907,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m","ML",60970]
[null,null,null,"AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8908,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 200mm  H= 1.0m","ML",71849]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8909,"MODULO DE SERVICIO M-141 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION","UN",55390000]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8911,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORARIO NOCTURNO","JR",70155]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  octubre 21 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"PINTURAS",8509,"IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUTRAFICO","GLN",34800]
[null,null,null,"PINTURAS",8511,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - TERTRAFICO","GLN",34800]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8512,"DINAMITA","PUL",1300]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8513,"EQUIPO PARA EXCAVACIÓN CON ALMEJA. SE COBRARÁ UN STAND BY DE 5H/DIA Y SE INCLUYE EL TRANSPORTE DEL EQUIPO","UN",2500000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8514,"BENTONITA","M3",7502]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8515,"ADITIVO DESENCOFRANTE","KG",10440]
[null,null,null,"FORMALETAS",8516,"FORMALETA PARA CONCRETOS","M2",19271]
[null,null,null,"FORMALETAS",8517,"FORMALETA COLUMNAS INCL. ACCESORIOS","ML/DI",9000]
[null,null,null,"FORMALETAS",8518,"FORMALETA ENTREPISO","M2/DI",287]
[null,null,null,"MADERAS",8519,"CASETÓN EN MADERA NO RECUPERABLE","M2",22958]
[null,null,null,"FORMALETAS",8520,"FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)","M2/DI",3650]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8521,"CONCRETO DE 28 MPA PARA SLURRY WALL","M3",700000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8522,"ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA)","M2",3200]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8523,"SELLALON - FONDO DE JUNTA, ESPUMA DE POLIETILENO DE Ø=½`` MM. ROLLO X 25 M.","ML",500]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8524,"SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300 CC)","UN",22000]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8525,"GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","M2",8639]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8526,"GRUA PH 240TON INCLUYE TRANSPORTE","DIA",6633333]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8527,"ACERO ASTM A500 GRADO C CON FY=345 MPA Y FU=427 MPA.","KG",4500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8528,"PERNO DE 3/8``X2 1/4``","UN",2505]
[null,null,null,"PINTURAS",8529,"ANTICORROSIVO PHCL","GLN",38900]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8530,"FUNDENTE (PARA SOLDADURA)","KG",27500]
[null,null,null,"PINTURAS",8531,"DISOLVENTE THINER","GLN",29000]
[null,null,null,"PINTURAS",8532,"PINTURA BASE ACEITE PINTULUX BLANCO","GLN",59900]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8533,"ACERO ASTM A572 GRADO 50 CON FY=345 MPA Y FU=450 MPA.","KG",4500]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8534,"ACERO ASTM A992 FY= 345 MPA Y FU= 450MPA","KG",4500]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8535,"ACERO ASTM A615","KG",4500]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8536,"GATO PARA TENSIONAMIENTO","DIA",850]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8537,"TORON DE TENSIONAMIENTO DE 5/8``","ML",7452]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8538,"CORTE DE BLOQUE","M2",1516]
[null,null,null,"LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8539,"BLOQUE PERFORADO 15X20X40","UN",2900]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8540,"CONSTRUCCIÓN DE FOSO DE ASCENSOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.","UN",4457556]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8541,"CANOA METÁLICA LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, CON PINTURA EPOXICA ESPESOR MINIMO 3MM","ML",39247]
[null,null,null,"PINTURAS",8542,"PINTURA ANTICORROSIVA GRIS C/CATALIZADOR","GLN",124382]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8543,"EMBUDO GALV C16","UN",21100]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8544,"CODO GALV C26","UN",12266]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8545,"ANCLAJE PARA LÍNEA DE VIDA","UN",464590]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8546,"MONTAJE LÍNEA DE VIDA","ML",135227]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8547,"RUANA METÁLICA GALVANIZADA CAL.20, CON PINTURA EPOXICA ESPESOR MÍNIMO DE 3MM","ML",23997]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8548,"MANTO 2MM (DOS CAPAS)","M2",16300]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8549,"MANTO 3MM ANTIRAIZ","M2",24200]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8550,"ACRILSET T8001","GLN",21321]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8551,"CANAL B6X2.44 CAL 26","UN",6060]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8552,"CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO 5/16`` B.VEL 1``","UN",326]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8553,"CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250","ROLLO",16320]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8554,"LÁMINA DRY WALL 1/2`` SUPERPLACA","UN",30900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8555,"LIJA DE AGUA 150 SUPER","UN",866]
[null,null,null,"PINTURAS",8556,"MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES","UN",39550]
[null,null,null,"FORMALETAS",8557,"PARAL B6X2.44 CAL 26","UN",6076]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8558,"TORNILLO 7X7/16","UN",25]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8559,"TORNILLO GRABBER 6X1``","UN",21]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8560,"CURVA GALVANIZADA 1``","UN",5556]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8561,"TUBO GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN","UN",31550]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8562,"TUBO EMT 3`` (3M)","UN",62800]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8563,"MOTOBOMBA LÁPICERO MOTOR TRIFÁSICO DE 1.5HP CON DESCARGA DE 2``, 110/220V, 3.500RPM","UN",1245822]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8564,"CIELO RASO BANDEJA TILE CLIP-IN EN ALUMINIO","M2",127600]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8565,"ALAMBRON 40  1/4 PULG LISO","KG",1979]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8566,"VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO","ML",3100]
[null,null,null,"LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8567,"BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)","M2",36750]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8568,"LECHADA PARA PISOS","M2",1970]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8569,"CONCREMIX GRIS IPB (24 KG)","KG",2900]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8570,"GRANITO (MEZCLA)","BULTO",22016]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8571,"ZOCALO EN GRANITO H=7.2CM","ML",11171]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8572,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN EN ZONA DE ABORDAJE.","UN",10099719]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8573,"LÁMINA ALUMINIO ALFAJOR DE 1/8``","M2",104692]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8574,"PERFIL PTS 1-1/2`` X  1-1/2``","ML",12002]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8575,"PISO CAUCHO TIPO EMEFLEX","M2",67600]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8576,"PEGANTE BOXER","ML",33398]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8577,"TUBERIA PVC SANITARIA 3`` (6M)","ML",13653]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8578,"CODO 90° PVC SANITARIA CXC 2``","UN",2459]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8579,"CODO 90° PVC SANITARIA CXC 4``","UN",9816]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8580,"TANQUE DE GRASAS ECOPLAST 250L","UN",40600]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8581,"TAPA TANQUE DE GRASAS ECOPLAST 250L","UN",52200]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8582,"CODO 90º PVC SANITARIA 1 1/2``","UN",1490]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8583,"TAPON DE PRUEBA 1 1/2``","UN",696]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8584,"TUBERIA PVC SANITARIA 8``","ML",71191]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8585,"TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 2``","ML",5989]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8586,"TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 3``","ML",7993]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8587,"TUBERIA RDE 13,5 3/4``","ML",3153]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8588,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1`` RDE21","ML",3647]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8589,"MEDIDOR AGUA POTABLE 1 1/2``","UN",353800]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8590,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR","UN",138156]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8591,"TAPA PARA CAJA MEDIDOR","UN",20000]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8592,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1.1/2`` RDE21","ML",4009]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8593,"CODO 90° PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``","UN",5368]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8594,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``","UN",7060]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8595,"ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``","UN",3076]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8596,"TAPON ROSCADO PVC PRESIÓN SCH40 1 1/2``","UN",3646]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8597,"MOTOBOMBA CENTRGIFUGA PEDROLLO CP620 HP1, PH3, VOLT 220/440 , RPM 3600, SUCCXDESC 1`` X 1``","UN",626400]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8598,"CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA ABB CON TRASDUCTOR DE PRESIÓN, DE 4-20 MILIAMPERIOS Y EM COFRE METALICO","UN",3410400]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8599,"TANQUE PULMÓN 24 LTS MARCA PEARL","UN",111360]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8600,"SUICHE FLOTADOR","UN",90480]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8601,"MOTOBOMBA CENTRGIFUGA HIDROMAC 2.1X4X11A HP7.5, PH3, VOLT 220/440, RPM 1800, SUCCXDESC 4``X2 1/2``.","UN",4910976]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8602,"TANQUE PULMÓN 100 LTS MARCA PEARL","UN",675120]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8603,"MEDIDOR DE AGUA POTABLE 3/4``. INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA","UN",267600]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8604,"MOTOBOMBA CENTRGIFUGA BARMESA IB11/2-3-2 HP 3 PH3  VOLT220/440, RPM 3600, SUCCXDESC 2`` X 1 1/2``.","UN",1084368]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8605,"TANQUE PULMÓN 60 LTS MARCA PEARL","UN",431520]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8606,"LLAVE DE CORTE TUBERIA CU O PVC 12.70MM","UN",24635]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8607,"LLAVE INCORPORACACIÓN CIRCULAR 13MM","UN",13814]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8608,"PITORRAS PARA MEDIDORES","UN",4979]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8609,"COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UM 75X12.70MM","UN",10423]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8610,"MEDIDOR DE AGUA TIPO IBERCONTA DE Ø 1``","UN",331896]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8611,"VALVULA CHEQUE TIPO RED WHITE Ø1``.","UN",58871]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8612,"VALVULA DE PASO TIPO REDWHITE Ø 1``","UN",62705]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8613,"ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1``","UN",1248]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8614,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2`` RDE9 (6M)","UN",17638]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8615,"CODO 90° PVC PRESIÓN SCH40 1/2``","UN",478]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8616,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 1/2``","UN",631]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8617,"TAPON SOLDADO PVC PRESIÓN SCH40 1/2``","UN",268]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8618,"ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1/2``","UN",329]
[null,null,null,"TUBERIA S DE PVC - ACUEDUCTO",8619,"LLAVE BOCA MANGUERA DE ½” CROMADA,GRIVAL O SIMILAR","UN",36900]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8620,"BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DOMESTICA Q=10 L/S HMIN= 12 PSI POT= 3 HP FUNCIONANDO ALTERNADAMENTE. INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA A 220V","UN",3990400]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8621,"MOTOBOMBA CENTRGIFUGA HIDROMAC 4X4X7A HP3, PH3, VOLT 220/440, RPM 1800, SUCCXDESC 4``X4``.","UN",3282336]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8622,"BOMBAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, Q=9 L/S, CABEZA HIDRAULICA 32 M.C.A .","UN",1740000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8623,"TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMATICA A 220V","UN",1995200]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8624,"CAMARA INSPECCIÓN MH: 1.2 (CILINDRO)","UN",402136]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8625,"CAMARA INSPECCIÓN MH: 1.2 (BASE Y CAÑUELA)","UN",251429]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8626,"ANILLO Y CUELLO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN","UN",180829]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8627,"TAPA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE HERRAJE","UN",100038]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8628,"CONO EXCENTRICO PARA CAMARA DE 1.2 M","UN",242440]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8629,"TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3000L, INCLUYE ACCESORIOS","UN",1325679]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8630,"MODULO DOBLE TIPO FLO-TANK","UN",129345]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8631,"CELDAS TIPO FLOW-CEL 52MM ATLANTIS O SIMILAR","M2",73556]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8632,"MESÓN EN GRANITO JASPE  E=4CM","ML",1134592]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8633,"PEGACOR GRIS INTERIORES (25KG)","KG",810]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8634,"LAVAMANOS INSTITUCIONAL CORONA SAN LORENZO O SIMILAR","UN",137517]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8635,"ACOPLE 1/2 PARA AGUA POTABLE","UN",2254]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8636,"CEMENTO BLANCO","KG",1095]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8637,"MUEBLE BAJO COCINETA","ML",427722]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8638,"MESÓN ACERO INOXIDABLE 212X52 CM, INCLUYE POSUELO","UN",437913]
[null,null,null,"LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8639,"LADRILLO 10X20X30","UN",720]
[null,null,null,"SUMINDEROS Y COMPONENTES",8640,"REJILLA PARA CARCAMO DE ALUMINIO 15*30","UN",66260]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8641,"LAVAESCOBAS 40X40 EN GRANO PULIDO","UN",178900]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8642,"TABLEX DE 30MM FORRADO A DOS CARAS EN FORMICA COLOR GRIS","UN",62856]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8643,"MUEBLE SUP.MADECOR LISO","ML",377178]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8644,"LAVAMANOS SOBREPONER CORONA  MAXIMO O SIMILAR","UN",164900]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8645,"LAVAMANOS DE COLGAR CORONA PARA  PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA","UN",73295]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8646,"GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PUSH, GRIVAL O SIMILAR","UN",131401]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8647,"MESÓN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE POZUELO","ML",206563]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8648,"GRIFERÍA LAVAPLATOS SIRENA SENCILLO MESÓN","UN",79900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8649,"REJILLA PARA DESAGÜE DE PISO EN ALUMINIO O BRONCE DE 4``, COLREJILLAS O SIMILAR","UN",27500]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8650,"TUBO 1-1/2`` EN ACERO INOXIDABLE","ML",14250]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8651,"PLATINA DE 2`` X 3/8``","ML",9023]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8652,"CARNAZA PARA LIMPIAR PISO (BOLSA 5KG)","BULTO",1478]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8653,"GRANO Nº1 BLANCO","KG",291]
[null,null,null,"ACERROS PARA REFUERZO",8654,"ACERO FIGURADO No.2     1/4`` F`y = 60000 PSI","KG",1972]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8655,"ESPEJO FLOTADO BISELADO","M2",143050]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8656,"TAPA DE REGISTRO 20*20 EN ACERO","UN",23500]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8657,"MARMOL SINU VETA","M2",132588]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8658,"CAJA FUERTE","UN",9000000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8659,"SET BILLETERO","UN",295000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8660,"PORTA VOLANTES O CASILLERO","UN",584000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8661,"GABINETE COLGADO EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS","ML",475000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8662,"LAMINA DE MADERA EN MADECO DE 30MM","M2",69580]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8663,"ESTUFA EMPOTRABLE ELÉCTRICA DE 2 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE","UN",249900]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8664,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO A","UN",82402]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8665,"TOMA DOBLE LEVINGTON POLO O SIMILAR","UN",8900]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8666,"CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG","ML",1769]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8667,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO B","UN",154454]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8668,"PLAFON DE LOZA RETIE","UN",1200]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8669,"BOMBILLA AHORRADORA FLUORESCENTE DE 26W","UN",9900]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8670,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO F","UN",149000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8671,"UNIDAD PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON BOMBILLAS HALÓGENAS","UN",123018]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8672,"CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE","UN",1817]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8673,"INTERRUPTOR MANUAL DE UNA Y DOS PALANCAS DE 15 A","UN",9025]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8674,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A","UN",9025]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8675,"TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)","UN",54900]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8676,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 20 A","UN",40020]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8677,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V","UN",9804]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8678,"CAJA DE FUERZA","UN",120730]
[null,null,null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8679,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1`` (3M)","UN",22714]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8680,"TUBO EMT 3/4``","ML",3633]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8681,"TUBO PVC 3/4``","UN",2549]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8682,"LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 70W, 208 V C.A, 60HZ, ·TIPO D``","UN",795000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8683,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN TUNAL","GLB",437214449]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8684,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN ILIMANÍ","GLB",115113181]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8685,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN MANITAS","GLB",205308245]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8686,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN JUAN PABLO II","GLB",149383089]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8687,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 2 1/2``","UN",24917]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8688,"OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS","GLB",1000]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8689,"TECNICO (SOLDADOR)","JR",56688]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8690,"TECNICO (SODADOR 1 A)","JR",56688]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8691,"LUMINARIA ``WALL PACK``, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 56W, 208 V C.A., TIPO ``E``.","UN",560000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8692,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 36 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR DE","UN",4442465]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8693,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 12 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACION.","UN",1058049]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8694,"CABLE DE COBRE AISLADO No.10","ML",1982]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8695,"CABLE DE COBRE AISLADO No.8","ML",3695]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8696,"CABLE DE COBRE AISLADO No.6","ML",3326]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8697,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TFT,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 36 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 70 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACI","UN",1058049]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8698,"CABLE DE COBRE AISLADO No.4","ML",8776]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8699,"CABLE DE COBRE AISLADO No.2","ML",13625]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8700,"CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE","ML",17032]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8701,"CURVA PVC 2``","UN",1800]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8702,"ADAPTADOR TERMINAL PVC 2``","UN",1750]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8703,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE 30X10     2,4M","ML",50000]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8704,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 1``","UN",5556]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8705,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN","ML",10500]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8706,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4``","UN",4050]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8707,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4``  MAS UNIÓN","ML",8150]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8708,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2``","UN",17636]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8709,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 2``  MAS UNIÓN","ML",23683]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8710,"CURVA  EMT 3``","UN",29002]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8711,"TUBO  EMT 3``  MAS UNIÓN","ML",20933]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8712,"UNIÓN EMT 3``","UN",7646]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8713,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE, TOMACORRIENTE TIPO INDUSTRIAL CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICO, TRES POLOS, 4 HILOS, 16 A, 220 V, (IP 44), PARA TRABAJO PESADO.  INCLUYE LA TAPA RESORTADA, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE.","UN",2157153]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8714,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50 A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR D","UN",3257231]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8715,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE 20X10 CON DIVISIÓN","UN",115000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8716,"LUMINARIA FLUORESCENTE, ``TIPO A1``, DE 2X54W, 120 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, 48``, BALASTO ELECTRÓNICO, CERRADA, CUERPO EN FIBRA DE VIDRIO, ADECUADA PARA DESCOLGAR O SOBREPONER.","UN",110000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8717,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA,  TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 24 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 300","UN",3458900]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8718,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAG CON TOTALIZADOR DE 70A, 24 CIRCUITOS; TTG CON TOTALIZADOR DE 175A","UN",3488154]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8719,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, DOS POLOS, 4 HILOS, 20 A","UN",50000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8720,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TTR,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 50 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACI","UN",565606]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8721,"CABLE COBRE No. 4/0 THHN","ML",24423]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8722,"CABLE DE COBRE AISLADO No. 8","ML",3695]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8723,"CABLE DE COBRE AISLADO No.12","ML",1017]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8724,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE, A PRUEBA DE CORROSIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DE 20X5CM, CON DIVISIÓN PARA FUERZA Y DATOS.","UN",80000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8725,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TT, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACION. (Incl","UN",365962]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8726,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50 A, 24 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR D","UN",5691675]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8727,"INTERRUPTOR MANUAL DE UNA Y DOS PALANCAS DE 15 A CONMUTABLE","UN",22620]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8728,"LUMINARIA ``WALL PACK``, DE 70W, 208 V C.A.","UN",296000]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8729,"CURVA  EMT 1 1/4``","UN",4400]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8730,"TUBO  EMT 1 1/4``  MAS UNIÓN","ML",6517]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8731,"UNIÓN EMT 1 1/4``","UN",1600]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8732,"CURVA  EMT 2``","UN",8950]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8733,"TUBO  EMT 2`` MAS UNIÓN","ML",10667]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8734,"UNIÓN EMT 2``","UN",2300]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8735,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 150 KVA, 11.4 KV - 440 V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES;","UN",68366032]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8736,"SALIDA DE CIRCUITO A 11.4KV DESDE RED PÚBLICA, CON PROTECCIONES, BARRAJE, CRUCETAS, BAJANTES, PUESTA TIERRA, ESTRUCTURA, ETC (Incluye suministro e instalación)","UN",4800000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8737,"CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE","ML",73421]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8738,"CABLE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG","ML",7314]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8739,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 100 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)","UN",223000000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8740,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 30 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)","UN",6060970]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8741,"BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 500X104MM","UN",133400]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8742,"TUBO PVC 4``","ML",9100]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8743,"CURVA PVC 4``","UN",10800]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8744,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 225 KVA, 11.4 KV - 440V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES; C","UN",60015741]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8745,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON :  2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON  TRANSFORMADORES SECOS DE 1600 KVA, 11.4KV - 440V Y UNA CELDA DE MEDIA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR DE 150 KVA,  CELDA DE REMONTE ,  1 CELDA CON SECCIONADORES DOBLE TIRO AISLADOS EN SF6,   3 CEL","UN",901498822]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8746,"CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE","ML",83525]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8747,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 20 KVA ON LINE, 208 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)","UN",33160000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8748,"FILTRO PARA MITIGACIÓN DE ARMONICOS Y CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA EN BAJA TENSIÓN, TRIFÁSICO MAS TIERRA, 208 VC.A. -480 VC.A., 50/60 HZ, CORRIENTE DE SALIDA 100A - 300 A; CON CERRAMIENTO IP54 PARA INTERIOR, CON INTERFAZ DIGITAL TACTIL, TEMPERATU","UN",153775602]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8749,"CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM","ML",63746]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8750,"TUBO PVC 4`` X 3M","ML",9100]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8751,"BANDEJA PORTACABLES TIPO SEMIPESADA 60X8CM","UN",250000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8752,"TUBO PVC DB 6``","ML",24675]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8753,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 50 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)","UN",90038800]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8754,"GRUPO ELECTRÓGENO, TRIFASICO, 440V, 60HZ DE 50 KVA, CON TANQUE DE DIARIO. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EQUIPADO ( RED NORMAL - PLANTA -UPS). INCLUYE ADECUACIÓNES DE OBRA CIVIL Y ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS. (Incluye suministro e instala","UN",64233150]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8755,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 25 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)","UN",6060970]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8756,"SOLDADURA EXOTERMICA","gr",110]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8757,"ELEMENTOS PARA LA SOLDADURA (MOLDE, MECHERO, PINZAS)","UN",6954]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8758,"TERMINAL 1 HUECO BARRIL LARGO 3/8`` AWG 1/0","UN",2328]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8759,"CONECTOR TIPO COMPRESIÓN 1/0 A 1/0","UN",8800]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8760,"CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0","ML",5575]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8761,"BOQUILLA 3/4``","UN",301]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8762,"ABRAZADERA SOPORTE 3/4``","UN",983]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8763,"CAJA EMP.GALV.RECT.4``X4``","UN",1561]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8764,"PARARRAYOS TIPO FRANKLIN CON ROSCA DE ¾’’","UN",58000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8765,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 X 30 CM","UN",115000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8766,"CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN 1/0","UN",12700]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8767,"PLATINA PUESTA A TIERRA DE COBRE ESTAÑADO DE 10X100MM, DE 500MM DE LONGITUD","UN",151500]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8768,"CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG","ML",15368]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8769,"HERRAJE 600X600MM CS-274 DE CODENSA","UN",103122]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8770,"SOLDADURA CABLE-VARILLA 1/0","UN",34000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8771,"TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0","UN",25699]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8772,"CONECTOR DE COBRE ELECTRPLATEADO DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN, PARA DERIVAR CABLE 2/0 A 2/0","UN",11723]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8773,"CURVA PVC 3/4``","UN",300]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8774,"ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4``","UN",150]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8775,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE  DE GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 36 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS","UN",3497877]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8776,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK DE 19`` Y 1,0 M DE ALTO (TAQUILLA),CON ORGANIZADORES DE CABLE, MULTITOMA,VENTILADOR, PATCH PANELS MODULAR DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA A TIERRA.","UN",2498831]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8777,"CABLE UTP CATEGORIA 6A","ML",2400]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8778,"TOMA JACK DOBLE RJ 45 CATEGORIA 6A","UN",10800]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8779,"CAJA GALVANIZADA 2400","UN",1834]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8780,"LIBRO ETIQUET. 190 DATOS","UN",32725]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8781,"TOMA JACK RJ 45","UN",26183]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8782,"CAJA TELEFÓNICA STRIP 60X30X15","UN",65058]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8783,"DUCTO METÁLICO DOBLE SECCIÓN DE 120X50MM CON TAPA TROQUELADA","UN",95800]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8784,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE  DE GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS","UN",3878042]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8785,"PREVISIONES DE  TUBERÍAS METÁLICAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES (CCTV, PARLANTES, RELOJES, ETC) EN BANDEJAS Y TUBERÍA EMT  (Incluye suministro e instalación)","UN",6923077]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8786,"BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)","M2",36750]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8787,"YESO CORRIENTE","UN",23900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8788,"CAOLÍN","UN",8600]
[null,null,null,"PINTURAS",8789,"INTERVINIL PRO DRYWALL","galon",34500]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8790,"VIDRIO TEMPLADO DE 10MM","M2",273400]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8791,"PELICULA DE SEGURIDAD","M2",71800]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8792,"PELICULA ANTISOLAR","M2",71000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8793,"PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL","ML",41700]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8794,"VIDRIO TEMPLADO DE 6MM","M2",172500]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8795,"ALUMINIO MOD=7-44","M2",92000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8796,"PISAVIDRIOS EN ALUMINIO","ML",4893]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8797,"TUBERÍA ACERO INOXIDABLE REF 304 X 2``","ML",36461]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8798,"CORTASOL TIPO PANEL 84R ESTRUCTURA SL2 LISO. INCLUYE FIJACIONES Y SUBESTRUCTURA","M2",174000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8799,"ESCALERA ESCAMOTEABLE METALICA (INCLUYE MARCO)","ML",340983]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8800,"EQUIPO DE SOLDADURA 300 AMPERIOS","HR",6613]
[null,null,null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8801,"TUBO GALVANIZADO 1½``","ML",38300]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8802,"POLIURETANO GRIS CON ACTIVADOR","GLN",334066]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8803,"DIVISIÓN SANITARIA ACERO INOXIDABLE AMBAS CARAS CAL. 22 SOCODA","M2",472206]
[null,null,null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8804,"TUBERÍA PTS 3 1/2``X2``","ML",2272]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8805,"MODELOS GRO WALL POR METRO 68X22X20 CON 3 CAVIDADES INSTALACIÓN ANCLADO SOBRE LA PARED, 7 UNIDADES POR M2","UN",348000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8806,"MODULO SCREEN  PANEL EDGE, 500X500MM EN ALUZINC 0.8MM CON ACABADO ACABADO LISO","M2",161540]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8807,"PANEL FACHADA FLOTANTE. INCLUYE FIJACIONES Y SUBESTRUCTURA","M2",466600]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8808,"SCREEN PANEL N","M2",186760]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8809,"PLACA EN CONCRETO PREFABRICADA DE E=0,08M","M2",114144]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8810,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.50X2.10) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362  + MARCO","UN",1763792]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8811,"CERRADURA(CHAPA) L-370 YALE","UN",73195]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8812,"PUERTA BATIENTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.20X2.10) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362+ MARCO","UN",1422399]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8813,"PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10MM Y MARCO EN ALUMINIO (5.00X2.60)","UN",4242644]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8814,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (0.80X2.10) PERFIL ALN-362 + MARCO","UN",1296603]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8815,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (1.00X2.10) PERFIL ALN-362 + MARCO","UN",1763792]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8816,"PUERTA DE SEGURIDAD EN PERFILERIA METALICA","UN",1763793]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8817,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 0,90MX2,10M","UN",668301]
[null,null,null,"PINTURAS",8818,"PINTURA PINTUCOAT ALUMINIO C/CATALIZADOR","GLN",156300]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8819,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.00MX2,10M","UN",763405]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8820,"PUERTA VIDRIERA PIVOTANTE (1.00X2.10)","UN",467162]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8821,"PUERTAS VIDRIERAS PIVOTANTE (3.00X2.10)","UN",1167825]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8822,"PUERTA DE SERVICIO EN INGRESO A LA ESTACIÓN (SISTEMA DE TORNIQUETES)","UN",14067720]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8823,"PUNTO DE RED","UN",1416438]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8824,"PUERTA ELECTRICA DE ACCESO A LA ESTACIÓN CON MARCO EN ACERO PINTADO COLOR ALUMINIO","UN",33735094]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8825,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (3.95X2.10) PERFIL ALN-362","UN",7390225]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8826,"PUERTA DE INGRESO, CON TALENQUERA DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO.","UN",1083259]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8827,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.10MX2,10M  + MARCO","UN",858513]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8828,"PUERTA PIVOTANTE EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.20MX2,10M + MARCO","UN",1728935]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8829,"ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. SIN CUARTO DE MÁQUINAS. NO INCLUYE OBRAS CIVILES. (Incluye suministro e instalación)","UN",120000000]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8830,"48000 BTU/HR, REFRIGERANTE R410, 220 VAC, CON CONTROL REMOTO, TIPO CASETTE, INCLUYE EL KIT DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE 5 ML","UN",5261250]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8831,"FABRICACIÓN DE ÁNGULO DE 1 1/2`` X 1/8`` DE ESPESOR, LA MEDIDA DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, 30 CMS DE ALTURA, PINTADA EN NEGRO POLIURETANO.","UN",120000]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8832,"PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/8``, ÁNGULO DE 1 1/2`` Y ESPESOR 1/8``; MEDIDAS 1,50 ML X 1,50 ML, CON PASAMANOS EN DOS DE SUS LADOS EN TUBERÍA SIN COSTURA DE 1``, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD PARA TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS. PINTADA EN NEGRO","UN",1140750]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8833,"TUBERIA DE REFRIGERACION AIRE DE 48000 BTU/HR","ML",47250]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8834,"SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA ELÁSTICA ESPESOR 2`` . DIMENSIONES 0.61MX1.22M","UN",3560]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8835,"LAMINA SUPERBOARD 8MM (2.44MX1.22M)","UN",37200]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8836,"CANAL FC 92.1X25X0.60MM 2.44M","UN",6600]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8837,"PARAL FC 89X45X0.60MM 2.44M","UN",8900]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8838,"CINTA FIBRA DE VIDRIO 90M","UN",5800]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8839,"TEXPLACA 5 GL (34KG)","UN",94900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8840,"TORNILLO CABEZA LENTEJA P/BROCA","UN",3900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8841,"TORNILLO PLACA AVELLANADO","UN",5600]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8842,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. PARA TRABAJO PESADO CON DOBLE MOTORIZACIÓN.SIN CUARTO DE MÁQUI","UN",180000000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8843,"BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 300X104MM","UN",1]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8844,"EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMPERIOS","HR",3300]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8845,"TECNICO","JR",56688]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACION",8846,"BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO","UN",108460]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8847,"PERNO DE 1/2``x 6 (150mm) PARA BRIDAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA - TORNILLERIA Y TUERCAS ASTM A-325 TIPO 1 GALVANIZADA EN CALIENTE.","UN",1205]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8848,"TUERCAS 5/8\"","UN",215]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8849,"ARANDELAS 5/8\"","UN",142]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8850,"PERNOS Ø 1/2\" x 2 1/2\"","UN",493]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8851,"PERNOS Ø 1/2\" x 2\"","UN",413]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8852,"CINTA REFLECTIVA REFLECTIVO PRISMATICO TIPO VIII POR NORMA 700 c/d (BLANCO) (TRM 2025.75)","M2",68572]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8853,"LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (1.22m x 2.44m)","UN",57578]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8854,"SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" BICICLETA LUCES. SISTEMA ILUMINACION A LEDS COMPATIBILIDAD C800/900 PARA FIJACION A MASTIL. INCL ELEMENTOS DE FIJACION","UN",1917480]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8855,"ADAPTADOR TERMINAL EMT 1\"","UN",1139]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8856,"ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4\"","UN",696]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8857,"ALAMBRE ELECTRICO AWG/THHN No. 12","ML",715]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8858,"CABLE COAXIAL RG-6","ML",548]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8859,"CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO","ML",4843]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8860,"CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14","ML",1218]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8861,"CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6","ML",1357]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8862,"CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES","ML",2513]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8863,"CAJA DE PASO METALICA DE 25cm x 25cm x 10cm","UN",24712]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8864,"CAJA DE PASO METALICA DE 30cm x 30cm x 10cm","UN",34044]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8865,"CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES","UN",285685]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8866,"CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4\"","UN",11703]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8867,"CAPACETE IMC DE 3\"","UN",19005]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8868,"CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V","ML",12338]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8869,"CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V","ML",7555]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8870,"CURVA CONDUIT EMT 1\"","UN",2933]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8871,"CURVA CONDUIT EMT 3/4\"","UN",1726]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8872,"CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC  EB DE 3\"","UN",21857]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8873,"FAVIGEL 25 Kg","KG",4783]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8874,"MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO","UN",44915]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8875,"MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP","UN",315789]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8876,"SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr","UN",15253]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8877,"TOMA DOBLE VOZ Y DATOS","UN",14900]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8878,"TOMA ELECTRICA DOBLE/REGULADA","UN",8492]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8880,"TUBO CONDUIT IMC 4\"","ML",25481]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8881,"TUBO CONDUIT EMT DE 3/4\"","ML",3429]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8883,"UNION CONDUIT EMT DE 1\"","UN",1138]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8884,"UNION CONDUIT EMT DE 3/4\"","UN",659]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8885,"SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90","UN",15503]
[null,null,null,"MOBILIARIO URBANO",8886,"BARANDA METALICA M-82 TIPO ESPECIFICACION IDU, INCLUYE CORBATIN DE REMATE. CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO","ML",222720]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  octubre 7 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8485,"PERFORACION HORIZONTAL PARA TUBERIA DE Ø 4\"","ML",403200]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8486,"TRONZADORA","DIA",22950]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8487,"LAC 9 x 1200 x 2400mm G36","UN",393465]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8488,"PLATINA DE 1 1/2\" x 1/4\"","ML",30900]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8489,"TUERCA PARA TORNILLO DE 3/4\" NC GRADO 5","UN",1066]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8490,"TORNILLOS 3/4\"","UN",2666.5]
[null,null,null,"TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO",8491,"TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3\" CALIBRE 14 (3 metros)","UN",199619]
[null,null,null,"TUBERIA PVC ACUEDUCTO",8492,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2\"  RDE 21","UN",18497.36]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8493,"LAMINA HOT ROLLED 4.5mm x 1200mm x 2400mm","UN",178640]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8494,"TUBERIA CCP D= 12\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REBESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MRTERO DE CEMENTO. INCL. UNIONES, ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303","ML",189428]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8495,"CODO CCP D= 12\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1489788]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8496,"CODO CCP D= 16\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1959472]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8497,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.15m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO HASTA D= 12\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA A SE INST. NI ESPARRAGOS, TUERCAS, EMPAQUE.","UN",989364]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8498,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 12\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.50m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO D= 16\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA A SER INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1809136]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8499,"ESTRUCTURA PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA CON SOPORTE EN TUBO DE 4\" CON CERCHA EN TUBO DE 1 1/2\" TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON PAPEL REFLECTIVO. SUMINISTRO E INSTALACION","UN",1411200]
[null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA",8500,"TUBERIA EMT D= 4\" ESP. 083","ML",21364]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8501,"PARAMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESION TRIAXIAL: COMPRESION TRIAXIAL ESTATICA CONSOLIDADO - NO DRENADO CU","UN",1012500]
[null,null,null,"ACEROS PARA REFUERZOS",8502,"CANASTILLA PASAJUNTAS","KG",1972]
[null,null,null,"ALQUILER",8503,"ALQUILER CAMION APLICADOR DE VIAS MARCA FOTON DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD,  CON EQUIPO DE APLICACIÓN DE DOS MAQUINAS DEMARCADORAS HIDRA AIRLESS HIDRAM 4000, UNA MAQUINA DEMARCADORA POWRLINE 9900 PARA METRO LINEAL Y METRO CUADRADO","DIA",382800]
[null,null,null,"ALQUILER",8504,"ALQUILER CAMION DE APOYO MARCA FOTON CABINA SENCILLA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD","DIA",208800]
[null,null,null,"ALQUILER",8505,"ALQUILER KIT DE SEÑALIZACION PARA CIERRES VIALES (conos, señales temporales: cierre de carril, bandereros, obreros en la via, barricada de via cerrada)","DIA",313200]
[null,null,null,"PINTURAS",8506,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION","GLN",38280]
[null,null,null,"PINTURAS",8507,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE NEGRO PARA DEMARCACION","GLN",43848]
[null,null,null,"PINTURAS",8508,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARCACION","GLN",49880]
[null,null,null,"PINTURAS",8509,"IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE","GLN",34800]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  septiembre 17 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8465,"MARCO PARA CAJA CS-276","UN",139200]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8466,"TAPA PARA CAJA CS-276 (2 TAPAS)","UN",197200]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8467,"MARCO PARA CAJA CS-275","UN",104400]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8468,"TAPA PARA CAJA CS-275","UN",197200]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8469,"MARCO PARA CAJA CS-274","UN",75400]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8470,"TAPA PARA CAJA CS-274","UN",92800]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8471,"ARO CODENSA 280","UN",145000]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8472,"ARO Y TAPA CODENSA  280","UN",290000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8473,"ZARANDA DE 6\" x 3\" PARA CLASIFICACION MATERIAL","M2",9715]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8474,"ANGULO","KG",2238]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8475,"PLATINA","KG",2555]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8476,"MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5","M2",14470]
[null,null,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8477,"TAPON D= 2 1/2\" PARA TUBERIA DE ACERO NEGRA CALIBRE 40","UN",423]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8478,"TEJA DE ZINC 800 x 2438","UN",15467]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8479,"AMARRAS","UN",257]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8480,"LIJA","UN",844]
[null,null,null,"PINTURAS",8481,"PINTURA EN ACEITE","GLN",52491]
[null,null,null,"PINTURAS",8482,"PINTURA EN VINILO TIPO 1","GLN",44775]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8483,"TANQUE DE AGUA","UN",89900]
[null,null,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8484,"TUBO SCHEDULE 40  4\" x 1/4\"","ML",51664]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  septiembre 16 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8398,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES","KG",2213]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8399,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA RAMPAS Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES","KG",3318]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO",8401,"TUBERIA CCP D= 20\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","ML",304732]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO",8402,"TUBERIA CCP D= 16\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","ML",237800]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO",8403,"TUBERIA CCP D= 24\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","ML",660272]
[null,null,null,"PINTURAS",8404,"PINTURA BASE AGUA","GLN",37769.599999999999]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8405,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.80m x 0.80m","UN",3341844]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8406,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 16\" INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP d= 24\" CON EXTREMO BRIDADO","ML",3341612]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8407,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 3\" EMSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO","ML",504600]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8408,"SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=4\" SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. NO INCL. EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA, REVESTIMIENTOS INT. Y EXT. EN PINTURA EPOXICA","ML",973472]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8409,"TEE EN ACERO PARA BOCA DE ACCESO D= 24\" x D= 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCA Y EMPAQUE EN LA DERIVACION","ML",7304288]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8410,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.45m x 0.45m","UN",2292856]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8411,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m. SUMINISTRADA SUELTA . PRESION DE TRABAJO = 300 PSI","UN",417484]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8412,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","UN",941108]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8413,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m SUMINISTRADA SUELTA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",231652]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8414,"TEE EN ACERO D= 16\" x 16\" CON EXTREMOS LISOS PARA CINTURON DE CIERRE L= 1.30m x 0.50m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE) REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",3836700]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8415,"UNION DE DESMONTAJE D= 16\" TIPO BRIDA - BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA L= 0.30m. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",4716096]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8416,"BRIDA EN ACERO D= 16\" CLASE D  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1082860]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8417,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 16\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",515968]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8418,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 45° Y 67 1/2°  L= 1.20m x 1.20m. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION. (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO = 300 PSI","UN",4227504]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8419,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","UN",1429700]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8420,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25m x 1.25m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","UN",3100100]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8421,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","UN",542995]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8422,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","UN",1885348]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8423,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.65mx0.65m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","UN",2677860]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8424,"BRIDA EN ACERO D= 20\"  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",2325336]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8425,"BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1963996]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8426,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",300904]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8427,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","UN",648092]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8428,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",1241316]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO",8429,"TEE EN ACERO D= 20\" x 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA-BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION BRIDADA EN LA DERIVACION L= 1.30m x 0.60m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","UN",7338160]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8430,"CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",13006081.24]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8431,"CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",13720672.560000001]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8432,"TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500","ML",205157.6]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8433,"ACOPLE GRP DN 350 PN1","UN",196596.8]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8434,"TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500","ML",237776.8]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8435,"ACOPLE GRP DN 450 PN1","UN",216873.60000000001]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8436,"TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500","ML",263737.59999999998]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8437,"ACOPLE GRP DN 550 PN1","UN",318675.20000000001]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8438,"TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500","ML",343916.79999999999]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8439,"ACOPLE GRP DN 650 PN1","UN",370086.40000000002]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8440,"TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500","ML",383194.4]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8441,"ACOPLE GRP DN 750 PN1","UN",416440]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8442,"TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500","ML",446924.79999999999]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8443,"ACOPLE GRP DN 850 PN1","UN",467294.4]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8444,"TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500","ML",2735604.8]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8445,"ACOPLE GRP DN 2500 PN1","UN",1913025.6]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8446,"TRANSPORTE TUBERIA GRP","ML",12500]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8447,"TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500","ML",2881208]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8448,"ACOPLE GRP DN 2600 PN1","UN",2227269.6]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8449,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESORIOS.","UN",5765159.4000000004]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8450,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",8055149.04]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8451,"CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",9017440.9600000009]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8452,"CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",9458015.9199999999]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8453,"CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS.","UN",10096362.76]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8454,"CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",8129943.5199999996]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8455,"CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",8540005.8399999999]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8456,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",9627899.8800000008]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8457,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS.","UN",12278720.640000001]
[null,null,null,"TUBERIAS GRP",8458,"CAMARA GRP 2000 * 2000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.","UN",10542660]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8460,"CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8\"","UN",5209]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8461,"ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG","ML",4934]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8462,"MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm","UN",56028]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8463,"MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAFORO TIPO MENSULA) SUMINISTRO E INSTALACION.","UN",453560]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8464,"VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8\"","ML",93951]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  septiembre 1 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8361,"TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 6mm","M2",95506.57]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO",8362,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 36\" CLASE V REFORZADO","ML",635564]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS","8363","CARBONATOS","PTO",9000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS","8364","CLORUROS","PTO",12000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8365,"SULFATOS","PTO",14000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8366,"NITRATOS","PTO",17000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8367,"HIERRO TOTAL","PTO",25000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8368,"CALCIO","PTO",9000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8369,"MAGNESIO","PTO",9000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8370,"SODIO","PTO",25000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8371,"INFORME CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y BACTERIOLOGICA","PTO",28571.43]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8372,"MUESTREO PUNTUAL","PTO",10714.29]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8373,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA","PTO",28571.43]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8374,"Equipo de Muestreo y análisis PM10 que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J: PM10","DIA",135000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8375,"Equipo de Muestreo y análisis PST que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice B: Alto volumen","DIA",120000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8376,"Equipo de Muestreo y análisis Sox que cumpla método ","DIA",135000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8377,"Equipo de Muestreo y análisis Nox que cumpla con Environ mental Monitoring System Laboratory Handbook. Revisión 02. Sección 2,4: Sodio Arsenito","DIA",135000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8378,"Equipo de Muestreo y análisis CO que cumpla EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice C: lectura directa","DIA",105000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8380,"Seguridad de los equipos de monitoreo y suministro de energía","ESTACION",2500000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8382,"Equipo de Estudio de ruido,1 punto, mediciones 24 horas. Incluye:informe técnico y mapas de isófonas.","PUNTO",1600000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8383,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en suelos","ML",257955]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8384,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión","ML",398658]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8385,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en roca","ML",304856]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8386,"Ensayo de penetración estándar (SPT)","ML",86767]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8387,"Ensayo de piezocono estándar (CPTu)","ML",112562]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8388,"Ensayo de disipación en CPTu","UN",344722]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8389,"Ensayo de placa de carga","UN",211758]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8390,"Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon","UN",375208]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8391,"Ensayo de permeabilidad tipo Lefranc","UN",222779]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8392,"Instalación de piezómetro de tubo abierto tipo Casagrande","ML",28141]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8393,"Sondeo eléctrico vertical (SEV) y/o sondeo electromagnético (SEDT)","UN",321271]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8394,"Línea de reflexión (Perfil de 100m)","UN",1899488]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8395,"Línea de refracción sismica (Perfil de 50m)","UN",492460]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8396,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE","DIA",150000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8397,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE RUIDO","PUNTO",400000]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  agosto 29 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8302,"BOYA PLASTICADE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA","UN",23896]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8303,"HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO","UN",38280]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8304,"ALQUILER EQUIPO OXICORTE","MES",13786.73]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8306,"EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)","UN",48720]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8307,"CONCRETO LISTO FLUIDO SIN RETRACCIÓN","KG",1026.5999999999999]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8308,"MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO","KG",14848]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8309,"GROUTING DE ALTA RESISTENCIA","KG",2169.1999999999998]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8310,"ANGULO METÁLICO 3\"x1/4\"","ML",17709.330000000002]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8311,"SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)","UN",22620]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8312,"RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD","KG",89668]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8313,"MORTERO DE REPARACIÓN","KG",4512.3999999999996]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8314,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN","KG",12644]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ADITIVOS",8315,"SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO","UN",17400]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8316,"GEOMALLA FORTGRID BX-60","M2",6211]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8317,"LAMINA ALFAJOR CALIBRE 6mm 3m x 1m","UN",286520]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8318,"PISTOLA PARA CHORRO ARENA CON MANGUERA","UN",18740]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8319,"EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","ML",493]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8320,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","MES",2649520.5]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8321,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","JR",88317.35]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8322,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","ML",250]
[null,null,null,"ALQUILER",8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","DIA",223625]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8325,"EQUIPO MANUAL PARA APLICACIÓN DE TERMOPLÁSTICO","M2",11020]
[null,null,null,"PINTURAS",8326,"TERMOPLASTICO","KG",4189.92]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8327,"CALDERA","M2",11503.14]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8328,"FUNGIBLES","GLB",1000]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8329,"EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)","ML",1798]
[null,null,null,"PINTURAS",8330,"PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR)","GLN",79025]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8331,"EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)","M2",15486]
[null,null,null,"PINTURAS",8332,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO","GLN",34510]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8333,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","M2",2320]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8334,"BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR","ML",1044]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8335,"BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR","M2",11600]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8336,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (4x8)","UN",87118]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8337,"CINTA REFLECTIVA TIPO IV (ALTA DENSIDAD)","M2",63212.34]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8338,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m","UN",60943]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8339,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m","UN",40900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8340,"TORNILLO","KG",4323]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8341,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)","UN",52780]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8342,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)","UN",30508]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8343,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm","UN",29580]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8344,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm)","UN",59160]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8345,"SCREEN PARA SEÑALES DE 75cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)","UN",35380]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8346,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm","UN",35960]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8347,"METALMECÁNICA (PARA TABLERO)","UN",44538]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8348,"SCREEN PARA TABLERO","UN",51556]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8349,"PINTURA ELECTROSTÁTICA TABLERO","UN",24231]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8350,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)","UN",67998.039999999994]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8351,"METALMECÁNICA (PARA PEDESTAL)","UN",66807]
[null,null,null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",8352,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL","UN",27324]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8353,"REFLECTIVO AMARILLO LIMÓN TIPO VIII-XI","M2",79575.820000000007]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8354,"REFLECTIVO TIPO 1 (Grado Ingenieria)","M2",36985.94]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8355,"PLATINA METÁLICA","KG",2471]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8356,"CANASTILLA PARA SEÑAL DE CICLORUTA","UN",15000]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8357,"TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL","UN",2958]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8358,"RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCLUYE PERNOS)","UN",95352]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO","8359","TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2\"","ML",5271.04]
[null,null,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO","8360","TUBERIA GALVANIZADA D=4\"","ML",40317.5]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  julio 28 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8294,"COLLAR DERIVACION 4\" x 1/2\"","UN",13951]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8295,"COLLAR DERIVACION 6\" x 1/2\"","UN",17734]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8296,"GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye suministro e instalación)","M2",8638.52]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8297,"CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc","DIA",153000]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8298,"MINICARGADOR","HR",35000]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8299,"AYUDANTE HORARIO NOCTURNO","JR",45907.13]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8300,"OFICIAL HORARIO NOCTURNO","JR",66324.31]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  julio 24 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)",8292,"PROFESIONAL CATEGORIA 8","JR",215191]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  julio 23 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES",8139,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ARQUITECTONICO PREFABRICADO EN CONCRETO","M2",294872]
[null,null,null,"PINTURAS",8140,"ESTUCO PLASTICO Y ACRILICO PARA INTERIOR /EXTERIOR","GLN",11390]
[null,null,null,"PINTURAS",8141,"PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR","GLN",61975]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8142,"BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM","M2",45412]
[null,null,null,"SELLOS/IMPERMEABILIZANTES/ ADITIVOS",8143,"ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR","M2",1238]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8144,"BOQUILLA CON LATEX","KG",3653]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8145,"ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM","ML",11171]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8146,"PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2","M2",24572]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8147,"PISO PIZARRA NEGRA NATURAL DE 40x40 CM2","M2",81924]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8148,"LAMINA GALVANIZADA","M2",5709]
[null,null,null,"PINTURAS",8149,"PINTURA PARA ALUMINIO","GLN",113200]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8150,"DISPENSADOR DE JABON","UN",138450]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8151,"JABONERA","UN",20000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8152,"PORTAROLLO","UN",19333]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8153,"TOALLERO","UN",25834]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8154,"LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0x0.50 MTS","UN",81284]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8155,"SILICONA TRANSPARENTE 300ML","UN",8300]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8156,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\"","ML",9140]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8157,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2\"","UN",910]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8158,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4\"","UN",2273]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8159,"CODO 45° PVC SANITARIA D=4\"","UN",11042]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8160,"CODO 45° CXE PVC SANITARIA D= 2\"","UN",2944]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8161,"CODO 90° CXE PVC SANITARIA D= 4\"","UN",12101]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8162,"YEE PVC SANITARIA D= 2\"","UN",5641]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8164,"YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4\"","UN",35218]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8165,"YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4\" x 2\"","UN",17150]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8166,"CODO 45°  1/8\" CXC SANITARIA D= 4\"","UN",11042]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8167,"UNION SANITARIA  D= 4\"","UN",5717]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8168,"CINTA TEFLON POR UNIDAD","UN",3132]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8169,"CODO 45°  1/8\" CXC SANITARIA D= 2\"","UN",2944]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8170,"SIFON 180° D= 2\"","UN",4071]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8171,"UNION SANITARIA D= 2\"","UN",1985]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8172,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4\" 200 PSI","ML",6568]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8173,"TUBERIA PVC E.L.  D= 1\" RDE 13.5 - 315 PSI","ML",5279]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8174,"TEE PVC E.L. D= 1 1/2\"","UN",7059]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8175,"TEE PVC E.L.  D= 1 1/4\"","UN",5375]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8176,"TEE PVC E.L.  D= 1\"","UN",2080]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8177,"CODO 90° PVC E.L.  D= 1 1/4\"","UN",2874]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8178,"CODO 90° PVC E.L.  D= 1\"","UN",1495]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8179,"CODO 90° E.L.  D= 1 1/2\"","UN",5367]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8180,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1 1/2 A 1 1/4\" (BUJE SOLDADO)","UN",2731]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8181,"REDUCCION PVC E.L. D=1 1/4\" A 1\" (BUJE SOLDADO)","UN",1769]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8182,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1\" A 3/4","UN",921]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8183,"REDUCCION PVC E.L. D= 3/4\" A 1/2\" (BUJE SOLDADO)","UN",463]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8185,"REGISTRO BOLA 1\" TIPO PESADO","UN",22813]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8186,"REGISTRO BOLA 1 1/4\" TIPO PESADO","UN",32423]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8187,"CODO 45° PVC E.L. D=1\"","UN",2403]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8188,"TEE PVC E.L. D=1\" SHEDULE 40","ML",2080]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8189,"TAPON COPA PVC D=1\" (TAPON SOLDADO)","UN",917]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8190,"CODO 45° PVC E.L. D=1/2\"","UN",788]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8191,"TUBERIA PVC E.L. D=1/2\" RDE 13.5 315PSI","ML",2097]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8192,"TEE PVC E.L. D=1/2 SHEDULE 40","UN",631]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8193,"TAPON COPA PVC D=1/2\"","UN",267]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8194,"TOTALIZADOR 3 x 75A","UN",113521]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8195,"CABLE #2","ML",8072]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8196,"CAJA PARA 4 MEDIDORES CON BARRAJE TRIFASICO 20KVA","UN",314912]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8197,"MEDIDOR DE ENERGIA 2 x 40A","UN",188685]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8198,"MEDIDOR DE ENERGIA 3 x 50A","UN",238585]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8199,"CABLE #4","ML",5402]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8200,"CABLE #6","ML",3523]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8201,"TUBERIA ELECTRICA  CONDUIT D=2\" (3 METROS)","UN",28979]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8202,"VARILLA COPPERWELD DE 5/8\" (2.4 MT)","UN",109122]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8203,"INTERRUPTOR MONOFASICO 40A","UN",9068]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8204,"INTERRUPTOR TRIFILAR 50A","UN",45062]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8205,"SOLDADURA EXOTERMICA","GR",110]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8206,"CABLE #1/0 AWG THHN-600V COBRE","ML",13426]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8207,"CONDUCTOR #2 A 600V EN COBRE","ML",8090]
[null,null,null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8208,"TUBERIA METALICA EMT D=2\"","ML",10669]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8209,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\"","UN",712]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8210,"CABLE #6 AWG THHN- 600V COBRE","ML",3523]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8211,"CABLE #8 AWG THHN-600V COBRE","ML",2241]
[null,null,null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",8212,"TUBERIA METALICA EMT D=1\"","ML",4875]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8213,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1\"","UN",206]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8214,"CABLE #2/0 AWG THHN-600V COBRE","ML",17032]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8215,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA (2.4MT)","ML",37526]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8216,"TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AILADO 15A REGULADA","UN",9173]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8217,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\"","UN",1317]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8218,"CABLE #14","ML",846]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8219,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V","UN",9804]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8220,"CABLE #8","ML",2241]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8221,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG","ML",1141]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8222,"BREAKER 3x20 A","UN",51127]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8223,"BALA","UN",7308]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8224,"BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V","UN",11051]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8225,"INTERRUPTOR DOBLE","UN",4640]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8226,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12","ML",1141]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8227,"CAJA DE INTERRUPTOR","UN",1286]
[null,null,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8228,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\"","ML",23551]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8229,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\"","UN",133]
[null,null,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",8230,"TUBERIA GALVANIZADA D=3/4\" DE 3MT","ML",8188]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8231,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3\"","UN",1597]
[null,null,null,"PINTURAS",8232,"TUBERIA DE 3/4\" EMT","ML",3303]
[null,null,null,"PINTURAS",8233,"BREAKER 1 x 20 A","UN",7828]
[null,null,null,"PINTURAS",8234,"LAMPARA FLUORESCENTE 4x54 W, T5, 120V","UN",167457]
[null,null,null,"PINTURAS",8235,"TUBO FLUORESCENTE 54 W","UN",5300]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8236,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm CON SUS RESPECTIVOS CLIPS DE FIJACION. INCL REMATES DE CUBIERTA","M2",111908]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8237,"SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO MULTIPANEL 80b LISO CON ESTRUCTURA TIPO b SELLADO EN ALUZINC PARA TUNEL, CUBIERTA GENERAL Y MODULOS","M2",96090]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8238,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA 40mm (Cortasol en aluzinc 0.5M)  LISO SIN TENSOR COLOR ESTANDAR","M2",120860]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8239,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m)","ML",427500]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8241,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO (VENTANA FIJA MONTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm V-2 CUERPO DE 1.0mx0.36m); MESON EN ACERO DE 0.43mx2.56m, CAL. 18  4\"x8\" SATINADO. SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE","UN",16395000]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8242,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO","M2",641606]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8243,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16","ML",433000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8244,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)","UN",553926]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8245,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)","UN",718957]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8246,"ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)","UN",402694]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8247,"PAPELERA DE 200/400 mts EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERROJO","UN",105190]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8248,"GRIFERIA  PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO","UN",157279]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8249,"SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm","UN",453062]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8250,"VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PARA CONECTAR","UN",230410]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8251,"LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3mm 2m x 1m","UN",227950]
[null,null,null,"MARCOS, TAPAS, REJILLAS Y HERRAJES",8252,"ANGULO 1/8\" x 1\" x 6m","ML",28269]
[null,null,null,"PINTURAS",8253,"PINTURA EPOXICA","GLN",87367]
[null,null,null,"SOLDADURA Y PEGANTES",8254,"SOLDADURA E-7018  1/8\"","KG",8643]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8255,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE PEGACAUCHO, TORNILLOS AUTOPERFORANTES","ML",93656]
[null,null,null,"MANO DE OBRA",8256,"SOLDADOR","JR",49129.08]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8257,"EQUIPO DE PINTURA","DIA",50000]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8258,"EQUIPO DE SOLDADURA","DIA",36000]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8259,"TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2\" 1.9mm x 6mT","ML",7323]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8260,"TUBO CERRAMIENTO  NEGRO 1/2\" 19.mm x 6mt","ML",2531]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8261,"PLATINA METALICA DE 1/8\" x 10cm x 2.8cm","ML",6275]
[null,null,null,"PINTURAS",8262,"ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC","GLN",66575]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8263,"ABRAZADERA CORREDIZA","UN",5500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",8264,"TORNILLOS INOXIDABLES","UN",1032]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8265,"TUBERIA PRESION E.L. RDE 21 200PSI D=1 1/2\"","ML",7945]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8266,"REGISTRO DE CORTE","UN",281700]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8267,"ACOPLE UNIVERSAL D=1 1/2\"","UN",20733]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8268,"COLLARIN D=1 1/2\"","UN",15040]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8269,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS","UN",109525]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8270,"DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt ESPACIADO 0.4mt, E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS","ML",15225]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8271,"DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0mt E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLATICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS","M2",5510]
[null,null,null,"SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN",8272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12mt, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE INTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA, CONSOLA DE CONTROL","UN",18944800]
[null,null,null,"PINTURAS",8273,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA, \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\", \"OTROS DESTINOS\" (185Ccm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO","ML",60900]
[null,null,null,"PINTURAS",8274,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","ML",60900]
[null,null,null,"PINTURAS",8275,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","ML",60900]
[null,null,null,"PINTURAS",8276,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",102053]
[null,null,null,"PINTURAS",8277,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",7110]
[null,null,null,"PINTURAS",8278,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",5950]
[null,null,null,"PINTURAS",8279,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",31320]
[null,null,null,"PINTURAS",8280,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",15660]
[null,null,null,"PINTURAS",8281,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.","UN",15660]
[null,null,null,"PINTURAS",8282,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",34510]
[null,null,null,"PINTURAS",8283,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",34150]
[null,null,null,"PINTURAS",8284,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",64031]
[null,null,null,"PINTURAS",8285,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",32480]
[null,null,null,"PINTURAS",8286,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",98600]
[null,null,null,"PINTURAS",8287,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",28009]
[null,null,null,"PINTURAS",8288,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",17341]
[null,null,null,"PINTURAS",8289,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",19578]
[null,null,null,"PINTURAS",8290,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",46732]
[null,null,null,"PINTURAS",8291,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",73998]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  julio 18 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8065,"TRAVIESAS EN CONCRETO","UN",450000]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8069,"CABLE, SUMINISTRO","ML",14500]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8070,"SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4\" x 1500 (4 PERNOS)","UN",214716]
[null,null,null,"AGREGADOS, BASES Y SUBBASES",8071,"BALASTO","M3",142000]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8072,"EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CRUCES FERREOS","DIA",1000000]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS",8073,"CONCRETO MR45 FAST TRACK","M3",566492]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8074,"ANGULO METÁLICO 4\" x 3/8\" (3 UNID x 28m + 6 UNID x 17m) INSTALADO","ML",61000]
[null,null,null,"SOLDADURAS Y PEGANTES",8075,"SOLDADURA ALUMINOTERMICA INCLUYE PULIDA","UN",1000000]
[null,null,null,"SELLOS / IMPERMEABILIZNATES / ADITIVOS",8076,"ADITIVO PARA PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO","KG",61480]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8077,"EQUIPO DE OXICORTE","DIA",46400]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ALCANTARILLADO",8078,"YEE PVC SANITARIA D=4\"","UN",19956.25]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",8079,"TEE HD 4\"X2\"","UN",140360]
[null,null,null,"TUBERIAS ACERO AL CARBON",8080,"TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\"","ML",270415.33]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",1346.09]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8083,"SUMINISTRO FABRICACION GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA SSPC SP6, IMPRIMANTE EPOXICO","KG",10335]
[null,null,null,"FERRETERIAS Y OTROS",8084,"CABLES POSTENSADOS(INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)","TON-M",1500]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8085,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)","UN",135720]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8086,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor)","UN",132820]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8087,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",132820]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8088,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",135430]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8089,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",129920]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8090,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)","UN",129920]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8091,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",153120]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8092,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",132820]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8093,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",129920]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8094,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO  H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",132820]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8095,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",109214]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8096,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR  (Incluye 20 unidades por M2","UN",60000]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8097,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2","UN",60000]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",8098,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2","UN",60000]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8099,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25","M2",38790]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8100,"ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm","M2",45625]
[null,null,null,"SELLOS / IMPERMEABILIZNATES / ADITIVOS",8101,"ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS","KG",6391]
[null,null,null,"SUELDOS Y JORNALES (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",8102,"OPERADOR EQUIPO","MES",1559000]
[null,null,null,"EQUIPO PESADO",8103,"GRUA TELESCOPICA CAPACIDAD 50 TON","DIA",3583333]
[null,null,null,"AMBIENTAL",8104,"MONITOREO DIARIO DE AVIFAUNA (Incluye nomina profesional, alquiler de cámara, bonoculos, grabadora, microfono, transporte e informe final)","DIA",589744]
[null,null,null,"AMBIENTAL",8105,"MONITOREO AVIFAUNA EN LA AV. BOYACA ENTRE YOMASA Y LA CALLE 170 (Incluye nomina profesional, alquiler de camara, binoculos, grabadora, microfono, transporte e informe final)","UN",9957600]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8106,"PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO","ML",132240]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8107,"PERFORACION MECANICA EN SUELOS BLANDOS","ML",106101]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8109,"HUMEDAD NATURAL","UN",6203]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8110,"LIMITES DE CONSISTENCIA","UN",42843]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8113,"RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA EN ROCA","UN",94076]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8116,"FATIGA MEZCLAS ASFALTICAS EN PROBETAS TRAPEZOIDALES NF P 98-261-1 o UNE-EN  12697-24:2013 ANEXO A","UN",1680000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8117,"MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS NORMA IEEE 644","UN",638000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8118,"MEDICION DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD","UN",205900]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8119,"MEDICION DE RUIDO ACUSTICO RESOLUCION 0627 DE 2006","UN",506533]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8120,"MEDICION DE RADIO DE INTERFERENCIA NORMA IEEE 430","UN",591600]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8121,"MEDICION DE RESISTIVIDAD NORMA IEEE 81","UN",290000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8122,"SERVICIOS DE DETECCION DE TUBERIA, EMPLEANDO RADAR DE PENETRACION TERRESTRE, GPR O GEORADAR. INCLUYE PERSONAL ESPECIALIZADO, EQUIPOS, INFORMES DE ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PLANIMETRIA","UN/KM",5507500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8123,"MEDICION DE ESPESOR DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANTE ULTRASONIDO CONVENCIONAL","DIA",1310800]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8124,"MEDICION DE ESPESOR DE PINTURA","DIA",899000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8125,"ENSAYO DE TINTAS O LIQUIDOS PENETRANTES","DIA",1258600]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8126,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA JUNTAS Y/O PLACAS CON DIAMETRO=6\" HASTA 36\"","DIA",2440495]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8127,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=6\")","DIA",2488200]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8128,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=8\")","DIA",2540400]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8129,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=10\")","DIA",2592600]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8130,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 12 inspecciones de juntas de D=12\")","DIA",2446440]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8131,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 12 inspecciones de juntas de D=14\")","DIA",2502120]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8132,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 10 inspecciones de juntas de D=16\"","DIA",2395400]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8133,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 8 inspecciones de juntas de D=20\")","DIA",2279400]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8134,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 20 inspecciones de placas de D entre 24\" hasta 36\")","DIA",2279400]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8135,"PERFORACION MECANICA EN ROCA","ML",319000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8136,"ENSAYO DE DOWN HOLE (50m)","UN",2320000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8137,"INSTALACION TUBERIA PVC PARA DOWN HOLW","ML",13920]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICOS",8138,"ENSAYOS DE LABORATORIOS DINAMICOS (triaxial ciclico, columna resonante y Bender Element)","UN",2243000]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  junio 9 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7707,"ALQUILER GUADAÑADORA","DIA",31666.67]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACION",7709,"POSTE DE REFERENCIA SI-04","UN",290000]
[null,null,null,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJE",7710,"PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL)","UN",15978]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7770,"DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL.(Incluye relación Estabilidad/Flujo)","UN",952167]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7771,"DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRAULICO. (Incluye Rotura a la Compresión)","UN",421750]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7772,"DBO5","UN",45008]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7773,"DQO","UN",46400]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7774,"OXIGENO DISUELTO","UN",11368]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7775,"NITROGENO TOTAL","UN",61248]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7776,"FOSFORO","UN",47328]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7777,"COLIFORMES TOTALES","UN",29696]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7778,"COLIFORMES FECALES","UN",29696]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7779,"CONDUCTIVIDAD","UN",8259]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7780,"POTASIO","UN",55448]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7781,"ACIDEZ TOTAL","UN",8120]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7782,"ALCALINIDAD TOTAL","UN",8120]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7783,"TURBIEDAD","UN",8445]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7784,"GRASAS Y ACEITES","UN",54984]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7785,"SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES","UN",15892]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7786,"SOLIDOS DISUELTOS TOTALES","UN",12760]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7787,"SOLIDOS TOTALES","UN",15892]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7788,"SOLIDOS SEDIMENTABLES","UN",7540]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7789,"FENOLES","UN",49880]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7790,"PERIFITON","UN",141520]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7791,"FITOPLANCTON","UN",135047]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7792,"ZOOPLANCTON","UN",133168]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7793,"BENTOS (MACROINVERTEBRADOS)","UN",148828]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7794,"MACROFITAS","UN",135047]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7795,"FAUNA ICTICA","UN",116000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7796,"HIDROCARBUROS TOTALES (TPH)","UN",53360]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7797,"OLOR","UN",3480]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7798,"PH","UN",2900]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7799,"SABOR","UN",3480]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7800,"TEMPERATURA","UN",2320]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7801,"COLOR","UN",6960]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7802,"PARTICULAS EN SUSPENSION (PST)","UN",97440]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7803,"PARTICULAS EN SUSPENSION (PM10)","UN",105560]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7804,"OXIDOS DE AZUFRE (SOX)","UN",75013]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7805,"OXIDOS DE NITROGENO (NOX)","UN",70373]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7806,"MONOXIDO DE CARBONO (CO)","UN",58387]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7807,"MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, ALQUILER DE SONOMETRO E INFORME","UN",9894800]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7808,"HONORARIOS, DESPLAZAMIENTO, VIATICOS E INFORME DE MONITOREO DE AGUAS","UN",20160800]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7809,"HONORARIOS, DESPLAZAMIENTO, VIATICOS E INFORME DE MONITOREO DE AIRE","UN",16124000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7810,"PALA PUNTA REDONDA No2 CON CABO DE MADERA","UN",14500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7811,"CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM","UN",18700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7812,"CARRETILLA  RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY","UN",100883]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7813,"BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM","UN",46333]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7814,"SERRUCHO DE 20\" DIENTE ENDURECIDO","UN",13967]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7815,"MARTILLO DE BOLA DE 2LB","UN",18433]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7816,"PLASTICO POLIETILENO NEGRO DE 4MT A 8MT X 5MT CALIBRE 6","UN",325000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7817,"BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM","UN",44000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7818,"CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA","UN",121500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7819,"EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO","UN",47500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7821,"BOTA CUERO LISA AMARILLA DIELECTRICA CON PUNTERA DE ACERO 14000 VOLTIOS","PAR",46700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7822,"BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO","PAR",45700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7823,"BOTA CAUCHO ARGYLL SUPER SAFETY CINTA AMARILLA PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO","PAR",77950]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7824,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ESPUMA PILURETANO 33NRR DESECHABLE SIN CORDON","PAR",750]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7825,"MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS","UN",550]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7826,"MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS","UN",3200]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7827,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB","PAR",2500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7828,"RESPIRADOR DOBLE FILTO CONTRA POLVO","UN",24283]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7829,"FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADOR 9018 90181 90182 9016 90192","UN",1700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7830,"CARTUCHO VAPORES ORGANICOS","PAR",25700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7831,"CASCO DE SEGURIDAD BLANCO VERSATILES DIELECTRICO EN POLIPROPILENO CON SISTEMA DE AJUSTE RATCHET 4 AP","UN",20467]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7832,"BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA PARA 10096A 10095 10091 CON TRES APOYO PARA CASCO","UN",6725]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7833,"ANTEOJO LENTE CLARO ENVOLVENTE POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE","UN",6575]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7834,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA ADAPTAR A CASCO NRR 21DB PELTOR","UN",37800]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7835,"CARETA PARA SOLDAR INTELIGENTE AUTOMATICA CON LENTE FOTOSENSIBLE","UN",286700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7836,"ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO","UN",175600]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7837,"ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES","UN",152000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7838,"IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON TALLA L","UN",28000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7839,"OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA","UN",30833]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7840,"OVEROL EN DRILL 2PZS COLOR KAKI","UN",30833]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7841,"GUANTE CARNAZA SOLDADOR REFORZADO LARGO 16\" CONTRA CHISPAS COSTURA KEVLAR KODIAK","PAR",22683]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7842,"GUANTE EN VAQUETA Y LONA TRABAJO PESADO ALTA DURACION Y COMODIDAD","PAR",10267]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7843,"GUANTE CUERO DE CERDO TIPO INGENIERO","PAR",12900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7844,"GUANTE NITRILO 13\" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS","PAR",4733]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7845,"GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO ALTA SUAVIDAD","PAR",7250]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7846,"GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO","PAR",6500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7847,"GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 LARGO 41CM TALLA 9","PAR",17050]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7848,"GUANTE NEOPRENO 12\" LARGO RESISTENTE QUIMICOS ACEITES ACIDOS CAUSTICOS ALCOHOLES SOLVENTES","PAR",19163]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7850,"CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4\" PELIGO CALIBRE 3.5","ROLLO",17000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7851,"RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO","UN",19400]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7852,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X METRO ANCHO DE 60GR","ML",1850]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7853,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X METRO ANCHO DE 60GR (ROLLO DE 100MTS)","ROLLO",166000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7854,"BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA  DE 60X90 CALIBRE 2","UN",450]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7855,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 20X60CM","UN",29440]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7856,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 30X60CM","UN",27500]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7857,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 15X30CM","UN",16880]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7858,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO DE 20X30CM","UN",20510]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7870,"SERVICIO DE ALQUILER VIDEO BEAM","DIA",90000]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7871,"SERVICIO DE ALQUILER VIDEO BEAM","MES",180000]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7872,"SERVICIO DE ALQUILER PORTATILES COREL","MES",115000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7873,"ANALISIS GRANULOMETRICO  DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS","UN",61000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7874,"PESO UNITARIO BRIQUETA O BLOQUE","UN",29000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7875,"PREPARACION DE UNA BRIQUETA","UN",61000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7876,"CONTENIDO DE ASFALTO EN MEZCLAS","UN",166000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7877,"RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO (METODO DE LA VIGA SIMPLE) CARGADAO EN LOS TERCIOS DE LA LUZ","UN",51000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7878,"ENSAYO DE ULTRA SONIDO POR ELEMENTO O ZONA","UN",73208]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7879,"ENSAYO DE ESCLEROMETRO POR ELEMENTO O ZONA","UN",71208]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7880,"DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRETO. INCLUYE EXTRACCION CORTE, ENSAYO Y RELLENO DE ELEMENTOS","UN",191000]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",7884,"SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)","UN",29870]
[null,null,null,"ALQUILER",7887,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","UN/ME",12508]
[null,null,null,"ALQUILER",7888,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","UN/ME",14732]
[null,null,null,"ALQUILER",7889,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","UN/ME",20242]
[null,null,null,"PINTURAS",7891,"ESMALTE ALQUIDICO","GLN",39700]
[null,null,null,"POZOS Y COMPONENTES",7892,"ALQUILER EQUIPO VACTOR","HR",215000]
[null,null,null,"POZOS Y COMPONENTES",7893,"TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO","KG",255]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7894,"PERFORACIÓN DE APIQUES MANUALES (INCLUYE TOMA DE MUESTRA Y PERFIL ESTRATIGRÁFICO)","UN",95700]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7895,"CANECA PLÁSTICA NEGRADE 55 GALONES CON TAPA PLANA","UN",23000]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7896,"IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.","UN",339]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7897,"AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.","UN",2900]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7898,"PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.","UN",2686]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7899,"VALLA DE 3.0 M X 6.0 M CON ESTRUCTURA METÁLICA","M2",134689]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7900,"VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.","UN",118]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7901,"VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.","UN",58]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7904,"EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO","UN",20667]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7905,"EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO","UN",20667]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7906,"AUDIOMETRÍA DE INGRESO","UN",15613]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7907,"AUDIOMETRÍA DE EGRESO","UN",15613]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7908,"OPTOMETRÍA DE INGRESO","UN",14683]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7909,"OPTOMETRÍA DE EGRESO","UN",14683]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7910,"ESPIROMETRÍA DE INGRESO","UN",16260]
[null,null,null,"EXAMENES MEDICOS",7911,"ESPIROMETRÍA DE EGRESO","UN",16260]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7912,"ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS","UN/ME",149]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7913,"ALQUILER DE ESCRITORIO EN MADERA CON 5 CAJONES SIN CERRADURAS","UN/ME",1660]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7914,"ALQUILER SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS","UN/ME",491]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7916,"ALQUILER TUBO SEÑALIZADOR CON CINTA DE ALTA DENSIDAD","UN/ME",1861]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7917,"ALQUILER BARRERA PLÁSTICA RELLENABLE DE 2M X 0.55M X 1M CON CINTA REFLECTIVA","UN/ME",13501]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7918,"ALQUILER PALETA PARE-SIGA DE 45 CM REGLAMENTADA","UN/ME",2279]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7919,"EQUIPO DE PINTURA","DIA",50000]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",7921,"CONCRETO MR-41 ACELERADO A 3 DIAS","M3",464742]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7922,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN","DIA",2083]
[null,null,null,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS",7923,"DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL","KG",2630]
[null,null,null,"PINTURAS",7925,"PINTURA EN VINILO PARA PUENTE PEATONAL","GLB",57500]
[null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIONES",7926,"TACHON PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON REFLECTIVO L=0.40MTS Hi =0.15MT H0.085MT","UN",30305]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ACUEDUCTO",7932,"TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2\"","ML",2747]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ACUEDUCTO",7933,"MATERIALES HIDRÁULICOS VARIOS (CODOS, PEGANTE, LIMPIADOR, TAPON, TEE, MANGUERA, ADAPTADOR)","GLB",8992]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ACUEDUCTO",7934,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE  DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","UN",498800]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7935,"TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR","HR",19125]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO",7936,"TUBERÍA CONCRETO REF. CL. III D= 32\" (80 cm) INCLUYE TRANSPORTE","ML",477741]
[null,null,null,"PINTURAS",7938,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",6846]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ACUEDUCTO",7939,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\"","UN",89320]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ACUEDUCTO",7941,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.","UN",176320]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ACUEDUCTO",7942,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.","UN",61480]
[null,null,null,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO",7944,"TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 3/4\"","ML",33652]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7945,"CINTA TEFLON","ML",61]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7946,"SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16\"","LB",21600]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7947,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR","UN",138156]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7948,"TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1\" (6 METROS DE LARGO)","ML",52461]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7949,"KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC","UN",98201]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7950,"KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC","UN",247369]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7951,"LLAMA AMARILLA (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. INCLUYE TIERRA NEGRA Y TRANSPORTE, 7 UNIDADES POR M2","UN",89867]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7952,"COLA DE ZORRO (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. INCLUYE TIERRA NEGRA Y TRANSPORTE, 7 UNIDADES POR M2","UN",89866]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7953,"PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10 cm DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN","M2",7810]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7955,"NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",150267]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7956,"ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",163600]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7957,"CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",165400]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7958,"MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",327333]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7959,"YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",174133]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO ",7961,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\"","ML",152285]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO ",7962,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\"","ML",184765]
[null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO ",7963,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" EXTRA REFORZADO","ML",226246]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7964,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.","UN",61480]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7965,"REDUCCIÓN HD 4\" x 3\" J.H.","UN",89320]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7966,"REDUCCIÓN HD 8\" x 6\" J.H.","UN",292320]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",7967,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","UN",447760]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7968,"SUMINISTRO DE MOLDES TIPO ESPINA DE PESCADO","UN",265000]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7969,"COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO - OCRE (4 Kg/m2)","M2",8816]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7970,"DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS (0.2 Kg/m2)","M2",1601]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7971,"SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)","M2",3650]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",7972,"PLACA SINU VETA (100x50cm) E= 2cm","M2",226354]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",7973,"ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO","KG",19604]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",7974,"SELLANTE PARA PISO","GLN",73900]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",7975,"EMBOQUILLADOR CON LATEX (JUNTA 4mm)","KG",4397]
[null,null,null,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",7976,"SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)","M3",17400]
[null,null,null,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",7977,"MATERIAL SELECCIONADO","M3",10440]
[null,null,null,"ELEMENTOS DE OFICINA",7978,"EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CÁMARA, WIFI","UN",249900]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7979,"CINTA MÉTRICA DE 30 MT","UN",29900]
[null,null,null,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS",7981,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm","ML",51040]
[null,null,null,"ALQUILER",7983,"ALQUILER CAMIONETA 1300-2000 cc - MODELO 2006-2003 (75% TARIFA)","DIA",114750]
[null,null,null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",7984,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO","HR",37500]
[null,null,null,"ALQUILER",7986,"TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR","HR",19125]
[null,null,null,"ALQUILER",7987,"ALQUILER DE CONTENEDOR - OFICINA","MES",638000]
[null,null,null,"ALQUILER",7989,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","MES",6708750]
[null,null,null,"ALQUILER",7990,"ALQUILER SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m","UN",1209880]
[null,null,null,"ALQUILER",7992,"AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN","UN",230200]
[null,null,null,"ALQUILER",7993,"CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA","UN/ME",777200]
[null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS",7994,"MALLA DE GALLINERO 1 1/4\" (ROLLO 0.90m x 10.0m)","M2",1211]
[null,null,null,"EUQIPO PÉSADO",7996,"CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTAS (Incluye cargue, descargue y vehículos de escolta) Fuera del perímetro urbano. Desde Bogotá a Sumapáz.","VIAJE",875800]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7998,"TOMA DE MUESTRA","UN",25587]
[null,null,null,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS",7999,"ADITIVO SOLID SOIL","KG",122500]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO",8000,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6\" Y 36\". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO","ML",8930]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO",8001,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV  PARA DIÁMETROS MAYORES A 36\". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO","ML",8930]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO",8002,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6\" Y 18\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA.","ML",9890]
[null,null,null,"TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO",8003,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16\" Y 36\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA.","ML",11470]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8004,"PESO UNITARIO POR PESO Y VOLÚMEN","UN",17000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8005,"VELETA DE LABORATORIO","UN",6000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8006,"PENETRÓMETRO MANUAL","UN",6000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8007,"CD - SUELOS COHESIVOS NO CONSOLIDADO NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)","UN",471500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8008,"CD - SUELOS COHESIVOS CONSOLIDADO NO DRENADO CU (TRES PUNTOS)","UN",634500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8009,"DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE: MÉTODO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS COHESIVOS CONSOLIDADO DRENADO CD (TRES PUNTOS)","UN",923000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8010,"PARÁMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESIÓN TRIAXIAL: COMPRESIÓN TRIAXIAL ESTÁTICA NO NO CONSOLIDADO NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)","UN",697500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8011,"COMPRESIÓN TRIAXIAL EN SUELOS ARENOSOS CONSOLIDADO DRENADO","UN",282000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8012,"CBR - MUESTRA INALTERADA, CON HUMEDAD NATURAL E INMERSIÓN (POR PUNTO)","UN",166000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8013,"DENSIDAD EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO Y LA ARENA (EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. NO INCLUYE TRANSPORTE)","UN",73000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8014,"RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO CBR MÉTODO I","UN",249500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8015,"COMPRESIÓN IN CONFINADA (TABLA, CURVA ESF - DEF., HÚMEDAD, PESO UNITARIO Y PREPARACIÓN DE MUESTRA)","UN",51000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8016,"MÓDULO RESILENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE","UN",871500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8017,"PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR)","UN",249500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8018,"ENSAYO DE TENSIÓN INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MÓDULO RESILENTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (9 PUNTOS: 3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS)","UN",1269000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8019,"COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO","UN",78000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8020,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS)","UN",313000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8021,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES GRANULARES)","UN",65500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8022,"REGATAS DE SETECCIÓN DE REFUERZO","ML",62500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8023,"DETECCIÓN DE REFUERZO CON PS20","DIA",76000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8024,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (LECTURA POR ELEMENTO)","UN",68500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8025,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)","DIA",620500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8026,"ENSAYO DE CARBONATACIÓN - PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN","UN",26000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8027,"DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO, INCLUYE EXTRACCIÓN, CORTE, ENSAYO Y RELLENO DE ELEMENTOS.","UN",191000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8028,"ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO CON ESCLERÓMETRO","UN",18500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8029,"ENSAYO DE ESCLERÓMETRO, POR ELEMENTO O ZONA","UN",57000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8030,"VELOCIDAD DE ONDA POR MEDIO DEL PULSO ULTRASÓNICO - CONCRETOS (POR PUNTO EN CAMPO)","UN",30500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8031,"ENSAYO DE ULTRASONIDO, POR ELEMENTO O ZONA","UN",80000]
[null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS",8032,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A75 (1480mm x 120mm x 135mm)","UN",12180]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8033,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.","UN",2392056]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8034,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS","UN",1803304]
[null,null,null,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",8035,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO","UN",1400007]
[null,null,null,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",8036,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBA SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO","UN",3384614]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8037,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",8735]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8038,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",7875]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8039,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C","ML",12698]
[null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",8040,"BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6 mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)","UN",497219]
[null,null,null,"ACEROS Y REFUERZOS",8041,"ACERO LISO  D= 1 1/4\"","KG",2297]
[null,null,null,"GEOSINTETICOS",8043,"NEOPRENO REFORZADO (Doble refuerzo)","dm3",44949]
[null,null,null,"FORMALETAS",8044,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","DIA",2700]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8046,"ADAPTADOR BRIDA 12\" (334mm A 352mm) R2","UN",552160]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8047,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8\"","UN",227360]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8048,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12\"","UN",464000]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8049,"TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3","UN",139200]
[null,null,null,"ALQUILER",8050,"ALQUILER PARAL LARGO (2.0m A 2.50m)","DIA",97]
[null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO",8051,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESOR 2mm","UN",63318]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8052,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE","UN",14750]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8053,"REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2\"","UN",8725]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8054,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\"","UN",1438]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8055,"COLLAR DE DERIVACIÓN 3\" x 1/2\"","UN",10803]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8056,"TUBERIA A.N. 2\" ESPESOR= 1.9mm","ML",53740]
[null,null,null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",8057,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2\"","ML",25642]
[null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",8058,"CONRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/Cm2)","M3",375654]
[null,null,null,"TRANSPORTES Y ACARREOS ",8060,"TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA","VIAJE",263900]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8061,"EFECTO DEL AGUA SOBRE LA COHESION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS INMERSION- COMPRESION","UN",980750]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8062,"MODULO RESILIENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE (GRANULARES O COHESIVOS)","UN",876250]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",8063,"MODULO RESILIENTE DE BASE Y SUBBASE GRANULAR ","UN",876250]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de actualización:  junio 3 de 2014"]
[null,null,"COD.","GRUPO","COD.","NOMBRE","UNIDAD","PRECIO"]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7713,"CODO PVC 45° D= 1 1/2\"","UN",5447]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7714,"LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra )","M2",89867]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7715,"COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y disposición final de escombros)","M2",89866]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7716,"ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor, transporte y disposición final)","UN",163600]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7717,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)","UN",170267]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7718,"CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra,  abono y tutor)","UN",150267]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7719,"CAJETO H=1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)","UN",150267]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7720,"JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor","UN",150267]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7722,"TUBERIA PVC PRESION E.L. RDE21 PSI200 ","ML",8578]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7723,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)","UN",345000]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7724,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)","UN",803000]
[null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS",7725,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)","UN",1364000]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7727,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\"","ML",32423]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7728,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\"","ML",45791]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7729,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\"","ML",85084]
[null,null,null,"TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO",7730,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\"","ML",129355]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7734,"RESISTENCIA  A LA COMPRESION DE CILINDROS Y NUCLEOS DE CONCRETO","UN",32240]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7735,"ENSAYO DE PENETRACION FRENTE DE CARBONATACION","UN",34353]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7736,"DETECCION DE REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (Lectura por elemento)","UN",68500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7737,"ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS CON LAVADO","UN",74700]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7738,"RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5mm (1 1/2\") MAQUINA DE LOS ANGELES SIN TRITURACION","UN",143786]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7739,"MICRO DEVAL % MAXIMO","UN",205833]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7740,"10% DE FINOS","UN",188000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7741,"PERDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, % MAXIMO","UN",173667]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7742,"PARTICULAS LIVIANAS, %MAXIMO PARA AGREGADO GRUESO","UN",75000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7743,"PARTICULAS FRACTURADAS MECANICAMENTE % MINIMO","UN",52167]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7744,"INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS","UN",74667]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7745,"CONTENIDO DE SULFATOS EXPRESADO COMO SO4 % MAXIMO PARA AGREGADOS ","UN",105000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7747,"PARTICULAR LIVIANAS  % MAXIMO PARA AGREGADO FINO","UN",75000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7748,"MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No200 % MAXIMO","UN",41000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7749,"COLOR MAS OSCURO PERMISIBLE","UN",37500]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7750,"GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORSION DE AGREGADOS FINOS","UN",43333]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7751,"ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO % MINIMO","UN",147750]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7752,"PENETRACION","UN",65300]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7753,"VISCOSIDAD","UN",245000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7754,"DUCTILIDAD","UN",79250]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7755,"TSR RESISTENCIA DE UNA MEZCLA BITUMINOSA COMPACTADA AL DAÑO CAUSADO POR HUMEDAD","UN",635000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7756,"PUNTO DE IGNICION","UN",68625]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7757,"MODULO DINAMICO","UN",946000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7758,"MODULO RESILIENTE A TRAVES DE ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA MEZCLAS ASFALTICAS (9 PUNTOS  3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS)","UN",1121000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7759,"LEY DE FATIGA (DEFORMACION PERMANENTE)","UN",2600346]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7760,"ENSAYO DE DEFORMACION PLASTICA","UN",656000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7761,"RESISTENCIA A LA TRACCION INDIRECTA","UN",32000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7762,"MODULO DE ELASTICIDAD","UN",132000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7763,"ASENTAMIENTO","UN",5000]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7764,"EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO DE 3\" DE DIAMETRO x 6\" DE LONGITUD O 4\" DE DIAMETRO x 8\" DE LONGITUD ENSAYO PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE REPARACIÓN) ","UN",189300]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7765,"REISISTENCIA A LA FLEXION METODO VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ ","UN",57333]
[null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO",7766,"PUNTO DE ABLANDAMIENTO (ANILLO Y BOLA)","UN",76300]
[null,null,null,"FORMALETAS",7767,"ANDAMIO TUBULAR","DIA",360]
[null,null,null,"FORMALETAS",7768,"RUEDAS PARA ANDAMIO","DIA",330]
[null,null,null,"FORMALETAS",7769,"PLANCHON PARA ANDAMIO","DIA",232]

{"sheet":"ANALISIS OCT","index":10,"n_rows":936,"n_cols":9,"rows_kept":936,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,2,5,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Análisis de Precios Unitarios (APU) - NUEVOS"]
[null,null,"CAPÍTULO","SUBCAPÍTULO","CODIGO ACTIVIDAD","ACTIVIDAD","U.M.","VALOR UNITARIO","FECHA DE ACTUALIZACIÓN"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y LOSETAS",5706,"PISO MEZCLADO EN CAUCHO BICAPA e= 3.0cm, COLOR (SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150609893","M2",198506,"2014-10-30"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y LOSETAS",5707,"MADERA PLASTICA DE 1.20m DE LARGO, 0.10m DE ANCHO e= 2.20cm  (SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150609893","M2",200612,"2014-10-30"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5708,"RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","M3",130727,"2014-10-30"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y LOSETAS",5709,"LAJA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","M3",37237,"2014-10-30"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5710,"GRAVILLA DE 1/2\" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","M3",61325,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5711,"MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO - REDEP M-141 - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",55398398,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5712,"DOTACION ABDOMINALES PARA ADULTOS/MAYORES SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",1661734,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5713,"JUEGO BALANCIN PARA NIÑOS (1-5 AÑOS)  SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",910146,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5714,"DOTACION BARRAS PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",1664745,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5715,"DOTACION CAMINADOR PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",2225608,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5716,"DOTACION FLEXION PIERNAS PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",2375608,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5717,"DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",2019462,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5718,"MODULO DE INFORMACION M-145 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",152250000,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5719,"PANEL PUBLICITARIO M-160 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",5626000,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5720,"JUEGO MURO DESLIZADERO PARA NIÑOS (1-5 AÑOS) SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",4556087,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5721,"DOTACION PLATAFORMA PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",1661734,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5722,"JUEGO RUEDA PARA NIÑOS (1-5 AÑOS) SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",3034025,"2014-10-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5723,"JUEGO TAPETE GATEADOR PARA NIÑOS (1-5 AÑOS) SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",1694450,"2014-10-30"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5724,"PIEDRA DE RIO MONA D= 10cm - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","M3",753189,"2014-10-30"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5725,"PIEDRA PARA JARDIN, COLOR CUARZO CREMA Y NEGRO D= 1/2\" - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","M2",58446,"2014-10-30"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",5726,"PIEDRA COLOR ROJO OCRE D= 2\" - SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","M2",71428,"2014-10-30"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",5727,"GEODREN VIAL DE 160mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (Ancho = 30cm) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","ML",85264,"2014-10-30"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",5728,"GEODREN VIAL DE 200mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (Ancho = 30cm) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION. MEMORANDO DTD-20143150609893","ML",98198,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5729,"DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS). MEMORANDO DTD-20143150609893","UN",601344,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5730,"DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12m Y 16 Mils (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).","ML",2554,"2014-10-30"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5731,"CUADRILLA (3 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",137721,"2014-10-30"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5732,"CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",183629,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5733,"DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. LINEA 0.20m Y 16 Mils (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE CARRIL).","M2",25777,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5734,"DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).","M2",27731,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5735,"DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. PARADEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).","M2",26526,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5736,"DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. LINEA 0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).","ML",2485,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5737,"DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA  TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AZUL 16 Mils PARA PRIMERA CAPA. (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",28565,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5738,"DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA  TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AZUL 16 Mils Y 18 Mils (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",73920,"2014-10-30"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5405,"SIMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BICICLETA 1.60m x 2.40m (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",6161.49,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5406,"SIMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BICICLETA 0.80m x 1.20m (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",1848.45,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5407,"DEMARCACIÓN DE LETRERO \"SOLO BUS\" (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",31012.15,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5408,"FLECHA DIRECCIONAL \"FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA\" PARA PAVIMENTO RIGIDO (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",21975.98,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5409,"FLECHA DIRECCIONAL \"FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA\" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",178733,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5410,"PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORRUTA (4 TRIANGULOS), (PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",2656.29,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5411,"DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (e= 15 mils. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150","UN",28650.93,"2014-10-20"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENO PARA ANDENES Y REDES",5412,"RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",86477.45,"2014-10-20"]
[null,null,"EXCAVACIONES","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5413,"EXCAVACIÓN MANUAL DE PILAS, DADOS Y COLUMNAS DE APOYO. MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",47949.919999999998,"2014-10-20"]
[null,null,"EXCAVACIONES","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5414,"EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS (INCLUYE DESEMBOMBE Y DETONANTES). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",37220.18,"2014-10-20"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENO PARA ANDENES Y REDES",5415,"RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",49026.55,"2014-10-20"]
[null,null,"EXCAVACIONES","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5416,"EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",28317.71,"2014-10-20"]
[null,null,"EXCAVACIONES","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5417,"EXCAVACIÓN PARA SLURRY WALL. MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",260911.39,"2014-10-20"]
[null,null,"EXCAVACIONES","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",5418,"EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TÚNEL. MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",43221,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5420,"LLENO CON BENTONITA. MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",131539,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5421,"CONCRETO 4000 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",542888.14,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5422,"CONCRETO 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",631296.64,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5423,"CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA TANQUE ENTERRADO (FUNDIDO EN SITIO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",598384.76,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5424,"CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y PEDESTALES (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",543773.98,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5425,"CONCRETO 4000 PSI PARA LOSAS ALIGERADAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",524737.96,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5426,"CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",557449.03,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5427,"CONCRETO SLURRY WALL 4000 PSI. MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",838018,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5428,"CONCRETO 4000 PSI PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO). MEMORANDO DTD-20143150598263","M3",575785.65,"2014-10-20"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5429,"JUNTAS EN SELLALÓN CON FONDO EN ESPUMA DE POLIETILENO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",6277.89,"2014-10-20"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOMEMBRANAS",5430,"GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 mils. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",17368.23,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5431,"DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 10cm X 10cm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",34628,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5432,"TALÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",39232,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5433,"SILLAR EN CONCRETO DE 3000 PSI 10cm X 15cm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",36527,"2014-10-20"]
[null,null,"ACERO DE REFUERZO","ACERO DE REFUERZO",5434,"ACERO DE REFUERZO PARA SLURRY WALL. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","KG",9361,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5435,"ACERO ASTM A500 GRADO C. Fy=345MPa, Fu=427MPa. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","KG",6572.42,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5436,"ACERO ASTM A572 GRADO 50. Fy=345MPa, Fu=450MPa. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","KG",6572.42,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5437,"ACERO ASTM A992. Fy=345MPa, Fu=450MPa. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","KG",6572.42,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5439,"ACERO ASTM A615. Fy=345MPa, Fu=450MPa. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","KG",6572.42,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","MAMPOSTERIA",5442,"MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES TIPO INDURAL O SIMILAR, ACABADO DOBLE CARA (COLOR A DEFINIR SEGÚN MUESTRA) INCLUYE MORTERO 1:4 HECHO EN OBRA. MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",45930.79,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","MAMPOSTERIA",5443,"SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE 20cm (2 HILADAS) INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 HECHO EN OBRA. MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",23639,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ASCENSORES",5444,"FOSO DE ASCENSORES - CONSTRUCCION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",4457556.3,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5445,"CANALETA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ANCHO 30cm, GRAFADA Y SOLDADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",78406.64,"2014-10-20"]
[null,null,"SEGURIDAD INDUSTRIAL","SEGURIDAD INDUSTRIAL",5446,"LÍNEAS DE VIDA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANCLAJES)","ML",231345.17,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5447,"RUANA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, GRAFADA Y SOLDADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)","ML",42096.75,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","CUBIERTAS",5449,"CIELO FALSO (DRYWALL). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","M2",52958.82,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","CUBIERTAS",5450,"JARDÍN EN CUBIERTA DEL NIVEL SUPERIOR DE EDIFICIO ESTACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE RIEGO, ESPECIES VEGETALES, SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS)","M2",358400.79,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","CUBIERTAS",5451,"CIELO RASO BANDEJA TILE CLIP-IN, EN ALUMINIO ACABADO PERFORADO N° 110-M1, COLOR A DEFINIR.","M2",161150.78,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5452,"PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO Y ESMALTADO MAS VARILLAS PLÁSTICAS DE DILATACIÓN COLOR GRIS CADA 1,00m EN DOS DIRECCIONES. (SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCL CURADO. MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",58107,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5453,"PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO No 1 Y No 2 DE 30X30cm e=2cm, Y JUNTA DE DILATACION CON VARILLA DE ALUMINIO. TIPO CONFETI COLORES NEGRO - GRIS EN FONDO BLANCO. INCL MORTERO DE PEGA 1:4 HECHO EN OBRA. MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",69123.12,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5454,"PISO EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI. PENDIENTE DE 1% (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO) MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",81043,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5455,"PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SITIO e=1.5cm. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN RADIALES Y VACIADOS TRAPEZOIDALMENTE. COLOR Y DIMENSIONES ACORDE CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.","M2",119660.12,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5456,"BOCAPUERTA EN GRANITO VACIADO. ANCHO 15 cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 HECHO EN OBRA. MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",30683,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5457,"MALLA DE PROTECCIÓN EN ZONA DE ABORDAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",10099719,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5458,"PISO EN LÁMINA TIPO ALFAJOR CALIBRE 1/8\". (SUMINISTRO, INSTALACION, PERFILERIA Y ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",242319.93,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5459,"PELDAÑO EN GRANITO PULIDO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE VARILLA DE ALUMINIO PARA DILATACION). MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",56499.94,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5460,"PISO TIPO EMEFLEX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",95830.38,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5461,"TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",16346.25,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5462,"SALIDA SANITARIA D=2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",83667.03,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5463,"SALIDA SANITARIA D=4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",120736.92,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5464,"TRAMPA PARA GRASAS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TANQUE PLASTICO ECOLOGICO DE 250 LITROS CON TAPA). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",121364.2,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5465,"SALIDA SANITARIA D=1 1/2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",58564.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5466,"TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","ML",9273.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5467,"TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",79887.22,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5468,"TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=2`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",7522.99,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5469,"TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",10000.18,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5470,"TUBERIA PVC E.L. D= 3/4`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",5314.2,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5471,"TUBERIA PVC D=1`` TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",5643.13,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5472,"TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",4225,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5473,"MEDIDOR DE AGUA POTABLE D=1 1/2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",519327.95,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5474,"PUNTO HIDRÁULICO D=1 1/2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD DESDE LA RED HORIZONTAL PRINCIPAL, HASTA EL PARAL). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",62071.040000000001,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5475,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=1l/s, CABEZA HIDRÁULICA 13 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",7525931,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5476,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=17l/s, CABEZA HIDRÁULICA 22 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",12774267,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5477,"MEDIDOR DE AGUA POTABLE D=3/4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",274971.95,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5478,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=7l/s, CABEZA HIDRÁULICA 23 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",8304059,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5479,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=1l/s, CABEZA HIDRÁULICA 10 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",6970931,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5480,"ACOMETIDA ACUEDUCTO D=3/4`` (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",66101.09,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5481,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=7l/s, CABEZA HIDRÁULICA 20 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",8305659,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5482,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=1.13l/s, CABEZA HIDRÁULICA 11 m.c.a. POTENCIA 1/2 HP. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",8305659,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5483,"MEDIDOR DE AGUA POTABLE D=1``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE VÁLVULA ANTIFRAUDE, VÁLVULA DE PASO LIBRE, FILTRO, CHEQUE Y CAJA). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",540773.29,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5484,"PUNTO HIDRÁULICO D=1/2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD DESDE LA RED HORIZONTAL PRINCIPAL, HASTA EL PARAL). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",30313,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5485,"LLAVE BOCA MANGUERA CROMADA BM D=1/2`` (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",51362.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5486,"BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA, Q=10l/s, Hmin=12PSI, POTENCIA=3HP, FUNCIONANDO ALTERNAMENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",4083562.23,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5487,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=20l/s, CABEZA HIDRÁULICA 11 m.c.a. POTENCIA 1/2 HP. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",13997547,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5488,"BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, Q=9l/s, CABEZA HIDRÁULICA 32 m.c.a. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SISTEMA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA SUCCIÓN E IMPULSIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",7024091,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5489,"CAJA DE INSPECCION D=1.20M (INCLUYE ANILLO, TAPA, BASE Y CAÑUELA). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",3085947.23,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5490,"TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",1338653.28,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5491,"MÓDULO TIPO FLOW-TANK. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75mm). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",151278.26,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5492,"CELDAS TIPO FLOW CEL 52mm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",9172,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5493,"MESÓN EN GRANITO JASPE NACIONAL CON REGRUESE HACIA LA CARA FORNTAL, e=4cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",1360757.05,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5494,"LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH O SIMILAR Y TUBERÍA DE CONEXIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",355447.17,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5495,"MUEBLE BAJO COCINETA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",504119.13,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5496,"MESÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOKODA O SIMILAR, PARA CUARTO DE PRIMEROS AUXILIOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE POZUELO). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",541643.01,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5497,"CANAL DE PISO, PROF. 10cm + REJILLA RECTANGULAR EN ACERO CON MÓDULOS REMOVIBLES DE 10cm x 50cm PARA MANTENIMIENTO. MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",310114,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5498,"LAVAESCOBA PREFABRICADO DE 40cm x 40cm EN GRANITO LAVADO COLOR BLANCO, ESPESOR DE PAREDES 2.5cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",283725.18,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5499,"MESÓN EN MADERA PRETENSADA, TABLEX DE 30mm, FORRADO A DOS CARAS EN FÓRMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",121220,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5500,"MUEBLE ALTO COCINETA EN MADECOR LISO O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",453575.13,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5501,"LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",369864.05,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5502,"LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",280513.19,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5503,"GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",157287.1,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5504,"MESÓN PARA COCINETA EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA, POZUELO Y SALPICADERO). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",385477,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5505,"REJILLA DE PISO ANTICUCARACHA EN ALUMINIO DE 3``x2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",32135.119999999999,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5506,"BARRA DE APOYO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA, D=1 1/2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","JGO",104742.19,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5507,"LAVAESCOBA EN GRANO VACIADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",268504,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5508,"ESPEJO FLOTADO BISELADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",152366.13,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5509,"CAJA DE SUMINISTRO EN BAÑO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",29800.06,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5510,"MESÓN EN MÁRMOL PARA TAQUILLA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",159621.13,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5511,"CAJA FUERTE. (INCLUYE MÓVIL). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",9000000,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5512,"SET BILLETERO. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",295000,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5513,"PORTA VOLANTES O CASILLERO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",593316.13,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5514,"GABINETE COLGADO EN MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",482858.19,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5515,"MUEBLE EN MADECOR PARA BARRA DE COCINETA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","M2",115998,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5516,"ESTUFA EMPOTRABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",268997.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5517,"LUMINARIA FLUORESCENTE, ``TIPO A``, DE 2X28W, 120 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, 48``, BALASTO ELECTRÓNICO, CERRADA, CUERPO EN FIBRA DE VIDRIO, ADECUADA PARA DESCOLGAR O SOBREPONER. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",176081.94,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5518,"LUMINARIA FLUORESCENTE, TIPO B, DE 4 X14W, 120 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, CUADRADA DE 0,6M X0,6M, CON REJILLA PARABÓLICA DE 16 CELDAS, BALASTO ELECTRÓNICO, ADECUADA PARA DESCOLGAR  O SOBREPONER. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",222902,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5519,"APLIQUE  DE PARED CON PLAFÓN, ``TIPO C``, CON BOMBILLA AHORRADORA FLUORESCENTE DE 26W, 120 VC.A. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",25939.21,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5520,"LUMINARIA FLUORESCENTE, ``TIPO F``, DE 3X54W, 208 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, 48``, BALASTO ELECTRÓNICO, CERRADA, CUERPO EN FIBRA DE VIDRIO, ADECUADA PARA DESCOLGAR O SOBREPONER. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",228496.17,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5521,"UNIDAD PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON BOMBILLAS HALÓGENAS, 2X12W, 120 VC.A., CON BATERÍA AUTONOMA DE 90 MINUTOS. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA, TOMACORRIENTE Y CABLE DE CONEXIÓN, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE MONTAJE). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",156835,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5522,"INTERRUPTORES MANUALES DE UNA Y DOS PALANCAS, 15 A, 120 VC.A. (NCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",20129.12,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5523,"TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO PESADO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",20129.12,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5524,"TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI), MONOFÁSICO DOBLE, 20 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO LIVIANO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",66004.17,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5525,"TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 20 A, 250 VC.A., (LÍNEA NEMA 6), PARA TRABAJO PESADO.  (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",68579.92,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5526,"CAJA DE FUERZA, CON TOMACORRIENTES  DE USO INDUSTRIAL: UNO TRIFÁSICO DE 50A, UNO BIFASICO DE 20A Y UNO MONOFÁSICOS DE 15A. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",191802.18,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5527,"TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=1``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",12559.19,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5528,"TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=3/4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",7551.08,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5529,"TUBERIA CONDUIT PVC D=3/4`` (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",2137,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5530,"LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 70 W, 208 V C.A., 60 HZ, ``TIPO D``; PARA MONTAJE SUSPENDIDO DESDE EL TECHO. REF. COSMOLED 2MVL-HB DE CELSA O EQUIVALENTE APROBADO. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",1037964,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5531,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN TUNAL SUMINISTRO E INSTALACION. (INCL SUM E INST DE ROCIADORES Y/O EQUIPOS EXTINTORES MANUALES, GABINETES CONTRA INCENDIO, BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS. MEMORANDO DTD-20143150598263","GLB",437214449,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5532,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN ILIMANÍ.  (INCL SUM E INST DE ROCIADORES Y/O EQUIPOS EXTINTORES MANUALES, GABINETES CONTRA INCENDIO, BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS. MEMORANDO DTD-20143150598263","GLB",115113181,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5533,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN MANITAS.  (INCL SUM E INST DE ROCIADORES Y/O EQUIPOS EXTINTORES MANUALES, GABINETES CONTRA INCENDIO, BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS. MEMORANDO DTD-20143150598263","GLB",205308245,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5534,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN JUAN PABLO II. (INCL SUM E INST DE ROCIADORES Y/O EQUIPOS EXTINTORES MANUALES, GABINETES CONTRA INCENDIO, BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS. MEMORANDO DTD-20143150598263","GLB",149383089,"2014-10-20"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5535,"CUADRILLA (2 OFICIALES)","JR",98258.16,"2014-10-20"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5536,"CUADRILLA (2 OFICIALES)","HR",12282.27,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5537,"LUMINARIA ``WALL PACK``, DE 70W, 208 V C.A.  INCLUYE TOMACORRIENTE, CABLE ENCAUCHETADO, ENCHUFE DE CONEXIÓN, PRENSACABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS.  (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",743484,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5538,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS TAN CON TOTALIZADOR DE 50A 18 CIRCUITOS. MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",5503719,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5539,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 12 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",1198738.05,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5540,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 12 AWG.  (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",1525,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5541,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 10 AWG.  (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",2539,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5542,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 8 AWG.  (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",4336.97,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5543,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 6 AWG.  (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",3950,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5544,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TFT,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 36 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 70 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",1198738.05,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5545,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4 + 1NO. 8)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.(Incluye suministro e instalación). MEMORANDO 20143150598263","ML",44804.92,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5546,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.(Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",68236.14,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5547,"ACOMETIDA A TABLERO TATR, EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO.4 + 1NO. 8)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCL CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y MARCACIÓN.(Incl suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",44195.12,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5548,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 8 + 1NO. 10) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",17832.04,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5549,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2/0 + 1NO.6) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",85414.98,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5550,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.6) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-201431505982563","ML",70990.98,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5551,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 8+ 1NO.10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",22503.08,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5552,"CAJAS DE EMPALME Y SALIDA,  EN FUNDICIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 4``X4``, DEL DIAMETRO DE LA TUBERÍA(Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",9912,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5553,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, PARA ALUMBRADO EXTERIOR, CON 1 DUCTO DE 2`` PVC - DB, INCLUYE ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN Y LLENOS (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",14496.04,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5554,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE, A PRUEBA DE CORROSIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DE 30X10CM, CON DIVISIÓN PARA FUERZA Y DATOS. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",94206,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5555,"TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 1`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",18125.04,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5556,"TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 3/4`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",13825.19,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5557,"TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",33892.080000000002,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5558,"TUBERÍA EMT DE 3`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación) MEMORANDO DTD-20143150598263","ML",36734,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5559,"TOMACORRIENTE TIPO INDUSTRIAL CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICO, TRES POLOS, 4 HILOS, 16 A, 220 V, (IP 44), PARA TRABAJO PESADO. SUM E INST. INCL.  TAPA RESORTADA, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE. MEMO DTD-20143150598263","UN",2169120.96,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5560,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS, BARRA DE NEUTRO Y TIERRA,TOTALIZADORES, BREAKERS.TOTALIZADOR DE 50 A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CTOS. Y TATR TOTALIZADOR DE 80, 24 CTOS. SUM E INST.","UN",4318485.17,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5561,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",75582.05,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5562,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",46296,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5563,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE, A PRUEBA DE CORROSIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DE 20X10CM, CON DIVISIÓN PARA FUERZA Y DATOS. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",93572,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5564,"LUMINARIA FLUORESCENTE, TIPO A1, DE 2X54W, 120 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, 48\", BALASTO ELECTRÓNICO, CERRADA, CUERPO EN FIBRA DE VIDRIO, ADECUADA PARA DESCOLGAR O SOBREPONER. MEMO DTD-20143150598263","UN",263001.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5565,"GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  BARRA NEUTRO Y TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAG CON TOTALIZADOR DE 70A, 24 CIRCUITOS; TFG CON TOTALIZADOR DE 175A, 36 CIRCUITOS. SUM E INST MEMO DTD-20143150598263","UN",3488153.85,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5566,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, 2 POLOS, 4 HILOS 20 A, 250 VC.A.,  PARA TRABAJO PESADO.  CON LA CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE.  (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","UN",70752,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5567,"CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 4 AWG.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",9672,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5568,"GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,CON BARRA NEUTRO Y TIERRA,TOTALIZADORES,BREAKERS.TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 24 CIRCUITOS;TTN CON TOTALIZADOR DE 300A, 42 CIRCUITOS.SUM E INST   MEMO DTD-20143150598263","UN",3458900,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5569,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TTR,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 50 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; MEMO DTD-20143150598263","UN",706294.97,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5570,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4/0 + 1NO.4) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",114557.98,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5571,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1NO.8) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",28024.03,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5572,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10 + 1NO.12) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",17989,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5573,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",12328.19,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5574,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",8363.19,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5575,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 6 + 1NO.8) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",24698.03,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5576,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",10345.99,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5577,"ALIMENTACIÓN  EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 4/0 + 1NO.2) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",94983.08,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5578,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE, A PRUEBA DE CORROSIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DE 20X5CM, CON DIVISIÓN PARA FUERZA Y DATOS. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",77406,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5579,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TT, BIFÁSICO, 4 HILOS, 208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; SUM E INST. MEMO DTD-20143150598263","UN",365961.54,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5580,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,CON BARRA NEUTRO Y TIERRA,TOTALIZADORES, BREAKERS.TAN CON TOTALIZ. DE 50 A, 24 CIRCUITOS;TTN CON TOTALIZ. DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR DE 80A, 24 CIRCUITOS","UN",5691675,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5581,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. 8)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",201819,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5582,"ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6+ 1NO.10)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",21028.080000000002,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5583,"ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 4)  AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A. INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES,  ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",40651.94,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5584,"INTERRUPTOR CONMUTABLE MANUALES DE UNA Y DOS PALANCAS, 15 A, 120 VC.A. INCLUYE LA CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",33469,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5585,"TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, TRES POLOS, 3 HILOS, 20 A, 250 VC.A., (LÍNEA NEMA 6), PARA TRABAJO PESADO.  INCLUYE LA CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE. MEMO DTD-20143150598263","UN",70753,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5586,"TUBERÍA EMT DE 1 1/4`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","ML",15072.09,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5587,"TUBERÍA EMT DE 2`` DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",19845,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5588,"ACOMETIDA  EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.2) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",79184.17,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5589,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 150 KVA, 11.4 KV - 440 V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,  CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES.","UN",68366032,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5590,"SALIDA DE CIRCUITO A 11.4KV DESDE RED PÚBLICA, CON PROTECCIONES, BARRAJE, CRUCETAS, BAJANTES, PUESTA TIERRA, ESTRUCTURA, ETC (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",4800000,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5591,"ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, EN CONDUCTORES  3 NO. 1/0AWG, XLPE, 15KV, 133%, 1 NO. 2 CU DESNUDO, CON CONOS DE ALIVIO, TERMINALES Y ACCESORIOS (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",239891,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5592,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 100 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",223000000,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5593,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 30 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",6060970,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5594,"BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 500 X 104 MM, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y DE MONTAJE (ENERGÍA Y COMUNICACIONES) (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",58156,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5595,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 4`` PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, LLENOS Y ACABADO  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",60146,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5596,"BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 300 X 104 MM, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y DE MONTAJE (ENERGÍA Y COMUNICACIONES) (Incluye suministro e instalación)","UN",30797,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5597,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 225 KVA, 11.4 KV - 440V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES...","UN",60930219,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5598,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON :  2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON  TRANSFORMADORES SECOS DE 1600 KVA, 11.4KV - 440V Y UNA CELDA DE MEDIA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR DE 150 KVA,  CELDA DE REMONTE ,  1 CELDA CON SECCIONADORES DOBLE TIRO AISLADOS EN SF6 ....","UN",906878102,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5599,"ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, EN CONDUCTORES  3 NO. 2/0AWG, XLPE, 15KV, 133%, 1 NO. 2 CU DESNUDO, CON CONOS DE ALIVIO, TERMINALES Y ACCESORIOS (Incluye suministro e instalación) DTD-20143150598263","ML",270203.08,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5600,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 20 KVA ON LINE, 208 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",33160000,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5601,"FILTRO PARA MITIGACIÓN DE ARMONICOS Y CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA EN BAJA TENSIÓN, TRIFÁSICO MAS TIERRA, 208 VC.A. -480 VC.A., 50/60 HZ, CORRIENTE DE SALIDA 100A - 300 A; CON CERRAMIENTO IP54 PARA INTERIOR, CON INTERFAZ DIGITAL TACTIL,, ....","UN",154690080,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5602,"ALIMENTACIÓN A ARMARIOS DE POTENCIA, EN CABLE DE CU, AISLADO A 600V, 3 X (3NO. 500MCM Y 1NO. 4/0AWG, THWN), INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación) memo dtd-20143150598263","ML",1992002.09,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5603,"ALIMENTACIÓN A ARMARIOS EQUIPOS AUXILIARES , EN CABLE DE CU, AISLADO A 600V, 3 X (3NO. 4 + 1NO. 8AWG, THWN), INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación) memo dtd-20143150598263","ML",66608.12,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA ETB",5604,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4`` PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, LLENOS Y ACABADO. DISTANCIA TRANSPORTE 28 Km.  (Incluye suministro e instalación) memo dtd-20143150598263","ML",38608.99,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA ETB",5605,"BANDEJA PORTACABLES TIPO SEMIPESADA DE 60X8CM, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y DE MONTAJE (Incluye suministro e instalación) memo dtd-20143150598263","UN",119331.95,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA ETB",5606,"CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 6`` PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, LLENOS Y ACABADO  (Incluye suministro e instalación) TRANSPORTE A 28 Km. MEMO DTD-20143150598263","ML",71473.95,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5607,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 50 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",90038800,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5608,"GRUPO ELECTRÓGENO, TRIFASICO, 440V, 60HZ DE 50 KVA, CON TANQUE DE DIARIO. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EQUIPADO ( RED NORMAL- PLANTA -UPS). INCL ADECUACION DE OBRA CIVIL Y ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS. SUM E INST. MEMO DTD-20143150598263","UN",64233150,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5609,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 25 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",6060970,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5610,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, ENTERRADO EN TERRENO NATURAL INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENOS Y COMPACTACIÓN DEL PISO. (Incluye suministro e instalación) DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 Km. MEMO DTD-20143150598263","ML",79775,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5611,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG EXPUESTO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",40582.94,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5612,"UNIÓN POR REACCIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 90 GR.  INCLUYE MOLDE, CARGA, CHISPERO, PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",27029.13,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5613,"CONEXIÓN AL ACERO DE REFUERZO; INCL. SOLDADURA EXOTÉRMICA DE CABLE CALIBRE 1/0 AWG A VARILLA DE ACERO DE REFUERZO No.4 DE 90GR, VARILLA DE ACERO ADICIONAL Y SOLDADURAS ELÉCTRICAS ENTRE VARILLAS DE ACERO. (Incl. sum. e instal.) MEMO DTD-20143150598263","UN",43483.01,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5614,"TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG, DE UN TORNILLO. INCLUYE MONTAJE, TORNILLOS, TUERCA Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",8921.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5615,"CONECTOR DE COBRE ELECTROPLATEADO DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN, PARA DERIVAR CABLE 1/0 A CABLE 1/0. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",17832.16,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5616,"CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INSTALADO EXPUESTO SOBRE CUBIERTA DE ESTRUCTURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",7957.14,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5617,"BAJANTE DEL PARARRAYOS (EN CONDUCTOR DE ALUMINIO NO.1/0 AWG CANALIZADO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA DE 3/4``). INCLUYE BOQUILLAS DE PUESTA A TIERRA, FIJACIÓN Y CAJA DE EMPALME. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",16370.98,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5618,"PARARRAYOS TIPO PUNTA DE FRANKLIN, DE 0,60 M DE LONGITUD, PROVISTOS DE ACCESORIOS DE SOPORTE Y DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",73016,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5619,"CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO, DE 30X30X50CM, CON TAPA (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","UN",137862,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5620,"CONEXIÓN A ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE PERFORACIÓN Y TERMINAL A COMPRESIÓN PERNADO PARA CABLE 1/0 AWG (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",23143.02,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5621,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, EMBEBIDO EN EL CONCRETO. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",13883.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5622,"PARARRAYOS TIPO PUNTA DE FRANKLIN, DE 1 M DE LONGITUD, PROVISTOS DE ACCESORIOS DE SOPORTE Y DE CONEXIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",119355.08,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5623,"PLATINA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE ESTAÑADO, DE 10X100MM, DE 500MM DE LONGITUD, INCLUYE PERNOS DE EXPANSIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",216758.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5624,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, ENTERRADO EN TERRENO NATURAL INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENOS Y COMPACTACIÓN DEL PISO.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",129793.11,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5625,"CONEXIÓN AL ACERO DE REFUERZO; INCL. SOLDADURA EXOTÉRMICA DE CABLE CALIBRE 2/0 AWG A VARILLA DE ACERO DE REFUERZO #4 DE 90GR, VARILLA DE ACERO ADICIONAL Y SOLDADURAS ELÉCTRICAS ENTRE VARILLAS DE ACERO. (Incl. sumin. e instal.) MEMO DTD-20143150598263","UN",86438.16,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5626,"TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALIBRE 2/0AWG, DE UN TORNILLO. INCLUYE MONTAJE, TORNILLOS, TUERCA Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",29981.96,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5627,"CONECTOR DE COBRE ELECTROPLATEADO DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN, PARA DERIVAR CABLE 2/0 A CABLE 2/0. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",25751.06,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5628,"CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW-SR CALIBRE 1/0 AWG, INSTALADO EXPUESTO SOBRE CUBIERTA DE ESTRUCTURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",7205.06,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5629,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, EMBEBIDO EN EL CONCRETO. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",21528.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5630,"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",20917,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5631,"CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG EN TUBERIA  PVC DE 3/4`` EMBEBIDA  EN COLUMNA DE CONCRETO. INCLUYE CONDUCTOR, INSTALACION, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRRECTA INSTALACIÓN (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",22962.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5632,"GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 36 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCACIÓN Y ...","UN",3759156,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5633,"RACK DE 19\" Y 1,0 M DE ALTO(TAQUILLA),CON ORGANIZADORES DE CABLE, MULTITOMA,VENTILADOR,PATCH PANELS MODULAR DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEM. DE FIJACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA A TIERRA. (Incl. sumin. e instal.) MEMO DTD-20143150598263","UN",2498830.77,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5634,"CABLE DE 4 PARES UTP CAT.6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CORREAS DE AMARRE  TIPO ``VELCRO`` (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",2975.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",5635,"SALIDA DE LA RED VOZ Y DATOS ``JACK`` CON DOS CONECTORES RJ45 CAT. 6A, INCLUYE FACE PLATE, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",35908.04,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",5636,"SALIDA DE LA RED VOZ O DATOS ``JACK`` CON UN CONECTOR RJ45 CAT. 6A, INCLUYE FACE PLATE, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",51291.040000000001,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",5637,"TABLERO O CAJA DE DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA FONDO DE MADERA,DE 60X30X15CM, CON REGLETA DE CONEXIÓN 50 PARES, EMPOTRADO EN MURO.(PARA LOCALES) (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",141227.09,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",5638,"DUCTO METÁLICO DOBLE SECCIÓN DE 120X50 MM CON TAPA TROQUELADA. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",67391,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",5639,"GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCACIÓN","UN",4155156.16,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONOCA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",5640,"PREVISIONES DE  TUBERÍAS METÁLICAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES (CCTV, PARLANTES, RELOJES, ETC) EN BANDEJAS Y TUBERÍA EMT  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",6923077,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5641,"ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLOR BLANCO, H=2,10 (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","M2",60132,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5642,"PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",11456.02,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5643,"ACABADO DE ESTUCO APLICADO CON LLANA METÁLICA, SOBRE MAMPOSTERÍA, ESTRUCTURA O REVOQUE (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",5290.05,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5644,"PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN CON RESINA DE POLIVINIL ACETATO MODIFICADA CON ACRÍLICA PARA INTERIORES.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",9004,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","IMPERMEABILIZACIONES",5645,"IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",5708,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5646,"PINTURA AMARILLA FRANJA DE SEGURIDAD  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",2465,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ACABADOS",5647,"PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","M2",6827.18,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5648,"VENTANERIA CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM COLOR VERDE REF. A DEFINIR SEGÚN MUESTRAS Y PELICULA DE CONTROL SOLAR. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",502907.05,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5649,"VENTANERIA CON PERFILERIA INTERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE SEGURIDAD 6MM.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",257100.06,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5650,"CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM + PELICULA DE SEGURIDAD, PISAVIDRIO ARRIBA Y ABAJO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",296977.02,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5651,"CORTASOL TIPO PANEL 84R ESTRUCTURA SL2 LISO,   (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",234564,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5652,"ESCALERA METALICA GALVANIZADA ESCAMOTEABLE, CON MARCO DE FIJACIÓN METÁLICO (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",367008.14,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5653,"ESCALERAS METÁLICA TIPO GATO, FABRICADA EN TUBERÍA DE 1 1/2``. INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, PERNOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, TRANSPORTE Y EQUIPOS  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","ML",169918.09,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5654,"MÓDULOS, PÁRALES Y PUERTAS METÁLICAS PARA BAÑOS EN LAMINA DE ACERO INOX. CEPILLADO CAL. 20 CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM TIPO SOCODA Ó SIMILAR, INCL. ACCESORIOS E INSTAL SEGÚN DETALLE EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUM E INSTAL.","M2",517930,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5655,"BARRERAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",190359.97,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5656,"PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ARMADA CON PERFIL DE ALÚMINA Y ANCLADA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES.  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",391815.17,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5657,"FACHADA VERDE. TIPO GRO - WALL 3, CON PERFORACIONES PARA SISTEMA DE RIEGO. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",361543.03,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5658,"FACHADA SCREENPANEL EDGE.  REVESTIMIENTO EN SCREENPANEL EDGE PARA USO EXTERIOR  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",209636.07,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5660,"PANEL FACHADA FLOTANTE,  CON ÁNGULOS DE INCLINACIÓN EN SENTIDO VERTICAL PARA CONTROL DE ASOLEAMIENTO E ILUMINACIÓN INDIRECTA. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",508825.17,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5661,"LÁMINA EN ALUZINC 1,00MM PUNZONADA (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",234856.07,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","PISOS",5662,"PLACA EN CONCRETO PREFABRICADA ]e= 0.08m (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","M2",162240.07,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5663,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.50X2.10M) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362 (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",1899998.05,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5664,"PUERTA BATIENTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.20X2.10M) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362 .  (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","UN",1558605.07,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5665,"PUERTA VIDRIERA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10MM Y MARCO EN ALUMINIO, 2 ALAS. (5,00X2,60M)  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",4481386,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5666,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (0.80X2.10M) PERFIL ALN-362 (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",1458443.11,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5667,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (1.00X2.10M) PERFIL ALN-362 (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",1925632.11,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5668,"PUERTA REJA DE SEGURIDAD EN HIERRO, PINTADA (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",1925632.02,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5669,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA  (0,90X2,10M), ACABADA EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",858769,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5670,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA  (1,00X2,10M), ACABADA EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",957081.1,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5671,"PUERTA VIDRIERA PIVOTANTE (1.00X2.10M).  (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",629002.01,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5672,"PUERTA VIDRIERA CON MARCO EN PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y PELÍCULA DE CONTROL SOLAR, CON CERRADURA ANTIPÁNICO, (3,00X2,10M). (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",1355298.02,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5673,"PUERTA DE SERVICIO EN INGRESO A LA ESTACIÓN (SISTEMA DE TORNIQUETES), CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO DESDE TAQUILLA,   (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",15950234,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5674,"PUERTA ELECTRICA DE ACCESO A LA ESTACIÓN CON MARCO EN ACERO PINTADO COLOR ALUMINIO Y SUPERFICIE CON FLEJES DE ALUMINIO Y ALMA DE ACERO (ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO) (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",34881236,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5675,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (3.95X2.10M) PERFIL ALN-362 (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",7552064,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5676,"PUERTA DE INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO, CON TALENQUERA DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO. (Incluye suministro e instalación) MEMO DTD-20143150598263","UN",1245099,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5677,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, (1.10MX2,10M), ACABADA EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20143150598263","UN",1055398.06,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5678,"PUERTA PIVOTANTE EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, (1.20X2,10M), ACABADA EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA  (Incluye suministro e instalación). MEMO DTD-20153150598263","UN",1929029,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ASCENSORES",5679,"ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. SIN CUARTO DE MÁQUINAS. NO INCLUYE OBRAS CIVILES. (Incl. sumin. e instal.) MEMO DTD-20143150598263","UN",120000000,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5680,"SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (Incl. suministro e instalación, angulo de 1 1/2\"x1/8\", plataforma en lam. alfajor de 1/8\"x1.5mx1.5m. Equipo refrigerante de 48000 Btu/hr y tuberia de refrigeracion de aire de 48000 Btu/hr). MEMO DTD-20143150598263","UN",8234141,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES",5681,"INSONORIZACIÓN ESPACIOS  (Incluye suministro e instalación, sonowall lana mineral de roca elastica e=2\", lamina superboard 8mm, canal FC 92, paral FC 89, cinta fibra de vidrio y texplaca) MEMO DTD-20143150598263","M2",67976,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","ASCENSORES",5682,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. PARA TRABAJO PESADO CON DOBLE MOTORIZACIÓN.SIN CUARTO DE MÁQUI","UN",180000000,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS-SEÑALIZACION",5683,"SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (Bloque canalizador amarillo) suministro e instalación (1.75mx0.25mx0.15m) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. MEMORANDO SGI-20143050601283","UN",176673.84,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS-SEÑALIZACION",5684,"RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SEÑAL BANDERA. INCLUYE SERVICIO DE GRUA.  (DISTANCIA MAXIMA DE REUBICACION 200m). MEMORANDO SGI-20143050601283","UN",237209.21,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS-SEÑALIZACION",5685,"ESTRUCTURA EN TUBERIA SCH-40 PARA SEÑAL TIPO BANDERA DE 5.50m. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE CIMENTACION.. MEMORANDO SGI-20143050601283","UN",9119404,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS-SEÑALIZACION",5686,"CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA (LONGITUD ENTRE 4 Y 9 m). INCLUYE EXCAVACION MEMORANDO SGI-20143050601283","M3",635393,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS-SEÑALIZACION",5687,"TABLERO PARA SEÑAL ELEVADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 EN LAMINAS DE ANCHO 15cm - 20cm - 30 cm, FONDO, TEXTOS, PICTOGRAMAS. ORLAS EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO VIII. MEMORANDO SGI-20143050601283","M3",279877,"2014-10-20"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS-SEÑALIZACION",5688,"SEMAFORO (3x200) S1. LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" BICICLETAS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, COMPATIBILIDAD C800/900, FIJACION A MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. MEMORANDO SGI-20143050601283","UN",1950654.73,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5689,"SALIDA PARA TOMA REGULADA EMT 3/4\" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUETES) DESDE EL TABLERO DE REGULADA EN EL ARMARIO HASTA EL SITIO DE SALIDA EN PISO DEL TORNIQUETE. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",93178.89,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5690,"SALIDA PARA DATOS EMT 3/4\" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUETES) DESDE EL RACK DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL PISO DEL TORNIQUETE O HASTA EL PUESTO EN LA TAQUILLA. INCL. PONCHADO DE LOS JACKS EN LOS EXTREMOS . MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",179068.09,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5691,"SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4\" (POR EL TECHO DEL VAGON) DESDE EL ARMARIO DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL TECHO DEL VAGON, EN LA MITAD Y EN LOS EXTREMOS DEL MISMO . MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",289500.83,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5692,"SALIDA PARA CCTV EMT 3/4\" (POR EL TECHO DEL VAGON) DESDE EL ARMARIO DE COMUNICACIONES HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL TECHO EN LOS EXTREMOS DE CADA VAGON. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",490555.02,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5693,"SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS EN TUBERIA EMT 1\" INCL PEDESTAL EN CONCRETO DE 1.0mx0.80mx0.80m. ESTA SALIDA VA DESDE EL MASTIL DEL GPS A SALIDA DE LA RAMPA NORTE HASTA EL RACK DE DATOS DEL VAGON Y EMBEBIDA EN EL PISO. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",531356.11,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5694,"CAJA DE PASO DE 25cm x 25cm x 10cm. SUMINISTRO E INSTALACION. SE INSTALA POR DEBAJO DEL PEATONAL EXISTENTE O POR EL PISO DE LOS VAGONES PARA INTERCONECTAR LA TUBERIA DE ACOMETIDA PRINCIPAL O PARCIAL. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",34234.97,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5695,"CAJA DE PASO DE 30cm x 30cm x 15cm. SUMINISTRO E INSTALACION. SE INSTALA POR DEBAJO DEL PEATONAL EXISTENTE O POR EL PISO DE LOS VAGONES PARA INTERCONECTAR LA TUBERIA DE ACOMETIDA PRINCIPAL O PARCIAL. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",43567.17,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5696,"CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION. SE CONSTRUYEN EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",170144.99,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5697,"CAJA PARA MEDIDORES DE ENERGIA. SUMINISTRO E INSTALACION. ESTA CAJA ESTA UBICADA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. CONTIENE LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE LA ESTACION, PUBLICIDAD Y ANGELCOM. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",380914.07,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5698,"POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40m, GEL, CABLE No. 2/0 AWG. CONSTRUCCION. SON LAS PUESTAS A TIERRA DE LOS VAGONES Y RAMPAS NUEVAS DE CONEXION A PUENTES PEATONALES. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",167492.38,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5699,"MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP PARA LA CUENTA DE LA ESTACION. SUMINISTRO E INSTALACION. SE UBICA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. SE ENERGIZARA CUANDO LA CUENTA SEA LEGALIZADA ANTE CODENSA. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",363402.84,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5700,"MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICO PARA LAS CUENTAS DE PUBLICIDAD Y ANGELCOM. SUMINISTRO E INSTALACION. SE UBICA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. SE ENERGIZARAN CUANDO LAS CUENTAS SEAN LEGALIZADAS ANTE CODENSA. MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",92528.84,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5701,"ACOMETIDA PARCIAL 3No. 1/0 + 1No. 2 - 600V-CU. SUMINISTRO E INSTALACION. ACOMETIDA PARCIAL ENTRE ARMARIOS NORTE Y SUR PARA ALIMENTACION ENTRE LOS VAGONES. INSTALADOS POR DEBAJO DEL PISO DE LOS VAGONES.  MEMORANDO DTD-20143050604653","ML",50668.15,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5702,"BAJANTE PARA ACOMETIDA 1 D= 3\" HG, CAPACETE, CINTA BAND IT, CURVA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE APERTURA DE ZANJA PARA INSTALACION DE CURVA Y TUBERIA, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS.  MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",404796.12,"2014-10-20"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","TENSIONAMIENTO",5703,"TORON DE Ø 5/8\" DE ACERO DE BAJA RELAJACION CON RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 1679 MPA (16760 KGF/CM2) Y CON RESISTENCIA ULTIMA DE 1860 MPA (18600 KGF/CM2) QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC 2010(ASTM A416)   MEMORANDO DTD-20143050604653","UN",11460.18,"2014-10-20"]
[null,null,"OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","IMPERMEABILIZACIONES",5704,"IMPERMEABILIZACION DE ZONA DE JARDIN (1 CAPA DE MANTO DE 2mm + 1 CAPA DE MANTO DE 3mm ATIRRAIZ).  MEMORANDO DTD-20143150598263","UN",53322.99,"2014-10-20"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",5705,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEOPRENO REFORZADO 0.50 x 0.50 x 2\" DOBLE REFUERZO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633","UN",624141.04,"2014-10-20"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5280,"CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE TELEFONOS (DE 9 A 12 TUBOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",141246,"2014-10-07"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4989,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)","ML",60968,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4990,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (Incluye material de base mortero 2000 PSI)","ML",182905,"2014-10-07"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4991,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)","ML",56650,"2014-10-07"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4992,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (Incluye material de base mortero 1:5 hecho en obra)","ML",178811,"2014-10-07"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4993,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (No incluye material de base)","ML",169951,"2014-10-07"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4994,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",116817,"2014-10-07"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4995,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) Distancia de transporte 28 Km","M3",167651,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4996,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)","UN",349877,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",4999,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150406393","UN",49266736,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393","ML",75025,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393","UN",713058,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393","ML",57691,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MEMO DTD-20143150406393","UN",29711,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5004,"CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES)","HR",48648,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5005,"CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES)","JR",389182,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5006,"TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS EN CONCRETO, INCLUYE CLIPS Y CALZAS","UN",469930,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5007,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO TAMAÑO DEL AGREGADO ENTRE 1/2\" Y 3\"","UN",197932,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5009,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA MR45 FAST TRACK (3m x 17m E= 0.3 m) ACELERADO A 2 DIAS. INCLUYE ÁNGULOS METÁLICOS PARA GUARDA RIEL DE 4\" x 3/8\", ACERO DE REFUERZO D= 1/2\", SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y PULIDA.","UN",30267644,"2014-10-07"]
[null,null,"VIAS FERREAS","VIAS FERREAS",5010,"DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLUYE EQUIPO DE OXICORTE Y RETIRO CON EQUIPO)","UN",169784,"2014-10-07"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)","ML",13249,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5318,"CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",13220209,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5319,"CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",13934800,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5320,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 350mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",260711,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5321,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 450mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",304536,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5322,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 550mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",345458,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5323,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 650mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",434513,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5324,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 750mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",481343,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5325,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 850mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",553565,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5326,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 2500mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",3059405,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5327,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP 2600mm  (INCLUYE TRANSPORTE). MEMORANDO DTD-20143150561573.","ML",3250894,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5328,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",5979287,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5329,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",8269277,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5330,"CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",9231569,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5331,"CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",9672144,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5332,"CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5.0m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",10310491,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5333,"CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",8344071,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5334,"CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",8754134,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5335,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",9842028,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5336,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5.0m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",12492849,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5337,"CAMARA GRP 2000 * 2000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50m Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150561573.","UN",10756788,"2014-10-07"]
[null,null,"LABORATORIOS","LABORATORIOS",5338,"PARAMETRO DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESION TRIAXIAL: COMPRESION TRIAXIAL ESTÁTICA CONSOLIDADA NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)","UN",1012500,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5339,"REDUCCION CONCENTRICA HD 8\"x4\" (Suministro e Instalación)","UN",266069,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5340,"MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","UN",1185353,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5341,"VARILLA COOPER WELD 5/8\" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","UN",313996,"2014-10-07"]
[null,null,"TRANSPORTES Y ACARREOS","TRANSPORTES Y ACARREOS",5379,"TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.","M3",16373,"2014-10-07"]
[null,null,"TRANSPORTES Y ACARREOS","TRANSPORTES Y ACARREOS",5380,"TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.","M3",18004,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5381,"CONSTRUCCION DE CICLORRUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL (Calculado para un tramo representativo de 100 mt.) MEMORANDO SGI-20143050575033","ML",277443,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5382,"BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (Incluye demarcación y elementos canalizadores) (Calculado para un tramo representativo de 100 mt.) MEMORANDO SGI-20143050575033","ML",52373,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5383,"BICICARRIL UNIDIRECCIONAL (Incluye demarcación) (Calculado para un tramo representativo de 100 mt.) MEMORANDO SGI-20143050575033","ML",3038,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5384," ","UN",7522188,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5385,"INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUYE DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL, ELEMENTOS CANALIZADORES (Calculado incluyendo un tramo de 10 mt. antes y despues de la intersección) MEMORANDO SGI-20143050575033","UN",6084196,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","EXCAVACIONES DE ESTRUCTURAS Y REDES",5386,"PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PVC D= 4\". (No incluye obra civil para cajas de lanzamiento y llegada. MEMORANDO SGI-20143050573563","ML",412470,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","REDES TELEFONICAS ETB",5387,"REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (Incluye desmonte). MEMORANDO SGI-20143050573563","UN",250484,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","REDES TELEFONICAS ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563","UN",435406,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","REDES TELEFONICAS ETB",5389,"PEDESTALES EN ANGULO PARA SEÑALES SI-05, SI-27, SI-28, SI-05C (Para dimensiones mayores a 75x100 cm - pedestal en H). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ","UN",379761,"2014-10-07"]
[null,null,"TRANSPORTES Y ACARREOS","TRANSPORTES Y ACARREOS",5390,"CARGUE Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA EN CAMA BAJA (PESO APROX. POR VIAJE ENTRE 3 Y 4 TONELADAS) INCLUYE DESCARGUE EN EL SITIO FINAL. MEMORANDO DTD-20143150593683","VIAJE",1702435,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5391,"CUADRILLA (4 AYUDANTES)","HR",17003,"2014-10-07"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5392,"CUADRILLA (4 AYUDANTES)","JR",136021,"2014-10-07"]
[null,null,"SEÑALIZACION","OTROS - SEÑALIZACION",5393,"ESTRUCTURA PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA CON SOPORTE EN TUBO DE Ø 4\" CON CERCHA EN TUBO DE 1 1/2\" TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON PAPEL REFLECTIVO. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150593683","UN",1411200,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5394,"MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTURA DE LA BARRERA 1.50m (INCLUYE EQUIPO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150593683","ML",131080,"2014-10-07"]
[null,null,"PUENTES ","PUENTES PEATONALES",5395,"BARANDAS. DESMONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO EN EL FRENTE DE OBRA. (NO INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE, NI RETIRO DE ESCOMBROS). MEMORANDO DTD-20143150593683","ML",25453,"2014-10-07"]
[null,null,"CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS","CONCRETOSPARA ESTRUCTURAS",5396,"CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO). MEMORANDO DTD-20143150593683","M3",640246,"2014-10-07"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCIÓN DE CICLORRUTAS",5397,"DEMARCACION LINEA DE CANALIZACION BICICARRIL A= 0.25m EN PINTURA TERMOPLASTICA (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERA) MEMORANDO DTD-20143150593683","ML",13920,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5398,"9 DUCTOS DE D= 4\" SUSPENDIDOS EN PUENTES NORMA CS218. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150593683","ML",490943,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5399,"TUBERIA CCP D= 12\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REF. DE VARILLA, REBESTIMIENTO INT. Y RECUBRIMIENTO EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. SUM E INSTAL. INCL. UNIONES, ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. MEMORANDO DTD-20143150593683","ML",216042,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5400,"CODO CCP D=12\" ENTRE 22.5° Y 45° L=0.50m x 0.50m EN ACERO REVEST. INT. Y RECUBR EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. SUMIN. E INSTAL. INCL. UNIONES (ESPIGO Y CAMPANA). PRESION DE TRABAJO=150 PSI. MEMO DTD-20143150593683","UN",1498716,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5401,"CODO CCP D=16\" ENTRE 22.5° Y 45° L=0.60m x 0.60m EN ACERO REVEST. INT. Y RECUBR EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. SUMIN. E INSTAL. INCL. UNIONES (ESPIGO Y CAMPANA). PRESION DE TRABAJO=150 PSI. MEMO DTD-20143150593683","UN",1968400,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5402,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 6\" CON EXTREMO BRIDADO. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO HASTA D= 12\". SUM. E INSTAL. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.15m . PRESION DE TRABAJO=150 PSI. MEMO DTD-20143150593683","UN",1057006,"2014-10-07"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5403,"SALIDA NORMAL CCP EN ACERO D= 12\" CON EXTREMO BRIDADO. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO ACCESORO D= 16\". REVEST. INTERIOR EN MORTERO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.50m . SUM. E INSTAL. PRESION DE TRABAJO=150 PSI. MEMO DTD-20143150593683","UN",1862709,"2014-10-07"]
[null,null,"ACERO DE REFUERZO","ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación) ","KG",2375,"2014-10-07"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5360,"ACOPIO Y TRASIEGO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO. MEMORANDO DTD-20143150562113","HR",92678.66,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5361,"CLASIFICACION DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",9623.02,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5362,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION (Arena de rio) - distacio a 28 Km. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",178609,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5363,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION (Arena lavada) - distacio a 28 Km. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",168114.25,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5364,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION (Subbase granular Tipo A - SBG_A)) - distacio a 28 Km. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",173044.25,"2014-09-17"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5365,"MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5   2\" ALTURA MAYOR A 2.20m. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150562113","M2",24865.09,"2014-09-17"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5366,"POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150562113","M2",2177.06,"2014-09-17"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","REDES TELEFONICAS ETB",5367,"TAPON D= 2 1/2\" PARA TUBERIA DE ACERO NEGRA, CALIBRE 40. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150562113","UN",693.03,"2014-09-17"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5368,"TEJA DE ZINC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ESTRUCTURAS CUARTONES EN MADERA x 3.0m Y AMARRES. MEMORANDO DTD-20143150562113","M2",14349.56,"2014-09-17"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5369,"PINTURA ACEITE SOBRE LAMINA (INCLUYE ANTICORROSIVO). SUMINISTRO Y APLICACION. MEMORANDO DTD-20143150562113","UN",2788,"2014-09-17"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5370,"PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). MEMORANDO DTD-20143150562113","M2",6203.09,"2014-09-17"]
[null,null,"ACTIVIDADES ADICIONALES","OTROS",5371,"MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN. MEMORANDO DTD-20143150562113","M2",37258.559999999998,"2014-09-17"]
[null,null,"ACTIVIDADES ADICIONALES","OTROS",5372,"TANQUE DE AGUA DE 500 LT. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150562113","UN",123544.6,"2014-09-17"]
[null,null,"ACTIVIDADES ADICIONALES","OTROS",5373,"ZARANDA DE 6x3 PARA CLASIFICACION MATERILA. . SUMINISTRO E INSTALACION. MEMORANDO DTD-20143150562113","UN",18847696,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5374,"PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. Sin corte ni demolición EXTENDIDO MANUAL. HASTA 28Km. HORARIO DIURNO. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",110077.52,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5375,"PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. Sin corte ni demolición. EXTENDIDO MANUAL. HASTA 28Km. HORARIO NOCTURNO. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",133528.21,"2014-09-17"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5376,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",249953,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5377,"PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. EXTENDIDO MANUAL. Incluye corte, demolición. HASTA 28Km. HORARIO DIURNO. MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",165414.18,"2014-09-17"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5378,"PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD. EXTENDIDO MANUAL. Incluye corte, demolición. HASTA 28Km. HORARIO NOCTURNO.MEMORANDO DTD-20143150562113","M3",180989.38,"2014-09-17"]
[null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5271,"CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1\" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.) SOLICITUD DTD-20143150561573","M3",375625.4,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",44591.06,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5273,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",66887.09,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5274,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",111479.16,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5275,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",222957.1,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5276,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",245253.33,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5277,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",206336.2,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5278,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",288871.26,"2014-09-16"]
[null,null,"DUCTOS PVC - ELECTRICOS - TELEFONIA","RED ELECTRICA CODENSA",5279,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573","ML",51584.05,"2014-09-16"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5281,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA PUENTE PEATONAL MOLINOS). INCL TODOS LOS COSTOS DE SUMIN DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAM, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES. MEMORANDO DTD-20143150561573","KG",2213,"2014-09-16"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5282,"MONTAJE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA, RAMPAS Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA PUENTE PEATONAL MOLINOS). INCL TODOS LOS COSTOS DE SUMIN DE EQUIPOS, TRANSP, MANEJO, ALMACENAM, DESPERD, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES. MEMORANDO DTD-20143150561573","KG",3318,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5283,"TUBERIA CCP D= 20\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA (SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","ML",337928.34,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5284,"TUBERIA CCP D= 16\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA (SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","ML",270996.34000000003,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5285,"TUBERIA CCP D= 24\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA (SUMINISTRO E INSTALACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","ML",693468.34,"2014-09-16"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","ACTIVIDADES ADICIONALES",5286,"ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5%  e= 0.20m          (Código 4521)","M2",11190.84,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5287,"SUM. E INSTAL. DE CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.45m x 0.45m. INCL. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION, (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE. MEMO DTD-20143150561573","UN",2615819.39,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5288,"SUM. E INSTAL. DE CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.80m x 0.80m. INCL. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION, (NO INCL. MATERIALES PARA ANCLAJE . MEMO DTD-20143150561573","UN",3664807.39,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5289,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA NORMAL EN ACERO D= 16\" INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP d= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADO EN FABRICA.  L= 0.50M, presión de trabajo = 300 PSI . MEMO DTD-20143150561573","UN",3557254.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5290,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA NORMAL EN ACERO D= 3\" EMSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO  L= 0.15M, presión de trabajo = 300 PSI . MEMO DTD-20143150561573","UN",612921.13,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5291,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=4\" SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. MEMO DTD-20143150561573","UN",1081793.1299999999,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5292,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN ACERO PARA BOCA DE ACCESO D= 24\" x D= 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCA Y EMPAQUE EN LA DERIVACION. MEMO DTD-20143150561573","UN",7627251.3899999997,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5293,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m. SUMINISTRADA SUELTA . PRESION DE TRABAJO = 300 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",525805.13,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5294,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. MEMO DTD-20143150561573","UN",1156750.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5295,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m SUMINISTRADA SUELTA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",447294.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5296,"SUM. E INSTAL. DE TEE EN ACERO D= 16\" x 16\" CON EXTREMOS LISOS PARA CINTURON DE CIERRE L= 1.30m x 0.50m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE) REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",4159663.39,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5297,"SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE DESMONTAJE D= 16\" TIPO BRIDA - BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA L= 0.30m. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",5039059.3899999997,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5298,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA EN ACERO D= 16\" CLASE D  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",1298502.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5299,"SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 16\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",731610.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5300,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 45° Y 67 1/2°  L= 1.20m x 1.20m. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION. (NO INCLUYE MATERIALES. MEMO DTD-20143150561573","UN",4550467.3899999997,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5301,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). MEMO DTD-20143150561573","UN",1645342.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5302,"SUM.CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25m x 1.25m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. MEMO DTD-20143150561573","UN",3423063.39,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5303,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. MEMO DTD-20143150561573","UN",758638.46,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5304,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. MEMO DTD-20143150561573","UN",2100990.2599999998,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5305,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.65mx0.65m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. MEMO DTD-20143150561573","UN",2893502.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5306,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA EN ACERO D= 20\"  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",2540978.2599999998,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5307,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",2179638.2599999998,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5308,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",516546.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5309,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. MEMO DTD-20143150561573","UN",863734.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5310,"SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI. MEMO DTD-20143150561573","UN",1456958.26,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5311,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN ACERO D= 20\" x 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA-BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION BRIDADA EN LA DERIVACION L= 1.30m x 0.60m. MEMO DTD-20143150561573","UN",7661123.3899999997,"2014-09-16"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",5312,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) GRAVA COMUN PARA ALETAS Y ESPALDAR (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","M3",430835.98,"2014-09-16"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",5313,"CONCRETO 3500 PSI (245 Kg/Cm2) GRAVA COMUN PARA CIMENTACIONES (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION). MEMORANDO DTD-20143150561573","M3",412485.27,"2014-09-16"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",5314,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO.  MEMORANDO DTD-20143150561573","M3",398565.18,"2014-09-16"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","SARDINELES Y BORDILLOS",5315,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA MURO DE CONTENCION (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Incluye Formaleta. No incluye Refuerzo, ni  Curado)","M3",574592.88,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5316,"NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA","UN",842347.03,"2014-09-16"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5317,"CONCRETO 5000 PSI (350 Kg/Cm2) PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DIAS. (Concreto grava común.Incluye acelerante, formaleta, curado de concreto y mano de obra). MEMORANDO DTD-20143150561573.","M3",565475.31000000006,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5342,"MASCARILLA DE GIRO PARA SEMÁFORO DE 200mm. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).  MEMORANDO DTD-20143150561573","UN",75253.13,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5343,"SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO ROJO PARA SEMÁFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMÁFORO TIPO MENSULA)  MEMORANDO DTD-20143150561573","UN",453560,"2014-09-16"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",5344,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. MEMORANDO DTD-20143150555743","M2",12258.29,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5345,"CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 28Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",109526.36,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5346,"CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 28Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",116786.36,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5347,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 0.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",214085.54,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5348,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.0% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",219966.67,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5349,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",225849.18,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5350,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 0.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",242523.03,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5351,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.0% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",248406.23,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5352,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",254287.06,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5353,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 0.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",270961.40000000002,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5354,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.0% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",276843.11,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5355,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",282725.03999999998,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5356,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",158180.13,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5357,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",169944.67,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5358,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",181709.01,"2014-09-16"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5359,"RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTLAND. Suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador. IDU ET-454-11, Tráfico T4 - T5. Transporte petreos 23 Km. MEMORANDO DTD-20143150555743","M3",193473.2,"2014-09-16"]
[null,null,"REDES DE ACUEDUCTO","REDES DE ACUEDUCTO","5252","CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (Anden. Incl base en concreto de 1500 PSI. Recebo compactado, muros, pañete en mortero impermeab. acero refuerzo, escalera de gato, marco y tapas. MEMO DTD-20143150537693","UN",1890272,"2014-09-01"]
[null,null,"REDES DE ACUEDUCTO","REDES DE ACUEDUCTO","5253","SUM. E INST. CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. (Incluye base en concreto de 3000 PSI, recebo compactado, muros, pañete en mortero impermeabilizado, concreto de 2500 PSI, acero de refuerzo, formaleta, escalera de gato, cámara de drenaje y lámina alfajor para tapas).\n MEMO DTD-20143150537693","UN",6940390,"2014-09-01"]
[null,null,"REDES DE ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES DE ALCANTARILLADO / DRENAJE","5254","TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. V  REFORZADO (Incluye Suministro, Instalación, mortero 2000 PSI para cubrimiento de junta). MEMORANDO DTD-20143150537693","ML",788415,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5255","MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA PARÁMETROS A MUESTREAR (Ph, IONES MAYORES: CALCIO MAGNESIO SODIO POTASIO CLORUROS SULFATOS NITRATOS Y CARBONATOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST). TEMPERATURA MUESTRA HIERRO TOTAL COLIFORMES TOTALES Y FECALES. MEMORANDO SGI-20143050559973","MUESTRA",323809,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5256","MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PARA (PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES (PST), PM10, DIOXIDO DE AZUFRE (SO2), OXIDOS DE NITROGENO (NOX), MONOXIDO DE CARBONO (CO).  Mínimo tres(3) estaciones por siti, según protocolo Resolución 650 y 2154 de 2010. Incluye todos los costos (Honorarios, Transportes, Informes, entre otros.).MEMORANDO SGI-20143050559973","ESTACION",16540000,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5257","MONITOREO DE RUIDO (24 Hr) DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 627 DE 2006. INCLUYE INFORME TÉCNICO Y MAPAS DE ISÓFONAS. SOLICITUD SGI-20143050559973","PUNTO",2000000,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5258","SONDEO MECANICO CON EXTRACCION CONTINUA DE TESTIGO EN SUELOS. SOLICITUD SGI-20143050559973","ML",257955,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5259","SONDEO MECANICO CON EXTRACCION CONTINUA DE TESTIGO EN COLUVION / ALUVION. SOLICITUD SGI-20143050559973","ML",398658,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5260","SONDEO MECANICO CON EXTRACCION CONTINUA DE TESTIGO EN ROCA. SOLICITUD SGI-20143050559973","ML",304856,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5261","ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT). SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",86767,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5262","ENSAYO DE PIEZOCONO ESTANDAR CPTu. SOLICITUD SGI-20143050559973","ML",112562,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5263","ENSAYO DE DISIPACION EN CPTu. SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",344722,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5264","ENSAYO DE PLACA DE CARGA. SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",211758,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5265","ENSAYO DE PERMEABILIDAD TIPO LUGEON. SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",375208,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5266","ENSAYO DE PERMEABILIDAD TIPO LEFRANC. SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",222779,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5267","INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO TIPO CASAGRANDE. SOLICITUD SGI-20143050559973","ML",28141,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5268","SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV) y/o SONDEO ELECTROMAGNÉTICO (SEDT). SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",321271,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5269","LINEA DE REFLEXION (PERFIL DE 100m). SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",1899488,"2014-09-01"]
[null,null,"LABORATORIO","LABORATORIO","5270","LINEA DE REFRACCION SISMICA (PERFIL DE 50m). SOLICITUD SGI-20143050559973","UN",492460,"2014-09-01"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5186,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-20143150527843","UN",195211.84,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5187,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE  1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio 6.5mt. Incluye cajilla en polipropileno para medidor). SOLICITUD DTD-20143150527843","UN",207719.84,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5188,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9cm DE ALTURA. SOLICITUD DTD-20143150527843","UN",35906.980000000003,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5189,"SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SOLICITUD DTD-20143150527843","UN",52469.34,"2014-08-29"]
[null,null,"PUENTES","PUENTES",5190,"CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. SOLICITUD DTD-20143150527843","ML",3004.76,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5191,"DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA  EN PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm incluye suministro y aplicación con equipo, incluye microesferas. Area =2mt2).","UN",111360,"2014-08-29"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843","ML",28318.94,"2014-08-29"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843","M3",55153.16,"2014-08-29"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843","M3",60527.73,"2014-08-29"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843","UN",2457.2600000000002,"2014-08-29"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843","M2",2361558.67,"2014-08-29"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5200,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GROUTING DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCIÓN PARA RELLENO DE ZONA DE ANCLAJE PARA REEMPLAZO DE JUNTA EXISTENTE H=0.05m (Incluye imprimante de alta adherencia y curador). SOLICITUD DTD-20143150527843","M2",268869.84999999998,"2014-08-29"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5201,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843    ","ML",81808.44,"2014-08-29"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843","ML",36516.86,"2014-08-29"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5204,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de escombros).","ML",4093.51,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5205,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS (ANCHO JUNTA APROX. 25mm PROFUNDIDAD APROX. 12mm). SOLICITUD DTD-20143150527843","ML",25590.53,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5206,"SUMINISTRO E INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICA DE ALTA RESISTENCIA BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELÁSTICO, SEGÚN NORMA ASTM C-881-90. TIPO IV, GADO PARA EL SELLO DE FISURAS LONGITUDINAL. SOLICITUD DTD 20143150527843","KG",105471.79,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5207,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3.0m","M2",119467.27,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843","ML",52194.42,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADEHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II","M2",26671.03,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843","M2",41351.660000000003,"2014-08-29"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5211,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRIMANTE. INCLUYE COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS. SOLICITUD DTD 20143150527843","M2",37778.5,"2014-08-29"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SOLICITUD DTD-20143150527843","ML",8619.43,"2014-08-29"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",5213,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FORTGRID BX-60. SOLICITUD DTD-20143150527843","M2",7683.08,"2014-08-29"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5214,"LAMINA ALFAJOR 6mm CON SOPORTE EN NEOPRENO PARA PERMITIR FLUJO VEHICULAR SOBRE JUNTAS DEMOLIDAS. INCLUYE RETIRO Y POSTERIOR COLOCACIÓN Y TRANSPORTE. SOLICITUD DTD-20143150527843","M2",110303.7,"2014-08-29"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5215,"LIMPIEZA DE VIGAS METÁLICAS CON CHORRO DE ARENA (SANDBLASTING). SOLICITUD DTD-20143150527843","M2",18563.53,"2014-08-29"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","PINTURA PARA ESTRUCTURAS",5216,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS  ","M2",10218.35,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5217,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1012.72,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1008.48,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5219,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS PARA DEMARCACIÓN VIAL A DIFERENTES TRAZOS (CEBRAS Y OTROS) SIN MICROESFERAS.  SOLICITUD SGI-20143050555943","M2",54468.78,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5220,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.  SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",5344.32,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5221,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=15cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.  SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",6245.76,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5222,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.  SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",7572.68,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5223,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).","M2",51744.18,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5224,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 (Cebras, otros). SOLICITUD SGI-20143050555943","M2",50368.65,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5225,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=15cm. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1285.17,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1285.17,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943","M2",13134.01,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5228,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA a=0.12m. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1044,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5229,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA a=0.15m. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1305,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5230,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA a=0.20m. SOLICITUD SGI-20143050555943","ML",1743.48,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5231,"BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA. SOLICITUD SGI-20143050555943","M2",11600,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",300655.38,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5233,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 75cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",386373.44,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5234,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, MATERIAL REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV,  S1-05, S1-27, SI-28, SI-05C. SOLICITUD SGI-20143050555943","M2",222025.05,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5235,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTALES EN ÁNGULO PARA SEÑALES SI-05, SI-27, SI-28,SI-05C PARA DIMENSIONES IGUALES O MENORES A 75 x 100cm. SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",193516.02,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5236,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE 60cm CON PALQUETA, DIMENSIONES MÁXIMAS DE 23cmx 45cm,  REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",303868.57,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5237,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40cm x 50cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",237180.35,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",253539.25,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5239,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁNSITO POR UN LADO DEL OBSTÁCULO DE 90cm x 20cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO.","UN",227483.03,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)","UN",316467.01,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5241,"TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación). SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",5664.66,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5242,"RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1m, ANCHO 30cm, ANCHO 4.5cm. (Incluye suministro e instalación). SOLICITUD SGI-20143050555943","UN",109770.3,"2014-08-29"]
[null,null,"SEÑALIZACION","DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS",5243,"BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN TERMOAGREGADO CON ALTURA DE 2.5cm (Incluye suministro e instalación). SOLICITUD SGI-20143050555943","M2",203316,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5244,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150537693","M2",28535.57,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693","UN",305544.51,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693","UN",1301899.9099999999,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5247,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 6\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 6\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693","UN",319727.52,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5248,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2\" (No incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150537693","ML",6724.26,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5249,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2\" (No incluye rellenos). MEMORANDO DTD-20143150537693","ML",27395.89,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5250,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 2\", 3\", 4\", 6\" Y 8\". (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formaleta y transporte de petreos). MEMORANDO DTD-20143150537693.  ","ML",107813.7,"2014-08-29"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5251,"CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10\", 12\", 14\" Y 16\" (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formaleta y transporte de petreos).","ML",159665.66,"2014-08-29"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.","M3",57740.12,"2014-08-01"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5180,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m (Incluye tuberia perforada  D=4\", grava comun 1/2\" y geotextil NT 4000 o similar). SOLICITUD DTD-20143150477053.","ML",157919.44,"2014-08-01"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",5181,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI (Grava común) E=0.20m H=0.35m (Incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y alambre negro). SOLICITUD DTD-20143150477053.","ML",34436.04,"2014-08-01"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.","ML",162606.76999999999,"2014-08-01"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5183,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 DUCTOS DE D=4\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.","ML",76359.28,"2014-08-01"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5184,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 DUCTOS DE D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos)","ML",23921.42,"2014-08-01"]
[null,null,"PUENTES","PUENTES",5185,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO REFORZADO A 0.30 x 0.65 x 1\"  DOBLE REFUERZO, (Incluye limpieza de la superficie con chorro de aire a presion, herramienta menor y compresor). SOLICITUD DTD-20143150477053.","UN",281424.63,"2014-08-01"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5171,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3\" A 1/2\" (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio =6.5mt). Solicitud DTP-20142250473313","UN",201736.2,"2014-07-28"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5172,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4\" A 1/2\" (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud promedio = 6.5mt). SOLICITUD DTP-20142250473313","UN",204883.87,"2014-07-28"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5173,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6\" A 1/2\" (Incluye tuberia PF  reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio=6.5 mt). SOLICITUD DTP-20142250473313","UN",208666.87,"2014-07-28"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5174,"SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL, INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIENTE ELEMENTOS PARA SOPORTE Y SUJECIÓN DE JARDIN, SACOS Y/O CANGUROS PARA SIEMBRA DE JARDIN VERTICAL, MATERIAL VEGETAL. SOLICITUD DTP-20142250473313","M2",327587,"2014-07-28"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5175,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M (Incluye suministro y colocación de recebo común, geomembrana HDPE 30mil o similar y acero de refuerzo para anclaje)","ML",100147.8,"2014-07-28"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313","ML",103517.46,"2014-07-28"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5177,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (incluye corte, demolición, cargue, transporte y disposición final de escombros, imprimación, suministro, ext. y compactaión de mezcla asfál) TRABAJO NOCTURNO. SOLICITUD STMV-20143560469553","M3",830061.58,"2014-07-28"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5178,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO","JR",341767.09,"2014-07-28"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5161,"INSPECCION VISUAL PARA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, BRIGADA DE REACCION REALIZACION INVENTARIO DE HUECOS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. SOLICITUD DTD-20143150447633","M2",135.43,"2014-07-24"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5162,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO  Cemento 3% (Adición emulsión asfáltica CRL-1 Reciclaje extender, nivelar, y compactar. no incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633","M3",174723.33,"2014-07-24"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5163,"PAVIMENTO ASF RECICLADO  EN FRIO Cemento 5% (Adición emulsión asfaltica CRL-1, reciclaje, extender, nivelar y compactar. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633","M3",192363.33,"2014-07-24"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633","M3",86770.41,"2014-07-24"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5165,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSION CRL-1 AL 5% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1, reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633","M3",127279.07,"2014-07-24"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5166,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (Incluye instalación, mantenimeinto y desinstalación). SOLICITUD DTD-20143150447633","ML/ME",5685.82,"2014-07-24"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5167,"SUMINISTRO DE PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SOLICITUD DTD-20143150447633","H/ME",1032657.43,"2014-07-24"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5168,"PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar). SOLICITUD DTD-20143150447633","UN/ME",6283.19,"2014-07-24"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5169,"PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalizacion cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica). SOLICITUD DTD-20143150447633","UN",107133.5,"2014-07-24"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",5170,"ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra). SOLICITUD DTD-20143150447633","UN/ME",392184.74,"2014-07-24"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5057,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PREFABRICADO PARA CONFORMACION DE MUROS, PARA ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",294872,"2014-07-23"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5058,"FILOS (Incluye suministro y colocación de mortero 1:4 impermeabilizado hecho en obra) SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",4668.88,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5059,"ESTUCO SOBRE MUROS (Incluye suministro y colocación de estuco acrílico para interiorres/exteriores) SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",4499.32,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5060,"PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores) SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",7311.69,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5061,"ENCHAPE EN GRANITO PARA INTERIORES 33 x 33 CM2 (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla) SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",55981.279999999999,"2014-07-23"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",21487.47,"2014-07-23"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",5063,"ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 x 60CM2 (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento, boquilla) SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",36315.22,"2014-07-23"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5064,"GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla) SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",5943.51,"2014-07-23"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5065,"ENCHAPE PISO PIZARRA NATURAL DE 40x40CM2 (Incluye suministro y colocación de 3cm de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla) SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",99964.7,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5066,"SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",13466.35,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",11715.96,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5068,"SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INSTALAR EN MESON RECARGA DE JABON INFERIOR PUSH SUPERIOR DOCOL O SIMILAR SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",142816.72,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5069,"SUMINISTRO E INSTALACION  DE JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO (Incluye jabonera, portarollo y toallero) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",70990.06,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5070,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0 x 0.50 MTS SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",96345.79,"2014-07-23"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5071,"CONCRETO 2000PSI PARA MUERTOS (Premezclado. Incluye suministro formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado) SOLICITUD DTD-20143150410653","M3",526185,"2014-07-23"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653","M3",645910.25,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",11422.14,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5074,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",2925.94,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5075,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",5217,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5076,"CODO 45° PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",13986.23,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5077,"CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",4952,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5078,"CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",15037.43,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5079,"YEE PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",7649.14,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5080,"YEE PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",22914.48,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5081,"YEE DOBLE PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",38154,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5082,"PUNTO SANITARIO 4\" PARA FLUXOMETRO ( Incluye suministro e instalación. Incluye codo 45°, tuberia PVC sanitaria, union, soldadura y cinta teflon). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",56661.07,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5083,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4\"  200 PSI (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","ML",8954.25,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5084,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","ML",7503.01,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5085,"TEE PVC E.L. D= 1 1/2\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",9939,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5086,"TEE PVC E.L. D= 1 1/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",7564.21,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5087,"TEE PVC E.L. D= 1\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",4146.04,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5088,"CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",5063.01,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5089,"CODO 90° PVC E.L. D= 1\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",3561.04,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5090,"CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",8247.09,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5091,"REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2\" A 1 1/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",5611.09,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5092,"REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4\" A 1\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",3958.01,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5093,"REDUCCION PVC E.L. D= 1\" A 3/4\" (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",2987.24,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5094,"REDUCCION PVC E.L. D= 3/4\" A 1/2\"  (Incluye suministro e instalación, soldadura). MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",2445.92,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5095,"REGISTRO BOLA 1/2\" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y cinta teflon) MEMORANDO DTD-20143150410653","UN",14014.81,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5096,"REGISTRO BOLA 1\" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y cinta teflón) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",28292.47,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5097,"REGISTRO DE BOLA 1 1/4\" TIPO PESADO (Incluye suministro e instalación, soldadura y cinta teflon) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",38026.239999999998,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5098,"PUNTO HIDRAULICO D=1\" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (Incluye suministro e instalación, incluye codo 45°, tuberia PVC E.L., tee PVC E.L., soldadura y cinta teflon) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",30829.48,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5099,"PUNTO HIDRAULICO D=1/2\" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (Incluye suministro e instalación, incluye codo 45°, tuberia PVC E.L., tee PVC E.L., soldadura y cinta teflon)","UN",26761.919999999998,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5100,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",4385914.78,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",63759.72,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5102,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA 3#6+1#8AWG THHN-600VCU ACOMETIDA DESDE EL ARMARIO VAGON NORTE QUE ALIMENTA LAS TOMAS MONOFASICAS Y TRIFASICAS DE SERVICIO POR DEBAJO DEL PISO INSTALADO EN TUBERIA METALICA DE 1\"  SOLICITUD DTD-201431504","ML",22164.720000000001,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5103,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA 3#2/0+1#1/0AWG THHN600V CU ACOMETIDA PARCIAL ENTRE ARMARIOS DE VAGON NORTE Y SUR PARA ALIMENTACION DE TABLERO DE NORMAL DE VAGON SUR, VA POR TUBERIA EMT 2\" POR DEBAJO DEL PISO. SOLICITUD DTD-20143150410","ML",79923.72,"2014-07-23"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5104,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA. INCLUYE TROQUEL EN TAQUILLAS PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES DE VOZ, DATOS Y ENERGIA ENTRE LOS PUESTOS DE LAS TAQUILLAS SOLICITUD DTD-201431504","ML",21917.9,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",67406.98,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5106,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",149957.72,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA. SOLICITUD DTD-201431504","ML",31527,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5108,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",201203.43,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",85042.58,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5110,"2 DUCTOS DE 3\" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",19203.73,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5111,"1 DUCTO DE 3/4\" EMT (PARA SALIDAS DE PUBLICIDAD) CON ESTA TUBERIA SE ALIMENTAN LAS SALIDAS DE PUBLIMILENIO EN CADA VAGON, SALIENDO DE LOS ARMARIOS. SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",5116,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5112,"1 DUCTO DE 1\" EMT CON ESTA TUBERIA SE INTERCONECTAN LAS PARCIALES DE VAGONES NORTE Y SUR Y LA ACOMETIDA DE LAS LAMPARAS EN LAS TRANSICIONES POR DEBAJO DEL PISO DE LOS VAGONES. MEMO-20143150410653","ML",10962.69,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653","UN",93568.43,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5114,"SUM E INST CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK EN ALUZINC CAL 26 PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm. CON SUS CLIPS DE FIJACION INCL REMATES DE CUBIERTA MEMO DTD-20143150410653","M2",111908,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5115,"SUM E INST CIELO RASO MULTIPANEL 80b LISO CON ESTRUCTURA TIPO b SELLADO EN ALIZINC, PARA TUNEL, CUBIERTA GENERAL Y MODULOS MEMO DTD-20143150410653","M2",96090,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5116,"SUM E INST DE CELOSIA 40mm (CORTASOL EN ALUZINC 0.5m) LISO SIN TENSOR COLOR ESTANDAR MEMO DTD-20143150410653","M2",120860,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5117,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE 4x54 W, T5, 120V. INSTALADA EN LOS TECHOS DE LOS VAGONES. MEMO-20143150410653","UN",197386.43,"2014-07-23"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5118,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m). MEMO DTD-20143150410653","ML",427500,"2014-07-23"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5119,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA PARA PAGO. MEMO DTD-20143150410653","UN",16395000,"2014-07-23"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5120,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO. MEMO DTD-20143150410653","M2",641606,"2014-07-23"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5121,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16. MEMO DTD-20143150410653","ML",433000,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5122,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) MEMO DTD-20143150410653","UN",558289.72,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5123,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) MEMO DTD-20143150410653","UN",725053.4,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5124,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO) MEMO DTD-20143150410653","UN",407057.72,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5125,"SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED PARA ROLLO DE 200m Y 400m EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON LLAVE. MEMO DTD-20143150410653","UN",108682.37,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5126,"SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA  PARA LAVAMANOS DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO. MEMO DTD-20143150410653","UN",161643.32,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5127,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCION DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 cm A 30 cm . MEMO DTD-20143150410653","UN",457426.32,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5128,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL. MEMO DTD-20143150410653","UN",234774.32,"2014-07-23"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS DE ACERO",5129,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. MEMO DTD-20143150410653","ML",195032.92,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5130,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE, TORNILLOS AUTO PERFORANTES. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",93656,"2014-07-23"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",5131,"SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (incluye instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura). SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",108463.45,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5132,"BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4\" (Incluye suministro e instalación, incluye unión proporcional cada 6mt, incluye soporte y dos tornillos inoxidables proporcionales cada 3mt, soldadura y cita teflon). SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",30662.84,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5133,"ACOMETIDA HIDRAULICA D=1 1/2\" Lpromedio =15mt (Incluye suministro e instalación, incluye tuberia presión E.L. RDE 21 200PSI D=1 1/2\", 2 registros de corte, acople universal, soldadura y cinta teflon. No incluye medidor). SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",763841.44,"2014-07-23"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5134,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",109525,"2014-07-23"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5135,"DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4MT E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS. SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",15225,"2014-07-23"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5136,"DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. SOLICITUD DTD-20143150410653","M2",5510,"2014-07-23"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","MOBILIARIO URBANO",5137,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12M, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA. SOLICITUD DTD-2","UN",18944800,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5138,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\",  \"OTROS DESTINOS\" (185cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",60900,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5139,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",60900,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5142,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","ML",60900,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5143,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",102053,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5144,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",7110,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5145,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",5950,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5146,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",31320,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5147,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",15660,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5148,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS A EXT. SEGUN MANUAL TRANS SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",15660,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5149,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",34510,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5150,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",34510,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5151,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",64031,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5152,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-201431504106","UN",32480,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5153,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",98600,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5154,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",28009,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5155,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",17341,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5156,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",19578,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5157,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",46732,"2014-07-23"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",5158,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",73998,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5159,"YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4\" x 2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",20094.23,"2014-07-23"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5160,"PUNTO SANITARIO 2\" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y POCETAS (Incluye suministro e instalación, incluye codo de 45°, tuberia PVC sanitaria, sifon, unión, soldadura y cinta teflon). SOLICITUD DTD-20143150410653","UN",38601,"2014-07-23"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",5050,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)","UN",71411.7,"2014-07-18"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5051,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 20143150419133","M3",756493.19,"2014-07-18"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5052,"ESTRIBOS CONCRETO GRAVA COMUN 3000PSI (210kG/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INCLUYE ACELERANTE, FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).  MEMO 20143150419133","M3",540401.51,"2014-07-18"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5053,"IZAJE Y MONTAJE DE VIGA EN CONCRETO L=30mt APROX INCLUYE DOS GRUAS TELESCOPICAS 50TON PERSONAL PARA IZAJE Y MONTAJE  MEMO 20143150419133","UN",7544403.5700000003,"2014-07-18"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",5054,"CUADRILLA (2OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",234279.15,"2014-07-18"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES(INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS  EN SITIO AUTORIZADO A 21 km. MEMO 20143150419133","M3",101172.9,"2014-07-18"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5056,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7m(INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ","UN",160996.72,"2014-07-18"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.","UN",314683.75,"2014-07-01"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5017,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",279980.5,"2014-07-01"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",349926.22,"2014-07-01"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5019,"TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4\"X2\" (SUMINISTRO E INSTALACION). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",158392.21,"2014-07-01"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\" (INCLUYE TRANSPORTE).SOLICITUD DTD- 20143150416563","ML",307715.58,"2014-07-01"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",5023,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=2\" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SOLICITUD DTD- 20143150416563","ML",13037.54,"2014-07-01"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5024,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",895931.87,"2014-07-01"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5025,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",147179.12,"2014-07-01"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",3304239.67,"2014-07-01"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",3133569.92,"2014-07-01"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","ESTRUCTURAS EN ACERO",5029,"SUMINISTRO,FABRICACION,GALVANIZADO EN CALIENTE, PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500 C PARA ESTACION TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE. LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA  SOLICITUD DTD- 20143150416563","KG",10335,"2014-07-01"]
[null,null,"PUENTES","PUENTES",5030,"POSTENSIONAMIENTO (INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)SOLICITUD DTD- 20143150416563","TON-M",1500,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5032,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",165900.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5033,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",163000.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5034,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",163000.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5035,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",165610.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5036,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",160100.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5037,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",160100.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5038,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",183300.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5039,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",163000.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5040,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",160100.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5042,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",139394.06,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5043,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",65704.03,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5044,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",65704.03,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5045,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3M (incluye siembra, tierra, abono y tutor) Incluye  transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563","UN",163000,"2014-07-01"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5046,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2 y transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)). SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",65704.03,"2014-07-01"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello). SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",65080.97,"2014-07-01"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra). SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",61906.77,"2014-07-01"]
[null,null,"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE V","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563","M2",189960.78,"2014-07-01"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","OTROS",4811,"MONTAJE DE ANDAMIOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DURANTE LAS PRUEBAS PARA ESTRUCTURAS CON H=4.5MT","DIA",38666,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)","ML",59604,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",4813,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION","UN",15186,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4814,"FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500PSI PREMEZCLADO","ML",6576,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4815,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN ADOQUIN Y/O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO,  RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21km","M2",1533,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4816,"MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE SELLO DE FISURAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL. ANCHO DE CICLORRUTA 2.5MT. RETIRO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 21 KM","ML",12079,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4817,"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21km","M2",4815,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4818,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE CORTE RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21km","M2",53292,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4819,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS EN PAVIMENTO ASFALTICO ANCHO 2.5MT. INCLUYE SELLO DE FISURAS EN EL 50% DEL AREA Y REPOSICION DE CARPETA EN EL 50% DEL AREA RESTANTE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 21 KM","ML",88032.78,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4820,"REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM","M2",92090,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4821,"REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM","M2",105669,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4822,"REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE ARENA, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM","M2",104619,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4823,"REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE MORTERO, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM","M2",116376,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE ANDENES",4824,"REHABILITACION DE ANDENES EN CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM","M2",100806,"2014-06-09"]
[null,null,"INDICES","CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4825,"REHABILITACION DE CICLORRUTAS EN CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. ANCHO CILORRUTA 2.5MT. TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM","ML",183671,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4826,"SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAMA BICICLETA (0.8x1.2mt) EN CICLORRUTAS","UN",53453,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4827,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR BLANCA PARA CUADROS CRUCE CICLORRUTA DE 0.4mt x 0.4mt","UN",1095,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4828,"PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 mils DE ESPESOR DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ESMALTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO DE PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR","ML",12226,"2014-06-09"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4829,"SUMINISTRO DE INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO MR-41 ACELERADO A TRES DIAS PARA LOSAS REFORZADAS PARA PUENTES PEATONALES EN CONCRETO. INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS","M3",616475,"2014-06-09"]
[null,null,"PUENTES","PUENTES",4830,"MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA PUENTE PEATONA, INCLUYE LAVADO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y/O METALICAS A PRESION, INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W.","M2",3815,"2014-06-09"]
[null,null,"PUENTES","PUENTES",4831,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PUENTE PEATONA EN CONCRETO, INCLUYE REEMPLAZO DE PELDAÑOS DE ESCALERAS Y PISO DE PUENTE, SELLO DE JUNTAS AJUSTE Y PINTURA DE BARANDAS Y PINTURA DEL PUENTE","M2",83008,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4832,"SUMINISTRO E INSTALACION SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA COMO POLIESTIRENO O POLIETILENOCUYA CONFORMACION DEBERA SER MACIZA PEQUEÑO TIPO TRANSMILENIO DE 40.5CM X 15CM X 8.5CM)","UN",39862,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM","UN",6039,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA","UN",72001,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION)","M3",193283,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION)","M3",249386,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)","M3",122770,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)","M3",98410,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",274233,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",72671,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",119359,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",181810,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",118284,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",1388708,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS)","UN",497920.25,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4846,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)","UN",71412,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4848,"DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36\" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)","ML",5846,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4849,"DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12\" (INCLUYE CARGUE)","ML",1428,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y C+AMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE)","M3",178904,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)","UN",19096,"2014-06-09"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)","M3",398722,"2014-06-09"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)","M3",412486,"2014-06-09"]
[null,null,"CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)","M3",430836,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","ANDENES EN CONCRETO",4855,"CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 cm.","M2",36354,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)","M2",65072,"2014-06-09"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)","M2",1311,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4858,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DENIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)","UN",562286,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)","ML",20928,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4860,"DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (e=2.3mm. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS( (A= 1.434m2). INCLUYE PICTOGRAMA.","M2",79845,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","M2",87672,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4862,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONCRETO D= 32\" CL. III REFORZADA","ML",563286,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4863,"DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A= 0.3mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS","ML",16704,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4864,"DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS","ML",22272,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4865,"DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",11136,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4866,"DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",22272,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4867,"DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",33408,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4868,"DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2mt, (e= 15 mils ACRÍLICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",1369,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4869,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)","UN",35706,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4870,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)","UN",35706,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4871,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)","UN",17853,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4872,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\"","UN",107404.68,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4873,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\"","UN",311130.87,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4874,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.","UN",194484,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4875,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.","UN",70564,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4876,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4\" (INCLUYE: 1mt TUBERÍA GALVANIZADA D= 3/4\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR)","UN",188506,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4877,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1\" (INCLUYE: 1mt TUBERÍA GALVANIZADA D= 1\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR)","UN",207879,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4878,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC","UN",99947,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4879,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC","UN",249115,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4880,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 26 DUCTOS d= 4\" DE PVC TDP (NO INCLUYE RELLENO)","UN",280714,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",193780,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4882,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",200447,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4883,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación.","M2",7810,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4884,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE NOGAL H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",180447,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4885,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",193780,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4886,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",195580,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4887,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",357513,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4888,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE YARUMO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).","UN",204313,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO","UN",884855,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA)","UN",283834,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA)","UN",446787,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)","ML",162503.81,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4894,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","JR",158704,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","HR",19838,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)","ML",203518.53,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)","ML",249796.41,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4898,"REDUCCION HD 4\"x2\" J.H. (Suministro e Instalación)","UN",67433,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4899,"REDUCCION HD 4\"x 3\" J.H. (Suministro e Instalación)","UN",95273,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4900,"REDUCCION HD 8\"x 6\" J.H. (Suministro e Instalación)","UN",298273,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4901,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)","UN",459664,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m)","UN",805825,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4903,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,20MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA","UN",63890,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4904,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.","M2",430929,"2014-06-09"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",4905,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.","ML",60491,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR","M2",344033,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4907,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA","M3",55405,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4908,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO","M3",47053,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4909,"SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI.","M2",102345,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4910,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA)","M2",90431.6,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4911,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO","ML",40020,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA","UN",1259949,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB)","UN",1121586,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4914,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\"","UN",558467,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO.","ML",34428,"2014-06-09"]
[null,null,"PAVIMENTOS","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4918,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA ANCLAJE.","ML",92980,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4919,"ADOQUIN EN CONCRETO 200 x 100 A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4cm MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)","M2",55332,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.","UN",571156,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","SEÑALES DE TRANSITO",4921,"POSTE DE REFERENCIA TIPO INVIAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE CONCRETO 2000 PSI PARA ANCLAJE , CONCRETO 2500 PSI PARA POSTE, CONCRETOS HECHOS EN OBRA, INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y PINTURA REFLECTIVA","UN",69669,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4922,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","JR",102016,"2014-06-09"]
[null,null,"ANÁLISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","HR",12752,"2014-06-09"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4925,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 Km, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADO)","M3",148623,"2014-06-09"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4926,"FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 10 Km, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADO)","M3",127833,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION SOCIAL","GESTION SOCIAL",4927,"PUNTO CREA MÓVIL, INCLUYE ALQUILER DE VEHÍCULO CAPACIDAD 3 TON O SUPERIOR, MODELO 2006-2003, CONTENEDOR-OFICINA (INCLUYE TRANSPORTE IDA Y VUELTA)","UN/ME",7346750,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION SOCIAL","GESTION SOCIAL",4928,"CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIP´LE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN","UN/ME",7594,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","SEÑALES DE TRANSITO",4929,"ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN)","UN/ME",202837,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","SEÑALES DE TRANSITO",4930,"BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)","H/ME",1020291,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION SOCIAL","GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN","UN/ME",36545,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4932,"PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPCIDAD APROXIMADA 6M3.","UN",136599,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION SOCIAL","GESTION SOCIAL",4933,"AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO PARA EXTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)","UN",230200,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4934,"ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA","UN",64818,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4935,"PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90m x 0.04m x 0.04m Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE la protección al individuo vegetal.","UN",13451,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4936,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA","UN",18076,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4937,"BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4\" Y POLISOMBRA 47%)","M2",5072,"2014-06-09"]
[null,null,"TRANSPORTES Y ACARREOS","TRANSPORTE Y ACARREOS",4938,"MOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO EN CAMABAJA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y VEHÍCULOS ESCOLTA). FUERA DE PERÍMETRO URBANO. DESDE BOGOTÁ A SUMAPÁZ.","VIAJE",875800,"2014-06-09"]
[null,null,"LABORATORIOS","LABORATORIOS",4942,"LABORATORIO ANÁLISISDE CALIDAD DEL AGUA. INCLUYE SÓLIDOS TOTALES, SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS, COLOR, DBO5, DQO, TURBIEDAD, GRASAS Y ACEITES. INCLUYE TOMA DE MUESTRAS, INFORME Y LOGÍSTICA.","UN",321516,"2014-06-09"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","CAPAS GRANULARES",4943,"ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%","M3",180931,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).","ML/ME",6696,"2014-06-09"]
[null,null,"GESTION AMBIENTAL","GESTION AMBIENTAL",4946,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90mt DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).","ML/ME",15682,"2014-06-09"]
[null,null,"PUENTES","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA","M2",1564,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA","UN",579796,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA","UN",537657,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",4950,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.","UN",2392056,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",4951,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.. MEMORANDO DTD-20143150100633","UN",1803304,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4952,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO","UN",1400007,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4953,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO","UN",3384614,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4954,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",8735,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4955,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",7875,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4956,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C","ML",12698,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","REDES ELECTRICAS",4957,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)","UN",497219,"2014-06-09"]
[null,null,"ANDENES Y SARDINELES","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4958,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN DE ARCILLA COLOR ROJO O SIMILAR (26x6x6cm) (Incluye arena de peña para sello, Base 5cm en mortero de 2000 PSI) Transporte petreos 28 Km.","M2",50058,"2014-06-09"]
[null,null,"ACERO DE REFUERZO","ACERO DE REFUERZO",4959,"SUMINISTRO DE ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4\" (NO INCLUYE CANASTILLA)","KG",2654,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4960,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA IZQUIERDA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)","UN",121382,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4961,"DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",22272,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4962,"DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1mt,  L= 1.20mt  E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",5568,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4963,"DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1mt,   E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",5568,"2014-06-09"]
[null,null,"SEÑALIZACION DE VIAS","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4964,"DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1mt,   E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.","ML",5568,"2014-06-09"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",4965,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR)","UN",466820,"2014-06-09"]
[null,null,"DEMOLICIONES","DEMOLICIONES",4966,"DESMONTE SEÑAL VERTICAL","UN",2232,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21)","UN",503727,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21)","UN",160817,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21)","UN",118294,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21)","UN",295073,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21)","UN",1429509,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4972,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21)","UN",550639,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4973,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21)","UN",920299,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4974,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21)","UN",2213809,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCLUYE UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21)","UN",187953,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCLUYE UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21)","UN",401579,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4977,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HG 4\" (INCLUYE UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21)","UN",187953,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633","UN",409379,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad)","UN",393129,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos)","ML",237712,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS","M2",39772,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)","ML",62582,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN)","UN",103468,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/22 (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.)","UN",180255,"2014-06-09"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA)","M3",459547,"2014-06-09"]
[null,null,"PAVIMENTOS","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO)","M3",524489,"2014-06-09"]
[null,null,"REDES TELEFONICAS / DATOS","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m)","UN",848602,"2014-06-09"]
[null,null,"TRANSPORTES Y ACARREOS","TRANSPORTES Y ACARREOS",4988,"MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA","VIAJE",263900,"2014-06-09"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4798,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros)","UN",180447.06,"2014-05-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4799,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km)","UN",180447.06,"2014-05-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4800,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros)","UN",180447.06,"2014-05-30"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4801,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2\" RDE21 PSI 200 (Incluye limpieza y soldadura)","ML",10605,"2014-05-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4802,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5mt  (Incluye transporte, recolección)","UN",345000,"2014-05-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4803,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 mt  (Incluye transporte, recolección)","UN",803000,"2014-05-30"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4804,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 mt  (Incluye transporte, recolección)","UN",1364000,"2014-05-30"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" ","ML",85172.87,"2014-05-30"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4806,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",192709,"2014-05-30"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)",4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","HR",32595,"2014-05-30"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" ","ML",99190.96,"2014-05-30"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" ","ML",138422,"2014-05-30"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\"","ML",182999.15,"2014-05-30"]
[null,null,"REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA","ML",135889,"2014-05-12"]
[null,null,"REDES ACUEDUCTO","REDES ACUEDUCTO",4787,"CODO PVC  45° D=1 1/2\" (Suministro e Instalación)","UN",9554,"2014-05-12"]
[null,null,"GEOSINTETICOS","GEOTEXTILES",4788,"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H=1.0 M","ML",26152,"2014-05-12"]
[null,null,"REDES ELECTRICAS","RED TELEFONICA ETB",4789,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D=1 1/2\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS)","ML",7341.98,"2014-05-12"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","OTROS",4790,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS)","ML",6327,"2014-05-12"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","OTROS",4791,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 4\" PVC  TDP (NO INCLUYE RELLENOS)","ML",11825.28,"2014-05-12"]
[null,null,"RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM)","M3",46741.16,"2014-05-12"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4794,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros","M2",95571.03,"2014-05-12"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4795,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros)","M2",95570.03,"2014-05-12"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4796,"SIEMBRA  DE ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros)","UN",187473,"2014-05-12"]
[null,null,"MOBILIARIO URBANO","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4797,"SIEMBRA  DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros)","UN",194140,"2014-05-12"]
[]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4776,"LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","M2",1680,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4777,"LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","M2",2068,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4778,"LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24\", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","UN",30755,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4779,"LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36\", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","UN",69011,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4780,"LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA (INCLUYE CARGUE)","KM",182473,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4781,"REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)","M3",7376,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4782,"CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE","M2",624,"2014-04-04"]
[null,null,"MALLA VIAL RURAL","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI","M3",482008,"2014-04-04"]
[null,null,"ANALISIS AUXILIARES","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4784,"PROCESO DE INSTALACION  DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)","M3",12824,"2014-04-04"]

{"sheet":"MARCO","index":11,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,14],[9,2,9,14],[6,2,6,14],[12,2,12,14],[15,2,15,14]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Resolución No. 13 del 14 de septiembre de 2005"]
[null,null,"Por la cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se señalan las funciones de sus dependencias”"]
[]
[null,null,"Acuerdo No. 002 de 2009"]
[null,null,"Es competencia del IDU, a través de la Dirección Técnica Estratégica, “liderar y orientar el desarrollo de acciones para la actualización y administración del Sistema de Información Integral de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas”."]
[]
[null,null,"Decreto No. 3068 del 30 de Diciembre de 2013"]
[null,null,"Por el cual se fija el salario minimo mensual legal"]
[]
[null,null,"Decreto No. 3069 del 30 de Diciembre de 2013"]
[null,null,"Por el cual se establece el auxilio de transporte"]
[]
[null,null,"Decreto 1828 de Agosto 27 de 2013"]
[null,null,"Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 "]
[]
[null,null,"Estudio de Mercado (DTE-Instituto de Desarrollo Urbano)"]

{"sheet":"GLOSARIO","index":12,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,14],[10,2,10,14],[12,2,12,14],[14,2,14,14],[16,2,16,14],[28,2,28,14],[8,2,8,14],[18,2,18,14],[20,2,20,14],[24,2,24,14],[26,2,26,14],[22,2,22,14]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Análisis de precios unitarios: Elemento básico para la elaboración del presupuesto general, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto."]
[]
[null,null,"Artículo o insumo: corresponde al ítem al cual se le hace el seguimiento de precios periódicamente para poder actualizar la base de datos de precios de referencia."]
[]
[null,null,"Canasta de referencia: conformada por los artículos representativos del consumo de un agente económico. Para el caso de las obras de infraestructura vial y espacio público, se considera el conjunto de insumos necesarios para la construcción de este tipo de obras."]
[]
[null,null,"Canasta por seguimiento de precios: conjunto de insumos o artículos representativos obras de infraestructura vial y espacio público, cuya variación de precios permite la actualización de la Base de Datos."]
[]
[null,null,"Capturar: digitar la información resultante de la actividad de crítica, usando los programas y procedimientos indicados."]
[]
[null,null,"Crítica-supervisión: acción de identificar, corregir y supervisar las inconsistencias presentadas en la información recolectada."]
[]
[null,null,"Cotización: Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica valor real de un bien o de un servicio."]
[]
[null,null,"Estadística: Determina el universo de estudio, la población objetivo y las unidades estadísticas; establece el marco estadístico, y para el caso de operaciones estadísticas por muestreo define el diseño muestral, determina el tamaño de la muestra, selecciona la muestra, define la metodología estadística de estimación y acompaña a los temáticos en la elaboración de las especificaciones de imputación. También, calcula los factores de expansión; proporciona las fórmulas y especificaciones para el cálculo de la varianza, y fija las normas de calidad estadística de los resultados."]
[]
[null,null,"Espacio Público: El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo."]
[]
[null,null,"Normas técnicas: son documentos técnicos que se toman como herramienta para la ejecución de lagunas actividades frente al desarrollo de infraestructura vial y espacio público."]
[]
[null,null,"Precio de referencia: Precio unitario definido por el IDU que puede ser tomado como referencia al interior o exterior del Instituto, para actividades requeridas en el desarrollo de infraestructura vial y espacio público."]
[]
[null,null,"Proveedor: Cada insumo de la Base de Datos está asociado con un proveedor, que no sólo suministra la información pertinente sino que se utiliza, además, como criterio de clasificación para localización rápida o para modificaciones masivas de precios. Los proveedores aparecen siempre ordenados por código."]

{"sheet":"UNIDADES","index":13,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,7],[4,8,4,12],[5,3,5,7],[5,8,5,12],[6,3,6,7],[6,8,6,12],[7,3,7,7],[7,8,7,12],[8,3,8,7],[16,3,16,7],[16,8,16,12],[14,3,14,7],[14,8,14,12],[15,3,15,7],[10,8,10,12],[11,3,11,7],[15,8,15,12],[8,8,8,12],[9,3,9,7],[9,8,9,12],[10,3,10,7],[13,3,13,7],[13,8,13,12],[11,8,11,12],[12,3,12,7],[12,8,12,12],[24,3,24,7],[24,8,24,12],[31,3,31,7],[31,8,31,12],[17,3,17,7],[17,8,17,12],[18,3,18,7],[18,8,18,12],[19,3,19,7],[19,8,19,12],[23,3,23,7],[23,8,23,12],[28,3,28,7],[28,8,28,12],[29,3,29,7],[29,8,29,12],[30,3,30,7],[30,8,30,12],[21,3,21,7],[21,8,21,12],[22,3,22,7],[22,8,22,12],[20,3,20,7],[20,8,20,12],[35,3,35,7],[35,8,35,12],[32,3,32,7],[32,8,32,12],[25,3,25,7],[25,8,25,12],[26,3,26,7],[26,8,26,12],[27,3,27,7],[27,8,27,12],[33,3,33,7],[33,8,33,12],[34,3,34,7],[34,8,34,12],[36,3,36,7],[36,8,36,12],[37,3,37,7],[37,8,37,12],[38,3,38,7],[38,8,38,12],[39,3,39,7],[39,8,39,12],[40,3,40,7],[40,8,40,12],[41,3,41,7],[41,8,41,12],[42,3,42,7],[42,8,42,12],[43,3,43,7],[43,8,43,12],[44,3,44,7],[44,8,44,12],[45,3,45,7],[45,8,45,12],[46,3,46,7],[46,8,46,12],[47,3,47,7],[47,8,47,12],[48,3,48,7],[48,8,48,12],[49,3,49,7],[49,8,49,12],[50,3,50,7],[50,8,50,12],[51,3,51,7],[51,8,51,12],[52,3,52,7],[52,8,52,12],[53,3,53,7],[53,8,53,12],[57,3,57,7],[57,8,57,12],[58,3,58,7],[58,8,58,12],[54,3,54,7],[54,8,54,12],[55,3,55,7],[55,8,55,12],[56,3,56,7],[56,8,56,12]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Simbolo utilizado",null,null,null,null,"Definición"]
[null,null,null,"%CD",null,null,null,null,"Porcentaje CD"]
[null,null,null,"%CT",null,null,null,null,"Porcentaje CD+AIU"]
[null,null,null,"%E&D",null,null,null,null,"Porcentaje E&D"]
[null,null,null,"°C",null,null,null,null,"grado Celsius (centígrado"]
[null,null,null,"BULTO",null,null,null,null,"Bulto"]
[null,null,null,"CM",null,null,null,null,"centímetro"]
[null,null,null,"cSt",null,null,null,null,"centistoke"]
[null,null,null,"DIA",null,null,null,null,"Dia"]
[null,null,null,"dm3",null,null,null,null,"Decímetro cúbico"]
[null,null,null,"ESTAC",null,null,null,null,"Estación"]
[null,null,null,"G",null,null,null,null,"gramo"]
[null,null,null,"GR",null,null,null,null,"Gramo"]
[null,null,null,"GALON"]
[null,null,null,"GLB",null,null,null,null,"Global"]
[null,null,null,"GLN",null,null,null,null,"Galon"]
[null,null,null,"HR",null,null,null,null,"Hora"]
[null,null,null,"H/ME",null,null,null,null,"hombre por mes"]
[null,null,null,"Ha",null,null,null,null,"hectárea"]
[null,null,null,"HM",null,null,null,null,"hectómetro"]
[null,null,null,"JGO",null,null,null,null,"Juego"]
[null,null,null,"JGOx2",null,null,null,null,"Juego de Dos"]
[null,null,null,"JGOx4",null,null,null,null,"Juego de Cuatro"]
[null,null,null,"JR",null,null,null,null,"Jornal"]
[null,null,null,"KG",null,null,null,null,"Kilogramo"]
[null,null,null,"km",null,null,null,null,"kilómetro"]
[null,null,null,"kN",null,null,null,null,"KiloNewton"]
[null,null,null,"kPa",null,null,null,null,"kilopascal"]
[null,null,null,"LT",null,null,null,null,"Litro"]
[null,null,null,"LB",null,null,null,null,"Libra"]
[null,null,null,"M",null,null,null,null,"metro"]
[null,null,null,"M2",null,null,null,null,"metro cuadrado"]
[null,null,null,"M2/DI",null,null,null,null,"Metro Cuadrado Dia"]
[null,null,null,"M3",null,null,null,null,"metro cúbico"]
[null,null,null,"M3-KM",null,null,null,null,"Metro Cubico-Kilometro"]
[null,null,null,"MES",null,null,null,null,"Mes"]
[null,null,null,"ML",null,null,null,null,"Metro Lineal"]
[null,null,null,"ML/DI",null,null,null,null,"Metro Linea Dia"]
[null,null,null,"ML/ME",null,null,null,null,"Metro Lineal por mes"]
[null,null,null,"MM",null,null,null,null,"milímetro"]
[null,null,null,"Mpa",null,null,null,null,"megapascal"]
[null,null,null,"MUEST",null,null,null,null,"Muestra"]
[null,null,null,"P",null,null,null,null,"Poise"]
[null,null,null,"PAR",null,null,null,null,"Par"]
[null,null,null,"Pa-s",null,null,null,null,"Pascal - segundo"]
[null,null,null,"PTO",null,null,null,null,"Punto"]
[null,null,null,"PUL",null,null,null,null,"Pulgada"]
[null,null,null,"ROLLO",null,null,null,null,"Rollo"]
[null,null,null,"S",null,null,null,null,"segundo"]
[null,null,null,"SEG",null,null,null,null,"Segmento"]
[null,null,null,"TON-M",null,null,null,null,"Tonelada- Mes"]
[null,null,null,"UN",null,null,null,null,"Unidad"]
[null,null,null,"UN/KM",null,null,null,null,"Unidad por kilometro"]
[null,null,null,"UN/ME",null,null,null,null,"Unidad por mes"]
[null,null,null,"VIAJE",null,null,null,null,"Viaje ida y vuelta"]

{"sheet":"FOTOGRAFIAS","index":14,"n_rows":2134,"n_cols":9,"rows_kept":2134,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["FOTOGRAFIA INSUMO","NOMBRE DEL INSUMO","CODIGO DEL INSUMO","GRUPO","CODIGO DEL GRUPO",null,"CAMBIAR","OK"]
[null,"AYUDANTE",6087,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OFICIAL",6088,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OFICIAL",7050,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"AYUDANTE",7057,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"TECNICO ELECTRICO",7246,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"TECNICO ELECTRICO",7247,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"PLOMERO",7248,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"PLOMERO",7249,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"SMMLV",7308,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"AUXILIO DE TRANSPORTE",7418,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OPERADOR EQUIPO",8102,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"SOLDADOR",8256,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"PROFESIONAL CATEGORIA 8",8292,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"AYUDANTE HORARIO NOCTURNO",8299,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OFICIAL HORARIO NOCTURNO",8300,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN",8320,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN",8321,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"TECNICO (SOLDADOR)",8689,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"TECNICO (SODADOR 1 A)",8690,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"TECNICO",8845,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORARIO NOCTURNO",8911,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES",177]
[null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS",6824,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS",6878,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)",7149,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE LADRILLO",7230,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"DERECHOS DE BOTADERO",7231,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA",7310,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE DE PETREOS",7462,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE TUBERIA GRP",7609,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE ACOPLE GRP",7625,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON",7733,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR",7986,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA",8060,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182]
[null,"ARENA DE PEÑA",2307,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"ARENA DE RIO",2308,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"RECEBO COMUN",2910,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"GRAVILLA 1/2\"",5915,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"TRITURADO 3/4\"",6578,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"RAJON",6624,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR B-400",6722,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR B-600",7004,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR B-200",7005,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS",7042,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS",7044,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)",7157,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)",7158,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)",7159,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)",7160,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)",7161,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)",7162,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"ARENA LAVADA DE PEÑA",7461,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"TRITURADO 1-1/2\"",7598,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO",7686,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO",7687,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO",7688,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO",7689,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO",7690,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO",7691,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO",7692,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)",7976,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"MATERIAL SELECCIONADO",7977,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"BALASTO",8071,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"GRANITO (MEZCLA)",8570,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"PIEDRA DE RIO MONA D= 10cm",8904,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"PIEDRA PARA JARDIN, COLOR CUARZO CREMA Y NEGRO D= 1/2\"",8905,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"PIEDRA COLOR ROJO OCRE D= 2\"",8906,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES",1102,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)",322,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)",323,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)",324,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)",325,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)",326,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)",328,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)",333,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)",366,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)",4675,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"MORTERO 1500 PSI (105 Kg/cm2)",5056,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR41 (280 Kg/cm2)",6072,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)",6073,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"MORTERO 4000 PSI (280 Kg/cm2)",6107,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)",6285,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)",6739,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)",6830,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)",6831,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)",6832,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR50 (420 Kg/cm2)",6858,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2)",6859,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)",6865,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI (280 Kg/cm2)",7114,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)",7199,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)",7200,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4500 PSI (315 Kg/cm2)",7419,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"MORTERO 2500 PSI (175 Kg/cm2)",7420,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"MORTERO 3000 PSI (210 Kg/cm2)",7421,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"MORTERO 3500 PSI (245 Kg/cm2)",7422,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR-41 ACELERADO A 3 DIAS",7921,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO MR45 FAST TRACK",8073,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO LISTO FLUIDO SIN RETRACCIÓN",8307,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA","OJO","OK"]
[null,"MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO",8308,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA","OJO","OK"]
[null,"GROUTING DE ALTA RESISTENCIA",8309,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCRETO DE 28 MPA PARA SLURRY WALL",8521,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"LECHADA PARA PISOS",8568,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"CONCREMIX GRIS IPB (24 KG)",8569,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA","OJO","ok"]
[null,"CEMENTO BLANCO",8636,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA","OJO","ok"]
[null,"PLACA EN CONCRETO PREFABRICADA DE E=0,08M",8809,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,"YA"]
[null,"ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS PM-I",6875,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASFALTICA CRL-1",6962,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASFALTICA CRR-1",6963,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASFALTICA CRR-2",6964,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASFALTICA CRM",6965,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"ASFALTO 80/100",7034,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS PM-II",7046,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 (Asf 80-100 INV-02)",7058,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 (Asf 80-100 INV-02)",7060,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA MDC-2 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)",7062,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA MDC-3 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)",7063,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASFALTICA CRL-1h",7070,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASFALTICA CRL-0",7071,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m",7153,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m",7154,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"EMULSION ASF. MODIFICADA CON POLIMEROS CRM",7155,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD20 ASF. CONV",7172,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD12 ASF. CONV",7174,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD10 ASF. CONV",7181,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 (Asf 80-100 INV-02)",7209,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA MDC-1 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)",7342,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO",7658,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS",1104,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6`` (15cm)",6147,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8`` (20cm)",6148,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10`` (25cm)",6149,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12`` (30cm)",6150,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14`` (35cm)",6151,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16`` (40cm)",6152,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18`` (45cm)",6153,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20`` (50cm)",6154,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24`` (60cm)",6155,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6`` (15cm)",6156,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8`` (20cm)",6157,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10`` (25cm)",6158,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12`` (30cm)",6159,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14`` (35cm)",6160,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16`` (40cm)",6161,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18`` (45cm)",6162,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20`` (50cm)",6163,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24``(60cm)",6164,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24`` (60cm)",6165,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27`` (70cm)",6166,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32`` (80cm)",6167,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36`` (90cm)",6168,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=40`` (100cm)",6169,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44`` (110cm)",6170,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=48`` (120cm)",6171,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=52`` (130cm)",6172,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56`` (140cm)",6173,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60`` (150cm)",6174,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=64`` (160cm)",6175,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=68`` (170cm)",6176,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=72`` (180cm)",6177,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=80`` (200cm)",6178,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=86`` (215cm)",6179,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=92`` (230cm)",6180,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24`` (60cm)",6181,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=27`` (70cm)",6182,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32`` (80cm)",6183,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36`` (90cm)",6184,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40`` (100cm)",6185,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44`` (110cm)",6188,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=48`` (120cm)",6189,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=52`` (130cm)",6190,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=56`` (140cm)",6191,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=60`` (150cm)",6192,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=64`` (160cm)",6193,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=68`` (170cm)",6194,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=72`` (180cm)",6195,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=80`` (200cm)",6196,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=86`` (215cm)",6197,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=92`` (230cm)",6198,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=24`` (60cm)",6199,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27`` (70cm)",6200,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32`` (80cm)",6201,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36`` (90cm)",6202,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40`` (100cm)",6203,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44`` (110cm)",6204,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=48`` (120cm)",6205,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=52`` (130cm)",6206,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=56`` (140cm)",6207,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=60`` (150cm)",6208,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=64`` (160cm)",6209,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=68`` (170cm)",6210,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=72`` (180cm)",6211,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=80`` (200cm)",6212,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=86`` (215cm)",6213,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=92`` (230cm)",6214,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=24`` (60cm)",6215,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=27`` (70cm)",6216,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=32`` (80cm)",6217,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36`` (90cm)",6218,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=40`` (100cm)",6219,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=44`` (110cm)",6220,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=48`` (120cm)",6221,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=52`` (130cm)",6222,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=56`` (140cm)",6223,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=60`` (150cm)",6224,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=64`` (160cm)",6225,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=68`` (170cm)",6226,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=72`` (180cm)",6227,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=80`` (200cm)",6228,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=86`` (215cm)",6229,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=92`` (230cm)",6230,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=27`` (70cm)",6231,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=30`` (80cm)",6232,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=36`` (90cm)",6233,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=40`` (100cm)",6234,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m",6236,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m",6237,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25m",6238,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m",6239,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25m",6240,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m",6241,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m",6242,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"YEE CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m",6243,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"SEMICODO CONCRETO 6\" x 45º",7365,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\"",7961,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\"",7962,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" EXTRA REFORZADO",7963,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 36\" CLASE V REFORZADO",8362,"TUBERIAS DE CONCRETO",1105,"YA"]
[null," CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2`` RDE 21",4594,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4`` RDE 21",4596,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8`` RDE 21",4598,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12`` RDE 21",4600,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\"",4608,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"",4609,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"",4610,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"",4611,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"",4612,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\"",4613,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"",4614,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2`` RDE 21",6257,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2`` RDE 21",6258,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21",6259,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21",6260,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21",6261,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21",6262,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 21",6263,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21",6264,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2`` RDE 26",6265,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 26",6266,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2`` RDE 26",6267,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 26",6268,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 26",6269,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 26",6270,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 26",6271,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 26",6272,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 32.5",6273,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 32.5",6274,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 32.5",6275,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA","OJO","ok"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 32.5",6276,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 32.5",6277,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 32.5",6278,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 41",6279,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 41",6280,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 41",6281,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 41",6282,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 41",6283,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"",6527,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"",6528,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"",6530,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=2``",6559,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3``",6560,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``",6561,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2 1/2`` RDE 21",6645,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=3`` RDE 21",6646,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6`` RDE 21",6647,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=10`` RDE 21",6648,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2 1/2`` RDE 21",6649,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2`` RDE 21",6650,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=3`` RDE 21",6651,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4`` RDE 21",6652,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6`` RDE 21",6653,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8`` RDE 21",6654,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=10`` RDE 21",6655,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=12`` RDE 21",6656,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2`` RDE 21",6657,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2 1/2`` RDE 21",6658,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=3`` RDE 21",6659,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4`` RDE 21",6660,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6`` RDE 21",6661,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8`` RDE 21",6662,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=10`` RDE 21",6663,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=12`` RDE 21",6664,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=2`` RDE 21",6665,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 TI11.25° D=2 1/2`` RDE 2",6666,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=3`` RDE 21",6667,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4`` RDE 21",6668,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6`` RDE 21",6669,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8`` RDE 21",6670,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=10`` RDE 21",6671,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=12`` RDE 21",6672,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\"",6715,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9",6834,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION PVC PRESION U.S. D=1/2``",6835,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","7236","TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x2\"",7382,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x2 1/2\"",7383,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x3\"",7384,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6\"x4\"",7385,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8\"x6\"",7386,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"",7387,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"",7388,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"",7389,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"",7390,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\"",7407,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\"",7408,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"",7409,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"",7410,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\"",7411,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO PVC 45° D= 1 1/2\"",7713,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2\"  RDE21 PSI200",7722,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2\"",7932,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"MATERIALES HIDRÁULICOS VARIOS (CODOS, PEGANTE, LIMPIADOR, TAPON, TEE, MANGUERA, ADAPTADOR)",7933,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE  DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN",7934,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\"",7939,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.",7941,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.",7942,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE HD 4\"X2\"",8079,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4\" 200 PSI",8172,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC E.L.  D= 1\" RDE 13.5 - 315 PSI",8173,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC E.L. D= 1 1/2\"",8174,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC E.L.  D= 1 1/4\"",8175,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC E.L.  D= 1\"",8176,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 90° PVC E.L.  D= 1 1/4\"",8177,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 90° PVC E.L.  D= 1\"",8178,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 90° E.L.  D= 1 1/2\"",8179,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1 1/2 A 1 1/4\" (BUJE SOLDADO)",8180,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC E.L. D=1 1/4\" A 1\" (BUJE SOLDADO)",8181,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1\" A 3/4",8182,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REDUCCION PVC E.L. D= 3/4\" A 1/2\" (BUJE SOLDADO)",8183,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REGISTRO BOLA 1\" TIPO PESADO",8185,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REGISTRO BOLA 1 1/4\" TIPO PESADO",8186,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 45° PVC E.L. D=1\"",8187,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC E.L. D=1\" SHEDULE 40",8188,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON COPA PVC D=1\" (TAPON SOLDADO)",8189,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 45° PVC E.L. D=1/2\"",8190,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC E.L. D=1/2\" RDE 13.5 315PSI",8191,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC E.L. D=1/2 SHEDULE 40",8192,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON COPA PVC D=1/2\"",8193,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PRESION E.L. RDE 21 200PSI D=1 1/2\"",8265,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"REGISTRO DE CORTE",8266,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=1 1/2\"",8267,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"COLLARIN D=1 1/2\"",8268,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"COLLAR DERIVACION 4\" x 1/2\"",8294,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"COLLAR DERIVACION 6\" x 1/2\"",8295,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2\"",8359,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2\"  RDE 21",8492,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA RDE 13,5 3/4``",8587,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1`` RDE21",8588,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1.1/2`` RDE21",8592,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 90° PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``",8593,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``",8594,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``",8595,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TAPON ROSCADO PVC PRESIÓN SCH40 1 1/2``",8596,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2`` RDE9 (6M)",8614,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"CODO 90° PVC PRESIÓN SCH40 1/2``",8615,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 1/2``",8616,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"ACOPLE 1/2 PARA AGUA POTABLE",8635,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBO PVC 3/4``",8681,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D= 14\" RD 21",8928,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO",1107,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")",6126,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")",6127,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")",6128,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")",6129,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")",6130,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400MM (16\")",6131,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")",6132,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")",6133,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\"",7080,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=6\"",7081,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO)",7105,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)",7106,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)",7107,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=200MM (TUBO SIN FILTRO)",7108,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)",7109,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)",7110,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)",7111,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=200MM (EN ROLLO CON FILTRO)",7112,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"",7119,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\"",7120,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\"",7121,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\"",7122,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\"",7123,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\"",7124,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\"",7125,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"",7237,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\"",7238,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\"",7239,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\"",7240,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\"",7241,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\"",7242,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\"",7243,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")",7244,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")",7245,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")",7366,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")",7367,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")",7368,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1T D=400MM (16\")",7369,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")",7370,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")",7371,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"",7444,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6\" Y 36\". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO",8000,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV  PARA DIÁMETROS MAYORES A 36\". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO",8001,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6\" Y 18\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA.",8002,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA","OJO","ok","?"]
[null,"LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16\" Y 36\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA.",8003,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"YEE PVC SANITARIA D=4\"",8078,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\"",8156,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2\"",8157,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4\"",8158,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 45° PVC SANITARIA D=4\"",8159,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 45° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 2\"",8160,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 90° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 4\"",8161,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"YEE PVC SANITARIA D= 2\"",8162,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4\"",8164,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4\" x 2\"",8165,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 45°  1/8 CXC SANITARIA D= 4\"",8166,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION SANITARIA  D= 4\"",8167,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CINTA TEFLON POR UNIDAD",8168,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 45°  1/8 CXC SANITARIA D= 2\"",8169,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"SIFON 180° D= 2\"",8170,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"UNION SANITARIA D= 2\"",8171,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2\" 1.9mm",8259,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBO CERRAMIENTO  NEGRO 1/2\" 19.mm",8260,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC SANITARIA 3`` (6M)",8577,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 90° PVC SANITARIA CXC 2``",8578,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 90° PVC SANITARIA CXC 4``",8579,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"CODO 90º PVC SANITARIA 1 1/2``",8582,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TAPON DE PRUEBA 1 1/2``",8583,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERIA PVC SANITARIA 8``",8584,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 2``",8585,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 3``",8586,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109,"YA"]
[null,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 150 e= 3mm. SUMINISTRO E INSTALACION",8921,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109]
[null,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 250 e= 4.5mm. SUMINISTRO E INSTALACION",8923,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109]
[null,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 300 e= 6mm. SUMINISTRO E INSTALACION",8924,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109]
[null,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 350 e= 6mm. SUMINISTRO E INSTALACION",8925,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109]
[null,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400 e= 7.5mm. SUMINISTRO E INSTALACION",8926,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109]
[null,"LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400 e= 9mm. SUMINISTRO E INSTALACION",8927,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO",1109]
[null,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3\"",4513,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4\"",4514,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"",4520,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"",4521,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\"",6472,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4\"",6473,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2\"",6474,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\"",6475,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\"",6539,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\"",6540,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"",7142,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6\"",7300,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA","OJO","ok"]
[null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\"",7302,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3\"",7303,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4\"",7304,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6\"",7305,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"TUBO PVC DB 6``",8752,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"DUCTO METÁLICO DOBLE SECCIÓN DE 120X50MM CON TAPA TROQUELADA",8783,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI",1111,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1\"",4694,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1 1/2\"",4697,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1\"",7457,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1 1/2\"",7458,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1 1/2\"",7460,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA METALICA EMT D=2\"",8208,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA METALICA EMT D=1\"",8212,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBERIA EMT D= 4\" ESP. 083",8500,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA","OJO","ok"]
[null,"EMBUDO GALV C16",8543,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"CODO GALV C26",8544,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"CURVA GALVANIZADA 1``",8560,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBO GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN",8561,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBO EMT 3`` (3M)",8562,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"CURVA  EMT 3``",8710,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBO  EMT 3``  MAS UNIÓN",8711,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"UNIÓN EMT 3``",8712,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"CURVA  EMT 1 1/4``",8729,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBO  EMT 1 1/4``  MAS UNIÓN",8730,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"UNIÓN EMT 1 1/4``",8731,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"CURVA  EMT 2``",8732,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TUBO  EMT 2`` MAS UNIÓN",8733,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"UNIÓN EMT 2``",8734,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS",1113,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (150x50mm)",6370,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (150x75mm)",6371,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (150x100mm)",6372,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (150x150mm)",6373,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x2\" (200X50mm)",6375,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (200x75mm)",6376,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (200x100mm)",6377,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (200x150mm)",6378,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (200x200mm)",6379,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x2\" (250x50mm)",6380,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x3\" (250x75mm)",6381,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x4\" (250x100mm)",6382,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x6\" (250x150mm)",6383,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x8\" (250x200mm)",6384,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x10\" (250x250mm)",6385,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (300x75mm)",6387,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (300x100mm)",6388,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (300x150mm)",6389,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (300x200mm)",6390,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"X10\" (300x250mm)",6391,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (300x300mm)",6392,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x8\" (600x200mm)",6393,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x10\" (600x250mm)",6394,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x12\" (600x300mm)",6395,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x14\" (600x350mm)",6396,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x16\" (600x400mm)",6397,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x18\" (600x450mm)",6398,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x20\" (600x500mm)",6399,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x24\" (600x600mm)",6400,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (100x75mm)",6401,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (100x100mm)",6402,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX2``",6404,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX3``",6405,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX4``",6406,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX6``",6407,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX8``",6408,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX10``",6409,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX12``",6410,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX14``",6411,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX16``",6412,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX18``",6413,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX20``",6414,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX2``",6416,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3``",6417,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX4``",6418,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX6``",6419,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX8``",6420,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX10``",6421,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX12``",6422,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX14``",6423,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX16``",6424,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX18``",6425,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX20``",6426,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX4``",6430,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6``",6431,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX12``",6434,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX2``",6440,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX3``",6441,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX4``",6442,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX6``",6443,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX12``",6446,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6\"",6454,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8\"",6455,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=10\"",6456,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12\"",6457,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=14\"",6458,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=16\"",6459,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"",6462,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\"",6463,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\"",6464,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\"",6466,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=2\"",6476,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=3\"",6477,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6\"",6479,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8\"",6480,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3`` TIPO MILAN",6481,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO TRAFICO",6482,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO TRAFICO",6483,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO POSTE",6484,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO POSTE",6485,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3\"",7020,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3``",7021,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``",7022,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8``",7023,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``",7024,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10``",7025,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12``",7026,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION DRESSER HD D=3\"",7351,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION DRESSER HD D=4\"",7352,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION DRESSER HD D=6\"",7353,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION DRESSER HD D=8\"",7354,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION DRESSER HD D=10\"",7355,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION DRESSER HD D=12\"",7356,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``",7372,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX3``",7373,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4\"",7374,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=10\"",7375,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12\"",7376,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX2``",7377,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX3``",7378,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX4``",7379,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX6``",7380,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX8``",7381,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x2\" (150x50mm)",7391,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x3\" (150x75mm)",7392,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x4\" (150x100mm)",7393,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x2\" (200x50mm)",7394,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x3\" (200x75mm)",7395,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x4\" (200x100mm)",7396,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x6\" (200x150mm)",7397,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x3\" (250x75mm)",7398,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x4\" (250x100mm)",7399,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x6\" (250x150mm)",7400,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x8\" (250x200mm)",7401,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x3\" (300x75mm)",7402,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x4\" (300x100mm)",7403,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x6\" (300x150mm)",7404,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x8\" (300x200mm)",7405,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x10\"  (300x250mm)",7406,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)",7412,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)",7413,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2",7414,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (234 a 252mm) R2",7415,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=10\" (292 a 310mm) R2",7416,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (350 a 368mm) R3",7417,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (159 a 181mm) R1",7445,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1",7446,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=10\" (268 a 286mm) R1",7447,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (315 a 333mm) R1",7448,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=4\"",7453,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX10``",7454,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX8``",7455,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX10``",7456,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.",7964,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 3\" J.H.",7965,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REDUCCIÓN HD 8\" x 6\" J.H.",7966,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN",7967,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ADAPTADOR BRIDA 12\" (334mm A 352mm) R2",8046,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8\"",8047,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12\"",8048,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3",8049,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE",8052,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2\"",8053,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114,"YA"]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\"",8054,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"COLLAR DE DERIVACIÓN 3\" x 1/2\"",8055,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"TUBERIA A.N. 2\" ESPESOR= 1.9mm x 6mt",8056,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2\"",8057,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"MEDIDOR AGUA POTABLE 1 1/2``",8589,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR",8590,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"TAPA PARA CAJA MEDIDOR",8591,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"SUICHE FLOTADOR",8600,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"MEDIDOR DE AGUA POTABLE 3/4``. INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA",8603,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"LLAVE DE CORTE TUBERIA CU O PVC 12.70MM",8606,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"LLAVE INCORPORACACIÓN CIRCULAR 13MM",8607,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"PITORRAS PARA MEDIDORES",8608,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UM 75X12.70MM",8609,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"MEDIDOR DE AGUA TIPO IBERCONTA DE Ø 1``",8610,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"VALVULA CHEQUE TIPO RED WHITE Ø1``.",8611,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"VALVULA DE PASO TIPO REDWHITE Ø 1``",8612,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1``",8613,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"TAPON SOLDADO PVC PRESIÓN SCH40 1/2``",8617,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1/2``",8618,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"LLAVE BOCA MANGUERA DE ½\u0094 CROMADA,GRIVAL O SIMILAR",8619,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25  D= 14\" (350mm)",8929,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC  D= 14\"",8930,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"UNION DE TRANSICION PVC-AC  CL.25  D= 14\"",8931,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L.  4\" x 2\"  (100x50mm)",8932,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L.  14\" x 12\"  (350x300mm)",8933,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO",1114]
[null,"COMPACTADOR DE LLANTAS",1505,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"GRUA EXTENSION PARA POSTES",5890,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"MOTONIVELADORA",6013,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS",6017,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"RETROCARGADOR",6026,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"VIBROCOMPACTADOR",6062,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"TERMINADORA DE ASFALTO",6507,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA",6567,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"PILOTEADORA",6867,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"VIBROCOMPACTADOR PATECABRA",7056,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)",7146,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"RECICLADORA DE PAVIMENTO",7166,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"FRESADO DE PAVIMENTO (e<0.25cm, a todo costo)",7225,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"VOLQUETA 6m3",7433,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"VIBRADOR TIPO AGUJA",7596,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"RECICLADORA PROPULSADA",7694,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTAS (Incluye cargue, descargue y vehículos de escolta) Fuera del perímetro urbano. Desde Bogotá a Sumapáz.",7996,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"GRUA TELESCOPICA CAPACIDAD 50 TON",8103,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc",8297,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"MINICARGADOR",8298,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"EQUIPO PARA EXCAVACIÓN CON ALMEJA. SE COBRARÁ UN STAND BY DE 5H/DIA Y SE INCLUYE EL TRANSPORTE DEL EQUIPO",8513,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"GRUA PH 240TON INCLUYE TRANSPORTE",8526,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"GATO PARA TENSIONAMIENTO",8536,"EQUIPO PESADO",1115,"YA"]
[null,"RANA",5661,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"HERRAMIENTA MENOR",6092,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"COMPRESOR",6140,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE DEMARCACION",6144,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA",6356,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)",6625,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOSIERRA",6780,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO)",7009,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA",7313,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2\" O 3\"",7436,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO)",7437,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"BENITIN120",7438,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB",7439,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"SIERRA ELECTRICA PARA ALUMINIO",7695,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"DESTORNILLADOR DE IMPACTO",7696,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"PLANTA ELECTRICA 4KW",7697,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA",7698,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"",7701,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"ALQUILER GUADAÑADORA",7707,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE PINTURA PARA ESMALTE ALQUIDICO",7919,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN",7922,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR",7935,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO",7984,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CRUCES FERREOS",8072,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE OXICORTE",8077,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"CORTE DE PAVIMENTO",8082,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE SOLDADURA",8258,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO OXICORTE",8304,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"PISTOLA PARA CHORRO ARENA CON MANGUERA",8318,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA DEMARCACIÓN DE VIAS",8319,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS",8322,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO MANUAL PARA APLICACIÓN DE TERMOPLÁSTICO",8325,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"CALDERA",8327,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)",8329,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)",8331,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS",8333,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"TRONZADORA",8486,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"CORTE DE BLOQUE",8538,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOBOMBA LÁPICERO MOTOR TRIFÁSICO DE 1.5HP CON DESCARGA DE 2``, 110/220V, 3.500RPM",8563,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO CP620 HP1, PH3, VOLT 220/440 , RPM 3600, SUCCXDESC 1`` X 1``",8597,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA HIDROMAC 2.1X4X11A HP7.5, PH3, VOLT 220/440, RPM 1800, SUCCXDESC 4``X2 1/2``.",8601,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA BARMESA IB11/2-3-2 HP 3 PH3  VOLT220/440, RPM 3600, SUCCXDESC 2`` X 1 1/2``.",8604,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DOMESTICA Q=10 L/S HMIN= 12 PSI POT= 3 HP FUNCIONANDO ALTERNADAMENTE. INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA A 220V",8620,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA HIDROMAC 4X4X7A HP3, PH3, VOLT 220/440, RPM 1800, SUCCXDESC 4``X4``.",8621,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"BOMBAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, Q=9 L/S, CABEZA HIDRAULICA 32 M.C.A .",8622,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE SOLDADURA 300 AMPERIOS",8800,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMPERIOS",8844,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"ALQUILER DE ALLANADORA SIN ASPAS MULTIQUIP 36\"",8919,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",1116,"YA"]
[null,"PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m",7082,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m",7084,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m",7085,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m",7086,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m",7087,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"TAPA PARA POZO D=0.70m",7363,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"ALQUILER EQUIPO VACTOR",7892,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,null,7893,"POZOS Y COMPONENTES",1117,"YA"]
[null,"SUMIDERO LATERAL SL-100",7091,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SUMIDERO LATERAL SL-150",7092,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SUMIDERO LATERAL SL-200",7093,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SUMIDERO LATERAL SL-250",7094,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100",7096,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150",7097,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200",7098,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250",7099,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100",7100,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150",7101,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-200",7102,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-250",7103,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45",7104,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65",7228,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50",7364,"SUMIDEROS Y COMPONENTES",1118,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG",6295,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG",6296,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG",6297,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG",6298,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG",6303,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG",6304,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG",6305,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG",6306,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG",6307,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG",6308,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG",6309,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG",6310,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG",6311,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG",6312,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG",6314,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG",6315,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG",6316,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG",6317,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG",6318,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG",6319,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG",6320,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120]
[null,"POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO (PINTADO)",6323,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)",6324,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)",6326,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP",6329,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"LUMINARIA DE SODIO 250W, 208/220V PARA AP",6330,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP",6331,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"LUMINARIA DE SODIO 400W, 208/220V PARA AP",6628,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"FOTOCELDA CON BASE",6629,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V",6630,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V",6631,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V",6632,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"BOMBILLO SODIO 400 W, 208/220V",6633,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)",6636,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)",6884,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG",7147,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO",8035,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBA SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO",8036,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO",1120,"YA"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.",8033,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS",8034,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C",8037,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C",8038,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C",8039,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6 mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)",8040,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE, SUMINISTRO",8069,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4\" x 1500 (4 PERNOS)",8070,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOTALIZADOR 3 x 75A",8194,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE No.2",8195,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA PARA 4 MEDIDORES CON BARRAJE TRIFASICO 20KVA",8196,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"MEDIDOR DE ENERGIA 2 x 40A",8197,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"MEDIDOR DE ENERGIA 3 x 50A",8198,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE No.4",8199,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBERIA ELECTRICA  CONDUIT D=2\" (3 METROS)",8201,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"VARILLA COPPERWELD DE 5/8\" (2.4 MT)",8202,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"INTERRUPTOR MONOFASICO 40A",8203,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"INTERRUPTOR TRIFILAR 50A",8204,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SOLDADURA EXOTERMICA",8205,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE",8206,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE",8207,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\"",8209,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE",8210,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE",8211,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1\"",8213,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A REGULADA",8216,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\"",8217,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE No.14",8218,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V",8219,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG",8221,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BREAKER 3x20 A",8222,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BALA",8223,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V",8224,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"INTERRUPTOR DOBLE",8225,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA DE INTERRUPTOR",8227,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\"",8229,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3\"",8231,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBERIA DE 3/4\" EMT",8232,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BREAKER 1 x 20 A",8233,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LAMPARA FLUORESCENTE 4x54 W, T5, 120V",8234,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO FLUORESCENTE 54 W",8235,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8\"",8460,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG",8461,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm",8462,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAFORO TIPO MENSULA) SUMINISTRO E INSTALACION.",8463,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CANOA METÁLICA LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, CON PINTURA EPOXICA ESPESOR MINIMO 3MM",8541,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"RUANA METÁLICA GALVANIZADA CAL.20, CON PINTURA EPOXICA ESPESOR MÍNIMO DE 3MM",8547,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CANAL B6X2.44 CAL 26",8551,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CIELO RASO BANDEJA TILE CLIP-IN EN ALUMINIO",8564,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMATICA A 220V",8623,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAMARA INSPECCIÓN MH: 1.2 (CILINDRO)",8624,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAMARA INSPECCIÓN MH: 1.2 (BASE Y CAÑUELA)",8625,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"ANILLO Y CUELLO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN",8626,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TAPA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE HERRAJE",8627,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONO EXCENTRICO PARA CAMARA DE 1.2 M",8628,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MODULO DOBLE TIPO FLO-TANK",8630,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CELDAS TIPO FLOW-CEL 52MM ATLANTIS O SIMILAR",8631,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO A",8664,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMA DOBLE LEVINGTON POLO O SIMILAR",8665,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG",8666,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO B",8667,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"PLAFON DE LOZA RETIE",8668,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BOMBILLA AHORRADORA FLUORESCENTE DE 26W",8669,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO F",8670,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"UNIDAD PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON BOMBILLAS HALÓGENAS",8671,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE",8672,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"INTERRUPTOR MANUAL DE UNA Y DOS PALANCAS DE 15 A",8673,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A",8674,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)",8675,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 20 A",8676,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA DE FUERZA",8678,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1`` (3M)",8679,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO EMT 3/4``",8680,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 70W, 208 V C.A, 60HZ, ·TIPO D``",8682,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LUMINARIA ``WALL PACK``, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 56W, 208 V C.A., TIPO ``E``.",8691,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 36 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR DE",8692,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 12 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACION.",8693,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No.10",8694,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No.8",8695,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No.6",8696,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TFT,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 36 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 70 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACI",8697,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No.4",8698,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No.2",8699,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE",8700,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA PVC 2``",8701,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"ADAPTADOR TERMINAL PVC 2``",8702,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE 30X10     2,4M",8703,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 1``",8704,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN",8705,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4``",8706,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4``  MAS UNIÓN",8707,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2``",8708,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 2``  MAS UNIÓN",8709,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE, TOMACORRIENTE TIPO INDUSTRIAL CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICO, TRES POLOS, 4 HILOS, 16 A, 220 V, (IP 44), PARA TRABAJO PESADO.  INCLUYE LA TAPA RESORTADA, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE.",8713,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50 A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR D",8714,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE 20X10 CON DIVISIÓN",8715,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LUMINARIA FLUORESCENTE, ``TIPO A1``, DE 2X54W, 120 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, 48``, BALASTO ELECTRÓNICO, CERRADA, CUERPO EN FIBRA DE VIDRIO, ADECUADA PARA DESCOLGAR O SOBREPONER.",8716,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA,  TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 24 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 300",8717,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAG CON TOTALIZADOR DE 70A, 24 CIRCUITOS; TTG CON TOTALIZADOR DE 175A",8718,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, DOS POLOS, 4 HILOS, 20 A",8719,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TTR,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 50 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACI",8720,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE COBRE No. 4/0 THHN",8721,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No. 8",8722,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO No.12",8723,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE, A PRUEBA DE CORROSIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DE 20X5CM, CON DIVISIÓN PARA FUERZA Y DATOS.",8724,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TT, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACION. (Incl",8725,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50 A, 24 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR D",8726,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"INTERRUPTOR MANUAL DE UNA Y DOS PALANCAS DE 15 A CONMUTABLE",8727,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"LUMINARIA ``WALL PACK``, DE 70W, 208 V C.A.",8728,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SALIDA DE CIRCUITO A 11.4KV DESDE RED PÚBLICA, CON PROTECCIONES, BARRAJE, CRUCETAS, BAJANTES, PUESTA TIERRA, ESTRUCTURA, ETC (Incluye suministro e instalación)",8736,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE",8737,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG",8738,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 500X104MM",8741,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO PVC 4``",8742,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA PVC 4``",8743,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE",8746,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM",8749,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TUBO PVC 4`` X 3M",8750,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BANDEJA PORTACABLES TIPO SEMIPESADA 60X8CM",8751,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TERMINAL 1 HUECO BARRIL LARGO 3/8`` AWG 1/0",8758,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONECTOR TIPO COMPRESIÓN 1/0 A 1/0",8759,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0",8760,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"BOQUILLA 3/4``",8761,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"ABRAZADERA SOPORTE 3/4``",8762,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA EMP.GALV.RECT.4``X4``",8763,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PARARRAYOS TIPO FRANKLIN CON ROSCA DE ¾\u0092\u0092",8764,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 X 30 CM",8765,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN 1/0",8766,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"PLATINA PUESTA A TIERRA DE COBRE ESTAÑADO DE 10X100MM, DE 500MM DE LONGITUD",8767,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG",8768,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"HERRAJE 600X600MM CS-274 DE CODENSA",8769,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0",8771,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONECTOR DE COBRE ELECTRPLATEADO DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN, PARA DERIVAR CABLE 2/0 A 2/0",8772,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA PVC 3/4``",8773,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4``",8774,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE  DE GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 36 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS",8775,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK DE 19`` Y 1,0 M DE ALTO (TAQUILLA),CON ORGANIZADORES DE CABLE, MULTITOMA,VENTILADOR, PATCH PANELS MODULAR DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA A TIERRA.",8776,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE UTP CATEGORIA 6A",8777,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMA JACK DOBLE RJ 45 CATEGORIA 6A",8778,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA GALVANIZADA 2400","8779","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LIBRO ETIQUET. 190 DATOS",8780,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TOMA JACK RJ 45",8781,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CAJA TELEFÓNICA STRIP 60X30X15",8782,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE  DE GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS",8784,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"PREVISIONES DE  TUBERÍAS METÁLICAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES (CCTV, PARLANTES, RELOJES, ETC) EN BANDEJAS Y TUBERÍA EMT  (Incluye suministro e instalación)",8785,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBERÍA PTS 3 1/2``X2``",8804,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"PUNTO DE RED",8823,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBERIA DE REFRIGERACION AIRE DE 48000 BTU/HR",8833,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CANAL FC 92.1X25X0.60MM 2.44M",8836,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"PARAL FC 89X45X0.60MM 2.44M",8837,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" BICICLETA LUCES. SISTEMA ILUMINACION A LEDS COMPATIBILIDAD C800/900 PARA FIJACION A MASTIL. INCL ELEMENTOS DE FIJACION",8854,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"ADAPTADOR TERMINAL EMT 1\"",8855,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4\"",8856,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ALAMBRE ELECTRICO AWG/THHN No. 12",8857,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE COAXIAL RG-6",8858,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO",8859,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14",8860,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6",8861,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES",8862,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA DE PASO METALICA DE 25cm x 25cm x 10cm",8863,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CAJA DE PASO METALICA DE 30cm x 30cm x 10cm",8864,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES",8865,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4\"",8866,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAPACETE IMC DE 3\"",8867,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V",8868,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V",8869,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA CONDUIT EMT 1\"",8870,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA CONDUIT EMT 3/4\"",8871,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC  EB DE 3\"","8872","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"FAVIGEL 25 Kg",8873,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO",8874,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP",8875,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr",8876,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMA DOBLE VOZ Y DATOS",8877,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TOMA ELECTRICA DOBLE/REGULADA",8878,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO CONDUIT IMC 4\"",8880,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"TUBO CONDUIT EMT DE 3/4\"",8881,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"UNION CONDUIT EMT DE 1\"",8883,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"UNION CONDUIT EMT DE 3/4\"",8884,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA GALVANIZADA 5800 CL. 20","8938","CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLE POLARIZADO 2 x 14\"",8939,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"CAJA DE PASO DE 40cm x 40cm x 20cm METALICA",8940,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA",8941,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS",1121]
[null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI",5038,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI",5041,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI",5042,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8\") F'y=60000 PSI",6789,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI",7088,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm",7202,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm",7203,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm",7204,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm",7205,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm",7206,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm",7207,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm",7208,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI",7309,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ARMADO CANASTAS PARA PILOTES",7423,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1\") F'y=60000 PSI",7451,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4\") F'y=60000 PSI",7452,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"MALLA PARA GAVION DE 2X1X1MT",7706,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO LISO  D= 1 1/4\"",8041,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"CANASTILLA PASAJUNTAS",8502,"ACEROS PARA REFUERZO",1122,"YA"]
[null,"ACERO FIGURADO No.2     1/4`` F`y = 60000 PSI",8654,"ACEROS PARA REFUERZO",1122]
[null,"GEOTEXTIL REPAV 400",6698,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 3000",6700,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 4000",6701,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 5000",6702,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 6000",6703,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 7000",6704,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-30",6710,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-60",6958,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-40",7131,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-90",7133,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL REPAV 450",7134,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL TR 4000",7314,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL T 2400",7315,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL T 2100",7316,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 2500",7317,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA FORTGRID BX-25",7318,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA FORTGRID UX-100",7321,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA FORTGRID UX-165",7322,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"COLCHACRETO FP-100",7323,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"COLCHACRETO BAG-300",7324,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"MANTO BIOLOGICO BIOTEX",7325,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN PLANAR H=0.5",7425,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN PLANAR H=1.0",7426,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN PLANAR H=2.0",7427,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5",7428,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0",7429,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=2.0",7430,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 1600",7463,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 1800",7464,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL NT 2000",7465,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL T 1050",7466,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL T 1400",7467,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOTEXTIL T 1700",7468,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA TENSAR BX 1100",7610,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA TENSAR BX 1200",7611,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA TENSAR FIBRA DE VIDRIO GLASGRID 8511",7612,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"NEOPRENO REFORZADO (doble refuerzo)",8043,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye suministro e instalación)",8296,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMALLA FORTGRID BX-60",8316,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",8525,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m",8907,"GEOSINTETICOS",1123,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 200mm  H= 1.0m",8908,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"BOLSACRETO REF. 1101 ANCHO= 1.20m  LONGITUD= 2.40m  CAPACIDAD 1.0m3",8913,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"BOLSACRETO REF. 1102 ANCHO= 1.85m  LONGITUD= 2.70m  CAPACIDAD 2.0m3",8914,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"BOLSACRETO REF. 1401 ANCHO= 1.20m  LONGITUD= 2.40m  CAPACIDAD 1.0m3",8915,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"BOLSACRETO REF. 1402 ANCHO= 1.85m  LONGITUD= 2.70m  CAPACIDAD 2.0m3",8916,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"CELDA POLIPROPILENO PP ( 1m x 0.5m x 0.39m)",8934,"GEOSINTETICOS",1123]
[null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)",6889,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS",6914,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"RETARDADOR DE EVAPORACION PARA PISOS Y PAVIMENTOS",6915,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO",7018,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CAL HIDRATADA TIPO N",7055,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETOS/MORTEROS",7115,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA",7337,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm",7338,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=22cm",7339,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA ACEROS DE REFUERZO",7340,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=1/4\" (6MM)",7441,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=5/8\" (16MM)",7442,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=7/8\" (22MM)",7443,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO",7650,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B",7651,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS",7652,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CATALIZADOR ESMALTE  URETANO",7653,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"DISOLVENTE EPOXICO",7654,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"DISOLVENTE URETANO",7655,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC",7656,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC",7657,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL",7923,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm",7981,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"ADITIVO SOLID SOIL",7999,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"ADITIVO PARA PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO",8076,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS",8101,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR",8143,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)",8306,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)",8311,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD",8312,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"MORTERO DE REPARACIÓN",8313,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN",8314,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO",8315,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"ADITIVO DESENCOFRANTE",8515,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"SELLALON - FONDO DE JUNTA, ESPUMA DE POLIETILENO DE Ø=½`` MM. ROLLO X 25 M.",8523,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300 CC)",8524,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"MANTO 2MM (DOS CAPAS)",8548,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"MANTO 3MM ANTIRAIZ",8549,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"ACRILSET T8001",8550,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CABLE XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO",8942,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR 4/0  15 KV",8943,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"PARARRAYO POLIMERICO 12 KV",8944,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"CORTACIRCUITO DE LINES 15 KV",8945,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS",1124]
[null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6",2273,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"LADRILLO TOLETE COMUN",2798,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB",5481,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS",6684,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6",6733,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)",6846,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR",6847,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)",6853,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8",7012,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6",7135,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM",7289,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"BLOQUE No. 4",7361,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"BLOQUE No. 5",7362,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ARQUITECTONICO PREFABRICADO EN CONCRETO",8139,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"BLOQUE PERFORADO 15X20X40",8539,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"LADRILLO 10X20X30",8639,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"PISO MEZCLADO EN CAUCHO BICAPA e= 3.0cm",8890,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"LAJA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm",8891,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES",1125,"YA"]
[null,"POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO SENCILLO",6327,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO DOBLE",6328,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,null,"ok"]
[null,"CANECA EN MALLA METALICA M120",6332,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30",6333,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BOLARDO EN CONCRETO M60",6334,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63",6335,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"CICLO-PARQUEADERO M100",6337,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31",6534,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BANCA MODULAR EN CONCRETO M40",6535,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20",6673,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (INSTALADO)",6674,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"CICLO-PARQUEADERO M101",6675,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BANCA EN MADERA M50",6677,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"PROTECTOR DE ARBOL M90",6679,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91",6680,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"POSTE HISTORICO M131 H=5m",6681,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62",6682,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61",6683,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)",7343,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)",7344,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA",7345,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"CABINA TELEFONICA DE PARED M21",7346,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"BARANDA METALICA M-82 TIPO ESPECIFICACION IDU, INCLUYE CORBATIN DE REMATE. CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO. SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO.",8886,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DOTACION BARRA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD (SUMINISTRO E INSTALACION",8894,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION",8895,"MOBILIARIO URBANO",1126]
[null,"DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION",8896,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS - SEGUN ESPECIFICACION IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION",8897,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MODULO DE INFORMACION EN ACERO INOXIDABLE M-145 - SUMINISTRO E INSTALACION",8898,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MODULO DE PANEL PUBLICITARIO EN ACERO INOXIDABLE M-160 - SUMINISTRO E INSTALACION",8899,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,null,"ok"]
[null,"JUEGO MURO DESLIZADERO IDRD - NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION",8900,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,null,"ok"]
[null,"DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION",8901,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"JUEGO RUEDA GIRO SENCILLO IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN",8902,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"JUEGO TAPETE GATEADOR IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION",8903,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MODULO DE SERVICIO M-141 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION",8909,"MOBILIARIO URBANO",1126,null,null,"ok"]
[null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)",6109,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"LOSETA PREFABRICADA A30 (600x400x60mm)",6111,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)",6115,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)",6116,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)",6117,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)",6118,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)",6122,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)",6825,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)",6826,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127]
[null,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)",6861,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)",6863,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)",7138,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)",7141,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"TOPELLANTAS (500x200x150mm)",7227,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"SARDINEL ALTO RAMPA A86",7585,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)",7884,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PLACA SINU VETA (100x50cm) E= 2cm",7972,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO",7973,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"SELLANTE PARA PISO",7974,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"EMBOQUILLADOR CON LATEX (JUNTA 4mm)",7975,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A75 (1480mm x 120mm x 135mm)",8032,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"TRAVIESAS EN CONCRETO",8065,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25",8099,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm",8100,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM",8142,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM",8145,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2",8146,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PISO PIZARRA NEGRA NATURAL DE 40x40 CM2",8147,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)",8567,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"ZOCALO EN GRANITO H=7.2CM",8571,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PISO CAUCHO TIPO EMEFLEX",8575,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)",8786,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PLACA ROYAL VETA 20x40x4cm",8935,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PLACA ROYAL VETA 40x40x4cm",8936,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"PLACA ROYAL VETA 40x60x4cm",8937,"BORDILLOS Y LOSETAS",1127,"YA"]
[null,"SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m",6551,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m",6552,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m",6553,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m",6554,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m",6555,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL",6556,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.12m (con Microesf.)",7212,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.12m (con Microesf.)",7213,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.15m (con Microesf.)",7214,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.15m (con Microesf.)",7215,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)",7216,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)",7306,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET",7359,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET",7360,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA",7554,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)",7555,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)",7559,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA",7560,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"POLISOMBRA 47% (4x100m)",7561,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE",7567,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"CONOS H=1mt",7571,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"ESTOPEROL 10 cm x 3 cm",7586,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES",7587,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA",7664,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.75 INC CENEFA",7665,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 6-8 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA",7666,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 9-11 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA",7667,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 12-20 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA",7668,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 NO INCL CENEFA",7669,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.75 NO INCL CENEFA",7670,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 6-8 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA",7671,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 9-11 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA",7672,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 12-20 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA",7673,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.15 NO INCL CENEFA",7674,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.15 NO INCL CENEFA",7675,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SEÑAL BANDERA SITP (INCL ART. GRAFICAS) H=0.15MT",7677,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"RETIRO SEÑAL VERTICAL BANDERA SITP",7678,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"POSTE DE REFERENCIA SI-04",7709,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.",7897,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.",7898,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"VALLA DE 3.0 M X 6.0 M CON ESTRUCTURA METÁLICA",7899,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.",7900,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.",7901,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"ALQUILER TUBO SEÑALIZADOR CON CINTA DE ALTA DENSIDAD",7916,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"ALQUILER BARRERA PLÁSTICA RELLENABLE DE 2M X 0.55M X 1M CON CINTA REFLECTIVA",7917,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"ALQUILER PALETA PARE-SIGA DE 45 CM REGLAMENTADA",7918,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"TACHON PLASTICO O CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA, COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ESTRUCTURA DE REFUERZO Y CON ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO L=40.5cm x 15cm x 8.5cm",7926,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m)",8239,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA",null,"ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO (VENTANA FIJA MONTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm V-2 CUERPO DE 1.0mx0.36m); MESON EN ACERO DE 0.43mx2.56m, CAL. 18  4\"x8\" SATINADO. SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE",8241,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO",8242,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA",null,"ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16",8243,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA",null,"ok"]
[null,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS",8269,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt ESPACIADO 0.4mt, E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS",8270,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0mt E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLATICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS",8271,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12mt, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE INTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA, CONSOLA DE CONTRO",8272,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA",8302,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO",8303,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR",8334,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR",8335,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"CINTA REFLECTIVA TIPO IV (ALTA DENSIDAD)",8337,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"REFLECTIVO AMARILLO LIMÓN TIPO VIII-XI",8353,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"REFLECTIVO TIPO 1 (Grado Ingenieria)",8354,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"CANASTILLA PARA SEÑAL DE CICLORUTA",8356,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL",8357,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCLUYE PERNOS)",8358,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO",8846,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN",1128,"YA"]
[null,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA DEMARCACION",6141,"PINTURAS",1129]
[null,"MICROESFERAS REFLECTIVAS",6143,"PINTURAS",1129]
[null,"ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)",6919,"PINTURAS",1129]
[null,"CATALIZADOR PARA ESMALTE URETANO (COMPONENTE B)",6920,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA DE ESMALTE",7680,"PINTURAS",1129]
[null,"ESMALTE ALQUIDICO",7891,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA EN VINILO PARA PUENTE PEATONAL",7925,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).",7938,"PINTURAS",1129]
[null,"ESTUCO PLASTICO Y ACRILICO PARA INTERIOR /EXTERIOR",8140,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR",8141,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA PARA ALUMINIO",8149,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA EPOXICA",8253,"PINTURAS",1129]
[null,"ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC",8262,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA, \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\", \"OTROS DESTINOS\" (185Ccm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO",8273,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8274,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8275,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8276,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8277,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8278,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8279,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8280,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.",8281,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8282,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8283,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION",8284,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE",8285,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION",8286,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION",8287,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8288,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8289,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8290,"PINTURAS",1129]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",8291,"PINTURAS",1129]
[null,"TERMOPLASTICO",8326,"PINTURAS",1129]
[null,"PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR)",8330,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO",8332,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PINTURA BASE AGUA",8404,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA EN ACEITE",8481,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA EN VINILO TIPO 1",8482,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO",8506,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE NEGRO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO",8507,"PINTURAS",1129]
[null,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO",8508,"PINTURAS",1129]
[null,"IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUTRAFICO",8509,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - TERTRAFICO",8511,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANTICORROSIVO PHCL",8529,"PINTURAS",1129]
[null,"DISOLVENTE THINER",8531,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PINTURA BASE ACEITE PINTULUX BLANCO",8532,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PINTURA ANTICORROSIVA GRIS C/CATALIZADOR",8542,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES",8556,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"POLIURETANO GRIS CON ACTIVADOR",8802,"PINTURAS",1129,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PINTURA PINTUCOAT ALUMINIO C/CATALIZADOR",8818,"PINTURAS",1129]
[null,"A.C.P.M.",5115,"COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES",1130]
[null,"GASOLINA CORRIENTE",7019,"COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES",1130]
[null,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04",7252,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04",7253,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04",7254,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04",7255,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04",7256,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04",7257,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04",7258,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04",7259,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04",7260,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04",7261,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08",7262,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08",7263,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08",7264,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08",7265,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025",7266,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025",7267,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025",7268,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025",7269,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02",7270,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02",7271,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02",7272,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02",7273,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70",7274,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018",7275,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LIMATON 3.00 M",7276,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LIMATON 4.00 M",7277,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LIMATON 5.00 M",7278,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LIMATON 6.00 M",7279,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LIMATON 7.00 M",7280,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LIMATON 8.00 M",7281,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CORREDOR 3.0 M",7282,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CORREDOR 4.0 M",7283,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CORREDOR 5.0 M",7284,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CORREDOR 6.0 M",7285,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CORREDOR 7.0 M",7286,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CLAVO 3.00 M",7287,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE CLAVO 6.00 M",7288,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"POSTE ROLLIZO",7562,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"VARA DE 3cmX3cm",7565,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CASETÓN EN MADERA NO RECUPERABLE",8519,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"LAMINA DE MADERA EN MADECO DE 30MM",8662,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"DECK HOLLOW 1.20",8887,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"CLIPS DECK",8888,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"DURMIENTES",8889,"MADERAS",1133,"YA"]
[null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)",1515,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)",3386,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS",3995,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS",6807,"FORMALETAS",1134]
[null,"CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT",7570,"FORMALETAS",1134]
[null,"ANDAMIO TUBULAR",7767,"FORMALETAS",1134]
[null,"RUEDAS PARA ANDAMIO",7768,"FORMALETAS",1134]
[null,"PLANCHON PARA ANDAMIO",7769,"FORMALETAS",1134]
[null,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)",8044,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA PARA CONCRETOS",8516,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA COLUMNAS INCL. ACCESORIOS",8517,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA ENTREPISO",8518,"FORMALETAS",1134]
[null,"FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)",8520,"FORMALETAS",1134]
[null,"PARAL B6X2.44 CAL 26",8557,"FORMALETAS",1134]
[null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18",1794,"FERRETERIA Y OTROS",1137]
[null,"PUNTILLA",1808,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,null,"ok"]
[null,"AGUA",6098,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CENIZA",6532,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm",7434,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PLASTICO NEGRO CALIBRE 6",7556,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOLSA DE LONA",7557,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ALQUILER BAÑO TIPO FLUSHING",7558,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"EXTINTOR x 5LB",7568,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOTIQUIN",7569,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ALQUILER DE BAÑO TIPO LUXURY",7573,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TUERCA HEXAGONAL 1/2\"",7681,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ARANDELA DE PRECISION",7682,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ARANDELA PLANA",7683,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ROSCADO PARA VARILLA 1/2\"",7684,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8\"",7699,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DISCO ABRASIVO DESGASTE METAL 7 X 1/4\"",7700,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PISO EN ALUMINIO",7702,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLO EN ALUMINIO AUTOPERFORANTE",7703,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"NEOPRENO",7704,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PISO EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO",7705,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PALA PUNTA REDONDA No2 CON CABO DE MADERA",7810,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM",7811,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CARRETILLA  RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY",7812,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM",7813,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SERRUCHO DE 20\" DIENTE ENDURECIDO",7814,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MARTILLO DE BOLA DE 2LB",7815,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PLASTICO POLIETILENO NEGRO DE 4MT A 8MT X 5MT CALIBRE 6",7816,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM",7817,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA",7818,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO",7819,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOTA CUERO LISA AMARILLA DIELECTRICA CON PUNTERA DE ACERO 14000 VOLTIOS",7821,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO",7822,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOTA CAUCHO ARGYLL SUPER SAFETY CINTA AMARILLA PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO",7823,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ESPUMA PILURETANO 33NRR DESECHABLE SIN CORDON",7824,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS",7825,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS",7826,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB",7827,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"RESPIRADOR DOBLE FILTO CONTRA POLVO",7828,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADOR 9018 90181 90182 9016 90192",7829,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CARTUCHO VAPORES ORGANICOS",7830,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CASCO DE SEGURIDAD BLANCO VERSATILES DIELECTRICO EN POLIPROPILENO CON SISTEMA DE AJUSTE RATCHET 4 AP",7831,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA PARA 10096A 10095 10091 CON TRES APOYO PARA CASCO",7832,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANTEOJO LENTE CLARO ENVOLVENTE POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE",7833,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA ADAPTAR A CASCO NRR 21DB PELTOR",7834,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CARETA PARA SOLDAR INTELIGENTE AUTOMATICA CON LENTE FOTOSENSIBLE",7835,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO",7836,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES",7837,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON TALLA L",7838,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA",7839,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"OVEROL EN DRILL 2PZS COLOR KAKI",7840,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE CARNAZA SOLDADOR REFORZADO LARGO 16\" CONTRA CHISPAS COSTURA KEVLAR KODIAK",7841,"FERRETERIA Y OTROS",1137]
[null,"GUANTE EN VAQUETA Y LONA TRABAJO PESADO ALTA DURACION Y COMODIDAD",7842,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE CUERO DE CERDO TIPO INGENIERO",7843,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE NITRILO 13\" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS",7844,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO ALTA SUAVIDAD",7845,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO",7846,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 LARGO 41CM TALLA 9",7847,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GUANTE NEOPRENO 12\" LARGO RESISTENTE QUIMICOS ACEITES ACIDOS CAUSTICOS ALCOHOLES SOLVENTES",7848,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4\" PELIGO CALIBRE 3.5",7850,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO",7851,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X METRO ANCHO DE 60GR",7852,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X METRO ANCHO DE 60GR (ROLLO DE 100MTS)",7853,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA  DE 60X90 CALIBRE 2",7854,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 20X60CM",7855,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 30X60CM",7856,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 15X30CM",7857,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO DE 20X30CM",7858,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CANECA PLÁSTICA NEGRADE 55 GALONES CON TAPA PLANA",7895,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTA TEFLON",7945,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16\"",7946,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR",7947,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1\" (6 METROS DE LARGO)",7948,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC",7949,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC",7950,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO",7968,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO - OCRE (4 Kg/m2)",7969,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS (0.2 Kg/m2)",7970,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)",7971,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTA MÉTRICA DE 30 MT",7979,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MALLA DE GALLINERO 1 1/4\" (ROLLO 0.90m x 10.0m)",7994,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CABLES POSTENSADOS(INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)",8084,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"BOQUILLA CON LATEX",8144,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DISPENSADOR DE JABON",8150,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"JABONERA",8151,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PORTAROLLO",8152,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TOALLERO",8153,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0x0.50 MTS",8154,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SILICONA TRANSPARENTE 300ML",8155,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA (2.4MT)",8215,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm CON SUS RESPECTIVOS CLIPS DE FIJACION. INCL REMATES DE CUBIERTA",8236,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO MULTIPANEL 80b LISO CON ESTRUCTURA TIPO b SELLADO EN ALUZINC PARA TUNEL, CUBIERTA GENERAL Y MODULOS",8237,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA 40mm (Cortasol en aluzinc 0.5M)  LISO SIN TENSOR COLOR ESTANDAR",8238,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)",8244,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)",8245,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)",8246,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PAPELERA DE 200/400 mts EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERROJO",8247,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GRIFERIA  PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO",8248,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm",8249,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PARA CONECTAR",8250,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE PEGACAUCHO, TORNILLOS AUTOPERFORANTES",8255,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ABRAZADERA CORREDIZA",8263,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLOS INOXIDABLES",8264,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"FUNGIBLES",8328,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLO",8340,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ZARANDA DE 6\" x 3\" PARA CLASIFICACION MATERIAL",8473,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5",8476,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TEJA DE ZINC 800 x 2438",8478,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"AMARRAS",8479,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LIJA",8480,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TANQUE DE AGUA",8483,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA)",8522,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250",8553,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LÁMINA DRY WALL 1/2`` SUPERPLACA",8554,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LIJA DE AGUA 150 SUPER",8555,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ALAMBRON 40  1/4 PULG LISO",8565,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO",8566,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LÁMINA ALUMINIO ALFAJOR DE 1/8``",8573,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TANQUE DE GRASAS ECOPLAST 250L",8580,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TAPA TANQUE DE GRASAS ECOPLAST 250L",8581,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TANQUE PULMÓN 24 LTS MARCA PEARL",8599,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TANQUE PULMÓN 100 LTS MARCA PEARL",8602,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TANQUE PULMÓN 60 LTS MARCA PEARL",8605,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3000L, INCLUYE ACCESORIOS",8629,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PEGACOR GRIS INTERIORES (25KG)",8633,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAVAMANOS INSTITUCIONAL CORONA SAN LORENZO O SIMILAR",8634,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"REJILLA PARA CARCAMO DE ALUMINIO 15*30",8640,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAVAMANOS SOBREPONER CORONA  MAXIMO O SIMILAR",8644,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAVAMANOS DE COLGAR CORONA PARA  PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA",8645,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PUSH, GRIVAL O SIMILAR",8646,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GRIFERÍA LAVAPLATOS SIRENA SENCILLO MESÓN",8648,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"REJILLA PARA DESAGÜE DE PISO EN ALUMINIO O BRONCE DE 4``, COLREJILLAS O SIMILAR",8649,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CARNAZA PARA LIMPIAR PISO (BOLSA 5KG)",8652,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GRANO Nº1 BLANCO",8653,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ESPEJO FLOTADO BISELADO",8655,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TAPA DE REGISTRO 20*20 EN ACERO",8656,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MARMOL SINU VETA",8657,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS",8688,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"YESO CORRIENTE",8787,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CAOLÍN",8788,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"INTERVINIL PRO DRYWALL",8789,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"VIDRIO TEMPLADO DE 10MM",8790,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PELICULA DE SEGURIDAD",8791,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PELICULA ANTISOLAR",8792,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL",8793,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"VIDRIO TEMPLADO DE 6MM",8794,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ALUMINIO MOD=7-44",8795,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PISAVIDRIOS EN ALUMINIO",8796,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CORTASOL TIPO PANEL 84R ESTRUCTURA SL2 LISO. INCLUYE FIJACIONES Y SUBESTRUCTURA",8798,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA ELÁSTICA ESPESOR 2`` . DIMENSIONES 0.61MX1.22M",8834,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA SUPERBOARD 8MM (2.44MX1.22M)",8835,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTA FIBRA DE VIDRIO 90M",8838,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TEXPLACA 5 GL (34KG)",8839,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLO CABEZA LENTEJA P/BROCA",8840,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLO PLACA AVELLANADO",8841,"FERRETERIA Y OTROS",1137,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m",2551,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB",6543,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB",6545,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025",6792,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275",6793,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280",6944,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO",7041,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023",7089,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274",7145,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAJA PASO 0.30x0.30m ETB",7150,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB",7151,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB",7152,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276",7219,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024",7224,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (SF)",7290,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)",7291,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (SF)",7292,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)",7293,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (SF)",7294,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)",7295,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)",7298,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"GANCHO DE TIRO TELECOM CT-017",7299,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL)",7710,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO PARA CAJA CS-276",8465,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"TAPA PARA CAJA CS-276 (2 TAPAS)",8466,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO PARA CAJA CS-275",8467,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"TAPA PARA CAJA CS-275",8468,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"MARCO PARA CAJA CS-274",8469,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"TAPA PARA CAJA CS-274",8470,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"ARO CODENSA 280",8471,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA","CAMBIAR","ok"]
[null,"ARO Y TAPA CODENSA  280",8472,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES",1139,"YA"]
[null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)",7307,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA","CAMBIAR"]
[null,"LIMPIADOR (1/4 GLN)",7336,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"SOLDADURA ALUMINOTERMICA INCLUYE PULIDA",8075,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"SOLDADURA E-7018  1/8\"",8254,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"FUNDENTE (PARA SOLDADURA)",8530,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"PEGANTE BOXER",8576,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"ELEMENTOS PARA LA SOLDADURA (MOLDE, MECHERO, PINZAS)",8757,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"SOLDADURA CABLE-VARILLA 1/0",8770,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90",8885,"SOLDADURA Y PEGANTES",1140,"YA"]
[null,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESOR 2mm",8051,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANGULO METÁLICO 4\" x 3/8\" (3 UNID x 28m + 6 UNID x 17m) INSTALADO",8074,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"SUMINISTRO FABRICACION GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA SSPC SP6, IMPRIMANTE EPOXICO",8083,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA GALVANIZADA",8148,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,null,"ok"]
[null,"LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3mm 2m x 1m",8251,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANGULO 1/8\" x 1\" x 6m",8252,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PLATINA METALICA DE 1/8\" x 10cm x 2.8cm",8261,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANGULO METÁLICO 3\"x1/4\"",8310,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA ALFAJOR CALIBRE 6mm 3m x 1m",8317,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (4x8)",8336,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m",8338,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m",8339,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)",8350,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 6mm",8361,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES",8398,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR"]
[null,"DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA RAMPAS Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES",8399,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR"]
[null,"ANGULO",8474,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PLATINA METALICA",8475,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAC 9 x 1200 x 2400mm G36",8487,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR"]
[null,"PLATINA DE 1 1/2\" x 1/4\"",8488,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TUERCA PARA TORNILLO DE 3/4\" NC GRADO 5",8489,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLOS 3/4\"",8490,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA HOT ROLLED 4.5mm x 1200mm x 2400mm",8493,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ESTRUCTURA PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA CON SOPORTE EN TUBO DE 4\" CON CERCHA EN TUBO DE 1 1/2\" TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON PAPEL REFLECTIVO. SUMINISTRO E INSTALACION",8499,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ACERO ASTM A500 GRADO C CON FY=345 MPA Y FU=427 MPA.",8527,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PERNO DE 3/8``X2 1/4``",8528,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ACERO ASTM A572 GRADO 50 CON FY=345 MPA Y FU=450 MPA.",8533,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR"]
[null,"ACERO ASTM A992 FY= 345 MPA Y FU= 450MPA",8534,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR"]
[null,"ACERO ASTM A615",8535,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORON DE TENSIONAMIENTO DE 5/8``",8537,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ANCLAJE PARA LÍNEA DE VIDA",8545,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"MONTAJE LÍNEA DE VIDA",8546,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLO 7X7/16",8558,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TORNILLO GRABBER 6X1``",8559,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PERFIL PTS 1-1/2`` X  1-1/2``",8574,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PLATINA DE 2`` X 3/8``",8651,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"FABRICACIÓN DE ÁNGULO DE 1 1/2`` X 1/8`` DE ESPESOR, LA MEDIDA DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, 30 CMS DE ALTURA, PINTADA EN NEGRO POLIURETANO.",8831,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/8``, ÁNGULO DE 1 1/2`` Y ESPESOR 1/8``; MEDIDAS 1,50 ML X 1,50 ML, CON PASAMANOS EN DOS DE SUS LADOS EN TUBERÍA SIN COSTURA DE 1``, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD PARA TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS. PINTADA EN NEGRO",8832,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR"]
[null,"PERNO DE 1/2``x 6 (150mm) PARA BRIDAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA - TORNILLERIA Y TUERCAS ASTM A-325 TIPO 1 GALVANIZADA EN CALIENTE.",8847,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"TUERCAS 5/8\"",8848,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"ARANDELAS 5/8\"",8849,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PERNOS Ø 1/2\" x 2 1/2\"",8850,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"PERNOS Ø 1/2\" x 2\"",8851,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTA REFLECTIVA REFLECTIVO PRISMATICO TIPO VIII POR NORMA 700 c/d (BLANCO) (TRM 2025.75)",8852,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (1.22m x 2.44m)",8853,"ESTRUCTURAS EN ACERO",1146,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"GRAMA",1512,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"TIERRA NEGRA",7229,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra )",7714,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y disposición final de escombros)",7715,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor, transporte y disposición final)",7716,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)",7717,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra,  abono y tutor)",7718,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"CAJETO H=1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)",7719,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor",7720,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)",7723,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)",7724,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)",7725,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"LLAMA AMARILLA (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. INCLUYE TIERRA NEGRA Y TRANSPORTE, 7 UNIDADES POR M2",7951,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"COLA DE ZORRO (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. INCLUYE TIERRA NEGRA Y TRANSPORTE, 7 UNIDADES POR M2",7952,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10 cm DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN",7953,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR",7955,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR",7956,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR",7957,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR",7958,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR",7959,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)",8085,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor)",8086,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",8087,"ARBOLES Y GRAMAS",1147]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor",8088,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",8089,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)",8090,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",8091,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",8092,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",8093,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO  H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor",8094,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",8095,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR  (Incluye 20 unidades por M2",8096,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2",8097,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2",8098,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"SUMINISTRPO CONSTRUCCIO E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL. INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIENTE ELEMENTOS PARA SOPORTE Y SUJECION DEJARDIN, SACOS Y/O CANGUROS PARA SIEMBRA DE JARDIN VERTICAL. MATERIAL VEGETAL . DISEÑO PAISAJISTICO Y",8293,"ARBOLES Y GRAMAS",1147,"YA"]
[null,"BOTAS DE CAUCHO (PAR)",7449,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"OVEROL DOS PIEZAS",7450,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO (PAR)",7574,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"CAPA IMPERMEABLE",7575,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)",7576,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"GAFAS DE SEGURIDAD",7577,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"GUANTES DE VAQUETA",7578,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"MASCARILLA DESECHABLE (bolsa 100 unidades)",7579,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"CASCO",7580,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"EXAMEN OCUPACIONAL",7581,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"PETO EN CARNAZA",7582,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"PROTECTOR DE COPA",7583,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"BOTAS PANTANERAS",7584,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES. DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION (APU)",8892,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"JUEGO BALANCIN - IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION",8893,"DOTACION",1148,"YA"]
[null,"FINURA DE CEMENTO",7470,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PESO ESPECIFICO DEL CEMENTO",7471,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO",7472,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TENSION EN PROBETAS DE MORTERO (9 probetas)",7473,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESION EN PROBETAS DE MORTERO (9 probetas)",7474,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"FLEXION EN PROBETAS DE MORTERO (9 probetas)",7475,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO",7476,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PESO ESPECIFICO",7477,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA (COLORIMETRIA)",7481,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EQUIVALENTE DE ARENA",7482,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS",7483,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DESGASTE EN MAQUINA DE LOS ANGELES (SIN TRITURACIO",7484,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DESGASTE EN MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACIO",7485,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"RESISTENCIA DE AGREGADOS A SULFATOS",7486,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"AZUL DE METILENO",7487,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD",7488,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PESO UNITARIO",7489,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"GRANULOMETRIA POR HIDROMETRO",7490,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO",7491,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVADO",7492,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"LAVADO SOBRE TAMIZ 200",7493,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS",7494,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO)",7495,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"LIMITES DE CONTRACCION",7496,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR IGNICION",7497,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO",7498,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPACTACION HARVARD MINIATURA",7499,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DENSIDAD EN TERRENO (CONO Y ARENA)",7500,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CONSOLIDACION RAPIDA",7501,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CONSOLIDACION LENTA CON DESCARGA",7502,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CONSOLIDACION DOBLE CARGA",7503,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE",7504,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXPANSION LIBRE O CONTROLADA EN CONSOLIDOMETRO",7505,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXPANSION LAMBE",7506,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CBR INALTERADO SIN INMERSION",7508,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CBR INALTERADO CON INMERSION",7509,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"CBR SUELOS GRANULARES (METODO I)",7510,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CBR SUELOS COHESIVOS (METODO II)",7511,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CORTE DIRECTO MATERIAL ARENOSO",7512,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESION TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO",7515,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESION TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO",7516,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESION TRIAXIAL CONSOLIDADO DRENADO",7517,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESION TRIAXIAL CICLICO",7518,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESION INCONFINADA",7519,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPACTACION PROCTOR STANDAR",7520,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXTRACCION DE NUCLEO DE CONCRETO 2\"",7522,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXTRACCION DE NUCLEO DE CONCRETO 3\"",7523,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO 4\"",7524,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ALQUILER DE MOLDE PARA MUESTRA DE CONCRETO",7525,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ALQUILER DE CONO SLUMP",7526,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION MANUAL EN SUELO BLANDO",7527,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION MANUAL EN SUELO DURO",7528,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION CON EQUIPO MECANICO",7529,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXTRACCION DE NUCLEO DE PAVIMENTO ASFALTICO",7530,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXTRACION MANUAL DE PANELA ASFALTICA",7533,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PUNTO DE DEFLECTOMETRIA FWD",7534,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"IRI",7535,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ESPESOR DE PAVIMENTO POR GEORADAR",7536,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"INVENTARIO DE FALLAS (INGENIERO CIVIL Y AUXILIAR D",7537,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SONDEO PAVIMENTO FLEXIBLE",7538,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SONDEO PAVIMENTO RIGIDO",7539,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO",7541,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ROTURA DE CILINDRO",7542,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"FLEXION EN VIGUETAS DE CONCRETO",7543,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TENSION INDIRECTA",7544,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"INDICE DE PENETRACION",7547,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CONTENIDO DE ASFALTO",7548,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PUNTO DE ABLANDAMIENTO",7549,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"ADHERENCIA EN BANDEJA",7550,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL",7551,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DISEÑO MARSHALL",7552,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE AGREGADOS",7572,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PRUEBA HIDROSTATICA HASTA D=12\"",7600,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"RESISTENCIA  A LA COMPRESION DE CILINDROS Y NUCLEOS DE CONCRETO",7734,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE PENETRACION FRENTE DE CARBONATACION",7735,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DETECCION DE REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (Lectura por elemento)",7736,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS CON LAVADO",7737,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5mm (1 1/2\") MAQUINA DE LOS ANGELES SIN TRITURACION",7738,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MICRO DEVAL % MAXIMO",7739,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"10% DE FINOS",7740,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PERDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, % MAXIMO",7741,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PARTICULAS LIVIANAS, %MAXIMO PARA AGREGADO GRUESO",7742,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PARTICULAS FRACTURADAS MECANICAMENTE % MINIMO",7743,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS",7744,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"CONTENIDO DE SULFATOS EXPRESADO COMO SO4 % MAXIMO PARA AGREGADOS",7745,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PARTICULAR LIVIANAS  % MAXIMO PARA AGREGADO FINO",7747,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No200 % MAXIMO",7748,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COLOR MAS OSCURO PERMISIBLE",7749,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORSION DE AGREGADOS FINOS",7750,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO % MINIMO",7751,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PENETRACION",7752,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"VISCOSIDAD",7753,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DUCTILIDAD",7754,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TSR RESISTENCIA DE UNA MEZCLA BITUMINOSA COMPACTADA AL DAÑO CAUSADO POR HUMEDAD",7755,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PUNTO DE IGNICION",7756,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MODULO DINAMICO",7757,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"MODULO RESILIENTE A TRAVES DE ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA MEZCLAS ASFALTICAS (9 PUNTOS  3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS)",7758,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"LEY DE FATIGA (DEFORMACION PERMANENTE)",7759,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE DEFORMACION PLASTICA",7760,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"RESISTENCIA A LA TRACCION INDIRECTA",7761,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"MODULO DE ELASTICIDAD",7762,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ASENTAMIENTO",7763,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO DE 3\" DE DIAMETRO x 6\" DE LONGITUD O 4\" DE DIAMETRO x 8\" DE LONGITUD ENSAYO PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE REPARACIÓN)",7764,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"REISISTENCIA A LA FLEXION METODO VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ",7765,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUNTO DE ABLANDAMIENTO (ANILLO Y BOLA)",7766,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL.(Incluye relación Estabilidad/Flujo)  ",7770,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRAULICO. (Incluye Rotura a la Compresión)",7771,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DBO5",7772,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DQO",7773,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"OXIGENO DISUELTO",7774,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"NITROGENO TOTAL",7775,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"FOSFORO",7776,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"COLIFORMES TOTALES",7777,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COLIFORMES FECALES",7778,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CONDUCTIVIDAD",7779,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"POTASIO",7780,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"ACIDEZ TOTAL",7781,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ALCALINIDAD TOTAL",7782,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TURBIEDAD",7783,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"GRASAS Y ACEITES",7784,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES",7785,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SOLIDOS DISUELTOS TOTALES",7786,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SOLIDOS TOTALES",7787,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SOLIDOS SEDIMENTABLES",7788,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"FENOLES",7789,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERIFITON",7790,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"FITOPLANCTON",7791,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ZOOPLANCTON",7792,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"BENTOS (MACROINVERTEBRADOS)",7793,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MACROFITAS",7794,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"FAUNA ICTICA",7795,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"HIDROCARBUROS TOTALES (TPH)",7796,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"OLOR",7797,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PH",7798,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SABOR",7799,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TEMPERATURA",7800,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"COLOR",7801,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PARTICULAS EN SUSPENSION (PST)",7802,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PARTICULAS EN SUSPENSION (PM10)",7803,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"OXIDOS DE AZUFRE (SOX)",7804,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"OXIDOS DE NITROGENO (NOX)",7805,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MONOXIDO DE CARBONO (CO)",7806,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, ALQUILER DE SONOMETRO E INFORME",7807,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"HONORARIOS, DESPLAZAMIENTO, VIATICOS E INFORME DE MONITOREO DE AGUAS",7808,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"HONORARIOS, DESPLAZAMIENTO, VIATICOS E INFORME DE MONITOREO DE AIRE",7809,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ANALISIS GRANULOMETRICO  DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS",7873,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PESO UNITARIO BRIQUETA O BLOQUE",7874,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PREPARACION DE UNA BRIQUETA",7875,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"CONTENIDO DE ASFALTO EN MEZCLAS",7876,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO (METODO DE LA VIGA SIMPLE) CARGADAO EN LOS TERCIOS DE LA LUZ",7877,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE ULTRA SONIDO POR ELEMENTO O ZONA",7878,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE ESCLEROMETRO POR ELEMENTO O ZONA",7879,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRETO. INCLUYE EXTRACCION CORTE, ENSAYO Y RELLENO DE ELEMENTOS",7880,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACIÓN DE APIQUES MANUALES (INCLUYE TOMA DE MUESTRA Y PERFIL ESTRATIGRÁFICO)",7894,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TOMA DE MUESTRA",7998,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PESO UNITARIO POR PESO Y VOLÚMEN",8004,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"VELETA DE LABORATORIO",8005,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PENETRÓMETRO MANUAL",8006,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"CD - SUELOS COHESIVOS NO CONSOLIDADO NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)",8007,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CD - SUELOS COHESIVOS CONSOLIDADO NO DRENADO CU (TRES PUNTOS)",8008,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE: MÉTODO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS COHESIVOS CONSOLIDADO DRENADO CD (TRES PUNTOS)",8009,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PARÁMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESIÓN TRIAXIAL: COMPRESIÓN TRIAXIAL ESTÁTICA NO CONSOLIDADO NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)",8010,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESIÓN TRIAXIAL EN SUELOS ARENOSOS CONSOLIDADO DRENADO",8011,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CBR - MUESTRA INALTERADA, CON HUMEDAD NATURAL E INMERSIÓN (POR PUNTO)",8012,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DENSIDAD EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO Y LA ARENA (EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. NO INCLUYE TRANSPORTE)",8013,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO CBR MÉTODO I",8014,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPRESIÓN IN CONFINADA (TABLA, CURVA ESF - DEF., HÚMEDAD, PESO UNITARIO Y PREPARACIÓN DE MUESTRA)",8015,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MÓDULO RESILENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE",8016,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR)",8017,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE TENSIÓN INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MÓDULO RESILENTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (9 PUNTOS: 3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS)",8018,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO",8019,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS)",8020,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES GRANULARES)",8021,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"REGATAS DE SETECCIÓN DE REFUERZO",8022,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DETECCIÓN DE REFUERZO CON PS20",8023,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (LECTURA POR ELEMENTO)",8024,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)",8025,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE CARBONATACIÓN - PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN",8026,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO, INCLUYE EXTRACCIÓN, CORTE, ENSAYO Y RELLENO DE ELEMENTOS.",8027,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO CON ESCLERÓMETRO",8028,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"ENSAYO DE ESCLERÓMETRO, POR ELEMENTO O ZONA",8029,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"VELOCIDAD DE ONDA POR MEDIO DEL PULSO ULTRASÓNICO - CONCRETOS (POR PUNTO EN CAMPO)",8030,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE ULTRASONIDO, POR ELEMENTO O ZONA",8031,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"EFECTO DEL AGUA SOBRE LA COHESION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS INMERSION- COMPRESION",8061,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"MODULO RESILIENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE (GRANULARES O COHESIVOS)",8062,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MODULO RESILIENTE DE BASE Y SUBBASE GRANULAR",8063,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO",8106,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION MECANICA EN SUELOS BLANDOS",8107,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"HUMEDAD NATURAL",8109,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"LIMITES DE CONSISTENCIA",8110,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA EN ROCA",8113,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"FATIGA MEZCLAS ASFALTICAS EN PROBETAS TRAPEZOIDALES NF P 98-261-1 o UNE-EN  12697-24:2013 ANEXO A",8116,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS NORMA IEEE 644",8117,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MEDICION DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD",8118,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MEDICION DE RUIDO ACUSTICO RESOLUCION 0627 DE 2006",8119,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MEDICION DE RADIO DE INTERFERENCIA NORMA IEEE 430",8120,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"MEDICION DE RESISTIVIDAD NORMA IEEE 81",8121,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SERVICIOS DE DETECCION DE TUBERIA, EMPLEANDO RADAR DE PENETRACION TERRESTRE, GPR O GEORADAR. INCLUYE PERSONAL ESPECIALIZADO, EQUIPOS, INFORMES DE ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PLANIMETRIA",8122,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MEDICION DE ESPESOR DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANTE ULTRASONIDO CONVENCIONAL",8123,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MEDICION DE ESPESOR DE PINTURA",8124,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"ENSAYO DE TINTAS O LIQUIDOS PENETRANTES",8125,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA JUNTAS Y/O PLACAS CON DIAMETRO=6\" HASTA 36\"",8126,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=6\")",8127,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=8\")",8128,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=10\")",8129,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 12 inspecciones de juntas de D=12\")",8130,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 12 inspecciones de juntas de D=14\")",8131,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 10 inspecciones de juntas de D=16\"",8132,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 8 inspecciones de juntas de D=20\")",8133,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 20 inspecciones de placas de D entre 24\" hasta 36\")",8134,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION MECANICA EN ROCA",8135,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYO DE DOWN HOLE (50m)",8136,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"INSTALACION TUBERIA PVC PARA DOWN HOLW",8137,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"ENSAYOS DE LABORATORIOS DINAMICOS (triaxial ciclico, columna resonante y Bender Element)",8138,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CARBONATOS",8363,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CLORUROS",8364,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"SULFATOS",8365,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"NITRATOS",8366,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"HIERRO TOTAL",8367,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"CALCIO",8368,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"MAGNESIO",8369,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"SODIO",8370,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"INFORME CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y BACTERIOLOGICA",8371,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"MUESTREO PUNTUAL",8372,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA",8373,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Equipo de Muestreo y análisis PM10 que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J: PM10",8374,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Equipo de Muestreo y análisis PST que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice B: Alto volumen",8375,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Equipo de Muestreo y análisis Sox que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice A: Pararrosanilina",8376,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"Equipo de Muestreo y análisis Nox que cumpla con Environ mental Monitoring System Laboratory Handbook. Revisión 02. Sección 2,4: Sodio Arsenito",8377,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Equipo de Muestreo y análisis CO que cumpla EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice C: lectura directa",8378,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Seguridad de los equipos de monitoreo y suministro de energía",8380,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Equipo de Estudio de ruido,1 punto, mediciones 24 horas. Incluye:informe técnico y mapas de isófonas.",8382,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en suelos",8383,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión",8384,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en roca",8385,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Ensayo de penetración estándar (SPT)",8386,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Ensayo de piezocono estándar (CPTu)",8387,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Ensayo de disipación en CPTu",8388,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Ensayo de placa de carga",8389,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon",8390,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Ensayo de permeabilidad tipo Lefranc",8391,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Instalación de piezómetro de tubo abierto tipo Casagrande",8392,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Sondeo eléctrico vertical (SEV) y/o sondeo electromagnético (SEDT)",8393,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Línea de reflexión (Perfil de 100m)",8394,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"Línea de refracción sismica (Perfil de 50m)",8395,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE",8396,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE RUIDO",8397,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"PERFORACION HORIZONTAL PARA TUBERIA DE Ø 4\"",8485,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150,null,"CAMBIAR"]
[null,"PARAMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESION TRIAXIAL: COMPRESION TRIAXIAL ESTATICA CONSOLIDADO - NO DRENADO CU",8501,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"DIAGNOSTICO DE EVALUACION SUPERFICIAL. LEVANTAMIENTO DE FALLAS - SEGMENTO DE 50 A 100 METROS PAVIMENTO RIGIDO",8917,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC",1150]
[null,"TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION)",7603,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mmPRESION)",7604,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION)",7606,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION)",7607,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION)",7608,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION)",7613,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7614,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7615,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7616,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7617,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7618,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7619,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE",7620,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7621,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7622,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar)",7626,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar)",7627,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar)",7628,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar)",7630,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar)",7631,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar)",7632,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar)",7633,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar)",7634,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1000mm  (PN1/PN6)",7635,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1100mm  (PN1/PN6)",7636,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1200mm  (PN1/PN6)",7637,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1300mm  (PN1/PN6)",7638,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1400mm  (PN1/PN6)",7639,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1500mm  (PN1/PN6)",7640,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1600mm  (PN1/PN6)",7641,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1700mm  (PN1/PN6)",7642,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 1800mm  (PN1/PN6)",7643,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 2000mm  (PN1/PN6)",7644,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7645,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7646,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP 2400mm",7647,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",7648,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8430,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8431,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500",8432,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 350 PN1",8433,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500",8434,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 450 PN1",8435,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500",8436,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 550 PN1",8437,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500",8438,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 650 PN1",8439,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500",8440,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 750 PN1",8441,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500",8442,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 850 PN1",8443,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500",8444,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 2500 PN1",8445,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TRANSPORTE TUBERIA GRP",8446,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500",8447,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"ACOPLE GRP DN 2600 PN1",8448,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESORIOS.",8449,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8450,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8451,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8452,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS.",8453,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8454,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8455,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8456,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS.",8457,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"CAMARA GRP 2000 * 2000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",8458,"TUBERIA GRP",1153,"YA"]
[null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\"",7727,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\"",7728,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\"",7729,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\"",7730,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\"",8080,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"TUBO SCHEDULE 40  4\" x 1/4\"",8484,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 2 1/2``",8687,"TUBERIA ACERO AL CARBON",1154,"YA"]
[null,"SERVICIO DE ALQUILER VIDEO BEAM",7870,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"SERVICIO DE ALQUILER VIDEO BEAM",7871,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"SERVICIO DE ALQUILER PORTATILES COREL",7872,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.",7896,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS",7912,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"ALQUILER DE ESCRITORIO EN MADERA CON 5 CAJONES SIN CERRADURAS",7913,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"ALQUILER SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS",7914,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CÁMARA, WIFI",7978,"ELEMENTOS OFICINA",1156,"YA"]
[null,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",7887,"ALQUILER",1157,"YA"]
[null,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",7888,"ALQUILER",1157,"YA"]
[null,"ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",7889,"ALQUILER",1157,"YA"]
[null,"ALQUILER CAMIONETA 1300-2000 cc - MODELO 2006-2003 (75% TARIFA)",7983,"ALQUILER",1157,"YA"]
[null,"ALQUILER DE CONTENEDOR - OFICINA",7987,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)",7989,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m",7990,"ALQUILER",1157]
[null,"AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN",7992,"ALQUILER",1157]
[null,"CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA",7993,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER PARAL LARGO (2.0m A 2.50m)",8050,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)",8324,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER CAMION APLICADOR DE VIAS MARCA FOTON DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD,  CON EQUIPO DE APLICACIÓN DE DOS MAQUINAS DEMARCADORAS HIDRA AIRLESS HIDRAM 4000, UNA MAQUINA DEMARCADORA POWRLINE 9900 PARA METRO LINEAL Y METRO CUADRADO",8503,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER CAMION DE APOYO MARCA FOTON CABINA SENCILLA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD",8504,"ALQUILER",1157]
[null,"ALQUILER KIT DE SEÑALIZACION PARA CIERRES VIALES (conos, señales temporales: cierre de carril, bandereros, obreros en la via, barricada de via cerrada)",8505,"ALQUILER",1157]
[null,"EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO",7904,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO",7905,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"AUDIOMETRÍA DE INGRESO",7906,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"AUDIOMETRÍA DE EGRESO",7907,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"OPTOMETRÍA DE INGRESO",7908,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"OPTOMETRÍA DE EGRESO",7909,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"ESPIROMETRÍA DE INGRESO",7910,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158,"YA"]
[null,"ESPIROMETRÍA DE EGRESO",7911,"EXÁMEMES MÉDICOS",1158]
[null,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\"",8228,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADA D=3/4\"",8230,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"TUBERIA GALVANIZADA D=4\"",8360,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"TAPON D= 2 1/2\" PARA TUBERIA DE ACERO NEGRA CALIBRE 40",8477,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3\" CALIBRE 14 (3 metros)",8491,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"TUBO 1-1/2`` EN ACERO INOXIDABLE",8650,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"TUBO GALVANIZADO 1½``",8801,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO",1159,"YA"]
[null,"MONITOREO DIARIO DE AVIFAUNA (Incluye nomina profesional, alquiler de cámara, bonoculos, grabadora, microfono, transporte e informe final)",8104,"AMBIENTAL",1160,"YA"]
[null,"MONITOREO AVIFAUNA EN LA AV. BOYACA ENTRE YOMASA Y LA CALLE 170 (Incluye nomina profesional, alquiler de camara, binoculos, grabadora, microfono, transporte e informe final)",8105,"AMBIENTAL",1160,"YA"]
[null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)",8341,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)",8342,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm",8343,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm)",8344,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 75cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)",8345,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm",8346,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"METALMECÁNICA (PARA TABLERO)",8347,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SCREEN PARA TABLERO",8348,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA TABLERO",8349,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"METALMECÁNICA (PARA PEDESTAL)",8351,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL",8352,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"DINAMITA",8512,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"BENTONITA",8514,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CONSTRUCCIÓN DE FOSO DE ASCENSOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.",8540,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO 5/16`` B.VEL 1``",8552,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN EN ZONA DE ABORDAJE.",8572,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA ABB CON TRASDUCTOR DE PRESIÓN, DE 4-20 MILIAMPERIOS Y EM COFRE METALICO",8598,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MESÓN EN GRANITO JASPE  E=4CM",8632,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MUEBLE BAJO COCINETA",8637,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MESÓN ACERO INOXIDABLE 212X52 CM, INCLUYE POSUELO",8638,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"LAVAESCOBAS 40X40 EN GRANO PULIDO",8641,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"TABLEX DE 30MM FORRADO A DOS CARAS EN FORMICA COLOR GRIS",8642,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MUEBLE SUP.MADECOR LISO",8643,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MESÓN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE POZUELO",8647,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CAJA FUERTE",8658,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SET BILLETERO",8659,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PORTA VOLANTES O CASILLERO",8660,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"GABINETE COLGADO EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS",8661,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"ESTUFA EMPOTRABLE ELÉCTRICA DE 2 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE",8663,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN TUNAL",8683,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN ILIMANÍ",8684,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN MANITAS",8685,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN JUAN PABLO II",8686,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 150 KVA, 11.4 KV - 440 V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES;",8735,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 100 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)",8739,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 30 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)",8740,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 225 KVA, 11.4 KV - 440V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES; C",8744,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON :  2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON  TRANSFORMADORES SECOS DE 1600 KVA, 11.4KV - 440V Y UNA CELDA DE MEDIA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR DE 150 KVA,  CELDA DE REMONTE ,  1 CELDA CON SECCIONADORES DOBLE TIRO AISLADOS EN SF6,   3 CEL",8745,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 20 KVA ON LINE, 208 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)",8747,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"FILTRO PARA MITIGACIÓN DE ARMONICOS Y CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA EN BAJA TENSIÓN, TRIFÁSICO MAS TIERRA, 208 VC.A. -480 VC.A., 50/60 HZ, CORRIENTE DE SALIDA 100A - 300 A; CON CERRAMIENTO IP54 PARA INTERIOR, CON INTERFAZ DIGITAL TACTIL, TEMPERATU",8748,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 50 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)",8753,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"GRUPO ELECTRÓGENO, TRIFASICO, 440V, 60HZ DE 50 KVA, CON TANQUE DE DIARIO. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EQUIPADO ( RED NORMAL - PLANTA -UPS). INCLUYE ADECUACIÓNES DE OBRA CIVIL Y ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS. (Incluye suministro e instala",8754,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 25 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)",8755,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"ESCALERA ESCAMOTEABLE METALICA (INCLUYE MARCO)",8799,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"DIVISIÓN SANITARIA ACERO INOXIDABLE AMBAS CARAS CAL. 22 SOCODA",8803,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MODELOS GRO WALL POR METRO 68X22X20 CON 3 CAVIDADES INSTALACIÓN ANCLADO SOBRE LA PARED, 7 UNIDADES POR M2",8805,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"MODULO SCREEN  PANEL EDGE, 500X500MM EN ALUZINC 0.8MM CON ACABADO ACABADO LISO",8806,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PANEL FACHADA FLOTANTE. INCLUYE FIJACIONES Y SUBESTRUCTURA",8807,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SCREEN PANEL N",8808,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.50X2.10) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362  + MARCO",8810,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"CERRADURA(CHAPA) L-370 YALE",8811,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA BATIENTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.20X2.10) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362+ MARCO",8812,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10MM Y MARCO EN ALUMINIO (5.00X2.60)",8813,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (0.80X2.10) PERFIL ALN-362 + MARCO",8814,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (1.00X2.10) PERFIL ALN-362 + MARCO",8815,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA DE SEGURIDAD EN PERFILERIA METALICA",8816,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 0,90MX2,10M",8817,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.00MX2,10M",8819,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA VIDRIERA PIVOTANTE (1.00X2.10)",8820,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTAS VIDRIERAS PIVOTANTE (3.00X2.10)",8821,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA DE SERVICIO EN INGRESO A LA ESTACIÓN (SISTEMA DE TORNIQUETES)",8822,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA ELECTRICA DE ACCESO A LA ESTACIÓN CON MARCO EN ACERO PINTADO COLOR ALUMINIO",8824,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (3.95X2.10) PERFIL ALN-362",8825,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA DE INGRESO, CON TALENQUERA DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO.",8826,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.10MX2,10M  + MARCO",8827,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"PUERTA PIVOTANTE EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.20MX2,10M + MARCO",8828,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. SIN CUARTO DE MÁQUINAS. NO INCLUYE OBRAS CIVILES. (Incluye suministro e instalación)",8829,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"48000 BTU/HR, REFRIGERANTE R410, 220 VAC, CON CONTROL REMOTO, TIPO CASETTE, INCLUYE EL KIT DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE 5 ML",8830,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. PARA TRABAJO PESADO CON DOBLE MOTORIZACIÓN.SIN CUARTO DE MÁQUI",8842,"ACTIVIDADES A TODO COSTO",1161,null,"CAMBIAR"]
[null,"TUBERIA CCP D= 20\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA",8401,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TUBERIA CCP D= 16\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA",8402,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TUBERIA CCP D= 24\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA",8403,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.80m x 0.80m",8405,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 16\" INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP d= 24\" CON EXTREMO BRIDADO",8406,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 3\" EMSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO",8407,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=4\" SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. NO INCL. EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA, REVESTIMIENTOS INT. Y EXT. EN PINTURA EPOXICA",8408,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TEE EN ACERO PARA BOCA DE ACCESO D= 24\" x D= 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCA Y EMPAQUE EN LA DERIVACION",8409,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.45m x 0.45m",8410,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,"CAMBIAR","ok"]
[null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m. SUMINISTRADA SUELTA . PRESION DE TRABAJO = 300 PSI",8411,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO",8412,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m SUMINISTRADA SUELTA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8413,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TEE EN ACERO D= 16\" x 16\" CON EXTREMOS LISOS PARA CINTURON DE CIERRE L= 1.30m x 0.50m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE) REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8414,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"UNION DE DESMONTAJE D= 16\" TIPO BRIDA - BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA L= 0.30m. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8415,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"BRIDA EN ACERO D= 16\" CLASE D  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8416,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 16\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8417,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 45° Y 67 1/2°  L= 1.20m x 1.20m. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION. (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO = 300 PSI",8418,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI",8419,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25m x 1.25m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI",8420,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO",8421,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI",8422,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.65mx0.65m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI",8423,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"BRIDA EN ACERO D= 20\"  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8424,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8425,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8426,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO",8427,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8428,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TEE EN ACERO D= 20\" x 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA-BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION BRIDADA EN LA DERIVACION L= 1.30m x 0.60m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8429,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TUBERIA CCP D= 12\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REBESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MRTERO DE CEMENTO. INCL. UNIONES, ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303",8494,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO CCP D= 12\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8495,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"CODO CCP D= 16\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8496,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.15m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO HASTA D= 12\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA A SE INST. NI ESPARRAGOS, TUERCAS, EMPAQUE.",8497,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 12\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.50m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO D= 16\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA A SER INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI",8498,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"TUBERÍA ACERO INOXIDABLE REF 304 X 2``",8797,"TUBERIA DE ACERO",1162]
[null,"SERVICIO DE LOCALIZACION CON GRP, ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD Y GEOREFERENCIACION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO (INCL. DERIVACIONES) A TODO COSTO","8946","ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC","1150",null,null,"ok"]
[null,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 8\" CON EXTREMO BRIDADO, REVESTIMIENTO INT. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO L=0.75m. INST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 24\". PRESION 150 PSI. SALIDA PARA PURGA","8947","TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"CODO EN ACERO 24\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. NORMA 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO 150 PSI","8948","TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"SALIDA NORMAL EN ACERO 1\" CON EXTREMOS ROSCADOS. REVESTIMIENTO INT Y EXT EN PINTURA EPOXICA L=0.15mINST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO 24\". PRESION 150 PSI. SALIDA PARA MACROMEDIDOR.","8949","TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA Y BRIDA CIEGA EN DERIVACION, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.50mx0.60m. NORMA AWWA C 207. PRESION 150 PSI.INCL ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE",8950,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"TEE EN ACERO 24\"x12\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00mx0.50m. NORMA AWWA C 200. PRESION 150 PSI. NO INCL ESPARRAGOS, TUERCAS NI EMPAQUE",8951,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.50mx0.60m. NORMA AWWA C 200. PRESION 150 PSI.NO INCL ESPARRAGOS, TUERCAS NI EMPAQUE",8952,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"UNION DE DESMONTAJE EN ACERO 24\" TIPO BRIDA-BRIDA (RIGIDA). REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA. INCL DOS EMPAQUES PARA UNION BRIDA FABRICADOS A PARTIR DE LAMINA NON ASBESTO e= 1/8\" L=0.30m. PRESION 150 PSI",8953,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"ANILLO PASAMURO EN ACERO 24\" INST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36 e= 12mmxHOMBRO= 3\". INCL CINTURON DE REFUERZO SOLDADO A TUBO O ACCESORIO e= 6mm x l=0.30m. PRESION 150 PSI",8954,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"ANILLO CORTAFLUJO EN ACERO 24\" INSTAL EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36 e= 6mm x HOMBRO = 3\". PRESION 150 PSI.",8955,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"NIPLE EN ACERO 24\" CON ESPIGO O CAMPANA Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT EN MORTERO DE CEMENTO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA. L= 2.30m. PRESION 150 PSI",8956,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"TUBERIA CCP 30\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, UNIONES ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI. LONGITUDES UNIATRIAS ESTANDAR 10m",8957,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 67 1/2° Y 90° l= 1.40m x 1.40m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.",8958,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 45° Y 67 1/2° L= 1.00m x 1.00m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.",8959,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.75m x 0.75m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.",8960,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 5° Y 22 1/2°  L= 0.45m x 0.45m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.",8961,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO 30\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. SUMINISTRADO SUELTO PARA SER INSTALADO EN OBRA POR OTROS. L= 0.30m. NORMAS NTC-747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.",8962,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE 30\" REVESTIDO INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIORMENTE CON PINTURA ANTICORROSIVA. INST EN FABRICA SOBRE YOBO CCP O ACCESORIO. L= 0.20m. NO INCLUYE EL TUBO SOBRE EL CUAL VA INSTALADO. PRESION 150 PSI",8963,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REV. INTER. EN PINTURA EPOXICA Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.85m. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 30\". FABRICADA A PARTIR TUBO SCHEDULE 40 ASTM A 53/BRIDA AWWA C-207 CL.D. PRESION 150 PSI",8964,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"AMPLIACION EN ACERO 24\" x 30\" CON ESPIGO D= 24\" Y CAMPANA 30\", CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO L= 0.62m. PRESION 150 PSI.",8965,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"REDUCCION EN ACERO 30\" x 24\" CON ESPIGO 30\" Y CAMPANA 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.62m. PRESION 150 PSI.",8966,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 6\" CON EXTR. BRIDADO. REV. INTER. PINTURA EPOXICA Y EXT. MORTERO DE CEMENTO. L= 0.75m. INST. FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 24\". FABRIC. A PARTIR TUBO SCHEDULE 40 ASTM A 53/BRIDA AWWA C-207 CL.D. PRESION 150PSI. SALIDA PURGA",8967,"TUBERIA DE ACERO",1162,null,null,"ok"]
[null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA","8968","TRANSPORTES Y ACARREOS",182,null,null,"ok"]
[null,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA",8969,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182,null,null,"ok"]
[null,"TRANSPORTE TUBERIA GRP",8970,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182,null,null,"ok"]
[null,"TRANSPORTE ACOPLE GRP",8971,"TRANSPORTES Y ACARREOS",182,null,null,"ok"]
[null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 4000 PSI","8972","CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS",1103,null,null,"ok"]
[null,"SOLDADURA 7018 x 3/32","8973","SOLDADURA Y PEGANTES","1140",null,null,"ok"]
[null,"LAMINA 4 x 8 CAL. 18 C.R.","8974","ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 25mm) ESPESOR 2mm (TUBERIA DE 2\" x 1\" CAL. 18)","8975","ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"PINTURA ELECTRÓSTATICA","8976","PINTURAS","1129",null,null,"ok"]
[null,"SOLDADURA 6018","8977","SOLDADURA Y PEGANTES","1140",null,null,"ok"]
[null,"GALVANIZADO EN CALIENTE",8978,"ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"OXIGENO",8979,"ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"ACETILENO",8980,"ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"LAMINA HR A-36",8981,"ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"GRUA PH","8982","EQUIPO PESADO","1115",null,null,"ok"]
[null,"VIGAS IPE  ","8983","ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]
[null,"PERFILES C",8984,"ESTRUCTURAS EN ACERO","1146",null,null,"ok"]

{"sheet":"VALIDACION INSUMO","index":15,"n_rows":255,"n_cols":46,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"ACCESORIOS_HD_PARA_ACUEDUCTO","ACEROS_PARA_REFUERZO","ACTIVIDADES_A_TODO_COSTO","ALQUILER","AMBIENTAL","ARBOLES_Y_GRAMAS","ASFALTOS_Y_MEZCLAS_ASFALTICAS","BORDILLOS_Y_LOSETAS","CABLES_Y_ACCESORIOS_ELECTRICOS","COMBUSTIBLES_Y_LUBRICANTES","CONCRETOS_Y_MORTEROS_PREMEZCLADOS","DOTACION","ELEMENTOS_OFICINA","ENSAYOS_DE_LABORATORIO_Y_DIAGNÓSTIC","EQUIPO_LIVIANO_Y_HERRAMIENTAS","EQUIPO_PESADO","ESTRUCTURAS_EN_ACERO","EXÁMEMES_MÉDICOS","FERRETERIA_Y_OTROS","FORMALETAS","GEOSINTETICOS","MADERAS","MOBILIARIO_URBANO","PINTURAS","POSTES_Y_ALUMBRADO_PUBLICO","POZOS_Y_COMPONENTES","SOLDADURA_Y_PEGANTES","SUMIDEROS_Y_COMPONENTES","TRANSPORTES_Y_ACARREOS","TUBERIA_ACERO_AL_CARBON","TUBERIA_ACERO_GALVANIZADO","TUBERIA_DE_ACERO","TUBERIA_GRP","TUBERIAS_CONDUIT_GALVANIZADAS","TUBERIAS_DE_CONCRETO","SUELDOS_Y_JORNALES_INCLUYE_FACTOR_DE_PRESTACIONES","AGREGADOS_BASES_Y_SUBBASES","TUBERIAS_DE_PVC_ACUEDUCTO","TUBERIAS_DE_PVC_ALCANTARILLADO","DUCTOS_DE_PVC_ELECTRICOS_TELEFONI","SELLOS_IMPERMEABILIZANTES_ADITIVOS","LADRILLOS_BLOQUES_Y_ADOQUINES","SEÑALES_BARRERAS_Y_DEMARCACIÓN","MARCOS_TAPAS_REJILLAS_Y_HERRAJES"]
[null,"ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO","ACOPLE UNIVERSAL D=10\" (268 a 286mm) R1","ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4\") F'y=60000 PSI","48000 BTU/HR, REFRIGERANTE R410, 220 VAC, CON CONTROL REMOTO, TIPO CASETTE, INCLUYE EL KIT DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE 5 ML","ALQUILER CAMION APLICADOR DE VIAS MARCA FOTON DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD,  CON EQUIPO DE APLICACIÓN DE DOS MAQUINAS DEMARCADORAS HIDRA AIRLESS HIDRAM 4000, UNA MAQUINA DEMARCADORA POWRLINE 9900 PARA METRO LINEAL Y METRO CUADRADO","MONITOREO AVIFAUNA EN LA AV. BOYACA ENTRE YOMASA Y LA CALLE 170 (Incluye nomina profesional, alquiler de camara, binoculos, grabadora, microfono, transporte e informe final)","ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor, transporte y disposición final)","ASFALTO 80/100","ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO","ABRAZADERA SOPORTE 3/4``","A.C.P.M.","BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","BOTAS DE CAUCHO (PAR)","ALQUILER DE ESCRITORIO EN MADERA CON 5 CAJONES SIN CERRADURAS","10% DE FINOS","ALQUILER DE ALLANADORA SIN ASPAS MULTIQUIP 36\"","CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTAS (Incluye cargue, descargue y vehículos de escolta) Fuera del perímetro urbano. Desde Bogotá a Sumapáz.","ACERO ASTM A500 GRADO C CON FY=345 MPA Y FU=427 MPA.","AUDIOMETRÍA DE EGRESO","ABRAZADERA CORREDIZA","ANDAMIO TUBULAR","BOLSACRETO REF. 1101 ANCHO= 1.20m  LONGITUD= 2.40m  CAPACIDAD 1.0m3","CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70","BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30","ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC","BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V","ALQUILER EQUIPO VACTOR","ELEMENTOS PARA LA SOLDADURA (MOLDE, MECHERO, PINZAS)","MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65","DERECHOS DE BOTADERO","TEE PVC PRESIÓN SCH40 2 1/2``","TAPON D= 2 1/2\" PARA TUBERIA DE ACERO NEGRA CALIBRE 40","AMPLIACION EN ACERO 24\" x 30\" CON ESPIGO D= 24\" Y CAMPANA 30\", CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO L= 0.62m. PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 1000mm  (PN1/PN6)","CODO GALV C26","SEMICODO CONCRETO 6\" x 45º","AUXILIO DE TRANSPORTE","ARENA DE PEÑA"," CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2`` RDE 21","CINTA TEFLON POR UNIDAD","ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\"","ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS","ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6","AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.","ARO CODENSA 280"]
[null,"ACEROS PARA REFUERZO","ACOPLE UNIVERSAL D=10\" (292 a 310mm) R2","ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","BENTONITA","ALQUILER CAMION DE APOYO MARCA FOTON CABINA SENCILLA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD","MONITOREO DIARIO DE AVIFAUNA (Incluye nomina profesional, alquiler de cámara, bonoculos, grabadora, microfono, transporte e informe final)","BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)","ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS PM-I","ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm","ADAPTADOR TERMINAL EMT 1\"","GASOLINA CORRIENTE","CEMENTO BLANCO","BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO (PAR)","ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS","ACIDEZ TOTAL","ALQUILER GUADAÑADORA","CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc","ACERO ASTM A572 GRADO 50 CON FY=345 MPA Y FU=450 MPA.","AUDIOMETRÍA DE INGRESO","AGUA","ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","BOLSACRETO REF. 1102 ANCHO= 1.85m  LONGITUD= 2.70m  CAPACIDAD 2.0m3","CASETÓN EN MADERA NO RECUPERABLE","BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31","ANTICORROSIVO PHCL","BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V","PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m","FUNDENTE (PARA SOLDADURA)","REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA","TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\"","TUBERIA ACERO GALVANIZADA D=3/4\"","ANILLO CORTAFLUJO EN ACERO 24\" INSTAL EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36 e= 6mm x HOMBRO = 3\". PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 1100mm  (PN1/PN6)","CURVA  EMT 1 1/4``","TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 36\" CLASE V REFORZADO","AYUDANTE","ARENA DE RIO","ACOPLE 1/2 PARA AGUA POTABLE","CODO 45°  1/8 CXC SANITARIA D= 2\"","ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\"","ACRILSET T8001","ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8","ALQUILER BARRERA PLÁSTICA RELLENABLE DE 2M X 0.55M X 1M CON CINTA REFLECTIVA","ARO Y TAPA CODENSA  280"]
[null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO","ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (315 a 333mm) R1","ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","CAJA FUERTE","ALQUILER CAMIONETA 1300-2000 cc - MODELO 2006-2003 (75% TARIFA)",null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)","ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS PM-II","ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25","ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4\"",null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","BOTAS PANTANERAS","ALQUILER SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS","ADHERENCIA EN BANDEJA","BENITIN120","CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","ACERO ASTM A615","ESPIROMETRÍA DE EGRESO","ALAMBRE RECOCIDO No.18","CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT","BOLSACRETO REF. 1401 ANCHO= 1.20m  LONGITUD= 2.40m  CAPACIDAD 1.0m3","CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08","BANCA EN MADERA M50","CATALIZADOR PARA ESMALTE URETANO (COMPONENTE B)","BOMBILLO SODIO 400 W, 208/220V","PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m","LIMPIADOR (1/4 GLN)","REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50","MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA","TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\"","TUBERIA GALVANIZADA D=2\"","ANILLO PASAMURO EN ACERO 24\" INST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO EN ACERO. FABRICADO A PARTIR DE LAMINA ASTM A 36 e= 12mmxHOMBRO= 3\". INCL CINTURON DE REFUERZO SOLDADO A TUBO O ACCESORIO e= 6mm x l=0.30m. PRESION 150 PSI","ACOPLE GRP 1200mm  (PN1/PN6)","CURVA  EMT 2``","TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=27`` (70cm)","AYUDANTE HORARIO NOCTURNO","ARENA LAVADA DE PEÑA","ACOPLE UNIVERSAL D=1 1/2\"","CODO 45°  1/8 CXC SANITARIA D= 4\"","DUCTO METÁLICO DOBLE SECCIÓN DE 120X50MM CON TAPA TROQUELADA","ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR","ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6","ALQUILER PALETA PARE-SIGA DE 45 CM REGLAMENTADA","AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024"]
[null,"ALQUILER","ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (350 a 368mm) R3","ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI","CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO 5/16`` B.VEL 1``","ALQUILER DE CONTENEDOR - OFICINA",null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)","EMULSION ASF. MODIFICADA CON POLIMEROS CRM","BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM","ADAPTADOR TERMINAL PVC 2``",null,"CONCREMIX GRIS IPB (24 KG)","CAPA IMPERMEABLE","EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CÁMARA, WIFI","ALCALINIDAD TOTAL","BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DOMESTICA Q=10 L/S HMIN= 12 PSI POT= 3 HP FUNCIONANDO ALTERNADAMENTE. INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA A 220V","COMPACTADOR DE LLANTAS","ACERO ASTM A992 FY= 345 MPA Y FU= 450MPA","ESPIROMETRÍA DE INGRESO","ALAMBRON 40  1/4 PULG LISO","FORMALETA COLUMNAS INCL. ACCESORIOS","BOLSACRETO REF. 1402 ANCHO= 1.85m  LONGITUD= 2.70m  CAPACIDAD 2.0m3","CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08","BANCA MODULAR EN CONCRETO M40","DISOLVENTE THINER","BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V","SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m","PEGANTE BOXER","SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100","TRANSPORTE ACOPLE GRP","TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\"","TUBERIA GALVANIZADA D=4\"","BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 1300mm  (PN1/PN6)","CURVA  EMT 3``","TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=30`` (80cm)","OFICIAL","BALASTO","ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``","CODO 45° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 2\"","DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\"","ADITIVO DESENCOFRANTE","ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)","ALQUILER TUBO SEÑALIZADOR CON CINTA DE ALTA DENSIDAD","GANCHO DE TIRO TELECOM CT-017"]
[null,"AMBIENTAL","ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)","ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 25 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)","ALQUILER KIT DE SEÑALIZACION PARA CIERRES VIALES (conos, señales temporales: cierre de carril, bandereros, obreros en la via, barricada de via cerrada)",null,"CAJETO H=1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)","EMULSION ASFALTICA CRL-0","BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)","ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4``",null,"CONCRETO DE 28 MPA PARA SLURRY WALL","CASCO","IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.","ALQUILER DE CONO SLUMP","BOMBAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, Q=9 L/S, CABEZA HIDRAULICA 32 M.C.A .","EQUIPO PARA EXCAVACIÓN CON ALMEJA. SE COBRARÁ UN STAND BY DE 5H/DIA Y SE INCLUYE EL TRANSPORTE DEL EQUIPO","ACETILENO","EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO","ALQUILER BAÑO TIPO FLUSHING","FORMALETA ENTREPISO","CELDA POLIPROPILENO PP ( 1m x 0.5m x 0.39m)","CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08","BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)","ESMALTE ALQUIDICO","FOTOCELDA CON BASE","SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m","SOLDADURA 6018","SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150","TRANSPORTE ACOPLE GRP","TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\"","TUBO 1-1/2`` EN ACERO INOXIDABLE","BRIDA EN ACERO D= 16\" CLASE D  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 1400mm  (PN1/PN6)","CURVA GALVANIZADA 1``","TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=36`` (90cm)","OFICIAL HORARIO NOCTURNO","BASE GRANULAR B-600","ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=2``","CODO 45° PVC SANITARIA D=4\"","DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3\"","ADITIVO PARA PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO","ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR","BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET","MARCO PARA CAJA CS-274"]
[null,"ARBOLES Y GRAMAS","ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)","ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8\") F'y=60000 PSI","CELDA DE DISTRIBUCIÓN CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 30 KVA, 440V -208/120 V. EQUIPADA CON INTERRUPTORES Y CABLEADO INTERNO (Incluye suministro e instalación)","ALQUILER PARAL LARGO (2.0m A 2.50m)",null,"CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","EMULSION ASFALTICA CRL-1","BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)","ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)","DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES. DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION (APU)","SERVICIO DE ALQUILER PORTATILES COREL","ALQUILER DE MOLDE PARA MUESTRA DE CONCRETO","CALDERA","FRESADO DE PAVIMENTO (e<0.25cm, a todo costo)","ANCLAJE PARA LÍNEA DE VIDA","EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO","ALQUILER DE BAÑO TIPO LUXURY","FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","COLCHACRETO BAG-300","CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08","BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)","ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)","LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP","SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m","SOLDADURA 7018 x 3/32","SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-200","TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\"","TUBO GALVANIZADO 1½``","BRIDA EN ACERO D= 20\"  ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO. NO INCLUYE EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 1500mm  (PN1/PN6)","EMBUDO GALV C16","TUBERIA CONCRETO CL. UNICA D=40`` (100cm)","OPERADOR EQUIPO","BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3``","CODO 90° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 4\"","DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4\"","ADITIVO SOLID SOIL","ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)","BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET","MARCO PARA CAJA CS-275"]
[null,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS","ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (159 a 181mm) R1","ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1\") F'y=60000 PSI","CERRADURA(CHAPA) L-370 YALE","ALQUILER SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m",null,"CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra,  abono y tutor)","EMULSION ASFALTICA CRL-1h","BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)","ALAMBRE ELECTRICO AWG/THHN No. 12",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","EXAMEN OCUPACIONAL","SERVICIO DE ALQUILER VIDEO BEAM","ANALISIS GRANULOMETRICO  DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS","CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO","GATO PARA TENSIONAMIENTO","ANGULO","OPTOMETRÍA DE EGRESO","ALUMINIO MOD=7-44","FORMALETA MADERA SUMIDEROS","COLCHACRETO FP-100","CLIPS DECK","BARANDA METALICA M-82 TIPO ESPECIFICACION IDU, INCLUYE CORBATIN DE REMATE. CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO. SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO.","ESTUCO PLASTICO Y ACRILICO PARA INTERIOR /EXTERIOR","LUMINARIA DE SODIO 250W, 208/220V PARA AP","TAPA PARA POZO D=0.70m","SOLDADURA ALUMINOTERMICA INCLUYE PULIDA","SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-250","TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR","TUBO SCHEDULE 40  4\" x 1/4\"","TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3\" CALIBRE 14 (3 metros)","CINTURON DE CIERRE EN ACERO 30\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. SUMINISTRADO SUELTO PARA SER INSTALADO EN OBRA POR OTROS. L= 0.30m. NORMAS NTC-747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 1600mm  (PN1/PN6)","TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1 1/2\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10`` (25cm)","OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``","CODO 90° PVC SANITARIA CXC 2``","DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6\"","CABLE XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO","BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS","BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO","MARCO PARA CAJA CS-276"]
[null,"BORDILLOS Y LOSETAS","ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2","ACERO FIGURADO No.2     1/4`` F`y = 60000 PSI","CONSTRUCCIÓN DE FOSO DE ASCENSOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.","ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",null,"COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y disposición final de escombros)","EMULSION ASFALTICA CRM","BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)","ANILLO Y CUELLO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","GAFAS DE SEGURIDAD",null,"ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS CON LAVADO","COMPRESOR","GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)","ANGULO 1/8\" x 1\" x 6m","OPTOMETRÍA DE INGRESO","AMARRAS","FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)","GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5","DECK HOLLOW 1.20","BOLARDO ALTO EN HIERRO M63","IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUTRAFICO","LUMINARIA DE SODIO 400W, 208/220V PARA AP","TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO","SOLDADURA CABLE-VARILLA 1/0","SUMIDERO LATERAL SL-100","TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA",null,null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m SUMINISTRADA SUELTA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 1700mm  (PN1/PN6)","TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1 1/2\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12`` (30cm)","OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORARIO NOCTURNO","BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","CODO 45° PVC E.L. D=1\"","CODO 90° PVC SANITARIA CXC 4``","DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"","CAL HIDRATADA TIPO N","BLOQUE No. 4","BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILAR","MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274"]
[null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS","ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1","ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI","CONTROLADOR DE VELOCIDAD VARIABLE MARCA ABB CON TRASDUCTOR DE PRESIÓN, DE 4-20 MILIAMPERIOS Y EM COFRE METALICO","ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",null,"COLA DE ZORRO (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. INCLUYE TIERRA NEGRA Y TRANSPORTE, 7 UNIDADES POR M2","EMULSION ASFALTICA CRR-1","BORDE CONTENEDOR DE RAICES A75 (1480mm x 120mm x 135mm)","BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6 mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","GUANTES DE VAQUETA",null,"ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO % MINIMO","CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO)","GRUA EXTENSION PARA POSTES","ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m",null,"ANTEOJO LENTE CLARO ENVOLVENTE POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE","FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0","DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61","MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES","LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP",null,"SOLDADURA E-7018  1/8\"","SUMIDERO LATERAL SL-150","TRANSPORTE DE PETREOS",null,null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 1800mm  (PN1/PN6)","TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14`` (35cm)","PLOMERO","BASE GRANULAR BG-1 INVIAS","CODO 45° PVC E.L. D=1/2\"","CODO 90º PVC SANITARIA 1 1/2``","DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B","BLOQUE No. 5","BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA","MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275"]
[null,"COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES","ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (234 a 252mm) R2","ACERO LISO  D= 1 1/4\"","DINAMITA","ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)",null,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)","EMULSION ASFALTICA CRR-2","BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)","BALA",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","JUEGO BALANCIN - IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION",null,"ASENTAMIENTO","CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO)","GRUA PH","ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m",null,"ARANDELA DE PRECISION","FORMALETA PARA CONCRETOS","GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=2.0","DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04","BOLARDO BAJO EN HIERRO M62","MICROESFERAS REFLECTIVAS","POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG",null,"SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90","SUMIDERO LATERAL SL-200","TRANSPORTE DE POSTES AP/LA",null,null,"CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIVA L= 0.30m. SUMINISTRADA SUELTA . PRESION DE TRABAJO = 300 PSI","ACOPLE GRP 2000mm  (PN1/PN6)","TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1 1/2\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16`` (40cm)","PROFESIONAL CATEGORIA 8","BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)","CODO 90° E.L.  D= 1 1/2\"","INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV  PARA DIÁMETROS MAYORES A 36\". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO","DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","CATALIZADOR ESMALTE  URETANO","BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","CANASTILLA PARA SEÑAL DE CICLORUTA","MARCO Y TAPA CAJA PASO 0.30x0.30m ETB"]
[null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS","ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12\"","ARMADO CANASTAS PARA PILOTES","DIVISIÓN SANITARIA ACERO INOXIDABLE AMBAS CARAS CAL. 22 SOCODA","ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)",null,"GRAMA","EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m","BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)","BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 500X104MM",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","MASCARILLA DESECHABLE (bolsa 100 unidades)",null,"AZUL DE METILENO","CORTE DE BLOQUE","GRUA PH 240TON INCLUYE TRANSPORTE","ANGULO METÁLICO 3\"x1/4\"",null,"ARANDELA PLANA","FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m","DURMIENTES","BOLARDO EN CONCRETO M60","PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG",null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","SUMIDERO LATERAL SL-250","TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)",null,null,"CODO CCP D= 12\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 2400mm","TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18`` (45cm)","SMMLV","BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)","CODO 90° PVC E.L.  D= 1 1/4\"","INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6\" Y 36\". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO","DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3\"","CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC","BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)","MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB"]
[null,"DOTACION","ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8\"","CANASTILLA PASAJUNTAS","ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. SIN CUARTO DE MÁQUINAS. NO INCLUYE OBRAS CIVILES. (Incluye suministro e instalación)","AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN",null,"JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor","EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m","CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)","BANDEJA PORTACABLES TIPO SEMIPESADA 60X8CM",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4500 PSI (315 Kg/cm2)","OVEROL DOS PIEZAS",null,"BENTOS (MACROINVERTEBRADOS)","CORTE DE PAVIMENTO","GRUA TELESCOPICA CAPACIDAD 50 TON","ANGULO METÁLICO 4\" x 3/8\" (3 UNID x 28m + 6 UNID x 17m) INSTALADO",null,"ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO","PARAL B6X2.44 CAL 26","GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 200mm  H= 1.0m","LAMINA DE MADERA EN MADECO DE 30MM","CABINA TELEFONICA DE PARED M21","PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA DEMARCACION","POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG",null,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100","TRANSPORTE LADRILLO",null,null,"CODO CCP D= 16\" ENTRE 22.5° Y 45° EN ACERO CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar)","TUBERIA EMT D= 4\" ESP. 083","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20`` (50cm)","SOLDADOR","BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)","CODO 90° PVC E.L.  D= 1\"","LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16\" Y 36\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA.","DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4\"","CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm","BLOQUE PERFORADO 15X20X40","CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB"]
[null,"ELEMENTOS OFICINA","ADAPTADOR BRIDA 12\" (334mm A 352mm) R2","MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm","ESCALERA ESCAMOTEABLE METALICA (INCLUYE MARCO)","CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA",null,"LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra )","MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD10 ASF. CONV","EMBOQUILLADOR CON LATEX (JUNTA 4mm)","BOMBILLA AHORRADORA FLUORESCENTE DE 26W",null,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)","PETO EN CARNAZA",null,"CALCIO","DESTORNILLADOR DE IMPACTO","MINICARGADOR","ARANDELAS 5/8\"",null,"BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA PARA 10096A 10095 10091 CON TRES APOYO PARA CASCO","PLANCHON PARA ANDAMIO","GEODREN PLANAR H=0.5","LIMATON 3.00 M","CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20","PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO","POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG",null,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150","TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON",null,null,"CODO EN ACERO 24\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. NORMA 747 Y AWWA C-303. PRESION DE TRABAJO 150 PSI","ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar)","TUBERIA METALICA EMT D=1\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24`` (60cm)","TECNICO","GRANITO (MEZCLA)","CODO 90° PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``","LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6\" Y 18\" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA.","DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6\"","CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=22cm","LADRILLO 10X20X30","CINTA REFLECTIVA TIPO IV (ALTA DENSIDAD)","MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)"]
[null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC","ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\"","MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm","ESTUFA EMPOTRABLE ELÉCTRICA DE 2 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE",null,null,"LLAMA AMARILLA (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. INCLUYE TIERRA NEGRA Y TRANSPORTE, 7 UNIDADES POR M2","MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD12 ASF. CONV","LOSETA PREFABRICADA A30 (600x400x60mm)","BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V",null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)",null,"CARBONATOS","EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","MOTONIVELADORA","CINTA REFLECTIVA REFLECTIVO PRISMATICO TIPO VIII POR NORMA 700 c/d (BLANCO) (TRM 2025.75)",null,"BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM","RUEDAS PARA ANDAMIO","GEODREN PLANAR H=1.0","LIMATON 4.00 M","CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA","PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - TERTRAFICO","POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG",null,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200","TRANSPORTE TUBERIA GRP",null,null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.75m x 0.75m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar)","TUBERIA METALICA EMT D=2\"","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6`` (15cm)","TECNICO (SODADOR 1 A)","GRAVILLA 1/2\"","CODO 90° PVC PRESIÓN SCH40 1/2``","LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 150 e= 3mm. SUMINISTRO E INSTALACION","TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2\"","CORTACIRCUITO DE LINES 15 KV","LADRILLO TOLETE COMUN","CONOS H=1mt","MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (SF)"]
[null,"EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS","ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1/2``","MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm","FILTRO PARA MITIGACIÓN DE ARMONICOS Y CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA EN BAJA TENSIÓN, TRIFÁSICO MAS TIERRA, 208 VC.A. -480 VC.A., 50/60 HZ, CORRIENTE DE SALIDA 100A - 300 A; CON CERRAMIENTO IP54 PARA INTERIOR, CON INTERFAZ DIGITAL TACTIL, TEMPERATU",null,null,"MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD20 ASF. CONV","LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)","BOQUILLA 3/4``",null,"CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI (280 Kg/cm2)","PROTECTOR DE COPA",null,"CBR - MUESTRA INALTERADA, CON HUMEDAD NATURAL E INMERSIÓN (POR PUNTO)","EQUIPO DE DEMARCACION","PILOTEADORA","DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA RAMPAS Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES",null,"BOLSA DE LONA",null,"GEODREN PLANAR H=2.0","LIMATON 5.00 M","CANECA EN MALLA METALICA M120","PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO","POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG",null,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250","TRANSPORTE TUBERIA GRP",null,null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 45° Y 67 1/2° L= 1.00m x 1.00m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar)","TUBO  EMT 1 1/4``  MAS UNIÓN","TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8`` (20cm)","TECNICO (SOLDADOR)","MATERIAL SELECCIONADO","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=10`` RDE 21","LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 250 e= 4.5mm. SUMINISTRO E INSTALACION","TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4\"","CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0mt E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLATICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS","MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)"]
[null,"EQUIPO PESADO","ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN SCH40 1``","MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm","GABINETE COLGADO EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS",null,null,"NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO","LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)","BREAKER 1 x 20 A",null,"CONCRETO LISTO FLUIDO SIN RETRACCIÓN",null,null,"CBR INALTERADO CON INMERSION","EQUIPO DE OXICORTE","RECICLADORA DE PAVIMENTO","DESMONTE DE TRAMOS DE SUPERESTRUCTURA Y ESCALERAS (ESTRUCTURA METALICA). INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES",null,"BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA  DE 60X90 CALIBRE 2",null,"GEOMALLA FORTGRID BX-25","LIMATON 6.00 M","CICLO-PARQUEADERO M100","PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE NEGRO PARA DEMARCACION - PINTUTRAFICO","POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG",null,null,null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS",null,null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 5° Y 22 1/2°  L= 0.45m x 0.45m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar)","TUBO  EMT 2`` MAS UNIÓN","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10`` (25cm)","TECNICO ELECTRICO","PIEDRA COLOR ROJO OCRE D= 2\"","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=12`` RDE 21","LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 300 e= 6mm. SUMINISTRO E INSTALACION","TUBERIA CONDUIT PVC D=1\"","DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL","LAJA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm","DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt ESPACIADO 0.4mt, E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS","MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280"]
[null,"ESTRUCTURAS EN ACERO","CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR","MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm","GRUPO ELECTRÓGENO, TRIFASICO, 440V, 60HZ DE 50 KVA, CON TANQUE DE DIARIO. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EQUIPADO ( RED NORMAL - PLANTA -UPS). INCLUYE ADECUACIÓNES DE OBRA CIVIL Y ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS. (Incluye suministro e instala",null,null,"PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10 cm DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN","MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 (Asf 80-100 INV-02)","PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)","BREAKER 3x20 A",null,"CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)",null,null,"CBR INALTERADO SIN INMERSION","EQUIPO DE PINTURA PARA ESMALTE ALQUIDICO","RECICLADORA PROPULSADA","ESTRUCTURA PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA CON SOPORTE EN TUBO DE 4\" CON CERCHA EN TUBO DE 1 1/2\" TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON PAPEL REFLECTIVO. SUMINISTRO E INSTALACION",null,"BOQUILLA CON LATEX",null,"GEOMALLA FORTGRID BX-60","LIMATON 7.00 M","CICLO-PARQUEADERO M101","PINTURA ANTICORROSIVA GRIS C/CATALIZADOR","POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO 30\" CON ESPIGO Y CAMPANA. REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, ANGULO ENTRE 67 1/2° Y 90° l= 1.40m x 1.40m. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI.","ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar)","TUBO  EMT 3``  MAS UNIÓN","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12`` (30cm)",null,"PIEDRA DE RIO MONA D= 10cm","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=2`` RDE 21","LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 350 e= 6mm. SUMINISTRO E INSTALACION","TUBERIA CONDUIT PVC D=2\"","DISOLVENTE EPOXICO","PISO MEZCLADO EN CAUCHO BICAPA e= 3.0cm","ESTOPEROL 10 cm x 3 cm","MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"]
[null,"EXÁMEMES MÉDICOS","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX10``","MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm","LAVAESCOBAS 40X40 EN GRANO PULIDO",null,null,"ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 (Asf 80-100 INV-02)","PISO CAUCHO TIPO EMEFLEX","CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0",null,"CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)",null,null,"CBR SUELOS COHESIVOS (METODO II)","EQUIPO DE SOLDADURA","RETROCARGADOR","FABRICACIÓN DE ÁNGULO DE 1 1/2`` X 1/8`` DE ESPESOR, LA MEDIDA DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, 30 CMS DE ALTURA, PINTADA EN NEGRO POLIURETANO.",null,"BOTA CAUCHO ARGYLL SUPER SAFETY CINTA AMARILLA PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO",null,"GEOMALLA FORTGRID UX-100","LIMATON 8.00 M","DOTACION BARRA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD (SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA BASE ACEITE PINTULUX BLANCO","POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar)","TUBO EMT 3`` (3M)","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14`` (35cm)",null,"PIEDRA PARA JARDIN, COLOR CUARZO CREMA Y NEGRO D= 1/2\"","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=3`` RDE 21","LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400 e= 7.5mm. SUMINISTRO E INSTALACION","TUBO PVC DB 6``","DISOLVENTE URETANO","SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ARQUITECTONICO PREFABRICADO EN CONCRETO","HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO","MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)"]
[null,"FERRETERIA Y OTROS","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX12``","MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm","MESÓN ACERO INOXIDABLE 212X52 CM, INCLUYE POSUELO",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor","MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 (Asf 80-100 INV-02)","PISO PIZARRA NEGRA NATURAL DE 40x40 CM2","CABLE COAXIAL RG-6",null,"CONCRETO MR41 (280 Kg/cm2)",null,null,"CBR SUELOS GRANULARES (METODO I)","EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMPERIOS","RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","GALVANIZADO EN CALIENTE",null,"BOTA CUERO LISA AMARILLA DIELECTRICA CON PUNTERA DE ACERO 14000 VOLTIOS",null,"GEOMALLA FORTGRID UX-165","LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA BASE AGUA","POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 16\" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25m x 1.25m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar)","TUBO GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16`` (40cm)",null,"RAJON","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4`` RDE 21","LINEA TEXTIL PARA ALCANTARILLADO DN 400 e= 9mm. SUMINISTRO E INSTALACION",null,"EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)",null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.12m (con Microesf.)","MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (SF)"]
[null,"FORMALETAS","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX2``","MALLA PARA GAVION DE 2X1X1MT","MESÓN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE POZUELO",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)","MEZCLA MDC-1 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)","PLACA ROYAL VETA 20x40x4cm","CABLE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG",null,"CONCRETO MR-41 ACELERADO A 3 DIAS",null,null,"CD - SUELOS COHESIVOS CONSOLIDADO NO DRENADO CU (TRES PUNTOS)","EQUIPO DE SOLDADURA 300 AMPERIOS","TERMINADORA DE ASFALTO","LAC 9 x 1200 x 2400mm G36",null,"BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO",null,"GEOMALLA TENSAR BX 1100","PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04","DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR","POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.65mx0.65m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","ACOPLE GRP DN 2500 PN1","UNIÓN EMT 1 1/4``","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18`` (45cm)",null,"RECEBO COMUN","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6`` RDE 21","SIFON 180° D= 2\"",null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=1/4\" (6MM)",null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.15m (con Microesf.)","MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m"]
[null,"GEOSINTETICOS","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX3``",null,"MESÓN EN GRANITO JASPE  E=4CM",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","MEZCLA MDC-2 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)","PLACA ROYAL VETA 40x40x4cm","CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG",null,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)",null,null,"CD - SUELOS COHESIVOS NO CONSOLIDADO NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)","EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CRUCES FERREOS","VIBRADOR TIPO AGUJA","LAMINA 4 x 8 CAL. 18 C.R.",null,"BOTIQUIN",null,"GEOMALLA TENSAR BX 1200","PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04","DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS - SEGUN ESPECIFICACION IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA DE ESMALTE","POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 20\" ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.35m x 0.35m CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. INCL UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, MORTERO PARA UNION. (NO INCL MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO=150 PSI","ACOPLE GRP DN 2600 PN1","UNIÓN EMT 2``","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20`` (50cm)",null,"SUBBASE GRANULAR B-200","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8`` RDE 21","TAPON DE PRUEBA 1 1/2``",null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)",null,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.12m (con Microesf.)","MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"]
[null,"MADERAS","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX4``",null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","MEZCLA MDC-3 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)","PLACA ROYAL VETA 40x60x4cm","CABLE COBRE No. 4/0 THHN",null,"CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2)",null,null,"CLORUROS","EQUIPO MANUAL PARA APLICACIÓN DE TERMOPLÁSTICO","VIBROCOMPACTADOR","LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3mm 2m x 1m",null,"BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM",null,"GEOMALLA TENSAR FIBRA DE VIDRIO GLASGRID 8511","PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04","DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO","POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 22 1/2° Y 45° L= 0.80m x 0.80m","ACOPLE GRP DN 350 PN1","UNIÓN EMT 3``","TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24``(60cm)",null,"SUBBASE GRANULAR B-400","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=10`` RDE 21","TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2\"",null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=5/8\" (16MM)",null,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.15m (con Microesf.)","MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276"]
[null,"MOBILIARIO URBANO","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX6``",null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm)",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2",null,"PLACA SINU VETA (100x50cm) E= 2cm","CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG",null,"CONCRETO MR45 FAST TRACK",null,null,"COLIFORMES FECALES","EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","VIBROCOMPACTADOR PATECABRA","LAMINA ALFAJOR CALIBRE 6mm 3m x 1m",null,"CABLES POSTENSADOS(INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)",null,"GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye suministro e instalación)","PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04","JUEGO MURO DESLIZADERO IDRD - NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA ELECTRÓSTATICA","POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 45° Y 67 1/2°  L= 1.20m x 1.20m. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA UNION. (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO = 300 PSI","ACOPLE GRP DN 450 PN1",null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6`` (15cm)",null,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=12`` RDE 21","TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4\"",null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=7/8\" (22MM)",null,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES","MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB"]
[null,"PINTURAS","CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``",null,"METALMECÁNICA (PARA PEDESTAL)",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR  (Incluye 20 unidades por M2",null,"PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2","CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO",null,"CONCRETO MR50 (420 Kg/cm2)",null,null,"COLIFORMES TOTALES","EQUIPO OXICORTE","VOLQUETA 6m3","LAMINA GALVANIZADA",null,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR",null,"GEOTEXTIL NT 1600","POSTE ROLLIZO","JUEGO RUEDA GIRO SENCILLO IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN","PINTURA EN ACEITE","POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG",null,null,null,null,null,null,"CODO EN ACERO D= 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO ENTRE 6° Y 22 1/2° L= 0.45m x 0.45m","ACOPLE GRP DN 550 PN1",null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8`` (20cm)",null,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2 1/2`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)",null,"IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETOS/MORTEROS",null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB"]
[null,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO","CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX10``",null,"METALMECÁNICA (PARA TABLERO)",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2",null,"SARDINEL ALTO RAMPA A86","CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG",null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)",null,null,"COLOR","EQUIPO PARA APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN)",null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)",null,"CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA",null,"GEOTEXTIL NT 1800","REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","JUEGO TAPETE GATEADOR IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA EN VINILO PARA PUENTE PEATONAL","POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG",null,null,null,null,null,null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE 30\" REVESTIDO INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIORMENTE CON PINTURA ANTICORROSIVA. INST EN FABRICA SOBRE YOBO CCP O ACCESORIO. L= 0.20m. NO INCLUYE EL TUBO SOBRE EL CUAL VA INSTALADO. PRESION 150 PSI","ACOPLE GRP DN 650 PN1",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24`` (60cm)",null,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)",null,"IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC",null,"PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.","MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)"]
[null,"POZOS Y COMPONENTES","CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX12``",null,"MODELOS GRO WALL POR METRO 68X22X20 CON 3 CAVIDADES INSTALACIÓN ANCLADO SOBRE LA PARED, 7 UNIDADES POR M2",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor)",null,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)","CABLE DE COBRE AISLADO No. 8",null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 4000 PSI",null,null,"COLOR MAS OSCURO PERMISIBLE","HERRAMIENTA MENOR",null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (4x8)",null,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA (2.4MT)",null,"GEOTEXTIL NT 2000","REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04","MODULO DE INFORMACION EN ACERO INOXIDABLE M-145 - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA EN VINILO TIPO 1","POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG",null,null,null,null,null,null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 16\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","ACOPLE GRP DN 750 PN1",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27`` (70cm)",null,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=3`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)",null,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA",null,"POLISOMBRA 47% (4x100m)","MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (SF)"]
[null,"SOLDADURA Y PEGANTES","CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX3``",null,"MODULO SCREEN  PANEL EDGE, 500X500MM EN ALUZINC 0.8MM CON ACABADO ACABADO LISO",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",null,"SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)","CABLE DE COBRE AISLADO No.10",null,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)",null,null,"COMPACTACION HARVARD MINIATURA","HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN",null,"LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (1.22m x 2.44m)",null,"CANECA PLÁSTICA NEGRADE 55 GALONES CON TAPA PLANA",null,"GEOTEXTIL NT 2500","REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04","MODULO DE PANEL PUBLICITARIO EN ACERO INOXIDABLE M-160 - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA EPOXICA","POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG",null,null,null,null,null,null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 20\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","ACOPLE GRP DN 850 PN1",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32`` (80cm)",null,"SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)",null,"INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA ACEROS DE REFUERZO",null,"POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA","PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL)"]
[null,"SUMIDEROS Y COMPONENTES","CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX4``",null,"MUEBLE BAJO COCINETA",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO  H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor",null,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)","CABLE DE COBRE AISLADO No.12",null,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)",null,null,"COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO","MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB",null,"LAMINA HOT ROLLED 4.5mm x 1200mm x 2400mm",null,"CAOLÍN",null,"GEOTEXTIL NT 3000","REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04","MODULO DE SERVICIO M-141 EN ACERO INOXIDABLE - SUMINISTRO E INSTALACION","PINTURA PARA ALUMINIO","POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG",null,null,null,null,null,null,"ESPIGO LISO PARA CINTURON DE CIERRE EN ACERO D= 24\", ENSAMBLADO EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO","CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36`` (90cm)",null,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=200MM (EN ROLLO CON FILTRO)",null,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm",null,"POSTE DE REFERENCIA SI-04","TAPA PARA CAJA CS-274"]
[null,"TRANSPORTES Y ACARREOS","CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6``",null,"MUEBLE SUP.MADECOR LISO",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)",null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","CABLE DE COBRE AISLADO No.2",null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)",null,null,"COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO","MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)",null,"LAMINA HR A-36",null,"CARETA PARA SOLDAR INTELIGENTE AUTOMATICA CON LENTE FOTOSENSIBLE",null,"GEOTEXTIL NT 4000","TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025","PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (INSTALADO)","PINTURA PINTUCOAT ALUMINIO C/CATALIZADOR","POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG",null,null,null,null,null,null,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 16\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=40`` (100cm)",null,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=200MM (TUBO SIN FILTRO)",null,"MANTO 2MM (DOS CAPAS)",null,"REFLECTIVO AMARILLO LIMÓN TIPO VIII-XI","TAPA PARA CAJA CS-275"]
[null,"TUBERIA ACERO AL CARBON","CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX8``",null,"PANEL FACHADA FLOTANTE. INCLUYE FIJACIONES Y SUBESTRUCTURA",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",null,"SELLANTE PARA PISO","CABLE DE COBRE AISLADO No.4",null,"GROUTING DE ALTA RESISTENCIA",null,null,"COMPACTACION PROCTOR STANDAR","MOTOBOMBA CENTRIFUGA BARMESA IB11/2-3-2 HP 3 PH3  VOLT220/440, RPM 3600, SUCCXDESC 2`` X 1 1/2``.",null,"MONTAJE LÍNEA DE VIDA",null,"CARNAZA PARA LIMPIAR PISO (BOLSA 5KG)",null,"GEOTEXTIL NT 5000","TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025","POSTE HISTORICO M131 H=5m","PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR)","POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG",null,null,null,null,null,null,"JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION  BRIDADA D= 20\". PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44`` (110cm)",null,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=10`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)",null,"MANTO 3MM ANTIRAIZ",null,"REFLECTIVO TIPO 1 (Grado Ingenieria)","TAPA PARA CAJA CS-276 (2 TAPAS)"]
[null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX10``",null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",null,"TOPELLANTAS (500x200x150mm)","CABLE DE COBRE AISLADO No.6",null,"LECHADA PARA PISOS",null,null,"COMPRESION EN PROBETAS DE MORTERO (9 probetas)","MOTOBOMBA CENTRIFUGA HIDROMAC 2.1X4X11A HP7.5, PH3, VOLT 220/440, RPM 1800, SUCCXDESC 4``X2 1/2``.",null,"OXIGENO",null,"CARRETILLA  RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY",null,"GEOTEXTIL NT 6000","TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025","POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO DOBLE","POLIURETANO GRIS CON ACTIVADOR","POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG",null,null,null,null,null,null,"NIPLE EN ACERO 24\" CON ESPIGO O CAMPANA Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT EN MORTERO DE CEMENTO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA. L= 2.30m. PRESION 150 PSI","CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=48`` (120cm)",null,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=12`` RDE 21","TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO)",null,"MORTERO DE REPARACIÓN",null,"RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCLUYE PERNOS)","TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO"]
[null,"TUBERIA DE ACERO","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX12``",null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm",null,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor",null,"TRAVIESAS EN CONCRETO","CABLE DE COBRE AISLADO No.8",null,"MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO",null,null,"COMPRESIÓN IN CONFINADA (TABLA, CURVA ESF - DEF., HÚMEDAD, PESO UNITARIO Y PREPARACIÓN DE MUESTRA)","MOTOBOMBA CENTRIFUGA HIDROMAC 4X4X7A HP3, PH3, VOLT 220/440, RPM 1800, SUCCXDESC 4``X4``.",null,"PERFIL PTS 1-1/2`` X  1-1/2``",null,"CARTUCHO VAPORES ORGANICOS",null,"GEOTEXTIL NT 7000","TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO SENCILLO","SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)",null,null,null,null,null,null,"REDUCCION EN ACERO 30\" x 24\" CON ESPIGO 30\" Y CAMPANA 24\" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.62m. PRESION 150 PSI.","CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=52`` (130cm)",null,"TRITURADO 1-1/2\"","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2 1/2`` RDE 21","TUBERIA PVC SANITARIA 3`` (6M)",null,"PARARRAYO POLIMERICO 12 KV",null,"RETIRO SEÑAL VERTICAL BANDERA SITP"]
[null,"TUBERIA GRP","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX14``",null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 75cm",null,null,"SUMINISTRPO CONSTRUCCIO E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL. INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIENTE ELEMENTOS PARA SOPORTE Y SUJECION DEJARDIN, SACOS Y/O CANGUROS PARA SIEMBRA DE JARDIN VERTICAL. MATERIAL VEGETAL . DISEÑO PAISAJISTICO Y",null,"ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM","CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM",null,"MORTERO 1500 PSI (105 Kg/cm2)",null,null,"COMPRESION INCONFINADA","MOTOBOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO CP620 HP1, PH3, VOLT 220/440 , RPM 3600, SUCCXDESC 1`` X 1``",null,"PERFILES C",null,"CASCO DE SEGURIDAD BLANCO VERSATILES DIELECTRICO EN POLIPROPILENO CON SISTEMA DE AJUSTE RATCHET 4 AP",null,"GEOTEXTIL REPAV 400","TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02","PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91","SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)",null,null,null,null,null,null,"SALIDA NORMAL EN ACERO 1\" CON EXTREMOS ROSCADOS. REVESTIMIENTO INT Y EXT EN PINTURA EPOXICA L=0.15mINST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO 24\". PRESION 150 PSI. SALIDA PARA MACROMEDIDOR.","CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56`` (140cm)",null,"TRITURADO 3/4\"","CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2`` RDE 21","TUBERIA PVC SANITARIA 8``",null,"RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO",null,"SEÑAL BANDERA SITP (INCL ART. GRAFICAS) H=0.15MT"]
[null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX16``",null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA TABLERO",null,null,"TIERRA NEGRA",null,null,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C",null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)",null,null,"COMPRESION TRIAXIAL CICLICO","MOTOBOMBA LÁPICERO MOTOR TRIFÁSICO DE 1.5HP CON DESCARGA DE 2``, 110/220V, 3.500RPM",null,"PERNO DE 1/2``x 6 (150mm) PARA BRIDAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA - TORNILLERIA Y TUERCAS ASTM A-325 TIPO 1 GALVANIZADA EN CALIENTE.",null,"CENIZA",null,"GEOTEXTIL REPAV 450","TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02","PROTECTOR DE ARBOL M90","SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)",null,null,null,null,null,null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 12\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.50m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO D= 16\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA A SER INSTALADA. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60`` (150cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=3`` RDE 21","TUBERIA PVC SANITARIA D=2\"",null,"RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS",null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m"]
[null,"TUBERIAS DE CONCRETO","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX18``",null,"PORTA VOLANTES O CASILLERO",null,null,"YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR",null,null,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C",null,"MORTERO 2500 PSI (175 Kg/cm2)",null,null,"COMPRESION TRIAXIAL CONSOLIDADO DRENADO","MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2\" O 3\"",null,"PERNO DE 3/8``X2 1/4``",null,"CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM",null,"GEOTEXTIL T 1050","TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO (PINTADO)",null,null,null,null,null,null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 16\" INSTALADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP d= 24\" CON EXTREMO BRIDADO","CAMARA GRP 2000 * 2000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=64`` (160cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4`` RDE 21","TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"",null,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN",null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m"]
[null,"SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX2``",null,"PUERTA BATIENTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.20X2.10) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362+ MARCO",null,null,null,null,null,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C",null,"MORTERO 3000 PSI (210 Kg/cm2)",null,null,"COMPRESION TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO","MOTOSIERRA",null,"PERNOS Ø 1/2\" x 2 1/2\"",null,"CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250",null,"GEOTEXTIL T 1400","TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.","POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)",null,null,null,null,null,null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 3\" EMSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO CCP O ACCESORO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO","CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=68`` (170cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6`` RDE 21","TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\"",null,"RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD",null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m"]
[null,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX20``",null,"PUERTA DE INGRESO, CON TALENQUERA DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO.",null,null,null,null,null,"CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14",null,"MORTERO 3500 PSI (245 Kg/cm2)",null,null,"COMPRESIÓN TRIAXIAL EN SUELOS ARENOSOS CONSOLIDADO DRENADO","PISTOLA PARA CHORRO ARENA CON MANGUERA",null,"PERNOS Ø 1/2\" x 2\"",null,"CINTA FIBRA DE VIDRIO 90M",null,"GEOTEXTIL T 1700","VARA DE 3cmX3cm",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO",null,null,null,null,null,null,"SALIDA NORMAL EN ACERO D= 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPOXICA L=0.15m INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORO HASTA D= 12\". NO INCL. VALOR DEL TUBO SOBRE EL CUAL VA A SE INST. NI ESPARRAGOS, TUERCAS, EMPAQUE.","CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=72`` (180cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8`` RDE 21","TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=6\"",null,"RETARDADOR DE EVAPORACION PARA PISOS Y PAVIMENTOS",null,"SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m"]
[null,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3``",null,"PUERTA DE SEGURIDAD EN PERFILERIA METALICA",null,null,null,null,null,"CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE",null,"MORTERO 4000 PSI (280 Kg/cm2)",null,null,"COMPRESION TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO","PLANTA ELECTRICA 4KW",null,"PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINA ALFAJOR DE 1/8``, ÁNGULO DE 1 1/2`` Y ESPESOR 1/8``; MEDIDAS 1,50 ML X 1,50 ML, CON PASAMANOS EN DOS DE SUS LADOS EN TUBERÍA SIN COSTURA DE 1``, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD PARA TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS. PINTADA EN NEGRO",null,"CINTA MÉTRICA DE 30 MT",null,"GEOTEXTIL T 2100","VARA DE CLAVO 3.00 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBA SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO",null,null,null,null,null,null,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 6\" CON EXTR. BRIDADO. REV. INTER. PINTURA EPOXICA Y EXT. MORTERO DE CEMENTO. L= 0.75m. INST. FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 24\". FABRIC. A PARTIR TUBO SCHEDULE 40 ASTM A 53/BRIDA AWWA C-207 CL.D. PRESION 150PSI. SALIDA PURGA","CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=80`` (200cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=10`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")",null,"SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO",null,"SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE"]
[null,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX4``",null,"PUERTA DE SERVICIO EN INGRESO A LA ESTACIÓN (SISTEMA DE TORNIQUETES)",null,null,null,null,null,"CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE",null,"PLACA EN CONCRETO PREFABRICADA DE E=0,08M",null,null,"CONDUCTIVIDAD","PULIDORA MANUAL ELECTRICA",null,"PLATINA DE 1 1/2\" x 1/4\"",null,"CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4\" PELIGO CALIBRE 3.5",null,"GEOTEXTIL T 2400","VARA DE CLAVO 6.00 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 6\" CON EXTREMO BRIDADO. REV. INTER. EN PINTURA EPOXICA Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 0.85m. INST. EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 30\". FABRICADA A PARTIR TUBO SCHEDULE 40 ASTM A 53/BRIDA AWWA C-207 CL.D. PRESION 150 PSI","CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESORIOS.",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=86`` (215cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")",null,"SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)",null,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.15 NO INCL CENEFA"]
[null,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX6``",null,"PUERTA ELECTRICA DE ACCESO A LA ESTACIÓN CON MARCO EN ACERO PINTADO COLOR ALUMINIO",null,null,null,null,null,"CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE",null,null,null,null,"CONSOLIDACION DOBLE CARGA","RANA",null,"PLATINA DE 2`` X 3/8``",null,"CINTA TEFLON",null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-30","VARA DE CORREDOR 3.0 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"SALIDA TANGENCIAL EN ACERO 8\" CON EXTREMO BRIDADO, REVESTIMIENTO INT. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO L=0.75m. INST EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCES. 24\". PRESION 150 PSI. SALIDA PARA PURGA","TRANSPORTE TUBERIA GRP",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=92`` (230cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2 1/2`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")",null,"SELLALON - FONDO DE JUNTA, ESPUMA DE POLIETILENO DE Ø=½`` MM. ROLLO X 25 M.",null,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA"]
[null,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS","CODO HD EXTREMO LISO 45ºX8``",null,"PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10MM Y MARCO EN ALUMINIO (5.00X2.60)",null,null,null,null,null,"CABLE No.14",null,null,null,null,"CONSOLIDACION LENTA CON DESCARGA","REGLA VIBRATORIA A GASOLINA",null,"PLATINA METALICA",null,"COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO - OCRE (4 Kg/m2)",null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-40","VARA DE CORREDOR 4.0 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA EN ACERO D=4\" SOBRE TUBO CCP O ACCESORIO DE D= 24\" CON EXTREMO BRIDADO ENSAMBLADA EN FABRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO. NO INCL. EL VALOR DEL ELEMENTO SOBRE EL CUAL VA INSTALADA, REVESTIMIENTOS INT. Y EXT. EN PINTURA EPOXICA","TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24`` (60cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2\"  RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")",null,"SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO",null,"SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 NO INCL CENEFA"]
[null,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES","CODO HD EXTREMO LISO 90ºX10``",null,"PUERTA PIVOTANTE EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.20MX2,10M + MARCO",null,null,null,null,null,"CABLE No.2",null,null,null,null,"CONSOLIDACION RAPIDA","SIERRA ELECTRICA PARA ALUMINIO",null,"PLATINA METALICA DE 1/8\" x 10cm x 2.8cm",null,"CORTASOL TIPO PANEL 84R ESTRUCTURA SL2 LISO. INCLUYE FIJACIONES Y SUBESTRUCTURA",null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-60","VARA DE CORREDOR 5.0 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION",null,null,null,null,null,null,null,"TEE EN ACERO 24\"x12\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00mx0.50m. NORMA AWWA C 200. PRESION 150 PSI. NO INCL ESPARRAGOS, TUERCAS NI EMPAQUE","TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=27`` (70cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=3`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")",null,"SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300 CC)",null,"SEÑALETICA SITP 12-20 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA"]
[null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN","CODO HD EXTREMO LISO 90ºX12``",null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (0.80X2.10) PERFIL ALN-362 + MARCO",null,null,null,null,null,"CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE",null,null,null,null,"CONTENIDO DE ASFALTO","TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"",null,"SUMINISTRO FABRICACION GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA SSPC SP6, IMPRIMANTE EPOXICO",null,"DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS (0.2 Kg/m2)",null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-90","VARA DE CORREDOR 6.0 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA Y BRIDA CIEGA EN DERIVACION, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.50mx0.60m. NORMA AWWA C 207. PRESION 150 PSI.INCL ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE","TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32`` (80cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400MM (16\")",null,"TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR 4/0  15 KV",null,"SEÑALETICA SITP 12-20 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA"]
[null,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES","CODO HD EXTREMO LISO 90ºX14``",null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (1.00X2.10) PERFIL ALN-362 + MARCO",null,null,null,null,null,"CABLE No.4",null,null,null,null,"CONTENIDO DE ASFALTO EN MEZCLAS","TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR",null,"TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 6mm",null,"DISCO ABRASIVO DESGASTE METAL 7 X 1/4\"",null,"GEOTEXTIL TR 4000","VARA DE CORREDOR 7.0 M",null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE",null,null,null,null,null,null,null,"TEE EN ACERO 24\"x24\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN RAMA PRINCIPAL Y BRIDA, CON REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.50mx0.60m. NORMA AWWA C 200. PRESION 150 PSI.NO INCL ESPARRAGOS, TUERCAS NI EMPAQUE","TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36`` (90cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.15 NO INCL CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX16``",null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (2.50X2.10) ALA DOBLE, PERFIL ALN-362  + MARCO",null,null,null,null,null,"CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE",null,null,null,null,"CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA (COLORIMETRIA)","TRONZADORA",null,"TORNILLO 7X7/16",null,"DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8\"",null,"MANTO BIOLOGICO BIOTEX",null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION",null,null,null,null,null,null,null,"TEE EN ACERO D= 16\" x 16\" CON EXTREMOS LISOS PARA CINTURON DE CIERRE L= 1.30m x 0.50m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE) REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40`` (100cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8`` RDE 21","TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.75 INC CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX18``",null,"PUERTA PIVOTANTE PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO (3.95X2.10) PERFIL ALN-362",null,null,null,null,null,"CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE",null,null,null,null,"CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR IGNICION","VIBRADOR TIPO PULIDORA",null,"TORNILLO GRABBER 6X1``",null,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm",null,"NEOPRENO REFORZADO (doble refuerzo)",null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"TEE EN ACERO D= 20\" x 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA-BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y EMPAQUE PARA UNION BRIDADA EN LA DERIVACION L= 1.30m x 0.60m (NO INCLUYE MATERIALES DE ANCLAJE). PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44`` (110cm)",null,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 TI11.25° D=2 1/2`` RDE 2","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 3-5 RUTAS H=3.75 NO INCL CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX2``",null,"PUERTA VIDRIERA PIVOTANTE (1.00X2.10)",null,null,null,null,null,"CABLE POLARIZADO 2 x 14\"",null,null,null,null,"CONTENIDO DE SULFATOS EXPRESADO COMO SO4 % MAXIMO PARA AGREGADOS",null,null,"TORNILLOS 3/4\"",null,"DISPENSADOR DE JABON",null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"TEE EN ACERO PARA BOCA DE ACCESO D= 24\" x D= 20\" CON ESPIGO Y CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL Y BRIDA CIEGA Y UN JUEGO DE ESPARRAGOS, TUERCA Y EMPAQUE EN LA DERIVACION","TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=48`` (120cm)",null,null,"CODO PVC 45° D= 1 1/2\"","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\"",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 6-8 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX20``",null,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 0,90MX2,10M",null,null,null,null,null,"CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES",null,null,null,null,"CORTE DIRECTO MATERIAL ARENOSO",null,null,"TORON DE TENSIONAMIENTO DE 5/8``",null,"ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES",null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA, \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\", \"OTROS DESTINOS\" (185Ccm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERÍA ACERO INOXIDABLE REF 304 X 2``","TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=52`` (130cm)",null,null,"COLLAR DERIVACION 4\" x 1/2\"","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\"",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 6-8 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX3``",null,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.00MX2,10M",null,null,null,null,null,"CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6",null,null,null,null,"DBO5",null,null,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 25mm) ESPESOR 2mm (TUBERIA DE 2\" x 1\" CAL. 18)",null,"ESPEJO FLOTADO BISELADO",null,null,null,null,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CCP 30\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REVESTIMIENTO INT Y RECUBRIMIENTO EXT EN MORTERO DE CEMENTO, UNIONES ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMA NTC 747 Y AWWA C-303. PRESION 150 PSI. LONGITUDES UNIATRIAS ESTANDAR 10m","TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=56`` (140cm)",null,null,"COLLAR DERIVACION 6\" x 1/2\"","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\"",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 9-11 RUTAS H=3.60 NO INCL CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX4``",null,"PUERTA Y MARCO EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 DOBLADA, 1.10MX2,10M  + MARCO",null,null,null,null,null,"CABLE UTP CATEGORIA 6A",null,null,null,null,"DENSIDAD EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO Y LA ARENA (EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. NO INCLUYE TRANSPORTE)",null,null,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESOR 2mm",null,"EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO",null,null,null,null,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CCP D= 12\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, REBESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MRTERO DE CEMENTO. INCL. UNIONES, ESPIGO CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. NORMAS NTC 747 Y AWWA C-303","TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=60`` (150cm)",null,null,"COLLARIN D=1 1/2\"","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\"",null,null,null,"SEÑALETICA SITP 9-11 RUTAS H=3.75 INCL CENEFA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX6``",null,"PUERTAS VIDRIERAS PIVOTANTE (3.00X2.10)",null,null,null,null,null,"CABLE, SUMINISTRO",null,null,null,null,"DENSIDAD EN TERRENO (CONO Y ARENA)",null,null,"TUERCA PARA TORNILLO DE 3/4\" NC GRADO 5",null,"EXTINTOR x 5LB",null,null,null,null,"TERMOPLASTICO",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CCP D= 16\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=64`` (160cm)",null,null,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE  DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\"",null,null,null,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA"]
[null,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX8``",null,"SCREEN PANEL N",null,null,null,null,null,"CAJA DE FUERZA",null,null,null,null,"DESGASTE EN MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACIO",null,null,"TUERCAS 5/8\"",null,"FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADOR 9018 90181 90182 9016 90192",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CCP D= 20\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=68`` (170cm)",null,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\"",null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m)"]
[null,null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX2``",null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)",null,null,null,null,null,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 X 30 CM",null,null,null,null,"DESGASTE EN MAQUINA DE LOS ANGELES (SIN TRITURACIO",null,null,"VIGAS IPE  ",null,"FUNGIBLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CCP D= 24\" TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA","TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mmPRESION)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=72`` (180cm)",null,null,"MATERIALES HIDRÁULICOS VARIOS (CODOS, PEGANTE, LIMPIADOR, TAPON, TEE, MANGUERA, ADAPTADOR)","TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 2``",null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16"]
[null,null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX3``",null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 75cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)",null,null,null,null,null,"CAJA DE INTERRUPTOR",null,null,null,null,"DETECCIÓN DE REFUERZO CON PS20",null,null,null,null,"GRANO Nº1 BLANCO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION DE DESMONTAJE D= 16\" TIPO BRIDA - BRIDA (RIGIDA) REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA L= 0.30m. PRESION DE TRABAJO = 150 PSI","TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=80`` (200cm)",null,null,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\"","TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 3``",null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA PARA PAGO. INCLUYE VENTANAS PUNTO DE PAGO (VENTANA FIJA MONTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm V-2 CUERPO DE 1.0mx0.36m); MESON EN ACERO DE 0.43mx2.56m, CAL. 18  4\"x8\" SATINADO. SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE"]
[null,null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX4``",null,"SCREEN PARA TABLERO",null,null,null,null,null,"CAJA DE PASO DE 40cm x 40cm x 20cm METALICA",null,null,null,null,"DETECCION DE REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (Lectura por elemento)",null,null,null,null,"GRIFERIA  PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION DE DESMONTAJE EN ACERO 24\" TIPO BRIDA-BRIDA (RIGIDA). REVESTIDA CON PINTURA EPOXICA. INCL DOS EMPAQUES PARA UNION BRIDA FABRICADOS A PARTIR DE LAMINA NON ASBESTO e= 1/8\" L=0.30m. PRESION 150 PSI","TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=86`` (215cm)",null,null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.","TUBO CERRAMIENTO  NEGRO 1/2\" 19.mm",null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO"]
[null,null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX6``",null,"SET BILLETERO",null,null,null,null,null,"CAJA DE PASO METALICA DE 25cm x 25cm x 10cm",null,null,null,null,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (LECTURA POR ELEMENTO)",null,null,null,null,"GRIFERÍA LAVAPLATOS SIRENA SENCILLO MESÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=92`` (230cm)",null,null,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.","TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2\" 1.9mm",null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12mt, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE INTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA, CONSOLA DE CONTRO"]
[null,null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX8``",null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN ILIMANÍ",null,null,null,null,null,"CAJA DE PASO METALICA DE 30cm x 30cm x 10cm",null,null,null,null,"DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)",null,null,null,null,"GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PUSH, GRIVAL O SIMILAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=24`` (60cm)",null,null,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1 1/2 A 1 1/4\" (BUJE SOLDADO)","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")",null,null,null,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS"]
[null,null,"COLLAR DE DERIVACIÓN 3\" x 1/2\"",null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN JUAN PABLO II",null,null,null,null,null,"CAJA EMP.GALV.RECT.4``X4``",null,null,null,null,"DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRETO. INCLUYE EXTRACCION CORTE, ENSAYO Y RELLENO DE ELEMENTOS",null,null,null,null,"GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE)",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27`` (70cm)",null,null,"REDUCCION PVC E.L.  D= 1\" A 3/4","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")",null,null,null,"TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL"]
[null,null,"COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UM 75X12.70MM",null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN MANITAS",null,null,null,null,null,"CAJA GALVANIZADA 2400",null,null,null,null,"DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO, INCLUYE EXTRACCIÓN, CORTE, ENSAYO Y RELLENO DE ELEMENTOS.",null,null,null,null,"GUANTE CARNAZA SOLDADOR REFORZADO LARGO 16\" CONTRA CHISPAS COSTURA KEVLAR KODIAK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32`` (80cm)",null,null,"REDUCCION PVC E.L. D= 3/4\" A 1/2\" (BUJE SOLDADO)","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")",null,null,null,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL"]
[null,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3`` TIPO MILAN",null,"SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN TUNAL",null,null,null,null,null,"CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE",null,null,null,null,"DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE: MÉTODO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS COHESIVOS CONSOLIDADO DRENADO CD (TRES PUNTOS)",null,null,null,null,"GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 LARGO 41CM TALLA 9",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36`` (90cm)",null,null,"REDUCCION PVC E.L. D=1 1/4\" A 1\" (BUJE SOLDADO)","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")",null,null,null,"TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m"]
[null,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO POSTE",null,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON :  2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON  TRANSFORMADORES SECOS DE 1600 KVA, 11.4KV - 440V Y UNA CELDA DE MEDIA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR DE 150 KVA,  CELDA DE REMONTE ,  1 CELDA CON SECCIONADORES DOBLE TIRO AISLADOS EN SF6,   3 CEL",null,null,null,null,null,"CAJA GALVANIZADA 5800 CL. 20",null,null,null,null,"DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD",null,null,null,null,"GUANTE CUERO DE CERDO TIPO INGENIERO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40`` (100cm)",null,null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x2 1/2\"","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")",null,null,null,"TACHON PLASTICO O CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA, COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ESTRUCTURA DE REFUERZO Y CON ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO L=40.5cm x 15cm x 8.5cm"]
[null,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO TRAFICO",null,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 150 KVA, 11.4 KV - 440 V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES;",null,null,null,null,null,"CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES",null,null,null,null,"DIAGNOSTICO DE EVALUACION SUPERFICIAL. LEVANTAMIENTO DE FALLAS - SEGMENTO DE 50 A 100 METROS PAVIMENTO RIGIDO",null,null,null,null,"GUANTE EN VAQUETA Y LONA TRABAJO PESADO ALTA DURACION Y COMODIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44`` (110cm)",null,null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x2\"","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")",null,null,null,"TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)"]
[null,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO POSTE",null,"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON: 1 CELDA CON TRANSFORMADOR SECO DE 225 KVA, 11.4 KV - 440V ,  1 CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN EN SF6,   CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN  A 440 V CON CONTADOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIONAL Y ANALIZADOR DE REDES; C",null,null,null,null,null,"CAJA PARA 4 MEDIDORES CON BARRAJE TRIFASICO 20KVA",null,null,null,null,"DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO",null,null,null,null,"GUANTE NEOPRENO 12\" LARGO RESISTENTE QUIMICOS ACEITES ACIDOS CAUSTICOS ALCOHOLES SOLVENTES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=48`` (120cm)",null,null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x3\"","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")",null,null,null,"VALLA DE 3.0 M X 6.0 M CON ESTRUCTURA METÁLICA"]
[null,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO TRAFICO",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAPACIDAD: (700-800) KG. DIMENSIONES: 1200MM X1200 MM. PUERTA DE 90CM, RECORRIDO MAX 15M; 2 PARADAS. PARA TRABAJO PESADO CON DOBLE MOTORIZACIÓN.SIN CUARTO DE MÁQUI",null,null,null,null,null,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\"",null,null,null,null,"DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL.(Incluye relación Estabilidad/Flujo)  ",null,null,null,null,"GUANTE NITRILO 13\" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=52`` (130cm)",null,null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6\"x4\"","UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1T D=400MM (16\")",null,null,null,"VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR."]
[null,null,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN EN ZONA DE ABORDAJE.",null,null,null,null,null,"CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4\"",null,null,null,null,"DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRAULICO. (Incluye Rotura a la Compresión)",null,null,null,null,"GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO ALTA SUAVIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=56`` (140cm)",null,null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8\"x6\"","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"",null,null,null,"VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR."]
[null,null,"LLAVE BOCA MANGUERA DE ½\u0094 CROMADA,GRIVAL O SIMILAR",null,"TABLEX DE 30MM FORRADO A DOS CARAS EN FORMICA COLOR GRIS",null,null,null,null,null,"CAJA TELEFÓNICA STRIP 60X30X15",null,null,null,null,"DISEÑO MARSHALL",null,null,null,null,"ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500",null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=60`` (150cm)",null,null,"REGISTRO BOLA 1 1/4\" TIPO PESADO","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\""]
[null,null,"LLAVE DE CORTE TUBERIA CU O PVC 12.70MM",null,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 100 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)",null,null,null,null,null,"CAMARA INSPECCIÓN MH: 1.2 (BASE Y CAÑUELA)",null,null,null,null,"DQO",null,null,null,null,"IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON TALLA L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=64`` (160cm)",null,null,"REGISTRO BOLA 1\" TIPO PESADO","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\""]
[null,null,"LLAVE INCORPORACACIÓN CIRCULAR 13MM",null,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 20 KVA ON LINE, 208 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)",null,null,null,null,null,"CAMARA INSPECCIÓN MH: 1.2 (CILINDRO)",null,null,null,null,"DUCTILIDAD",null,null,null,null,"INTERVINIL PRO DRYWALL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=68`` (170cm)",null,null,"REGISTRO DE CORTE","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\""]
[null,null,"MEDIDOR AGUA POTABLE 1 1/2``",null,"UPS TRIFÁSICA, 4 HILOS + TIERRA, 60HZ, F.P.: 0.8 A LA SALIDA, DE 50 KVA, 440 VCA, INCLUYE, BATERÍAS, BYPASS CON PROTECCIONES Y CABLEADO (Incluye suministro e instalación)",null,null,null,null,null,"CANAL B6X2.44 CAL 26",null,null,null,null,"EFECTO DEL AGUA SOBRE LA COHESION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS INMERSION- COMPRESION",null,null,null,null,"JABONERA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=72`` (180cm)",null,null,"TAPON COPA PVC D=1\" (TAPON SOLDADO)","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\""]
[null,null,"MEDIDOR DE AGUA POTABLE 3/4``. INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA",null,null,null,null,null,null,null,"CANAL FC 92.1X25X0.60MM 2.44M",null,null,null,null,"ENSAYO DE CARBONATACIÓN - PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN",null,null,null,null,"JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=80`` (200cm)",null,null,"TAPON COPA PVC D=1/2\"","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39\""]
[null,null,"MEDIDOR DE AGUA TIPO IBERCONTA DE Ø 1``",null,null,null,null,null,null,null,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE 20X10 CON DIVISIÓN",null,null,null,null,"ENSAYO DE DEFORMACION PLASTICA",null,null,null,null,"KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=86`` (215cm)",null,null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UNION PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\""]
[null,null,"PITORRAS PARA MEDIDORES",null,null,null,null,null,null,null,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE 30X10     2,4M",null,null,null,null,"Ensayo de disipación en CPTu",null,null,null,null,"KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=92`` (230cm)",null,null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UNION SANITARIA  D= 4\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L.  14\" x 12\"  (350x300mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CANALETA METÁLICA CERRADA, GALVANIZADA CON TAPA ATORNILLABLE, A PRUEBA DE CORROSIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DE 20X5CM, CON DIVISIÓN PARA FUERZA Y DATOS.",null,null,null,null,"ENSAYO DE DOWN HOLE (50m)",null,null,null,null,"LÁMINA ALUMINIO ALFAJOR DE 1/8``",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=24`` (60cm)",null,null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UNION SANITARIA D= 2\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L.  4\" x 2\"  (100x50mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CANOA METÁLICA LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, CON PINTURA EPOXICA ESPESOR MINIMO 3MM",null,null,null,null,"ENSAYO DE ESCLEROMETRO POR ELEMENTO O ZONA",null,null,null,null,"LÁMINA DRY WALL 1/2`` SUPERPLACA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=27`` (70cm)",null,null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x3\" (250x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CAPACETE IMC DE 3\"",null,null,null,null,"ENSAYO DE ESCLERÓMETRO, POR ELEMENTO O ZONA",null,null,null,null,"LAMINA SUPERBOARD 8MM (2.44MX1.22M)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=32`` (80cm)",null,null,"TAPON ROSCADO PVC PRESIÓN SCH40 1 1/2``","YEE PVC SANITARIA D= 2\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x4\" (250x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CELDAS TIPO FLOW-CEL 52MM ATLANTIS O SIMILAR",null,null,null,null,"Ensayo de penetración estándar (SPT)",null,null,null,null,"LAVAMANOS DE COLGAR CORONA PARA  PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36`` (90cm)",null,null,"TEE HD 4\"X2\"","YEE PVC SANITARIA D=4\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x6\" (250x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CIELO RASO BANDEJA TILE CLIP-IN EN ALUMINIO",null,null,null,null,"ENSAYO DE PENETRACION FRENTE DE CARBONATACION",null,null,null,null,"LAVAMANOS INSTITUCIONAL CORONA SAN LORENZO O SIMILAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=40`` (100cm)",null,null,"TEE PVC E.L.  D= 1 1/4\"","YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4\" x 2\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10\"x8\" (250x200mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V",null,null,null,null,"Ensayo de permeabilidad tipo Lefranc",null,null,null,null,"LAVAMANOS SOBREPONER CORONA  MAXIMO O SIMILAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=44`` (110cm)",null,null,"TEE PVC E.L.  D= 1\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x10\"  (300x250mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE",null,null,null,null,"Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon",null,null,null,null,"LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0x0.50 MTS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=48`` (120cm)",null,null,"TEE PVC E.L. D= 1 1/2\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x3\" (300x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V",null,null,null,null,"Ensayo de piezocono estándar (CPTu)",null,null,null,null,"LIJA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=52`` (130cm)",null,null,"TEE PVC E.L. D=1\" SHEDULE 40"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x4\" (300x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONECTOR DE COBRE ELECTRPLATEADO DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN, PARA DERIVAR CABLE 2/0 A 2/0",null,null,null,null,"Ensayo de placa de carga",null,null,null,null,"LIJA DE AGUA 150 SUPER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=56`` (140cm)",null,null,"TEE PVC E.L. D=1/2 SHEDULE 40"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x6\" (300x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN 1/0",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 10 inspecciones de juntas de D=16\"",null,null,null,null,"MALLA DE GALLINERO 1 1/4\" (ROLLO 0.90m x 10.0m)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=60`` (150cm)",null,null,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 1.1/2``"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x8\" (300x200mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONECTOR TIPO COMPRESIÓN 1/0 A 1/0",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 12 inspecciones de juntas de D=12\")",null,null,null,null,"MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=64`` (160cm)",null,null,"TEE PVC PRESIÓN SCH40 1/2``"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x2\" (150x50mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8\"",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 12 inspecciones de juntas de D=14\")",null,null,null,null,"MARMOL SINU VETA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=68`` (170cm)",null,null,"TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x3\" (150x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CONO EXCENTRICO PARA CAMARA DE 1.2 M",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=10\")",null,null,null,null,"MARTILLO DE BOLA DE 2LB",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=72`` (180cm)",null,null,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x4\" (150x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA CONDUIT EMT 1\"",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=6\")",null,null,null,null,"MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=80`` (200cm)",null,null,"TUBERIA PRESION E.L. RDE 21 200PSI D=1 1/2\""]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x2\" (200x50mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA CONDUIT EMT 3/4\"",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 15 inspecciones de juntas de D=8\")",null,null,null,null,"MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=86`` (215cm)",null,null,"TUBERIA PVC E.L.  D= 1\" RDE 13.5 - 315 PSI"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x3\" (200x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 1``",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 20 inspecciones de placas de D entre 24\" hasta 36\")",null,null,null,null,"NEOPRENO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=92`` (230cm)",null,null,"TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4\" 200 PSI"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x4\" (200x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2``",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA (Incluye 8 inspecciones de juntas de D=20\")",null,null,null,null,"ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\"",null,null,"TUBERIA PVC E.L. D=1/2\" RDE 13.5 315PSI"]
[null,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x6\" (200x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4``",null,null,null,null,"ENSAYO DE RADIOGRAFIA JUNTAS Y/O PLACAS CON DIAMETRO=6\" HASTA 36\"",null,null,null,null,"OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\"",null,null,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1.1/2`` RDE21"]
[null,null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC  EB DE 3\"",null,null,null,null,"ENSAYO DE TENSIÓN INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MÓDULO RESILENTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (9 PUNTOS: 3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS)",null,null,null,null,"OVEROL EN DRILL 2PZS COLOR KAKI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" EXTRA REFORZADO",null,null,"TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2\""]
[null,null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 3\" J.H.",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA PVC 2``",null,null,null,null,"ENSAYO DE TINTAS O LIQUIDOS PENETRANTES",null,null,null,null,"OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2`` RDE9 (6M)"]
[null,null,"REDUCCIÓN HD 8\" x 6\" J.H.",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA PVC 3/4``",null,null,null,null,"ENSAYO DE ULTRA SONIDO POR ELEMENTO O ZONA",null,null,null,null,"PALA PUNTA REDONDA No2 CON CABO DE MADERA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC PRESIÓN 1`` RDE21"]
[null,null,"REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2\"",null,null,null,null,null,null,null,"CURVA PVC 4``",null,null,null,null,"ENSAYO DE ULTRASONIDO, POR ELEMENTO O ZONA",null,null,null,null,"PAPELERA DE 200/400 mts EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERROJO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2\"  RDE21 PSI200"]
[null,null,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE",null,null,null,null,null,null,null,"FAVIGEL 25 Kg",null,null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIOS DINAMICOS (triaxial ciclico, columna resonante y Bender Element)",null,null,null,null,"PEGACOR GRIS INTERIORES (25KG)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D= 14\" RD 21"]
[null,null,"SUICHE FLOTADOR",null,null,null,null,null,null,null,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50 A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR D",null,null,null,null,"Equipo de Estudio de ruido,1 punto, mediciones 24 horas. Incluye:informe técnico y mapas de isófonas.",null,null,null,null,"PELICULA ANTISOLAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 21"]
[null,null,"TAPA PARA CAJA MEDIDOR",null,null,null,null,null,null,null,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50 A, 24 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 30 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR D",null,null,null,null,"Equipo de Muestreo y análisis CO que cumpla EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice C: lectura directa",null,null,null,null,"PELICULA DE SEGURIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 26"]
[null,null,"TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3",null,null,null,null,null,null,null,"GABINETE CON 3 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 18 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 125A, 36 CIRCUITOS Y TATR CON TOTALIZADOR DE",null,null,null,null,"Equipo de Muestreo y análisis Nox que cumpla con Environ mental Monitoring System Laboratory Handbook. Revisión 02. Sección 2,4: Sodio Arsenito",null,null,null,null,"PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m",null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 32.5"]
[null,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\"",null,null,null,null,null,null,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1\"",null,null,null,null,"Equipo de Muestreo y análisis PM10 que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J: PM10",null,null,null,null,"PISAVIDRIOS EN ALUMINIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YEE CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m",null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 41"]
[null,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"",null,null,null,null,null,null,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\"",null,null,null,null,"Equipo de Muestreo y análisis PST que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice B: Alto volumen",null,null,null,null,"PISO EN ALUMINIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21"]
[null,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\"",null,null,null,null,null,null,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3\"",null,null,null,null,"Equipo de Muestreo y análisis Sox que cumpla método EPAe-CFR Título 40, Parte 50, Apéndice A: Pararrosanilina",null,null,null,null,"PISO EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 26"]
[null,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\"",null,null,null,null,null,null,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\"",null,null,null,null,"EQUIVALENTE DE ARENA",null,null,null,null,"PLASTICO NEGRO CALIBRE 6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 32.5"]
[null,null,"TAPON SOLDADO PVC PRESIÓN SCH40 1/2``",null,null,null,null,null,null,null,"HERRAJE 600X600MM CS-274 DE CODENSA",null,null,null,null,"ESPESOR DE PAVIMENTO POR GEORADAR",null,null,null,null,"PLASTICO POLIETILENO NEGRO DE 4MT A 8MT X 5MT CALIBRE 6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 41"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x10\" (250x250mm)",null,null,null,null,null,null,null,"INTERRUPTOR DOBLE",null,null,null,null,"ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL",null,null,null,null,"PORTAROLLO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2`` RDE 21"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x2\" (250x50mm)",null,null,null,null,null,null,null,"INTERRUPTOR MANUAL DE UNA Y DOS PALANCAS DE 15 A",null,null,null,null,"ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO CON ESCLERÓMETRO",null,null,null,null,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA ADAPTAR A CASCO NRR 21DB PELTOR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2`` RDE 26"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x3\" (250x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"INTERRUPTOR MANUAL DE UNA Y DOS PALANCAS DE 15 A CONMUTABLE",null,null,null,null,"EXPANSION LAMBE",null,null,null,null,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ESPUMA PILURETANO 33NRR DESECHABLE SIN CORDON",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2`` RDE 21"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x4\" (250x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"INTERRUPTOR MONOFASICO 40A",null,null,null,null,"EXPANSION LIBRE O CONTROLADA EN CONSOLIDOMETRO",null,null,null,null,"PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2`` RDE 26"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x6\" (250x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"INTERRUPTOR TRIFILAR 50A",null,null,null,null,"EXTRACCION DE NUCLEO DE CONCRETO 2\"",null,null,null,null,"PUNTILLA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 10\"x8\" (250x200mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LAMPARA FLUORESCENTE 4x54 W, T5, 120V",null,null,null,null,"EXTRACCION DE NUCLEO DE CONCRETO 3\"",null,null,null,null,"REJILLA PARA CARCAMO DE ALUMINIO 15*30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 26"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"X10\" (300x250mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LIBRO ETIQUET. 190 DATOS",null,null,null,null,"EXTRACCION DE NUCLEO DE PAVIMENTO ASFALTICO",null,null,null,null,"REJILLA PARA DESAGÜE DE PISO EN ALUMINIO O BRONCE DE 4``, COLREJILLAS O SIMILAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 32.5"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (300x300mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA ``WALL PACK``, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 56W, 208 V C.A., TIPO ``E``.",null,null,null,null,"EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO 4\"",null,null,null,null,"RESPIRADOR DOBLE FILTO CONTRA POLVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (300x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA ``WALL PACK``, DE 70W, 208 V C.A.",null,null,null,null,"EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO DE 3\" DE DIAMETRO x 6\" DE LONGITUD O 4\" DE DIAMETRO x 8\" DE LONGITUD ENSAYO PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE REPARACIÓN)",null,null,null,null,"RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 26"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (300x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO A",null,null,null,null,"EXTRACION MANUAL DE PANELA ASFALTICA",null,null,null,null,"ROSCADO PARA VARILLA 1/2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 32.5"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (300x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO B",null,null,null,null,"FATIGA MEZCLAS ASFALTICAS EN PROBETAS TRAPEZOIDALES NF P 98-261-1 o UNE-EN  12697-24:2013 ANEXO A",null,null,null,null,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 41"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (300x200mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO F",null,null,null,null,"FAUNA ICTICA",null,null,null,null,"SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x10\" (600x250mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA FLUORESCENTE, ``TIPO A1``, DE 2X54W, 120 V C.A., 60 HZ, TUBO T5, 48``, BALASTO ELECTRÓNICO, CERRADA, CUERPO EN FIBRA DE VIDRIO, ADECUADA PARA DESCOLGAR O SOBREPONER.",null,null,null,null,"FENOLES",null,null,null,null,"SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CAL. 1.2mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 26"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x12\" (600x300mm)",null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA, CON BOMBILLAS ``TIPO LED``, DE 70W, 208 V C.A, 60HZ, ·TIPO D``",null,null,null,null,"FINURA DE CEMENTO",null,null,null,null,"SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 32.5"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x14\" (600x350mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm",null,null,null,null,"FITOPLANCTON",null,null,null,null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 15X30CM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 41"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x16\" (600x400mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDOR DE ENERGIA 2 x 40A",null,null,null,null,"FLEXION EN PROBETAS DE MORTERO (9 probetas)",null,null,null,null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 30X60CM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x18\" (600x450mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDOR DE ENERGIA 3 x 50A",null,null,null,null,"FLEXION EN VIGUETAS DE CONCRETO",null,null,null,null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA DE POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO DE 20X30CM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 26"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x20\" (600x500mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO",null,null,null,null,"FOSFORO",null,null,null,null,"SEÑALIZACION SISO EN LAMINA POLIESTRIENO 1MM Y VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERIA PRISMATICO 20X60CM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 32.5"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x24\" (600x600mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP",null,null,null,null,"GRANULOMETRIA POR HIDROMETRO",null,null,null,null,"SERRUCHO DE 20\" DIENTE ENDURECIDO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 41"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 24\"x8\" (600x200mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MODULO DOBLE TIPO FLO-TANK",null,null,null,null,"GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVADO",null,null,null,null,"SILICONA TRANSPARENTE 300ML",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA RDE 13,5 3/4``"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (100x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAFORO TIPO MENSULA) SUMINISTRO E INSTALACION.",null,null,null,null,"GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO",null,null,null,null,"SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO PVC 3/4``"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (100x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"PARAL FC 89X45X0.60MM 2.44M",null,null,null,null,"GRASAS Y ACEITES",null,null,null,null,"SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA ELÁSTICA ESPESOR 2`` . DIMENSIONES 0.61MX1.22M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC PRESION U.S. D=1/2``"]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (150x50mm)",null,null,null,null,null,null,null,"PARARRAYOS TIPO FRANKLIN CON ROSCA DE ¾\u0092\u0092",null,null,null,null,"GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORSION DE AGREGADOS FINOS",null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO MULTIPANEL 80b LISO CON ESTRUCTURA TIPO b SELLADO EN ALUZINC PARA TUNEL, CUBIERTA GENERAL Y MODULOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (150x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"PLAFON DE LOZA RETIE",null,null,null,null,"HIDROCARBUROS TOTALES (TPH)",null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA 40mm (Cortasol en aluzinc 0.5M)  LISO SIN TENSOR COLOR ESTANDAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (150x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"PLATINA PUESTA A TIERRA DE COBRE ESTAÑADO DE 10X100MM, DE 500MM DE LONGITUD",null,null,null,null,"HIERRO TOTAL",null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm CON SUS RESPECTIVOS CLIPS DE FIJACION. INCL REMATES DE CUBIERTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (150x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"PREVISIONES DE  TUBERÍAS METÁLICAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES (CCTV, PARLANTES, RELOJES, ETC) EN BANDEJAS Y TUBERÍA EMT  (Incluye suministro e instalación)",null,null,null,null,"HONORARIOS, DESPLAZAMIENTO, VIATICOS E INFORME DE MONITOREO DE AGUAS",null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE PEGACAUCHO, TORNILLOS AUTOPERFORANTES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x2\" (200X50mm)",null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO DE RED",null,null,null,null,"HONORARIOS, DESPLAZAMIENTO, VIATICOS E INFORME DE MONITOREO DE AIRE",null,null,null,null,"TANQUE DE AGUA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (200x75mm)",null,null,null,null,null,null,null,"RUANA METÁLICA GALVANIZADA CAL.20, CON PINTURA EPOXICA ESPESOR MÍNIMO DE 3MM",null,null,null,null,"HUMEDAD NATURAL",null,null,null,null,"TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3000L, INCLUYE ACCESORIOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (200x100mm)",null,null,null,null,null,null,null,"SALIDA DE CIRCUITO A 11.4KV DESDE RED PÚBLICA, CON PROTECCIONES, BARRAJE, CRUCETAS, BAJANTES, PUESTA TIERRA, ESTRUCTURA, ETC (Incluye suministro e instalación)",null,null,null,null,"INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE AGREGADOS",null,null,null,null,"TANQUE DE GRASAS ECOPLAST 250L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (200x150mm)",null,null,null,null,null,null,null,"SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8\" BICICLETA LUCES. SISTEMA ILUMINACION A LEDS COMPATIBILIDAD C800/900 PARA FIJACION A MASTIL. INCL ELEMENTOS DE FIJACION",null,null,null,null,"INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS",null,null,null,null,"TANQUE PULMÓN 100 LTS MARCA PEARL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""]
[null,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (200x200mm)",null,null,null,null,null,null,null,"SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4\" x 1500 (4 PERNOS)",null,null,null,null,"INDICE DE PENETRACION",null,null,null,null,"TANQUE PULMÓN 24 LTS MARCA PEARL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10\""]
[null,null,"TUBERIA A.N. 2\" ESPESOR= 1.9mm x 6mt",null,null,null,null,null,null,null,"SOLDADURA EXOTERMICA",null,null,null,null,"INFORME CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y BACTERIOLOGICA",null,null,null,null,"TANQUE PULMÓN 60 LTS MARCA PEARL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""]
[null,null,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2\"",null,null,null,null,null,null,null,"SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr",null,null,null,null,"Instalación de piezómetro de tubo abierto tipo Casagrande",null,null,null,null,"TAPA DE REGISTRO 20*20 EN ACERO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2\""]
[null,null,"UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC  D= 14\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS",null,null,null,null,"INSTALACION TUBERIA PVC PARA DOWN HOLW",null,null,null,null,"TAPA TANQUE DE GRASAS ECOPLAST 250L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2\""]
[null,null,"UNION DE TRANSICION PVC-AC  CL.25  D= 14\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.",null,null,null,null,"INVENTARIO DE FALLAS (INGENIERO CIVIL Y AUXILIAR D",null,null,null,null,"TEJA DE ZINC 800 x 2438",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""]
[null,null,"UNION DRESSER HD D=10\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE  DE GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS",null,null,null,null,"IRI",null,null,null,null,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X METRO ANCHO DE 60GR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""]
[null,null,"UNION DRESSER HD D=12\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE  DE GABINETE CON RACK DE 19`` Y 2,0 M DE ALTO EQUIPADO CON ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES Y VERTICALES, MULTITOMA ELÉCTRICO,VENTILADOR,  DOS  PATCH PANELS MODULARES DE 36 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS",null,null,null,null,"LAVADO SOBRE TAMIZ 200",null,null,null,null,"TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X METRO ANCHO DE 60GR (ROLLO DE 100MTS)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""]
[null,null,"UNION DRESSER HD D=3\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO Y TRANSPORTE, TOMACORRIENTE TIPO INDUSTRIAL CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICO, TRES POLOS, 4 HILOS, 16 A, 220 V, (IP 44), PARA TRABAJO PESADO.  INCLUYE LA TAPA RESORTADA, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE.",null,null,null,null,"LEY DE FATIGA (DEFORMACION PERMANENTE)",null,null,null,null,"TEXPLACA 5 GL (34KG)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""]
[null,null,"UNION DRESSER HD D=4\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA,  TOTALIZADORES, BREAKERS. TAN CON TOTALIZADOR DE 50A, 24 CIRCUITOS; TTN CON TOTALIZADOR DE 300",null,null,null,null,"LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO)",null,null,null,null,"TOALLERO"]
[null,null,"UNION DRESSER HD D=6\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 2 TABLEROS DE ALUMBRADO Y FUERZA  A 208/120VC.A. TRIFÁSICOS 5 HILOS,  CON BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA, TOTALIZADORES, BREAKERS. TAG CON TOTALIZADOR DE 70A, 24 CIRCUITOS; TTG CON TOTALIZADOR DE 175A",null,null,null,null,"LIMITES DE CONSISTENCIA",null,null,null,null,"TORNILLO"]
[null,null,"UNION DRESSER HD D=8\"",null,null,null,null,null,null,null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK DE 19`` Y 1,0 M DE ALTO (TAQUILLA),CON ORGANIZADORES DE CABLE, MULTITOMA,VENTILADOR, PATCH PANELS MODULAR DE 24 PUERTOS CAT.6A, CONECTORES, PATCHCORDS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA A TIERRA.",null,null,null,null,"LIMITES DE CONTRACCION",null,null,null,null,"TORNILLO CABEZA LENTEJA P/BROCA"]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10``",null,null,null,null,null,null,null,"TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA",null,null,null,null,"Línea de reflexión (Perfil de 100m)",null,null,null,null,"TORNILLO EN ALUMINIO AUTOPERFORANTE"]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12``",null,null,null,null,null,null,null,"TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACIÓN AUTOMATICA A 220V",null,null,null,null,"Línea de refracción sismica (Perfil de 50m)",null,null,null,null,"TORNILLO PLACA AVELLANADO"]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3``",null,null,null,null,null,null,null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TFT,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 36 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 70 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACI",null,null,null,null,"MACROFITAS",null,null,null,null,"TORNILLOS INOXIDABLES"]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``",null,null,null,null,null,null,null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TT, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACION. (Incl",null,null,null,null,"MAGNESIO",null,null,null,null,"TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1\" (6 METROS DE LARGO)"]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``",null,null,null,null,null,null,null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TTR,TRIIFÁSICO,5 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 18 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR DE 50 A, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACI",null,null,null,null,"MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No200 % MAXIMO",null,null,null,null,"TUERCA HEXAGONAL 1/2\""]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8``",null,null,null,null,null,null,null,"TABLERO DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, BIFÁSICO, 4 HILOS,  208/120VC.A., 225A, 12 CIRCUITOS, CERRAMIENTO NEMA 12, CON PUERTA, CHAPA, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES, ADECUADO PARA SOBREPONER; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE MONTAJE Y MARCACION.",null,null,null,null,"MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS NORMA IEEE 644",null,null,null,null,"VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PARA CONECTAR"]
[null,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25  D= 14\" (350mm)",null,null,null,null,null,null,null,"TAPA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE HERRAJE",null,null,null,null,"MEDICION DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD",null,null,null,null,"VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=10\"",null,null,null,null,null,null,null,"TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0",null,null,null,null,"MEDICION DE ESPESOR DE PINTURA",null,null,null,null,"VIDRIO TEMPLADO DE 10MM"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12\"",null,null,null,null,null,null,null,"TERMINAL 1 HUECO BARRIL LARGO 3/8`` AWG 1/0",null,null,null,null,"MEDICION DE ESPESOR DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS MEDIANTE ULTRASONIDO CONVENCIONAL",null,null,null,null,"VIDRIO TEMPLADO DE 6MM"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=14\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A REGULADA",null,null,null,null,"MEDICION DE RADIO DE INTERFERENCIA NORMA IEEE 430",null,null,null,null,"YESO CORRIENTE"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=16\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA DOBLE LEVINGTON POLO O SIMILAR",null,null,null,null,"MEDICION DE RESISTIVIDAD NORMA IEEE 81",null,null,null,null,"ZARANDA DE 6\" x 3\" PARA CLASIFICACION MATERIAL"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA DOBLE VOZ Y DATOS",null,null,null,null,"MEDICION DE RUIDO ACUSTICO RESOLUCION 0627 DE 2006"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=4\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA ELECTRICA DOBLE/REGULADA",null,null,null,null,"MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, ALQUILER DE SONOMETRO E INFORME"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA JACK DOBLE RJ 45 CATEGORIA 6A",null,null,null,null,"MICRO DEVAL % MAXIMO"]
[null,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA JACK RJ 45",null,null,null,null,"MODULO DE ELASTICIDAD"]
[null,null,"VALVULA CHEQUE TIPO RED WHITE Ø1``.",null,null,null,null,null,null,null,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V",null,null,null,null,"MODULO DINAMICO"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=10\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 20 A",null,null,null,null,"MÓDULO RESILENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A",null,null,null,null,"MODULO RESILIENTE A TRAVES DE ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA MEZCLAS ASFALTICAS (9 PUNTOS  3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS)"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=2\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, DOS POLOS, 4 HILOS, 20 A",null,null,null,null,"MODULO RESILIENTE DE BASE Y SUBBASE GRANULAR"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=3\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)",null,null,null,null,"MODULO RESILIENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE (GRANULARES O COHESIVOS)"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4\"",null,null,null,null,null,null,null,"TOTALIZADOR 3 x 75A",null,null,null,null,"MONOXIDO DE CARBONO (CO)"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6\"",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1`` (3M)",null,null,null,null,"MUESTREO PUNTUAL"]
[null,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8\"",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA DE 3/4\" EMT",null,null,null,null,"NITRATOS"]
[null,null,"VALVULA DE PASO TIPO REDWHITE Ø 1``",null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA DE REFRIGERACION AIRE DE 48000 BTU/HR",null,null,null,null,"NITROGENO TOTAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERIA ELECTRICA  CONDUIT D=2\" (3 METROS)",null,null,null,null,"OLOR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBERÍA PTS 3 1/2``X2``",null,null,null,null,"OXIDOS DE AZUFRE (SOX)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO CONDUIT EMT DE 3/4\"",null,null,null,null,"OXIDOS DE NITROGENO (NOX)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 1`` MAS UNIÓN",null,null,null,null,"OXIGENO DISUELTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 2``  MAS UNIÓN",null,null,null,null,"PARAMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESION TRIAXIAL: COMPRESION TRIAXIAL ESTATICA CONSOLIDADO - NO DRENADO CU"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4``  MAS UNIÓN",null,null,null,null,"PARÁMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESIÓN TRIAXIAL: COMPRESIÓN TRIAXIAL ESTÁTICA NO CONSOLIDADO NO DRENADO UU (TRES PUNTOS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO CONDUIT IMC 4\"",null,null,null,null,"PARTICULAR LIVIANAS  % MAXIMO PARA AGREGADO FINO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO EMT 3/4``",null,null,null,null,"PARTICULAS EN SUSPENSION (PM10)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO FLUORESCENTE 54 W",null,null,null,null,"PARTICULAS EN SUSPENSION (PST)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO PVC 4``",null,null,null,null,"PARTICULAS FRACTURADAS MECANICAMENTE % MINIMO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBO PVC 4`` X 3M",null,null,null,null,"PARTICULAS LIVIANAS, %MAXIMO PARA AGREGADO GRUESO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNIDAD PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON BOMBILLAS HALÓGENAS",null,null,null,null,"PENETRACION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION CONDUIT EMT DE 1\"",null,null,null,null,"PENETRÓMETRO MANUAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNION CONDUIT EMT DE 3/4\"",null,null,null,null,"PERDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, % MAXIMO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VARILLA COPPERWELD DE 5/8\" (2.4 MT)",null,null,null,null,"PERFORACION CON EQUIPO MECANICO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACIÓN DE APIQUES MANUALES (INCLUYE TOMA DE MUESTRA Y PERFIL ESTRATIGRÁFICO)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACION HORIZONTAL PARA TUBERIA DE Ø 4\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACION MANUAL EN SUELO BLANDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACION MANUAL EN SUELO DURO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACION MECANICA EN ROCA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFORACION MECANICA EN SUELOS BLANDOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERIFITON"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES GRANULARES)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO ESPECIFICO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO ESPECIFICO DEL CEMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO UNITARIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO UNITARIO BRIQUETA O BLOQUE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO UNITARIO POR PESO Y VOLÚMEN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PH"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POTASIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PREPARACION DE UNA BRIQUETA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRUEBA HIDROSTATICA HASTA D=12\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO DE ABLANDAMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO DE ABLANDAMIENTO (ANILLO Y BOLA)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO DE DEFLECTOMETRIA FWD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO DE IGNICION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGATAS DE SETECCIÓN DE REFUERZO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REISISTENCIA A LA FLEXION METODO VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO CBR MÉTODO I"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESISTENCIA  A LA COMPRESION DE CILINDROS Y NUCLEOS DE CONCRETO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA EN ROCA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO (METODO DE LA VIGA SIMPLE) CARGADAO EN LOS TERCIOS DE LA LUZ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESISTENCIA A LA TRACCION INDIRECTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5mm (1 1/2\") MAQUINA DE LOS ANGELES SIN TRITURACION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESISTENCIA DE AGREGADOS A SULFATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ROTURA DE CILINDRO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SABOR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguridad de los equipos de monitoreo y suministro de energía"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SERVICIO DE LOCALIZACION CON GRP, ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD Y GEOREFERENCIACION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO (INCL. DERIVACIONES) A TODO COSTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SERVICIOS DE DETECCION DE TUBERIA, EMPLEANDO RADAR DE PENETRACION TERRESTRE, GPR O GEORADAR. INCLUYE PERSONAL ESPECIALIZADO, EQUIPOS, INFORMES DE ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PLANIMETRIA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SODIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDOS DISUELTOS TOTALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDOS SEDIMENTABLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDOS TOTALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sondeo eléctrico vertical (SEV) y/o sondeo electromagnético (SEDT)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en roca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en suelos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SONDEO PAVIMENTO FLEXIBLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SONDEO PAVIMENTO RIGIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SULFATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TEMPERATURA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TENSION EN PROBETAS DE MORTERO (9 probetas)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TENSION INDIRECTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOMA DE MUESTRA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DIARIO PARA CAMBIO DE MUESTREO DE CALIDAD DE RUIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TSR RESISTENCIA DE UNA MEZCLA BITUMINOSA COMPACTADA AL DAÑO CAUSADO POR HUMEDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TURBIEDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VELETA DE LABORATORIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VELOCIDAD DE ONDA POR MEDIO DEL PULSO ULTRASÓNICO - CONCRETOS (POR PUNTO EN CAMPO)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VISCOSIDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ZOOPLANCTON"]

{"sheet":"LISTA VALIDACION","index":16,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"TIPO DE GRUPO"]
[null,"Grupo Equipo"]
[null,"Grupo Mano de obra"]
[null,"Grupo Material"]
[null,"Grupo Transporte"]

{"sheet":"VALIDACION GRUPO","index":17,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"Grupo_Equipo","Grupo_Mano_de_obra","Grupo_Material","Grupo_Transporte"]
[null,"Grupo Equipo","ALQUILER","SUELDOS Y JORNALES INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES","ACCESORIOS HD PARA ACUEDUCTO","TRANSPORTES Y ACARREOS"]
[null,"Grupo Mano de obra","EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS",null,"ACEROS PARA REFUERZO"]
[null,"Grupo Material","EQUIPO PESADO",null,"ACTIVIDADES A TODO COSTO"]
[null,"Grupo Transporte","FORMALETAS",null,"AGREGADOS BASES Y SUBBASES"]
[null,null,null,null,"AMBIENTAL"]
[null,null,null,null,"ARBOLES Y GRAMAS"]
[null,null,null,null,"ASFALTOS Y MEZCLAS ASFALTICAS"]
[null,null,null,null,"BORDILLOS Y LOSETAS"]
[null,null,null,null,"CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS"]
[null,null,null,null,"COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"]
[null,null,null,null,"CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS"]
[null,null,null,null,"DOTACION"]
[null,null,null,null,"DUCTOS DE PVC ELECTRICOS TELEFONI"]
[null,null,null,null,"ELEMENTOS OFICINA"]
[null,null,null,null,"ENSAYOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTIC"]
[null,null,null,null,"ESTRUCTURAS EN ACERO"]
[null,null,null,null,"EXÁMEMES MÉDICOS"]
[null,null,null,null,"FERRETERIA Y OTROS"]
[null,null,null,null,"GEOSINTETICOS"]
[null,null,null,null,"LADRILLOS BLOQUES Y ADOQUINES"]
[null,null,null,null,"MADERAS"]
[null,null,null,null,"MARCOS TAPAS REJILLAS Y HERRAJES"]
[null,null,null,null,"MOBILIARIO URBANO"]
[null,null,null,null,"PINTURAS"]
[null,null,null,null,"POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO"]
[null,null,null,null,"POZOS Y COMPONENTES"]
[null,null,null,null,"SELLOS IMPERMEABILIZANTES ADITIVOS"]
[null,null,null,null,"SEÑALES BARRERAS Y DEMARCACIÓN"]
[null,null,null,null,"SOLDADURA Y PEGANTES"]
[null,null,null,null,"SUMIDEROS Y COMPONENTES"]
[null,null,null,null,"TUBERIA ACERO AL CARBON"]
[null,null,null,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADO"]
[null,null,null,null,"TUBERIA DE ACERO"]
[null,null,null,null,"TUBERIA GRP"]
[null,null,null,null,"TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADAS"]
[null,null,null,null,"TUBERIAS DE CONCRETO"]
[null,null,null,null,"TUBERIAS DE PVC ACUEDUCTO"]
[null,null,null,null,"TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO"]

{"sheet":"rendimientos.rpt (2)","index":18,"n_rows":4452,"n_cols":17,"rows_kept":4452,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DICIEMBRE 2014"]
[null,null,null,null,null,null,null,"esta es la tabla para Factor",null,null,null,null,null,"FACTOR"]
["Cod Act. Insumo BASE","Cod. Actividad BASE (Incluidos Sub-Análisis)","Cod. Cap. Subcapitulo BASE","Cód. Capitulo Base","Capitulo Base","Código Subcapitulo Base","Subcapitulo Base","Cod. Actividad","Actividad","Capitulo, subcapitulo y actividad","Cod Act. Insumo","Insumo","Und. Medida","Rendimiento","Rendimiento Total","Tipo de Grupo","Tipo de Grupo para filtrar"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",1.1000000000000001,278.3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,63.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,15.8125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",23.1,5844.3,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.5,126.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,3.952569169960474E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4431,"PAÑETE LISO MURO 1:3 (No incluye andamio)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.66669999999999985,15.334100000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4431,"PAÑETE LISO MURO 1:3 (No incluye andamio)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.03,0.69,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4431,"PAÑETE LISO MURO 1:3 (No incluye andamio)",null,null,"Redondeo",null,4.3478260869565216E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4581,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.3,5285.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4581,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",6.6699999999999995E-2,1175.1206000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4581,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO",null,null,"Redondeo",null,5.6760131683505502E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4704,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,4574,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4704,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.02,91.48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4704,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO",null,null,"Redondeo",null,2.1862702229995628E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8044,null,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8044,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","DIA",0.08,2.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.32,10.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.12100000000000001,4.1140000000000008,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8043,null,"NEOPRENO REFORZADO (doble refuerzo)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8043,"NEOPRENO REFORZADO (doble refuerzo)","dm3",9,306,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7252,null,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7252,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04","UN",3,102,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.04,1.36,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",4965,"NEOPRENO REFORZADO 0.40 x 0.90 x 1\" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.9411764705882356E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8255,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE PEGACAUCHO, TORNILLOS AUTOPERFORANTES"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",5130,"NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE, TORNILLOS AUTO PERFORANTES. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8255,"SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE PEGACAUCHO, TORNILLOS AUTOPERFORANTES","ML",1,1266,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.03"," OTROS",5130,"NEOPRENO PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS EN VAGONES. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE EQUIPO MENOR, TALADRO, PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, PEGANTE, TORNILLOS AUTO PERFORANTES. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,7.8988941548183253E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.01,49.11,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",5.0000000000000001E-3,24.555,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",5.0000000000000001E-3,24.555,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.12999999999999998,638.42999999999995,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS",null,null,"Redondeo",null,2.0362451639177357E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8044,null,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,8044,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","DIA",0.33300000000000002,2501.1630000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.33300000000000002,2501.1630000000005,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.69,5182.59,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8313,null,"MORTERO DE REPARACIÓN"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,8313,"MORTERO DE REPARACIÓN","KG",6.6,49572.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6088,null,"OFICIAL"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,6088,"OFICIAL","JR",0.33300000000000002,2501.1630000000005,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7697,null,"PLANTA ELECTRICA 4KW"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW","HR",2.6669999999999998,20031.837,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8314,null,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,8314,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN","KG",3.5,26288.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",4604,"SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2cm Y 7cm, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRA",null,null,"Redondeo",null,1.3313806417254693E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.05,146.35,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.10499999999999998,307.33499999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7922,null,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,7922,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN","DIA",4.4999999999999998E-2,131.715,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.05,146.35,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7697,null,"PLANTA ELECTRICA 4KW"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW","HR",0.4,1170.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7698,null,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,7698,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA","HR",0.4,1170.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8314,null,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,8314,"RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN","KG",3.5,10244.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5208,"LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. NIVEL DE TRABAJO +3.0m. SOLICITIDUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,3.4164673727365904E-4,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[8044,null,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II",null,8044,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","DIA",0.11099999999999997,58.608000000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.13500000000000001,71.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7337,null,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II",null,7337,"IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA","KG",0.4,211.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6088,null,"OFICIAL"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II",null,6088,"OFICIAL","JR",0.11099999999999997,58.608000000000004,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5209,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II",null,null,"Redondeo",null,1.893939393939394E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8044,null,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8044,"ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)","DIA",0.2,1036.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.2,1036.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7434,null,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7434,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm","UN",4.999999999999999E-4,2.5904999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.42,2176.02,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.2,1036.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7697,null,"PLANTA ELECTRICA 4KW"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW","HR",1.6,8289.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7698,null,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7698,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA","HR",1.6,8289.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7701,null,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\""," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7701,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"","HR",1.6,8289.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.15600000000000003,808.2360000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 001","  ANÁLISIS AUXILIARES","  001.04","ACTIVIDADES DE CONSERVACION",5210,"ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5cm Y 20cm. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,1.9301293186643506E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7260,null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL",null,7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",7.1399999999999991E-2,77453.006399999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,21695.52,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7680,null,"PINTURA DE ESMALTE"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL",null,7680,"PINTURA DE ESMALTE","GLN",5.0000000000000012E-4,542.38800000000015,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL",null,1808,"PUNTILLA","LB",0.03,32543.279999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.1799999999999998E-2,12800.356799999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3007,"REPLANTEO GENERAL",null,null,"Redondeo",null,9.2184930345066634E-7,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3378,"DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.05,83.15,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3378,"DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.16,266.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3378,"DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,6.0132291040288638E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,10463,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.8399999999999996,38503.839999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.",null,null,"Redondeo",null,4.7787441460384214E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,322954,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",2.5000000000000001E-2,16147.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5000000000000001E-2,16147.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.5482081039404991E-6,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4154,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.01,567.20000000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4154,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",5.0000000000000001E-3,283.60000000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4154,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",5.0000000000000001E-3,283.60000000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4154,"DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.7630465444287732E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",1,1531,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1531,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",1,1531,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.02,30.62,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,765.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4155,"EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,6.5316786414108428E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7231,null,"DERECHOS DE BOTADERO"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)",null,7231,"DERECHOS DE BOTADERO","M3",1.3,92731.6,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,35666,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",27.3,1947363.6,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.84,131250.88,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.01","EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE",4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)",null,null,"Redondeo",null,1.4018953625301406E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",3009,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,84673,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",3009,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.84,311596.64,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",3009,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,5.9050700931820065E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4262,"EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,15242.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4262,"EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",2.5000000000000001E-2,762.125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4262,"EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5000000000000001E-2,762.125,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4262,"EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,3.2803017877644742E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4266,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,14138.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4266,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.4,67864.800000000003,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 002","  EXCAVACIONES","  002.02","EXC. ESTRUCTURAS Y REDES",4266,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,3.536443045584751E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.3,6765.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,11275.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.3,6765.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,11275.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,4.4343931532969718E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,27510.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.17,18707.310000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,9.0873567605390622E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.05,22196.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,44393.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.05,22196.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.13400000000000001,59487.289999999994,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,2.2525820221428814E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.03,2360.16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,39336,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.03,2360.16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","HR",0.08,6293.76,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.2711002643888551E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3022,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.5,3131,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3022,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3131,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3022,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.5,3131,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3022,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.67,4195.54,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3022,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.5969338869370808E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3486,"DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",2,15302,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3486,"DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,7651,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3486,"DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",2,15302,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3486,"DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2,15302,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",3486,"DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.3070186903672723E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4289,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1426,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4289,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.1,285.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4289,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue)",null,null,"Redondeo",null,3.5063113604488078E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4290,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2841,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4290,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.14290000000000003,811.95780000000025,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4290,"DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.7599436818021823E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4846,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.7005999999999997,23.808399999999992,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4846,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",1,14,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4846,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,7.1428571428571438E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4848,"DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36\" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",8.5000000000000006E-2,167.11,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4848,"DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36\" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.4,786.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4848,"DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36\" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.05,98.3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4848,"DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36\" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,5.0864699898270599E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4849,"DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12\" (INCLUYE CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",3.4000000000000002E-2,517.65,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4849,"DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12\" (INCLUYE CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.02,304.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4849,"DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12\" (INCLUYE CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,6.5681444991789819E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6140,"COMPRESOR","HR",2,42,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.7007999999999999,35.716800000000006,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",2,42,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",1,21,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4850,"DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.7619047619047616E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4869,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.85050000000000026,11.056500000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4869,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.5,6.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4869,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,7.6923076923076927E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4870,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.85049999999999992,0.85049999999999992,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4870,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.5,0.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4870,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4871,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.42499999999999999,8.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4871,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.25,5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",4871,"DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.33299999999999996,13.320000000000002,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.4,16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.69,27.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.4,16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.33299999999999996,13.320000000000002,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.25,10,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5196,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,null,"Redondeo",null,2.5000000000000001E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.33300000000000002,11822.499000000002,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.5,17751.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.69,24497.07,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.5,17751.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.33300000000000002,11822.499000000002,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.25,8875.75,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 003","  DEMOLICIONES","  003.01","DEMOLICIONES",5197,"DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,null,"Redondeo",null,2.8166633805593892E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,205.44,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,205.44,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7005,null,"SUBBASE GRANULAR B-200"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7005,"SUBBASE GRANULAR B-200","M3",1.3,6676.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,134820,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,205.44,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,205.44,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3443,"SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,1.9470404984423675E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6624,null,"RAJON"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3454,"ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6624,"RAJON","M3",1.1000000000000001,114397.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3454,"ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",23.099999999999994,2402353.7999999993,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3454,"ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","HR",0.19999999999999996,20799.599999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3454,"ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,9.6155695301832718E-6,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7004,null,"BASE GRANULAR B-600"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,7004,"BASE GRANULAR B-600","M3",1.3,4447.3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,136.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,136.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,89801.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,136.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,136.84,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3689,"BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vivbrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,2.9231218941829873E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3800,"NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",3.2999999999999995E-3,6893.703300000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3800,"NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",3.2999999999999995E-3,6893.703300000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3800,"NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",3.2999999999999995E-3,6893.703300000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",3800,"NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE",null,null,"Redondeo",null,4.7869771244724147E-7,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7042,null,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7042,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS","M3",1.3,6041.1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,185.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,185.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,121983.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,185.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,185.88,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4140,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,2.1519259737465033E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,239.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,239.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7044,null,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7044,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS","M3",1.3,7770.1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,156896.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,239.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,239.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4142,"SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,1.6730801405387318E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7157,null,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7157,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)","M3",1.2,20096.400000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,669.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,669.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,439608.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,669.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,669.88,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,5.9712187257419234E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7158,null,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7158,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)","M3",1.2,5605.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,186.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,186.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,122613.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,186.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,186.84,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,2.1408691928923143E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7159,null,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7159,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)","M3",1.2,38556,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,1285.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,1285.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,843412.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,1285.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,1285.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4158,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,3.1123560535325241E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,2892.32,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,2892.32,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7160,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7160,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)","M3",1.2,86769.600000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,1898085,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,2892.32,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,2892.32,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,1.3829728384134536E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,8.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,8.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7161,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7161,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)","M3",1.2,242.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,5302.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,8.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,8.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,4.9504950495049506E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,5306.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,5306.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7162,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7162,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)","M3",1.2,159194.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,3482377.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,5306.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,5306.48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4161,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,7.5379535963576608E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,425.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,425.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6722,null,"SUBBASE GRANULAR B-400"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6722,"SUBBASE GRANULAR B-400","M3",1.3,13821.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,279090,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,425.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,425.28,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4477,"SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,9.4055680963130183E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,179710,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7159,null,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7159,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)","M3",1.2,21565.200000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,8985.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3300000000000013E-2,1496.9843000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,471738.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3300000000000013E-2,1496.9843000000005,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4487,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,5.5645206165488849E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,15520,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,776,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3300000000000013E-2,129.28160000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7161,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7161,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)","M3",1.2,1862.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,40740,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3300000000000013E-2,129.28160000000005,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,6.4432989690721637E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,58830,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7157,null,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7157,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)","M3",1.2,7059.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2941.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3300000000000013E-2,490.05390000000023,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,154428.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3300000000000013E-2,490.05390000000023,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.6998130205677376E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,228890,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,11444.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,1906.6536999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7162,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7162,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)","M3",1.2,27466.799999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,600836.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,1906.6536999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4556,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,4.368910830529949E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,535000,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,26750,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,4456.5499999999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7160,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7160,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)","M3",1.2,64200,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,1404375,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,4456.5499999999993,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.869158878504673E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7686,null,"BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7686,"BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,4617.6000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",3.9999999999999994E-2,153.91999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",3.9999999999999994E-2,153.91999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,101010,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",3.9999999999999994E-2,153.91999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",3.9999999999999994E-2,153.91999999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4743,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,2.5987525987525989E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7687,null,"BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7687,"BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,17481.599999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,582.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,582.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,382410,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,582.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,582.72,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4744,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,6.8643602416254806E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7688,null,"BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7688,"BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,7041.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,234.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,234.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,154035,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,234.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,234.72,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4745,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,1.7041581458759374E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,558.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,558.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7689,null,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7689,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,16761.599999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,366660,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,558.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,558.72,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4746,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,7.1592210767468503E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,768.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,768.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7690,null,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7690,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,23048.400000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,504183.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,768.28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,768.28,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4747,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,5.2064351538501591E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,288.44,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,288.44,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7691,null,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7691,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,8653.2000000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,189288.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,288.44,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,288.44,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4748,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,1.3867702121758425E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,165.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,165.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7692,null,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7692,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO","M3",1.2,4977.6000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,108885,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.04,165.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,165.92,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4749,"SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,2.4108003857280618E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6098,"AGUA","LT",10,74910,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3745.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,624.00029999999981,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7689,null,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7689,"SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,8989.2000000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,196638.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,624.00029999999981,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4753,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)",null,null,"Redondeo",null,1.3349352556401014E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,2410,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,120.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999985E-2,20.075299999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7690,null,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7690,"SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,289.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,6326.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999985E-2,20.075299999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4754,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,4.1493775933609959E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,53060,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2653,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,441.98979999999989,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7691,null,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7691,"SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO","M3",1.2,6367.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,139282.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,441.98979999999989,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4755,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.8846588767433092E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.04,127.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",0.04,127.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,127.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7162,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,7162,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)","M3",1.2,3837.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,83947.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.04,127.92,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4770,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)",null,null,"Redondeo",null,3.1269543464665416E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7042,null,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7042,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS","M3",1.1875,1271.8125,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",0.01,10.71,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",2.75,2945.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",0.04,42.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",33.25,35610.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.1,107.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",5.0000000000000001E-3,5.3550000000000004,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4835,"BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DEACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,9.3370681605975728E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7159,null,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7159,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)","M3",1.2,9718.7999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",9.9999999999999985E-3,80.989999999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6962,null,"EMULSION ASFALTICA CRL-1"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6962,"EMULSION ASFALTICA CRL-1","LT",105,850395,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",3.9999999999999994E-2,323.95999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",33.6,272126.40000000002,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.1,809.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",4.9999999999999992E-3,40.494999999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4836,"BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4%  CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.2347203358439315E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.62509999999999999,7226.155999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.7700000000000006E-2,551.41199999999992,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,5661,"RANA","DIA",4.5999999999999999E-2,531.7600000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",35,404600,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.62509999999999999,7226.155999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",4.5999999999999999E-2,531.7600000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4837,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4\" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,8.6505190311418696E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.9500000000000002E-2,115.28549999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,5661,"RANA","DIA",4.5999999999999999E-2,107.13400000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",35,81515,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7598,null,"TRITURADO 1-1/2\""," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7598,"TRITURADO 1-1/2\"","M3",0.6251000000000001,1455.8579000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.6251000000000001,1455.8579000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",4.5999999999999999E-2,107.13400000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4838,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4\" Y 1/2\" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.2936882782310007E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,6098,"AGUA","LT",10,13870,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,693.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,115.53709999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7976,null,"SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,7976,"SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)","M3",1.2,1664.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,36408.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,115.53709999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4907,"SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN",null,null,"Redondeo",null,7.2098053352559477E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,6098,"AGUA","LT",10,169020,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,8451,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7977,null,"MATERIAL SELECCIONADO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,7977,"MATERIAL SELECCIONADO","M3",1.2,20282.400000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,1407.9365999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,443677.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,1407.9365999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",4908,"MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.",null,null,"Redondeo",null,5.9164595905809965E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,6098,"AGUA","LT",10,101010,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6532,null,"CENIZA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,6532,"CENIZA","KG",150,1515150,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,2525.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7977,null,"MATERIAL SELECCIONADO"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,7977,"MATERIAL SELECCIONADO","M3",0.6,6060.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,841.41329999999982,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",16.8,169696.8,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,841.41329999999982,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.01","CAPAS GRANULARES",5179,"SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO CON CENIZA 50%. SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,null,"Redondeo",null,9.9000099000098993E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,307360,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",1.2,36883.199999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,15368,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,2560.3087999999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,806820,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,2560.3087999999993,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,3.2535137948984903E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,1428060,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,71403,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",0.11110000000000002,15865.746599999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.11110000000000002,15865.746599999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,7.0025068974692937E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,183070,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9153.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",0.11109999999999999,2033.9077,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7005,null,"SUBBASE GRANULAR B-200"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7005,"SUBBASE GRANULAR B-200","M3",1.25,22883.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,480558.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.11109999999999999,2033.9077,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,5.4623914349702298E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,138970,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6948.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",0.11110000000000002,1543.9566999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6722,null,"SUBBASE GRANULAR B-400"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6722,"SUBBASE GRANULAR B-400","M3",1.25,17371.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,364796.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.11110000000000002,1543.9566999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,7.1957976541699652E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3478,"RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2\" (Suministro,  Extendido y Compactación)",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",1.1000000000000001,10450,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3478,"RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2\" (Suministro,  Extendido y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4750,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3478,"RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2\" (Suministro,  Extendido y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",23.1,219450,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3478,"RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2\" (Suministro,  Extendido y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.3300000000000003E-2,316.35000000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3478,"RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2\" (Suministro,  Extendido y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.0526315789473683E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,600,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7004,null,"BASE GRANULAR B-600"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7004,"BASE GRANULAR B-600","M3",1.25,75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,30,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",0.11109999999999998,6.6659999999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,1575,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.11109999999999998,6.6659999999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3847,"RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.6666666666666666E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,8870,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,443.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999985E-2,73.887099999999975,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6722,null,"SUBBASE GRANULAR B-400"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6722,"SUBBASE GRANULAR B-400","M3",1.25,1108.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,23283.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999985E-2,73.887099999999975,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",3851,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.1273957158962795E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,91430,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7004,null,"BASE GRANULAR B-600"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7004,"BASE GRANULAR B-600","M3",1.25,11428.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4571.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,761.61189999999988,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,240003.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,761.61189999999988,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4562,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.0937329104232747E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6098,"AGUA","LT",10,27000,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1350,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,5661,"RANA","DIA",8.3299999999999999E-2,224.90999999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7005,null,"SUBBASE GRANULAR B-200"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7005,"SUBBASE GRANULAR B-200","M3",1.25,3375,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",26.25,70875,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",8.3299999999999999E-2,224.90999999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,3.7037037037037035E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6013,null,"MOTONIVELADORA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4606,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4\" e=0.1M",null,6013,"MOTONIVELADORA","HR",3.3299999999999996E-2,1.9313999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4606,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4\" e=0.1M",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.125,7.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4606,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4\" e=0.1M",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",3.3299999999999996E-2,1.9313999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4606,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4\" e=0.1M",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",3.3299999999999996E-2,1.9313999999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4606,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4\" e=0.1M",null,null,"Redondeo",null,1.7241379310344827E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6098,"AGUA","LT",10,322690,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,8067.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,5661,"RANA","DIA",0.08,2581.52,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2910,null,"RECEBO COMUN"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,2910,"RECEBO COMUN","M3",1.25,40336.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",35,1129415,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.08,2581.52,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.02","RELLENOS PARA ANDENES Y REDES",4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,3.0989494561343705E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.03","RELLENOS EN TIERRA",3018,"RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2202,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7229,null,"TIERRA NEGRA"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.03","RELLENOS EN TIERRA",3018,"RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)",null,7229,"TIERRA NEGRA","M3",1.0999999999999999,4844.3999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.03","RELLENOS EN TIERRA",3018,"RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.3300000000000003E-2,146.6532,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 004","  RELLENOS Y CAPAS GRANULARES","  004.03","RELLENOS EN TIERRA",3018,"RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido)",null,null,"Redondeo",null,2.2706630336058128E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",8.3299999999999999E-2,5.7476999999999983,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7225,null,"FRESADO DE PAVIMENTO (e<0.25cm, a todo costo)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)",null,7225,"FRESADO DE PAVIMENTO (e<0.25cm, a todo costo)","M3",1,69,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.05,3.45,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7433,null,"VOLQUETA 6m3"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)",null,7433,"VOLQUETA 6m3","HR",4.1700000000000001E-2,2.8773000000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",8.3299999999999999E-2,5.7476999999999983,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3754,"FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,1.4492753623188406E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6699999999999995E-2,422.01089999999988,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7058,null,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 (Asf 80-100 INV-02)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7058,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 (Asf 80-100 INV-02)","M3",1.25,7908.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6699999999999995E-2,422.01089999999988,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,166083.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6699999999999995E-2,422.01089999999988,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6699999999999995E-2,422.01089999999988,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3841,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.58052789631737E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6699999999999995E-2,59.296300000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7062,null,"MEZCLA MDC-2 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7062,"MEZCLA MDC-2 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)","M3",1.25,1111.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6699999999999995E-2,59.296300000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,23336.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6699999999999995E-2,59.296300000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6699999999999995E-2,59.296300000000009,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3856,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.1248593925759281E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",4.0000000000000001E-3,1236.5519999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7071,null,"EMULSION ASFALTICA CRL-0"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,7071,"EMULSION ASFALTICA CRL-0","LT",1,309138,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.05,15456.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",4.0000000000000001E-3,1236.5519999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,null,"Redondeo",null,3.2348012861569918E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",3.9999999999999992E-3,2869.9719999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6963,null,"EMULSION ASFALTICA CRR-1"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6963,"EMULSION ASFALTICA CRR-1","LT",1,717493,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.05,35874.65,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",3.9999999999999992E-3,2869.9719999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,null,"Redondeo",null,1.3937418204776912E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3867,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",3.9999999999999992E-3,1144.1959999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6964,null,"EMULSION ASFALTICA CRR-2"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3867,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6964,"EMULSION ASFALTICA CRR-2","LT",1,286049,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3867,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.05,14302.45,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3867,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",3.9999999999999992E-3,1144.1959999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",3867,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)",null,null,"Redondeo",null,3.4959045478222263E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6700000000000009E-2,1587.6601000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7172,null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD20 ASF. CONV"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7172,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD20 ASF. CONV","M3",1.25,29753.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6700000000000009E-2,1587.6601000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,624828.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6700000000000009E-2,1587.6601000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6700000000000009E-2,1587.6601000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,4.201151115405621E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6700000000000009E-2,1394.0967000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7174,null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD12 ASF. CONV"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7174,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD12 ASF. CONV","M3",1.25,26126.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6700000000000009E-2,1394.0967000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,548651.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6700000000000009E-2,1394.0967000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6700000000000009E-2,1394.0967000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4203,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,4.7844600736806848E-5,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6700000000000023E-2,22.744700000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7181,null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD10 ASF. CONV"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7181,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD10 ASF. CONV","M3",1.25,426.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6700000000000023E-2,22.744700000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,8951.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6700000000000023E-2,22.744700000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6700000000000023E-2,22.744700000000009,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,2.9325513196480938E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6699999999999995E-2,2096.3809999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7209,null,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 (Asf 80-100 INV-02)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7209,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 (Asf 80-100 INV-02)","M3",1.25,39287.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6699999999999995E-2,2096.3809999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,825037.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6699999999999995E-2,2096.3809999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6699999999999995E-2,2096.3809999999994,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4255,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,3.1816735602927138E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6699999999999995E-2,17.4087,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7060,null,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 (Asf 80-100 INV-02)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7060,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 (Asf 80-100 INV-02)","M3",1.25,326.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6699999999999995E-2,17.4087,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,6851.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6699999999999995E-2,17.4087,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6699999999999995E-2,17.4087,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4256,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,3.831417624521073E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",6.6700000000000023E-2,436.68490000000014,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7342,null,"MEZCLA MDC-1 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7342,"MEZCLA MDC-1 MODIFICADA CON POLIMER (PM-II INV-02)","M3",1.25,8183.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6700000000000023E-2,436.68490000000014,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,171858.75,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",6.6700000000000023E-2,436.68490000000014,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6700000000000023E-2,436.68490000000014,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4480,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 AMP Tipo II (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,1.527417137620284E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7438,null,"BENITIN120"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)",null,7438,"BENITIN120","DIA",0.14290000000000003,312.66520000000014,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,2188,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7174,null,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD12 ASF. CONV"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)",null,7174,"MEZCLA ASF. EN CALIENTE T. DENSO MD12 ASF. CONV","M3",1.25,2735,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,57435,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","JR",0.14290000000000003,312.66520000000014,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,4.5703839122486289E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7658,null,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,7658,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO","M3",1.3,6152.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6507,null,"TERMINADORA DE ASFALTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6507,"TERMINADORA DE ASFALTO","HR",6.6699999999999995E-2,315.69110000000006,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6878,null,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6878,"TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS","M3-KM",26.25,124241.25,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.1,473.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,4392,"CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)","HR",6.6699999999999995E-2,315.69110000000006,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4712,"MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)",null,null,"Redondeo",null,2.1128248468201986E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",4.0000000000000001E-3,1060.7719999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6962,null,"EMULSION ASFALTICA CRL-1"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6962,"EMULSION ASFALTICA CRL-1","LT",1,265193,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1E-3,265.19299999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",5.0000000000000001E-4,132.59649999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",4857,"IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,3.7708385967955412E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6567,null,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,6567,"CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA","HR",2.5000000000000001E-2,461.85,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[1505,null,"COMPACTADOR DE LLANTAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,1505,"COMPACTADOR DE LLANTAS","HR",0.05,923.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6962,null,"EMULSION ASFALTICA CRL-1"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,6962,"EMULSION ASFALTICA CRL-1","LT",54,997596,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7166,null,"RECICLADORA DE PAVIMENTO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7166,"RECICLADORA DE PAVIMENTO","HR",0.05,923.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6062,null,"VIBROCOMPACTADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,6062,"VIBROCOMPACTADOR","HR",0.05,923.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.1,1847.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.01","PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO",5164,"PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO Emulsión CRL-1 al 3% (Suministro emulsión asfáltica CRL-1 reciclaje, extendida, nivelación y compactación. No incluye agregados petreos de adición). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,null,"Redondeo",null,5.4130128829706619E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6073,null,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6073,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)","M3",1.05,5460,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",37.5,195000,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,5200,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6356,null,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6356,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA","DIA",0.1,520,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.1,520,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)","JR",0.1,520,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3204,"LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,null,"Redondeo",null,1.9230769230769231E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6859,null,"CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6859,"CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2)","M3",1.05,11426.1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",37.5,408075,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,10882,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6356,null,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6356,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA","DIA",0.1,1088.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.1,1088.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)","JR",0.1,1088.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3748,"LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,null,"Redondeo",null,9.1894872266127544E-5,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)",null,7057,"AYUDANTE","HR",0.01,629.28,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6914,null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)",null,6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",0.2,12585.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,15732,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)",null,null,"Redondeo",null,1.5891177218408338E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7200,null,"CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,7200,"CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)","M3",1.05,164.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",37.5,5887.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,157,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6356,null,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6356,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA","DIA",0.1,15.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.1,15.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)","JR",0.1,15.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4230,"LOSA DE CONCRETO MR36 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,null,"Redondeo",null,6.3694267515923561E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.03,2.06,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",1.03,2.06,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6914,null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",4.2,8.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,0.04,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.03,0.06,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",6.6299999999999984E-2,0.13259999999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4985,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA PLACAS DE ACCESO (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",1.03,896.1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",4.0327999999999999,3508.5359999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.3149999999999999,2014.05,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.03,26.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.5,435,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.02","PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO",4986,"CONCRETO 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.1494252873563218E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3811,"CORTE DE PAVIMENTO",null,6098,"AGUA","LT",5,116025,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7009,null,"CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3811,"CORTE DE PAVIMENTO",null,7009,"CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO)","DIA",4.7999999999999996E-3,111.384,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7434,null,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3811,"CORTE DE PAVIMENTO",null,7434,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm","UN",7.000000000000001E-4,16.243500000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3811,"CORTE DE PAVIMENTO",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",4.7999999999999996E-3,111.384,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3811,"CORTE DE PAVIMENTO",null,null,"Redondeo",null,4.3094160741219568E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.04,4600.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6889,null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)",null,6889,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)","ML",1.03,118470.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,28755,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7018,null,"SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)",null,7018,"SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO","GLN",2.6499999999999999E-2,3048.03,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",0.04,4600.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",3837,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)",null,null,"Redondeo",null,8.6941401495392095E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4239,"CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO",null,6098,"AGUA","LT",5,277090,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7009,null,"CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4239,"CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO",null,7009,"CORTADORA DE CONCRETO (SIN DISCO)","DIA",1.9999999999999997E-2,1108.3599999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7434,null,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4239,"CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO",null,7434,"DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm","UN",2E-3,110.83599999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4239,"CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",1.9999999999999997E-2,1108.3599999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4239,"CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO",null,null,"Redondeo",null,1.8044678624273701E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)",null,6140,"COMPRESOR","HR",3.9999999999999994E-2,5212.3599999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6963,null,"EMULSION ASFALTICA CRR-1"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)",null,6963,"EMULSION ASFALTICA CRR-1","LT",1,130309,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6889,null,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)",null,6889,"FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D=3/8\" (10MM)","ML",1.0299999999999998,134218.26999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,32577.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",3.9999999999999994E-2,5212.3599999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4525,"SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)",null,null,"Redondeo",null,7.6740670253013989E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4918,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA ANCLAJE.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",6.0400000000000009E-2,6.4024000000000028,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7981,null,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4918,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA ANCLAJE.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7981,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm","ML",1,106,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4918,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA ANCLAJE.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.35700000000000004,37.842000000000013,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",4918,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA ANCLAJE.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,9.433962264150943E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",3.7000000000000005E-2,9.2870000000000008,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6140,"COMPRESOR","HR",0.29600000000000004,74.296000000000006,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",7.6000000000000012E-2,19.076000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",0.29600000000000004,74.296000000000006,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",3.7000000000000005E-2,9.2870000000000008,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.5,125.5,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90cm. (Incluye cargue, transporte y retiro de escombros). SOLICITUD DTD 20143150527843",null,null,"Redondeo",null,3.9840637450199202E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.1,185.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8258,null,"EQUIPO DE SOLDADURA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8258,"EQUIPO DE SOLDADURA","DIA",0.1,185.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.35,648.20000000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7981,null,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7981,"JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x  70 mm","ML",1.05,1944.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6088,null,"OFICIAL"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.1,185.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7697,null,"PLANTA ELECTRICA 4KW"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW","HR",0.8,1481.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8256,null,"SOLDADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8256,"SOLDADOR","JR",0.1,185.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8254,null,"SOLDADURA E-7018  1/8\""," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8254,"SOLDADURA E-7018  1/8\"","KG",0.7,1296.4000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5195,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70mm DE RECORRIDO O SIMILAR (Incluye pernos y soldadura). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,5.3995680345572358E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",0.4,36,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8310,null,"ANGULO METÁLICO 3\"x1/4\""," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8310,"ANGULO METÁLICO 3\"x1/4\"","ML",1.05,94.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.05,4.5,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8258,null,"EQUIPO DE SOLDADURA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8258,"EQUIPO DE SOLDADURA","DIA",0.05,4.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.17499999999999999,15.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.05,4.5,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7697,null,"PLANTA ELECTRICA 4KW"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW","HR",0.4,36,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8256,null,"SOLDADOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8256,"SOLDADOR","JR",0.05,4.5,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8254,null,"SOLDADURA E-7018  1/8\""," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8254,"SOLDADURA E-7018  1/8\"","KG",0.7,63,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3\"x1/4\" (PARA UN SOLO COSTADO DE LA JUNTA). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,1.1111111111111112E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de esc",null,6098,"AGUA","LT",1.5,652.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de esc",null,7057,"AYUDANTE","JR",4.5399999999999989E-2,19.748999999999995,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de esc",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",9.4E-2,40.889999999999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7922,null,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de esc",null,7922,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN","DIA",4.4999999999999998E-2,19.574999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de esc",null,6088,"OFICIAL","JR",4.5399999999999989E-2,19.748999999999995,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5202,"LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30cm. (Retiro del material en la cavidad existente entre la superficie externa de la viga y el espaldar del estribo mediante el uso de hidrolavado y taladro luego del vaciado de esc",null,null,"Redondeo",null,2.2988505747126436E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",3.3000000000000002E-2,1070.652,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",6.7000000000000004E-2,2173.748,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",3.3000000000000002E-2,1070.652,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8315,null,"SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8315,"SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO","UN",0.33,10706.52,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.03","JUNTAS PARA PAVIMENTOS",5212,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR). SOLICITUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,3.0822340032055231E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7012,null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7012,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8","UN",52,1078272,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",5.5E-2,1140.48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,10368,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,1296,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.155,23950.080000000002,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,1296,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4061,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,4.8225308641975306E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6847,null,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6847,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR","UN",52,66456,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",5.5E-2,70.290000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,639,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,79.875,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.155,1476.09,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,79.875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4137,"ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,7.8247261345852897E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6846,null,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6846,"ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)","UN",52,807716,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",5.5E-2,854.31500000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,7766.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,970.8125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.155,17940.615000000002,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,970.8125,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,6.4379063928410486E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6853,null,"ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6853,"ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)","UN",52,411060,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",5.5E-2,434.77499999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3952.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,494.0625,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.155,9130.2749999999996,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,494.0625,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4395,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,1.2650221378874128E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7135,null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7135,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6","UN",52,5782920,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",5.5E-2,6116.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,55605,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,6950.625,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.155,128447.55,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,6950.625,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4396,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,8.9919971225609205E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7135,null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,7135,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6","UN",52,8572356,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",5.0000000000000001E-3,824.26499999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,82426.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.05,8242.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,10303.3125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.155,190405.215,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,10303.3125,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",4593,"ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,6.066010324349572E-6,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8099,null,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8099,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25","M2",1.03,1519.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",0.01,14.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.183,269.92499999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.04,59,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5661,null,"RANA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,5661,"RANA","DIA",6.2100000000000002E-2,91.597499999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.14000000000000001,206.5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.0499999999999998E-2,89.237499999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5047,"ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,6.779661016949153E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8100,null,"ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8100,"ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm","M2",1,12816,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1512,null,"GRAMA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,1512,"GRAMA","M2",0.375,4806,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.89E-2,242.22240000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7229,null,"TIERRA NEGRA"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7229,"TIERRA NEGRA","M3",0.02,256.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6824,null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6824,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS","KG",15.3,196084.8,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.4599999999999991E-2,827.91359999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4792,"RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación  Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). MEMORANDO DTD-20143150088023","M3",0.13,1666.08,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 005","  PAVIMENTOS","  005.04","PAVIMENTOS ARTICULADOS",5048,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra) SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,7.8027465667915107E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7309,null,"ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)",null,7309,"ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI","KG",1,3486733,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",6.6699999999999995E-2,232565.09110000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)",null,7057,"AYUDANTE","HR",0.05,174336.65,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,69734.66,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)",null,null,"Redondeo",null,2.8680142700918024E-7,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4232,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.02,80.48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4232,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,80.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7203,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4232,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,7203,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm","KG",1.05,4225.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4232,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3.3299999999999996E-2,133.99919999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4232,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.4850894632206762E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4233,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.02,2.42,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4233,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,2.42,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7204,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4233,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,7204,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm","KG",1.05,127.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4233,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3.3300000000000003E-2,4.0293000000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4233,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.2644628099173556E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4234,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=7mm, 7mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.02,30.22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4234,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=7mm, 7mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,30.22,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7205,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4234,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=7mm, 7mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,7205,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm","KG",1.05,1586.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4234,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=7mm, 7mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3.3300000000000003E-2,50.316299999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4234,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=7mm, 7mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.6181336863004633E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.02,545.78,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,545.78,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7207,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,7207,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm","KG",1.05,28653.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3.3299999999999996E-2,908.72370000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.6644801934845545E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4237,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.02,30.22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4237,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,30.22,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7208,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4237,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,7208,"MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm","KG",1.05,1586.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4237,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3.3300000000000003E-2,50.316299999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4237,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.20x0.20m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.6181336863004633E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4238,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.02,30.22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4238,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,30.22,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7202,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4238,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,7202,"MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm","KG",1.05,1586.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4238,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3.3300000000000003E-2,50.316299999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",4238,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.25x0.25m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.6181336863004633E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.05,11454.3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8502,null,"CANASTILLA PASAJUNTAS"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)",null,8502,"CANASTILLA PASAJUNTAS","KG",1,229086,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.02,4581.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2.5000000000000001E-3,572.71500000000003,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 006","  ACERO DE REFUERZO","  006.01","ACERO DE REFUERZO",5404,"CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)",null,null,"Redondeo",null,4.3651729044987475E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3178,"DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",1,7942,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3178,"DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.2591286829513978E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3179,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",0.12,7970.52,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3179,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.5055479441742823E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3180,"DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=15 mils, Acrílica B. Agua. Inc. Sum y Aplic. con Equipo. Inc Microesf.)",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",0.15,652.95000000000005,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3180,"DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=15 mils, Acrílica B. Agua. Inc. Sum y Aplic. con Equipo. Inc Microesf.)",null,null,"Redondeo",null,2.2972662531587412E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3433,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1E-4,2.5264000000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7587,null,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3433,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)",null,7587,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES","UN",1E-4,2.5264000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6556,null,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3433,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)",null,6556,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL","UN",1,25264,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3433,"TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.9582013932868905E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3434,"TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,102,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6555,null,"TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3434,"TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación)",null,6555,"TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m","UN",1,51,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3434,"TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.5,25.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3434,"TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.01,0.51,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3434,"TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.9607843137254902E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3490,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA DERECHA\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",1.51,57.38,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3490,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA DERECHA\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,2.6315789473684213E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3491,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",1.2,573.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3491,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,2.0920502092050207E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3492,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA DERECHA\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Micr",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",2.1800000000000002,540.64,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3492,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA DERECHA\" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Micr",null,null,"Redondeo",null,4.0322580645161289E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6144,null,"EQUIPO DE DEMARCACION"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,6144,"EQUIPO DE DEMARCACION","HR",0.1,744,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6143,null,"MICROESFERAS REFLECTIVAS"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,6143,"MICROESFERAS REFLECTIVAS","KG",0.5,3720,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6141,null,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA DEMARCACION"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,6141,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA DEMARCACION","GLN",0.28999999999999998,2157.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",1.2500000000000001E-2,93,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.3440860215053763E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3872,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)",null,3871,"PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",0.12,4776.96,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",3872,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,2.5120578778135048E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7212,null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.12m (con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4240,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)",null,7212,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.12m (con Microesf.)","ML",1,158274,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4240,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,6.3181571199312593E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7213,null,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.12m (con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4241,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesfera",null,7213,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.12m (con Microesf.)","ML",1,47050,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4241,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesfera",null,null,"Redondeo",null,2.1253985122210414E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7214,null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.15m (con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4242,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)",null,7214,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.15m (con Microesf.)","ML",1,80792,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4242,"DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.2377463115159916E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7215,null,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.15m (con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4243,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,7215,"LINEA TERMOPLASTICA DISC. A=0.15m (con Microesf.)","ML",1,11846,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4243,"DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,8.4416680736113461E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4244,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA DERECHA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",1.51,271.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4244,"FLECHA DIRECCIONAL \"A LA DERECHA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,5.5555555555555558E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4245,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA DERECHA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",2.1800000000000002,433.82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4245,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE A LA DERECHA\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,5.0251256281407027E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4246,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",1.2,750,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4246,"FLECHA DIRECCIONAL \"DE FRENTE\" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.6000000000000001E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4247,"PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",1,9158,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4247,"PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.0919414719371043E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4248,"DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",1,11332,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4248,"DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,8.8245675961877868E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7214,null,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.15m (con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4249,"DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)",null,7214,"LINEA TERMOPLASTICA CONT. A=0.15m (con Microesf.)","ML",1,6419,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4249,"DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc Microesferas)",null,null,"Redondeo",null,1.5578750584203146E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7586,null,"ESTOPEROL 10 cm x 3 cm"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4569,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm",null,7586,"ESTOPEROL 10 cm x 3 cm","UN",1,2747,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7587,null,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4569,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm",null,7587,"PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES","UN",0.05,137.35,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4569,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.3000000000000004E-3,3.5710999999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4569,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm",null,null,"Redondeo",null,3.6403349108117945E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4826,"SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAMA BICICLETA (0.8x1.2mt) EN CICLORRUTAS. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.96,0.96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4826,"SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAMA BICICLETA (0.8x1.2mt) EN CICLORRUTAS. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4860,"DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (e=2.3mm. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS( (A= 1.434m2). INCLUYE PICTOGRAMA.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",1.4340000000000002,164.90999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4860,"DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (e=2.3mm. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS( (A= 1.434m2). INCLUYE PICTOGRAMA.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,8.6956521739130436E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4864,"DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.4,28.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4864,"DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.408450704225352E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4865,"DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.2,41.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4865,"DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.830917874396135E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4866,"DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.4,252,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4866,"DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.5873015873015873E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4867,"DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.6,4159.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4867,"DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.4425851125216387E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7938,null,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)."," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4868,"DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2mt, (e= 15 mils ACRÍLICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7938,"PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e= 15 mils. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).","M2",0.2,6831.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4868,"DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2mt, (e= 15 mils ACRÍLICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,2.9275718718894549E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4961,"DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.4,18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4961,"DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4mt, E= 2.3mm TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4961,"DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1mt,E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.1,522.1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",4961,"DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1mt,E= 2.3mm EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.915341888527102E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8269,null,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5134,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8269,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS","UN",1,31,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5134,"SUMINISTRO Y APLICACION PARA DEMARCACION DE FLECHA MIXTA DE GIRO/FRONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA. NORMATIVA INVIAS. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,3.2258064516129031E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 2014305057",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","DIA",1.4000000000000002E-3,1.2068000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8322,null,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 2014305057",null,8322,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","ML",1,862,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8321,null,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 2014305057",null,8321,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","JR",1.4000000000000002E-3,1.2068000000000001,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8404,null,"PINTURA BASE AGUA"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 2014305057",null,8404,"PINTURA BASE AGUA","GLN",9.9999999999999985E-3,8.6199999999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 2014305057",null,4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","JR",9.9999999999999964E-5,8.6199999999999957E-2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5218,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA a=10cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CICLORUTA (en andén), SIN MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9mils Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 2014305057",null,null,"Redondeo",null,1.1600928074245939E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","DIA",4.0000000000000002E-4,113.5368,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8319,null,"EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA DEMARCACIÓN DE VIAS"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8319,"EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","ML",1,283842,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8321,null,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8321,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","JR",4.0000000000000002E-4,113.5368,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8332,null,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8332,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO","GLN",1.8999999999999993E-2,5392.9979999999978,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","JR",3.0000000000000003E-4,85.152600000000007,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5226,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO a=20cm. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,null,"Redondeo",null,3.5230867877199291E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","MES",5.9999999999999995E-4,2.3664000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8322,null,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8322,"EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS","M2",1,3944,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8321,null,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8321,"OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN","MES",5.9999999999999995E-4,2.3664000000000001,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8332,null,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,8332,"PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO","GLN",0.128,504.83200000000011,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,4923,"CUADRILLA (3 AYUDANTES)","JR",1.6E-2,63.104000000000013,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5227,"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SOLICITUD SGI-20143050555943 - ALCANCE MEMO 20143050572853",null,null,"Redondeo",null,2.5354969574036511E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","MES",1.9E-3,9.5000000000000015E-3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8338,null,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8338,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m","UN",0.33329999999999999,1.6665000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8339,null,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8339,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m","UN",0.14170000000000002,0.70850000000000013,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,7057,"AYUDANTE","JR",1.32,6.6,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.03,0.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8350,null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8350,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)","UN",0.2,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8341,null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8341,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8343,null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8343,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8353,null,"REFLECTIVO AMARILLO LIMÓN TIPO VIII-XI"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8353,"REFLECTIVO AMARILLO LIMÓN TIPO VIII-XI","M2",0.36,1.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8342,null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8342,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8340,null,"TORNILLO"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8340,"TORNILLO","KG",0.77,3.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.01","DEMARCACION DE PAVIMENTOS",5238,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEVRON 90 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3429,"SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,168,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6551,null,"SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3429,"SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)",null,6551,"SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m","UN",1,168,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3429,"SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)",null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",5.0499999999999996E-2,8.484,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3429,"SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,252,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3429,"SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.9523809523809521E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3430,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1623,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6552,null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3430,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,6552,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m","UN",1,1623,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3430,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",5.0499999999999996E-2,81.961500000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3430,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,2434.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3430,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.1614294516327791E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3431,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6553,null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3431,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,6553,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m","UN",1,1004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3431,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",5.0499999999999996E-2,50.701999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3431,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,1506,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3431,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.9601593625498006E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3432,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,62,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6554,null,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3432,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,6554,"SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m","UN",1,62,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3432,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",5.0499999999999989E-2,3.1309999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3432,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,93,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3432,"SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90x90cm) (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.6129032258064516E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3688,"DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (Incluye Dado de Anclaje)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,156,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3688,"DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (Incluye Dado de Anclaje)",null,3875,"CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)","M3",0.01,0.78,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3688,"DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (Incluye Dado de Anclaje)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.25,19.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",3688,"DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (Incluye Dado de Anclaje)",null,null,"Redondeo",null,1.2820512820512822E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",4966,"DESMONTE SEÑAL VERTICAL. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",9.6000000000000002E-2,16.512,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",4966,"DESMONTE SEÑAL VERTICAL. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.03,5.16,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",4966,"DESMONTE SEÑAL VERTICAL. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,5.8139534883720929E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","MES",1.9E-3,1.7100000000000001E-2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8338,null,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8338,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/4\" x 6m","UN",0.63330000000000009,5.6997000000000018,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8339,null,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8339,"ANGULO DE 2\"x2\"x1/8\" x 6m","UN",0.21,1.89,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,7057,"AYUDANTE","JR",1.32,11.88,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8337,null,"CINTA REFLECTIVA TIPO IV (ALTA DENSIDAD)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8337,"CINTA REFLECTIVA TIPO IV (ALTA DENSIDAD)","M2",0.72,6.48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.03,0.27,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8336,null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (4x8)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8336,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (4x8)","UN",0.25,2.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8341,null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8341,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)","UN",1,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8343,null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8343,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm","UN",1,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8342,null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8342,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)","UN",1,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8340,null,"TORNILLO"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,8340,"TORNILLO","KG",1,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5232,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. SOLICITUD SGI-20143050555943",null,null,"Redondeo",null,0.1111111111111111,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","MES",1.6999999999999999E-3,9.180000000000002E-2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,7057,"AYUDANTE","JR",1.32,71.28,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8356,null,"CANASTILLA PARA SEÑAL DE CICLORUTA"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8356,"CANASTILLA PARA SEÑAL DE CICLORUTA","UN",1,54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[325,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",0.08,4.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.0035000000000001,54.189000000000007,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8350,null,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8350,"LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 (2x1)","UN",0.125,6.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8341,null,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8341,"METALMECÁNICA (PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm)","UN",1,54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8343,null,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8343,"PINTURA ELECTROSTÁTICA PEDESTAL Y PARTE POSTERIOR DE TABLERO PARA SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES DE 60cm","UN",1,54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8475,null,"PLATINA METALICA"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8475,"PLATINA METALICA","KG",5.8,313.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8354,null,"REFLECTIVO TIPO 1 (Grado Ingenieria)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8354,"REFLECTIVO TIPO 1 (Grado Ingenieria)","M2",0.20250000000000001,10.935,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8342,null,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8342,"SCREEN PARA SEÑALES DE 60cm Y SEÑALES DE TEXTO O CROQUIS SI-05, SI-05C, SI-27, SI-28)","UN",1,54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8340,null,"TORNILLO"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8340,"TORNILLO","KG",4.8999999999999988E-2,2.645999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8228,null,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\""," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,8228,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\"","ML",3,162,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.02","SEÑALES DE TRANSITO",5240,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA  DE 45cm , LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2\" DE DÍAMETRO (Incluye cimentación en concreto de 3500 psi premezclado)",null,null,"Redondeo",null,1.8518518518518517E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8273,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA, \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\", \"OTROS DESTINOS\" (185Ccm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5138,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\",  \"OTROS DESTINOS\" (185cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8273,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA, \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\", \"OTROS DESTINOS\" (185Ccm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO","ML",1,4860,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5138,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA RUTEROS VALLA \"SALIDA GRACIAS\", \"SALIDA\",  \"OTROS DESTINOS\" (185cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,2.0576131687242798E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8274,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5139,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8274,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","ML",1,4860,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5139,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"SALIDAS LATERALES\" (275cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,2.0576131687242798E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8275,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5142,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8275,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","ML",1,4860,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5142,"SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE LAMINA DE ALUMINIO PARA \"ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE VAGON, SALIDA DE VAGON\" (405cm x 31.6cm) SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,2.0576131687242798E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8276,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5143,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8276,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,568,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5143,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.76056338028169E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8277,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5144,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8277,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,767,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5144,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.3037809647979139E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8278,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5145,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8278,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,96.44,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5145,"SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR SEGUN COLOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.0369141435089175E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8279,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5145,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-2014",null,8279,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,489,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5145,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE ALCALDIA O TRANSMILENIO EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO SAND BLASTED FROSTED CRYSTAL, ALTO 50cm LARGO 50cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-2014",null,null,"Redondeo",null,2.0449897750511249E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8280,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5147,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8280,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,305,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5147,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DISCAPACITOS EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO, ALTO 20cm LARGO 20cm, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,3.2786885245901635E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[8281,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5147,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS A EXT. SEGUN MANUAL TRANS SOLICITUD DTD-2014",null,8281,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS AL EXTERIOR. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.","UN",1,342,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5147,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PUERTA PREFERENCIAL NIÑOS DISCAPACITADOS, ANCIANOS, EMBARAZADAS,  EN ADHESIVO VINILICO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO, COLOR, DOS TAMAÑOS, GARANTIA DE 5 AÑOS A EXT. SEGUN MANUAL TRANS SOLICITUD DTD-2014",null,null,"Redondeo",null,2.9239766081871343E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8282,null,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5149,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8282,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,249,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5149,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,4.0160642570281121E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8284,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5149,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-201431504106",null,8284,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",1,27,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5149,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-201431504106",null,null,"Redondeo",null,3.7037037037037035E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8285,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5149,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-20",null,8285,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE","UN",1,128,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5149,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS  EN PELICULA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA AZUL PARA EL FONDO  Y BLANCO PARA NUMERO O LETRA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO SOLICITUD DTD-20",null,null,"Redondeo",null,7.8125E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8286,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5153,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8286,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",1,98,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5153,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERA Y ANGULO PORTABANDERA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.0204081632653062E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8287,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5154,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8287,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION","UN",1,205,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5154,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALINEACION BUS. SEGUN MANUAL DE IMAGEN  DE TRANSMILENIO S.A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,4.8780487804878049E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8288,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5155,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8288,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,430,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5155,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS VALLAS EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,2.3255813953488372E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8289,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5156,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8289,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,784,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5156,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO SOBRE IMPRESION DIGITAL SOBRE PS CALIBRE 80. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.2755102040816328E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8290,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5157,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8290,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,53,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5157,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTERO MONTANTE RUTA FACIL EN VINILO CON ADHESIVOS EN VINILO FUNDIDO 32cm x 16cm. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.8867924528301886E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8291,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5158,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8291,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,136,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 007","  SEÑALIZACION","  007.03","OTROS-SEÑALIZACIÓN",5158,"SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS MONTANTES SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMATIVO+RIELES. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,7.352941176470589E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,61440,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6109,null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6109,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","UN",1.25,153600,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.45,55296,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",6.5999999999999991E-3,811.00800000000004,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,null,"Redondeo",null,8.1380208333333332E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6826,null,"BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3163,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,6826,"BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)","UN",0.66670000000000007,8.0003999999999991,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3163,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3163,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.4,4.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3163,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,4.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3163,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333343E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3973.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6118,null,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6118,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)","UN",1,7947,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,3178.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",4.000000000000001E-3,31.788000000000007,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,null,"Redondeo",null,1.2583364791745314E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6122,null,"BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6122,"BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)","UN",1,4031,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2015.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.4,1612.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,1612.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",1.1700000000000002E-2,47.162699999999994,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3209,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,null,"Redondeo",null,2.4807740014884643E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6116,null,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3210,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,6116,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)","UN",1.25,88793.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3210,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,35517.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3210,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",6.6E-3,468.83100000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3210,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,28414,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3210,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,1.4077567396353909E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3426,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,3373,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3426,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1686.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3426,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",6.2999999999999987E-2,212.49899999999991,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3426,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,1551.58,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3426,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,2.9647198339756892E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)","ML",3.1999999999999993,2467.1999999999994,"Analisis","Analisis"]
[null,4087,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,4087,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","UN",2,1542,"Analisis","Analisis"]
[null,4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)","M2",1.28,986.88,"Analisis","Analisis"]
[null,4078,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,4078,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)","M2",0.64,493.44,"Analisis","Analisis"]
[null,4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",3.1999999999999993,2467.1999999999994,"Analisis","Analisis"]
[null,3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,3207,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","UN",2,1542,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3621,"RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5,  Desarrollo: 1m.",null,null,"Redondeo",null,1.297016861219196E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6863,null,"CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3751,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6863,"CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)","UN",1.25,11370,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3751,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4548,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3751,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,3638.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3751,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",9.8999999999999991E-3,90.050399999999968,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3751,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,null,"Redondeo",null,1.0993843447669306E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3753,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,189,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3753,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,94.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3753,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",3.1499999999999993E-2,5.9535,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3753,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,86.94,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3753,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,5.2910052910052907E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3784,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,1835,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3784,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,917.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3784,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",3.9400000000000004E-2,72.299000000000021,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3784,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,844.1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",3784,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,5.4495912806539512E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4039,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",3.15E-2,18.711000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4039,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,594,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4039,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,297,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4039,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,273.24,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4039,"SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,1.6835016835016836E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4040,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",3.9399999999999998E-2,0.11819999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4040,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4040,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4040,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,1.38,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4040,"SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4041,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",6.3E-2,88.515000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4041,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,1405,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4041,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,702.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4041,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.45999999999999991,646.29999999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4041,"SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,7.1174377224199293E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4042,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4042,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4042,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",4.7300000000000002E-2,9.4600000000000004E-2,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4042,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,0.92,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4042,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4043,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",4.7299999999999995E-2,0.42569999999999991,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4043,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4043,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4043,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.45999999999999991,4.1399999999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4043,"SARDINEL H=0.30m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)",null,null,"Redondeo",null,0.1111111111111111,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6122,null,"BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6122,"BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)","UN",1,3198,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1599,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",1.1699999999999999E-2,37.416599999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.4,1279.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,1279.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4044,"BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,3.1269543464665416E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6825,null,"BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4045,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,6825,"BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)","UN",1,280,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4045,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,140,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4045,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.4,112,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4045,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,112,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4045,"SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5m x 0.6m x 1.1m (Prefabricado. Incluye Sum. e Inst. No Inc. material de base)",null,null,"Redondeo",null,3.5714285714285713E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6116,null,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)",null,6116,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)","UN",1.25,93482.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,37393,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,29914.400000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",6.6E-3,493.58760000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4047,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)",null,null,"Redondeo",null,1.3371486641884844E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6863,null,"CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4049,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6863,"CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)","UN",1.25,5213.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4049,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2085.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4049,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",9.8999999999999991E-3,41.29290000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4049,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,1668.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4049,"CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,2.3975065931431311E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,788.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",4.0000000000000001E-3,6.3080000000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6118,null,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6118,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)","UN",1,1577,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.39999999999999991,630.79999999999984,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,6.341154090044387E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,21502.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",6.6E-3,283.83300000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6109,null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6109,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","UN",1.25,53756.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.45,19352.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,2.3253110103476337E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4055,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5583.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6109,null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4055,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6109,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","UN",1.25,13958.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4055,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.44999999999999996,5025.1499999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4055,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,null,"Redondeo",null,8.9549565684606436E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4085,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,439.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4085,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",1.0700000000000001E-2,9.4053000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6117,null,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4085,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6117,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)","UN",1,879,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4085,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,351.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4085,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,1.1376564277588168E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4086,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,114,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6117,null,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4086,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6117,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)","UN",1,228,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4086,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,91.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4086,"PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,null,"Redondeo",null,4.3859649122807015E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1695,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",6.5999999999999991E-3,22.374000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7141,null,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,7141,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)","UN",1.25,4237.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,1356,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,2.9498525073746312E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6660.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7141,null,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,7141,"SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)","UN",1.25,16651.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,5328.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",6.6E-3,87.918600000000012,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)",null,null,"Redondeo",null,7.5069439231288936E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6231,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",6.5999999999999982E-3,82.249199999999959,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7585,null,"SARDINEL ALTO RAMPA A86"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,7585,"SARDINEL ALTO RAMPA A86","ML",1.25,15577.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,4984.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,8.0243941582410535E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA). MEMORANDO DTD-20143150362673",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2421,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7884,null,"SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA). MEMORANDO DTD-20143150362673",null,7884,"SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)","UN",1.6669999999999998,8071.6140000000014,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA). MEMORANDO DTD-20143150362673",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,1936.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA). MEMORANDO DTD-20143150362673",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",1.3200000000000003E-2,63.914400000000015,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4812,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA). MEMORANDO DTD-20143150362673",null,null,"Redondeo",null,2.0652622883106153E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.11100000000000002,7.9920000000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.2340000000000002,88.848000000000013,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,36,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.25,18,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4834,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.3888888888888888E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7138,null,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)",null,7138,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)","UN",1,145,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1865,27.042500000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",9.5000000000000001E-2,13.775,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",4.0000000000000001E-3,0.57999999999999985,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)",null,null,"Redondeo",null,6.8965517241379318E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO. MEMORANDO DTD-2014315022823",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.10400000000000001,3.2239999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO. MEMORANDO DTD-2014315022823",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",2,62,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO. MEMORANDO DTD-2014315022823",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.0899999999999999E-2,1.2679,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO. MEMORANDO DTD-2014315022823",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.05,1.55,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO. MEMORANDO DTD-2014315022823",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.02,0.62,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4859,"SARDINEL CHAFLANADO DE H-Max 0.50m Y A- Prom 0.15m PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO. MEMORANDO DTD-2014315022823",null,null,"Redondeo",null,3.2258064516129031E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",2.2960000000000003,190.56800000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",6.8899999999999989E-2,5.7187000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",7.4000000000000024E-2,6.1420000000000012,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",2,166,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.0999999999999995E-2,3.4030000000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.05,4.1500000000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.02,1.66,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.01","SARDINELES Y BORDILLOS",4915,"SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) e= 0.20m H= 0.35m SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.2048192771084338E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",4.3999999999999997E-2,386.93599999999986,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,2198.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6111,null,"LOSETA PREFABRICADA A30 (600x400x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6111,"LOSETA PREFABRICADA A30 (600x400x60mm)","M2",1,8794,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.92399999999999993,8125.6559999999972,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",0.01,87.94,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,3517.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3062,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,1.1371389583807141E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7135,null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3727,"CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=6cm (Suministro e Instalación. No Incluye Material de Base)",null,7135,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6","UN",5,35025,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3727,"CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=6cm (Suministro e Instalación. No Incluye Material de Base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,1751.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3727,"CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=6cm (Suministro e Instalación. No Incluye Material de Base)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.1,700.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3727,"CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA a=6cm (Suministro e Instalación. No Incluye Material de Base)",null,null,"Redondeo",null,1.4275517487508921E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6853,null,"ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6853,"ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm)","UN",52,457964,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",4.6999999999999993E-2,413.92899999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4403.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,550.4375,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.94499999999999995,8322.6149999999998,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,550.4375,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,1.1354604292040422E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7135,null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7135,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6","UN",52,1428856,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",4.6999999999999993E-2,1291.4659999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,13739,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,1717.375,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.94499999999999995,25966.71,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,1717.375,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4064,"PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,3.6392750564087634E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,7977.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6861,null,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,6861,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)","M2",1,31910,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",4.2000000000000003E-2,1340.2199999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",0.01,319.10000000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,12764,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,3.1338138514572232E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",4.3999999999999997E-2,2067.0759999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,11744.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6861,null,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,6861,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)","M2",1,46979,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.92400000000000004,43408.596000000005,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",0.01,469.79,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.39999999999999991,18791.599999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,2.128610655824943E-5,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,7428.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6861,null,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)",null,6861,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)","M2",1,29715,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)",null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",9.9999999999999985E-3,297.14999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,11886,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",4.4000000000000004E-2,1307.4600000000005,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4075,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,3.3653037186606087E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7461,null,"ARENA LAVADA DE PEÑA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7461,"ARENA LAVADA DE PEÑA","M3",4.4000000000000004E-2,1.3200000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,7.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6115,null,"LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,6115,"LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)","M2",1,30,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.92400000000000004,27.720000000000006,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",0.01,0.3,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,12,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4077,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,3.3333333333333333E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,1126,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6115,null,"LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,6115,"LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)","M2",1,4504,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",4.4000000000000004E-2,198.17600000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,4391,"ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye Suministro, barrido para sellado de juntas y Compactación)","M3",0.01,45.04,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.4,1801.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)",null,null,"Redondeo",null,2.2202486678507994E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",0.01,226.84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.37E-2,310.77080000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6861,null,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6861,"LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56(400x400x60mm)","M2",1.0279999999999996,23319.151999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",4.9000000000000016E-2,1111.5160000000003,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",4.4000000000000011E-2,998.09600000000034,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.4083935813789461E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4903,"PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. LONGITUD 1,20MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4903,"PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. LONGITUD 1,20MTS FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA EN MADERA","UN",2,174,"Analisis","Analisis"]
[null,4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",3.1999999999999993,278.39999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",0.32,27.84,"Analisis","Analisis"]
[null,4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",3.1999999999999993,278.39999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4052,"SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","UN",2,174,"Analisis","Analisis"]
[null,4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)","ML",3.1999999999999993,278.39999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40m). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.1494252873563218E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7969,null,"COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO - OCRE (4 Kg/m2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,7969,"COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO - OCRE (4 Kg/m2)","M2",1.03,2650.19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.12399999999999999,319.05199999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7970,null,"DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS (0.2 Kg/m2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,7970,"DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS (0.2 Kg/m2)","M2",1.03,2650.19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",7.000000000000001E-3,18.011000000000003,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7968,null,"JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,7968,"JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO","UN",1.2739999999999998,3278.0019999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7971,null,"SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,7971,"SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)","M2",1.03,2650.19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",7.7000000000000013E-2,198.12100000000007,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1,2573,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4902,"PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.. MEMORANDO DTD-20143150",null,null,"Redondeo",null,3.8865137971239797E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7973,null,"ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7973,"ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO","KG",3,4689,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7975,null,"EMBOQUILLADOR CON LATEX (JUNTA 4mm)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7975,"EMBOQUILLADOR CON LATEX (JUNTA 4mm)","KG",0.28000000000000003,437.64,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.73200000000000021,1144.1160000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.05,78.150000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7972,null,"PLACA SINU VETA (100x50cm) E= 2cm"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7972,"PLACA SINU VETA (100x50cm) E= 2cm","M2",1,1563,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7974,null,"SELLANTE PARA PISO"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7974,"SELLANTE PARA PISO","GLN",0.14249999999999999,222.72749999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,390.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.02","PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS",4906,"PLACA SINU VETA (100x50 cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INCLUYE MORTERO DE PEGA CON LATEX, EMBOQUILLADOR CON LATEX PARA JUNTA (4mm APROX.), SELLANTE / PROTECTOR. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,6.3979526551503517E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.105,108.675,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6914,null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",0.2,207,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",2,2070,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,517.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",0.05,51.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",3425,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,null,"Redondeo",null,9.6618357487922703E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6914,null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",0.2,3940.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",2,39402,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9850.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.105,2068.605,"Analisis","Analisis"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",0.05,985.05,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)",null,null,"Redondeo",null,5.0758844728693974E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4855,"CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 cm.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.10300000000000001,123.60000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4855,"CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 cm.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.1000000000000001E-2,25.199999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4855,"CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 cm.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.01,12,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 008","  ANDENES Y SARDINELES","  008.03","ANDENES EN CONCRETO",4855,"CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 cm.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333328E-4,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6333,null,"BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3396,"BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6333,"BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30","UN",1,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3396,"BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,45,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3396,"BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3396,"BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2,90,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3396,"BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6332,null,"CANECA EN MALLA METALICA M120"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3397,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,6332,"CANECA EN MALLA METALICA M120","UN",1,3619,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3397,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,3619,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3397,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.11E-2,40.170900000000003,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3397,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1,3619,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3397,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,null,"Redondeo",null,2.7631942525559546E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6535,null,"BANCA MODULAR EN CONCRETO M40"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3400,"BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)",null,6535,"BANCA MODULAR EN CONCRETO M40","UN",1,532,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3400,"BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,532,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3400,"BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.1,53.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3400,"BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1,532,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3400,"BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.8796992481203006E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6534,null,"BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3401,"BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)",null,6534,"BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31","UN",1,1077,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3401,"BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1077,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3401,"BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,215.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3401,"BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2,2154,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3401,"BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.2850510677808728E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",8.6016000000000012,17005.363200000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",14.256000000000004,28184.112000000008,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7309,null,"ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,7309,"ACERO FIGURADO Ø 1/4\" A Ø 1\" F'y=60000 PSI","KG",4.5416999999999987,8978.9408999999978,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6684,null,"BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,6684,"BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS","UN",60,118620,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7138,null,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,7138,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)","UN",4,7908,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.18140000000000001,358.62779999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",9.4500000000000028E-2,186.82650000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6831,null,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,6831,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.18900000000000006,373.65300000000008,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1977,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",2.988,5907.2759999999989,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.8,5535.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",4.3899999999999995E-2,86.790299999999988,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3403,"CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)",null,null,"Redondeo",null,5.0581689428426911E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6335,null,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3548,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)",null,6335,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63","UN",1,1275,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3548,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1275,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3548,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.89E-2,24.097499999999997,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3548,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,1912.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3548,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)",null,null,"Redondeo",null,7.8431372549019605E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6334,null,"BOLARDO EN CONCRETO M60"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3549,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)",null,6334,"BOLARDO EN CONCRETO M60","UN",1,107,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6285,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3549,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)",null,6285,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",7.5600000000000001E-2,8.0891999999999982,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3549,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,107,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3549,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,160.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3549,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Premezclado)",null,null,"Redondeo",null,9.3457943925233638E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3551,"PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,57,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6679,null,"PROTECTOR DE ARBOL M90"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3551,"PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,6679,"PROTECTOR DE ARBOL M90","UN",1,57,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3551,"PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,85.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3551,"PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,null,"Redondeo",null,1.7543859649122806E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3552,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,6873,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6680,null,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3552,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,6680,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91","UN",1,6873,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3552,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,10309.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3552,"PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,null,"Redondeo",null,1.4549687181725592E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6675,null,"CICLO-PARQUEADERO M101"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3555,"CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m. Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,6675,"CICLO-PARQUEADERO M101","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3555,"CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m. Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3555,"CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m. Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3555,"CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m. Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6673,null,"CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3556,"TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye base)",null,6673,"CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3556,"TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3556,"TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye base)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.75,2.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3556,"TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye base)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3556,"TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye base)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3557,"PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,106,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6674,null,"PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (INSTALADO)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3557,"PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)",null,6674,"PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (INSTALADO)","UN",1,53,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3557,"PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.504,26.712000000000003,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3557,"PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2,106,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",3557,"PARADERO TIPO M10 (Inc. Sum. e Inst. Inc. bases en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra. No incluye losas de Concreto)",null,null,"Redondeo",null,1.8867924528301886E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6334,null,"BOLARDO EN CONCRETO M60"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4080,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,6334,"BOLARDO EN CONCRETO M60","UN",1,66,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4080,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,66,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4080,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",7.5600000000000001E-2,4.9896000000000011,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4080,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,99,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4080,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,null,"Redondeo",null,1.5151515151515152E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6682,null,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4082,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,6682,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62","UN",1,34815,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4082,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,34815,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4082,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.6800000000000002E-2,584.89200000000017,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4082,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,52222.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4082,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)",null,null,"Redondeo",null,2.8723251472066636E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6335,null,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)",null,6335,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63","UN",1,713,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6285,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)",null,6285,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",1.8899999999999997E-2,13.475699999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,713,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,1069.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)",null,null,"Redondeo",null,1.4025245441795231E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6117,null,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,6117,"PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)","UN",2,426,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6118,null,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,6118,"SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)","UN",2,426,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,4073,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",1.28,272.64,"Analisis","Analisis"]
[null,4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,4079,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello)","M2",0.64,136.32,"Analisis","Analisis"]
[null,4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,4088,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",3.2,681.6,"Analisis","Analisis"]
[null,4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,4544,"SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)","ML",3.2,681.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4091,"RAMPA TIPO A (B10) (Base en Mortero 2000 PSI, Desarrollo: 1 m.",null,null,"Redondeo",null,4.6948356807511738E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6780,null,"MOTOSIERRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4100,"TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)",null,6780,"MOTOSIERRA","DIA",1.25,1.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4100,"TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.75,0.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4100,"TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",3,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4100,"TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",6,6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4100,"TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30m. Incluye Desenraíce, Cargue, Transporte y Disposición Final)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6332,null,"CANECA EN MALLA METALICA M120"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4675,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI,  premezclado",null,6332,"CANECA EN MALLA METALICA M120","UN",1,586,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4675,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI,  premezclado",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.11E-2,6.5045999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4675,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI,  premezclado",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,586,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4675,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI,  premezclado",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1,586,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4675,"CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI,  premezclado",null,null,"Redondeo",null,1.7064846416382255E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6334,null,"BOLARDO EN CONCRETO M60"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4689,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)",null,6334,"BOLARDO EN CONCRETO M60","UN",1,1650,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4689,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1650,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4689,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)",null,4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)","M3",7.5600000000000001E-2,124.73999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4689,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,2475,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4689,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Hecho en Obra)",null,null,"Redondeo",null,6.0606060606060606E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6334,null,"BOLARDO EN CONCRETO M60"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4690,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,6334,"BOLARDO EN CONCRETO M60","UN",1,234,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4690,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",7.5600000000000001E-2,17.690399999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4690,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,234,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4690,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,351,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4690,"BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,null,"Redondeo",null,4.2735042735042731E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6682,null,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4697,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,6682,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62","UN",1,2085,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4697,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.6799999999999995E-2,35.027999999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4697,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,2085,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4697,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,3127.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4697,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, Premezclado)",null,null,"Redondeo",null,4.7961630695443646E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6682,null,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4698,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,6682,"BOLARDO BAJO EN HIERRO M62","UN",1,540,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4698,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,540,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4698,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.6799999999999995E-2,9.0719999999999974,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4698,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,810,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4698,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,null,"Redondeo",null,1.8518518518518517E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6335,null,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,6335,"BOLARDO ALTO EN HIERRO M63","UN",1,1091,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1091,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)","M3",1.89E-2,20.619899999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.5,1636.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI, hecho en obra)",null,null,"Redondeo",null,9.1659028414298811E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION. MEMORANDO SGI-20143",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION. MEMORANDO SGI-20143",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.6799999999999999E-2,2.0999999999999996,"Analisis","Analisis"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION. MEMORANDO SGI-20143",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",0.05,6.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION. MEMORANDO SGI-20143",null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",5.5999999999999994E-2,7.0000000000000009,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4700,"RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION. MEMORANDO SGI-20143",null,null,"Redondeo",null,8.0000000000000002E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.12529999999999999,55.257299999999994,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1051,46.349099999999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",3.0999999999999999E-3,1.3671,"Analisis","Analisis"]
[null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",9.8999999999999973E-3,4.365899999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.3900000000000003E-2,6.129900000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 e=0.35m DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,null,"Redondeo",null,2.2675736961451248E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7012,null,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,7012,"ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8","UN",67,3216,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.10300000000000001,4.9440000000000008,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",0.4,19.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1825,8.76,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.04,1.92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.05,2.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4833,"RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI. MEMORANDO DTD-2014315",null,null,"Redondeo",null,2.0833333333333336E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.21,89.67,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6914,null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",0.2,85.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1,427,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.18280000000000002,78.055599999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.05,21.35,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",6.25E-2,26.6875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4910,"CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,2.34192037470726E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7345,null,"CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7345,"CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA","UN",1,192,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.01,1.92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5.2000000000000005E-2,9.9839999999999982,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.13,24.96,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4920,"CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,5.2083333333333339E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",14,39760,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8032,null,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A75 (1480mm x 120mm x 135mm)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8032,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A75 (1480mm x 120mm x 135mm)","UN",4,11360,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.24,681.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.87430000000000019,2483.0120000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",6,17040,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.158,448.72000000000008,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.51300000000000001,1456.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7203,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7203,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm","KG",5.8,16472,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",5.2,14768,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.3,852,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5,7100,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4948,"CONTENEDOR DE RAICES (1.60m x 1.60m x 1.10m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.5211267605633805E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",12.54,5517.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7138,null,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7138,"BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1080x120x135mm)","UN",4.7,2068,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.21,92.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.76,334.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",5.57,2450.8000000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.18899999999999997,83.160000000000025,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.4,176,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7202,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7202,"MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm","KG",5.54,2437.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",5.29,2327.6,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.25,110,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.8,1232,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4949,"CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.20m)INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2\", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.2727272727272726E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",2.6000000000000002E-2,0.15599999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.185,1.1100000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8056,null,"TUBERIA A.N. 2\" ESPESOR= 1.9mm x 6mt"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8056,"TUBERIA A.N. 2\" ESPESOR= 1.9mm x 6mt","ML",1.6,9.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",2.0799999999999996E-2,0.12479999999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.25E-2,0.375,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4983,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2\" INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4989,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4990,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (Incluye material de base mortero 2000 PSI)",null,4989,"SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)","ML",3,378,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4990,"RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00m, DESARROLLO=0.40mt (Incluye material de base mortero 2000 PSI)",null,null,"Redondeo",null,7.9365079365079361E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8272,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12mt, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE INTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA, CONSOLA DE CONTRO"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4990,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12M, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA. SOLIC",null,8272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12mt, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE INTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA, CONSOLA DE CONTRO","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.01","MOBILIARIO URBANO",4990,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM H=12M, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TOTEM SEGUN PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACABADOS, LOGOS Y MAPA, SIN RELOJ PARA EXTERIORES DE DOBLE CARA. SOLIC",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1512,null,"GRAMA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3172,"SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Tierra Negra)",null,1512,"GRAMA","M2",1.0999999999999999,17925.599999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3172,"SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Tierra Negra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,16296,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3172,"SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Tierra Negra)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.3E-3,53.776800000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3172,"SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Tierra Negra)",null,null,"Redondeo",null,6.136475208640157E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6780,null,"MOTOSIERRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3695,"TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6780,"MOTOSIERRA","DIA",1,55,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3695,"TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.5,27.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3695,"TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2.75,151.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3695,"TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",3,165,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3695,"TALA DE ARBOLES CLASE IV (20m<H<30m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,null,"Redondeo",null,1.8181818181818181E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6780,null,"MOTOSIERRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3698,"TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6780,"MOTOSIERRA","DIA",0.7,167.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3698,"TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",2.5000000000000001E-2,5.9749999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3698,"TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.5,358.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3698,"TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.2,286.8,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3698,"TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,null,"Redondeo",null,4.1841004184100415E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6780,null,"MOTOSIERRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3699,"TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6780,"MOTOSIERRA","DIA",0.5,238,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3699,"TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.15,71.400000000000006,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3699,"TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.67500000000000004,321.3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3699,"TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.6,285.60000000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3699,"TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,null,"Redondeo",null,2.1008403361344537E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1512,null,"GRAMA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)",null,1512,"GRAMA","M2",1.1000000000000001,42451.199999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,38592,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7229,null,"TIERRA NEGRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)",null,7229,"TIERRA NEGRA","M3",0.11,4245.12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.7000000000000002E-3,258.56639999999993,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)",null,null,"Redondeo",null,2.5912106135986734E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6780,null,"MOTOSIERRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4101,"TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6780,"MOTOSIERRA","DIA",0.6,274.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4101,"TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.02,9.16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4101,"TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.5,687,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4101,"TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1,458,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4101,"TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)",null,null,"Redondeo",null,2.1834061135371178E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7714,null,"LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra )"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4794,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros A 28 KM. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7714,"LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra )","M2",1,3300,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4794,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros A 28 KM. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.2457,810.81000000000017,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4794,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros A 28 KM. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,3.0303030303030303E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7715,null,"COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y disposición final de escombros)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4795,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros a 28  KM).  MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7715,"COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y disposición final de escombros)","M2",1,3550,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4795,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros a 28  KM).  MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.2457,872.23500000000013,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4795,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye tierra negra, transporte y disposición fina de escombros a 28  KM).  MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,2.8169014084507044E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7717,null,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4797,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros a 21 Km)",null,7717,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)","UN",1,12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4797,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros a 21 Km)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.3,15.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4797,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición fina de escombros a 21 Km)",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333343E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7718,null,"CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra,  abono y tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4798,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28 km).  MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7718,"CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra,  abono y tutor)","UN",1,690,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4798,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28 km).  MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,897,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4798,"SUMINISTRO Y PLANTACION  DE CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28 km).  MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.4492753623188406E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7719,null,"CAJETO H=1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4799,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7719,"CAJETO H=1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)","UN",1,809,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4799,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,1051.7,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4799,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.2360939431396787E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7720,null,"JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4800,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28km. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7720,"JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor","UN",1,262,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4800,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28km. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,340.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4800,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28km. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.8167938931297713E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7723,null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4802,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5mt  (Incluye transporte, recolección). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7723,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)","UN",1,406,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4802,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5mt  (Incluye transporte, recolección). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.4630541871921183E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7724,null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4803,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 mt  (Incluye transporte, recolección). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7724,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)","UN",1,139,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4803,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 mt  (Incluye transporte, recolección). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,7.1942446043165463E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7725,null,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4804,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 mt  (Incluye transporte, recolección). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7725,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)","UN",1,69,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4804,"BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 mt  (Incluye transporte, recolección). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.4492753623188406E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7716,null,"ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor, transporte y disposición final)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7716,"ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor, transporte y disposición final)","UN",1,353,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,458.9,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ALCAPARRO (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,2.8328611898016999E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7717,null,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228",null,7717,"EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)","UN",1,40,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,52,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4881,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228",null,null,"Redondeo",null,2.5000000000000001E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7953,null,"PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10 cm DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4883,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7953,"PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10 cm DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN","M2",1,75200,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4883,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.3297872340425532E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7955,null,"NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4884,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE NOGAL H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7955,"NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",1,286,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4884,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE NOGAL H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,371.8,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4884,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE NOGAL H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,3.4965034965034965E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7956,null,"ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4885,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7956,"ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",1,54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4885,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,70.2,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4885,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.8518518518518517E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7957,null,"CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4886,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7957,"CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",1,26,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4886,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.2999999999999998,33.79999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4886,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,3.8461538461538464E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7958,null,"MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4887,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7958,"MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",1,23,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4887,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,29.9,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4887,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,4.3478260869565216E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7959,null,"YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4888,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE YARUMO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7959,"YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR","UN",1,174,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4888,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE YARUMO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,226.2,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4888,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE YARUMO H= 1.5m  (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,5.7471264367816091E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.21299999999999999,47.498999999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6780,null,"MOTOSIERRA"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)",null,6780,"MOTOSIERRA","DIA",0.125,27.875,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.125,27.875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.03,6.69,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",4997,"ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2m) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 28 Km)",null,null,"Redondeo",null,4.4843049327354259E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8085,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5032,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8085,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)","UN",1,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5032,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,58.5,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5032,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8086,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5033,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8086,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor)","UN",1,34,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5033,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,44.2,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5033,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,2.9411764705882356E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8087,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5034,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8087,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,37,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5034,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,48.1,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5034,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CALISTEMO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,2.7027027027027025E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8088,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5035,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8088,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,10,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5035,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,13,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5035,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARRABOLLO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8089,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5036,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8089,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,47,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5036,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,61.1,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5036,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,2.1276595744680851E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8090,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5037,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8090,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)","UN",1,224,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5037,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,291.2,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5037,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,4.4642857142857149E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8091,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5038,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8091,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,102,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5038,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,132.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5038,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,9.8039215686274508E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8092,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5039,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8092,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,58,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5039,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,75.400000000000006,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5039,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,1.7241379310344827E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8093,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5040,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8093,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,172,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5040,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,223.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5040,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE HAYUELO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,5.8139534883720929E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8095,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5042,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8095,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,499,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5042,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,648.70000000000005,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5042,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE SIETE CUEROS NAZARENO  H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,2.0040080160320644E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8096,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR  (Incluye 20 unidades por M2"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5043,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8096,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR  (Incluye 20 unidades por M2","UN",1,1100,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5043,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.2457,270.27000000000004,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5043,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CACHACO MULADAR (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,9.0909090909090909E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8097,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5044,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8097,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2","UN",1,800,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5044,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.2457,196.56000000000003,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5044,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2 y  transporte y disposición final de escombros a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,1.25E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8094,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO  H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5045,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3M (incluye siembra, tierra, abono y tutor) Incluye  transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8094,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO  H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor","UN",1,93,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5045,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3M (incluye siembra, tierra, abono y tutor) Incluye  transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1.3,120.9,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5045,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3M (incluye siembra, tierra, abono y tutor) Incluye  transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado a 28 km). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,1.075268817204301E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8097,null,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5046,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2 y transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8097,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2","UN",1,800,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5046,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2 y transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.2457,196.56000000000003,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 009","  MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS","  009.02","SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA",5046,"SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS SUELDA (incluye 20 unidades por M2 y transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,1.25E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6701,null,"GEOTEXTIL NT 4000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4010,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,6701,"GEOTEXTIL NT 4000","M2",1.1499999999999999,11833.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4010,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5145,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4010,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,514.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4010,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.7181729834791062E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6700,null,"GEOTEXTIL NT 3000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6700,"GEOTEXTIL NT 3000","M2",1.1499999999999999,186700.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,81174,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,8117.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.1596077561780862E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6701,null,"GEOTEXTIL NT 4000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4015,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6701,"GEOTEXTIL NT 4000","M2",1.1499999999999999,3217.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4015,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1399,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4015,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,139.9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4015,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.5739814152966406E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6702,null,"GEOTEXTIL NT 5000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4016,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6702,"GEOTEXTIL NT 5000","M2",1.1499999999999999,799.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4016,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,347.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4016,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,34.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4016,"GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.4388489208633094E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7134,null,"GEOTEXTIL REPAV 450"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4020,"GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)",null,7134,"GEOTEXTIL REPAV 450","M2",1.1499999999999999,7722.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4020,"GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3357.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4020,"GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,335.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4020,"GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.4892032762472079E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6701,null,"GEOTEXTIL NT 4000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4021,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)",null,6701,"GEOTEXTIL NT 4000","M2",1.1499999999999999,10245.35,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4021,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4454.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4021,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,445.45,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4021,"GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.1224604332697272E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7133,null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-90"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4029,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,7133,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-90","M2",1.1499999999999999,13105.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4029,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5698,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4029,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",4.9999999999999989E-2,569.79999999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4029,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.7750087750087746E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6710,null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-30"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4030,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)",null,6710,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-30","M2",1.1499999999999999,57434.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4030,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,24971.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4030,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,2497.15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4030,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.0022826021664696E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6958,null,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-60"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4037,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)",null,6958,"GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-60","M2",1.1499999999999999,1729.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4037,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,752,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4037,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,75.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4037,"GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Inst.)",null,null,"Redondeo",null,6.6489361702127658E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7463,null,"GEOTEXTIL NT 1600"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4668,"GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,7463,"GEOTEXTIL NT 1600","M2",1.1499999999999999,342192.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4668,"GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,148779.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4668,"GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,14877.95,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4668,"GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.3606780504034495E-6,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7464,null,"GEOTEXTIL NT 1800"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4669,"GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,7464,"GEOTEXTIL NT 1800","M2",1.1499999999999999,13067.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4669,"GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5681.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4669,"GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,568.15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4669,"GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.8004928275983458E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7465,null,"GEOTEXTIL NT 2000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4670,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,7465,"GEOTEXTIL NT 2000","M2",1,920,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4670,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,460,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4670,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,46,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4670,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.0869565217391304E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7317,null,"GEOTEXTIL NT 2500"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4671,"GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,7317,"GEOTEXTIL NT 2500","M2",1.1499999999999999,7592.3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4671,"GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3301,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4671,"GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,330.1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4671,"GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.5146925174189639E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7465,null,"GEOTEXTIL NT 2000"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4674,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,7465,"GEOTEXTIL NT 2000","M2",1.1499999999999999,402.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4674,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,175,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4674,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.05,17.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4674,"GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.8571428571428571E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7426,null,"GEODREN PLANAR H=1.0"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4788,"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H=1.0 M. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7426,"GEODREN PLANAR H=1.0","ML",1,298,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4788,"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H=1.0 M. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.5000000000000001E-2,7.45,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4788,"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H=1.0 M. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.3000000000000001E-2,3.8739999999999992,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4788,"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H=1.0 M. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,3.3557046979865775E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7429,null,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7429,"GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0","ML",1,28748,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.17599999999999999,5059.6479999999983,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",6.699999999999999E-2,1926.1159999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue."," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.3,8624.4,"Analisis","Analisis"]
[null,3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.375,10780.5,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",4905,"GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,3.4785028523723388E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",5213,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FORTGRID BX-60. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",6.1999999999999989E-3,1.6616,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8316,null,"GEOMALLA FORTGRID BX-60"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",5213,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FORTGRID BX-60. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8316,"GEOMALLA FORTGRID BX-60","M2",1.1499999999999999,308.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",5213,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FORTGRID BX-60. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.2500000000000001E-2,3.35,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",5213,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FORTGRID BX-60. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",6.1999999999999989E-3,1.6616,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,null,"Redondeo"," 010","  GEOSINTETICOS","  010.01","GEOTEXTILES",5213,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FORTGRID BX-60. SOLICITUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,3.7313432835820899E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3197,"UNION GIBAULT D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7022,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3197,"UNION GIBAULT D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7022,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3197,"UNION GIBAULT D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,12,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3197,"UNION GIBAULT D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3198,"UNION GIBAULT D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7024,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3198,"UNION GIBAULT D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7024,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``","UN",1,11,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3198,"UNION GIBAULT D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,16.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3198,"UNION GIBAULT D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.0909090909090912E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3199,"UNION GIBAULT D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7023,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3199,"UNION GIBAULT D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7023,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8``","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3199,"UNION GIBAULT D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3199,"UNION GIBAULT D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3201,"UNION GIBAULT D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3201,"UNION GIBAULT D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7026,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3201,"UNION GIBAULT D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7026,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12``","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3201,"UNION GIBAULT D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,10,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3201,"UNION GIBAULT D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3225,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,249,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3225,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3E-3,3.1373999999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6259,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3225,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6259,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21","ML",1.03,512.94000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3225,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.18179999999999999,90.536400000000015,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3225,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.008032128514056E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3226,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,12707,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3226,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,254.14,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6260,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3226,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",1.03,26176.42,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3226,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.25,6353.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3226,"TUBERIA PVC D=4\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.9348390650822383E-5,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3227,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5834.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3227,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,259.05180000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6261,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3227,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6261,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21","ML",1.03,12019.07,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3227,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.4,4667.6000000000004,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3227,"TUBERIA PVC D=6\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.5697146285028703E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3228,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3228,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3299999999999989E-2,132.86699999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6262,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3228,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6262,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21","ML",1.03,4109.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3228,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.5,1995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3228,"TUBERIA PVC D=8\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.506265664160401E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3229,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,137.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3229,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.05,13.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6263,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3229,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6263,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10`` RDE 21","ML",1.03,283.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3229,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.66670000000000007,183.3425,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3229,"TUBERIA PVC D=10\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.6363636363636364E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3230,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4080,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3230,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,544.27200000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6264,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3230,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,6264,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21","ML",1.0299999999999998,8404.7999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3230,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.55559999999999998,4533.6959999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3230,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.2254901960784314E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3233,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,350,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3233,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3E-3,4.4099999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6266,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 26"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3233,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,6266,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 26","ML",1.03,721,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3233,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.18179999999999999,127.26000000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3233,"TUBERIA PVC D=3\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.4285714285714286E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3238,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,43,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3238,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6699999999999995E-2,5.7361999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6272,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 26"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3238,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,6272,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 26","ML",1.03,88.58,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3238,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.55559999999999998,47.781599999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3238,"TUBERIA PVC D=12\" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.1627906976744186E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3251,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,0.15,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3251,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,2.2200000000000001E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6370,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (150x50mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3251,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (Suministro e Instalación)",null,6370,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (150x50mm)","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3251,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",1.5,1.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3251,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x2\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3252,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,1.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3252,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,0.17760000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6371,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (150x75mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3252,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6371,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (150x75mm)","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3252,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3252,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3253,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,52,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3253,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2199999999999998E-2,2.3088000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6372,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (150x100mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3253,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6372,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (150x100mm)","UN",1,104,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3253,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.66669999999999985,69.336799999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3253,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.6153846153846159E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3254,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,24,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3254,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,1.0656000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6373,null,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (150x150mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3254,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6373,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (150x150mm)","UN",1,48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3254,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.66670000000000007,32.001599999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3254,"TEE HD EXTREMO LISO 6\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.0833333333333336E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3256,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3256,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,9.9900000000000003E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6376,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (200x75mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3256,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6376,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (200x75mm)","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3256,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,1.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3256,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3257,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,19,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3257,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,1.2654000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6377,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (200x100mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3257,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6377,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (200x100mm)","UN",1,38,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3257,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,19,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3257,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.6315789473684213E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3258,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,8.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3258,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.56610000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6378,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (200x150mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3258,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6378,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (200x150mm)","UN",1,17,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3258,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,8.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3258,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.8823529411764712E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3259,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3259,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.39960000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6379,null,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (200x200mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3259,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6379,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (200x200mm)","UN",1,12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3259,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3259,"TEE HD EXTREMO LISO 8\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333343E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6699999999999995E-2,1.3339999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6387,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (300x75mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6387,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (300x75mm)","UN",1,20,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,50,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3267,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,3.0015000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,11.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6388,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (300x100mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6388,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (300x100mm)","UN",1,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,112.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3268,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,7.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000023E-2,2.4679000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,9.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6389,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (300x150mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6389,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (300x150mm)","UN",1,37,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,92.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3269,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.7027027027027025E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,1.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.40020000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6390,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (300x200mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6390,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (300x200mm)","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3270,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6699999999999995E-2,0.66699999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6392,null,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (300x300mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)",null,6392,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (300x300mm)","UN",1,10,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3272,"TEE HD EXTREMO LISO 12\"x12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3281,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,2.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3281,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.21,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6401,null,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (100x75mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3281,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6401,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (100x75mm)","UN",1,21,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3281,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,31.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3281,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.7619047619047616E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3282,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,15.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3282,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,1.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6402,null,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (100x100mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3282,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,6402,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (100x100mm)","UN",1,155,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3282,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.66669999999999985,103.33850000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3282,"TEE HD EXTREMO LISO 4\"x4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.4516129032258064E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6405,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX3``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3292,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6405,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX3``","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3292,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,0.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3292,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3000000000000009E-3,3.7800000000000014E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3292,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3292,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6406,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX4``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3293,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6406,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX4``","UN",1,34,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3293,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,3.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3293,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.34,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3293,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,51,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3293,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.9411764705882356E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6407,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX6``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3294,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6407,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX6``","UN",1,23,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3294,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",9.9999999999999978E-2,2.2999999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3294,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,0.51060000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3294,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,34.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3294,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.3478260869565216E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6408,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX8``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3295,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6408,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX8``","UN",1,21,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3295,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,2.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3295,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.69930000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3295,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2,42,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3295,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.7619047619047616E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6410,null,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX12``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6410,"CODO HD EXTREMO LISO 90ºX12``","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,0.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.40020000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2.5,15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3297,"CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6417,null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3304,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6417,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3``","UN",1,11,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3304,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,1.1000000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3304,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3E-3,6.9299999999999987E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3304,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1,11,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3304,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.0909090909090912E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6418,null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX4``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3305,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6418,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX4``","UN",1,1188,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3305,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,118.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3305,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,11.88,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3305,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,1782,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3305,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.4175084175084182E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6419,null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX6``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3306,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6419,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX6``","UN",1,219,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3306,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,21.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3306,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,4.8618000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3306,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,328.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3306,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.5662100456621002E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6420,null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX8``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3307,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6420,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX8``","UN",1,165,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3307,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,16.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3307,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.330000000000001E-2,5.494500000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3307,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2,330,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3307,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.0606060606060606E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6422,null,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX12``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6422,"CODO HD EXTREMO LISO 45ºX12``","UN",1,231,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,34.65,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,15.407700000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,57.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2.5,577.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3309,"CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.329004329004329E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6431,null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3315,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6431,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6``","UN",1,59,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3315,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,5.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3315,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,1.3098000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3315,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,88.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3315,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.6949152542372881E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6434,null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX12``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6434,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX12``","UN",1,84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,12.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,5.6028000000000011,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,21,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2.5,210,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3316,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.1904761904761904E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6443,null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX6``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3317,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6443,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX6``","UN",1,10,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3317,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3317,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2199999999999998E-2,0.22200000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3317,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3317,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6446,null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX12``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6446,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX12``","UN",1,13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,1.95,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6699999999999982E-2,0.86709999999999976,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,3.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2.5,32.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3318,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,7.6923076923076927E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3320,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,1.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3320,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,0.42180000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6463,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3320,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6463,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\"","UN",1,19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3320,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,28.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3320,"TAPON HD EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.2631578947368425E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,0.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.13340000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6466,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6466,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\"","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3321,"TAPON HD EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3323,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,6.15,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6477,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3323,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6477,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=3\"","UN",1,41,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3323,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,20.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3323,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.4390243902439025E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3324,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,20.100000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3324,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,33.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6479,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3324,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6479,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6\"","UN",1,134,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3324,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.25,33.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3324,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,7.4626865671641798E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3325,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,7.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3325,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.33329999999999999,12.332100000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6480,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3325,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6480,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8\"","UN",1,37,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3325,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.33329999999999999,12.332100000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3325,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.7027027027027025E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3327,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3\" (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.75,0.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6481,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3`` TIPO MILAN"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3327,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3\" (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6481,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3`` TIPO MILAN","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3327,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3\" (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",3,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3327,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3\" (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3328,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.75,33.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6484,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO POSTE"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3328,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6484,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO POSTE","UN",1,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3328,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",3.5,157.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3328,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3329,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.75,11.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6485,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO POSTE"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3329,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6485,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO POSTE","UN",1,15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3329,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",4,60,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3329,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,null,"Redondeo",null,6.6666666666666666E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3330,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO TRÁFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.75,3.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6482,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO TRAFICO"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3330,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO TRÁFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6482,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4`` TIPO TRAFICO","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3330,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO TRÁFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",3.5,17.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3330,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4\" TIPO TRÁFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3331,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.75,28.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6483,null,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO TRAFICO"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3331,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,6483,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6`` TIPO TRAFICO","UN",1,38,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3331,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",4,152,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3331,"HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6\" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)",null,null,"Redondeo",null,2.6315789473684213E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6430,null,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX4``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3391,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6430,"CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX4``","UN",1,32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3391,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,3.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3391,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3391,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3391,"CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.125E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3393,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3393,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.80040000000000011,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6530,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3393,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6530,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3393,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.55560000000000009,6.6672000000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3393,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333343E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3404,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,4.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3404,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.47,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6462,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3404,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,6462,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"","UN",1,47,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3404,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,70.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3404,"TAPON HD EXTREMO LISO D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.1276595744680851E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3405,"UNION DE REPARACION HD EL D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,10.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3405,"UNION DE REPARACION HD EL D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2199999999999998E-2,0.46620000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6454,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3405,"UNION DE REPARACION HD EL D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6454,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6\"","UN",1,21,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3405,"UNION DE REPARACION HD EL D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,31.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3405,"UNION DE REPARACION HD EL D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.7619047619047616E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3412,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3412,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.19980000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6528,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3412,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6528,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3412,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.5,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3412,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3463,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6\"  (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,49.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3463,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6\"  (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2199999999999998E-2,2.1978000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6527,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3463,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6\"  (Suministro e Instalación)",null,6527,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,99,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3463,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6\"  (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.4,39.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3463,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6\"  (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.0101010101010102E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3499,"UNION DE REPARACION HD EL D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3499,"UNION DE REPARACION HD EL D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.16649999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6455,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3499,"UNION DE REPARACION HD EL D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6455,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8\"","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3499,"UNION DE REPARACION HD EL D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2,10,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3499,"UNION DE REPARACION HD EL D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3500,"UNION DE REPARACION HD EL D=10\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3500,"UNION DE REPARACION HD EL D=10\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.05,0.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6456,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=10\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3500,"UNION DE REPARACION HD EL D=10\" (Suministro e Instalación)",null,6456,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=10\"","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3500,"UNION DE REPARACION HD EL D=10\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3500,"UNION DE REPARACION HD EL D=10\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.13340000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6457,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6457,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12\"","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3501,"UNION DE REPARACION HD EL D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4596,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3515,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4596,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4`` RDE 21","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3515,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3515,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3515,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,1.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3515,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6647,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3516,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6647,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6`` RDE 21","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3516,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3516,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,4.4400000000000002E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3516,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.4,0.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3516,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4598,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3517,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4598,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8`` RDE 21","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3517,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3517,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,6.6600000000000006E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3517,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.5,1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3517,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4600,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3519,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4600,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12`` RDE 21","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3519,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3519,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.26680000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3519,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.55559999999999998,2.2223999999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3519,"CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6651,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=3`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3522,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6651,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=3`` RDE 21","UN",1,14,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3522,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3522,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3E-3,8.8199999999999987E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3522,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.18179999999999999,2.5452000000000004,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3522,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,7.1428571428571438E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6652,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3523,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6652,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4`` RDE 21","UN",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3523,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,41,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3523,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3523,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,20.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3523,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.2195121951219513E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6653,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3524,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6653,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6`` RDE 21","UN",1,19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3524,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3524,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,0.42180000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3524,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.4,7.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3524,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.2631578947368425E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6654,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3525,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6654,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8`` RDE 21","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3525,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3525,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.16649999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3525,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.5,2.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3525,"CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6659,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=3`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3530,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6659,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=3`` RDE 21","UN",1,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3530,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3530,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3000000000000009E-3,5.6700000000000014E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3530,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.18179999999999999,1.6362000000000003,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3530,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.1111111111111111,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6660,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3531,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6660,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4`` RDE 21","UN",1,85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3531,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,42.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3531,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3531,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,21.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3531,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.1764705882352941E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6661,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3532,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6661,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6`` RDE 21","UN",1,18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3532,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3532,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,0.39960000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3532,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.4,7.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3532,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.5555555555555552E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6662,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3533,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6662,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8`` RDE 21","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3533,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3533,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.13320000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3533,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.5,2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3533,"CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6667,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=3`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3538,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6667,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=3`` RDE 21","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3538,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3538,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.2999999999999992E-3,2.5199999999999997E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3538,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.18180000000000004,0.72720000000000018,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3538,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6669,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3540,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6669,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6`` RDE 21","UN",1,19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3540,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3540,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,0.42180000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3540,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.4,7.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3540,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.2631578947368425E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6670,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3541,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6670,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8`` RDE 21","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3541,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3541,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.16649999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3541,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.5,2.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3541,"CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3589,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,0.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3589,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,3.3300000000000003E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6464,null,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3589,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6464,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\"","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3589,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2,2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3589,"TAPON HD EXTREMO LISO D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3601,"UNION PVC TIPO U.M. D= 3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,6.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3601,"UNION PVC TIPO U.M. D= 3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3E-3,0.43469999999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4609,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3601,"UNION PVC TIPO U.M. D= 3\" (Suministro e Instalación)",null,4609,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,69,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3601,"UNION PVC TIPO U.M. D= 3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.16670000000000004,11.5023,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3601,"UNION PVC TIPO U.M. D= 3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.4492753623188406E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3602,"UNION PVC TIPO U.M. D= 4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",9.9999999999999978E-2,35.299999999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3602,"UNION PVC TIPO U.M. D= 4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,3.53,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4610,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3602,"UNION PVC TIPO U.M. D= 4\" (Suministro e Instalación)",null,4610,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,353,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3602,"UNION PVC TIPO U.M. D= 4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.19999999999999996,70.599999999999994,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3602,"UNION PVC TIPO U.M. D= 4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.8328611898016999E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3603,"UNION PVC TIPO U.M. D= 6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,25.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3603,"UNION PVC TIPO U.M. D= 6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2199999999999994E-2,5.6165999999999974,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4611,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3603,"UNION PVC TIPO U.M. D= 6\" (Suministro e Instalación)",null,4611,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,253,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3603,"UNION PVC TIPO U.M. D= 6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.2,50.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3603,"UNION PVC TIPO U.M. D= 6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.952569169960474E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3604,"UNION PVC TIPO U.M. D= 8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,7.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3604,"UNION PVC TIPO U.M. D= 8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,2.5308000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4612,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3604,"UNION PVC TIPO U.M. D= 8\" (Suministro e Instalación)",null,4612,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,76,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3604,"UNION PVC TIPO U.M. D= 8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,19,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3604,"UNION PVC TIPO U.M. D= 8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.3157894736842106E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3606,"UNION PVC TIPO U.M. D= 12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,73,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3606,"UNION PVC TIPO U.M. D= 12\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6699999999999995E-2,9.7382000000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4614,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3606,"UNION PVC TIPO U.M. D= 12\" (Suministro e Instalación)",null,4614,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,146,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3606,"UNION PVC TIPO U.M. D= 12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.55559999999999987,81.117599999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3606,"UNION PVC TIPO U.M. D= 12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.8493150684931503E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7372,null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3685,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7372,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3685,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3685,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,0.16649999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3685,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2,10,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3685,"CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",2.6,301.60000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,116,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",25,2900,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2551,null,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,2551,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m","UN",1,116,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.25,29,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",9.9999999999999985E-3,1.1599999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3687,"CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,8.6206896551724137E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3735,"TUBERIA PF D=1/2\" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,480.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7249,null,"PLOMERO"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3735,"TUBERIA PF D=1/2\" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)",null,7249,"PLOMERO","HR",0.05,48.05,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6834,null,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3735,"TUBERIA PF D=1/2\" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)",null,6834,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9","ML",0.16670000000000001,160.1987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",3735,"TUBERIA PF D=1/2\" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.0405827263267429E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4138,"UNION DE REPARACION HD EL D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4138,"UNION DE REPARACION HD EL D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.2999999999999992E-3,2.5199999999999997E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7020,null,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4138,"UNION DE REPARACION HD EL D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7020,"UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3\"","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4138,"UNION DE REPARACION HD EL D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1,4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4138,"UNION DE REPARACION HD EL D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",32.340000000000003,13033.02,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",25.05,10095.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.45800000000000013,184.57400000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.48799999999999982,196.66399999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.19999999999999996,80.59999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1,403,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.19999999999999996,80.59999999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4291,"CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,null,"Redondeo",null,2.4813895781637717E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",26.09,18393.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",32.93,23215.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.47200000000000003,332.76000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.52,366.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,141,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1,705,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.2,141,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4292,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,null,"Redondeo",null,1.4184397163120568E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",35.28,10830.96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",28.18,8651.26,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.48900000000000005,150.12300000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.55099999999999982,169.15699999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,61.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1,307,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.2,61.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4293,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,null,"Redondeo",null,3.2573289902280127E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",39.979999999999997,559.72,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",27.14,379.96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.91600000000000026,12.824000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.66200000000000003,9.2679999999999989,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,2.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.3332999999999999,18.6662,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,3.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4294,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2",null,null,"Redondeo",null,7.1428571428571438E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",39.979999999999997,1999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",29.22,1461,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.93,46.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.69299999999999995,34.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,10,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.3333000000000002,66.665000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,12.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4295,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,null,"Redondeo",null,0.02,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",41.16,946.68,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",32.35,744.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.95,21.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.72499999999999998,16.675000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.19999999999999996,4.5999999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.3333000000000002,30.665900000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,5.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4296,"CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20\" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2  ",null,null,"Redondeo",null,4.3478260869565216E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4384,"UNION DRESSER D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7351,null,"UNION DRESSER HD D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4384,"UNION DRESSER D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7351,"UNION DRESSER HD D=3\"","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4384,"UNION DRESSER D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1,1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4384,"UNION DRESSER D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4386,"UNION DRESSER D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7353,null,"UNION DRESSER HD D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4386,"UNION DRESSER D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7353,"UNION DRESSER HD D=6\"","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4386,"UNION DRESSER D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,7.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4386,"UNION DRESSER D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4389,"UNION DRESSER D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,0.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4389,"UNION DRESSER D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7356,null,"UNION DRESSER HD D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4389,"UNION DRESSER D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7356,"UNION DRESSER HD D=12\"","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4389,"UNION DRESSER D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",2.5,5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4389,"UNION DRESSER D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4402,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,41.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4402,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,69.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7374,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4402,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7374,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4\"","UN",1,278,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4402,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.25,69.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4402,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.5971223021582731E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4403,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,7.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4403,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.5,19,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7376,null,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4403,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,7376,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12\"","UN",1,38,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4403,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.5,19,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4403,"VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.6315789473684213E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7378,null,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX3``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4405,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7378,"CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX3``","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4405,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,0.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4405,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.2999999999999992E-3,1.2599999999999998E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4405,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1,2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4405,"CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4410,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,0.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4410,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.01,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7384,null,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4410,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7384,"REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4\"x3\"","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4410,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,0.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4410,"REDUCCION PVC TIPO U.M. 4\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4412,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.1,0.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4412,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2200000000000001E-2,8.8800000000000004E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7392,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x3\" (150x75mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4412,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,7392,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6\"x3\" (150x75mm)","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4412,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4412,"REDUCCION CONCENTRICA HD 6\"x3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,0.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.13340000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7404,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x6\" (300x150mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,7404,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x6\" (300x150mm)","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2.5,5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4413,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,1.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6700000000000009E-2,0.53360000000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7405,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x8\" (300x200mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,7405,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12\"x8\" (300x200mm)","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.25,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",2.5,20,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4414,"REDUCCION CONCENTRICA HD 12\"x8\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4415,"TAPON PVC TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4415,"TAPON PVC TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.2999999999999992E-3,2.5199999999999997E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7387,null,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4415,"TAPON PVC TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7387,"TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4415,"TAPON PVC TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.18180000000000004,0.72720000000000018,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4415,"TAPON PVC TIPO U.M. D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4419,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3\"  (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,24,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4419,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3\"  (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.3000000000000009E-3,0.30240000000000011,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7409,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4419,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3\"  (Suministro e Instalación)",null,7409,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4419,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3\"  (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.18179999999999996,8.7263999999999964,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4419,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3\"  (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.0833333333333336E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4420,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,42.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4420,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7410,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4420,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,7410,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4420,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,21.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4420,"UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4\"  (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.1764705882352941E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7412,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4421,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7412,"ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)","UN",1,12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4421,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4421,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.16669999999999999,2.0003999999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4421,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333343E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7413,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4422,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7413,"ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)","UN",1,20,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4422,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,10,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4422,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.2,4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4422,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7414,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4423,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6\" (Suministro e Instalación)",null,7414,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2","UN",1,12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4423,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4423,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4423,"ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333343E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",5.9975999999999985,143.94239999999994,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.41379999999999995,9.9311999999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",3.7499999999999999E-2,0.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",5.7800000000000004E-2,1.3872,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.14000000000000001,3.36,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",0.34,8.16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.62,14.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.78749999999999987,18.899999999999995,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.1,2.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4612,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,null,"Redondeo",null,4.1666666666666671E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",5.9976000000000012,1109.5560000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.41379999999999995,76.552999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",4.370000000000001E-2,8.084500000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",5.779999999999999E-2,10.693,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.14000000000000001,25.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",0.34,62.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.62,114.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",0.91879999999999995,169.97799999999998,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.1,18.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4614,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,null,"Redondeo",null,5.4054054054054057E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",6.9383999999999979,242.84399999999991,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.47869999999999996,16.754499999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",6.25E-2,2.1875,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",7.8799999999999995E-2,2.7579999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.19,6.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",0.34,11.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.62,21.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.3125,45.9375,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.125,4.375,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4615,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,null,"Redondeo",null,2.8571428571428571E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",7.8792000000000018,661.8528,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.54370000000000007,45.6708,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",9.3799999999999994E-2,7.8792000000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",9.98E-2,8.3832000000000022,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.24,20.16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",0.34,28.56,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.62,52.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.9687999999999997,165.37919999999997,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.16669999999999999,14.002799999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4618,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,null,"Redondeo",null,1.1904761904761904E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",9.7607999999999997,800.38559999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.67349999999999999,55.227000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",0.14370000000000002,11.783400000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.14170000000000005,11.619400000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.34,27.88,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",0.34,27.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.62,50.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",3.0186999999999995,247.53339999999989,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,20.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4622,"CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36\" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2  ",null,null,"Redondeo",null,1.2195121951219513E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7600,null,"PRUEBA HIDROSTATICA HASTA D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4623,"PRUEBA DE PRESION  TUBERIA DE ACUEDUCTO HASTA DIAMETRO DE 12\"",null,7600,"PRUEBA HIDROSTATICA HASTA D=12\"","UN",1,31,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4623,"PRUEBA DE PRESION  TUBERIA DE ACUEDUCTO HASTA DIAMETRO DE 12\"",null,null,"Redondeo",null,3.2258064516129031E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4791,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 4\" PVC  TDP (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",1.0299999999999998,5052.1499999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4791,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 4\" PVC  TDP (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.67700000000000005,3320.6849999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4791,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 4\" PVC  TDP (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.1099999999999999E-2,54.445500000000003,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4791,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 4\" PVC  TDP (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,2.0387359836901122E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.25900000000000001,0.25900000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7733,null,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7733,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON","KG",11.62,11.62,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7727,null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7727,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\"","ML",1.03,1.03,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",0.03,0.03,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4805,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.55999999999999994,288.95999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.25900000000000001,133.64400000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7733,null,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7733,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON","KG",16.538699999999999,8533.9691999999995,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7728,null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7728,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\"","ML",1.03,531.48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",0.03,15.48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4808,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.9379844961240312E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.56000000000000005,248.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.24989999999999998,110.70569999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7733,null,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7733,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON","KG",29.076900000000002,12881.066699999999,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7729,null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7729,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\"","ML",1.03,456.29,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",0.03,13.29,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4809,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6\" . MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.257336343115124E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,94,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.24239999999999995,45.57119999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7733,null,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7733,"TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON","KG",43.929499999999997,8258.7459999999992,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7730,null,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7730,"TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\"","ML",1.03,193.64,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",0.03,5.64,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4810,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8\". MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,5.3191489361702126E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",17.885499999999997,2092.6035000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.01,1.17,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6261,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6261,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21","ML",1,117,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4611,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4611,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,117,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6527,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6527,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,117,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.01,1.17,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4839,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,8.5470085470085461E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",4.68,1581.84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5.0499999999999989E-2,17.068999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6259,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6259,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21","ML",1,338,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4609,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4609,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,338,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7409,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7409,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,338,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.2499999999999997E-2,4.2249999999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4840,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,2.9585798816568047E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",7.7999000000000009,1645.7789000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.03,6.33,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6260,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",1,211,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4610,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4610,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,211,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7410,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7410,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,211,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",9.999999999999998E-4,0.21099999999999994,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4841,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.7393364928909956E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6561,null,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6561,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``","UN",1,202,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",7.0288000000000004,1419.8176000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.03,6.06,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6260,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",1,202,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7022,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7022,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``","UN",1,202,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7410,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7410,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,202,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.0000000000000002E-3,0.20200000000000004,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4842,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.9504950495049506E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6560,null,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6560,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3``","UN",1,132,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",4.056,535.39200000000017,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",9.9600000000000008E-2,13.1472,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6259,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6259,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21","ML",1,132,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7021,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7021,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3``","UN",1,132,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7409,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7409,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,132,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.8799999999999997E-2,2.4815999999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4843,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,7.575757575757576E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",108.30850000000001,2599.4039999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5,120,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6264,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6264,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21","ML",1,24,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4614,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4614,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,24,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6530,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6530,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,24,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1.8799999999999997E-2,0.45119999999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4844,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.1666666666666671E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",22.523400000000006,900.93600000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5,200,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6262,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6262,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21","ML",1,40,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4612,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4612,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,40,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6528,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6528,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,40,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.04,1.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4845,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8\" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,2.5000000000000001E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.17450000000000002,39.786000000000008,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7933,null,"MATERIALES HIDRÁULICOS VARIOS (CODOS, PEGANTE, LIMPIADOR, TAPON, TEE, MANGUERA, ADAPTADOR)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7933,"MATERIALES HIDRÁULICOS VARIOS (CODOS, PEGANTE, LIMPIADOR, TAPON, TEE, MANGUERA, ADAPTADOR)","GLB",1,228,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7932,null,"TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7932,"TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2\"","ML",1.03,234.84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",8.3299999999999985E-2,18.992399999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4851,"REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.3859649122807015E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4858,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DENIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5105000000000002,37.76250000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7934,null,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE  DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4858,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DENIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7934,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE  DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","UN",1,25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4858,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DENIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.66670000000000007,16.6675,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4858,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DENIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6\", LONGITUD 400mm. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,0.04,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4872,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.46520000000000006,120.4868,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4872,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",1.0599999999999998E-2,2.7453999999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7939,null,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4872,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7939,"REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\"","UN",1,259,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4872,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,388.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4872,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4\" x 3\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,3.8610038610038611E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4873,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.43290000000000001,3.0302999999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4873,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6800000000000012E-2,0.46760000000000018,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7397,null,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x6\" (200x150mm)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4873,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7397,"REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8\"x6\" (200x150mm)","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4873,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,10.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4873,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8\" x 6\". MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,0.14285714285714288,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4874,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.4247999999999999,7.646399999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4874,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.1999999999999999E-2,0.39599999999999985,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7941,null,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H."," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4874,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7941,"REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.","UN",1,18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4874,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,27,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4874,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN HD 6\" x 4\" J.H.. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,5.5555555555555552E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4878,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.1499999999999995E-2,8.5489999999999977,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7949,null,"KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4878,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7949,"KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC","UN",1,206,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4878,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.02,4.12,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4878,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,4.8543689320388354E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4879,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.1500000000000002E-2,3.5275000000000012,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7950,null,"KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4879,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7950,"KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC","UN",1,85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4879,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.02,1.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4879,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.1764705882352941E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4898,"REDUCCION HD 4\"x2\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.14219999999999999,4.5503999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7942,null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H."," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4898,"REDUCCION HD 4\"x2\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7942,"REDUCCIÓN HD 4\" x 2\" J.H.","UN",1,32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4898,"REDUCCION HD 4\"x2\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.25E-2,2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4898,"REDUCCION HD 4\"x2\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,3.125E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4899,"REDUCCION HD 4\"x 3\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.14220000000000002,11.944800000000003,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7965,null,"REDUCCIÓN HD 4\" x 3\" J.H."," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4899,"REDUCCION HD 4\"x 3\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7965,"REDUCCIÓN HD 4\" x 3\" J.H.","UN",1,84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4899,"REDUCCION HD 4\"x 3\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.25E-2,5.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4899,"REDUCCION HD 4\"x 3\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.1904761904761904E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4900,"REDUCCION HD 8\"x 6\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.14219999999999999,0.42659999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7966,null,"REDUCCIÓN HD 8\" x 6\" J.H."," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4900,"REDUCCION HD 8\"x 6\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7966,"REDUCCIÓN HD 8\" x 6\" J.H.","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4900,"REDUCCION HD 8\"x 6\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.25E-2,0.1875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4900,"REDUCCION HD 8\"x 6\" J.H. (Suministro e Instalación). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4901,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.28349999999999992,11.906999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7967,null,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4901,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7967,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN","UN",1,42,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4901,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.125,5.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4901,"KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4\", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN  (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,2.3809523809523808E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",6.09,2125.41,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.83200000000000007,290.36799999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",198,69102,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2551,null,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,2551,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m","UN",1,349,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4561,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río)","M3",0.06,20.94,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.33,115.17,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.62,216.38,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4978,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3\", D= 4\", D= 6\" Y D= 8\" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.8653295128939827E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",8.15,163,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.77200000000000002,15.439999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",309,6180,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8049,null,"TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8049,"TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3","UN",1,20,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)","M3",0.16109999999999999,3.222,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.4,8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.11299999999999999,2.2599999999999993,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4979,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10\", D= 12\" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8054,null,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8054,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\"","UN",3,7911,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7945,null,"CINTA TEFLON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7945,"CINTA TEFLON","ML",1,2637,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8055,null,"COLLAR DE DERIVACIÓN 3\" x 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8055,"COLLAR DE DERIVACIÓN 3\" x 1/2\"","UN",1,2637,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.66249999999999998,1747.0125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7336,null,"LIMPIADOR (1/4 GLN)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7336,"LIMPIADOR (1/4 GLN)","UN",0.01,26.37,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8053,null,"REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8053,"REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2\"","UN",1,2637,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8052,null,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8052,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE","UN",1,2637,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7307,null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",0.01,26.37,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6834,null,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6834,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9","ML",6.5,17140.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.14000000000000001,369.18,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4982,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2\", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.7921880925293893E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7947,null,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7947,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR","UN",1,518,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7945,null,"CINTA TEFLON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7945,"CINTA TEFLON","ML",1,518,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.20749999999999999,107.485,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7946,null,"SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7946,"SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16\"","LB",0.05,25.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8057,null,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8057,"TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2\"","ML",1.03,533.54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.17,88.06,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2\" (INCLUYE 1.0m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2\", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON,  Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.9305019305019305E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.8668,649.64640000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7080,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,7080,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\"","ML",3,1044,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8078,null,"YEE PVC SANITARIA D=4\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,8078,"YEE PVC SANITARIA D=4\"","UN",1,348,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",1.125,391.5,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.19999999999999996,69.599999999999994,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)","M3",0.9,313.2,"Analisis","Analisis"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.01,3.48,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",4984,"CONEXION GEODREN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC.EXCAVACION MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, RELLENOS EN BASE GRANULAR CLASEB,SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC D=4\" Y ACCESORIOS PVC SANITARIA.SOLICITUD DTD- 201431",null,null,"Redondeo",null,2.8735632183908046E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7372,null,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7372,"CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.43969999999999992,3.0778999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.02,0.14000000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.5,10.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5018,"CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8\" (SUMINISTRO E INSTALACION).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,0.14285714285714288,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\" (INCLUYE TRANSPORTE).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.16010000000000002,39.064400000000006,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\" (INCLUYE TRANSPORTE).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.13,31.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8080,null,"TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\" (INCLUYE TRANSPORTE).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8080,"TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12\"","ML",1.03,251.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\" (INCLUYE TRANSPORTE).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4807,"CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)","JR",3.3399999999999999E-2,8.1495999999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12\" (INCLUYE TRANSPORTE).SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,4.0983606557377051E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8054,null,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,8054,"ADAPTADOR MACHO PVC 1/2\"","UN",3,39,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7947,null,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,7947,"CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR","UN",1,13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7945,null,"CINTA TEFLON"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,7945,"CINTA TEFLON","ML",2.5,32.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8294,null,"COLLAR DERIVACION 4\" x 1/2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,8294,"COLLAR DERIVACION 4\" x 1/2\"","UN",1,13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.64249999999999985,8.3524999999999974,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7336,null,"LIMPIADOR (1/4 GLN)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,7336,"LIMPIADOR (1/4 GLN)","UN",0.01,0.13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8052,null,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,8052,"REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2\" CON ACOPLE","UN",1,13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7307,null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",0.01,0.13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6834,null,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,6834,"TUBERIA PF D=1/2`` RDE 9","ML",6.5,84.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.14000000000000001,1.82,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5021,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2\" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4\" x 1/2\" (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5mm, incluye cajilla en polipropileno para medidor) SOLICITUD DTD-201431505",null,null,"Redondeo",null,7.6923076923076927E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2\" (No incluye rellenos). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,21.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8228,null,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\""," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2\" (No incluye rellenos). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,8228,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\"","ML",1.05,113.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2\" (No incluye rellenos). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",0.2,21.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2\" (No incluye rellenos). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,null,"Redondeo",null,9.2592592592592587E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6668,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4`` RDE 21"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249," 6CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6668,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4`` RDE 21","UN",1,15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249," 6CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,7.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249," 6CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249," 6CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.25,3.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 011","  REDES ACUEDUCTO","  011.01","REDES ACUEDUCTO",5249," 6CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.6666666666666666E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3041,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,21,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3041,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.01,0.42,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6126,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3041,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6126,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110MM (4\")","ML",1.03,43.26,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3041,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.28000000000000003,11.76,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3041,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.3809523809523808E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3042,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2010,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3042,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",2.2199999999999998E-2,89.244000000000014,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6127,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3042,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6127,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160MM (6\")","ML",1.03,4140.6000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3042,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.3,1206,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3042,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.4875621890547268E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3043,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1336,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3043,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",3.3300000000000003E-2,88.977599999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6128,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3043,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6128,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200MM (8\")","ML",1.03,2752.16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3043,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.35,935.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3043,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.7425149700598799E-4,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3044,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,82.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3044,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.05,8.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6129,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3044,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6129,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10\")","ML",1.03,169.95,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3044,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.38,62.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3044,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.0606060606060606E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3045,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1292,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3045,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",6.6699999999999995E-2,172.35280000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6130,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3045,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6130,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12\")","ML",1.03,2661.52,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3045,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.39999999999999991,1033.5999999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3045,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.8699690402476783E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3046,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,164,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3046,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",9.9999999999999978E-2,32.799999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6131,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400MM (16\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3046,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6131,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400MM (16\")","ML",1.03,337.84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3046,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.43,141.04,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3046,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.0487804878048782E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3047,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,69,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3047,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.125,17.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6132,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3047,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6132,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18\")","ML",1.0299999999999998,142.13999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3047,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.45,62.1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3047,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,7.246376811594203E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3048,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,19,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3048,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.16670000000000001,6.3346,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6133,null,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3048,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6133,"TUBERIA PVC U.M.  EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20\")","ML",1.03,39.14,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3048,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.45,17.100000000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3048,"TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.6315789473684213E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3064,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,3924,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6148,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8`` (20cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3064,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6148,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8`` (20cm)","ML",1,3924,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3064,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.52,2040.48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3064,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.5484199796126398E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3065,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1503.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6149,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10`` (25cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3065,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e instalación)",null,6149,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10`` (25cm)","ML",1,3007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3065,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.61539999999999995,1850.5077999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3065,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.325573661456601E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3066,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2297.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3066,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.18,827.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6150,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12`` (30cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3066,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6150,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12`` (30cm)","ML",1,4595,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3066,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.18,827.1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3066,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.1762785636561481E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3067,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,975,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3067,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.18,351,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6151,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14`` (35cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3067,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6151,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14`` (35cm)","ML",1,1950,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3067,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.18,351,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3067,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.1282051282051282E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3068,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,940.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3068,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.21,395.01,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6152,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16`` (40cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3068,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6152,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16`` (40cm)","ML",1,1881,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3068,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.21,395.01,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3068,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.3163211057947893E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3069,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,222,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3069,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.23,102.12,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6153,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18`` (45cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3069,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6153,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18`` (45cm)","ML",1,444,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3069,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.23,102.12,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3069,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.2522522522522522E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3070,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,82,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3070,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.28000000000000003,45.92,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6154,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20`` (50cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3070,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6154,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20`` (50cm)","ML",1,164,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3070,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.28000000000000003,45.92,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3070,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.0975609756097563E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3071,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,501,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3071,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.36,360.72,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6155,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24`` (60cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3071,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6155,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24`` (60cm)","ML",1,1002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3071,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.36,360.72,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3071,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.9800399201596798E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",59.29,237.16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",78.400000000000006,313.60000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.95,7.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",9.14,36.56,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7089,null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",12,48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3151,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3155,"DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,6140,"COMPRESOR","HR",2,416,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3155,"DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,104,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3155,"DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",2,416,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3155,"DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",1.5,312,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3155,"DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)",null,null,"Redondeo",null,4.807692307692308E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",7.0403000000000011,929.31960000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7465,null,"GEOTEXTIL NT 2000"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,7465,"GEOTEXTIL NT 2000","M2",9.3217999999999996,1230.4775999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",735,97020,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",10,1320,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",0.38219999999999998,50.450400000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,null,"Redondeo",null,7.575757575757576E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",7.0402999999999993,13306.167000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7465,null,"GEOTEXTIL NT 2000"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,7465,"GEOTEXTIL NT 2000","M2",7.2473999999999981,13697.585999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",441,833490,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",8.1999999999999993,15498,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",0.25700000000000001,485.73,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3471,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)",null,null,"Redondeo",null,5.2910052910052903E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",41.059999999999988,1108.6199999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[328,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)",null,328,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)","M3",0.49,13.23,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.42,38.340000000000003,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,54,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",4,108,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3472,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)",null,null,"Redondeo",null,3.7037037037037035E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",60.8,35993.599999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.11,65.12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.65,384.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",0.96,568.32000000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,1184,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",4,2368,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,null,"Redondeo",null,1.6891891891891891E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",80.8,9372.7999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.15,17.399999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.85,98.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,58,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",4,464,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3474,"PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)",null,null,"Redondeo",null,8.6206896551724137E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3504,"YEE EN CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,319,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6236,null,"YEE CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3504,"YEE EN CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6236,"YEE CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m","UN",1,638,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3504,"YEE EN CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.53299999999999992,340.05399999999986,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3504,"YEE EN CONCRETO 8\" x 6\" x 0.60m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.5673981191222572E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3505,"YEE EN CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,191.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3505,"YEE EN CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.19999999999999996,76.599999999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6237,null,"YEE CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3505,"YEE EN CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6237,"YEE CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m","UN",1,383,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3505,"YEE EN CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.79999999999999982,306.39999999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3505,"YEE EN CONCRETO 10\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.6109660574412537E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3506,"YEE EN CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,254,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3506,"YEE EN CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.3,152.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6238,null,"YEE CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3506,"YEE EN CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6238,"YEE CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25m","UN",1,508,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3506,"YEE EN CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.8,406.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3506,"YEE EN CONCRETO 12\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.968503937007874E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3507,"YEE EN CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,53.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3507,"YEE EN CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.35,37.450000000000003,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6239,null,"YEE CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3507,"YEE EN CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6239,"YEE CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m","UN",1,107,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3507,"YEE EN CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1,107,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3507,"YEE EN CONCRETO 14\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.3457943925233638E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3508,"YEE EN CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,23,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3508,"YEE EN CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.39999999999999991,18.399999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6240,null,"YEE CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3508,"YEE EN CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6240,"YEE CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25m","UN",1,46,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3508,"YEE EN CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.3333000000000002,61.331800000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3508,"YEE EN CONCRETO 16\" x 6\" x 1.25 m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.1739130434782608E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3509,"YEE EN CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,28,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3509,"YEE EN CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.45,25.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6241,null,"YEE CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3509,"YEE EN CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6241,"YEE CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m","UN",1,56,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3509,"YEE EN CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.3332999999999999,74.6648,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3509,"YEE EN CONCRETO 18\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.785714285714286E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3510,"YEE EN CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3510,"YEE EN CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.5,125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6242,null,"YEE CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3510,"YEE EN CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6242,"YEE CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m","UN",1,250,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3510,"YEE EN CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.3333000000000002,333.32499999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3510,"YEE EN CONCRETO 20\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,4.0000000000000001E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3511,"YEE EN CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,29.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3511,"YEE EN CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.6,35.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6243,null,"YEE CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3511,"YEE EN CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,6243,"YEE CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m","UN",1,59,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3511,"YEE EN CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",1.3333000000000002,78.664700000000011,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3511,"YEE EN CONCRETO 24\" x 6\" x 1.25m (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.6949152542372881E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6700,null,"GEOTEXTIL NT 3000"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,6700,"GEOTEXTIL NT 3000","M2",3.5,18284,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",11.55,60337.2,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.55000000000000004,2873.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7111,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,7111,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",1,5224,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.5,2612,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3704,"SUBDREN EN GRAVILLA 3/4\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,null,"Redondeo",null,1.914241960183767E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",1.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7100,null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7100,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7091,null,"SUMIDERO LATERAL SL-100"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7091,"SUMIDERO LATERAL SL-100","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7096,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7096,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5,2.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3712,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3722,"NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",0.85,555.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3722,"NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.155,101.37,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3722,"NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1,654,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3722,"NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)",null,null,"Redondeo",null,1.5290519877675839E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3723,"LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1702,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3723,"LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5,4255,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3723,"LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.9,1531.8,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3723,"LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,null,"Redondeo",null,5.8754406580493535E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3724,"LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,8860,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3724,"LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5,22150,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3724,"LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.9,7974,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3724,"LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)",null,null,"Redondeo",null,1.1286681715575621E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7260,null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3776,"ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)",null,7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",1,127046,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3776,"ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.16659999999999997,21165.863599999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3776,"ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",1.2314999999999998,156457.14899999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3776,"ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2.5000000000000001E-2,3176.15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3776,"ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,7.8711647749633996E-6,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",5.5103999999999997,20399.500799999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",8.8900000000000007E-2,329.1078,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",76,281352,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2551,null,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,2551,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m","UN",1,3702,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.4,1480.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",5.6500000000000002E-2,209.16300000000004,"Analisis","Analisis"]
[null,4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",7.6600000000000015E-2,283.57319999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3779,"CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)",null,null,"Redondeo",null,2.7012425715829282E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3787,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",7.9999999999999988E-2,2562.2399999999998,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3787,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,6405.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7109,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3787,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7109,"TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",1.05,33629.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3787,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.1222680154864498E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6700,null,"GEOTEXTIL NT 3000"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")",null,6700,"GEOTEXTIL NT 3000","M2",2.7,8008.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.34999999999999992,1038.0999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",7.35,21800.1,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7110,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")",null,7110,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",1,2966,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.4,1186.4000000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3876,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.4x0.8m (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4\")",null,null,"Redondeo",null,3.3715441672285906E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6700,null,"GEOTEXTIL NT 3000"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,6700,"GEOTEXTIL NT 3000","M2",3.5,206.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.55000000000000004,32.450000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",11.55,681.45,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7111,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,7111,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",1,59,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.5,29.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3877,"SUBDREN EN GRAVILLA 1/2\", 0.5x1m  (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=6\")",null,null,"Redondeo",null,1.6949152542372881E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,185,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7082,null,"PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)",null,7082,"PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m","UN",1,370,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,74,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7363,null,"TAPA PARA POZO D=0.70m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)",null,7363,"TAPA PARA POZO D=0.70m","UN",1,370,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.2,74,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3878,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)",null,null,"Redondeo",null,2.7027027027027029E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3879,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,42.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7084,null,"PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3879,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)",null,7084,"PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m","UN",1,85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3879,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,17,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3879,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.2,17,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3879,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)",null,null,"Redondeo",null,1.1764705882352941E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3880,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.75,12,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7086,null,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3880,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)",null,7086,"SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3880,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.75,12,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3880,"CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)",null,null,"Redondeo",null,6.25E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",59.29,1126.51,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",78.400000000000006,1489.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",9.14,173.66,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5,28.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7089,null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",1,19,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.9499999999999997,37.049999999999997,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",12,228,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3882,"SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,null,"Redondeo",null,5.2631578947368425E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",72,3096,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",103.23,4438.8900000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",9.14,393.02,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5,64.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7089,null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",1,43,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",2.72,116.96,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",17.3,743.9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3884,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,null,"Redondeo",null,2.3255813953488372E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",80,80,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",90,90,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5041,null,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5041,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI","KG",22,22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",74,74,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",9.14,9.14,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7089,null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",3.36,3.36,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",21.6,21.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3886,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",97,1455,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",100,1500,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5041,null,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5041,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI","KG",22,330,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",74,1110,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",9.14,137.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5,22.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7089,null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",1,15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",3.86,57.9,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",22.5,337.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3887,"SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)",null,null,"Redondeo",null,6.6666666666666666E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",105,630,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",45,270,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",2.0499999999999998,12.3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",9.14,54.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.5,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7089,null,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,7089,"MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",12,72,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3890,"SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",1.5,12,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7101,null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7101,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7092,null,"SUMIDERO LATERAL SL-150"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7092,"SUMIDERO LATERAL SL-150","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7097,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7097,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",2.5,20,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3897,"SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7102,null,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-200"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7102,"SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-200","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7093,null,"SUMIDERO LATERAL SL-200"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7093,"SUMIDERO LATERAL SL-200","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7098,null,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,7098,"TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",3,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3898,"SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobretapa y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3902,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.08,44.4,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3902,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,111,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7110,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3902,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7110,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",1.05,582.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3902,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.8018018018018016E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3903,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.125,24.5,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3903,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,39.200000000000003,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7107,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3903,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7107,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)","ML",1.05,205.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3903,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.1020408163265311E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3904,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.08,4.88,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3904,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,12.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7106,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3904,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7106,"TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)","ML",1.05,64.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3904,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4\" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.6393442622950821E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3905,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.125,91.875,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3905,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,147,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7111,null,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3905,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,7111,"TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)","ML",1.05,771.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3905,"TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6\" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.360544217687075E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",125,375,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",34,102,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5041,null,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,5041,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI","KG",10,30,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",2.4300000000000002,7.29,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.3,0.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7104,null,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,7104,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","UN",3,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6824,null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,6824,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS","KG",210,630,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.15,0.45,"Analisis","Analisis"]
[null,3910,"CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,3910,"CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",2.2000000000000002,6.6,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",5,15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3908,"SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,20.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.5,20.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.17,6.97,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7119,null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7119,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\"","ML",1.03,42.23,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.17,6.97,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3919,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.4390243902439025E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,55,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.5,55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.18,19.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7120,null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7120,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\"","ML",1.03,113.3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.18,19.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3920,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.0909090909090905E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,33.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",0.5,33.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,13.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7121,null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7121,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\"","ML",1.03,69.010000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.2,13.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3921,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.492537313432836E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,18.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",1,37,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,7.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7122,null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7122,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\"","ML",1.03,38.11,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.2,7.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3922,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.7027027027027025E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,22.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",1,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.2,9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7123,null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7123,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\"","ML",1.03,46.35,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.2,9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3923,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,22.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7236,null,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7236,"LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)","UN",1,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.22,9.9,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7125,null,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,7125,"TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\"","ML",1.03,46.35,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.22,9.9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3925,"TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222223E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3932,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1278,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6156,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6`` (15cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3932,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6156,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6`` (15cm)","ML",1,1278,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3932,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.52,664.56,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3932,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,7.8247261345852897E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3933,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,2804,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6157,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8`` (20cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3933,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6157,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8`` (20cm)","ML",1,2804,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3933,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.52,1458.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3933,"TUBERIA CONCRETO D=8\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.566333808844508E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3934,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1740.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3934,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.18,626.58000000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6159,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12`` (30cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3934,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6159,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12`` (30cm)","ML",1,3481,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3934,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.18,626.58000000000004,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3934,"TUBERIA CONCRETO D=12\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.8727377190462512E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3935,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1579.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3935,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.18,568.62,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6160,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14`` (35cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3935,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6160,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14`` (35cm)","ML",1,3159,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3935,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.18,568.62,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3935,"TUBERIA CONCRETO D=14\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.1655587211142766E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3936,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1615.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3936,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.21,678.51,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6161,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16`` (40cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3936,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6161,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16`` (40cm)","ML",1,3231,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3936,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.21,678.51,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3936,"TUBERIA CONCRETO D=16\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.0950170225936243E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3937,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,456.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3937,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.23,209.99,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6162,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18`` (45cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3937,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6162,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18`` (45cm)","ML",1,913,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3937,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.23,209.99,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3937,"TUBERIA CONCRETO D=18\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.0952902519167579E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3938,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,868,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3938,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.28000000000000003,486.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6163,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20`` (50cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3938,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6163,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20`` (50cm)","ML",1,1736,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3938,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.28000000000000003,486.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3938,"TUBERIA CONCRETO D=20\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.76036866359447E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3939,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,748,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3939,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.35999999999999993,538.55999999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6164,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24``(60cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3939,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6164,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24``(60cm)","ML",1,1496,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3939,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.35999999999999993,538.55999999999995,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3939,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.6844919786096264E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3944,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,14,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3944,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.36,10.08,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6165,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24`` (60cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3944,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6165,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24`` (60cm)","ML",1,28,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3944,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.36,10.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3944,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.5714285714285719E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3945,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,202.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3945,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.41,166.05,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6166,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27`` (70cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3945,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6166,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27`` (70cm)","ML",1,405,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3945,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.41,166.05,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3945,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.4691358024691358E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3946,"TUBERIA CONCRETO D=32\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,74,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3946,"TUBERIA CONCRETO D=32\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.35,51.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6167,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32`` (80cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3946,"TUBERIA CONCRETO D=32\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6167,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32`` (80cm)","ML",1,148,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3946,"TUBERIA CONCRETO D=32\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.35,51.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3946,"TUBERIA CONCRETO D=32\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.7567567567567563E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3947,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,402,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3947,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.435,349.74,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6168,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36`` (90cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3947,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6168,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36`` (90cm)","ML",1,804,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3947,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.435,349.74,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3947,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.2437810945273632E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3949,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,53,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3949,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.57999999999999996,61.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6170,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44`` (110cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3949,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6170,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44`` (110cm)","ML",1,106,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3949,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.57999999999999996,61.48,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3949,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.433962264150943E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3952,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,87.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3952,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",1.41,246.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6173,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56`` (140cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3952,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6173,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56`` (140cm)","ML",1,175,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3952,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",1.41,246.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3952,"TUBERIA CONCRETO D=56\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.7142857142857143E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3953,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,22,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3953,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",1.69,74.36,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6174,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60`` (150cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3953,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6174,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60`` (150cm)","ML",1,44,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3953,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",1.69,74.36,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3953,"TUBERIA CONCRETO D=60\" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.2727272727272728E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3960,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,19.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3960,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.36,14.04,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6181,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24`` (60cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3960,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6181,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24`` (60cm)","ML",1,39,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3960,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.36,14.04,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3960,"TUBERIA CONCRETO D=24\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.5641025641025644E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3962,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,161,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3962,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.35,112.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6183,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32`` (80cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3962,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6183,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32`` (80cm)","ML",1,322,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3962,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.35,112.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3962,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.105590062111801E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3963,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,335.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3963,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.435,291.88499999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6184,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36`` (90cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3963,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6184,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36`` (90cm)","ML",1,671,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3963,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.435,291.88499999999999,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3963,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.4903129657228018E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3964,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,49.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3964,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.46500000000000002,46.034999999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6185,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40`` (100cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3964,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6185,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40`` (100cm)","ML",1,99,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3964,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.46500000000000002,46.034999999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3964,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.0101010101010102E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3965,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,50.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3965,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.57999999999999996,58.58,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6188,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44`` (110cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3965,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6188,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44`` (110cm)","ML",1,101,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3965,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.57999999999999996,58.58,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3965,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.9009900990099011E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3976,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,10,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3976,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.40999999999999992,8.1999999999999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6200,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27`` (70cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3976,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6200,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27`` (70cm)","ML",1,20,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3976,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.40999999999999992,8.1999999999999993,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3976,"TUBERIA CONCRETO D=27\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3977,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3977,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.35,2.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6201,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32`` (80cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3977,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6201,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32`` (80cm)","ML",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3977,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.35,2.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3977,"TUBERIA CONCRETO D=30\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3978,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3978,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.435,65.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6202,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36`` (90cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3978,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6202,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36`` (90cm)","ML",1,150,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3978,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.435,65.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3978,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.6666666666666662E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3979,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,183.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3979,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.46500000000000002,170.655,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6203,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40`` (100cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3979,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6203,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40`` (100cm)","ML",1,367,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3979,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.46500000000000002,170.655,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3979,"TUBERIA CONCRETO D=40\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.7247956403269758E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3980,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,14.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3980,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.57999999999999996,16.82,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6204,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44`` (110cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3980,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6204,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44`` (110cm)","ML",1,29,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3980,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.57999999999999996,16.82,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3980,"TUBERIA CONCRETO D=44\" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.4482758620689655E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3995,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,196.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6017,null,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3995,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6017,"RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS","HR",0.435,170.95500000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6218,null,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36`` (90cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3995,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6218,"TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36`` (90cm)","ML",1,393,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3995,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4281,"CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)","HR",0.435,170.95500000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",3995,"TUBERIA CONCRETO D=36\" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.5445292620865142E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4139,"CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO H=0.75m, e=0.10m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.75,15,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4139,"CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO H=0.75m, e=0.10m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.75,15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4139,"CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO H=0.75m, e=0.10m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,584.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7336,null,"LIMPIADOR (1/4 GLN)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)",null,7336,"LIMPIADOR (1/4 GLN)","UN",2.2199999999999998E-2,25.951800000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7307,null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)",null,7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",2.2199999999999998E-2,25.951800000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7080,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)",null,7080,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4\"","ML",1.03,1204.07,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",7.0000000000000007E-2,81.83,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4143,"TUBERIA PVC SANITARIA D=4\" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,8.5543199315654401E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",41.06,10757.72,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[328,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,328,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)","M3",0.49,128.38,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.42,372.04,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,524,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7041,null,"TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,7041,"TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO","UN",1,262,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",4,1048,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4252,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)",null,null,"Redondeo",null,3.8167938931297713E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",41.059999999999988,9443.7999999999975,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[328,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,328,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)","M3",0.49,112.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.42,326.60000000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,460,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7363,null,"TAPA PARA POZO D=0.70m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,7363,"TAPA PARA POZO D=0.70m","UN",1,230,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",4,920,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4253,"PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sumin, Formalet., Refuerzo e Inst. Inc. Tapa en Concreto)",null,null,"Redondeo",null,4.3478260869565218E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4254,"CONO PREFABRICADO POZO INSPECCION. (Suministro e Instalación. Incluye Tapa en Concreto.)",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",0.75,51.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7363,null,"TAPA PARA POZO D=0.70m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4254,"CONO PREFABRICADO POZO INSPECCION. (Suministro e Instalación. Incluye Tapa en Concreto.)",null,7363,"TAPA PARA POZO D=0.70m","UN",1,69,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4254,"CONO PREFABRICADO POZO INSPECCION. (Suministro e Instalación. Incluye Tapa en Concreto.)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.75,51.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4254,"CONO PREFABRICADO POZO INSPECCION. (Suministro e Instalación. Incluye Tapa en Concreto.)",null,null,"Redondeo",null,1.4492753623188406E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4264,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL.I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1872,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6147,null,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6`` (15cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4264,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL.I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6147,"TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6`` (15cm)","ML",1,1872,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4264,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL.I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.52,973.44,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4264,"TUBERIA CONCRETO D=6\" CL.I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,5.3418803418803413E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4265,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,7242.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6158,null,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10`` (25cm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4265,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,6158,"TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10`` (25cm)","ML",1,14485,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4265,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","HR",0.629,9111.0650000000005,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4265,"TUBERIA CONCRETO D=10\" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,6.903693476009666E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",2.5872000000000002,310.464,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",475.62900000000002,57075.479999999989,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",13.41,1609.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7224,null,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,7224,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024","UN",2,240,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",4.1159000000000008,493.90800000000013,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",18,2160,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7104,null,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,7104,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","UN",1,120,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.5,420,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4549,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,null,"Redondeo",null,8.3333333333333332E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",6.43,1189.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",323.67,59878.95,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",2.2400000000000002,414.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7224,null,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,7224,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024","UN",1,185,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",3.0799999999999996,569.79999999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",8,1480,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7104,null,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,7104,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","UN",1,185,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.3,610.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4550,"SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,null,"Redondeo",null,5.4054054054054057E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",2.54,3611.88,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",401.47,570890.34,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",13.41,19069.02,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7224,null,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,7224,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024","UN",1,1422,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",3.0203999999999991,4295.0087999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",16,22752,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7104,null,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,7104,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","UN",1,1422,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",2.5,3555,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4551,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB",null,null,"Redondeo",null,7.0323488045007034E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4553,"POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION)",null,3470,"CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)","ML",2,28,"Analisis","Analisis"]
[null,4254,"CONO PREFABRICADO POZO INSPECCION. (Suministro e Instalación. Incluye Tapa en Concreto.)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4553,"POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION)",null,4254,"CONO PREFABRICADO POZO INSPECCION. (Suministro e Instalación. Incluye Tapa en Concreto.)","UN",1,14,"Analisis","Analisis"]
[null,3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4553,"POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION)",null,3473,"PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)","UN",1,14,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4553,"POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION)",null,null,"Redondeo",null,7.1428571428571438E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",13.261500000000002,2214.6705000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",645.00449999999989,107715.75149999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5042,null,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,5042,"ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4\") F'y=60000 PSI","KG",2.2400000000000002,374.08,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7224,null,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,7224,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024","UN",1,167,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",3.5399999999999996,591.17999999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",16,2672,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7104,null,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,7104,"REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45","UN",1,167,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",5,835,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4558,"SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB",null,null,"Redondeo",null,5.9880239520958079E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.126,14.868,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",0.8,94.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,118,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7710,null,"PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7710,"PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL)","UN",2.5,295,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.03,3.54,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.5,59,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4786,"CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,8.4745762711864406E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.20599999999999999,63.241999999999983,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",2.5000000000000001E-3,0.76749999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",3.0999999999999999E-3,0.95169999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6824,null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6824,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS","KG",186,57102,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7961,null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7961,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\"","ML",1,307,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","JR",2.5000000000000001E-2,7.6749999999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4892,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,3.2573289902280127E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.23190000000000002,54.728399999999993,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",2.5000000000000001E-2,5.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",3.1000000000000003E-3,0.73160000000000014,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6824,null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6824,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS","KG",230,54280,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7962,null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7962,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\"","ML",1,236,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","JR",2.5000000000000001E-2,5.9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4896,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,4.2372881355932203E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.50949999999999995,34.645999999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",2.5000000000000001E-2,1.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6026,null,"RETROCARGADOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6026,"RETROCARGADOR","HR",3.7499999999999999E-2,2.5499999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6824,null,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6824,"TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADS","KG",277,18836,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7963,null,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" EXTRA REFORZADO"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7963,"TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" EXTRA REFORZADO","ML",1,68,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4895,"CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)","JR",2.5000000000000001E-2,1.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4897,"TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14\" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.4705882352941178E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7446,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7446,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1","UN",1,27,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",10.398000000000001,280.74600000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5,135,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6262,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6262,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21","ML",1,27,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6528,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6528,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,27,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.6000000000000003E-2,1.7820000000000003,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4967,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.7037037037037035E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7413,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7413,"ACOPLE UNIVERSAL D=4\" (110 a 128mm)","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.625,15.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6260,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7410,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7410,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.5999999999999989E-2,0.39599999999999985,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4968,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 4\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7412,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7412,"ACOPLE UNIVERSAL D=3\" (85 a 103mm)","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.6130000000000004,3.2260000000000009,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6259,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6259,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3`` RDE 21","ML",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7409,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7409,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3\"","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.6000000000000003E-2,0.13200000000000001,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4969,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 3\", UNIÓN DE REPARACIÓN D=3\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 3\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7446,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7446,"ACOPLE UNIVERSAL D=8\" (218 a 235mm) R1","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",3.3735000000000004,23.614500000000007,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6262,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6262,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21","ML",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.6000000000000017E-2,0.46200000000000008,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4970,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8\" (INCLUYE DOS ACOPLES UNIVERSAL D= 8\" R1  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.14285714285714288,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8046,null,"ADAPTADOR BRIDA 12\" (334mm A 352mm) R2"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8046,"ADAPTADOR BRIDA 12\" (334mm A 352mm) R2","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",37.255000000000003,298.04000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",10,80,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6264,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6264,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21","ML",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6530,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6530,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",8.3000000000000018E-2,0.66400000000000015,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12\" (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12\" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7414,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,7414,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (167 a 189mm) R2","UN",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",8.261000000000001,677.40200000000027,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5,410,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6261,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,6261,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21","ML",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7024,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,7024,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``","UN",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4611,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,4611,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6527,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,6527,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.06,4.92,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6\", UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143",null,null,"Redondeo",null,1.2195121951219513E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8047,null,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,8047,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8\"","UN",1,92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",22.624000000000002,2081.4079999999994,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5,460,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6262,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,6262,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8`` RDE 21","ML",1,92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7023,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8``"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,7023,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8``","UN",1,92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4612,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,4612,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6528,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,6528,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8\"","UN",1,92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.6000000000000017E-2,6.0720000000000018,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8\", UNIÓN PVC U.M. D= 8\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8\", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8\" RDE 21). MEMORANDO DTD-201431",null,null,"Redondeo",null,1.0869565217391304E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8048,null,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,8048,"ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12\"","UN",1,77,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",78.484999999999999,6043.3450000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",20,1540,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6264,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,6264,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21","ML",1,77,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7026,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12``"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,7026,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12``","UN",1,77,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4614,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,4614,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,77,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6530,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,6530,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,77,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",8.299999999999999E-2,6.3909999999999982,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4971,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12\" (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12\", UNIÓN PVC U.M. D= 12\", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12\", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12\" RDE 21). MEMORANDO DTD-2014",null,null,"Redondeo",null,1.2987012987012986E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6561,null,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6561,"ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",3.3290000000000011,23.303000000000008,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,14,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6260,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7022,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7022,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4``","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7410,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7410,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4\"","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.6000000000000017E-2,0.46200000000000008,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4975,"SUM E INST DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC  A HF 4\" (INCL UNIÓN DE REPARACIÓN PVC U.M.  D=4\", ADAPTADOR MACHO PVC US D=4\", UNIÓN GIBAULT HD CL. 25 D= 4\"  Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 4\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.14285714285714288,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",8.261000000000001,57.826999999999991,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5,35,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7307,null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",2.5000000000000001E-2,0.17499999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6261,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6261,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21","ML",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7024,null,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7024,"UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6``","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4611,null,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4611,"UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6527,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6527,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.06,0.42,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4976,"SUM E INST DE EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6\" (INCL UNIÓN GIBAULT D=6\", UNIÓN PVC U.M. D= 6\", UNIÓN, UNION DE REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,0.14285714285714288,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8050,null,"ALQUILER PARAL LARGO (2.0m A 2.50m)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8050,"ALQUILER PARAL LARGO (2.0m A 2.50m)","DIA",0.25,18683.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.12099999999999998,9042.8140000000003,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7252,null,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7252,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04","UN",1.97,147225.98000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,1808,"PUNTILLA","LB",0.16670000000000001,12458.157800000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8051,null,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESOR 2mm"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8051,"TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESOR 2mm","UN",0.11099999999999997,8295.4740000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.04,2989.36,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",4981,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.3380790537104932E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",5.7119999999999997,1759.2959999999994,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.12550000000000003,38.654000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",132,40656,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2551,null,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,2551,"MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m","UN",1,308,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.5,154,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.10559999999999999,32.524799999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",3.8400000000000004E-2,11.827199999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5015,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela). SOLICITUD DTD- 20143150416563.",null,null,"Redondeo",null,3.2467532467532465E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.1000000000000001E-2,0.12599999999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7336,null,"LIMPIADOR (1/4 GLN)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,7336,"LIMPIADOR (1/4 GLN)","UN",1.1000000000000001E-2,6.6000000000000017E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7307,null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",1.1000000000000001E-2,6.6000000000000017E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8156,null,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8156,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\"","ML",1.03,6.18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.01,0.06,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5073,"TUBERIA PVC SANITARIA D=2\" (Incluye suministro e instalación) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7445,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (159 a 181mm) R1"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,7445,"ACOPLE UNIVERSAL D=6\" (159 a 181mm) R1","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",7.5309999999999988,7.5309999999999988,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6261,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6261,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6`` RDE 21","ML",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6527,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6527,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6\"","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",6.6000000000000003E-2,6.6000000000000003E-2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5245,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 6\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 6\" RDE 21). MEMORANDO DTD-20143150537693",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7448,null,"ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (315 a 333mm) R1"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,7448,"ACOPLE UNIVERSAL D=12\" (315 a 333mm) R1","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",37.218999999999994,111.65699999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",10,30,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6264,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6264,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12`` RDE 21","ML",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6530,null,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\""," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,6530,"UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12\"","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",8.3300000000000013E-2,0.24990000000000009,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 012","  REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE","  012.01","REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE",5246,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12\" (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 12\" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=12\" Y 1mt DE TUBERÍA PVC D= 12\" RDE 21).MEMORANDO DTD-20143150537693",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5890,null,"GRUA EXTENSION PARA POSTES"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3015,"RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)",null,5890,"GRUA EXTENSION PARA POSTES","HR",1.5,145.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3015,"RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,194,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3015,"RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,97,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4283,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3015,"RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)",null,4283,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)","JR",0.1875,18.1875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3015,"RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)",null,null,"Redondeo",null,1.0309278350515462E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[4513,null,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3159,"NORMA CS207. 2 DUCTOS D=3\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4513,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3\"","ML",2.06,8794.14,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3159,"NORMA CS207. 2 DUCTOS D=3\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2134.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3159,"NORMA CS207. 2 DUCTOS D=3\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,512.28,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3159,"NORMA CS207. 2 DUCTOS D=3\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,2.3424689622862497E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",118,11446,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7145,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,7145,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274","UN",1,97,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",5.1999999999999998E-3,0.50440000000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.15,14.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",4.300000000000001E-2,4.1710000000000012,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",9.9000000000000005E-2,9.602999999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,97,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.10699999999999996,10.378999999999996,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3221,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1.0309278350515462E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3283,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,738,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6472,null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3283,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6472,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\"","ML",1.05,3099.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3283,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",0.1,295.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3283,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.3875338753387528E-4,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3286,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,7.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6475,null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3286,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,6475,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\"","ML",1.0499999999999998,32.549999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3286,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",0.1,3.1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3286,"TUBERIA CONDUIT PVC D=2\" (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,3.2258064516129031E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3287,"TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2\" TIPO RMC (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.25,2.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[4697,null,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3287,"TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2\" TIPO RMC (Incluye Suministro e Instalación)",null,4697,"TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1 1/2\"","ML",1.05,10.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3287,"TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2\" TIPO RMC (Incluye Suministro e Instalación)",null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",0.11110000000000002,1.111,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3287,"TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2\" TIPO RMC (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6306,null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3350,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,6306,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3350,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,1,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3350,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)","UN",1,1,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3350,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6307,null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3351,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,6307,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3351,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,6,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4121,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3351,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,4121,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",1,6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3351,"POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6312,null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3353,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,6312,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG","UN",1,10,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3353,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,10,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4114,"CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3353,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,4114,"CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",1,10,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3353,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6314,null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3354,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,6314,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG","UN",1,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3354,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,4,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4116," CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3354,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,4116,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=12m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)","UN",1,4,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3354,"POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6318,null,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3355,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,6318,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3355,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,1,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4118,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3355,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,4118,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=750Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",1,1,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3355,"POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6316,null,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3375,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,6316,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7149,null,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3375,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,7149,"TRANSPORTE DE POSTES AP/LA (CAMION-TRACTOMULA)","UN",1,5,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4119,"CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3375,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,4119,"CIMENTACION DE POSTES H=14m, CR=1050Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.","UN",1,5,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3375,"POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7142,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3379,"NORMA CS217. 4 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",4.12,7584.92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3379,"NORMA CS217. 4 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,920.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3379,"NORMA CS217. 4 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,220.92,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3379,"NORMA CS217. 4 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,5.4318305268875617E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3380,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",4.1199999999999992,75375.399999999994,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3380,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9147.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3380,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,2195.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3380,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209.",null,null,"Redondeo",null,5.4659743099207438E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4520,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.",null,4520,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"","ML",1.03,19700.810000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,9563.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.11999999999999998,2295.2399999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.",null,null,"Redondeo",null,5.2282114288701833E-5,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[7142,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3388,"9  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.",null,7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",9.27,110887.74,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3388,"9  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,5981,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3388,"9  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,1435.44,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3388,"9  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.",null,null,"Redondeo",null,8.3598060524995817E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7142,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3408,"NORMA CS212. 6  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",6.18,22692.959999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3408,"NORMA CS212. 6  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1836,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3408,"NORMA CS212. 6  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,440.64,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3408,"NORMA CS212. 6  DUCTOS D=6\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,2.7233115468409589E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6539,null,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3413,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6539,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\"","UN",1,82,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3413,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","HR",0.19999999999999996,16.399999999999999,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3413,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,41,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3413,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,1.2195121951219513E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6540,null,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3414,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6540,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\"","UN",1,1103,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3414,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,7057,"AYUDANTE","HR",0.25,275.75,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3414,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,551.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3414,"ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4\" (Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,9.0661831368993653E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6630,null,"BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6630,"BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6629,null,"FOTOCELDA CON BASE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6629,"FOTOCELDA CON BASE","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7146,null,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,7146,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)","HR",1,16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,16,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6329,null,"LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6329,"LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7247,null,"TECNICO ELECTRICO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,7247,"TECNICO ELECTRICO","HR",1,16,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3450,"LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,null,"Redondeo",null,6.25E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6632,null,"BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6632,"BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6629,null,"FOTOCELDA CON BASE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6629,"FOTOCELDA CON BASE","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7146,null,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,7146,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)","HR",1,5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6330,null,"LUMINARIA DE SODIO 250W, 208/220V PARA AP"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6330,"LUMINARIA DE SODIO 250W, 208/220V PARA AP","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7247,null,"TECNICO ELECTRICO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,7247,"TECNICO ELECTRICO","HR",1,5,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3451,"LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6631,null,"BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6631,"BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V","UN",1,22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6629,null,"FOTOCELDA CON BASE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6629,"FOTOCELDA CON BASE","UN",1,22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7146,null,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,7146,"GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m)","HR",1,22,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,22,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6331,null,"LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,6331,"LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP","UN",1,22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7247,null,"TECNICO ELECTRICO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,7247,"TECNICO ELECTRICO","HR",1,22,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3452,"LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc.Suministro e Instalación. Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc Brazo Soporte)",null,null,"Redondeo",null,4.5454545454545456E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3591,"NORMA CS208. 2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",2.06,1384.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3591,"NORMA CS208. 2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,336,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3591,"NORMA CS208. 2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,80.64,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3591,"NORMA CS208. 2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,1.488095238095238E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5041,null,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,5041,"ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8\") F'y=60000 PSI","KG",83.729000000000013,2595.5990000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",5.6097999999999999,173.90380000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6285,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,6285,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",0.42,13.02,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.022,31.681999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",1307,40517,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7277,null,"LIMATON 4.00 M"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,7277,"LIMATON 4.00 M","UN",3,93,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6944,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,6944,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280","UN",1,31,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",1.5,46.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7267,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,7267,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025","UN",4,124,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",1.3499999999999998E-2,0.41849999999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3,93,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",1.1819999999999999,36.641999999999996,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3652,"CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,3.2258064516129031E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5890,null,"GRUA EXTENSION PARA POSTES"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)",null,5890,"GRUA EXTENSION PARA POSTES","HR",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",4,8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)",null,3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.43,0.86,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",3777,"NORMA LA009. CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4103,"6  DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS210.",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",6.18,5982.24,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4103,"6  DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS210.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,484,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4103,"6  DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS210.",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,116.16,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4103,"6  DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS210.",null,null,"Redondeo",null,1.0330578512396695E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",118,97232,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7145,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,7145,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274","UN",1,824,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",5.1999999999999989E-3,4.2847999999999988,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.15,123.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",2.8700000000000007E-2,23.648800000000005,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",9.4499999999999987E-2,77.868000000000009,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,824,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",9.8500000000000018E-2,81.164000000000016,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4104,"CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1.2135922330097088E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",340,2040,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6793,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,6793,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275","UN",1,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",4.1999999999999989E-3,2.5199999999999997E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.15,0.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",7.7399999999999997E-2,0.46439999999999992,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.14429999999999998,0.86579999999999979,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.21,1.26,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4105,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.16666666666666669,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",340,166940,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6793,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,6793,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275","UN",1,491,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",4.1999999999999997E-3,2.0621999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.15,73.650000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",7.7399999999999997E-2,38.003400000000006,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",7.2099999999999997E-2,35.4011,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,491,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.21,103.11,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4106,"CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,2.0366598778004076E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",321,36273,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7219,null,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,7219,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276","UN",1,113,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",6.000000000000001E-3,0.67800000000000016,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.3,33.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.14000000000000001,15.82,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.28199999999999997,31.866,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,113,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.30299999999999999,34.238999999999997,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4107,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,null,"Redondeo",null,8.8495575221238937E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",294,154938,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7219,null,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,7219,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276","UN",1,527,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",4.1999999999999997E-3,2.2133999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.3,158.1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.14000000000000001,73.78,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.1069,56.336299999999994,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,527,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.31730000000000003,167.21710000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4108,"CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276  (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)",null,null,"Redondeo",null,1.8975332068311196E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",776,6208,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6793,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,6793,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7219,null,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,7219,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276","UN",1,8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",6.0000000000000001E-3,4.8000000000000001E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7444,null,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,7444,"TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2\"","ML",0.25,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.20299999999999996,1.6239999999999997,"Analisis","Analisis"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.26,2.08,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2,16,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",0.71699999999999986,5.7359999999999989,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4110,"CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas)",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5890,null,"GRUA EXTENSION PARA POSTES"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4122,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.",null,5890,"GRUA EXTENSION PARA POSTES","HR",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4122,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4122,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",4,8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4122,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.",null,3052,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.49,0.98,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4122,"CIMENTACION DE POSTES H=10m, CR=510Kg (Incluye Izaje, Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos) NORMA LA009.",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7302,null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4790,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7302,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\"","ML",1.03,4042.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4790,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.26850000000000002,1053.8625000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4790,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.01,39.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4790,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D= 2\" PVC  PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,2.547770700636943E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.14000000000000001,0.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",5.5E-2,0.27500000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.9306000000000001,9.6530000000000022,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",286,1430,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7219,null,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7219,"MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2910,null,"RECEBO COMUN"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,2910,"RECEBO COMUN","M3",0.33,1.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",1.54,7.7,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.18,0.9,"Analisis","Analisis"]
[null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4111,"MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",0.08,0.4,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4889,"CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA Y MARCO. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.0390000000000001,509.11000000000007,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",75,36750,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7145,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7145,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274","UN",1,490,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.09,44.1,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.5,245,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",4.8000000000000001E-2,23.52,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4890,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,2.0408163265306124E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.72770000000000001,250.32879999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",160,55040,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6793,null,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6793,"MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILL CODENSA CS275","UN",1,344,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.12,41.28,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.35,120.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3874,"MORTERO 1:5 (Hecho en Obra)","M3",2.4E-2,8.2560000000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4891,"NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,2.9069767441860465E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8035,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4952,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8035,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO","UN",1,223,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4952,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,4.4843049327354259E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8036,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBA SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4953,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8036,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBA SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO","UN",1,113,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4953,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,8.8495575221238937E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8037,null,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4954,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8037,"CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",1,12589,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4954,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,7.9434426880610056E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8038,null,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4955,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8038,"CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C","ML",1,10366,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4955,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,9.6469226316804938E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8039,null,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4956,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8039,"CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C","ML",1,2739,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4956,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.6509675063891932E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8040,null,"BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6 mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4957,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8040,"BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6 mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA)","UN",1,63,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4957,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE ALIMENTACIÓN DE 6mt DIÁMETRO 2\" GALVANIZADA (INCLUYE CODO DE ACOMETIDA). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,1.5873015873015872E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[4520,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4520,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"","ML",2.06,5730.92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7142,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",9.27,25789.14,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",19.198,53408.836000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,2782,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4280,"CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)","JR",0.1,278.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",4980,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS D=3\"  Y 9 DUCTOS D=6\" PVC A TDP (No Incluye Rellenos). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.5945363048166783E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",7.4999999999999997E-2,7.4999999999999997E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8069,null,"CABLE, SUMINISTRO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,8069,"CABLE, SUMINISTRO","ML",3,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.","ML",1,1,"Analisis","Analisis"]
[null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",0.68520000000000025,0.68520000000000025,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.34,0.34,"Analisis","Analisis"]
[null,3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.26,0.26,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5000,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 3 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8070,null,"SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4\" x 1500 (4 PERNOS)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,8070,"SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4\" x 1500 (4 PERNOS)","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.02,0.04,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","KG",37.422000000000004,74.844000000000008,"Analisis","Analisis"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.05,2.1,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.50229999999999986,1.0045999999999997,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",1,2,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5001,"CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE METÁLICO. MEMO DTD-20143150406393",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",7.4999999999999997E-2,9.0749999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8069,null,"CABLE, SUMINISTRO"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,8069,"CABLE, SUMINISTRO","ML",2,242,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,3382,"1 DUCTO D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220.","ML",1,121,"Analisis","Analisis"]
[null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,4282,"CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)","HR",0.43520000000000009,52.659200000000013,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue."," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.34,41.14,"Analisis","Analisis"]
[null,3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,3050,"RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.26,31.46,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO D= 3\" PVC-TDP CON 2 CABLES. INCL. EXCAV. EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. MEMO DTD-20143150406393",null,null,"Redondeo",null,8.2644628099173556E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8195,null,"CABLE No.2"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8195,"CABLE No.2","ML",200,600,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8199,null,"CABLE No.4"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8199,"CABLE No.4","ML",70,210,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8210,null,"CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8210,"CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE","ML",70,210,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8196,null,"CAJA PARA 4 MEDIDORES CON BARRAJE TRIFASICO 20KVA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8196,"CAJA PARA 4 MEDIDORES CON BARRAJE TRIFASICO 20KVA","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",8.8000000000000007,26.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8203,null,"INTERRUPTOR MONOFASICO 40A"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8203,"INTERRUPTOR MONOFASICO 40A","UN",2,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8204,null,"INTERRUPTOR TRIFILAR 50A"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8204,"INTERRUPTOR TRIFILAR 50A","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8197,null,"MEDIDOR DE ENERGIA 2 x 40A"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8197,"MEDIDOR DE ENERGIA 2 x 40A","UN",2,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8198,null,"MEDIDOR DE ENERGIA 3 x 50A"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8198,"MEDIDOR DE ENERGIA 3 x 50A","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8205,null,"SOLDADURA EXOTERMICA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8205,"SOLDADURA EXOTERMICA","GR",10,30,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8194,null,"TOTALIZADOR 3 x 75A"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8194,"TOTALIZADOR 3 x 75A","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8201,null,"TUBERIA ELECTRICA  CONDUIT D=2\" (3 METROS)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8201,"TUBERIA ELECTRICA  CONDUIT D=2\" (3 METROS)","UN",20,60,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8202,null,"VARILLA COPPERWELD DE 5/8\" (2.4 MT)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,8202,"VARILLA COPPERWELD DE 5/8\" (2.4 MT)","UN",0.82,2.46,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3,9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5002,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES PARA TRES CUENTAS. ES EL TABLERO GENERAL QUE RECIBE LA ACOMETIDA PRINCIPAL Y DISTRIBUYE A LAS 3 CUENTAS SOLICITUD DTD-20143150",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8206,null,"CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8206,"CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE","ML",3,39,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8207,null,"CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8207,"CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE","ML",1,13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8209,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8209,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\"","UN",0.5,6.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.105,1.365,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8208,null,"TUBERIA METALICA EMT D=2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8208,"TUBERIA METALICA EMT D=2\"","ML",1,13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.05,0.65,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5101,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3#1/0 + 1#2 600V CU CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,7.6923076923076927E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8218,null,"CABLE No.14"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8218,"CABLE No.14","ML",60,1740,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8217,null,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8217,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\"","UN",1,29,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,4.3499999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8216,null,"TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A REGULADA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8216,"TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A REGULADA","UN",1,29,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.05,1.45,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (Toma de servicio vagones) ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,3.4482758620689655E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8211,null,"CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-2014315041065",null,8211,"CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE","ML",60,4080,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8217,null,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-2014315041065",null,8217,"CAJA PLASTICA ELECTRICA 4\" X 4\"","UN",1,68,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-2014315041065",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.11,7.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8219,null,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-2014315041065",null,8219,"TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V","UN",1,68,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-2014315041065",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.05,3.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5105,"SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1\" EMT ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL PISO DEL VAGON (CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA DE TOMA DE SERV) HASTA LA TOMA EN LA COLUMNA INTERIOR DEL VAGON. SOLICITUD DTD-2014315041065",null,null,"Redondeo",null,1.4705882352941178E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8222,null,"BREAKER 3x20 A"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,8222,"BREAKER 3x20 A","UN",0.25,138.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8221,null,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,8221,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG","ML",3,1665,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",1.4123999999999999,783.88199999999983,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8213,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,8213,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1\"","UN",0.59,327.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,1110,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,6088,"OFICIAL","JR",0.1,55.5,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8212,null,"TUBERIA METALICA EMT D=1\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,8212,"TUBERIA METALICA EMT D=1\"","ML",1,555,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1\" Y CONDUCTOR 2x10 CU. INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTARIA, ANDAMIO Y PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA SOLICITUD DTD-201431504",null,null,"Redondeo",null,1.8018018018018016E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8223,null,"BALA"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8223,"BALA","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8224,null,"BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8224,"BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V","UN",2,32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8221,null,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8221,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG","ML",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8227,null,"CAJA DE INTERRUPTOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8227,"CAJA DE INTERRUPTOR","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8209,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8209,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2\"","UN",3,48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.21,3.36,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8225,null,"INTERRUPTOR DOBLE"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8225,"INTERRUPTOR DOBLE","UN",1,16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8228,null,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,8228,"TUBERIA GALVANIZADA D=2\"","ML",6,96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.1,1.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2x20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO DE LAS TAQUILLAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR Y APERTURA DE HUECO EN CIELO RASO FALSO PARA FIJACION. SOLICITUD DTD-2014315041",null,null,"Redondeo",null,6.25E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8221,null,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8221,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG","ML",12,1104,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8229,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8229,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\"","UN",3,276,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.52,47.84,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8230,null,"TUBERIA ACERO GALVANIZADA D=3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8230,"TUBERIA ACERO GALVANIZADA D=3/4\"","ML",6,552,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.25,23,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5109,"SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4\" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA MAS CERCANA EN EL TECHO DEL VAGON, HASTA LA SALIDA EN EL COSTADO DEL VAGON. INCLUYE TUBERIA PARA EL CIRCUITO DIGITAL DE MANDO. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.0869565217391304E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8221,null,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653",null,8221,"CABLE DE COBRE AISLADO N 12 AWG","ML",30,18900,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8229,null,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653",null,8229,"GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4\"","UN",8,5040,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.20800000000000002,131.04,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8232,null,"TUBERIA DE 3/4\" EMT"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653",null,8232,"TUBERIA DE 3/4\" EMT","ML",15,9450,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.1,63,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5113,"SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4\". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA METALICA ANTERIOR EN EL TECHO DEL VAGON HASTA LA CAJA DE SALIDA PROPIA DE LA LAMPARA. MEMO-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.5873015873015873E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7142,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573",null,7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",2.06,179.22,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",3.6499999999999998E-2,3.1755,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",9.9999999999999978E-2,8.6999999999999993,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.01","RED ELECTRICA CODENSA",5272,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=6\" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación) SOLICITUD DTD-20143150561573",null,null,"Redondeo",null,1.1494252873563218E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7306,null,"CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,7306,"CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)","UN",6.0000000000000001E-3,0.222,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7305,null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,7305,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6\"","ML",4.12,152.44,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7260,null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",0.2,7.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7336,null,"LIMPIADOR (1/4 GLN)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,7336,"LIMPIADOR (1/4 GLN)","UN",0.182,6.734,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7307,null,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,7307,"SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)","UN",0.182,6.734,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4266,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,4266,"EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)","M3",0.95080000000000009,35.179600000000008,"Analisis","Analisis"]
[null,4340,"INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4\" A Ø 6\""," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,4340,"INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4\" A Ø 6\"","ML",4,148,"Analisis","Analisis"]
[null,3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,3024,"RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.56350000000000011,20.849500000000006,"Analisis","Analisis"]
[null,3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,3436,"RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.20580000000000001,7.6145999999999994,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.2350000000000001,45.695,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 013","  REDES ELECTRICAS","  013.02","RED ELECTRICA EPM",4344,"CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6\" DISPOSICIÓN CUADRADA EPM NORMA RS1-004",null,null,"Redondeo",null,2.7027027027027025E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3055,"12 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",12.36,25832.400000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3055,"12 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1045,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3055,"12 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.15,313.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3055,"12 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,4.7846889952153111E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3056,"16 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",16.48,412,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3056,"16 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,12.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3056,"16 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.15,3.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3056,"16 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,0.04,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",58.45,13794.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",120.02550000000001,28326.018000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",2,472,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",145,34220,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.1274999999999999,266.08999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",5,1180,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6832,null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6832,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.34020000000000006,80.287200000000013,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,236,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,236,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.1709000000000001,276.33240000000006,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",2.5,590,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.10079999999999996,23.788799999999991,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3057,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,4.2372881355932203E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",103.32,1859.76,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",139.90549999999999,2518.2990000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",17.0258,306.46440000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",315,5670,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.3938999999999999,25.090199999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.3938999999999999,25.090199999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",3,54,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6830,null,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6830,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",0.68040000000000012,12.247199999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,18,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.3938999999999999,25.090199999999996,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3,54,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.14879999999999996,2.678399999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3058,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,5.5555555555555552E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",67.143999999999991,5975.8160000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",141.34680000000003,12579.8652,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",2,178,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",178,15842,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",7.3,649.70000000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6832,null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6832,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.37420000000000009,33.303800000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,89,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,89,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.92479999999999984,82.307200000000009,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",2.5,222.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.45399999999999996,40.405999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3059,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1.1235955056179777E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3195,"2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",2.06,13567.16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3195,"2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,3293,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3195,"2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,790.32,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3195,"2 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,1.5183723048891589E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3385,"6 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",6.18,10061.040000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3385,"6 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,814,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3385,"6 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,195.36,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3385,"6 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,6.1425061425061424E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",120.95330000000001,20562.061000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",162.25259999999994,27582.941999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",6.94,1179.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",304,51680,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.5523000000000002,263.89100000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6073,null,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6073,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)","M3",1.631,277.27,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",10,1700,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6830,null,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6830,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",0.76540000000000008,130.11800000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,170,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,170,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.2,544,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.41139999999999993,69.937999999999974,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3410,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,5.8823529411764705E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",338.76269999999988,338.76269999999988,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",142.3408,142.3408,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",5.91,5.91,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",264,264,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.3520000000000001,1.3520000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6073,null,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6073,"CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2)","M3",1.4367000000000005,1.4367000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",7.3,7.3,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6830,null,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6830,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",0.71439999999999992,0.71439999999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3.2,3.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.74519999999999986,0.74519999999999986,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3411,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4520,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3415,"2 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4520,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"","ML",2.06,12199.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3415,"2 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2961,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3415,"2 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,710.64,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3415,"2 DUCTOS D=3\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,1.6886187098953058E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",2.6000000000000002E-2,7.7999999999999986E-2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.01,0.03,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",42,126,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.33,3.99,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7150,null,"MARCO Y TAPA CAJA PASO 0.30x0.30m ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7150,"MARCO Y TAPA CAJA PASO 0.30x0.30m ETB","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,3,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.03,0.09,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3419,"CAJA DE PASO ANDEN CONCRETO 0.30x0.30m ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",78.061799999999991,390.30899999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",170.56239999999997,852.81200000000013,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",17.403699999999997,87.018499999999989,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",211,1055,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.6359000000000004,8.1795000000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",3,15,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6830,null,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6830,"GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",0.40820000000000001,2.0409999999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,10,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.1562999999999999,5.7814999999999994,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3,15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.11739999999999999,0.58700000000000008,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3653,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",61.824000000000005,123.64800000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",122.46080000000001,244.92160000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",2,4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",132,264,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.1519999999999999,2.3039999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",4.82,9.64,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6831,null,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6831,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.37419999999999987,0.74839999999999973,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.12570000000000001,0.25140000000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",2,4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.4224,0.8448,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3654,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",139.80289999999997,12722.063899999994,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",194.10039999999998,17663.136399999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",2,182,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",288,26208,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.5007999999999999,136.5728,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",2,182,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6831,null,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6831,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.8165,74.301500000000019,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,91,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,91,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.3688999999999998,124.56989999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",3,273,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.50559999999999983,46.009599999999992,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3655,"CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1.098901098901099E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3780,"3 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",3.09,6130.56,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3780,"3 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,992,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3780,"3 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,238.08,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3780,"3 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,5.0403225806451612E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[4514,null,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3795,"8 DUCTOS D=4\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4514,"DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4\"","ML",8.24,964.08,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3795,"8 DUCTOS D=4\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,58.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3795,"8 DUCTOS D=4\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,14.04,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",3795,"8 DUCTOS D=4\" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,8.5470085470085461E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4128,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",4.1199999999999992,18898.439999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4128,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2293.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4128,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.12,550.44000000000005,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4128,"4 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)",null,null,"Redondeo",null,2.1800741225201658E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[4521,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4129,"8 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)",null,4521,"DUCTO PVC TIPO TDP D=4\"","ML",8.24,35613.279999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4129,"8 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2161,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4129,"8 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.4,1728.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4129,"8 DUCTOS D=4\" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)",null,null,"Redondeo",null,2.3137436372049977E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",7.4999999999999997E-2,2.625,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.6E-2,0.56000000000000016,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,17.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",118,4130,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.33,46.55,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6543,null,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6543,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB","UN",1,35,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,35,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",8.8000000000000009E-2,3.080000000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4130,"CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,2.8571428571428571E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.11919999999999999,20.383199999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.20599999999999999,35.225999999999992,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,85.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",151,25821,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.67,285.57,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6545,null,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6545,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB","UN",1,171,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,171,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.1673,28.6083,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4131,"CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,5.8479532163742687E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.11600000000000002,0.11600000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.126,0.126,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",382,382,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.67,1.67,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7151,null,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7151,"MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2,2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.30299999999999999,0.30299999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4132,"CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.191,0.57300000000000006,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.18400000000000002,0.55200000000000005,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,1.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",519,1557,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",2,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7152,null,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,7152,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.41899999999999998,1.2569999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4133,"CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",3.3520000000000003,2058.1280000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",6.0760000000000014,3730.6640000000016,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",0.63200000000000012,388.04800000000012,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",9.1999999999999998E-2,56.488000000000014,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,307,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",106,65084,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1.33,816.62,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,153.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",7.6999999999999985E-2,47.277999999999992,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4481,"CARCAMO DOCE DUCTOS ETB",null,null,"Redondeo",null,1.6286644951140064E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4789,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D=1 1/2\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.23179999999999995,4.1723999999999988,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6474,null,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4789,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D=1 1/2\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6474,"TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2\"","ML",1.03,18.54,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4789,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D=1 1/2\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.01,0.18,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4789,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DUCTO D=1 1/2\" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,5.5555555555555552E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8033,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS."," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4950,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8033,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.","UN",1,274,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4950,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,3.6496350364963502E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8034,null,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4951,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8034,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS","UN",1,211,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4951,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8\", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS.. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,4.7393364928909956E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",35,1330,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[325,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",1.05,39.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",4,152,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",10.459000000000001,397.44200000000012,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",10,380,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6260,null,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6260,"TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21","ML",6,228,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",1,38,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",4987,"PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0m x 1.0m x 1.0m). MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.6315789473684213E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7302,null,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5023,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=2\" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7302,"DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2\"","ML",2.0499999999999998,815.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5023,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=2\" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.54600000000000004,217.30799999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5023,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=2\" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",2.4999999999999994E-2,9.9499999999999975,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5023,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS D=2\" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,2.5125628140703514E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[4520,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,4520,"DUCTO PVC TIPO TDP D=3\"","ML",2.06,1907.56,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7142,null,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,7142,"DUCTO PVC TIPO TDP D=6\"","ML",6.18,5722.68,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8328,null,"FUNGIBLES"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,8328,"FUNGIBLES","GLB",12.546500000000002,11618.059000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,926,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.5,463,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5182,"SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE D=6\" + 2 DUCTOS D=3\" PVC TDP (No incluye rellenos). SOLICITUD DTD-20143150477053.",null,null,"Redondeo",null,1.0799136069114472E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",14.94,358.56,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8324,null,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8324,"ALQUILER VEHICULO CAPACIDAD 3 TONELADAS O SUPERIOR (MODELO 2006-2003)","MES",8.5000000000000006E-3,0.20400000000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8492,null,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2\"  RDE 21"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8492,"CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2\"  RDE 21","UN",1,24,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.51200000000000001,12.287999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8258,null,"EQUIPO DE SOLDADURA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8258,"EQUIPO DE SOLDADURA","DIA",0.25,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8304,null,"EQUIPO OXICORTE"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8304,"EQUIPO OXICORTE","MES",8.3000000000000001E-3,0.19919999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.42919999999999997,10.300799999999997,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8487,null,"LAC 9 x 1200 x 2400mm G36"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8487,"LAC 9 x 1200 x 2400mm G36","UN",3.1300000000000001E-2,0.75120000000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8488,null,"PLATINA DE 1 1/2\" x 1/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8488,"PLATINA DE 1 1/2\" x 1/4\"","ML",0.46669999999999995,11.200799999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7698,null,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,7698,"PULIDORA MANUAL ELECTRICA","HR",2,48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8256,null,"SOLDADOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8256,"SOLDADOR","JR",0.25,6,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7162,null,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,7162,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)","M3",8.3199999999999982E-2,1.9967999999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8490,null,"TORNILLOS 3/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8490,"TORNILLOS 3/4\"","UN",4,96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8486,null,"TRONZADORA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8486,"TRONZADORA","DIA",0.25,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8491,null,"TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3\" CALIBRE 14 (3 metros)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8491,"TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3\" CALIBRE 14 (3 metros)","UN",0.16669999999999999,4.000799999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8489,null,"TUERCA PARA TORNILLO DE 3/4\" NC GRADO 5"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,8489,"TUERCA PARA TORNILLO DE 3/4\" NC GRADO 5","UN",4,96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.25,6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.01","RED TELEFONICA ETB",5388,"BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80m x 0.80m H= 0.80m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2). CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y SBG_A. MEMORANDO SGI-20143050573563",null,null,"Redondeo",null,4.1666666666666671E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",21.23,11549.12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",1.4160000000000001,770.30400000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.21,114.24,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,108.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",73,39712,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1,544,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.05,27.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,136,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4300,"CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,null,"Redondeo",null,1.8382352941176473E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",21.23,28533.119999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",1.4159999999999999,1903.104,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.23,309.12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,268.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",94,126336,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1,1344,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",7.0000000000000007E-2,94.08,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,336,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4301,"CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,null,"Redondeo",null,7.4404761904761901E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",21.23,9128.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",1.4159999999999999,608.88,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.25,107.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,86,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2273,null,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,2273,"LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6","UN",125,53750,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7275,null,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,7275,"LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018","UN",1,430,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.09,38.700000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.33329999999999999,143.31900000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4302,"CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",null,null,"Redondeo",null,2.3255813953488372E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",81,3564,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",191,8404,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",9,396,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7289,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,7289,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","UN",210,9240,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",5.28,232.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,8.8000000000000007,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7291,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,7291,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)","UN",1,44,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.2,8.8000000000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,1808,"PUNTILLA","LB",3,132,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",5,220,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",12,528,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.05,2.2000000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7282,null,"VARA DE CORREDOR 3.0 M"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,7282,"VARA DE CORREDOR 3.0 M","UN",11,484,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",2.5,110,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4326,"CAMARA TIPO \"2XA\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040",null,null,"Redondeo",null,2.2727272727272728E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",45,3915,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",61,5307,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",3,261,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7289,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,7289,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","UN",125,10875,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",2.7255999999999996,237.12719999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.19999999999999996,17.399999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7291,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,7291,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)","UN",1,87,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.12,10.44,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,1808,"PUNTILLA","LB",2,174,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",9,783,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",4.5,391.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",4.9999999999999989E-2,4.3499999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7282,null,"VARA DE CORREDOR 3.0 M"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,7282,"VARA DE CORREDOR 3.0 M","UN",4,348,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",1.5,130.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4328,"CAMARA TIPO \"D\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042",null,null,"Redondeo",null,1.1494252873563218E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",7.4999999999999997E-2,2.1749999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,5.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",110,3190,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7293,null,"MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,7293,"MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)","UN",1,29,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.1,2.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.33329999999999999,9.6657000000000011,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4329,"CAMARA TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050  ",null,null,"Redondeo",null,3.4482758620689655E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.15,19.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,26,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",170,22100,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7295,null,"MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,7295,"MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)","UN",1,130,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.16,20.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.5,65,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4330,"CAMARA DOBLE TIPO \"F1\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049",null,null,"Redondeo",null,7.6923076923076927E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",45,45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",65,65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",3,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7289,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,7289,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","UN",125,125,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",2.36,2.36,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,0.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7291,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,7291,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)","UN",1,1,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.12,0.12,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,1808,"PUNTILLA","LB",2,2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",3,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",6,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.05,0.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7282,null,"VARA DE CORREDOR 3.0 M"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,7282,"VARA DE CORREDOR 3.0 M","UN",5,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",1.5,1.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4332,"CAMARA TIPO \"JD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",45,135,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",61,183,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",3,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7289,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,7289,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","UN",125,375,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",2.36,7.08,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,0.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7291,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,7291,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)","UN",1,3,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.12,0.36,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,1808,"PUNTILLA","LB",2,6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",3,9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",6,18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.05,0.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7282,null,"VARA DE CORREDOR 3.0 M"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,7282,"VARA DE CORREDOR 3.0 M","UN",5,15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",1.5,4.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4333,"CAMARA TIPO \"LD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043",null,null,"Redondeo",null,0.33333333333333337,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",45,225,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",70,350,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",3,15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7289,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,7289,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM","UN",121,605,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",2.36,11.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7291,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,7291,"MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)","UN",1,5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",0.12,0.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,1808,"PUNTILLA","LB",2,10,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",3,15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",6,30,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.05,0.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7282,null,"VARA DE CORREDOR 3.0 M"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,7282,"VARA DE CORREDOR 3.0 M","UN",5,25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",1.5,7.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 014","  REDES TELEFONICAS / DATOS","  014.03","RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES",4334,"CAMARA TIPO \"XD\" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047",null,null,"Redondeo",null,0.2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3202,"CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,574.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3202,"CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1,1149,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3202,"CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.6,689.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3202,"CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,8.703220191470844E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3203,"CONCRETO 2500 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,59.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3203,"CONCRETO 2500 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1,119,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3203,"CONCRETO 2500 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.6,71.400000000000006,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3203,"CONCRETO 2500 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,8.4033613445378148E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3442,"CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,229,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3442,"CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.1,45.8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3442,"CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1,458,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3442,"CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.6,274.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3442,"CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,2.1834061135371178E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6684,null,"BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3567,"MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)",null,6684,"BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS","UN",13,13481,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3567,"MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.2,207.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3567,"MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1,1037,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3475,"MORTERO 1:4 (Hecho en Obra)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3567,"MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)",null,3475,"MORTERO 1:4 (Hecho en Obra)","M3",1.2000000000000004E-2,12.444000000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3567,"MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)",null,null,"Redondeo",null,9.6432015429122472E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3636,"CONCRETO 5000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,2764.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[328,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3636,"CONCRETO 5000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,328,"CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI (350 Kg/cm2)","M3",1.05,2764.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3636,"CONCRETO 5000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",4,10532,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3636,"CONCRETO 5000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.75,1974.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3636,"CONCRETO 5000 PSI PARA SUPER ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,3.7979491074819596E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3637,"CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,329.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3637,"CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",1.05,329.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3637,"CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",2,628,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3637,"CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.4,125.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3637,"CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,3.1847133757961781E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3639,"CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,114.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[325,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3639,"CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",1.05,114.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3639,"CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",2.8,305.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3639,"CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",1,109,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3639,"CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,9.1743119266055051E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3640,"CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,1198.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[325,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3640,"CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",1.05,1198.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3640,"CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",25,28525,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3640,"CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.4,456.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3640,"CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,8.7642418930762491E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3641,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTR. DE TRANSICION (Premezclado. Incl. Sumin, Formalet. y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,118.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[333,null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3641,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTR. DE TRANSICION (Premezclado. Incl. Sumin, Formalet. y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,333,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.05,118.65,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3641,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTR. DE TRANSICION (Premezclado. Incl. Sumin, Formalet. y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",4.2,474.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3641,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTR. DE TRANSICION (Premezclado. Incl. Sumin, Formalet. y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.5,56.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3641,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTR. DE TRANSICION (Premezclado. Incl. Sumin, Formalet. y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,8.8495575221238937E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3642,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,1449,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[333,null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3642,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,333,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.05,1449,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3642,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",4.2,5796,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3642,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.5,690,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3642,"CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,7.246376811594203E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3644,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,2012.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[333,null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3644,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,333,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.05,2012.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3644,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",4,7668,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3644,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.65,1246.05,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3644,"CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,5.2164840897235261E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3645,"CONCRETO 3000 PSI PARA BOX CULVERT (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,148.05000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[333,null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3645,"CONCRETO 3000 PSI PARA BOX CULVERT (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,333,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.05,148.05000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3645,"CONCRETO 3000 PSI PARA BOX CULVERT (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",4,564,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3645,"CONCRETO 3000 PSI PARA BOX CULVERT (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.65,91.65,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3645,"CONCRETO 3000 PSI PARA BOX CULVERT (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,7.0921985815602835E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3646,"CONCRETO 3000 PSI PARA ALETA VIGA SOLERA (Premezclado. Incl. Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,985.95,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[333,null,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3646,"CONCRETO 3000 PSI PARA ALETA VIGA SOLERA (Premezclado. Incl. Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,333,"CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.05,985.95,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3646,"CONCRETO 3000 PSI PARA ALETA VIGA SOLERA (Premezclado. Incl. Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",5,4695,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3646,"CONCRETO 3000 PSI PARA ALETA VIGA SOLERA (Premezclado. Incl. Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.85,798.15,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3646,"CONCRETO 3000 PSI PARA ALETA VIGA SOLERA (Premezclado. Incl. Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,1.0649627263045794E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[322,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3647,"CONCRETO 2000 PSI PARA SUB-BASE PUENTE (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,322,"CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",1.0499999999999998,37.799999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3647,"CONCRETO 2000 PSI PARA SUB-BASE PUENTE (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",1,36,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3647,"CONCRETO 2000 PSI PARA SUB-BASE PUENTE (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.4,14.4,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3647,"CONCRETO 2000 PSI PARA SUB-BASE PUENTE (Premezclado. Incluye Sumin., Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)",null,null,"Redondeo",null,2.7777777777777776E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.6,1806.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,6022,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6624,null,"RAJON"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,6624,"RAJON","M3",0.4,1204.4000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",8.4,25292.400000000001,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.25,3763.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3665,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,3.3211557622052476E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6285,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3729,"CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,6285,"CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2)","M3",1.05,509.25,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3729,"CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4,1940,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3729,"CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.19320000000000004,93.702000000000027,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3729,"CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,2.0618556701030928E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6865,null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,6865,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.13189999999999999,623.09559999999988,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,4724,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7310,null,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,7310,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA","ML",1,4724,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6867,null,"PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,6867,"PILOTEADORA","HR",0.4,1889.6,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.33330000000000004,1574.5092000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.16340000000000005,771.90160000000014,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3758,"PILOTE D=40 CM (Incl. Excavación, Cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto)",null,null,"Redondeo",null,2.1168501270110075E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6865,null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,6865,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.20620000000000002,422.50380000000007,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,2049,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7310,null,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,7310,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA","ML",1,2049,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6867,null,"PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,6867,"PILOTEADORA","HR",0.44439999999999996,910.57560000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.4,819.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.25530000000000003,523.10969999999998,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3760,"PILOTE D=50 CM (Incl. Excavación, concreto,cargue y Retiro de Sobrantes, desmovilizacion montaje y desmontaje de equipo",null,null,"Redondeo",null,4.880429477794046E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6865,null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,6865,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.29690000000000011,3098.1515000000009,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,10435,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7310,null,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,7310,"MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA","ML",1,10435,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6867,null,"PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,6867,"PILOTEADORA","HR",0.5,5217.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.5,5217.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.36760000000000004,3835.9060000000013,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3761,"PILOTE D=60 CM (Incl. Excavación, concreto, cargue y Retiro de Sobrantes, Movilización, montaje y desmontaje equipo.",null,null,"Redondeo",null,9.5831336847149022E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2,478,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6624,null,"RAJON"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)",null,6624,"RAJON","M3",0.4,95.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",8.4,2007.6,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)",null,3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.6,143.4,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1.25,298.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",3873,"CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,4.1841004184100415E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4134,"GROUTING 2000 PSI (Incluye Suministro y Colocación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.2,3.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6831,null,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4134,"GROUTING 2000 PSI (Incluye Suministro y Colocación)",null,6831,"GROUTING 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",1.05,16.8,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4134,"GROUTING 2000 PSI (Incluye Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,6.25E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4135,"GROUTING 2500 PSI (Incluye Suministro y Colocación)",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.2,0.2,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6832,null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4135,"GROUTING 2500 PSI (Incluye Suministro y Colocación)",null,6832,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.05,1.05,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4135,"GROUTING 2500 PSI (Incluye Suministro y Colocación)",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.05,355.95,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7260,null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",1,339,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7252,null,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,7252,"PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04","UN",1.3,440.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,1808,"PUNTILLA","LB",0.5,169.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",1,339,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.5,169.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.5,169.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4427,"ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI",null,null,"Redondeo",null,2.9498525073746312E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",4.1999999999999996E-2,22.343999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7260,null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",0.25,133,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,1808,"PUNTILLA","LB",0.1,53.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7256,null,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,7256,"REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04","UN",0.25,133,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7267,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,7267,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025","UN",0.33329999999999999,177.31560000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.01,5.32,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.04,21.28,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4428,"VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 20x20",null,null,"Redondeo",null,1.8796992481203006E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.03,751.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.25,912.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.76500000000000001,558.45000000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",7.0000000000000007E-2,51.1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.33,240.9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4852,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.3698630136986301E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[325,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",1.03,29.87,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.25,36.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.76500000000000001,22.184999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",6.9999999999999993E-2,2.0299999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.33,9.57,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4853,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,3.4482758620689655E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",1.03,20.6,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",1.25,25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.76439999999999997,15.288,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",7.0000000000000007E-2,1.4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.33,6.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA, (INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,0.05,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8101,null,"ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,8101,"ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS","KG",9.6,4819.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6865,null,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,6865,"CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.0299999999999998,517.05999999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.77,1390.54,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8102,null,"OPERADOR EQUIPO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,8102,"OPERADOR EQUIPO","MES",0.03,15.06,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6867,null,"PILOTEADORA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,6867,"PILOTEADORA","HR",1.276,640.55200000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.38,190.76,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.3,652.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",4854,"PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 Kg/cm2) ACELERADO A 2 DIAS (INC. ACELERANTE, ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACION CON OPERARIO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS AUTORIZADOA 21KM.  MEMO 2014315041",null,null,"Redondeo",null,1.9920318725099601E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES(INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS  EN SITIO AUTORIZADO A 21 km. MEMO 20143150419133",null,7057,"AYUDANTE","JR",2,84,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES(INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS  EN SITIO AUTORIZADO A 21 km. MEMO 20143150419133",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.7999999999999998,75.599999999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7439,null,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES(INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS  EN SITIO AUTORIZADO A 21 km. MEMO 20143150419133",null,7439,"MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB","HR",1,42,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES(INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS  EN SITIO AUTORIZADO A 21 km. MEMO 20143150419133",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.3,54.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5055,"DESCABECE DE PILOTES(INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS  EN SITIO AUTORIZADO A 21 km. MEMO 20143150419133",null,null,"Redondeo",null,2.3809523809523808E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6739,null,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6739,"BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)","M3",1.05,87.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",1.05,87.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",5,415,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[3386,null,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,3386,"FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2)","MES",1,83,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",3.7999999999999994,315.39999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.03,2.4900000000000002,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4287,"CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)","JR",1,83,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5072,"CONCRETO 4000 PSI PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo y colocación. No incluye refuerzo, curado, andamio, cerchas, parales) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.2048192771084338E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.33300000000000002,22.977000000000004,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[8307,null,"CONCRETO LISTO FLUIDO SIN RETRACCIÓN"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8307,"CONCRETO LISTO FLUIDO SIN RETRACCIÓN","KG",2200,151800,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6914,null,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6914,"CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS","KG",0.02,1.38,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",3,207,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.69,47.61,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.33300000000000002,22.977000000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8308,null,"MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,8308,"MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO","KG",1,69,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6088,null,"OFICIAL"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,6088,"OFICIAL","JR",0.33300000000000002,22.977000000000004,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.33300000000000002,22.977000000000004,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.01","CONCRETO PARA ESTRUCTURAS",5199,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIN RETRACCIÓN (CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACIÓN-SOLICITUD DTD-20143150527843",null,null,"Redondeo",null,1.4492753623188406E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8083,null,"SUMINISTRO FABRICACION GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA SSPC SP6, IMPRIMANTE EPOXICO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",0,"SUMINISTRO,FABRICACION,GALVANIZADO EN CALIENTE, PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500 C PARA ESTACION TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE. LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA  SOLICITUD DTD- 201431",null,8083,"SUMINISTRO FABRICACION GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500C, PARA ESTACIONES TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA SSPC SP6, IMPRIMANTE EPOXICO","KG",1,450,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",0,"SUMINISTRO,FABRICACION,GALVANIZADO EN CALIENTE, PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 PHR Y/Ó A-500 C PARA ESTACION TIPO TRANSMILENIO O ESTRUCTURA AL AIRE LIBRE. LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGUN NORMA  SOLICITUD DTD- 201431",null,null,"Redondeo",null,2.2222222222222222E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8252,null,"ANGULO 1/8\" x 1\" x 6m"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,8252,"ANGULO 1/8\" x 1\" x 6m","ML",2.4,2695.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.75,842.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7656,null,"IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,7656,"IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC","GLN",0.09,101.07,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8251,null,"LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3mm 2m x 1m"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,8251,"LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3mm 2m x 1m","UN",0.155,174.065,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8253,null,"PINTURA EPOXICA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,8253,"PINTURA EPOXICA","GLN",0.05,56.15,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8254,null,"SOLDADURA E-7018  1/8\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,8254,"SOLDADURA E-7018  1/8\"","KG",3,3369,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.45870000000000005,515.12009999999998,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5129,"PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3mm ANCHO 31cm PARA PLATAFORMA DE DESCENSO PASAJEROS VAGONES. INCLUYE ANGULO 1/8\" x 1\", IMPRIMANTE EPOXICO, PINTURA EPOXICA PARA BARRERAS Y SOLDADURA. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,8.9047195013357077E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",0.14249999999999999,952.61249999999995,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,7057,"AYUDANTE","JR",9.9999999999999985E-3,66.849999999999994,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6140,null,"COMPRESOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,6140,"COMPRESOR","HR",9.9999999999999985E-3,66.849999999999994,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8306,null,"EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,8306,"EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)","UN",1.3800000000000002E-2,92.252999999999986,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.9999999999999997E-2,133.69999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6088,null,"OFICIAL"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,6088,"OFICIAL","JR",9.9999999999999985E-3,66.849999999999994,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7701,null,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,7701,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"","HR",3.9999999999999994E-2,267.39999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.02","ESTRUCTURAS EN ACERO",5198,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE Ø=3/8\" (PROFUN. 12cm). INCLUYE  LOCALIZACIÓN DE REFUERZO EXISTENTE, PERFORACIÓN, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE. SOLICITUD DTD-2014315052843",null,null,"Redondeo",null,1.4958863126402394E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6098,"AGUA","LT",175,74025,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.67,283.41000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",8.5,3595.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,211.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,52.875,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",28.56,12080.88,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.67,283.41000000000003,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,52.875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,null,"Redondeo",null,2.3640661938534278E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6098,"AGUA","LT",140,1120,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.71499999999999997,5.72,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",6,48,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,1,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",30.03,240.24,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.71499999999999997,5.72,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,1,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3468,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,6098,"AGUA","LT",286,48048,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",0.97,162.96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",12.5,2100,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,168,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",20.37,3422.16,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.15,25.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3477,"MORTERO 1:2 (Hecho en Obra)",null,null,"Redondeo",null,5.9523809523809521E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6098,"AGUA","LT",165,30030,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.47499999999999998,86.45,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",6,1092,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,91,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,22.75,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",29.61,5389.02,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.95,172.9,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,22.75,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3649,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4\")",null,null,"Redondeo",null,5.4945054945054949E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6098,"AGUA","LT",130,520,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.56000000000000005,2.2400000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",4.5,18,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,0.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",31.08,124.32,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.92,3.68,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,0.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",3650,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4\")",null,null,"Redondeo",null,0.25,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,6098,"AGUA","LT",130,3380,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.56000000000000005,14.56,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",4.5,117,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.92,23.92,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,13,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,3.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",31.08,808.08,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,3.25,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4559,"CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)",null,null,"Redondeo",null,3.8461538461538464E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,6098,"AGUA","LT",165,50655,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.47499999999999992,145.82499999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",6,1842,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.94999999999999984,291.64999999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,153.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,38.375,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",29.61,9090.27,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,38.375,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4560,"CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,null,"Redondeo",null,3.2573289902280127E-3,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,6098,"AGUA","LT",140,1820,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.71499999999999997,9.2949999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",6,78,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.71499999999999997,9.2949999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,6.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,1.625,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",30.03,390.39,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,1.625,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4564,"CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con material de río)",null,null,"Redondeo",null,7.6923076923076927E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,6098,"AGUA","LT",180,7020,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[2308,null,"ARENA DE RIO"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,2308,"ARENA DE RIO","M3",0.67,26.13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",8.5,331.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5915,null,"GRAVILLA 1/2\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,5915,"GRAVILLA 1/2\"","M3",0.67,26.13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,19.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6625,null,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,6625,"MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos)","DIA",0.125,4.875,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",28.14,1097.46,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.125,4.875,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4565,"CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río)",null,null,"Redondeo",null,2.5641025641025644E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.17050000000000004,10.059500000000005,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6578,null,"TRITURADO 3/4\""," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,6578,"TRITURADO 3/4\"","M3",0.13,7.67,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.1,5.9,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.25,14.75,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4861,"GRAVILLA DE 3/4\" PEGADA CON MORTERO 1:3, e= 0.20m PARA ENTREGA A CANAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). MEMORANDO DTD-20143150088023",null,null,"Redondeo",null,1.6949152542372881E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",38,3686,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",127.29,12347.13,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",6,582,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",28,2716,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",8.18,793.46,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6832,null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6832,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",0.11,10.67,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.23,119.31,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6792,null,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6792,"MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025","UN",1,97,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.05,101.85,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.42,40.74,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,3476,"MORTERO 1:3 (Hecho en Obra)","M3",0.03,2.91,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4912,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30m INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.0309278350515462E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",99.37,8347.08,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",109.69999999999999,9214.7999999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",8,672,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7224,null,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,7224,"AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024","UN",1,84,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[5481,null,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,5481,"BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB","UN",23,1932,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[325,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,325,"CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI (245 Kg/cm2)","M3",0.8869999999999999,74.507999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6832,null,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6832,"GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.1000000000000003E-2,0.92400000000000015,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.73260000000000003,61.538399999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.25,21,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,4261,"MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)","M3",5.5E-2,4.62,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). MEMORANDO DTD-20143150228233",null,null,"Redondeo",null,1.1904761904761904E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",6,240,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7088,null,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,7088,"ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2\") F'y=60000 PSI","KG",30,1200,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",1.08,43.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.83119999999999972,33.247999999999998,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[2798,null,"LADRILLO TOLETE COMUN"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,2798,"LADRILLO TOLETE COMUN","UN",168,6720,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6545,null,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,6545,"MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB","UN",1,40,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[366,null,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,366,"MORTERO 2000 PSI (140 Kg/cm2)","M3",3.5000000000000003E-2,1.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.28999999999999998,11.6,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.33,13.2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 016","  CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS","  016.05","CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA",4913,"NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE  3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\", ACERO DE REFUERZO DE 3/8\" Y  1/2\". MEMORANDO DTD-2014",null,null,"Redondeo",null,2.5000000000000001E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7231,null,"DERECHOS DE BOTADERO"," 017","  TRANSPORTES Y ACARREOS","  017.01","TRANSPORTES Y ACARREOS",3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)",null,7231,"DERECHOS DE BOTADERO","M3",1,176644,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 017","  TRANSPORTES Y ACARREOS","  017.01","TRANSPORTES Y ACARREOS",3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",21,3709524,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,null,"Redondeo"," 017","  TRANSPORTES Y ACARREOS","  017.01","TRANSPORTES Y ACARREOS",3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)",null,null,"Redondeo",null,5.6611036887751645E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7231,null,"DERECHOS DE BOTADERO"," 017","  TRANSPORTES Y ACARREOS","  017.01","TRANSPORTES Y ACARREOS",4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)",null,7231,"DERECHOS DE BOTADERO","M3",1,793678,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 017","  TRANSPORTES Y ACARREOS","  017.01","TRANSPORTES Y ACARREOS",4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",28,22222984,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,null,"Redondeo"," 017","  TRANSPORTES Y ACARREOS","  017.01","TRANSPORTES Y ACARREOS",4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)",null,null,"Redondeo",null,1.2599568086805984E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.25,878.25,"Analisis","Analisis"]
[null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)","M2",1,3513,"Analisis","Analisis"]
[null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)","M3",0.45,1580.85,"Analisis","Analisis"]
[null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",1,3513,"Analisis","Analisis"]
[null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,3513,"Analisis","Analisis"]
[null,4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",0.04,140.52000000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",0.08,281.04000000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",1,3513,"Analisis","Analisis"]
[null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,3513,"Analisis","Analisis"]
[null,4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",0.28999999999999998,1018.77,"Analisis","Analisis"]
[null,4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.2,702.6,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.7410000000000001,2603.1330000000003,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4491,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m",null,null,"Redondeo",null,2.8465698832906349E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",12,2640,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,3010,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)","M3",1,220,"Analisis","Analisis"]
[null,4568,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,4568,"MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",1,220,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",8.33,1832.6,"Analisis","Analisis"]
[null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",8.33,1832.6,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.3,286,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.01","MALLA VIAL INTERMEDIA",4542,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MDC-2. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MDC-2, riego CRR-1)",null,null,"Redondeo",null,4.5454545454545452E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",4,40372,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)","M2",1,10093,"Analisis","Analisis"]
[null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,10093,"Analisis","Analisis"]
[null,4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,4567,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",0.04,403.72,"Analisis","Analisis"]
[null,4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",0.06,605.58000000000004,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",1,10093,"Analisis","Analisis"]
[null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,10093,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.13,1312.09,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",0,"PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=10cm. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=6cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima C",null,null,"Redondeo",null,9.9078569305459223E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,4513,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.25,1133,"Analisis","Analisis"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",4,18128,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)","M2",1,4532,"Analisis","Analisis"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue."," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.25,1133,"Analisis","Analisis"]
[null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,4532,"Analisis","Analisis"]
[null,4486,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,4486,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",0.04,181.28,"Analisis","Analisis"]
[null,4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",0.06,271.92,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",1,4532,"Analisis","Analisis"]
[null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,4532,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.39,1767.48,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4506,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, excavación y reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica MD10)",null,null,"Redondeo",null,2.2065313327449251E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,4156,"BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.2,1410.2,"Analisis","Analisis"]
[null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)","M2",1,7051,"Analisis","Analisis"]
[null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)","M3",0.4,2820.4,"Analisis","Analisis"]
[null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",1,7051,"Analisis","Analisis"]
[null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,7051,"Analisis","Analisis"]
[null,4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,4207,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",0.04,282.04000000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,4200,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)","M3",0.06,423.06,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",1,7051,"Analisis","Analisis"]
[null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,7051,"Analisis","Analisis"]
[null,4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",0.28999999999999998,2044.79,"Analisis","Analisis"]
[null,4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.2,1410.2,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.64999999999999991,4583.1499999999987,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4508,"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m",null,null,"Redondeo",null,1.4182385477237272E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","KG",3.6,270,"Analisis","Analisis"]
[null,4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,4157,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.3,22.5,"Analisis","Analisis"]
[null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)","M3",0.8,60,"Analisis","Analisis"]
[null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",1,75,"Analisis","Analisis"]
[null,3394,"LOSA DE CONCRETO MR41 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,3394,"LOSA DE CONCRETO MR41 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)","M3",0.18,13.5,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",1,75,"Analisis","Analisis"]
[null,4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,4054,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)","ML",0.28999999999999998,21.75,"Analisis","Analisis"]
[null,4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,4159,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.3,22.5,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",1.04,78,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.02","MALLA VIAL LOCAL",4512,"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-41 e=0.18m",null,null,"Redondeo",null,1.3333333333333332E-2,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[6858,null,"CONCRETO MR50 (420 Kg/cm2)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6858,"CONCRETO MR50 (420 Kg/cm2)","M3",1.05,626.85,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",37.5,22387.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,597,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6356,null,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,6356,"REGLA VIBRATORIA A GASOLINA","DIA",0.1,59.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7313,null,"VIBRADOR TIPO PULIDORA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,7313,"VIBRADOR TIPO PULIDORA","DIA",0.1,59.7,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,4393,"CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)","JR",0.1,59.7,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.03","MALLA VIAL ARTERIAL",3749,"LOSA DE CONCRETO MR50 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)",null,null,"Redondeo",null,1.6750418760469012E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4488,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,4488,"BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.1,100.4,"Analisis","Analisis"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",4,4016,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)","M2",1,1004,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5%  e= 0.20m  (Código 4521)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,5286,"ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5%  e= 0.20m          (Código 4521)","M2",1,1004,"Analisis","Analisis"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue."," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.3,301.2,"Analisis","Analisis"]
[null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,3864,"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,1004,"Analisis","Analisis"]
[null,4486,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,4486,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",3.9999999999999994E-2,40.159999999999997,"Analisis","Analisis"]
[null,4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,4485,"MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)","M3",7.9999999999999988E-2,80.319999999999993,"Analisis","Analisis"]
[null,3007,"REPLANTEO GENERAL"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,3007,"REPLANTEO GENERAL","M2",1,1004,"Analisis","Analisis"]
[null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,3866,"RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)","M2",1,1004,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.54599999999999993,548.18399999999997,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.12m (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% e=0.10m. Incluye demolición y cargue de pavimento flexible de e=0.12m, transporte y disposición  escombros, excavación y  base (BG-B) e=0.10, M",null,null,"Redondeo",null,9.9601593625498006E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",50,10700,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.09,447.26,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6109,null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,6109,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","UN",3.14,671.96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",1,214,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.59200000000000008,126.68800000000003,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,214,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)","ML",4,856,"Analisis","Analisis"]
[null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)","M2",7.2,1540.8,"Analisis","Analisis"]
[null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)","M3",2.88,616.32000000000005,"Analisis","Analisis"]
[null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",2.16,462.24,"Analisis","Analisis"]
[null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023","M2",1.76,376.64,"Analisis","Analisis"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",1,214,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO. SOLICITUD DTD- 201431",null,null,"Redondeo",null,4.6728971962616819E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",0.625,336.25,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",7.7999999999999989,4196.3999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.32500000000000001,174.85,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6109,null,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,6109,"SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)","UN",0.46899999999999992,252.322,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",0.15619999999999995,84.035599999999974,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",9.2499999999999999E-2,49.765000000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.15610000000000002,83.981800000000007,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)","ML",0.625,336.25,"Analisis","Analisis"]
[null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)","M2",1.125,605.25,"Analisis","Analisis"]
[null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)","M3",0.46,247.48,"Analisis","Analisis"]
[null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.33709999999999996,181.35980000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023","M2",0.27499999999999997,147.94999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",0.45,242.1,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",0,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, (A=1M2). SOLICITUD DTD- 201431",null,null,"Redondeo",null,1.8587360594795538E-3,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",8.9,71.2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.08,16.64,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7203,null,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7203,"MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm","KG",16.68,133.44,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",1,8,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)","M2",12.18,97.44,"Analisis","Analisis"]
[null,4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)","UN",4,32,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)","ML",8.9,71.2,"Analisis","Analisis"]
[null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)","M2",23.81,190.48,"Analisis","Analisis"]
[null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)","M3",9.5239999999999991,76.191999999999993,"Analisis","Analisis"]
[null,3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3745,"PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",7.9,63.2,"Analisis","Analisis"]
[null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",7.1430000000000007,57.144000000000005,"Analisis","Analisis"]
[null,4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4089,"SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",8.9,71.2,"Analisis","Analisis"]
[null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023","M2",2.86,22.88,"Analisis","Analisis"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",3.0040000000000004,24.032000000000004,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5026,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M (INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO). SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,0.125,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",8,2288,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",2.08,594.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",1,286,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4051,"ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)","M2",16,4576,"Analisis","Analisis"]
[null,4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4083,"BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)","UN",2,572,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",1,286,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3011,"DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)","ML",15,4290,"Analisis","Analisis"]
[null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3012,"DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)","M2",16,4576,"Analisis","Analisis"]
[null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4390,"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)","M3",6.4,1830.4,"Analisis","Analisis"]
[null,4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4236,"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=4mm, 4mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)","KG",17.600000000000001,5033.6000000000004,"Analisis","Analisis"]
[null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4563,"RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)","M3",4.8,1372.8,"Analisis","Analisis"]
[null,3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3027,"SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)","ML",19,5434,"Analisis","Analisis"]
[null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4856,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA Y/O A56 GUIA 40x40x6 cm (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). MEMORANDO DTD-20143150088023","M2",1.6,457.6,"Analisis","Analisis"]
[null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4613,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)","M3",2.61,746.46,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5028,"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL CERO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA DE ANCHO=4,00M. EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ALTO ESTANDAR DE ANDEN EN CONCRETRO DE 0.20M.SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,3.4965034965034965E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[5038,null,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,5038,"ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8\") F'y=60000 PSI","KG",0.98899999999999988,500.43399999999986,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[326,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,326,"CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2)","M3",0.20599999999999999,104.23599999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8082,3811,"CORTE DE PAVIMENTO"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,8082,"CORTE DE PAVIMENTO","ML",0.73100000000000009,369.88600000000008,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7260,null,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,7260,"DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04","UN",8.6,4351.6000000000004,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.42,212.52,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[1808,null,"PUNTILLA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,1808,"PUNTILLA","LB",0.3,151.80000000000001,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.20099999999999998,101.70599999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3806,"CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)","M2",1,506,"Analisis","Analisis"]
[null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,3021,"DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)","M2",1,506,"Analisis","Analisis"]
[null,4247,"PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,4247,"PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)","M2",1,506,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5049,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA. SOLICITUD DTD- 20143150416563",null,null,"Redondeo",null,1.976284584980237E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8143,null,"ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8143,"ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR","M2",5,90,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6098,null,"AGUA"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6098,"AGUA","LT",0.12,2.16,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8144,null,"BOQUILLA CON LATEX"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8144,"BOQUILLA CON LATEX","KG",0.13,2.34,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[4675,null,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4675,"CEMENTO GRIS (Bulto x 50 Kg)","UN",0.02,0.36,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5.2999999999999992E-2,0.95399999999999996,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8145,null,"ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8145,"ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM","ML",1.0499999999999998,18.899999999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.03,0.54,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5062,"ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (Incluye suministro y colocación de material de pega) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,5.5555555555555552E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8215,null,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA (2.4MT)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5104,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA. INCLUYE TROQUE EN TAQUILLAS PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES DE VOZ, DATOS Y ENERGIA ENTRE LOS PUESTOS DE LAS TAQUILLAS SOLICITUD DTD-201431504",null,8215,"CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA (2.4MT)","ML",0.42,34.86,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5104,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA. INCLUYE TROQUE EN TAQUILLAS PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES DE VOZ, DATOS Y ENERGIA ENTRE LOS PUESTOS DE LAS TAQUILLAS SOLICITUD DTD-201431504",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.15,12.45,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5104,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA. INCLUYE TROQUE EN TAQUILLAS PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES DE VOZ, DATOS Y ENERGIA ENTRE LOS PUESTOS DE LAS TAQUILLAS SOLICITUD DTD-201431504",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.05,4.1500000000000004,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5104,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12CM x 5CM CON TAPA. INCLUYE TROQUE EN TAQUILLAS PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES DE VOZ, DATOS Y ENERGIA ENTRE LOS PUESTOS DE LAS TAQUILLAS SOLICITUD DTD-201431504",null,null,"Redondeo",null,1.2048192771084338E-2,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.23,20.47,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[1515,null,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313",null,1515,"FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)","DIA",1,89,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,44.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313",null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","KG",7.52,669.28,"Analisis","Analisis"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",0.46,40.94,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.04","ACTIVIDADES ADICIONALES",5176,"ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3000PSI (Fundido en sitio, concreto premezclado. Incluye suministro, formaleta y construcción). SOLICITUD DTP-20142250473313",null,null,"Redondeo",null,1.1235955056179777E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[1794,null,"ALAMBRE RECOCIDO No.18"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,1794,"ALAMBRE RECOCIDO No.18","KG",1.5,520.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,173.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7706,null,"MALLA PARA GAVION DE 2X1X1MT"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,7706,"MALLA PARA GAVION DE 2X1X1MT","UN",0.5,173.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6624,null,"RAJON"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,6624,"RAJON","M3",1.1000000000000001,381.7,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7462,null,"TRANSPORTE DE PETREOS"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,7462,"TRANSPORTE DE PETREOS","M3-KM",23,7981,"Grupos de Transporte","Grupos de Transporte"]
[null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,4284,"CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)","JR",0.14800000000000005,51.356000000000016,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 018","  MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS","  018.05","MALLA VIAL RURAL",4766,"CONSTRUCCION DE GAVIONES",null,null,"Redondeo",null,2.8818443804034585E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4776,"LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.5,149688,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4776,"LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",0.08,23950.080000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4776,"LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)",null,null,"Redondeo",null,3.3402811180588958E-6,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[7557,null,"BOLSA DE LONA"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4777,"LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)",null,7557,"BOLSA DE LONA","UN",3,30855,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4777,"LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","HR",0.1,1028.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4777,"LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)",null,null,"Redondeo",null,9.7228974234321835E-5,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[3995,null,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,3995,"FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS","M2",0.39999999999999991,582.79999999999995,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",9.9999999999999978E-2,145.69999999999999,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[5661,null,"RANA"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,5661,"RANA","DIA",6.25E-2,91.0625,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",1.05,1529.85,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",1.5,2185.5,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,4557,"SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.625,910.625,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 020","  MALLA VIAL RURAL","  020.01","VIAS RURALES",4783,"CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000PSI",null,null,"Redondeo",null,6.8634179821551141E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",5.0000000000000012E-4,5.0000000000000012E-4,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,5010,"DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLUYE EQUIPO DE OXICORTE Y RETIRO CON EQUIPO)"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,5010,"DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLUYE EQUIPO DE OXICORTE Y RETIRO CON EQUIPO)","UN",4,4,"Analisis","Analisis"]
[null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,3710,"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)","M3",43.35,43.35,"Analisis","Analisis"]
[null,4995,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) Distancia de transporte 28 Km"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,4995,"SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) Distancia de transporte 28 Km","M3",17.850000000000001,17.850000000000001,"Analisis","Analisis"]
[null,5007,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO TAMAÑO DEL AGREGADO ENTRE 1/2\" Y 3\""," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,5007,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO TAMAÑO DEL AGREGADO ENTRE 1/2\" Y 3\"","UN",10.199999999999999,10.199999999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,5009,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA MR45 FAST TRACK (3m x 17m E= 0.3 m) ACELERADO A 2 DIAS. INCLUYE ÁNGULOS METÁLICOS PARA GUARDA RIEL DE 4\" x 3/8\", ACERO DE REFUERZO D= 1/2\", SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y PULIDA."," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,5009,"SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA MR45 FAST TRACK (3m x 17m E= 0.3 m) ACELERADO A 2 DIAS. INCLUYE ÁNGULOS METÁLICOS PARA GUARDA RIEL DE 4\" x 3/8\", ACERO DE REFUERZO D= 1/2\", SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y PULIDA.","UN",1,1,"Analisis","Analisis"]
[null,5006,"TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS EN CONCRETO, INCLUYE CLIPS Y CALZAS"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,5006,"TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS EN CONCRETO, INCLUYE CLIPS Y CALZAS","UN",28,28,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",0,"CONST VIA FERREA 17ml x 3ml. INCL. EXC. MECÁNICA, SBG_A ESTAB CON CEMENTO AL 4%, BALASTO, TRANSP. E INST. TRAVIESAS CONCRETO (INCL. CLIPS Y CALZAS) SUM Y CONST PLACA MR45 FAST TRACK, ÁNGULOS 4\"x3/8\", ACERO REFUERZO 1/2\", SOLDA. DTD-20143150",null,null,"Redondeo",null,1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MEMO DTD-20143150406393",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",3.5999999999999999E-3,3.6000000000000004E-2,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MEMO DTD-20143150406393",null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","KG",6.5,65,"Analisis","Analisis"]
[null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MEMO DTD-20143150406393",null,3465,"CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4\")","M3",0.03,0.3,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MEMO DTD-20143150406393",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.2,2,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 021","  VIAS FERREAS","  021.01","VIAS FERREAS",5003,"CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4\". INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MEMO DTD-20143150406393",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7651,null,"CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,7651,"CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B","GLN",1E-3,6.0759999999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7654,null,"DISOLVENTE EPOXICO"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,7654,"DISOLVENTE EPOXICO","GLN",2E-3,12.151999999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1.02,6197.52,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[8148,null,"LAMINA GALVANIZADA"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8148,"LAMINA GALVANIZADA","M2",0.15,911.4,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[8149,null,"PINTURA PARA ALUMINIO"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8149,"PINTURA PARA ALUMINIO","GLN",1E-3,6.0759999999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7650,null,"RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,7650,"RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO","GLN",1E-3,6.0759999999999987,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.1,607.6,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5067,"SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA. DESARROLLO 0.15M (No incluye andamio) SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.6458196181698488E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8239,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m)"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5118,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON. SUMINISTRO E INSTALACION. (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m). MEMO DTD-20143150410653",null,8239,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m)","ML",1,531,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5118,"BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE VAGON. SUMINISTRO E INSTALACION. (BARANDAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE H= 0.80m L= 4.0m). MEMO DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,1.8832391713747645E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[8242,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5120,"PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO. SUMINISTRO E INSTALACION MEMO DTD-20143150410653",null,8242,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO","M2",1,1134,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5120,"PANEL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 MURO ANCHO. SUMINISTRO E INSTALACION MEMO DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,8.8183421516754845E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8243,null,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5121,"BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,8243,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16","ML",1,32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.07","ACABADOS",5121,"BARANDAS EXTERNAS PARA PUNTO DE PAGO EN TUBO PASAMANO REDONDO 2\" EN ACERO INOXIDABLE CAL.16. SUMINISTRO E INSTALACION. MEMO DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,3.125E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[8282,null,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A."," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.08","PINTURA",5150,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,8282,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA SENCILLA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A.","UN",1,216,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo"," 022","  OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES","  022.08","PINTURA",5150,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACION DE PISO EN PUERTA CORREDIZA TELESCOPICA. SEGUN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO S.A. SOLICITUD DTD-20143150410653",null,null,"Redondeo",null,4.6296296296296294E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4048,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80",null,4048,"BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)","ML",1,1639,"Analisis","Analisis"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.12,196.68,"Analisis","Analisis"]
[null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80",null,4014,"GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)","M2",1,1639,"Analisis","Analisis"]
[null,4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80",null,4160,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)","M3",0.04,65.56,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.14000000000000001,229.46,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4578,"CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80",null,null,"Redondeo",null,6.1012812690665037E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[null,3378,"DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4583,"REHABILITACION ZONA VERDE e=10 cm. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO",null,3378,"DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)","M2",1,16418,"Analisis","Analisis"]
[null,3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4583,"REHABILITACION ZONA VERDE e=10 cm. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO",null,3721,"SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)","M2",1,16418,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4583,"REHABILITACION ZONA VERDE e=10 cm. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.13,2134.34,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4583,"REHABILITACION ZONA VERDE e=10 cm. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO",null,null,"Redondeo",null,6.0908758679498111E-5,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4589,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",0.01,117.32,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4589,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",0.01,117.32,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4589,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL",null,null,"Redondeo",null,8.5236958745311963E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4681,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO PES  SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO",null,4394,"ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)","M2",1,4156,"Analisis","Analisis"]
[null,4592,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4681,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO PES  SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO",null,4592,"RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA","M2",1,4156,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4681,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO PES  SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.1,415.6,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4681,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO PES  SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO",null,null,"Redondeo",null,2.406159769008662E-4,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[null,4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4705,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA",null,4074,"PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)","M2",1,46435,"Analisis","Analisis"]
[null,4703,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4705,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA",null,4703,"RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA","M2",1,46435,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4705,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.1,4643.5,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4705,"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA.  INCL. RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA",null,null,"Redondeo",null,2.1535479702810379E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4751,"FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000PSI e= 10 CM  ANCHO ENTRE 12-20CM",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",1.5799999999999998E-2,483.36939999999993,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4751,"FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000PSI e= 10 CM  ANCHO ENTRE 12-20CM",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,30593,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4751,"FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000PSI e= 10 CM  ANCHO ENTRE 12-20CM",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","HR",1,30593,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4751,"FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000PSI e= 10 CM  ANCHO ENTRE 12-20CM",null,null,"Redondeo",null,3.268721602981074E-5,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[323,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4814,"FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500PSI PREMEZCLADO. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,323,"CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2)","M3",1.47E-2,73.103099999999984,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4814,"FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500PSI PREMEZCLADO. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",4.4999999999999998E-2,223.785,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4814,"FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500PSI PREMEZCLADO. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,4278,"CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)","JR",0.02,99.46,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-01","CONSTRUCCION DE ANDENES",4814,"FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500PSI PREMEZCLADO. MEMORANDO SGI-20143050354513",null,null,"Redondeo",null,2.0108586366378441E-4,0.99999999999999967,"Redondeos","Redondeos"]
[324,null,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,324,"CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)","M3",0.35699999999999998,375.92099999999994,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6807,null,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,6807,"FORMALETA MADERA SUMIDEROS","M2",1.22,1284.6600000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7596,null,"VIBRADOR TIPO AGUJA","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,7596,"VIBRADOR TIPO AGUJA","DIA",6.25E-2,65.8125,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,3708,"ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)","KG",17.478999999999999,18405.386999999999,"Analisis","Analisis"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",1,1053,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,3464,"EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.","M3",0.33,347.49,"Analisis","Analisis"]
[null,4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,4489,"SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)","M3",0.1875,197.4375,"Analisis","Analisis"]
[null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,3017,"TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)","M3",0.42900000000000005,451.73700000000002,"Analisis","Analisis"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-02","CONSTRUCCION DE VIAS",4588,"CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO",null,null,"Redondeo",null,9.4966761633428305E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7216,null,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","1100","  INDICES"," 1100-03","CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4710,"DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM",null,7216,"PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)","M2",0.1,44.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo","1100","  INDICES"," 1100-03","CONSTRUCCION DE CICLORUTAS",4710,"DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM",null,null,"Redondeo",null,2.2624434389140274E-3,0.99999999999999989,"Redondeos","Redondeos"]
[6098,null,"AGUA","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6098,"AGUA","LT",2,835174,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7057,null,"AYUDANTE","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7057,"AYUDANTE","JR",0.01,4175.87,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7923,null,"DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7923,"DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL","KG",0.25,104396.75,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",8.4999999999999989E-3,3549.4895000000001,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7922,null,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,7922,"HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN","DIA",0.24,100220.88,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. MEMORANDO DTD-20143150100633",null,null,"Redondeo",null,2.3947105633077656E-6,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[8084,null,"CABLES POSTENSADOS(INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"POSTENSIONAMIENTO (INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)SOLICITUD DTD- 2014",null,8084,"CABLES POSTENSADOS(INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)","TON-M",1,1285280,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo","1107","  PUENTES"," 1107.01","PUENTES",4947,"POSTENSIONAMIENTO (INCLUYE TORONES CALIDAD 270K, ASTM A 416, LOW RELAXATION O SIMILAR, ANCLAJE, DUCTOS METALICOS GALVANIZADOS CON UNIONES, SERVICIO DE TENSIONAMIENTO CON GATO MULTITORON E INYECCION  CON EQUIPO Y OPERARIO)SOLICITUD DTD- 2014",null,null,"Redondeo",null,7.7804058259678822E-7,1,"Redondeos","Redondeos"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",1,3724,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7704,null,"NEOPRENO","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,7704,"NEOPRENO","UN",75,279300,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7702,null,"PISO EN ALUMINIO","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,7702,"PISO EN ALUMINIO","M2",1.05,3910.2,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7697,null,"PLANTA ELECTRICA 4KW","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,7697,"PLANTA ELECTRICA 4KW","HR",0.5,1862,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7701,null,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,7701,"TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4\"","HR",0.5,1862,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[7703,null,"TORNILLO EN ALUMINIO AUTOPERFORANTE","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,7703,"TORNILLO EN ALUMINIO AUTOPERFORANTE","UN",75,279300,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","JR",0.2,744.8,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1107","  PUENTES"," 1107.02","PUENTES PEATONALES",4760,"SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO",null,null,"Redondeo",null,2.6852846401718581E-4,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7569,null,"BOTIQUIN","1104","  GESTION SOCIAL"," 1104.01","GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN. MEMORANDO DTD-20143150355303",null,7569,"BOTIQUIN","UN",8.3000000000000004E-2,0.83000000000000029,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7818,null,"CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA","1104","  GESTION SOCIAL"," 1104.01","GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN. MEMORANDO DTD-20143150355303",null,7818,"CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA","UN",5.7199999999999987E-2,0.57199999999999984,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7571,null,"CONOS H=1mt","1104","  GESTION SOCIAL"," 1104.01","GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN. MEMORANDO DTD-20143150355303",null,7571,"CONOS H=1mt","UN",0.16699999999999998,1.67,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7568,null,"EXTINTOR x 5LB","1104","  GESTION SOCIAL"," 1104.01","GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN. MEMORANDO DTD-20143150355303",null,7568,"EXTINTOR x 5LB","UN",8.3499999999999991E-2,0.83499999999999996,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo","1104","  GESTION SOCIAL"," 1104.01","GESTION SOCIAL",4931,"ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN. MEMORANDO DTD-20143150355303",null,null,"Redondeo",null,0.1,1,"Redondeos","Redondeos"]
[2307,null,"ARENA DE PEÑA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). MEMORANDO SGI-20143050364623",null,2307,"ARENA DE PEÑA","M3",1.2599999999999998E-2,13.116599999999998,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7555,null,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). MEMORANDO SGI-20143050364623",null,7555,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","UN",2.5199999999999997E-2,26.233199999999997,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7560,null,"POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). MEMORANDO SGI-20143050364623",null,7560,"POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA","M2",2.0009000000000001,2082.9369000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7554,null,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). MEMORANDO SGI-20143050364623",null,7554,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","UN",7.400000000000001E-2,77.03400000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). MEMORANDO SGI-20143050364623",null,4479,"CUADRILLA (2 AYUDANTES)","JR",3.2999999999999995E-3,3.4353000000000002,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",4945,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). MEMORANDO SGI-20143050364623",null,null,"Redondeo",null,9.6061479346781938E-4,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5166,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (Incluye instalación, mantenimeinto y desinstalación). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7057,"AYUDANTE","JR",3.4000000000000007E-3,3.0362000000000005,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[7555,null,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5166,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (Incluye instalación, mantenimeinto y desinstalación). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7555,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","UN",2.4000000000000004E-2,21.432000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7554,null,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5166,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (Incluye instalación, mantenimeinto y desinstalación). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7554,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","UN",0.11110000000000002,99.212299999999999,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,null,"Redondeo","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5166,"ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (Incluye instalación, mantenimeinto y desinstalación). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,null,"Redondeo",null,1.1198208286674132E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7057,null,"AYUDANTE","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5167,"SUMINISTRO DE PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7057,"AYUDANTE","JR",30,780,"Grupos de Mano de Obra","Grupos de Mano de Obra"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5167,"SUMINISTRO DE PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",6.25,162.5,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[null,null,"Redondeo","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5167,"SUMINISTRO DE PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,null,"Redondeo",null,3.8461538461538464E-2,1,"Redondeos","Redondeos"]
[7557,null,"BOLSA DE LONA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5168,"PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7557,"BOLSA DE LONA","UN",4,184,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7463,null,"GEOTEXTIL NT 1600","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5168,"PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,7463,"GEOTEXTIL NT 1600","M2",1,46,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5168,"PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.10009999999999999,4.6045999999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5168,"PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar). SOLICITUD DTD-20143150447633",null,null,"Redondeo",null,2.1739130434782608E-2,1.0000000000000002,"Redondeos","Redondeos"]
[7555,null,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,7555,"CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)","UN",0.19199999999999995,26.304000000000002,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[6092,null,"HERRAMIENTA MENOR","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,6092,"HERRAMIENTA MENOR","GLB",0.04,5.48,"Grupos de Equipos","Grupos de Equipos"]
[1808,null,"PUNTILLA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,1808,"PUNTILLA","LB",0.08,10.96,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7554,null,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,7554,"SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA","UN",0.5,68.5,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[7266,null,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,7266,"TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025","UN",5.5170000000000003,755.82900000000018,"Grupos de Materiales","Grupos de Materiales"]
[null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,4279,"CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)","HR",0.10019999999999998,13.727399999999996,"Grupo Mano de Obra (Analisis)","Grupo Mano de Obra (Analisis)"]
[null,null,"Redondeo","1105","  GESTION AMBIENTAL"," 1105.01","GESTION AMBIENTAL",5169,"",null,null,"Redondeo",null,7.2992700729927005E-3,1,"Redondeos","Redondeos"]